	[석재 마감공법]

	1. 석재 마감공법의 비교
장단점

습식공법

건식공법

장점

1) 공사비가 저렴

2) 오랜 경험의 노하우

3) 고도의 기술을 요하지 않음
4) 습식공법의 단점을 보완한 신기술이 개발되어 얇은 부재와 완벽한 방수의 기대감이 높아짐
1) 고층건물에 유리
2) 공기단축
3) 노동비 절감

4) 동절기 시공 가능

5) 백화, 결로 방지

6) 단열효과

단점

1) 하중분산이 안됨
2) 공사지연의 우려
3) 백화현상의 발생
4) 고정철물의 산화(녹물)

1) 재료손실이 많음
2) 외벽창호주위의 누수 및 결로(방수대책 필요)

3) 석재의 특성에 따라 이 공법이 불가능 할 수 있음


	2. 습식공법
전체주입공법

석재후면과 구체사이를 시멘트몰탈로써 일체화시키는 방법
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1) 공기지연, 백화현상 발생우려

2) 삽입철물의 산화로 녹물이 석재표면에 나타날 수 있으므로, 반드시 알루미늄, 스테인레스스틸, 동선 등의 철물을 사용

3) 내부벽, 바닥 등에 주로 사용

4) 시공사례
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부분주입공법

구체와 석재를 긴결철물로 고정시키고 연결철물부위를 석고몰탈(석고:시멘트=1:1)로 채우고 석재와 석재사이는 핀과 에폭시로 고정시키는 방법
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1) 완전주입공법의 단점을 보완한 공법

2) 줄눈의 크기는 2mm정도

3) 주로 내부 석공사에 사용



	3. 건식공법
앵커긴결공법

콘크리트 구체에 단위 석재를 각종 앵커를 사용하여 긴결방식으로 설치하는 방법. 일반 석공사에서 가장 보편적으로 사용되는 공법이다.
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1) 벽체와 구체사이에 80~100mm의 공간이 형성되어 단열효과 증대

2) 앵커로 지지되므로 상부판재의 하중이 아래로 전달되지 않음(고층 사용가능)

3) 각종하중과 풍압, 기온 등으로 이한 응력으로 발생하는 각 층별변위는 긴결철물과 줄눈에서 흡수하도록 함

4) 외벽 창호주위의 누수 및 결로수등 방수관계 대책 필요

5) 시공사례
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강재트러스 지지공법(Matel Truss Support System)
철재 또는 금속재 트러스 바탕에 지상에서 석재를 취부하여 이를 Crane등으로 건물 외벽에 조립식으로 시공하는 방법
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1) 공기단축, 정밀도 및 시공성 향상

2) 지상에서 석재줄눈 Sealing 작업 가능

3) 동절기 시공 가능

4) 석재, 트러스, 기타재료의 자중 고려되어야 함

5) 풍압, 온도에 의한 신축팽창 고려

판재끼움 지지공법(Slip-in panel 공법)
아연도금 및 광명단 처리가 된 철재(C형부재)를 석재 시공도에 의해 구조체에 수직, 수평으로 제작 설치하고 앵커긴결공법 및 패널트러스 지지공법식으로 시공하는 방법
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1) 수직창, Punched 창 타입에 적합

2) 공기단축, 백화방지 효과

3) 외부비계 필요

본드접착공법

구체(석고보드 등)에 얇은 판석재를 본드로 접착시키는 공법
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1) 내부 벽공사에 주로 사용

2) 석재가공기계의 발달로 석재를 얇게 가공할 수 있게 되므로써 가능한 공법

절충공법(Prefabricated-Panel 공법)
강재트러스+보드(CRC보드 등)에 얇은 석재를 본드 및 보조앵커 등으로 접착시켜 구체와 긴결시키는 방법

1) 제작과정
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① 프레임 제작
② 단열재 취부

③ 방수지 취부
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④ 섬유판 취부
⑤ 석재 홈따기

⑥ 석재 취부
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⑦ 평활도 작업 및 경화

⑧ Sealant 충진
⑨ 청소 및 보양
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⑩ 출하

2) 공기단축, 백화방지 효과

3) 외벽재로 사용시 보드에 대한 치수, 방수성능 확인 필요

GPC공법

P.C콘크리트 제작시 공장에서 석재를 선부착하여 현장에서 조립 설치하는 공법
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1) 석재의 탈락, 백화현상을 사전방지 가능

2) 석재배면 발수 및 방수제 선정에 유의

3) 스테인레스 환봉의 Shear Connector는 ∮45mm 정도 사용

4) Shear Connector의 설치개소는 돌의 크기에 따라 결정

5) 금속커튼월보다 시공성 떨어짐

6) 돌의 오염, 파손시 보수 불가능

7) 철골조에 적합




