기계작업별 Checklist	재활용 쓰레기 수거 차량	CL-안전-207

	기계설비 설명	재활용 쓰레기 수거 차량은 대량의 재활용품을 쉽게 수거하기 위해 일반 트럭에 집게크레인을 장착한 특수차량이다. 집게를 이용하여 작업을 하기 때문에 사람이 하는 것보다 빠르고 쉽게 할 수 있다.
	유해위험요인	- 보행자가 차량 또는 집게 크레인에 충돌할 위험이 있다. - 과적재시, 흘러내린 쓰레기가 낙하할 위험이 있다. - 집게로 운반하던 쓰레기가 낙하하여 보행자가 상해를 입을 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	갑작스러운 이동을 방지하기 위하여 아웃트리거 또는 브레이크 등을 사용하고 있는가?
2	전조등, 후미등, 방향지시기, 후진경보장치는 정상적으로 작동하는가?
3	조작레버는 식별하기 쉽게 색깔 또는 방향표지가 되어 있는가?
4	진행 방향에 작업자와 장해물이 없는 것을 확인한 후 운행하는가?
5	작업반경내에는 당해 작업자외의 사람의 접근을 엄격히 금지하고 있는가?
6	운전자의 시야확보가 어려운 장소에서 후진 시 반드시 신호수를 지정하는가?
7	차량에 지나치게 많은 양의 쓰레기를 적재하는 것을 금지하고 있는가?
8	집게를 이동시키기 전에 집게에 낙하할 만한 쓰레기가 남아 있는지 반드시 점검하는가?
9	운전위치 이탈 시 크레인을 가장 낮은 위치에 두는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	운전자가 차량 이탈 시에는 반드시 엔진을 정지시키는가?
11	크레인은 반드시 자격을 갖춘 작업자가 조작하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해