가공경화[加工硬化, work hardening, strain hardening] ： 금속이나 플라스틱 재료에 소성(塑性) 변형을 주면, 이 변형을 겪지 아니한 원래의 재료보다 굳어지는 즉 경도가 증가하는 현상이나 성질.

가공성[加工性, process ability] ： (농축산물이나 식품의 가공에 있어서) 가공의 용이성 정도

가공손실[加工損失, processing loss] ： (농축산물이나 식품의 가공에 있어서) 가공과정에서 나타 나는 양적 혹은 질적 손실.

가공정도[加工精度, accuracy of processing] ： 가공의 정밀함을 나타내는 정밀도.

가공품[加工品, manufactured goods] ： 가공하여 만든 물건.

가는나사[-螺絲, fine thread] ： 같은 치수의 보통나사에 비해서 피치가 가는 나사. 축이나 얇은 관 등에서 강도가 그다지 감소되지 않고 진동으로 헐거워지지 않는 것이 필요한 곳에 쓴다. 기호와 호칭M8X1.

가는중경제초날[-中耕除草-, narrow cultivator tooth] ： 가늘게 만들어진 중경 제초날의 일종.

가단성[可?性, malleability] ： 금속을 단조가공(두드려 다른 모양으로 가공)할 때, 금이 가거나 깨지지 않고 늘어나는 성질. 질긴 성질.

가대[架臺, cradle] ： 무엇을 얹기 위하여 밑에 받쳐 세운 구조물. 즉, 철도 ? 교량을 받치는 쇠 ? 나무의 튼튼한 가구물.

가동깃[可動-, movable vane, adjustable vane] ： 축류펌프, 축류팬, 축류터빈에서 주축에 대한 경사각을 유량이나 양정에 따라 변화시킬 수 있도록 만든 회전차의 날개(깃).

가동률[稼動率, operating ratio] ： 기기, 장치 또는 시스템이 어느 정도로 유효하게 가동될 수 있는 지를 나타내는 단위.

가동링크식[可動-式, movable link type] : 고정 링크식.

가동안내깃[可動案內-, movable-guide blade] ： 축류펌프, 축류팬, 축류터빈에서 움직일 수 있는 안내 날개(깃).

가드[guard] ： 위험한 기계류에 부주의한 접촉가능성을 최소화시킬 뿐 아니라 다른 위험지역에 대한 접근을 제한하기 위하여 설계되고 설치된 보호 장치.

가든트랙테garden tractor] ： 가든 트랙터는 정원 관리를 목적으로 설계되어진 15kW 이하의 소형 트랙터.

가래[spade] ： 삽날과 같은 모양의 평평한 날을 달아 굴토 동의 작업을 할 수 있게 만든 농기구.

가로복원력[-復元力, transverse stability] ： 선박 또는 비행기가 파도나 바람의 작용으로 옆으로 기울었을 때, 이전의 평형 위치로 되돌아오는 능력.

가로요동[-搖動, rolling] ： 기체 따위에서 좌우 방향의 요동. ⑨세로요동.

가로이송[cross feed, surfacing feed] ： 선반, 평삭기 등에서 이송장치(bed)의 길이의 방향에 직각인

방향(가로 방향)으로 이송. (로터베이터에서 좌우 이송, 이앙기에서 식부조의 가로 이송 등).

가로이송벨트[-移送-, cross conveying(carrier) belt] ： 물질의 주 운송방향에 대해 직각으로 가로 질러 설치된 이송벨트.

가로이송체인[-移送-, cross conveying(carrier) chain] : 가로 방향으로 이송되는 체인.

가로축[-橫軸, abscissa] ： 평면상의 직교 좌표에 있어서의 X축. 가로대. (節세로축.

가루혼합기[-混合機, flour mixer, flour mixing machine] ： 두 종류이상의 고체 분말을 서로 섞어서 균일하게 분산된 혼합물을 얻도록 하는 혼합기. 원통형 용기 자체가 회전하는 텀블러,  원추형 용기 내에서 자전 및 공전을 하는 오거가 장착된 수직 스크루 혼합기, 홈통 내에 희전 하는 리본을 장착시킨 리본 혼합기 등이 있음.

가리개[cover, a twofold screen] ： 단독으로 혹은 기계의 다른 부분과 함께 기계의 일부분을 가려주어 보호해주는 장치.

가리체[grain screen] ： 곡물의 혼합물을 선별하거나 입도에 따라 크고 작은 것을 걸러내는 체.

가막쇠[iron hook-and-eye latch] ： 한 끝을 감아 고리못을 달고 한 끝은 갈고리 모양으로 구부려 배목에 걸도록 만든 고리 걸쇠.

가반중량[可搬重量, loading capacity] ： 운반 또는 이송장치의 성능을 나타내는 용어로서 적재하여 반송할 수 있는 화물의 양, 단위 시간당 최대 중량(ton/hr).

가변피치스크루[可變-, variable pitch screw conveyor] :산과 산 사이의 거리 변화가 가능한 나선 모양의 날개가 달린 축을 홈통 속에서 회전하여 물건을 반송하는 장치.

가변형[可變形, variable type] ： 작업 조건에 따라 운전 및 조작이 손쉽게 변경될 수 있도록 되어 있는 형식의 기계나 장치. ⓒ고정형.

가상선[假想線, imaginary line] ： 기계제도에서 선의 명칭, 선의 종류는 가는 2점 쇄선(-------).

인접부분, 공구 ? 지그 둥을 참고로 표시, 가동 부분을 이동 중의 특정위치 또는 이동 한계의 위치로 표시.

가상히치점[假想-点, virtual hitch point] ： 작업기가 트랙터를 중심으로 순간적으로 회전한다고 할 때 이 회전의 중심을 말함. 드로바 히치의 경우 가상 히치점은 실제 드로바 히치점과 같고,  3점 히치의 경우에는 상부 링크와 하부 링크의 연장선이 교차하는 점이 된다. 따라서 3점 히치에서 가상 히치점의 위치는 트랙터 사이에 작용하는 힘은 가상 히치점을 통과한다.

가선집재기[架線集材機 cable yader, cable cranes] 기계에 고정되거나 별도의 구조물로 된 타워를 이용하는 케이블 시스템을 이용하여 나무 또는 나무의 일부분을 운송하는데 동력을 제공하는 기계.

가소성[可塑性, plasticity] ： 금속이나 유기재료에서 압력을 가하면 부서지지 않고 모양이 바뀌며,  그 압력을 제거하여도 원모양으로 돌아오지 않고 그대로 있는 성질.

가속냉동건조[加速冷凍乾燥, accelerated freeze drying] ： 식품을 동결시키고 온도와 압력이 낮은 3중점 이하에서 동결 상태의 얼음을 승화시켜 건조제품을 얻는 방법.

가속도[加速度, acceleration] ： 단위 시간에 대한 속도의 변화율로서 힘이 작용하면 가속도가 발생됨.(운동의 제2 법칙=가속도의 법칙).

가속냉동건조[加速冷凍乾燥, accelerated freeze drying] ： 성분의 변화를 방지하기 위하여 저온에 급속히 얼려 건조시키는 것.

가속레베加速-, accelerator lever] ： 액셀러레이터 레버. 일반적으로 자동차나 원동기 부착 농업 기계 등에서 기관의 혼합비나 연료의 양을 증감시켜 기관의 회전속도를 변속시키는 레버. 조속레버.

가속성능[加速性能, acceleration performance] ： 기관을 가속하기 위해 기화기의 스로틀 밸브를 갑자기 열면, 기화기에서 만들어진 혼합기 중의 공기량은 급속히 증가되지만 가솔린은 이것에 비례하여 증가하지 못하기 때문에 가솔린의 증발 속도가 빨라야 하므로 ASTN 증류곡선의 35~60% 점이 낮은 것이 좋음. 회전속도 또는 주행속도 등이 빠르게 상승되는 성능으로 보통 엔진에서는 연료의 다량 흡입정도 및 가화속도가 이것을 좌우함.

가속원판[加速圓板, accelerating disk] ： 충격식 현미기에 투입된 벼 입자에 원심력을 준 다음, 고무로 된 충격벽면에 부딪히게 하여 탈부를 가능케 하는 회전원판.

②충돌식 탈곡기의 탈곡원판에 벼를 원심력에 의해 고속으로 충돌시키기 위한 가속용 날개. 2000~3000rpm의 직경 230~310醒 강판제가 부착되어 있는 3개의 날개에서 벼를 고속으로 날리는 원판.

가속장치[加速裝置, accelerator] ： 액셀러레이터. 물체의 속도를 증가시키기 위한 장치 또는 조작기.

가속저항[加速抵抗, acceleration resistance] ： 차량 등을 가속시킬 경우의 관성저항.

가속페달[加速-, accelerator pedal] ： 액셀러레이터 페달. 엔진으로 공급되는 연료와 공기의 양을 조절하여 엔진회전을 빠르게 조절하기 위한 폐달.

가솔린[gasoline] ： 휘발유. 원유를 직접 증류하여 얻은 직류7^린과 경유 또는 중유를 고온 또는 촉매에 의해 분해하여 얻은 분해가솔린 등이 있다. 파라핀계와 나프텐계 가솔린을 혼합하여 만들어 시판되고 있는 가솔린은 분류온도 40?220°C, 비중 0.65~0.75, 저발열량 46, 000~ 47,000kJ/kg, 인화점 -10~-15°C정도의 휘발성이 강한 액체연료로서 가솔린 기관의 연로로 사용된다.

가솔린기관[-機關, gasoline-] ： 가솔린 기관이란 사용 연료에 의한 분류로 가솔린 엔진.

가솔린엔진[gasoline engine]： 가솔린 기관. 가솔린을 연료로 사용하는 엔진(기관). 가솔린을 기화기로 기화한 후에 공기와 적당히 혼합해서 실린더에 보내어 불꽃점화로 연소시켜서 동력을 발생시키는 엔진. 가볍고 고속회전하는 기관으로 무게 당 출력이 작으며 이앙기,  바인더, 관리기 등 소형 경량의 농업기계의 많이 이용.

가스검지기[-檢知器, gas detector] ： 가스의 농도를 검지하는 기구로서 반도체의 표면에 가스가 흡착하면 그의 전도율이 증가하는 원리를 응용하거나, 백금 가열 선에 가스가 접촉하면 온도상승을 일으켜 전기저항이 변화하는 원리를 응용하는 것 등이 있음.

가스교반법[-掩梓法, gas agitation method] ： 소화조의 교반을 압축된 소화가스의 압인에 의하여 이루는 방법으로, 수직관을 조의 중앙에 설치하여 리프트 펌프(lift pump)의 원리를 응용하는 것, 산기장치를 밑 부분에 설치하는 것, 방출구를 설치한 가스관을 저류부에 배관시키는 것 등이 있음.

가스기관[-機關, gas engine] ： LPG나 LNG와 같은 액화가스를 연료로 사용하는 기관. ② 연료로서 가연 가스를 사용하는 스파크 점화 기관.

가스냉장법[-冷藏法, gas cold storage method] ： 가스를 이용한 냉장법.

가스농도[-濃度, gas concentration] ： 일정한 용적 중에 가스가 차지하는 용적 또는 일정한 공기 (혼합가스)무게 중에 특정 가스의 무게 비. 저농도에서는 ppm이 널리 사용되지만 고농도에서는 %를 사용함

가스누설[-漏泄, gas leakage] ： 기체가 기계, 장치, 용기 둥의 일부분에서 밖으로 새는 현상.

가스디젤기관[-機關, gas-diesel engine] ： 주 연료로서 가연 가스를 사용하고, 점화시에는 디젤을 연료로 이용하는 압축 점화 기관.

가스미테gas meter] ： 가스 사용량을 측정하는 장치로서 직접 용량을 재는 직접식과 가스의 통과 속도 로부터 용량을 계산해 내는 간접식이 있음.

가스밀도[-密度, gas density] ： 가스의 단위체적 당의 질량. kg/nf, g/L 등의 단위로 표시됨.

가스비중[-比重, specific gravity of gas] ： 같은 부피의 가스를 공기와 비교한 무게비. 가스의 비중이 1보다 큰 경우는 공기보다 무겁고, 1보다 작은 경우는 공기보다 가볍다. 예)액화천연 가스 0.62, 액화석유가스 1.55.

가스상수[-常數, gas constant] ： 비용적과 온도의 상호관계를 PV=RT(P:압력, V:비체적, T:절대 온도K) 라 할 때 묘을 비례상수 또는 가스 상수라 한다.

가스설비[-設備, gas facility] ： 고압가스의 제조 저장설비(제조 저장설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 외에 있는 배관을 제외) 중 가스(당해 제조 저장하는 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스 및 당해 고압가스 제조의 원료가 되는 가스)가 통하는 부분을 말함.

가스세척기[-洗滋器, scrubber] ： 가스세정기 회수 보일러에서 나오는 배기가스, 아황산가스, 염소 가스 둥을 세척하는 데 쓰이는 장치로 탑식과 벤투리(Venturi)식이 있음.

가스여고W[-?過器, gas filter] ： 소화가스를 가스버너나 가스 엔진에 사용할 수 있도록 여과에 의하여 정화하는 것으로써, 사형 여과기와 탈황장치를 통과한 최종적인 정화단계로 가스 중의 미립자를 제거하며, 여과기에는 직접 여과형의 정밀 여과장치 등이 쓰이고 있음.

가스연료[-燃料, gaseous fuel] ： 연료가 가스 상태에서 일어나는 연소. 천연가스, 석탄가스, 오일 가스, 액화석유가스 등의 기체연료. 점화 ? 소화 조절이 간단하므로 자동제어가 용이함.

가스연소[-燃燒, gas combustion] ： 화염이 안정하여 100%의 연소효율이 얻어지며, 연소실, 연도 등에 불순물이 집적되는 일이 적고, 불이 잘 붙고 연기가 나지 않으며 연소의 조절이 신속 정확하여 자동제어에 적합함.

가스용접[-銘接, gas welding] : 산소와 아세틸렌 . 수소 등을 용접 토치의 끝에서 태워 그 열로 금속을 접합시키는 기계가공법. 주로 동, 알루미늄 용접시 사용.

가스용접안전장치[-1容接安全裝置, safety protector of gas welder] ： 가스 용접기의 고무관을 통 하여 불꽃이 가스통으로 역류되어 폭발하는 것을 방지하도록 가스유출관과 고무관 사이에 설치한 위험방지 장치.

가스정화기[-淨化器, gas cleaner] ： 가스에서 고체, 액체, 다른 가스성분 등의 불순물 입자를 제거 하는 장치로서 필터를 이용하는 방식, 다른 액체로 씻어내는 방식 외에도 정전기, 흡착제,  촉매 등 다양한 방식이 있다.

가스하이드레이트[Gas Hydrates ? GH/가스 수화물] : 천연가스가 영구 동토(凍土)나 심해저 (深海低)의 저온 ? 고압 상태에서 물과 결합해 생기는 고체로, 모양이 드라이아이스와 비슷하며 불을 붙이면 타기 때문에 ‘불타는 얼음’으로 불린다. 메탄이 주성분이며 lm■의 가스 하이드 레이트에서 164m'정도의 천연가스가 나오고 연소될 때 이산화탄소가 휘발유의 70% 정도로 차세대 청정연료로 꼽힌다.

가스확산[-擴散, gas dispersion] ： 가스가 공기(또는 기타 가스) 중에 방출되었을 때 분자운동에 의하여 퍼져 나가는 현상, 대류에 의한 분산과 구분됨

가시광선[可視光線, visible ray] ： 최저 380nm~800nm의 파장을 가진 육안으로 볼 수 있는 전자기파 (광선). 파장에 따라 여러 색을 나타냄, 적색(723~647nm), 동색(647~585mn), 황색(585~575nm), 녹색(575~492nm), 청색(492?455nm), 남색(455~424nm) 자색(424~397nm).

가압[加塑, pressurizing] ： 용기 내부의 압력을 증가. @감압(減壓).

가압냉각[加壓冷去P, pressure cooling] ： 통조림, 레토르트파우치(retort pouch) 식품 등의 살균 공정 종료 시에 냉각공정에 들어갈 때, 급히 레토르트의 압력을 내리면 밀봉용기속의 내용물의 증기압과 열팽창에 의한 내압과 레토르트의 압력 사이에 압력 차가 지나치게 커서 영구적인 돌출형이 생기는 경우가 있으므로 압력을 높여 냉각하는 것.

가압부상분리법[加壓浮上分離法, pressure flotation] ： 공기를 3~4kg/cm:로 가압하여 물에 용해 시키면서 상압으로 누출시킬 때 미세한 기포를 석출한 미립자나 floe에 부착시켜 부상분리를 행하는 방법.

가압부상분리장치[加塑浮上分離裝置, pressure flotation equipment] ： 가압부상 분리법을 장치화 하는 것으로서 공기 압축기, 가압펌프, 공기 용해조, 감압밸브, 부상조 등으로 되어 있음.

가압여고卜기[加壓爐過器, pressure filter] ： 피처리 수중의 고형물을 가압 상태로 여제의 표면 또는 여제(爐劑)의 내부로 침적시켜 액체만을 여제를 통과하여 배출하는 장치로서 여과압력은 4~ 5kg/cm; 임.

가압흡입[加壓吸入, pressure charging] ： 흡입량을 증가시키기 위하여 대기 맙력 이상의 압력으로 작동 실린더에 공기(또는 공기-연료 혼합물)를 공급. 터보과급기(turbo charger) 참고

가연한계[可燃限界, limit of inflammability] ： 기체연료나 무화된 액체연료가 점화 연소할 수 있는 공기와의 혼합비(연료/공기를 중량비(%)로 표시하면 4.5~15.3이 됨). 보통 연료와 공기의 혼합비는 8~18의 범위에 있다.

가연혼합기[可燃混合氣, combustible mixture] ： 연소가 가능한 연료의 농도를 가진 혼합기. 공기와 연료의 혼합기가 너무 희박하게 되면 불확실한 점화가 되며, 지나치게 농후하면 불완전 연소를 하게 되어 여러 가지 장해를 가져옴. 보통 혼합비의 사용한도는 공기/연료비로써 8~18정도 임.

가연혼합비[可燃混合比, combustible mixture ratio] ： 연속적으로 연소 기능한 연료 가스 ? 공기와의 혼합비.

가열기[加熱器, heater] ： 전기, 가스, 증기 따위로 열을 가하여 물체의 온도를 높이는 기구. 버너,  전기로, 히터 따위가 있다.

가열로[加熱爐, heating furnace] ： 금속에 가전성, 가단성, 연성 등을 증가시키기 위하여 적당한 온도로 일정시간 가열시키는 데 사용하는 노(爐).

가열반응기[加熱反應器, thermal reactor] ： 자동차 배기가스에 포함된 일산화탄소 및 미연소 탄화수소를 재 연소하여 제거시키는 장치로서, 연소열을 충분히 보유하고 있는 뜨거운 곳에서 배기가스를 재 연소시키는 반응기

가요관[可燒管, flexible pipe] ： 굴곡자재(屈曲 自 在)관. 배관의 방향을 자유로이 휘어지고 바꿀 수 있는 관. 금속관(flexible metallic conduit), 고무관(rubber tube), 호스(hose) 등이 이에 속 한다.

가요성[可撞性, flexibility, flexibleness] ： 단위길이에 있어서의 재료가 굽혀지기 쉬운 성질. 유연성 (柔軟性).

가요성축[可?成軸, flexible shaft] ： 축 방향을 자유로이 바꿀 수 있도록 전동축에 유연성을 갖게 한 소 동력 전달용의 축.

가요축이음[可撞軸-, flexible coupling] ： 양 축의 중심이 정확하게 일치하기 곤란할 때 또는 발전기와 원동기축의 연결과 같이 진동이 전해지는 것을 방지하기 위해 연결부에 고무, 가죽과 같은 탄성체를 사용해서 양쪽 축을 연결하는 이음.

가위[scissor] ： 절단용 공구. 자르는 기구. 날이 있는 두 개의 쇠를 교차시켜 가운데 사북을 박고,  지레의 원리를 이용하여 다리를 벌렸다 오므렸다 하여 자른다. 판금작업 등에 주로 사용.

가장자리 [border, margin] ： 둘레나 가에 해당되는 부분. 어떤 면의 주변에 있는 공백부분.

가조립[假組立, false election, temporary assembly] ： 어떤 물건을 완제품으로 만들기 전에 조립 해서 모양이나 기능을 확인하거나, 정비에서 분해했던 부품을 완전 조립하기에 앞서 제자리에 두기위하여 한동안 조립해 두는 것.

가중치[加重値, weight value] ： 여러 입력에 대해 하나의 출력을 갖는 모델에서 입력에 따라 출력에 영향을 주는 정도를 달리하기 위해 입력치에 곱해주는 값.

가중행렬[伽重行列, weight matrix] ： 가중치들을 하나의 행렬 형태로 나타낸 것.

가지제거기[-除去機 delimber] 나무 또는 나무의 일부분으로부터 가지를 제거하는 기계.

가지치기[ ] 전정 참고

가축가금사육관리기계[家畜家禽飼育管理機械, animal husbandly machinery] ： 가축과 가금의 육성. 축산물 판매 등의 목적으로 사육과 관리를 행하는 기계. 급이, 배설물 처리, 생산물 처리, 증식 등을 위한 기계.

사각나사[四角螺絲, square thread] ： 각나사, 단면이 사각형인 나사. 삼각나사에 비해서 마찰이 적으므로 프레스(press)나 잭(jack) 등에 사용된다.

각도게이지[角度-, angle gauge, -pieces) ： 각도의 측정에 사용되는 게이지. 각종의 각도로 다듬질 된 강편을 조합해서 임의의 표준각도를 얻는다. 홀더(holder)에 넣어서 사용한다.

각속도[角速度, angular velocity] ： 회전속도. 단위 시간 동안에 움직인 각변위^=de/ds). 학술

단위로는[rad/sec]이 사용되지만 통상 lpmlrev/min]이 사용됨.

각진동수[角振動數, angular frequency] ： 각속도를 2ᅲ로 나눈 값으로, 일정시간 내에서 주기 운동하는 주파수 값으로 단위는[Hz].

간격조절판[間隔調節板, shim] ： 기계 조립이나 설치 시 높이나 틈새를 조정하기 위하여 깔거나 삽입하는 철판, 동판, 고무, 목재, 종이 등의 얇은 판.

간극[間隙, gap, clearance] ： 사물 사이의 틈. 빈틈 . 틈새, 여유 공간 趣공극.

간극률[間隙率, porosity] ： 일정한 부피의 토양 속에 물과 공기로 채워진 부피의 비율. 공극률 (孔隙率).

간극사일로[間隙-, interstice silo] ： 2열 이상으로 맞닿아 지은 원형 사일로들 사이에 생기는 빈 공간을 이용한 사일로.

간극용적[間隙容積, clearance volume, compression volume, compression space] ： 간극체적.

간극체적[間隙體積, clearance volume / Vc] ： 피스톤이 상사점에 있을 때 실린더헤드와 피스톤 헤드 사이의 체적으로서 간극용적(틈새용적), 극간체적, 연소실체적, 압축체적 이라고도 한다.

간단건조[間斷乾燥, intermittent drying] ： 건조과정과 템퍼링과정을 수차 반복시켜 건조를 완료 하는 건조기법.

간단관개[間斷灌觀, intermittent irrigation] ： 용수 절약 등을 위하여 관개를 계속적으로 하지 않고 일정기간에 관개한 다음 일정한 기간 중지하는 관개방법.

간단쟁기갈이[間斷-, intermittent plowing] ： 포장의 한 변에 항상 평행으로 왕복쟁기경운을 하는 방법. 끝에서 선희 시에는 반드시 쟁기를 들고 선회한다.

간섭효과[千涉效果, interference effect] ： 파동의 특유한 현상의 하나로 2개 이상의 파동이 동시에 1점에 도달할 때, 그 점의 진동이 중첩의 원리를 따라 각 성분파의 변위를 벡터적으로 합성한 크기의 변위로 나타나는 현상.

간이경기조파기[簡易耕起條播機, disc tiller drill] ： 간단한 경운작업을 할 수 있는 조파식 파종기.

간장[桿長, column length] ： 벼줄기의 길이. 집 등의 기둥 길이.

간접가열건조기[間接加熱乾燥機, indirect-fired dryer] ： 공기를 가열하기 위한 연료의 연소생성 물이 열풍과 혼합되지 않도록 열교환기를 사용하여 간접열로 공기를 가열하여 사용하는 건조기.

간접분사[間接噴射, indirect injection] ： 분리된 연소실의 부속 장치와 연계되어 분사기가 작동하는 분사 계통. ©직접분사.

간접수분즉정법[間接水分測定法, indirect moisture determination] ： 물질의 수분함량에 따라 변화 하는 특정의 물리적 성직을 이용하는 방법으로, 특정의 물리적 성질과 수분과의 관계를 알아 내어 물리적 성질을 측정하여 간접적으로 수분함량을 결정하는 방법.

간혈통기[間歇通氣, intermittent aeration] ： 유기성 폐기물의 호기성처리의 통기방식으로 일정한 발효온도를 유지하기 위하여 통기량을 시간에 따라 조절함.

갈륨[Gallium, 독] : [Ga/31/69.72]. 금속원소. 회백색(연한 은백색)의 무른(저융점) 고체로, 성질은 알루미늄과 비슷함. 섬아연광이나 보크사이트 등에 미량성분으로 함유되어 있음. 고온용의 온도계, 반도체의 도프(dope)용 재료 등의 용도. 비소화갈륨(GaAs), 일렉트로닉스분야에서

응용이 증가하고 있음. 갈륨비소는 틀린 표기.

갈변[揭變, browning] ： 식품 또는 농산물의 건조 과정에서 가열에 의하여 갈색으로 변화하여 품질이 저하되는 현상.

감가상각[減價償却, depreciation] ： 토지를 제외한 기계, 설비, 건물 둥의 고정자산에서 발생하는 가치의 소모를 회계연도마다 할당하여 자산 가격을 감소해 가는 것을 의미하며 그 감소량만큼 생산원가에 포함시키는 계산절차(기장계산상의 절차).

감가상각비[減價償却費, depreciation cost] ： 기계의 사용 및 시간에 따라 고정자산에서 발생하는 가치의 소모를 회계연도마다 할당한 자산 가격 감소 액.

감독학습[監督學習, supervised learning] ： 학습을 하기 위해서는 학습이 잘 진행되는지에 대한 평가 기준이 필요하다. 학습이 외보의 감독신호에 의해 진행될 때의 학습 방법.

감률건조[減率乾燥, falling-rate] ： 피건조물의 건조속도가 건조시간에 따라 감소하는 건조현상. (곡물건조에 있어서 항률 건조기간이 끝난 후 표면으로부터 수분이 제거되는 건조.)

감률건조기간[減率乾燥期間, falling-rate period of drying] ： 대부분의 농산물은 일정한 공기조건 하에서 건조될 때 건조초기에는 항률 건조기간을 나타내고, 이어서 감률건조가 시작되는데 이 기간을 말함.

감마유[減摩油, antifriction oil] ： 마모를 감소시키는 오일. 윤활유.

감마제[減摩材, antifriction material] ： 윤활하기 위해서 사용되는 물질로 활석과 기계유 둥이 가장 널리 사용되고 있음. 윤활제.

감소경운[減少耕転, reduced tillage] ： 경운 정지작업의 횟수를 줄여 작업하는 경운.

감속기에減速reduction gear] ： 회전속도를 감소시키기 위한 기어를 말함.

감속방식[減速方式, deceleration type] ： 속도를 줄이는 방식.

감속비[減速比, speed reduction ratio] ： 출력축 속도에 대한 입력축의 속도 비(회전속도의 비)를 말하며, 입력축의 속도가 출력축의 속도보다 빠를 때 이 속도비를 감속비라 한다.

감속장치[減速裝置, reduction gear] ： ①회전속도를 줄이기 위하여 사용되는 장치(감속기어 또는 벨트 바퀴 등을 이용한다) ②감속장치에 사용하는 기어.

감쇠평형법[減衰平衡法, declining balance method] ： 기계가치의 변화를 매년 초 기계의 잔존 가격에서 경제수명 기간에 일정비율로 감가하는 방법으로서 기계 사용연한 초기의 감가상각비가 많고, 말기에는 점차 감소함.	.

감수지[感水紙, water sensitive card] ： 물에 접촉하면 변색하는 특수한 용지로 물에 희석한 농약 입자 • 입경을 측정하거나 부착상태를 확인하는 데 사용함.

감압[減壓, decompress] ： 압력을 줄임. ©가압(加塑).

감압레베減壓decompression lever] ： 압축압력을 줄이려는 감압장치 레버로 농용기관에서는 흡입 밸브를 밀어 감압시켜서 시동 할 때 초기 힘이 적게 들게 하는 역할로 시동 때 사용한다.

감압밸브[減塑-, pressure reducing valve] ： 2차 쪽의 유체 압력을 1차 쪽의 유체 압력보다 낮은 어떠한 일정 압력으로 감압될 수 있는 자동조정 밸브(KS 밸브 용어).

감압밸브[減壓-, reducing valve] ： 유체의 압력이 사용목적에 대해서 너무 높을 때에 이것을 감압

하고 또한 감압 후의 압력을 일정하게 유지하는 밸브. 약어 PRV. 감압변(減壓辨)

감압장치[減壓裝置, decompression device] ： ①기관을 시동할 때 감압 레버를 당겨 캠축의 작동과 관계없이 흡기밸브를 열어 실린더 안의 압을 줄여서 기관의 회전이 쉽도록 하는 시동 보조 장치이며, 또한 기관을 강제 정지시킬 때도 사용된다. ②발생 증기압이 고암으로 사용 증기 압과의 차이가 클 때, 또는 사용 증기압을 일정하게 유지하려고 할 때 쓰이는 장치.

감열[感熱, sensible heat] ： 현열(顯熱)과 동의어, 물체의 상태 변화 없이 온도를 변화시키는 열.

감유지[感油紙, oil sensitive card] ： 기름에 접촉하면 변색하는 특수한 용지로 각종 기름에 희석한 농약 입자의 입경을 측정하거나 부착상태를 확인하는 데 사용함.

감자굴추I기[-掘取機, potato digger] ： 서류굴취기(著類掘取機)의 일종으로서 종류로는 굴취날에 의해 퍼 올려진 감자를 회전 스파이크 투우스나 포크로 횡방향의 스크린에 받아 열상으로 방치하는 유럽에서 발달한 스퍼너형과 쇼벨 굴취날에 의해 퍼 올린 흙과 감자를 진동엘리 베이터에 의해 후방이송과정에서 흙을 분리하는 방식으로 미국에서 발달한 엘리베이터형 등이 있다.

감자선별기[-選別機, potato sorter] ： 감자를 크기별 등급으로 나누어 선별할 수 있는 기계.

감자수확기[-收獲機, potato harvester] : 엘리베이터형 굴취장치에 경엽분리, 자갈분리, 조 선별 장치를 가지고 있거나 집적탱크를 갖추어 1행정으로 굴취에서 집적까지 행하는 수확기. 서 류수확기 (暑 類收獲機)라고도 함.

감자수확쟁기[-收獲-, potato digger] ： 땅속의 감자를 쉽게 수확할 수 있도록 감자 두둑을 갈아엎는 쟁기.

감자용풀라우[-用-, potato digger] : 배토 플라우의 발토판부를 포크 형상으로 하여 어느 정도 토양을 분리하여 굴취 된 감자를 지상에 돌출시키는 단순한 감자수확기의 일종.

감자파종기[-播種機, potato planter] : 최아 된 감자를 점파하는 기계.

감전[感電, electric shock, electrification] ： 전기에 감응함. 전기가 통하고 있는 도체에 인축(人畜)의 신체 일부가 닿아서 순간적으로 충격을 받는 것으로, 화상을 입거나 목숨을 잃기도 한다.

감채기금법[減債基金法, sinking fund method] ： 하나의 기금을 세우는 것처럼 간주하여 복리로 계산하는 방법으로서 매년 일정지불액이 감가상각비가 되며, 이 합계는 기계수명이 다했을 때 동일기종으로 구입할 수 있는 금액이 됨.

강[鋼, steel] ： 강철(鋼鐵), 0.035〜 1.7%의 탄소를 포함하는 철의 총칭. 열처리에 의해서 탄성이나 경도를 증감할 수 있고 자성이 생기는 등의 성질이 있다. 보통의 강을 탄소강, 다른 원소 (Ni, Mn, Cr 등) 성분을 가한 것을 특수강이라 함.

강관[鋼管, steel pipe] ： 탄소함량이 0.04~0.7%의 철재인 강으로 만든 관(pipe).

강건제에剛健制御, robust control] ： 제어대상의 실제 특성이 제어시스템의 설계 시 상정한 모델과 다소 차이가 있어도 시스템의 제어성능이 그다지 영향을 받지 않는 제어로서 모델의 부정확성을 어느 정도 허용하는 기능을 갖는 제어.

강도[强度, strength] ： 재료에 힘을 가했을 때 재료가 파단(破斷:깨지거나 끊어짐)될 때까지의 변 형저항을 표현하는 총칭. 인장강도(tensile strength), 비틀림강도(torsional strength), 압축 • 굽힘강도 등이 있다. 이와 같은 강도는 인장강도와 일정한 관계가 있으므로 보통 인장강도를 갖고 재료의 강도의 표준으로 한다. ©강도(tenacity) ： 당기는 힘이 셈. ③전장(電場) • 전류 따위의 양(量)의 세기. 센 정도.

강선[鋼線, steel wire] ： 선재(線材)를 상온인발(常溫引拔)하여 만든 철사. 연강선(C:0.06~0.25%의 철사, 못, 나사류, 전신선(電信線) 등), 경강선(C:0.3~0.6%의 와이어로프, 스프링, 재봉틀,  바늘 등).

강우노즐[降雨-, raindrop nozzle] ： 수압노즐의 한 형태로서 와류노즐에 속함. 농약살포 시 비산을 최소화하기 위한 노즐로 분무입경이 크기 때문에 붙여진 상품명.

강제공급형[强制供給型, forced feed type] ： 어떤 기계나 설비에로의 물질공급이 동력을 사용하는 기구와 같은 강제적인 방법으로 수행되는 방식.

강제공랭[强制空冷, air cooling with blower, forcedly air-cooling] ： 냉각 팬으로 냉각하는 공랭 방식.

강제공랭기관[强制空冷機關, forcedly air-cooled engine] ： 냉각 팬에 의해서 냉각되는 공랭기관.

강제배출[强制排出, forced discharge] •' 어떤 기계나 설비로부터의 물질 배출이 동력을 시용하는 기구와 같은 강제적인 방법으로 수행되는 방식.

강제순환식[强制循環式, forced circulation] ： 어떤 기계나 설비 내에서 유체나 분립체를 펌프,  팬 둥의 기계로서 강제적으로 순환시키는 방식. ®자연순환식.

강제윤활[强制潤滑, force-feed lubrication, forced lubrication] ： 오일펌프로 직접 압력을 가하여 급유하는 윤활.

강제진동[强制振動, forced oscillation] ： 고유진동을 하고 있는 어떤 물체에 주기적인 외력을 가하면 외력에 의한 진동과 고유진동이 합쳐져 복잡한 진동을 하다가 고유진동이 차츰 감쇠하고 외력에 의한 진동만 남게 되는 데, 이 외력에 의한 주기적인 진동을 강제진동이라 함.

강제통풍건조[强制通風乾燥, forced-air drying] ： 송풍기를 이용하여 가열 또는 비가열 공기를 피건조물에 통풍하여 수분을 제거하는 공정.

강제통풍냉각[强制 通風冷却 , forced-air cooling] ： 송풍기를 이용하여 냉각공기를 피 냉각물에 통풍하여 품온을 낮추는 공정.

강제통풍식[强制通風式, forced draft type] ： 벼 • 곡물 • 농산물 건조 시 압력 송풍기에. 의해 강제로 공기를 통풍하는 방식.

강제통풍식기폭장치 [强制通風式氣曝裝置, forced draught type aerator] ： 기폭장치의 일종으로 원통 또는 사각형 탱크 내부에 다공판 또는 충전물을 넣어서 상부에서 가는 물방울을 낙하 시키고, 하부에서는 송풍기로 공기를 통풍 하는 장치.

강제환기[强制換氣, forced ventilation] ： 온실 등, 실내의 공기를 외부공기로 환기시키기 위하여 송풍팬(환기팬)을 이용하여 강제로 환기하는 것.

강제환기식부란기[强制換氣式卿卵器, forced draft incubator] ： 강제 환기 방식을 채택하여 알을 부화시키는 기구.

강철띠테이프[鋼鐵-, steel band tape] ： 강철을 얇게 띠 모양으로 성형하여 감아 놓은 소재.

강체날쇄토기[剛體-碎土機, spike tooth harrow] : 치간을 이용한 쇄토기.

강층[糖層, bran layer] ： 곡물의 내피로 전분층을 둘러싼 얇은 층, 쌀겨 층.

강판[鋼板, steel plate] ： 강괴를 압연해서 만든 판재. 후판, 중판, 박판(두께 0.1mm 이하)의 3종이 있다.

강화유리[强化琉璃, reinforced glass, tempered glass, heat strengthened glass] ： 판유리를 열처리 (500~600°C로 가열하고 찬 공기로 급랭)하여 충격이나 급격한 온도 변화에 견딜 수 있도록 단단하게 만든 유리. 보통 유리에 비하여 충격에 견디는 힘이 크며, 깨져도 둥근 모양의 파편이 되므로 안전하여 선박끼차•자동차의 창 따위에 쓴다.

강화플라스틱[强化-, reinforced plastic] ： 유리섬유, 아스베스토스(石綿) 등의 강화제를 불포화 폴리에스터 등에 첨가한 플라스틱(충격에 대한 강도가 커서 스포츠카, 요트 등의 보드에 쓰임).

개간[開塾, reclamation] ： 산과 들 등의 높은 곳을 깎아 내고 낮은 곳을 메워서 평탄하게 땅을 일구어 처음으로 농경지를 만듦(일금).

개루프제에開-制御, open loop control system] ： 출력신호가 시스템의 제어동작에 아무런 영향을 미치지 않는 제어(시스템)를 의미한다. 시스템의 출력신호는 기준신호와 비교되지 않으며 입력과 출력의 관계를 정확하계 알고 있을 경우에만 사용한다.

개방형전동기[開放型電動機, open type electric motor] ： 케이싱에 구멍이 뚫려 있어, 기체주위의 외부공기가 기체내부로 흐를 수 있게 된 구조의 전동기.

개방형퇴비화법[開放形堆肥化法, open composting] ： 통기 및 교반장치를 갖춘 퇴적형 퇴비화 방법으로 처리용량은 밀폐형보다 많으나 공간이 많이 필요하다.

개방형회전차鬧放型回轉車, open impeller] ： 양측 벽이 부착되어 있지 않은 희전차.

개별식공기조화기[個別式空氣調和機, unit air conditioner] ： 공기의 여과 • 냉각 • 송풍 외에 필요에 따라서 가열 • 가습의 기능을 가진 기기를 1조의 케이스 속에 조립하여 설치한 것을 말함.

개별작업[個別作業, individual operation] ： 하나 또는 그 이상의 유사한 기계들이 하나의 기계처럼 작업하는 것.

개스킷[gasket] ： ①상호 접촉한 부분으로부터 유체 및 가스의 누설을 방지하기 위해 사용되는 것 (packing)으로 고정 부분에 사용되는 것을 말한다. 사용되는 재료에는 석면(asbestos), 목면 (cotton), 마(hemp), 고무, 각종 합성수지 등이 있으며, 용도조건에 따라 알맞은 것을 선택 하여야 함. 고온증기나 가스에는 금속개스킷을 저온의 경우에는 비금속개스킷을 시용함 패킹. ②박판상의 패킹. @관류(管類)의 접합이나 내연 기관에서 실린더헤드와 실린더본체의 접합면 등에 시용하는 충전물. 가스나 냉각수가 누설되지 않게 하는 것이며 석면판(asbestos plate)을 동판(copper plate)으로 싼 것. 가스켓, 가스케트는 틀린 표기.

개자리[headland] ： 농기계가 논이나 밭에서 진입하거나 가장자리에 도달하여 회전하기 위한 양 끝단 또는 네 모퉁이의 장소

개자리베기 [headland reaping] ： 수확기계 진입 및 선희가 용이하도록 포장의 4 모통이를 손으로 베어내는 일.

개폐기[開閉器, switch] ： 전로(電路)를 끊고 또는 잇는 기구.

객토1客土, soil dressing] ： 농경지를 개량하기 위하여 성질이 다른 흙을 다른 곳에서 가져다 논 밭에 섞는 일. 또 그 흙.

갤런[gallon] ： 액량의 단위. 영국제로는 4.5461 리터(2.5되), 일본 • 미국제로는 3.7851 리터(2.1 되) 이다.

갭[gap] ： 물체간의 간격, 틈새의 뜻.

거름펌프[filter pump] ： 아스피레이터(aspirator)라고도 하며 수류를 노즐에서 분출시켜 공기와 함께 배출하는 방식의 간이형 진공펌프. 따라서 수증기압보다 낮은 압력은 생기지 않음. 실험실에서 진공증류나 승화 혹은 여과 등 고도의 진공을 필요로 하지 않을 때 자주 쓰임. 여과 펌프(滤過PUMP).

거리조절장치[距離調節裝置, adjusting appliances of tread] ： 농용 차륜 트랙터가 작업조건에 따라 좌우 바퀴사이의 거리조절을 위해 필요한 모든 장치. 전륜은 고정용 볼트로 고정하고 후륜은 림과 브래킷, 브래킷과 디스크의 위치를 서로 바꾸거나 디스크를 반전시킴으로써 여러 가지로 조절함.

거리측정장치[距離測定裝置, distance measuring equipment / DME] ： 항공기로부터 나오는 질문 펄스 전파를 지상국이 받아 응답펄스전파를 송신하면 양 전파의 시간차로서 항공기로부터 지상국까지의 거리가 측정되어 항공기의 거리 지시계기에 표시되는 장치.

거버네governor] ： 조속기(調速機), 원심 작용이나 스프링 작용을 이용하여 엔진의 희전수를 하중과 관계없이 항상 일정하게 유지하도록 하기 위한 장치.

거버너레베gpvemor lever] ： 조속기(調速機) 레버. 엔진의 회전속도를 조절(調節)하기 위한 레버.

거중기계장치[擧重機械裝置, cable driving system] ： 공중케이블 기계장치의 거점에 있어서 케이블의 구동장치.

건감률[乾減率, drying rate, moisture reduction rate] ： 건조과정에서 피건조물의 단위 시간당 함 수율의 감소량을 백분율로 표시한 것으로 보통 %, w.b./hr로 나타냄. 건조속도 참조.

건공기[乾空氣, dry air] ： 습공기에서 수증기를 제외한 공기.

건구온도[獅溫度, dry-bulb temperature] ： 온도계의 수감부를 햇볕이 직접 닿지 않게 공기 중에 노출시켜서 측정한 온도, 즉 보통 온도계가 가리키는 온도(기온)를 말한다. 건습계의 습구온도에 대응되는 말이다.

건답[乾蛮, dry paddy field] ： 물이 없는 마른 논.

건답직파[乾齋直播, direct sowing on dry field] ： 모판 을 설치하여 육묘한 모를 이식하는 방법 대신에 건답 상태의 논에 직접 파종하는 재배법. 재배상태가 생력적이다.

건답직파7|[乾齋直播機, dry paddy direct seeder] ： 보통 흠 . 구멍 롤러, 조출 장치 등을 가지고 있으며 건답 상태의 논에 벼를 직접 파종 하는 기계의 총칭.

건량기준함수율[乾量基準含水率, dry basis moisture content] ： 재료의 건물중량에 대한 재료에 포함된 수분 중량의 백분율로서 수분의 함량을 나타내는 방법.

건물[乾物, dry matter] ： 물질에 포함된 수분을 완전히 제거하고 남은 건조 물질.

건물회수율[乾物回收率, dry matter recovery] ： 고액분리기 성능의 지표로서 고형물의 분리율을 나타낸다.

건식공기청정기[乾式空氣淸淨器，dry air filter, dry air cleaner] ： 여과지나 부직포 등의 여과재를 습윤 시키지 않고 사용하는 공기 청정기.

건식라이네乾式-，dry type liner] ： 실린더 라이너와 냉각수가 실린더 블록을 통하여 간접적으로 접촉되며 두께는 2~3mm이고，설치 시 압력은 내경 100mm 당 2~3톤의 힘이 필요하고，라이너는 마찰력에 의해 실린더에 설치되며 가솔린 기관에 사용.

건식부식[乾餓腐餓，dry corrosion] ： 수분이 존재하지 않는 환경에서의 부식이며 약 200°C 이상으로 가열되었을 때의 부식을 말함.

건식붐[乾式-, dry boom] ： 붐 형태의 일종으로 붐은 구조적인 지지만 하고 송액관은 별도로 붐에 부착된 형태(습식 붐 참고).

건식연口I기[乾式研米機, dry type rice polishing machine] ： 물을 시용하지 않고 가죽 둥의 재료로 쌀에 부착된 겨를 제거하고 광택을 내는 구조의 연미기.

건식윤활[乾式潤滑, dry sump lubrication] ： 크랭크 실 밖에 설치된 탱크로부터 윤활유를 공급하여 순환시키는 윤활.

건조[乾燥，drying] ： 수분을 제거하는 공정. ②물기나 습기가 말라서 없어짐.

건조곡물[乾燥穀物，dried grain] ： 안전저장 또는 가공 및 이용에 적합한 함수율까지 수분을 제거한 곡물.

건조곡선[乾燥曲線，dry curve] ： 건조시간에 따른 피건조물의 함수율 변화를 나타내는 곡선.

건조공기[乾燥空氣, drying air] ： 건조기 또는 건조장치에서 피건조물을 통과하는 공기. ②[건조 공기，dry air] ： 불포화공기. 기상학에서는 수증기를 함유하지 않은 공기를 뜻함. 일반적으로 습도가 낮은 공기는 건조공기로 취급되며，공기는 질소•산소■아르곤• 이산화탄소•수증기 등을 주성분으로 하는 혼합기체이고，이로부터 수증기를 뺀 나머지를 건조공기라 하며，분자량 28.97, 밀도 1.2923kg/m\

건조구역[乾燥區域，drying zone] ： 피건조물을 담은 빈 또는 피건조물의 퇴적층에서 건조가 대부분 완료된 층.

건조기[乾燥機，dryer] ： ①〈농기계〉농업수확물의 변질방지，저장성 향상 등을 목적으로 함수율을 낮추기 위하여 건조공정(乾燥工程)을 수행하는 기계장치기계로서 상온 또는 가열하여 통풍 으로 건조하는 기계가 많음. ②〈수산〉주로 건제품 생산용으로 시용되고，그 대부분이 열풍을 이용하는 방식임. 어류를 건조발에 얹어 2~3cm 간격을 두어 대차에 끼운 다음 이 대차를 터널 속에 밀어 넣어 시료와 평행하게 열풍을 보내어，건조 정도에 따라 대차를 이동시키는 방식으로 된 장치.

건조기 성능평가지수[乾燥機性能評價指數，dryer performance evaluation index / DPEI] ： 건조기 에서 피건조물로부터 단위중량의 수분을 제거하는 데 소요된 총에너지. 비에너지소요량 (specific energy consumption)이라고도 함. 총에너지에는 공기가열，공기이송 및 피전조물의 이송 등에 소요된 에너지가 모두 포함됨.

건조기에너지효율[乾燥機-效率, dryer energy efficiency] ： 건조기에서 투입된 총에너지에 대한 피건조물의 수분증발에 소요된 에너지의 백분율.

건조기열효율[乾燥機熱效率, dryer thermal efficiency] : 건조기의 공기 가열에 소요된 에너지에 대한 수분증발에 소요된 에너지의 백분율.

건조능력[乾燥能力, drying capacity] ： 건조기 • 건조시설의 단위 시간당 건조물을 생산할 수 있는 능력(시간당 제거 수분량). (건조장치가 부담할 수 있는 건조작업 능력).

건조단계[乾燥段階, drying stage] ： 재료가 건조되는 과정으로 재료의 예열기간, 항률건조기간, 감률건조기간 등의 단계.

건조모형[乾燥模型, drying model] ： 피건조물의 건조특성을 나타내는 방정식. 박층- 후층 건조 모형이 있다. 박층 건조 모형은 보통 건조속도를 나타내는 방정식이며, 후층건조 모형은 피 건조물의 건조속도, 품온, 열풍 온도, 습도 등의 상호관계를 나타내는 방정식임.

건조방정식[乾燥方程式, drying equation] ： 피건조물의 건조속도를 나타내는 방정식.

건조상[乾燥箱, drying tray] ： 밑바닥을 공기가 통과할 수 있도록 다공판 또는 망으로 만들어 피 건조물을 담아 건조기의 건조실에 설치하는 용기.

건 조상수[乾燥常數, drying constant] ： 흡습성물질의 박층 건조에서 감률건조속도는 피 건조물의 순간 함수율과 건조공기에 대한 평형함수율의 차이 에 비 례한다고 가정할 때, 비 레상수를 건 조상수라 함.

건조속도[乾燥速度, drying rate] ： 단위 시간당 증발 수분증량(kg/hr), 또는 단위 시간, 단위 건물 중량당 증발 수분중량0«/1« • hr), 또는 단위 시간당 함수율 감소량(%.w.b/hr), 단위 시간당 함수율 감소량을 건감률이라고도 함.

건조속도곡선[乾燥速度曲線] : 건조시간에 따른 피건조물의 건조속도의 변화를 나타내는 곡선.

건조수축[乾燥收縮, shrinkage] ： 건조가 이루어지면서 물이 증발하여 제거됨에 따라 일어난 수축.

건조시간[乾燥時間, drying time] ： 피건조물이 주어진 한 함수율로부터 보다 낮은 다른 함수율로 건조되는 데 소요된 시간.

건조시설[乾燥施設, drying facility] ： 건조기와 이와 관련된 부대시설.

건조실[乾燥室, drying chamber] ： 피건조물의 건조가 이루어지는 건조기의 구성 부분.

건조잠재력 [乾燥潛在力, drying potential] ： 건조공기의 수분보유능력으로, 습공기 선도의 둥습구 온도선상의 상태점에서 포화선까지의 거리로 나타냄.	.

건조전선[乾燥前線, drying front] ： 피건조물의 퇴적층에서 건조가 대부분 완료된 층과 건조가 이루어지지 않은 층의 사이에 존재하는 층, 건조구역의 선도 층.

건조조건[乾燥條件, drying condition] ： 박층건조 특성 또는 건조기의 성능에 영향을 주는 피건조물, 건조공기 및 건조기의 조건, 즉, 피건조물 조건으로 함수율과 품은, 건조 공기의 조건으로 온도, 습도 및 송풍량, 건조기의 조건으로 건조실과 템퍼링실의 크기, 피건조물의 이송속도 등.

건조처리[乾燥處理, drying] ： 가축분의 수분을 증발 제거하는 방법으로 축사내 예비건조법과 축사외 건조법 등이 있으며, 후자에는 화력건조법, 하우스건조법, 토양증산법, 증발농축법,  회전원판형뇨증발법 등이 있다.

건조특성[乾燥特性, drying characteristics] ： 일정한 건조조건에서의 건조시간과 건조속도 또는 수분비의 관계, 또는 건조속도와 함수율의 관계.

건초[乾草, hay] ： 장기저장을 위하여 건조시킨 목초.

건초갈퀴[乾草-, hay rake] : 예취된 목초를 모으는 기계.

건초곤포[乾草栖包, hay balding] ： 건초를 수확하여 일정한 크기로 묶는 일.

건초곤포기[乾草栖包機, hay baler] ： 건초를 일정한 크기로 묶어 취급하기 용이하게 하는 기계. ©해이 베일러.

건초기[乾草機, hay maker] ： 건초를 조제하는 모든 기계. 건초용기계.

건조둬집기[乾草-, hay tedding, had turning] 목초의 건조를 균일하고 빠른 속도로 진행시키기 위해 목초를 반전시키는 작업.

건초레이크[乾草-, hay rake] ： 건조된 목초를 모으는 작업에 사용되는 기계로 그 형상에 따라 드럼형, 휠형, 수직형 등이 있다. 건초 집초기(乾草集草機).

건초로데乾草-, hay loader] ： (각형 또는 원형의 베일)목초를 적재하는 기계. 포장에서 말린 목초를 들어 올려 왜건(wagon)이나 수납 장소에 적재하는 포크형이나 엘리베이터형의 적재기.

건초모으기[乾草-, hay raking] ： 건초가 다 된 목초를 운반에 편리한 형태로 묶어주기 위해 모으는 작업. 집초 참고

건초반전[乾草反轉, hay tedding] ： 건초를 뒤집는 일.

건초베일레乾草-, hay baler, hay pickup baler] ： 건조된 목초를 압축(베일)하여 곤포하는 작업기로 일반적으로 주행하며 작업하는 기계. 결속된 건조의 형태 및 결속장치에 따라■ 직유면체형태로 묶는 플런저형 베일러와 원기둥 형태로 묶는 라운드형 베일러로 대별. 건초곤포기. 건초 압쇄기.

건초스테케乾草-, hay stacker] ： 포장에서 집초용으로 쓰이는 트랙터용 스윔레이크 또는 로드웨곤 등에서 목초를 유압장치로 압축하여 저장장소에 하역하는 기계를 말함.

건초압축기[乾草壓縮機, hay presser] ： 건초 제품을 만들기 위해 압축하는 기계.

건조압쇄기[乾草堅碎機, hay conditioner, hay crusher] ： 목초의 균일건조를 위해 줄기를 찌그러 뜨려 줄기의 건조를 증가시킴으로 잎과 줄기의 균일한 건조속도를 얻도록 하는 기계.

건조용기계[乾草用機械, hay making machine] ： 건초를 만드는 데 사용되는 작업기로 헤이컨디 셔너(hay conditioner), 윈드 로워(wind rower), 건초 반전기(hay tedder), 건초 집초기(hay rake), 건초베일러(hay baler) 등이. 있음.

건초운반기[乾草運搬機, hay carrier] ： 모아진 건초를 포크 등으로 들어 올려 괘도상을 주행하여 건초집적장소(저장창고)로 이동시키는 운반기.

건초테데乾草-, hay tedder] ： 목초반전기의 일종으로 포장에서 베어진 목초의 천일건조를 균일 하고 빠른 속도로 진행시키기 위해 목초를 반전 또는 확산시키는 데 사용되는 기계. 건초 반전기.

건조포크[乾草-, hay fork] ： 일반적으로 원형 베일러(round baler) 운반용으로 사용되며, 트랙터의 전방이나 후방 혹은 양방에 장착한 대형의 포크장치.

건탈곡[乾脫穀, dried crop threshing] : 예취된 곡물을 천일건조 후에 탈곡하는 방식. ©생탈곡.

걷어올림장치[-裝置, pick-up device] ： 예취장치의 앞쪽에 설치하여 체인에 플라스틱으로 만든 돌기(tine/타인)를 부착시켜 스프로켓으로 구동시켜서 예취 작물을 걷어 올리는 장치.

걸쇠[ktch] ： 빗장모양과 같은 조임 쇠나 체결쇠.

걸쇠너트[latch nut] ： 걸쇠가 달린 고정너트의 일종.

검란기[檢卵機, egg tester] ： 햇빛, 불빛으로 알을 비춰 보아 부화하고 있는 배의 발육 상태를 검사하는 장치. 불량계란을 판별, 선별함.

검불[chaff, broken straw, rubbish] ： 곡물의 탈곡시 부피(样皮), 지경(支莖), 잎 둥이 부스러져 곡립과 구분, 선별되어 배출되는 물질의 총칭. ②벼의 종자를 싸고 있는 잡물, 도정 후 현미를 빼낸 후의 나머지 알곡 등에 섞인 잡물로 볏짚 • 까락 둥의 협잡물.

검불거름쇠[spoke sieve] ： 탈곡기의 배진실에 설치되어 배진물 속에 섞여 있는 곡립을 선별하여 풍구 쪽으로 보내고 검불은 풍구의 바람에 실려 검불출구(배진구)로 나가게 하기 위해 길이 200-500mm의 강철선을 10-35im 간격으로 평행배열 하여 고정하거나 요동하도록 만든 장치.

검불배출관[-排出管, chaff discharging chute] ： 배진관이라고도 하며 검불을 탈곡기에서 멀리 떨어진 곳까지 배출시키도록 검불출구(배진구)에 연결시킨 긴 관.

검불배출판[-排出辦, chaff disposing plate] ： 배진판(拜塵板). 탈곡기의 탈곡실과 배진실 사이에 설치된 칸막이. 핸들이나 페달로 수시 개폐하여 탈곡망을 통과하지 못한 탈곡실의 검불과 수절립 등을 배진실로 배출시킴.

검불배출팬[-排出-, chaff discharging fan] ： 탈곡기의 배진실에 설치되어 배진물 중의 검불을 배진구로 배출시키는 흡인식 팬.

검불분리실[-分離室, chaff separating chamber] ： 검불을 분리하는 작업이 이루어지는 장소.

검불분리장치[-分離裝置, chaff separator] ： 검불을 알곡의 혼합물에서 검불을 분리하는 장치.

검불처리망[-處理網, chaff disposing concave] : 2차 탈곡을 위해 자동탈곡기나 자탈형 콤바인의 검불처리통 아래에 위치하는 소형의 탈곡망.

검불처리치[-處理齒, chaff tooth, outlet cylinder tooth] ： 2차 탈곡, 배진물 강제이송 • 분리 둥의 역할을 위해 자동탈곡기나 자탈형 콤바인의 검불처리통 표면에 부착된 소형의 탈곡치.

검불처리칼[-處理-, chaff knife] ： 탈곡망을 통과하지 못하고 배진실로 배출된 검불을. 절단, 후속 처리를 쉽게 하기 위해 배진실 입구 위에 부착된 6-8개의 칼날.

검불처리통[-處理筒, chaff disposing drum] ： 배진통(拜塵筒). 자동탈곡기에서 탈곡실과 배진실 사이에 설치되는 돌기가 달린 회전원통으로서, 탈곡망에서 누하(漏下) 되지 못한 탈곡실로 부터의 배진물을 연속적이며 자동적으로 배진실로 강제로 보내는 장치. 자탈형 콤바인에서는 탈곡통과 유사하게 제작, 설치하여 환원물의 재 탈곡처리도 담당함.

검불체[chaff sieve] ： 콤바인의 곡물판이나 짚체로부터 보내진 탈곡물 중 곡림은 낙하시키고 검불 동은 바람에 날려 보내며 그 외의 이물질은 요동에 의해 바깥으로 배출시키는 요동체.

검불출구[-出口, chaff dust outlet] ： 탈곡기나 콤바인 내에서의 탈곡작업 후 생성되는 검불을 밖으로 내보내기 위한 출구. 배진구(拜塵□).

검불컨베이에chaff conveyer] ： 조제시설 등에서 도정기로부터 근접한 벼의 창고에 벼 껍질을 반송하는 컨베이어. 송풍관식 또는 belt conveyor식 등의 반송기.

검불혼입비[-混入比, chaff to grain ratio] ： 탈곡기나 콤바인에 의한 탈곡 시 최종적으로 수거되는 알곡에 섞여있는 검불의 중량비. 자탈형 콤바인의 경우 1% 이하가 검사기준치이다.

검유봉[檢油棒, oil-level stick, dip stick, oil dipper, oil gauge] ： 엔진 오일의 양을 점검하는 막대 모양의 측정기. 하한선(LOW)과 상한선(FULL)사이에 유면이 있어야 오일이 적당하다. empty는 하한선보다 더 낮은 양(오일이 다 떨어짐)을 의미함.

검정[檢定] 행정관청이 물건의 품질 둥이 법령이 정하는 기준에 합치되는지의 여부를 검사하여 인정하는 일. 농업기계의 경우에 종합검정, 안정검정, 기술지도검정, 국제규범검정, 변경검정 등이 있음

겉두레[swing bucket] ： ©수차의 주위에 부착된 주강 또는 포금제의 쟁반형 물받이. ②좌우측이 무한체인에 연결되어 이송되며 배출구에서는 뒤집어져 내용물을 배출시키도록 만든 버킷.

겉보기속도[-速度, apparent velocity, superficial velocity] ： 곡물 및 과실과 같은 농산물을 일정한 용기에 넣어 산물상태로 건조 또는 냉각시킬 때의 송풍량의 단위로 용기 바닥면의 단위 면 적당의 송풍량(m'/s ■ mO.

겉보기점도[-粘度, apparent viscosity] ： 전단응력 전단속도의 유동곡선이 비선형을 나타내는 비 뉴턴 액체의 점도를 나타냄. 특정 전단응력과 전단속도에서 유도에 같은 저항력을 나타내는 뉴턴 액체의 점도로 나타내며, 유동곡선상의 특정한 점과 원점을 연결한 직선의 기울기 값으로 표시한다.

겉보기탄성계수[-彈性係數, elastic constant, apparent elastic modulus] ： 농산물과 같이 응력변형률 선도가 직선이 아니 경우의 탄성계수를 나타내는 방법. 이것에는 원점에서 접선의 기울기 값으로 나타내는 초기접선탄성계수(initial tangent modulus), 곡선상의 한 특정한 점에서의 접선기울기 값으로 나타내는 선탄성계수(tangent modulus), 또는 원점과 곡선상의 특정한 점을 연결한 직선의 기울기 값으로 나타내는 시컨트탄성계수(secant modulus) 둥이 있다.

게르마늄[germanium] ： Ge/32번, 72.6/질량5.36, 융점958°C. 회백색의 부스러지기 쉬운 매우 취약한 금속반도체.

게이지[gauge] ： 치수 • 용적 • 수량 • 압력 • 따위를 측정하는 계기. 또 그것을 검사하는 데 사용되는 것의 총칭. 오일게이지, 압력계 등.

게이지압력[gauge pressure] ： 압력계로 측정한 압력으로 대기 압력을 0으로 하여 측정한 압력. 단위[kg/cirfG, kg/orf게이지, kg/arf, PSI]. 게이지 압력=절대압력-대기압.

격리판[隔離板, separators] ： 배터리에서 양극판과 음극판이 단락되면 극판에 저장되었던 전기적 에너지가 소멸되므로 2개의 극판 사이에 끼워져 단락이 되는 것을 방지하는 작용을 한다. 격리판은 홈이 있는 면이 양극판 쪽으로 향하도록 설치되어 과산화납에 의한 산화부식 방지와 전해액의 확산을 도모.

격자[格子, grid] ： 납과 안티몬의 합금으로 된 극판의 뼈대로서 작용물질을 지지하여 탈락을 방지하고 외부의 작용물질에 전기 • 전도 작용을 한다.

견인[牽引, traction] ： 끌어서 당김.

견인계수[牽引係數, coefficient of traction] ： 구동륜에 작용하는 수직하중에 대한 견인력의 비. ©운동저항비.

견인동력[牽引動力, drawer power] ： 견인장치의 견인력과 주행 속도의 곱.

견인동력계[牽引動力計, traction dynamometer] ： 견인장치의 견인성능을 측정하는 데 사용되는 장치로서, 견인장치의 주행 속도, 견인력, 슬립 등을 측정할 수 있다.

견인력작용선[牽引力作用線, line of pull] ： 견인력이 작용하는 방향을 나타내는 직선으로서 히치점과 작업기에 작용하는 힘의 합력점을 연결하여 구한다.

견인력작용점[牽引力作用點, application point of pull] ： 작업기에 작용하는 힘의 합력점으로서,  견인력 작용선이 통과한다.

견인력제에牽引力制御, draft control] ： 견인력을 일정하게 유지하기 위한 방법의 하나로서, 쟁기, 플라우에 작용하는 견인저항력이 일정한 한계를 자나면 쟁기를 자동으로 들어 올려 이를 감소 시키는 제어방식.

견인마력[牽引馬力, drawbar power] ： 견인력과 작업속도를 곱하여 구한 동력을 마력단위로 표시 한 것

견인반출기[牽引搬出機 skidder] 나무 또는 나무의 일부분을 상차 견인하거나 끌어서 운송하는 임업기계.

견인봉[牽引棒, drawbar] ： 견인장치와 견인작업기를 연결하는 장치로서 견인장치에 고정되어 있다. 트랙터에서는 동력취출축 아래에 부착되어 있으며, 필요에 따라 3점 히치에 장착하여 사용 하는 링크식 견인봉과 고정식 • 수평요동식 견인봉 등이 있다.

견인시험차[牽引試驗車, drawbar dynamometer car] ： 견인장치의 견인성능 즉, 견인력, 견인계수,  견인효율 등을 시험하는 데 필요한 장비를 갖춘 특수차량.

견인식[牽引式, trailing type] ： 견인봉에 트레일러와 바퀴가 달린 플라우 등의 작업기를 연결하여 견인하는 방법.

견인작업[牽引作業, tractive work] ： 물체를 견인하는 작업.

견인작업기[牽引作業機, pull-type implement] ： 트레일러, 쟁기, 플라우 등과 같이 견인력을 이용 하여 작업하는 작업기로서, 작업기는 견인봉에 연결된다.	.

견인장치[牽引裝置, traction device] ： ①경운기 • 트랙터 등의 후방에 히치(hitch)를 설치하여 트레일러, 각종작업기(쟁기, 컬티베이터 등)를 연결할 수 있는 장치. ②지지표면으로부터 반력을 이용하여 차량을 추진시키는 장치.

견인저항[牽引抵抗, draft] ： 견인력의 수평 분력 중, 견인 장치의 주행 방향과 평행하는 방향으로 작용하는 힘.

견인저항중심[牽引抵抗中心, center of draft] ： 경운저항과 측방 경운저항의 합력점.

견인중심[牽引中心, center of pull] ： 견인력 작용점.

견인출력[牽引出力, drawbar power, Pdb] ： ①견인동력(Nd), ©트랙터가 주행할 때에 작업기를 유효하게 견인하는 데만 소요되는 출력. 여러 가지 저항으로 출력이 소모되어 차축출력보다 작게 나옴. Pdh=HV [H:수평 견인력(kN), V:주행 속도(m/s)].

견인컨베이에牽引-, drag conveyor] ： 고정된 홈통 속에 여러 개의 스크레이퍼를 둥간격으로 설치 하고 이들을 연결한 무한궤도상의 체인을 끌어당김으로써 홈통내의 물질을 밀어 이송시키는 반송기 계.

견인케이블[牽引-, drag cable] ： 섬유 또는 철사로 만들어 견인작업에 쓰이는 굵은 로프.

견인형작업기[牽引型作業機, towed implement] ： 농업용 트랙터나 자주형 농업기계에 의하여 견인 되며 농작업을 수행하는 작업기.

견인형콤바인[牽引型-, pull type combine] ： 개발초기의 콤바인 형태로 말이나 트랙터에 의해 견인 하며 작업하는 콤바인.

견인효율[牽引效率, tractive efficiency. 7te] ： 차축출력에 대한 견인출력의 비. 희전력을 직진 견인력으로 바꾸는 구동륜의 효율. 7te = 견인출력(kW)/차축출력(kW).

결속[結束, [bounding, binding, tying] ： 예취된 작물을 끈으로 묶는 것. 예로 예취결속기의 경우 예취된 작물이 일정량이 되면 노터빌이 작동되어 끈으로 묶어 방출함으로써 운반에 용이하게 함. 결속기[結束機, Baler] ： 베일러. 농용트랙터 부속작업기. 트랙터의 동력을 이용하여 볏짚 및 목초 등 농산물을 일정량씩 끈으로 사각형(주로 소형), 원통형(주로 대형)으로 묶는 작업기.

결속끈[結束-, binding twine] ： 결속장치에 이용되는 결속용 끈으로 천연섬유나 화학섬유인 pp끈 등이 많이 사용됨.

결속바늘[結束-, binding needle] ： 결속장치에 있어서 예취된 작물을 결속하기 위해 다발주위를 회전 운동하여 끈으로 감싸는 데 이용되는 바늘.

결속볏짚절단기[Bale Cutter] ： 본체동력을 이용하여 결속된 볏짚 및 목초를 일정크기로 절단하는 농용트랙터 부속작업기.

결속장치[結束裝置, binding device] ： 예취된 작물을 일정량의 다발로 묶어주는 장치.

결정이론[決定理論, decision theory] ： 불확실성에 직면하면 결정을 내리지 않으면 안 될 경우,  어떤 결정을 해야 할 것이며, 또 어떤 정보를 어떻게 이용해야 하는가를 문제에 답하려는 이론. 결주[缺株, miss-planted hill, missing hill, vacant hill] ： 모가 제대로 이식되지 않아 생육이 예정 된 장소에 작물이 없는 것.

결주율[缺株率, miss-planted rate] ： 이식이 예정된 모의 수에 대한 결주 모의 비율.

결합나사[結合螺絲, clamp screw] ： 부품과 부품을 결합할 때에 쓰는 작은 나사의 총칭.

결합볼트[結合-, clamp bolt, locking bolt] ： 부품과 부품을 결합할 때에 쓰는 체결용(締結用)의 볼트.

결합수[結合水, bound moisture] ： 일정 온도에서 순수물의 수증기압보다 더 낮은 수증기압을 나타내는 고체내의 모세관, 세포 또는 고체 표면에 물리적 또는 화학적으로 흡착되어 있는

入 ᄇ

丁 TT.

겹침이음[-, lap joint] ： ©두 부재를 겹쳐 필릿 용접하는 것. ②철근을 서로 겹쳐 대고 있는 것. 경강[硬鋼, hard steel] ： 탄소 함유량이 0.5~0.8인 강. 담금질에 의해서 경화하며 축류, 공구 재료 등 강도를 요하는 것에 쓰인다. 고탄소강.

경강선[硬鋼線, hard steel] ： 탄소의 함유량이 0.5~0.8%인 강철로 만든 강선. 탈곡통의 탈곡치와 같은 고강도가 요구되는 곳에 주로 쓰임.

경계윤활[境界潤滑, boundary lubrication] ： 액체윤활에서 마찰 면 사이에 작용하는 하중이 크거나 충격아 가해지는 경우 유막이 얇아지거나 파괴되어 결국 금속면이 직접 접촉하게 되는 고체 윤활로 전이되는 상태의 윤활.

경계화[境界化, thresholding] ： 문턱값에 의해서 영상의 영역을 나누는 과정을 말하며 수식으로 표현하면 다음과 같다. 주로 배경으로부터 원하는 상(像)을 추출할 때 이용한다.

/ 、 C 1 if /(x, y) > T 8{X'Y) = 0 if f{x,y) <T

경금속[輕金屬, light metal] ： 비중 4.6이하의 금속. 가령 Al, Mg, Be(베릴륨), 알칼리금속 및 알칼리토금속(-土金屬)을 말한다. ©중금속(heavy metal).

경기작업[耕起作業, primary tillage] ： 쟁기 또는 플라우를 사용하여 굳어진 흙을 절삭 • 반전 • 파괴하여 큰 덩어리로 파쇄 하는 작업.

경납땜[硬brazing] ： 저융점을 가진 합금을 녹여서 금속을 접합시키는 방법.(은납 사용).

경도[硬度, . hardness] ： 물체의 기계적 성질 중 무르고 단단한 정도를 나타내는 수치. 사용시험 기기에 따라 브리넬 경도, 비커스 경도, 로크웰 경도, 쇼어 경도 등으로 호칭됨.

©물와 경도는 Ca++, Mg++ 등 2가 양이온 금속의 함량을 이에 대응하는 CaC03 ppm으로 환산 표시한 값.(물 lOOOcc 중에 포함된 CaCO, lmg을 1°로 잡는다). 경도계산식[경도(CaCᄋ3 mg/L)=M++ mg/L X50/M++당량.(M++=2가 금속 양이온)], CaCOj 0~75mg/L는 연수, 그 이상은 경수이다.

경도시험기[硬度試驗機, hardness tester] ： 경도계. 금속재료의 기계적 경도를 측정하는 장치. 브 리넬 경도시험기, 로크웰 경도계, 쇼어(shore) 경도계 등 몇 가지가 있다.

경로생성[經路生成, path generation] ： 로봇의 말단장치가 통과해야 할 지점들로 이루어진 표로 부터 원하는 궤적을 생성시키는 행위.

경반[耕盤, hard pan] ： 부식층 또는 작토층 하부에 있는 단단한 토층. 경반은 기계의 주행을 도와 중요한 역할을 한다. 그러나 이 경반은 너무 단단하면 통기성이 나빠 작물의 뿌리성장이 좋지 않아 몇 연 주기로 파쇄하면 좋다.	'

경반층[耕盤層, hard pan layer] ： 경반을 이루고 있는 층.

경보장치[警報裝置, alarm system] ： 시스템의 작동이 이상하거나 응급한 상황을 알려 주는 장치.

경사각[傾斜角, angle of inclination, tit angle] ： 수평면에 대해 어떤 물체가 기울어져 있는 각도.

경사지콤바인[傾斜地-, hill-side combine] ： 포장의 경사를 감지하여 예취부는 그 경사를 따라 작업하고 탈곡, 선별부는 항상 수평을 유지할 수 있도록 자동제어가 되는 콤바인.

경사캠[傾斜-, swash plate[cam] ： 사면 캠. 평활한 원판이 축에 대해서 비스듬하게 장착된 캠. 희전에 의해 종절은 상하로 운동한다.

경사판형IH頃斜板型, inclined-plate type] ： 곡류의 선별 및 정선용 스크린 선별기로 쓰이는 수평과 경사가 진 선별판의 한 형태.

경수[硬水,시iard water] ： 센물. Ca, Mg 둥의 염류를 비교적 많이 함유한 천연수. 세탁(washing), 표백(bleaching), 염색(dyeing)을 방해하고 또 보일러를 손상한다. 이온교환수지(ion-exchange resin)를 사용해서 연수로 할 수가 있다. 탄산칼슘(CaC03> 75mg/L 이상이 경수(일반적으로 경도 20도 이상). ©연수.

동수반경[動水半徑, hydraulic radius] ： 통수단면적을 윤변으로 나눈 값.

경심[耕深, plowing depth] ： 경운작업에서 경운 깊이를 말하며, 쟁기작업에서는 지면에서 보습 바닥까지의 깊이.

경심조절[耕深調節, plowing depth control] ： 경심을 필요에 따라 얕게 깊게 조절하는 것.

경심조절륜[耕深調節輪, gage whee] ： 로터리 또는 플라우에 부착되어 있는 지지륜으로서 경심을 일정하게 유지하는 역할을 한다.

경심조절장치[耕深調節裝置, plowing depth adjusting device] ： 경심을 조절하는 데 사용되는 장치로 트랙터의 경우 유압을 이용한 위치제어 방식이 있다.

경연[硬紹, hard lead] ： 경납, 납에 소량의 안티몬을 더한 합금. ©연납.

경운기[耕転機, tiller] ： 2륜 트랙터인 동력경운기를 줄인 말. 그러나 경운작업을 수행하는 작업기를 나타낼 때도 사용된다. ①경운기(耕転機, power tiller, cultivator) ： 보행용(步行用) 트랙터 의 하나. 농용엔진(디젤)을 탑재하고 2륜 구동형으로 쟁기, 로터리, 트레일러 등 작업기를 부착 하여 경운 또는 견인 작업을 수행함

경운날[耕転-, tillage blade, tillage tine] ： 일반적으로 로터리 경운축에 장착하여 흙을 갈고 부수기 위하여 스프링강을 단조-담금질한 30cm 전후의 날임. L형, C형 등의 종류가 있음.

경운날집[耕転-, tillage tine holder] ： 경운날을 경운축에 고정하는 홀더 또는 볼트로 잠그는 플렌지 부분.

경운능률[耕転能率, plowing capacity] ： 경운작업기의 작업능률로서 단위 면적당 경운작업시간 또는 단위 시간당 경운작업면적으로서 나타낸다.

경운 변속레베耕 転變速-, tilling speed change lever] ： 로터리를 부착한 동력경운기에서 로터리의 희전 속도를 변속하는 데 사용하는 레버.

경운속도[耕転速度, plowing speed] ： 경운 작업 속도.

경운작업[耕転作業, tillage operation] ： 토양을 절단하여 반전시키는 1차 경운작업과 반전된 토양을 잘게 부수는 2차 경운작업을 모두 말하며, 이를 구분하여 1차 경운작업을 경기(耕起) 이라 하고 2차 경운작업을 쇄토작업이라 한다.

경운작업기[耕転作業機, tillage implement] ： 경운작업을 수행하는 작업기.

경운클러치[耕転-, rotary clutch] : 동력경운기의 주축에서 경운축으로 동력을 단속할 때 入V용하는 클러치.

경운피치[耕転-, tillage pitch] ： 경운날이 한 번 회전할 때마다 진행방향으로 지표면을 경운하여 전진해 나가는 거리.

경유[輕油, diesel, light oil] ： 액체연료의 일종으로 등유와 중유의 중간유출물. 분류온도 200〜 350°C, 비중 0.84-0.89, 세탄가 45이상, 인화점 40~85°C, 발화점 258°C, 저발열량 ,000-11,000kcal/kg(44,000-46,000kj/kg). 고속 디젤 기관용으로 사용되며, 종류는 1~3호가 있고 농업기계용 연로로 많이 사용됨. (연료 분석을 위한 분자 cetane CisHm, 분자량 226).

경음기[硬音器, horn] ： 진동판을 전자석이나 공기를 이용하여 진동을 발생시켜 소리를 내는 것.

경작[耕作, cultivation] ： 경작지를 갈아서 작물을 생산하는 것.

경작지[耕作地, cultivation land] ： 작물재배에 적합한 토지로 경작이 이루어지고 있는 토지.

경쟁학습[競爭學習, competitive learning] ： 신경회로망의 학습에서 특정 패턴을 입력하면 뉴론들 간에 경쟁 현상이 발생하고 특정 뉴론들 만 강하게 홍분하며, 다른 뉴론들은 홍분이 억제되고 마지막으로는 특정 뉴론들 만선택적으로 여기되는 네트워크.

경제마력[經濟馬力, economic horse power] '• 연료소비율이 최소가 되는 혼합비에서의 기관출력.

경제수명[經濟壽命, economic life] ： 노후화 및 마멸로 인하여 기계의 원래 목적에 부적합한 상태가 될 때까지 기계의 유효수명. 기계의 정비 및 고장수리 비용이 기계를 사용하여 얻는 이익보다 커지는 시점까지의 사용년수

경제혼합비[經濟混合比, mixture ratio of maxi-mum economy] ： 연료소비율이 최소가 되는 혼합비를 말하며 연료소비율은 보통 혼합비가 16~18사이에서 최소가 된다.

경종방제[耕種防除, agricultural pest management] ： 병해충이나 잡초를 방제하는 기본 방법 중의 하나로서, 내병 • 내충성 품종 재배, 윤작, 혼작 등과 같은 재배기술을 이용하여 병해충 및 잡초 발생을 억제하는 방제기술.

경지[耕地, arable land] ： 경작지.

경지정리[耕地整理, land consolidation] ： 농작업의 효율화를 위하여 경지구획의 형상, 관개로,  배수로, 농로 등을 정비하여 단지 화하는 작업.

경질납[硬質铅, hard solder] ： 경납(硬-). Cu, Ag, Au, 황동 등을 주성분으로 한 접합금(接合金),  은납, 금납, 양납, 황동납 등이 있다. 융점 500°C 이상.

경토[硬土, hard soil] ： 건조하여 수분함량이 적은 딱딱한 흙.

경폭[耕幅, tillage width] ： 갈이너비. 경운작업기의 작업폭.

경험적추론[經驗的推論, heuristic reasoning] ： 실제 경험으로부터 얻은 법칙 또는 지식으로 문제를 해결하기 위해 추론을 하는 방법으로 정확한 추론 결과를 보장하지는 않지만 빠른 시간 내에 근사한 추론을 할 수 있음.

경험적탐색[經驗的探索, heuristic search] ： 특정 어떤 분야의 경험적 지식을 이용하여 그래프의 탐잭을 돕는 방법. 현재의 상태에서 다음 상태를 만들고 이들 지식을 기반으로 검사하면서 문제해결 통로를 찾는 탐색 기법.

경화[硬化, hardening] ： 금속재료에 적당한 가공(가공경화) 또는 열처리(담금질 • 시효경화)를 가 하여 재료를 단단하게 하는 조작.

계기[計器, measuring instrument] ： 계량기. 온도 • 압력 • 치수 둥 각종 물리량의 크기를 측정하기 위하여 사용되는 (계측)기계(器械).

계란감별기[鶴卵鑑別機, egg candler] ： 고광도의 빛을 아래로부터 계란에 조사, 내부를 투과시켜 공기실의 크기, 노른자의 크기, 모양, 외곽 선명도, 혈흔 유무, 계란껍질의 실금 유무 등을 육안으로 볼 수 있게 한 장치.

계란냉장기[鶴卵冷藏機, egg cooler] ： 달걀을 냉장으로 저장하는 장치.

계란선별기[鶴卵選別機, egg sorter] ： 달걀을 크기, 신선도를 기준으로 선별하는 장치.

계란세척기[鶴卵洗*機, egg washer] ： 계란 외부에 부착된 이물질이나 오염물질 등을 씻어내는 기계로서, 물이나 세척액, 소독 액에서의 침지, 휘저음, 솔질 및 물 분사, 증기 분사, 초음파 등을 사용함.

계량기[計量器, metering device, meter] ： 대상체의 물리량이나 화학량을 측정하는 장치로 계량 대상에 따라 종류가 여러 가지가 있으며, 일반적인 계량 대상으로 길이, 무게, 온도, 습도, 압력, 광도, 속도, 가속도, 유량 등 무수히 많으며 각각의 대상에 따라 기계적, 전기적으로 변환하여 측정하는 장치.

계류장치[繁留裝置, stanchion] ： (지붕, 갑판 등의) 기둥, 지주, 칸막이 말뚝 또는 기둥, 축사 등의 칸막이용 기둥, 가축의 목을 걸어 매는 도구.

계면활성제 [界 面 活性劑, surfactant, surface active agent] ： 동일분자에 내친수성기 와 소수성기를 갖춘 화합물로서 습윤작용, 분산작용, 침투작용, 세정작용, 고착작용 둥 다양한 효과를 나타냄.

계사시설[鶴舍施設, poultry housing] ： 닭의 사육을 위한 집에 설치하는 닭장, 급수, 급이, 분뇨 처리, 채란 등의 장치와 설비.

계자[界磁, field system] ： ①계자극, 계자 권선, 계철을 포함한 계자 속을 발생시키는 부분의 총칭. ②발전기나 전동기에 있어서 자계(磁界)를 만드는 전자석.

계자권선[界磁卷線, field winding] ： 여자권선(勵磁捲線). 발전기에서 전압을 올리는 데 필요한 자속(磁束)을 발생시키기 위한 기자력(起磁力)을 계자석에 주는 권선. 회전기에서는 자극에 설치하는 권선이다. 직류기에서는 고정자 쪽에, 동기기에서는 회전자 쪽에 설치한다. 권선은 자극철(磁極鐵)의 심에 감겨지며, 보통 직류인 여자전류가 흐른다. 계자권선은 직류발전기에서 고정자(stator)에, 교류발전기에서 희전자(rotor)에 있다.

계자릴레이[界磁-, field relay] ： 디젤 엔진에서 축전지의 불필요한 방전을 방지하기위해 엔진 정지 시 축전지와 로터 코일 사이에 저항을 접속하거나 희로를 차단시키는 역할을 한다.

계전기(繼電器, relay) ： 전자석의 응용으로서 전류에 대응해서 민감하게 작동하여 회로(回路)의 개폐(開閉)등을 하는 장치.

계철[繼鐵, yoke] ： 계자계철(界磁繼鐵). 전동기에 있어서 자로(磁路, magnetic path)를 형성하는 동시에 전동기의 동부(厕部)가 되는 부분.

계층제에階層制御, hierarchical control] ： 중앙 집중적인 제어가 아닌 작업의 수준에 따라 독립적인 기능을 갖는 제어기를 설치하고 이들 제어기를 다시 계층적으로 연결하여 전체 시스템을 효율적으로 제어하는 방법.

고글[goggle] ： 보안경.

고돌기타이에高突起-, high lug tire] ： 러그의 높이가 큰 타이어.

고랑[open furrow] :경운하여 깊게 두둑을 여러 개 만들어 놓은 상태에서 낮은 부분이 길게 열을 이루고 있는 것.

고랑관개[-灌槪, furrow irrigation] ： 고랑에 물을 대어 주는 지표관개의 한 방법.

고랑바닥[furrow bottom] ： 고랑의 낮은 부분에 해당하는 곳.

고랑조성기[-造城機, ditcher] ： 배수효과를 높이기 위하여 배토기나 배수로 성형기로 골을 만드는 기계.

고리형칼[-形-, hook type knife] ： 고리 모양을 한 예리한 날.

고무[rubber, caoutchouc / 천연고무] : 고무나무의 분비유액(라텍스)을 응고시킨 생고무(raw rubber)를 주원료로 해서 아연화, 탄산마그네슘, 카본 블랙 등을 가하고 유황을 더해서 만든 것. 연질고무는 탄성이 크고 내수성, 전기 절연성이 크다.

고무궤도[-軌道, rubber track] ： 표면을 고무로 피복한 무한궤도로서 콤바인 등의 궤도형 차량에 사용된다.

고무롤(형)현미기[-(形)玄米機, rubber roll(type) husker] ： 회전속도가 서로 다른 고무 롤 사이에 벼를 통과시켜 롤의 압축과 마찰 작용으로 벼의 왕겨 층을 벗기는 현미기.

고무호스[rubber hose] ： 생고무, 인조고무, 또는 튼튼한 천에 고무를 먹인 것으로 만든 관.

고위발열량[■高位發熱量, higher calorific value, higher heating value / HHV, Hh] ： 고발열량. 수소나 수분을 함유한 단위량의 연료를 연소시켰을 때 연소가스에 포함된 수증기의 응축열을

발열량에 포함시킨 총발열량. ©저발열량. 표+|(92 =(피0)액상+ 68500[teal]

고속기관(高速機關, high speed engine) ： 원칙적으로 동일 종류의 기관에 있어서 크랭크축이 비교적 고속으로 회전하는 기관(행정이 큰 기관). 보통 평균 피스톤 속도 9m/s 이상에 l, 000rpm이상을 말함. @)저속기관.

고속기류살포기[高速氣流撒布機, ram-air spreader] ： 날개형 항공기에서 사용하는 분제와 입제겸용 살포장치로 동체 바로 밑에 벤투리관이 설치되어 고속의 기류를 이용하여 폭넓게 살포함.

고속도강[高速度綱, high speed steel] ： 특수강의 일종. 속칭 하이스. 고속으로 금속재료를 깎는 공구에 사용되는 강.

고압점화[高壓點火, high-tension ignition] ： 점화코일의 1차 전류를 단속하여 2차 회로에 생긴 ' 고전압을 점화 플러그에 유도함으로써 하는 점화.

고압회로I高壓回路, high tension circuit] ： 고전압의 회로. 전기 공작물의 규정에 의하면 고압 (hight voltage)은 직류로 750V, 교류로 300V를 넘는 전압. 고압 희로는 인축에.위험하므로 접근하기 쉬운 곳에 설치해서는 안 된다.

고액분리기[固液分離機, separator] ： 축사에서 배출된 가축분뇨 혼합물을 고형물과 액상물로 분리 하는 기계로 스크루프레스형, 피스톤형, 롤러프레스형 등이 있다.

고온건조[高溫乾燥, high temperature drying] ： 열풍건조. 상온통풍건조 또는 미세가열건조와 구별 하기 위한 표현임.

고유진동[固有振動, natural vibration / 자유진동] ： 물체의 진동에 있어서 특히 外力을 작용시키지 ' 않아도 진동을 계속하는 그러한 진동을 그 물체의 고유진동이라고 한다. 고유진동에서 공기와의 마찰 등에 의해서 점차로 에너지가 감소하여 마침내 정지하는 것을 감쇠진동(感衰振動)이라고 한다.

고유진동수[固 有振動數, natural frequency / 불감쇠고유진동수] : 고유진동의 진동수. 물체는 다 고유의 진동수가 있다. 예로 1자유도( 自由度)의 진동계(振動系)에서 질량 ni, 스프링정수

노라 하고 식을 보면, 고유진동수 =	가 된다.

고장력볼트[高張力-, high tension bolt] ： 고 장력볼트는 보통 고탄소강 또는 합금강을 열처리하여 만든 인장강도 8tonf/cm; 이상의 볼트.

고장률[故障率, failure rate] ： 우수성의 신뢰도를 쉽게 결정하는 척도의 하나로서, 원래 총 품목 수에 대하여 일정기간 내에 고장이 일어난 품목수의 비.

고장모드[故障-, failure mode] ： 고장유형의 정확한 묘사로, 예를 들어 실 볼베어링(seal ball baring)의 고장모드는 ①안쪽 홈의 깨짐, ②바깥쪽 홈의 깨짐, ©볼의 깨짐, ④실(seal)의 고장 등임.

고장수리[故障修理, trouble shooting] ： 기계 • 기구 • 설비 둥의 기능에 이상이 생겨 손질을 하여 고치는 일. 고장사례별로 발생원인 점검하여 정비. 사후정비.

고장점검정비[故障點檢整備, trouble shutting] ： 기계(설비)의 운전 중 발생되는 고장, 가스누출 등 이상상태 발견 시 기기 점검 수리의뢰서(trouble memo), 작업의뢰서(work order) 등에 의해 시행하는 즉각적인 정비.

고저수둬경보기[高低水位警報器, high and low water alarm] : 보일러안의 물이 상용 수면에서 상당한 높낮이로 변동이 생겨 위험한 수위에 도달하기 전에 밸브를 열어 증기를 분출시켜 기적을 울려서 경보음을 내는 안전장치.

고정너트[固定-, check nut, lock nut] ： 너트가 진동 따위로 풀리는 것을 막기 위하여 두 개의 너트로 죌 때 덧끼우는 너트. 본 너트보다 얇은 것을 쓴다.

고정링크식[固定-式, fixed link type] ： 3점 히치가 유압으로서 작업기를 들어 올릴 경우 링크가 고정된 것과 같은 역할을 하므로 이 상태의 링크를 고정 링크식이라 한다. 유압이 작용하지 않는 경우에는 자유링크식이라 한다.

고정비[固定費, fixed cost] ： 소유비 혹은 간접비라고도 하며 기계의 사용시간에는 별 영향을 받지 않는 기계비용으로서 이자, 감가상각비, 차고비, 보험료 등이 이에 속함.

고정안내깃[固定案內-, fixed guide vane] ： 원심식 또는 축류식 유체기계의 케이싱에 고정 설치 하는 깃으로서 유체에 가해진 속도에너지를 가능한 적은 손실상태 에서 압력에너지로 변환하는 역할을 담당한다.

고정자[固定子, stator] : 발전기나 전동기의 케이싱 안쪽에 홈을 파고 그 안에 코일을 감거나 영 구자석을 설치한 것. 자석의 역할을 하며 전류를 공급하여 자장을 이루는 부분인데, 고정자 틀,  베어링, 고정자 철심, 고정자 권선 따위로 이루어진다. ©회전자.

고정전단판[固定剪斷板, stationary shear plate] ： 고정날이라고도 하며 커터(절단기) 등에 부착되어 있는 고정날.

고정층건조기[固定層乾燥機, fixed bed dryer] ： 유동하지 않고 정지되어 있는 피건조물 층을 건 조공기가 통과하면서 건조가 진행되는 구조를 가진 건조기.

고정칼날[固定-, ledger plate, lower knife] ： 바인더나 모워의 왕복절단 작용을 하는 예날의 절단 작용을 보조하는 고정날.

고정풀리[固定-, fast pulley] ： 전동장치에서 운동을 단속(斷續)시키는 경우 보통 2개의 풀리를 나란히 사용하는 데, 한쪽은 축에 고정되어 고정 풀리(장착벨트풀리)라 하고, 다른 한쪽은 축에 자유로이 회전하는 것으로 아이들 풀리(idle pulley)[공전풀리(loose pulley)]라고 한다.

고주파건조[高周波乾燥, high frequency dielectric heating drying] ： 2~1ᄋ服의 고주파 전자파를 발생하는 전극 사이에 재료를 넣어 고주파에 의한 유전가열로 재료로부터 수분을 증발 시키는 방법.

고착[固着, sticking] ： 물건 같은 것이 굳게 들러붙어 있음. <黎소착.

고착제[固着劑, sticker] ： 용액의 점착력을 증가시켜 액체의 미립자가 목표물로부터 분리되지 않도록 하는 계면활성제로서 장마철과 같이 언제 비가 올지 모르는 상황에서 농약을 살포할 때 사용. ©전착제.

고체촬상소자카메라[固 體撮像素子-, charge coupled device (CCD) camera] ： 근접하게 위치한 일련의 축전기로 구성된 아날로그 시프트 레지스터(analog shift register)의 구조를 띠며, 입사광의 광자에 의해 야기된 축전기의 전하 축적을 센서로 측정하여 영상을 획득하는 장치.

고형물농도[固形物濃度, total solids] ： 액상폐기물인 슬러리의 액화조정 지표로서 고형물무게/액상 분뇨무게xl00(%)으로서 계산하여 증발잔류물(Solids content)이라고도 한다.

고형비료[固形肥料, solid fertilizer] : 액제 비료에 대응하는 용어로서 흔히 입제(粒製) 비료.

고형토ᅵ비[固形堆肥, solid compost] ： 가축분뇨와 농산폐기물 등을 수분이 60%정도 상태에서 호기성 처리하여 살균된 완숙한 퇴비를 말하며 고체퇴비라고도 부른다.

고형폐기물[固形廢棄物, solid wastes] ： 폐기물을 특성적으로 가연성 • 불연성, 형태적으로 고형 • 액상으로 분류되며, 고형폐기물농도가 20%이상을 기준으로 한다.

곡관[曲管, bent pipe] ： 일반적으로 곡률반경(曲率半徑)이 큰(직경의 4~6배) 굽은 관.

.곡률반경[曲率半徑, radius of curvature] ： 곡선의 최소부분을 생각하여 보면 원호로 볼 수 있다. 0! 원호의 반경 (radius)을 곡률반경이라고 하고 그 역수를 곡률이라고 한다.

곡립[穀粒, grain, grain kernel] ： 벼과(禾本科)에 속하는 식용작물류의 열매. 미곡, 맥곡, 잡곡으로 분류됨.

곡립손상[穀粒損傷, grain damage] ： 탈곡기나 콤바인에 의한 기계수확 및 탈곡 시 곡립이 받는 가시적, 비가시적인 물리적 손상의 정도, 시료에 포함된 손상림의 중량 백분율로 표시함.

곡립손실[穀粒損失, grain loss] ： 탈곡기나 콤바인에 의한 기계수확 및 탈곡 시 발생하는 곡림의 손실정도. 곡물유량에 대한 손실림의 중량 백분율로 표시되며 곡림의 수확, 탈곡, 정선부에서의 손실을 모두 포함함.

곡물[穀物, grain, grain kernel] ： 식용작물 중 벼, 보리, 밀, 옥수수 등과 같은 열매를 지칭. 조 • ' 옥수수 • 기장 . 피 . 메밀 • 율무 등은 곡물이지만 잡곡이라 한다. 일반적으로 수확 직후의 조제,  가공, 이용분야에서의 대상물을 뜻하는 의미로 쓰임.

곡물건조기[穀物乾燥機, grain diyer] ： 곡물의 건조조작을 수행하는 기계장치. ②함수율(곡물내의 수분함량)까지 건조하는 기계.

곡물건조저장시설[穀物乾燥貯藏施設, grain drying and storage facilities] ： 곡물의 건조와 저장을 목적으로 건조기(시설), 저장시설, 곡물정선기 및 곡물이송시설 등 건조시설과 저장시설을 상호 연계한 구조를 구비한 시설.

곡물교반기[穀物搜伴機, grain stirrer] ： 곡물을 건조하거나 저장을 할 때 곡물의 상하층간에 함수율의 차를 균일하게 하기 위하여 섞어주는 장치.

곡물균분기[穀物均分機, grain distributor] ： 곡물 저장통에 투입되는 곡물을 균등하게 배분하여 저장고내의 모든 곳으로 골고루 비산, 낙하시켜 저장되도록 하는 장치.

곡물균평기[穀物均平機, grain spreader, grain leveled ： 곡물 균분기.

곡물균평오게穀物均平-, grain leveling auger] ： 곡물의 퇴적 두께를 일정하게 하기 위하여 사용 되는 스크루 컨베이어.

곡물냉각[穀物冷却, grain chilling] ： 곡물냉각기로 자동 조절된 0.1~0.2cm/ton 정도 저 풍량의 냉각공기를 저장중인 곡물 층에 통풍하여 2~6일에 걸쳐 곡온을 낮추는 과정.

곡물냉각기[穀物冷却機, grain chiller] ： 곡물의 저장성 향상을 목적으로 적절한 상대습도를 갖는 4~15°C의 냉각공기를 곡물 층에 통풍하여 곡온을 낮추는 장치.

곡물되돌림판[穀物-板, grain return pan] ： 보통형 콤바인에서 짚체 밑에 설치하여 짚체를 누하 한 유리곡림, 수절립 등이 수거되어 곡물 판으로 보내지도록 만든 받침판.

곡물등급[穀物等級, grain grade] 품질인자들에 의거하여 상품가치나 품질별로 분류한 곡물의 계급.

곡물등급기준[穀物等級基準, grading standards for grain] ： 곡물의 품위 또는 품질을 구별하는 기준.

곡물배출기 [穀物排出機, grain unloaded ： 곡물건조기나 저장시설에서 곡물을 기계적으로 배출하기 위해 설치한 장치. 주로 오거(수직, 수평, 스위프), 스크루, 벨트 등이 쓰임.

곡물배출오게穀物排 出-, grain unloading auger] ： 곡물저장시설에서 내부의 곡물을 기계적으로 배출하기 위해 설치한 오거. 스위프 오거에 의해 저장시설 중앙에 집하된 곡물을 저장고 바깥으로 수평 이송시킴.

곡물분산장치[穀物分散裝置, grain spreader] ： 곡물빈 안의 곡물 퇴적층 상면을 균평 되게 하기 위해 곡물빈의 상부에 설치하여 투입곡물을 분산하는 장치.

곡물빈[穀物-, grain bin] ： 곡물을 산물상태로 저장 또는 건조하기 위한 용기나 구조물. 일반적으로 곡물사일로보다 소형이며 높이가 낮음.

곡물선별기[穀物選別機, grain sorter] ： 크기, 무게, 모양, 색채와 같은 특성의 차이를 이용하여 곡물을 등급별로 분류하는 장치나 기계.

곡물손상[穀物損傷, grain(seed) damage] ： 수확, 건조, 저장, 도정. 과정 중 곡물이 입는 가시적, 비가시적인 기계적, 물리적, 화학적인 손상.

곡물손실[穀物損失, grain loss] ： 곡물의 수확, 건조, 저장, 도정과정 중 발생하는 총손실.

곡물순환[穀物循環, grain circulation] ： ①건조실에서 열풍에 노출, 1차 건조되어 통과한 곡물을 재차 건조실로 순환, 통과시켜 건조를 완료하는 방법, (D장기 곡물저장시설에서 내부의 곡물을 가끔씩 둬집어 섞어주어 부패 등의 품질 열화를 방지하는 조작.

곡물순환장치[穀物循環裝置, grain circulator] 곡물순환을 위해 곡물 열풍건조기나 저장시설 내에 설치한 버킷 엘리베이터, 수직 오거, 스크루 컨베이어 동의 장치.

곡물시료채추I기[穀物試料採取機, grain probe] ： 산물상태로 저장된 곡물에 찔러 넣어 시료를 채취하는 2중 튜브식채취기. 내부튜브는 여러 개의 칸막이로 되어 있고 외부튜브는 그 칸에 맞는 구멍이 파져있어 곡물이 칸 속으로 들어간 후 뚜껑을 닫아 시료를 채취함.

곡물유량f穀物流量, grain throughput, grain feed rate] ： 단위 시간당 콤바인에 투입되는 총물질 중 곡립만의 중량 (ton/hr).

곡물이송기[穀物移送機, Grain Carrier] ： 버킷 엘리베이터 또는 진공흡입력에 의하여 곡물을 상하로 운반하는 기계. 용도는 곡물이송.

곡물자루[穀物-, grain bag, grain sack] ： 콤바인에서 탈곡, 선별이 완료되어 양곡기로 이송된 알곡을 담는 포대자루. 곡물을 담는 자루를 총칭.

곡물저장[穀物貯藏, grain storage] ： 수확 • 건조 . 조제 직후에 곡물이 가진 품질을 장기간 그대로 보존하거 위한 수단.

곡물저장사일로[穀物貯藏-, grain storage silo] ： 곡물을 산물상태로 저장하기 위해 콘크리트나 강판으로 지은 구조물.

곡물종합처리시설[穀物綜合處理施設, grain processing plant] ： 다수의 농가에서 생산한 산물상태의 곡물을 공동으로 정선, 품질검사, 수확 후 가공(건조, 도정 등), 저장, 포장, 출하 등의 작업을 수행할 수 있도록 일관작업공정을 갖춘 시설. 수확 후 관리작업의 공동화, 합리화, 시설화를 그 목적으로 함.

곡물짚비[穀物-比, grain/straw ratio, grain/non-grain ratio] ： 콤바인에 투입되는 총 물질 중에서 곡립과 비곡립 물질(검불, 짚, 이물질 등)간의 중량비. 보통형 콤바인에서, 벼의 경우 일반적인 범위.는 0,:4〜 1.0임.

곡물체[穀物-, grain sieve, cleaning sieve] ： 콤바인에 설치된 정선을 위한 요동체로서, 검불체를 누하한 물질 중 알곡은 통과시켜 곡립오거로, 수절림은 배출시켜 환원오거로 이송하는 2차 선4을 행함.

곡물출구[穀物出口, grain outlet(spout)] ： 자탈형 콤바인에서 양곡기로부터 이송원 알곡이 곡물 자루로 배출되는 구멍.

곡물줄구감지기[穀物出口感知器, grain outlet sensor] ： 자탈형 콤바인의 곡물출구에 설치되어 곡물자루의 채움 여부를 감지하는 검출기.

곡물출구문[穀物出口門, grain outlet shutter] : 자탈형 콤바인의 곡물출구에 설치되어 이를 개폐 시키는 문.

곡물탱크[穀物-, grain tank] ： 탈곡된 알곡을 일시저장 할 수 있도록 콤바인 본체에 마련된 저장통. 용량은 보통 30~4to의 작업량에 해당하는 정도임.

곡물퇴적고[穀物堆積高, depth of grain bed, grain depth] ： 곡물을 산물상태로 퇴적한 높이. 곡물 퇴적깊이.

곡물판[穀物板, grain pan] ： 콤바인의 탈곡망 밑에 설치된 경사진 요동 판으로서, 탈곡망을 누하 한 탈곡물과 짚체에서 이송된 알곡들을 검불체로 보내주는 역할을 담당함.

곡물품질보전[穀物品質保全, grain quality preservation] ： 수확 시 곡물의 품질이 수확 직후의 조제,  가공, 저장과정 중에도 계속 유지되도록 하는 모든 노력, 수단, 방법.

곡물품질저하[穀物品質低下, grain deterioration] ： 곡물의 저장 중 발생하는 품질인자들의 열화 및 오염현상.

곡물형질[穀物形質, characteristic from and structure of grain] ： 표피의 열음과 두꺼움, 충실도,  단단함과 무름, 색택(광택), 낟알의 모양 및 고르기, 심 • 복백의 정도.

곡선도[曲線刀, curved-line knife] ： 경운용 사료절단 작업기에 사용하는 나선형으로 굽은 날.

곡선형[曲線形, curved type] ： 곡선으로 구부러진 모양.

곧은날[straight blade] ： 경운작업기 등에 쓰이는 직선적인 단순한 형태의 날.

골격[骨格, skeleton] ： 실제 영상을 간략하게 표현하기 위한 한 가지 방법으로, 가장 가까운 경계로 부터 거리가 최대가 되는 점들의 방향.

골격선[骨格線, camber line] ： 날개의 형상이 활처럼 굽은 만곡의 정도를 나타내는 곡선을 의미, 축류펌프 회전차 날개와 같은 경우에서는, 날개의 단면형상인 익형을 이루는 윗면과 아랫면의 중앙을 지나는 가상의 곡선.

골격영상[骨格映像, skeleton image] ： 골격화로 생성된 영상으로, 형상을 간단하게 표현하는 데 적절한 영상.

골내기날[furrow blade] ： 경운을 하면서 한쪽방향 또는 양쪽으로 흙을 이동시켜 골을 낼 수 있도록 선풍기 날개처럼 생긴 날.

골바퀴[lister wheel] ： 골을 따라가며 작업기의 방향을 유지시키는 직경이 큰 바퀴.

골파개[furrow opener] ： 파종을 할 수 있도록 골을 파는 장치. 디스크형, 신발모양형, 레이커형 등이 있음.

골파기 [listing] : 골 파는 작업.

골판지[-板紙, corrugated board] ： 골이진 골심지(corrugating medium)의 한쪽 면이나 또는 양면에 라이너원지(liner board)를 붙인 것으로 골판지상자의 제작과 포장완충재로서 사용된다. 편면 골판지, 양면골판지, 이중양면골판지 등이 있음.

공간살포[空間撒布, space application] ： 제한된 공간을 미분제, 액제, 가스 등으로 충만시켜 방제 효과를 얻는 방법.

공구[工具, tool] ： 수공작업, 기계작업을 막론하고 가공에 사용되는 모든 도구와 절삭공구를 말한다. (수공구, 기계공구, 절삭도구, 측정공구, 검사공구 등).

공구강(工具鋼, tool steel) ： 커터재료가 되는 강철의 총칭. 특수공구강(크롬공구강, 텅스텐공구강,  고속도공구강 등)과 탄소공구강 (C함유량0.4~ 1.5%의 탄소강)으로 나뉜다. 일반적으로 값이 싸고 작업이 간단한 탄소공구강이 많이 쓰인다.

공구선반[工具旋盤, tool room lathe] ： 주로 밀링, 탭, 드릴 등의 제작, 수리에 사용되는 선반. 정도가 높고 나사내기, 테이퍼절삭, 릴리이빙(relieving) 둥의 장치를 지니고 있다.

공구연삭기[工具硏削機, tool grinding machine, tool grinder] ： 절삭공구(바이트, 밀링, 드릴, 호브, 리머 등)를 연삭 다듬질하는 연삭기. 공구의 연삭은 그 수명에 크게 영향이 미치므로 특히 주의해야 한다. 바이트의 연삭에는 간단한 양두연삭기를 사용하는 데 밀링이나 호브 등에는 만능공구 연삭기를 사용한다.

공극[空隙, interspace] ： (토양) 입자와 입자사이 공간. 틈.

공극률[空隙率, porosity, void fraction] ： 산물상태에 있는 물질의 전체 체적(입자사이의 공간을 포함한 체적)에 대한 입자 사이의 공간이 차지하는 비율.

공급구[供給口, feeding inlet] ： 재료를 확실하고 안전하며 능률적인 작업이 이루어지도록 한 공급 통로.

공급구경보장치[供給□警報裝置, feeding inlet alarm] ： (콤바인이나 탈곡기에서) 재료 공급이 일정하게 않을 경우 공급량 또는 공급 깊이를 감지해서 경보를 울리게 하는 장치.

공급깊이[供給-, feeding depth] ： (콤바인이나 탈곡기에서) 재료공급 시 기계성능 향상을 위해 공급되는 재료가 적정한 위치에 오도록 공급하는 깊이.

공급깊이감지기[供給-感知機, feeding depth sensor] ： 콤바인에서 작물의 공급 깊이를 탈곡부 급동의 일정위치에 오도록 하여 탈곡 및 선별성능향상과 소요 동력을 최적상태로 유지시키고자 예취반송체인커버나 급등 입구에 부착하여 공급 깊이 감지를 행하는 기구.

공급깊이자동제어장치[供給-自 動制御裝置, automatic feeding depth control system] ： 콤바인에서 작물과 품종에 따른 공급깊이 조절을 통해 탈곡 및 선별성능 향상과 소요 동력을 최적상태로 유지시키고자 자동제어하는 기구.

공급깊이조절레베供給-調節-, feeding depth adjusting lever] ： 콤바인에서 공급 깊이를 적절하게 조절제어 할 수 있는 레버.

공급대[供給臺, feeding table] ： 재료를 확실하고 안전하며 능률적인 작업이 이루어지도록 하는 공급용 작업대.

공급량자동제어장치[供給量 自動制御裝置, automatic feed rate control system] ： 예를 들면 전자동 정미기의 투입되는 벼의 양을 일정하게 유지하는 자동장치. 정미성능향상을 위하여 공급롤러에 의한 적합한 공급량이 기본이고, 제어방식으로는 넘침, 저항판, 자중 등에 의한 여러 방식이 있다'.

공급량조절장치[供給量調節裝置, feed rate control device] ： 공급량자동제어 장치 . '

공급롤레供給-, feed roller] ： 커터나 초퍼 같은 주된 작용부에 재료를 확실하게 공급하기 위하여 밀어 넣어주는 롤러 또는 정미기의 마찰 면에 균일하게 공급하기 위한 롤러.

공급률[供給率, feed rate] ： 계 또는 설비에 단위 시간당 투입 • 공급되는 원료의 양.

공급스크루[供給feed screw] ： 원료를 가공기기 또는 가공 직전의 시설로 공급을 하는 스크루 컨베이어.

공급장치[供給裝置, feeding device, feeder] ： 한곳에서 원료를 받아 다른 기기로 공급을 하는 장치로 일정한 비율 또는 양으로 공급이 되어져야 한다. 균일한 율로 공급이 될 수 있는 여러 가지 기계적 장치 또는 전자적으로 장치가 소개되어 있다. 에이프런피더(apron feeder), 벨트 피더, 왕복피더, 진동피더, 로터리테이블피더 등이 있다.

공급조절기[供給調節機, feed regulator, variable speed feeder] ： 원료를 공급하는 장치로 가공 기기의 부하량에 따라 공급량을 조절할 수 있는 속도조절 장치. 속도조절은 공급기의 부하량에 따라 조절되게 되어 있다.

공급호페供給-, feed hopper] ： 가동되는 원료의 공급과 반입의 흐름을 원활하게 하기 위하여 가 공기기 바로 전에 설치하는 호퍼형 빈. 경우에 따라 서지빈(surge bin 또는 mesh bin)이라 고도 한다.

공기[空氣, air] ： 지구를 둘러싸고 있는 무색 • 투명 . 무취의 기체. 공기의 조성은 부피(%)비로 질소78,  산소21, 아르곤 기타 1이며, 무게비로 질소76, 산소23, 아르곤과 기타 1이다. 분자량은 약 29(28.96).

공기과잉률[空氣過剩率, excess air ratio, excess air factor] ： 기관에서 연료 1kg을 연소시키기 위해 사용하는 실제공기량과 이론공기량과의 질량비. 공기비라고도 한다.

공기 과잉 률검사[空氣過剩率檢事] ： 자동차배출가스로 인한 대기환경오염을 방지하기 위하여 자동차 검사 시 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC)의 배출량을 검사하고 있으나, 스모그 생성의 원인물질인 질소산화물(NO)을 간접적으로 측정하기 위하여 검사항목이 한 가지 추가되는 것으로써 자동차배출가스 검사에 가장 이상적인 공기와 연료의 혼합비를 검사하는 것. (수도권 지역에서 97.1.1 시행 후 98.1.1 부터 전국으로 확대시행 함. 휘발유 및 가스(내이를 사용하는 차)

공기기관[空氣機關, air engine] ： 압축공기를 작동유체로서 작동하는 기관으로서 폭발성 가스가 차 있는 갱(坑)속이나 화학공장 등 보안상 다른 원동기를 사용할 수 없는 곳에서 사용한다.

공기냉각[空氣冷却, air cooling] ： 공랭. 내연가관에서 실린더의 과열을 막기 위하여 공랭 핀을 장치하여 전열 면을 넓게 하고 이에 공기를 접촉시켜 냉각하는 방식. ②공기를 냉매로 사용 하는 냉각 계통.

공기드릴[空氣-, pneumatic drill, perforator] ： 압축공기를 人)용해서 드릴을 회전하여 구멍을 뚫는 기계. 보통 휴대식이며 배전설비가 없는 곳이나 탄갱내(炭坑內)와 같은 인화(引火)의 위험이 있는 곳에서 많이 사용된다.

공기도달시간[空氣到達時間, traverse time] ： 물질 퇴적층에 공기를 통풍할 때 공기가 공기 유입 구에서 어떤 지점까지 도달하는 데 소요된 시간.

공기리벳[空氣-, pneumatic riveter] ： 공기드릴과 같은 구조의 것으로서 압축 공기를 동력으로 해서 작은 피스톤이 고속왕복운동을 하게 하여 그 충격력으로 리벳을 치는 기계.

공기배출[空氣排出, air sweep] ： 용기내의 분쇄립을 배출할 경우 용기내의 양이 남게 되는 데 이 것을 공기로 불어서 완전히 배출시키는 배출방법.

공기빼기[空氣-, air venting] ： 공기가 혼합되어 있으면 좋지 않거나 문제가 생길 때 공기를 빼내기. 연료 분사 장치, 양수기의 양수시작 때, 냉매 주입 때, 냉동에서 결빙 때 등에 실시한다.

공기 보조붐방제기 [空氣補祖-防除機, air assisted boom sprayer] ： 분무입자의 비산을 최소화하기 위하여 노즐의 뒤편에 지면으로 향하여 고속의 기류를 분사하여 분무입자의 침투성을 좋게 하고 비산을 최소화한 방제기.

공기분사[空氣噴射, air injection] ： 액체 연료를 실린더로 분사할 때 고압 공기를 이용하여 분무 하는 분사.

공기분사기관[空氣噴射機關, Air-injection engine] ： 압축 공기에 의하여 연료를 분사하는 디젤 기관.

공기분사삭[空氣噴射式, air injection type, jet type] ： 디젤 엔진의 연료분사 방식 중 한 가지 방법을 말한다. 공기분사식은 60~70kg/cm; 정도의 압축공기로 연료를 실린더 내에 분사함으로 혼합기 형성측면에서 이상적이나 고압의 압축기가 필요하기 때문에 특수한 용도에만 쓰인다.

공기브레이크[空氣-, air brake] ： 공기제동기. 전차 또는 열차 등에서 압축공기로 차륜을 제동하여 속도의 가감, 정지를 행하는 장치. 열차(train)에서는 앞 차륜을 통해서 제동관이 연락하여 운전실의 브레이크밸브(brake valve)로 동시에 전체를 작동한다.

공기비교피크노미테空氣比較-, air comparison pycnometer] ： 곡물의 체적을 측정할 수 있는 장치. 2개의 피스톤과 실린더, 차동 압력지시계 등으로 구성되며, 한 실린더에 들어있는 곡물에 의해 더 밀려나간 실린더의 체적을 측정함으로써 곡림의 체적이 계산된다.

공기세정기[空氣洗淨機, air scrubber] ： 축사와 분뇨처리시설에서 발생되는 악취를 탈취하는 대기 오염방지기.

공기소비량[空氣消費量, air consumption] ： 단위 시간 기관에 공급 또는 흡입된 공기의 양.

공기소비율[空氣消費率, specific air consumption] ： 단위 시간, 단위 출력마다 공기의 소비량.

공기수분비[空氣水分比, air- moisture ratio] ： 함수율이 높은 목초 등의 통풍건조에서 제거 수분 량에 대한 통풍량의 비.

공기실기관[空氣室機關, air-cell engine, air-chamber engine] ： 공기실을 가지며, 압축 행정 시에 이속에 밀려들어간 고압공기가 피스톤의 가항에 따라서 유출하여 주 연소실로 분사된 연료 분무에 와류 운동을 일으켜 연소를 양호하게 하는 방식의 무기분사기관.

공기식선별기[空氣式選別機, pneumatic separator] ： 입자의 무게 및 공기역학적 특성의 차이로 인한 비행거 리의 차이를 이용하는 기류선별기 의 일종으로 원료공급장치, 풍량조절장치,  분리실 및 송풍기로 구성이 되며 송풍기의 설치방법에 따라 흡인식과 송풍식으로 구분이 된다.

공기식컨베이에空氣式-, pneumatic conveyor] : 공기의 유동 에너지와 재료의 부력을 이용하여 분체 또는 입체를 파이프를 통하여 반송하는 일종의 컨베이어.	•

공기실[空氣室, air chamber]： 밀폐된 공간이나 용기 내에서 공기의 압축 ■ 팽창을 이용하여 액체의 급격한 압력변동을 완화시키기 위한 장치.

공기압력실[空'氣壓力室, plenum chamber] ： 곡물저장용 빈이나 공기조화시설에서 유체의 방향을 바꾸거나 등압을 정압으로 바꾸기 위하여 배관 중간 또는 끝에 설치한 커다란 공간.

공기압축기[空氣壓縮機, air compressor] ： 에어 컴프레서. 동력을 외부에서 얻어 공기를 압축하는 기계. 회전식 ■ 왕복식 • 터보형 공기 압축기 등이 있다. 또 압축된 공기가 저압(0.1 병 lkgf/orf 미만)일 때는 송풍기라고 한다. 일반적으로 4〜6kgf/cirf 정도는 1단형 압축기가 많이 사용된다. 출력에 따라 소형(0.2~14kW) • 중형(15~75kW) • 대형(75kW 이상), 토출압력에 따라 저맙(7~8^f/cirf) • 중압(10~15kgf/cmO, 고압(15kgf/cnf 이상)으로 분류한다. 압력은 법규에 따라 10kgf/cm; 미만으로 사용해야한다. 압축기 참조.

공기역학적특성[空氣力學的特性, aerodynamic property] ： 물리적 성질의 하나로서 공기로 운반 하거나 공기 중에 운동하는 데 관련되는 물성. 대표적으로 항력계수, 종말속도 등이 있음.

공기연료비[空氣燃料費, air fuel ratio / AF] ： 공연비. 기관의 실린더에 공급되는 공기와 연료와의 중량비이며, 좁은 의미에서의 혼합비와 같다. @)연료공기비(FA). 공연비 =(공기의 량/연료량)=15.1 (kg • air/kg • fuel).

공기예냉기[空氣豫冷器, air precooler] ： 공기를 2단계로 나누어서 냉각하는 경우 처음 단계의 냉각에 사용하는 냉각기.

공기예열기[空氣豫熱器, air pre-heater] ： 보일러에 보내는 연소용의 공기를 연도(煙道)가스의 폐열을 이용해서 200°C~250°C 정도로 예열하는 장치.

공기오븐[空氣-, air oven] ： 함수율을 측정하기 위한 시료를 건조하는 데 사용할 목적으로 공기를 가열하여 일정 온도를 유지할 수 있는 밀폐된 용기.

공기오븐법[空氣-法, air-oven method] ： 공기오븐을 이용하여 규정된 온도로 농산물의 시료를 건조 하고, 건조 전후의 무게를 계량하여 함수율을 결정하는 방법.

공기운반분무기[空氣運搬噴霧器, air-carrier sprayer] ： 강력한 축류형 팬을 이용하여 미립자의 도달성을 좋게 하고, 증발속도를 낮춘 방제기로서 전작이나 과수원에서 사용됨. 우리나라에서는 보통 SS기라고 불리어지며 주로 과수원에서 이용됨.

공기유입구[空氣流入口, air inlet] ： 송풍기, 공기조화 시스템이나 연소기, 유기분무기, 내연 기관,  건조시스템 등에서 공기를 빨아들이는 입구.

공기유입구밸브[空氣流入□-, air inlet valve] ： 공기의 유량, 압력, 개폐를 조절하기 위해 공기 유입구에 설치한 밸브.

공기이젝테空氣-, air ejector] : 증기분류형의 공기 펌프로서, 증기 이젝터라고도 한다. 고압 증기를 노즐로부터 분출시킴으로서 고속증기 분류(噴流)를 만들고, 이 때 발생하는 부압으로 공기를 포착하여 디퓨져(diffuser)에서 압력을 회복하여 대기 중으로 방출하는 것.

공기저항[空氣抵抗, airflow resistance] ： 송풍한 공기가 덕트(duct), 가열기, 통기마루, 물질 퇴적층 등을 통과할 때 나타나는 압력손실. (=송풍저항).

공기조화[空氣調和, air conditioning ： 인공적으로 실내 공기의 온도, 습도 공기유속(기류), 청결도를 인체 혹은 물품에 가장 적합한 상태로 유지시켜주는 것으로 보건용과 산업용으로 대별된다.

공기증기비[空氣蒸氣比, air vapor ratio / AV] ： 연료의 증기량과 공기의 혼합비.

공기청정기[空氣淸淨機, air cleaner] ： 에어클리너. 내연 기관, 공압 시스템, 공기조화시스템에서 공기 속에 포함된 분진이나 수분을 제거하기 위한 장치로서 건식(dry type), 습식(wet type) 으로 구분함.

공기충돌식[空氣衝突式 air impact type] ： 이류체 노즐(이상류 노즐)에서 액체의 미립화를 위하여 고속의 기류에 역방향으로 부딪쳐 미립화 시키는 방식으로 대표적으로 상온연무기나 동력살 분무기의 미스트 발생장치의 한 가지 형태임. 미스트발생장치.

공기중만실[空氣充滿室, plenum (chamber)] ： 건조 또는 통기 시설에서 덕트 또는 다공 통기 마루와 연결되어 있으며 공기에 의한 압력 또는 진공 상태를 유지하고 있는 공기실.

공기탱크[空氣-, air tank] ： 공기 압축기나 상온연무기 등에서 압축된 공기를 저장하는 용기를 말 하며check valve를 갖추고 있음.

공기쿠션[空氣-, air cushion) ： 공기는 압축되면 스프링 작용을 하므로 이것을 이용해서 충격이나 동적하중을 완화시킬 목적으로 만든 장치를 에어쿠션이라고 한다.

공기타이에空氣-, pneumatic tire, pneumatic tyre] ： 고무제의 타이어. 타이어에 직접 또는 튜브에 공기를 압입하여 탄성을 이용해서 차륜의 충격을 완화시키는 것.

공기흡상펌프[空氣吸上-, air lift pump] ： 슬러리 저류조에서 공기관 저부의 공기기포에 의하여 슬러리를 흡상시키는 펌프.

공랭기관[空冷機關, air-cooled engine] ： 공기로 실린더 및 실린더 해드가 냉각되는 내연 기관으로서 구조가 간단하고 기관의 중량이 가벼워서 소형 및 항공기용 기관에 많이 사용하고 있으며,  냉각공기를 효과적으로 유동시키기 위하여 팬을 별도로 갖추고 있는 것도 있다. 공램엔지.

공동[空洞, cavity] ： 유동중인 액체에서 회전날개의 배면 등에 생기는 저압의 공간.

공동현상[空洞現像, cavitation] ： 펌프에서 흡입양정이 높거나 유체가 고온이거나 흡입관의 마찰 저항이 큰 경우 유속이 국부적으로 빠른 부분에서 기포가 발생하였다가 사라지는 층격파 또는 일련의 현상으로 펌프의 희전차에 피팅 손상을 초래함

공랭식[空冷式, air cooling type] ： 공기로 냉각시키는 방식. ©수랭식.

공시포장[供試圃場, experimental field] ： 성능 시험 또는 요인 시험을 수행하기 위한 논이나 밭 등.

공압시스템[空塑-, pneumatic system] ： 맙축 공기를 이용하여 작동되는 기계 장치의 총칭.

공압작동기[空壓作動機, pneumatic actuator] ： 압축 공기를 사용하여 작동되는 기계.

공연비[空燃比, air fuel ratio] ： 연소에 사용된 연료에 대한 공기의 질량비. 공기연료비.

공운전[空運轉, idling, idle running] ： 무부하운전. 기관을 무 부하에서 저속으로 운전하는 일.

공작기계[工作機械, machine tool] ： 기계를 제작하기 위한 기계를 총칭해서 말한다. 목공기계와 금속기계로 대별할 수 있는 데 일반적으로 금속기계를 말한다. 커터를 사용해서 금속의 절단, 절삭, 천공(穿孔), 나사내기, 연삭 동을 행한다. 종류에는 선반을 비롯해서 밀링 (•프라이스盤) . 보링 • 드릴프레스(볼盤) • 셰이퍼(형삭기) . 플레이너(평삭기) . 슬로터(종삭기) • 그라인더(연삭기), 궁형톱기계 등이 있다.

공장관리[工場管理, factory management, shop] ： 공장의 생산능률을 올리기 위한 과학적, 합리적 관리, 능률증진과 낭비를 없애기 위한 작업관리, 공장설비개선, 임금제도의 확립을 행한다.

공정[工程, process] ： 작업의 진행과정, 계획적인 대량생산을 위하여 여러 가지로 나눈 가공 단계의 하나하나.

공정제에工程制御, process control] ： 연속적인 제조 공정이 필요한 산업에서 컴퓨터와 같은 장치를 이용한 제어방법.

공진[共振, resonance] ： 강제진동으로 외력에 의한 진동의 주기와 진동체의 고유진동의 주기가 동일할 때에는 외력에 의한 일은 진동체의 에너지에 축적되어 진폭도 한번 진동할 때마다 커진다. 이 강제진동을 공진이라고 한다. 기계에서는 공진이 발생하지 않도록 특히 주의하지 않으면 안 된다. 공명(共鳴).

공차[公差, tolerance] ： 기계부품 등을 제작할 때 설계상 정해진 치수에 대해 실용상 허용되는 범위의 오차.

공징마력[公稱馬力, nominal horsepower, rates power / NHP] ： 호칭 마력, 표기 마력이라고도 하며, 제작자가 설명서나 명판(name plate)에 적어 놓은 마력. 상업적으로 표시.

공징실린더체적[公稱-體積, nominal cylinder volume] ： 하사점에서 피스톤의 연소 쪽에 있는 공간의 공칭 체적.

공징압죽비[公稱堅縮比, nominal compression ratio] ： 공칭 실린더 체적을 공칭 틈새 체적으로 나눈 수치적 값.

과건조[過乾燥, over-drying] ： 건조과정에서 피건조물의 함수율이 목표로 하는 함수율 이하로 건조가 많이 이루어진 상태.

과급[過給, super-charging] 기관의 출력향상을 위한 방법의 하나로 실린더 내에 피스톤의 펌프 작용에 의해 공급되는 공기량 이상으로 가압한 공기를 공급하는 것. ©주위의 대기 압력 이상의 압력을 갖는 급기의 기관에 공급하는 일.

과급기[過給器, super-charger] ： 기화기 부속품의 하나, 내연 기관의 충력효율을 증가시킬 목적으로 흡기 다기관에 설치한 공기펌프로 흡기를 압송하는 장치. 고속 가솔린 기관에 주로 사용.

고!■급기관[過給機關, supercharged engine] ： 과급기에 의하여 대기압보다 높은 압력의 급기가 공급 되는 내연 기관.

과냉각[過冷却, under cooling, super cooling] ： 냉동기에서 응축기(凝縮機)로 액화한 냉매(冷媒)를 더욱 냉각하여 그 포화온도 이하로 냉각시키는 것. ②기상용에과냉각, overcooling, super cooling] ： 대기 중에서 온도가 어는점(0°C) 이하인데도 물방울들이 얼지 않은 상태로 남아 있는 경우를 말한다. 오염되지 않은 순수한 구름 속에서는 종종 -40°C 정도까지도 물방울이 얼지 않고 과냉각 상태로 존재하는 경우가 있다.

과급압력[過給壓力, boost pressure] ： 압력 급기 기관의 작동 실린더에 공급되는 공기의 압력.

과급효율[過給效率, charging efficiency] ： 급기 다기관의 압력 및 온도에서 피스톤 이동 체적에 상당하는 신선한 공기의 질량에 대하여 연소 전 실린더에 급기 된 신선한 공기의 질량 비율.

과부하[過負荷, overload] ： 전(全) 부하를 초과하는 부하. 기기나 장치가 다룰 수 있는 정상치를 넘은 부하. 구성 부품의 과열 따위가 생긴다. 대부분의 기기나 장치는 정격 부하 용량을 초과 하여도 이상 없이 운전할 수 있도록 약간의 과부하 용량을 가지고 있다.

과부하용량[過負荷容量, overload capacity] ： 과부하 용량은 부품, 기기, 장치 등이 지정된 정격을 초과한 부하에서 사용되어도 짧은 시간 동안은 정상적으로 동작할 수 있는 능력.

과부하줄력[過負荷出力, over load power] ： 발전용기관 둥에서 정격마력 이상으로 단시간만 운전 하는 것을 허용하는 출력. ②연속 최대 출력 이상의 출력(주로 선박용 기관에 사용한다).

과부하최대줄력[過負荷最大出力, overload rating, overload power output rating] ： 연속 정격 출력 이상으로 단시간 운전이 허용된 정격 출력(보기를 들며) 발전용 기관 등에 사용한다).

과속[過速, overspeed] ： 농기계 따위의 주행속도를 너무 빠르게. 또는 너무 빠르게 회전 시키는 속도.

과수원용트랙테果樹園用-, orchard tractor] ： 과수원에서 사용할 목적으로 기체의 높이와 운전석을 낮게 하고 윤거 및 축간거리를 좁게 하여 수간(樹間)작업에 편리하도록 만든 트랙터.

과열[過熱, overheating] ： 적정온도 이상으로 온도가 상승하는 현상. 기관에서는 냉각 부족 때문에 기관 일부의 온도가 비정상적으로 높아지는 것을, 보일러 등 열기관에서는 생산하는 열과 사용하는 열의 차이가 누적되어 스팀의 온도가 과도하게 오르는 것

과일박피기[-剝皮機, fruit peeler] ： 과일의 껍질을 기계적으로 제거하는 기계 또는 장치로서, 열,  압력, 가성소다 수용액 등을 이용하여 껍질을 들뜨게 한 후 고압의 물을 분사하여 박피하거나 연마판, 연마롤러, 칼을 사용하기도 함.

과일선별기[-選別機, fruit sorter, fruit grader] ： 크기, 형상, 중량, 색깔 둥과 같은 선별인자들의 차이를 이용하여 과일을 등급별로 분류하는 기계나 장치.

과일세척기[-洗條機, fmit washer] ： 과일 표면에 부착된 이물질, 잔류농약 등을 씻어내는 기계로서,  물이나 세척액에서의 침지, 휘저음, 솔질 및 물 분사, 증기 분사 등을 이용함.

과일수집기[-收集機, fruit pick-up machine] ： 과수의 경우에 있어서와 같이 지상에 떨어져 널려 있는 수확물을 걷어 올려 용기 속에 담는 기계.

과일파소H기■[-破碎機, fruit crusher, pulper] ： 다공판으로 된 실린더 내에 임펠러나 스크루를 장치 하여 원료가 투입구를 통해 들어가면 임펠러 등이 이를 밀어내어 과육을 파쇄 시켜 다공판의 구멍을 통해 밖으로 배출시키는 기계.

과잉공기율[過剩空氣率, excess air factor] ： 실제로 연소에 사용한 공기량과 완전연소 시키는 데 필요한 이론적 공기량과의 비.

과전류계전기[過電流繼電器, over current relay / OCR] ： 계전기 설치선로의 과부하 및 단락사고 발생 시 정상전류 설정치 이상의 값이 검출되면 계전기가 동작하여 설치선로의 차단기를 trip시켜 설비를 보호해 주는 계전기.

과전압계전기[過電®繼電器, over voltage relay / OVR] ： 계전기 설치선로의 전압이 사용전압보다 설정.치: 이상으로 전압이 상승할 때 설치선로의 차단기를 trip시켜 설비를 보호해 주는 계전기.

과포화[過飽和, supersaturation] ： 대기 중의 수증기압이 포화증기압보다 더 커져도. 응결되지 않 았을 때의 상태를 말한다. 즉, 상대습도가 100% 이상이 되는 상태이다. 응결핵이 거의 없거나 고른 크기의 작은 물방울과 수증기가 공존할 때 일어난다.

관[管, pipe] ： 액체, 가스체, 음향 등의 전송, 기타 냉 • 난방에 사용되는 원형 또는 다각형의 길고 속이 빈 물건. ©튜브(tube).

관개[灌氣. irrigation] 작물생육에 필요한 물을 댐.

관개강도[灌槪强度, irrigation intensity] ： 관개수를 공급할 때의 공급 속도로 단위 시간당 관개 수심으로 나타냄.

관개배수[灌慨排水, irrigation and drainage] ： 작물생육에 필요한 물을 대거나 작물이 해를 받지 않도록 물을 빼냄.

관개용수[灌槪用水, irrigation water] ： 관개에 쓰이는 물.

관개지[灌槪地, irrigated land] ： 관개를 행하는 경지.

관개파이프[灌槪irrigation pipe] ： 관개용수를 포장까지 송수하는 데 사용되는 파이프(管).

관개펌프[灌槪irrigation pump] : 관개용으로 사용되는 펌프(양수기).

관리기[管理機, Cultivator] ： 동력경운기와 유사한 기능으로 소형이며 구조가 간단하고 경량으로 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 3~7마력의 가솔린엔진을 탑재하고, 핸들이 180°회전 가능으로 다양한 작업기의 부착 이용이 용이하여 쇄토, 정지, 배토, 중경제초, 구굴, 복토, 휴립, 비닐 피복 등 30여 가지 작업에 두루 이용할 수 있게 만들어져 있으며, 경운기가 무논전용이라면 관리기는 밭전용기계로서 계속적으로 새로운 작업기가 연구 • 개발되고 있다.

관마찰손실[管摩擦損失, pipe friction loss] 물이 관속을 흐를 때 관 벽면과의 마찰에 의하여 생기는 손실.

관마잘손실계수[管摩擦損失係數, pipe friction loss coefficient] ： 관마찰손실을 계산하는 데 쓰이는 계수로 he = f(Z /D) . (v2/2g) 에서 fSj 값.

관석[®石, incrustation] ： 스케일(scale). 보일러의 급수 중의 불순물이 가라앉아 보일러의 내벽에 고착한 것. 냉각수 중에 녹아 있는 이온성불순물이 관내에서 농축되고 농축된 용존 이온들이 재결정화 되어 입자로서 금속표면에 침전 결정화 된 상태.

관성[慣性, inertia] ： 물체가 환경의 변화가 없는 한, 현재의 상태를 지속하려는 성질. 뉴턴의 운동의 제 1법칙[관성의 법칙]에 해당.

관성부직■[慣性附着, inertial deposition, inertial impaction] ： 미 립자의 부착형태의 하나로서 입경 10~50ym의 미립자들은 기류와 함께 이동하다가 물체 가까이에서 공기의 흐름이 급변할 때, 이에 적응하지 못하고 목표물에 부착되는 형태.

관성힘[慣性-, force of inertia, inertia force] ： 관성저항(慣性抵抗). 물체의 관성에 기인되는 힘이라고 생각할 수 있는 것으로서 물체와 같은 가속도로 운동하면서 관측할 때 나타난다.

관성회전[慣性回轉, mn(ning)-on] : 스파크 점화 기관에서 점화를 중지하여도 그대로 계속해서 회전하는 현상.

관용나사[官用螺絲, gas thread] ： 관, 관용부품, 유체기계 등의 접속에 있어서 나사부의 내밀성 (기밀성)을 주목적으로 한 나사. 가는 나사보다도 더욱 피치가 작고 나사산의 높이를 낮게 한 나사. 기밀을 유지하기 위하여 테이프 • 베(麻) 등을 감거나 하여 쓰기도 한다. 종류로는 관용 테이퍼나사(pipe tape/PT, 평형 암나사/PS), 관용 평형나사(pipe/PF)가 있다.

관입깊이[貫入-, depth of penetration] : 뚫어 들어간 깊이. 기구 또는 작업기에 일정한 힘을 주었을 때 흙속으로 들어간 깊이.

관입작용[貫入作用, penetration action] ： 뚫고 들어가는 일을 하는 것.

관절[關節, joint] ： 독립한 두 물체를 연결하여 서로 상대운동을 가능케 하는 연결요소.

관절변수[關節變數, joint variable] ： 관절에 의해 연결된 두 물체에 있어서 3차원 공간상의 기하학적 상태 및 상대운동을 표현하는 인자 중 상대운동에 관여하는 인자.

관절인자[關節因子, joint parameter] ： 관절에 의해 연결된 두 물체에 있어서 3차원 공간상의 현상을 이용한 광센서.

광폭살포[廣幅撒布, swath spraying] ： 넓게 일정한 폭을 살포하는 방법을 말하며 원심식 살포기나 붐 방제기가 이에 속함. 원심살포기의 살포폭은 회전수에 따라 달라지나, 붐 방제기는 일정 하기 때문에 정폭(定幅)살포라고도 함.

광필테光-, optical filter] : 광원으로부터 나온 빛 중에서 유용한 빛을 만들 때 이용한 필터로, 편광 필터, 간섭 필터 등이 있음.

광학식선별기[光學式選別機, optiCal sorter] ： 물체의 광학적 특성을 이용하여, 대상물(농축수산물 등)의 품질이나 物性에 따라 선별하는 장치.

광학식주人[■기[光學式走查機, optical scanner] ： 인쇄되었거나 쓰인 자료에 대한 디지털 표현을 생성 또는 판독하기 위해, 입사광의 패턴을 주사하여 동기 된 입사광의 함수를 이용해서 아날로그/ 디지털 신호들을 생성하는 특별한 광학장치로, 광학식 문자판독기나 팩시밀리의 중요한 부분.

팽이[hoe] ： 땅을 파기 위하여 만든 ᄀ자 모양으로 만든 연장.

괭이형[-型, hoe type] ： 팽이 모양새를 갖춘 것.

팽이형날[-型-, hoe type blade] ： 팽이모양의 경운날, 또는 작업날.

굄목[-木, wooden prop] ： 고임목. 괴는 나무.

교류[交流, alternating current / AC] ： 시간에 따라 전류의 방향과 크기가 일정한 주기로 변화 하면서 흐르는 전류. 흐르는 방향이 1초 동안 변경되는 진동 횟수를 주파수[frequency, 단위는 헤르츠(hertz/Hz)라고 한다. 교류전류(交流電流). ©직류(direct current).

교류발전기[交流發電機, alternator] ： 도체를 고정하고 자석을 회전시켜 발전. 농업용 기계의 발전기는 대개(팬 닥터에 들어 있는 것도 있다) 교류발전기이며, 두 개의 고리로 정류시킨다. ©직류발전기.

교반[擾祥, agitation] ： 액상가축분뇨(또는 슬러리)의 호기성 처리에서 프로펠러를 고속회전하여 산소공급을 균일화하고 부유물과 침전물 등을 파쇄하기 위하여 혼합하는 과정. ©농약통 또는 약액통에서 농약이나 비료 동이 비중에 의해 침전되는 것을 막기 위하여 혼합하는 과정

교반기[提样機, agitator, stirrer] ： 두 가지 이상의 물질을 서로 섞어 휘저어서 균일하게 혼합시키는 기계. 주로 소량의 고형물을 액체에 균일하게 부유 • 용해시키거나 저점도의 액체들을 서로 혼합시킬 때 사용함.

교반노즐[擾神-, agitating nozzle] ： 약액통 내부에서 여러 방향으로 여수를 분사하여 약액통 내에서 유효성분의 침전이 발생하지 않도록 함. 분무용 노즐과 달리 분무 구멍이 작지 않음.

교반일괄건조기[擾梓一括乾燥機, agitated batch dryer] ： 일단 장입된 원료를 건조 완료하여 배출 시킨 후 다시 동일한 과정을 반복 • 수행하는 건조기로서 내부에 교반장치가 있어 피건조물의 균일하고 신속한 건조가 가능하며 주로 분립체 건조에 사용됨.

교반혐퇴비화[提押形堆肥化, turned windrow composting! ： 고형퇴비화 방식의 일종으로 퇴적재료에 교반기를 사용하여 자연 상태에서 발효 처리하는 방법.

교정[墙正, calibration] ： 계측기의 측정값과 참값이 일치하도록 계측기를 조정하는 행위.

교착[膠着, agglutination] ： 미끄럼 운동부가 단단히 달라붙어(고착 되어) 움직이지 않게 되는 일.

교축[絞縮, throttling] ： 유체가 밸브, 콕, 세공 등의 좁은 구멍을 통할 때 마찰이나 난류 등으로 인해 압력이 저하하는 현상.

교축밸브[絞縮-, throttle valve] ： 게이트밸브의 일종. 원판의 희전에 의해서 관로의 통과 공간을 좁게 하여(絞縮) 마찰로 인해 압력을 내리는 밸브. 농용기관의 기화기에서 중요한 역할을 한다.

구간거리계[區間距離計, trip meter] ： 트림 미터. 주행거리계 바로 옆에 있으며 수동으로 0으로 하고 주행거리를 젤 수 있는 미터.

구굴기[溝掘機, trencher] ： 나무를 심거나 퇴비를 주기 위하여 좁고 길게 땅을 파는 기계. 고랑 파는 기계.

구굴깊이[溝掘-, trench depth] ： 골을 파고난 후의 골의 깊이.

구굴드럼[溝掘-, trench drum] ： 구굴작업기의 희전하는 드럼으로서 여기에 구굴용 날을 부착하여 땅을 파는 작업을 수행함.

구굴폭[溝掘幅, trench width] ： 골을 팔 때의 작업 폭.

구근세척기[球根洗條器, bulb washer] ： 일반적으로 구근류를 물과 세척제를 사용하여 세척하는 장치.

구근수확기[球根收獲機, bulb harvester] ： 단근종의 근채류 수확기의 일종으로 특히 손상방지와 선별에 유의하여 제작된 수확기.

구동[驅動, driving] : ① 기계장치에 동력을 전달하여 동작을 하게함 ②차륜이 동력을 지면으로 전달하여 차량을 전진 방향을 움직이게 하는 것.

구동력[願動力, driving force] ： 기관에서 전달된 동력을 이용하여 구동장치가 차량을 전진방향으로 움직이게 하는 힘.

구동래칫장치[驅動-, running ratchet train] ： 원주상의 톱니모양 또는 그와 유사한 형상의 노치를 갖고 다른 링크의 왕복운동 또는 요동운동에 의해서 간헐적(間歇的)인 회전운동을 하는 장치. 작동할 때 ‘깔깔"하는 소리가 난다고 ‘깔깔이’라고도 한다.

구동륜하중[驅動力輪荷重, load on driving wheel] : 구동륜에 작용하는 연직방향의 힘.

구동원[驅動原, actuator] ： 기구장치의 구동에 쓰이는 동력원으로서 전기, 유압, 그리고 공압 구동원아 있다.

구동장치[驅動裝置, driving gear] ： 기계, 계기 등을 움직이는 장치를 말한다. 움직이는 것을 누동체 (driver)라고 한다.

구동차죽[驅動車軸, driving axle] : 구동륜을 지지하는 차죽.

구동축[驅動軸, driving shaft] ： 부착된 기어, 체인, 벨트 등을 통하여 다른 축으로 동력을 전달하는 축.

구동칼날[驅動-, upper knife] ： 바인더, 콤바인, 모워에 사용되는 왕복식 예취장치의 칼날 중에서 동력을 받아 운동하는 날로서 일반적으로 위쪽에 위치함. 고정된 칼날은 고정날이라 함

구동판[驅動板, driving plate] ： 동력을 받아 구동히는 희전판. 예를 들면 클러치의 구동측 마찰판.

구동풀리[驅動-, driving pulley, driving device] ： 원동풀리라고도 하며 풀리의 운동을 전달하는 측의 풀리.

구두형[-形, shoe type] ： 파종작업 중 골을 내는 일을 하는 작구기 종류로 신발모양의 것.

구름마찰[-摩擦, rolling friction] ： 회전마찰. 구름 접촉을 하는 두 물체 사이에 작용하는 마찰.

구름반경[-半徑, rolling radius] ： 바퀴가 미끄러짐 없이 한 번 돌았을 때 바퀴의 중심이 지나간 거리를 원주로 하는 가상적인 바퀴의 반지름. 실제 타이어나 차륜의 외경보다 작음. 동반경 이라고도 함.

구름베어링[ball-and-roller bearing antifriction] ： 축과 베어링 간에 볼 또는 롤러를 넣고 구름 접 촉에 의해서 마찰이 작아 고속회전을 하는 곳에 적합한 베어링. 전자를 볼베어링(ball bearing), 후자를 롤러베어링(roller bearing)이라고 한다.

구름저항[-抵抗, rolling resistance] ： 회전하는 바퀴에 진행방향과 반대방향으로 차륜에 작용하는 수평방향의 저항하는 힘.

구름저항계수[-抵抗係數, coefficient of rolling resistance] ： 차륜에 작용하는 지면 반력에 대한 구름저항의 비.

구면베어링[球面-, spherical bearing) ： 구형베어링. 구형(球形)의 저널을 지지하는 베어링. 전동 축의 회전축은 구면의 중심 주위의 어느 정도까지 이동할 수 있다. 조이스틱레버 등에서 많이 쓰인다.

구면운동기구[球面運動機構, spheric mechanism/구면링크장치] : ‘구면운동체인’에서 링크를 고정 할 때 생기는 기구.

구면운동체인[球面運動-, spherical chain/방사축선체인] : 링크에서 회전 중심축의 방향이 평형이 아니고 1 점을 통과하도록 한다면 각 링크上의 모든 점은 구면上을 운동한다. 예 유니버설 커플링.

구면캠[球面-, spherical cam] ： 구(sphere)의 표면에 홈을 낸 캠. 이것이 회전하면 종절은 어떤 각도內에서 왕복의 회전운동(rotation)을 행한다.

구배[句配, slope] ： 경사면. 물체의 한쪽 면(片面)만이 경사하고 있을 때. (예 키). ©taper.

구비사[底肥舍, manure shed] 가축의 분뇨를 일시 저장하여 자연 발효시킬 수 있는 곳간.

구절기[溝切機, furrow opener] ： 파종기의 구성요소로서 적당한 깊이로 파종골을 만드는 장치.

구형률[球形率, sphericity] ： 곡립이나 토양과 같은 입자의 형상이 구에 얼마나 가까운지를 표시 하는 값. 곡물의 산물밀도나 공극률과 밀접한 관련이 있다.

구형밸브[球形-, -ball valve] ： 간단한 나 펌프밸브에 사용되는 구형의 밸브.

국제규범검정[國際規範檢定] 국제기술규정에 따른 검정

국제기능올림픽대회[國際技能-大會, International Vocational Training Competition] ： 국가 간의 직업 훈련과 기능 향상, 교류, 친선을 꾀하기 위하여 기계 조립, 용접 등 31개 부문의 산업 기능을 겨루는 국제 대회. 정식명칭은 국제직업훈련경기회[國際職業訓練競技會, International Vocational Training Competition] °1

국제단위[國際單位, international unit / IU] : 국제간에 공통으로 쓰기 위한 목적으로 국제적인 승인을 거쳐 정한 기준단위. CGS단위를 비롯하여 전기에서도 기전력, 저항, 전류 등에 관해서 국제적으로 정해진 단위가 있다. 趣국제단위계.

국제단위계[國際單位系, The International System of Unit / SI] ： 국제도량형총회(CGPM)에서 단 위의 국제적 표준화를 위하여 국제단위계를 채택 • 결정한 국제적으로 확립된 단위. 길이,  무게, 부피 등에 대한 단위체계로 “m(미터/길이), 않(킬로그램/질량), s(초/시간), A(암페어/ 전류), K(켈빈/온도), moK몰/물질량), cd(칸델라/광도)” 등 7개를 기본으로 하고. 유도 단위 (57개) • 보조 단위 (31 개) • 특수단위 (47개) 등으로 되어 있음.

국제식苦규격위원회[國際食品規格委員會, Codex Alimentarius Commission] 국제적으로 통용될 수 있는 식품별 기준 규격을 제정 • 관리하는 정부 간의 모임으로 이탈리아 로마에 사무실이 있으며 각종 농산식품의 규격을 설정하고, 오염물질에 대한 기준과 식품표시 등을 제정 관리 하며 세계보건기구(WHᄋ)와 국제연합식량농업기구(FAO)가 합동으로 운영한다. ‘Codex’는 영어로 이 위원회에서 설정한 규정을 보통 ‘코덱스’ 또는 ‘코덱스 규격’이라고 한다.

국제표준기 구[國際標準機構, International Organization for Standard/ISO] ： 국제규격 기구( 國際規格 機構). 약자는 ISO. 광공업용품의 규격에 대한 국제적 중앙기관.

국제표준나사[國際標準螺絲, International standard thread] ： 국제적으로 협약된 표준나사.

굴삭기[掘削機, excavator] ： 굴착기. 굴삭기는 일본식 표기.

굴착기[掘墜機, excavator] ： 땅이나 암석 따위를 파거나 파낸 것을 처리하는 기계를 통틀어 이르는 말로서 구멍을 파거나 바위를 부수는 등 다양한 부속 작업기가 있음. 속칭 포크레인. 굴삭기는 굴착기의 잘못 표기. 농용굴착기.

굴취[掘取, digging] ： 땅속작물수확을 위해 기구를 이용하여 작물을 부상시키는 작용.

굴추I기[掘取機, digger] ： 일반적으로 땅속작물을 대상으로 하는 수확기. 서류는 쟁기를 일부 이용 하기도 하지만 주로 경운기용과 트랙터용이 보급되고 있다. 굴취날로 떠올린 흙과 땅속작물을 후방 이송과정에서 일부 흙을 분리하여 작물 수집이 용이하게 한 기계.

굴취날[掘取-, digger blade, share blade, shovel blade] ： 굴취기용 날은 대상작물의 종류에 따라 여러 종류가 있으며 크게 진동날과 고정날로 구분된다.

굽힘[bending] ： 봉 또는 판재 등 재료의 곡률을 변화시키는 것. 또는 굽힘 작업.

굽힘응력[-應力, bending stress] ： 보(beam)에 작용하는 굽힘 모멘트에 의해 보의 내부 가상면에 발생하는 인장과 압축응력(수직응력)의 총칭.

권동ᄂ捲服, winding drum, hoisting-, winding barrel] ： 하역기계에 있어서 로프나 체인을 감아놓는 원통형 또는 원뿔형의 동. 홈이 없고 매끈한 원통면인 것 외에 홈붙이권동.(grooved drum), 체인용의 체인권동(chain barrel), 로프를 사용하는 로프권동(rope drum)등이 있다.

권선기[卷線機, coil winding machine] ： 선을 코일(다발)모양으로 감는 기계.

권양기[捲揚機, capstan] ： 캡스턴. 무거운 것을 끌거나 감아올리는 데 사용하는 장치. 선박에서 닻을 감아 올리는 데 많이 사용되고 있다. @윈치 (winch)

궤도롤레軌 道-, track roller] ： 전달롤러 . 하부롤러 • 하부 전달륜이라고도 하며 전달륜은 스프로켓과 유동륜사이에 놓여 져 차체의 중량을 지지한다.

궤도형트랙테半軌道形-, semi-crawler tractor] ： 트랙터의 전륜은 바퀴를 시•용하고 후륜은 궤도형 주행장치를 사용한 트랙터.	.

궤적[軌跡, trajectory] ： 입자, 하나의 물체 또는 기구의 특정부위가 생성하는 연속적인 위치

궤적생성[軌跡生成, trajectory generation] ： 기구의 특정부위가 특정한 경로를 지나가도록 궤적을 산출하는 것을 의미하며 로봇의 경우, 대개 로봇의 작업 선단부 궤적을 생성한 후 대응하는 각 관절의 구동변수 궤적을 생성한다.

귀환캠[歸還-, return cam] ： 판캠에서 종절에 확실하게 전동하기 위한 방법의 하나. 보통의 캠 외로 귀환캠을 장착하여 보통의 캠이 진동하고 난 다음 본 위치로 귀환시키는 데 사용한다.

귀환행정 [歸還行程, return stroke, backward stroke] ： 슬라이더크랭크기구(피스톤크랭크기구)에서 팽창특성 또는 절삭행정을 마치고 귀환하는 행정을 말한다.

규석벽돌[娃石-, silica brick] ： 규석을 주원료로 한 벽돌. ‘내화도’가 높아 SK33~36이지만 약간 팽창하는 성질이 있다. 보통 온도변화가 적은 곳에 사용된다.

규소[娃素, silicon] ： 원소기호 Si, 원자번호 14, 원자량 28,06. 산소다음으로 다량 존재하는 원소. 공업적으로는 규사(挂砂)에 코크스를 혼합하여 전기로로 환원해서 만든다. 갈색분말 또는 농암회색결정(墙暗灰色結晶). 용도는 강의 탈산제, 실리콘의 원료 등.

규소강[挂素鋼, silicon steel] ： 값이 싼 특수강. 규소의 함유량에 따라서 용도도 다른데 스프링재료, 내산주물, 공구강, 전기기기의 철심 등에 사용된다.

규소강판胞素鋼板, silicon steel plat] : 전기철판. 저탄소강에 규소를 더하여 만든 판. 전동기,  발전기, 변맙기 등의 철심용.

규칙반사[規則反射, regular reflectance] 광선이 물체의 표면에 닿았을 때 일정한 각을 이루면서 반사되는 경우를 일컫는다.

균등계수[均等係數, coefficient of uniformity] ： 통계학에서 변이계수(coefficient of variation)와 같은 개념으로, 붐 방제기, 살수기, 비료살포기와 같이 중첩하여 살포하는 경우에 지면에 도착한 양의 균등도를 표시한다. 표준편차를 평균값으로 나눈 값으로 비료살포나 농약살포시 균등한 정도를 나타내는데 주로 사용함

균등선형노즐[均等扇形-, even-flat fan nozzle] ： 선형노즐의 일종으로 살포형의 균등계수가 작아서 제초제 살포에 주로 사용되는 저압 대상(帶狀)살포용 노즐.

균등지수[均等指數, uniformity index] ： 입제 크기의 균등성을 표시하는 수치로 체분석 시 중량 으로 10% 잔류에 해당하는 입경과 95% 잔류 시 입경의 무차원비로서 불균등할수록 수치가 1보다 작아짐.

균분오게均分-, distributing auger] ： 곡물을 빈에 투입할 때 운반기능과 균일한 분배기능을 가진 오거로서 순환식 건조기의 상부에 설치되어 있는 상부 스크루 컨베이어가 균분오거이다.

균열[龜裂, crack] ： 거북의 등에 있는 무늬처럼 갈라져 터짐. 열처리, 용접, 주조 등에서 금속의 냉각속도의 차이 또는 방해하는 가스 등 때문에 금속면에 생기는 갈라터 짐. 열간 • 냉간 균열이 있다.

균일계수[均一係數, modulus of uniformity] ： 분쇄물의 입자의 특성을 표시하는 하나의 방법이다. 분쇄기의 성능을 분석하기 위해서는 분쇄입자의 크기나 모양을 결정을 할 필요가 있다. 그러나 분쇄된 곡물의 입자의 크기나 모양을 간단한 기하학적으로 표시하기가 매우 어렵다. 주로 Tyler의 체에 의해 분류를 하는 데 미국농공학회 표준규격(ASAE(S-319.1))에 세부 지침이 설명되어 있다.

균평기[均平機, land leveler, land plainer] ； 쇄토기와 진압기의 균평 작업을 표토와 지표의 미세한 쇄토와 수평 작업하는 기계.

균평작업[均平作業, ground leveling] ： 경운 쇄토작업 후 높은 곳의 흙을 낮은 곳으로 이동시켜 평탄화하는 작업.

균평판[均平板, leveling board] ： 쇄토기와 써레 뒤에 부착하여 요철 등 불균일한 땅을 고르기 위하아 사용되는 판으로 일반적으로는 로터 리 후방에 부착하여 사용함.

균형추[均衡趣, balance weight] ： 기계의 일부에 작용하는 외력과 균형을 잡도록 하기 위하여 사용하는 추.

그라운드PTᄋ[ground PTO] ： 트랙터의 변속장치를 통해 구동되는 PTO. 트랙터가 정지 시에 회전하지 않고 주행 시에는 속도와 관계없이 바퀴 회전에 비례하여 작동되며, 후진 시에는 PTO의 회전 방향이 반대로 바뀐다.

그네[comb thresher] ： 벼를 훑어내는 데에 쓰는 농기구. 길고 두툼한 나무 앞 • 뒤쪽에 4개의 다리를 달아 八자 모양으로 떠받치게 하고 몸에 빗살처럼 날이 촘촘한 쇠틀을 끼웠음. 날사이에 볏대를 넣고 훑어냄.

그라울러테스테growler tester] ： 그라울러 테스트는 시동전동기, 충전 발전기 등 전기자(아마추어)의 전기적인 단락, 단선, 접지 따위의 성능을 검사하는 시험기로 아마추어 테스트(armature tester) 라고도 한다.

그라울러테스터프로브[growler tester probe] ： 그라울러 테스터의 전기 접촉용 탐침,

그랜드패킹[gland packing] ： 펌프의 주축이 케이싱을 관통하는 부분에 축과 케이싱 틈새를 봉인 하는 패킹.

그루터기처리기[-處理機, crop residue chopper] ： 그루처리기라고도 하며 담배, 옥수수, 참깨, 고추 등 작물수확 후 줄기의 밑 부분이나 줄기 부분이 남아 있을 때 후작물 재배를 위하여 줄기를 파쇄 하여 없애는 기계.

그리스[grease] ： 윤활제의 일종. 기계의 마찰 부분에 가장 일반적으로 사용되고 있는 매우 끈적 끈■적한 윤활유. 온도가 상승하면 액상이 되며 운전을 중지하면 급유는 정지되므로 경제적이다. 반고체 상태로 점도가 높아 기름이 오래 보존되지 않는 부분, 기름을 공급하기가 불편한 곳,  고압 저속인 곳, 볼베어링 급유가 곤란한 곳 따위에 쓴다. 용도에 따라 윤활용, 보호용, 밀폐용 으로 나눈다.

그리스건Igrease gun] ： 그리스를 필요시에 grease nipple을 이용하여 그리스를 공급하기 위해 사용되는 주유기.

그리스컵"[grease cup] ： 그리스단지. 그리스를 저장한 뒤 서서히 기계 각부에 급유하는 용기.

그리드[grid] ： 쇠창살(格子). 망상(網狀) 조직. 방진역할을 함.

그리페gripper] ： 로봇의 선단부에 장착하여 대상체를 집거나 취급하는 기구장치로서 간단하게는 단순한 형태의 집게 모양에서 복잡하게는 인간의 손 형태 또는 진공패드와 같은 특수한 형태가 있다.

극한강도[極限强度. ultimate strength] ： 인장 또는 압축시험 시에 시료가 파괴점에 도달하였을 때의 하중을 원래의 재료에 단면적으로 나눈 값. ②재료가 감당할 수 있는 최대의 응력.

근골격계질병[筋骨格係疾病, musculoskeletal system disorder] 근육 및 골격계통 부위에 피로가 누적되어 나타나는 질병. 장기간 농기계를 사용하거나 고온의 온실 등에서 작업한 농업인에게 나타나는 직업병의 일종.

근방[近方, neighborhood] ： 디지털 영상에서 하나의 화소에 인접한 화소들. 예를 들면, 한 점에서 그 주위의 가로 세로 대각선에 인접한 8개의 위치.

근역[根域, root zone] ： 작물의 뿌리가 뻗어 나간 토양부분.

근적외선[近赤外線, near infrared ray NIR] ： 태양광이나 인공광이 스펙트럼에서, 파장대 역이 800-2500mm 영역의 광선으로, 반응을 일으켜, 대상물내의 화학적 성분의 정량에 이용됨.

근적외선방사[近赤外線放射, near infrared radiation]] ： 태양광이나 인공광으로부터 근적 외선 영역의 광선을 방사하는 것.

근접센세近接-, proximity sensor] ： 수십 n皿의 거리내의 물체의 거리를 즉정하기 위한 센서로, 대표적인 예로 자기 센서나 적외선 근접 센서가 이용됨.

근채류발근기[根菜類拔根機 root lifter] ： 근채류의 뿌리를 잡아 올려 손으로 뽑기 쉽게 하는 기구 또는 근채류 수확에 뿌리와 토양을 분리하는 수확기.

근채류수확기[根菜類收獲機 radicher harvester] ： 근채류의 인발작업 생력화의 보조적 굴취기로 부터 작목별 전용 서류수확기, 우엉굴취기, 무수확기, 양파수확기 등이 있다.

근채류절단기[根菜類切斷機, root cutter] ： 근채류세단기. 보통 근채류의 호박이나 참외 등을 가축사료용으로 적합하도록 절단하는 절단기. 통상 사료용 무청, 호박, 가축용 사탕무, 홍당무 등을 잘게 절단하는 기계. 플라이휠의 측면에 다수의 날을 부착한 플라이휠형, 원통실린더 형이 있다.

글로브밸브[glove valve, spherical] ： 스톱밸브의 일종. 출구가 일직선상에 있는 밸브. 외경이 구형 (球形)에 가까우므로 이 명칭이 있다. 차단장치로서 널리 사용된다. 옥형밸브.

긁힘[Scuffing] ： 미끄럼 운동부에 긁힌 홈이 생기는 일.

금[金, gold, @aurum] ： 원소기호 Au, 원자번호 79, 원자량 197.0. 산금이나 사금이나 동광과 더불어 산출된다. 산출이 적으며 황금색의 아름다운 연한 귀금속, 전연성(展延性)이 크며 용도는 화폐, 장식용 외 전자계통 둥에 사용.

금강人K金剛砂, powder, emery] ： 천연산의 세림의 코런덤. 주성분은 알루미나, 연마제로 씀.

금긋기[marking-offl ： 기계다듬질하기 전에 공작물면에 실제의 다듬질 치수를 스트라이빙 블록 그 밖의 기구를 사용해서 선을 긋는 작업.

금긋기핀[marking-off pin] ： 공작물의 금 긋기나 센터 링(centering)에 사용하는 핀 선단은 소입 (燒入)되어 있으며 스트라이빙 블록에 장착해서 사용한다.

금속아크용접[金屬-燦接, metal arc welding] ： 용접하고자 하는 모재(base metal, parent-)와 그 것과 동종의 금속전극(-전극, metal electrode)간에 아크를 튀겨서 전극자체가 용해하여 접합부를 채워서 용접하는 방법.

금형[金型, metal mold, metallic] ： 금속으로 만든 주형. 용도에 따라서 재질이 다른데 보통 주철 이나 내열재료가 사용된다. 반복해서 사용할 수가 있다.

급기[給氣, charging, new charge] ： 기관에 신기를 공급하는 일. 또는 공급된 신기

급기[給氣, admission] ： 공기나 혹은 공기와 연료의 혼합기가 실린더에 유입되는 것.

급기공기-연료비[給氣空氣燃料比, trapped air-fuel ratio] ： 하나의 작동 사이클당 실린더에 공급된 연료량에 대한 연소 이전에 실린더에 갇혀 있는 공기량의 비율.

급기냉각[給氣冷却, intercooling] ： 급기를 냉각하는 일.

급기냉각기(인터쿨러)[給氣冷却器, charge air cooler (inter-cooler)] ： 가압 급기 장치에서 압축된 급기를 냉각하는 열 교환기.

급기비[給氣比 delivery ratio, scavenging ratio] ： 2사이클 기관에서 소기공을 통해 들어오는 신기량과 표준상태에서 행정체적이 차지하는 공기량과의 비.

급기효율[給氣效率, delivery efficiency] ： 2사이클 기관에서 실린더내의 신기량과 소기공을 통해 들어오는 신기량과의 중량비. ②소기가 끝난 후 실린더 내에 남은 신기의 무게를 급기의 중량 으로 나눈 값.

급속퇴비화[急速堆肥化, high rapid composting] ： 자동교반과 통기기능을 갖추어 단기간에 퇴비화 하는 방법.

급수기[給水機, waterer] ： 가축이 먹어야 할 적당량의 물을 공급하는 기계. 물탱크, 펌프, 수송관. 노즐, 수량조절기로 구성됨.

급수펌프[給水-, water pump] ： 물을 공급하는 펌프. 급수압력, 수량에 따라 각종 펌프가 사용됨. ②급수펌프(feed water pump) ： 보일러에 급수하는 펌프.

급이구[給餅口, feeder inlet] ： 가축에게 먹이(飼料)를 공급하는 입구 또는 먹이통.

급이기[給餅機, feeder] ： 가축의 먹이를 급이구로 보내는 기계. 먹이 운송기, 계량기, 투여기, 조작기로 구성.

급이수준[給餅水準, feeding level] 1희 또는 1일의 가축에게 공급할 먹이의 양.

급이책[給餅概, feeding fence] ： 가축 1마리 또는 1개 무리가 먹이를 먹을 수 있도록 설비한 ^막이.

급이통로[給餅通路, feeding alley] ： 가축의 사료를 공급하여 가축이 일정 시간대 에' 먹을 수 있도록 한 사료 공급대. 급이구가 배열되어 있는 통로.

급치[扱齒, threshing tooth] ： 탈곡장치 중 이삭의 곡물을 부비고 충격을 가하여 분리시키는 이빨 형상의 부품. 보통형 콤바인에서는 스파이크형 급치가 사용되고 자동탈곡기나 자탈형 콤바인의 탈곡통에서 직경4~5mm의 경강선재를 높이 40~70mm의 역 U자형 • V자형으로 하여 급등(扱嗣)에 부착 고속으로 회전시켜 수망(受網)과의 사이에서 탈곡되도록 함. 종류에는 정소치 • 보강치 • 병치가 있다. 급치의 선단과 수망 사이의 간격은 5~8mm이며, 급치의 선단속도는 벼가 15m/s, 맥류가 17m/s 이다.

급치원주속도[扱齒圓周速度, peripheral] ： 급치선단의 회전방향의 속도.

급치회전간격[极齒回轉間隔 , space between running tooth] ： 회전탈곡기의 급동에서 희전하는 급치의 회전괘적의 최소 간격. 급치간격의 급치중복 수는 2〜4개이며 회전간격은 20~30m 정도이다.

기계[機械, machine, machinery] ： 정의는 학자에 따라서 ①기계는 힘의 작용을 받아도 파괴되지 않고 또한 변형하지 않는 몇 개의 부분의 조합. ②이 부분들은 어떤 일정한 운동을 할 수 있게 조합되어있다. ⑤기계는 어떤 동력을 공급을 받아서 이것을 전달하고 어떤 정해진 기계적 작업을 행한다. 기계를 구성하고 있는 부분을 기계부분 또는 기계부품(machine part) 이라고 한다.

기계공학[機械工學, mechaniad engineering] ： 공학의 한 분야로서 다양한 기계 장치의 분석, 설계,  생산 그리고 관리를 위한 물리적, 화학적 원리에 대한 학문. 일반역학, 운동학, 열역학, 유체 역학, 그리고 에너지에 대한 이해를 필요로 함. 제품 생산 라인, 공업용 장비, 냉난방 장치,  모터 장치, 비행 장치, 수영 장치, 로봇, 의료 장치 등의 설계 및 분석 등에 대하여 연구함.

기계경운[機械耕転, mechanical tillage] ： 인력이나 축력을 이용하지 않고 기계의 힘으로 땅을 가는 작업.

기계기동성[機械機動性, machine maneuverability] ： 기계이동 및 선희 시 신속성의 척도, 포장 이동시간 및 포장 내에서의 선회시간 등 비작업 소요시간의 대소로 결정한다.

기계나사[機械螺絲, machine screw] ： 작은 나사, 피스. 드라이버에 의해서 죄는 직경9麵 이하의 머리붙이의 작은 나사, 머리형에 따라서 여러 가지의 종류가 있다.

기계선별[機械選別, mechanical sorting, mechanical grading] ： 광학, 기류 등의 선별작업과 상대 되는 선별법으로 농산물의 크기, 비중 또는 마찰에 의해 선별하는 법이다. 스크린 선별기,  홈선별기, 비중 및 마찰선별기 등이 이에 속한다.

기계소음[機械騷音, mechanical noise] ： 엔진이 운동하는 각 부분의 진동이나 중격에 의하여 생기는 소음.

기계손실[機械損失, mechanical loss] ： 기계적 원인에 의한 손실(loss).(실린더와 피스톤 둥)

기계시각[機械視覺, machine vision] ： 컴퓨터와 카메라를 이용하여 인간의 시각 능력을 구현하는 것으로 획득된 영상의 改善을 위한 처리와 분석까지 포함함.

기계요소[機械要素, machine element] ： 기계를 구성하는 부품. 즉, 기계 부품을 구성 요소로 분해 할 수 있는 최소 단위로 나타낸 것. 볼트, 너트, 리벳, 키, 기어, 베어링 등.

기계이앙[機械移挟, machine planting] ： 이앙기로 벼의 모를 심는 것.

기계적에너지[機械的-, mechanical energy] ： 역학적 에너지라고도 함. 역학적인 양에 의하여 정해지는 에너지의 일종. 보통 운동에너지와 위치에너지, 탄성에너지도 이에 속함.

기계제도[機械製圖, mechanical drawing] ： 기계의 조립도나 부품도를 표준화된 표시방법에 의해 작성하는 일.

기계탬[機械-, machine tap]： 나사 탭. 절삭 날 부와 자루가 길고 날 끝에 테이퍼가 붙어 있는 텝.

기계톱[機械-, hack sawing machine, metal sawing machine] ： 기계공작용. 동력으로 활꼴톱을 움직여서 금속을 절단하는 기계. 보통 전진행정으로 절단하고 있다.

기계톱[機械-, chain saw] ： 현재 벌목조재용으로 많이 보급되어진 1인용의 1기통 2행정 공랭식 가솔린 기관을 사용한 배기량 50cc 정도의 소형경량의 톱. 동력을 크랭크축의 동력취출부에 부착된 원심클러치를 통해서 스프르켓에 전달하여 체인에 의해 절단톱날을 구동하며, 원동 기부, 동력전달부, 목재절단부로 구성되어 있다.

기계효율[機械效率, mechanical efficiencyl^m] '■ ①기계의 입력(input)에 대한 줄력(output)의 비율. (언제나 1 보다 작은 수치). ②기관의 제동(制動)일과 도시(圖示)일과의 비. ©전동효율.

기관[機關, engine / 發動機] : 열에너지를 받아 이것을 기계에너지로 바꾸어 다른 곳에 공급하는 기계장치의 총칭.(열기관, 내연 기관 등).

기구[機構, mechanism] ： 2개 이상의 물체가 상대운동을 하며 상호 힘을 주고 받아 목적하는 운동 이나 일을 수행하는 기계장치 또는 기계장치의 구조. ©사회조직에서는 어떤 목적을 위하여 구성한 조직이나 기관의 구성 체계

기구[器具, implement] ： 농기구(farm implement], 그릇 ■ 연장 . 기계 등의 종칭.

기능효율[機能效率, functional efficiency] ： 기계의 이론적인 효율에 대한 실제 효율의 비로서 백분율(%)로 표시됨.

기동[起動, starting] ： 시동(始動, starting), 움직임.

기동전동기[起動電動機, starting motor, starter motor] ： 엔진의 시동용 전동기. 가솔린엔진은 0.5~1.5PS. 디젤엔진은 3~10PS이 필요하다.(자동차-용어해설215p).

기류건조기[氣流乾燥機, pneumatic(conveying) dryer] ： 작은 입자, 절단 또는 분쇄된 재료를 열풍으로 이송하면서 수분을 제거하는 구조의 건조기.

기름누설[-漏泄, oil leakage] ： 윤활유가 기관의 일부분에서 밖으로 누출되는 것.

기름담금질[oil hardening] ： 기름을 냉각제로 사용하는 담금질. 유중(油中)에서 담금질하는 조작,  담금질변형이 적게 생기므로 형상이 복잡한 공구의 담금질에 좋다.

기름면높이[-面-, fuel-level height] ： 유면높이. 연료 기름면의 높이를 어느 기준면(보통은 폴로트실의 가장자리)으로부터 측정한 치수.

기름분리기 [-分離器, oil separator] : 윤활유 중에 쏘함된 수분 또는 가솔린, 경유 등의 불순물을 분리하는 것.

기름숫-돌[oil stone] ： 석영(石英)의 미분을 접합제로 굳힌 단단한 숫돌. (물대신 기름을 쳐서 숫돌질 한다).

기름청정기[-淸淨器, oil cleaner, oil purifier] ： 사용 중의 기름에 섞여있는 수분, 먼지, 금속가루 등을 원심력을 이용하거나 또는 금속그물로 걸러서 분리함으로써 기름을 깨끗이 하는 장치.

기름홈[oil groove] : 주유(注油)가 골고루 들어갈 수 있게 베어링 면 등에 판 홈. 유로(油路),

기밀[氣密 airtight, gaslight] ： 가스나 공기가 기계, 장치, 용기의 일부분에서 누출되지 않도록 밀폐하는 것.

기밀사일로[機密-, air tight silo, sealed silo] ： 원통 사일로의 일종으로 양면에 유리섬유를 입힌 강철판으로 만들어 졌으며, 벽면이 매끄러워 사일리지가 자체 중량만으로도 내려 눌리도록 되어있어 밟아줄 필요가 없다. 재료를 넣는 곳은 위쪽으로, 꺼내는 곳은 밑 부분에 있는 기계 장치에 의해 자동으로 꺼낼 수가 있게 되어 있다. 언제라도 위쪽으로 보충할 수 있는 연중 가동이 가능하고 편리한 사일로.

기부살포[基部撒布, basal application] ： 나무나 작물의 아래 줄기 부분에 농약을 처리하는 것으로 줄기에 관주하는 것을 포함함.

기비[基肥, preplant fertilizer] : 밑거름 참고

기술지도검정[技術指導檢定] 농업기계의 개량 • 개발을 촉진하기 위해 신청인이 요청하는 특정한 항목에 대한 검정

기압[氣壓, air (atmospheric, barometric) pressure.] ： 대기의 압력. 북위 45도의 바다 면과 0t3의 온도에서, 수은 기둥을 높이 760mm까지 올리는 데 작용하는 압력을 1기압이라 하며, 1기압 (atm)은 1,013.25 핵토파스칼(hPa)과 같다. 표준기압과 공업기압으로 구분하여 사용한다.

기압계[氣®計, barometer] : 대기압을 측정하는 데 사용되는 압력계. 토리첼리(Torricelli)의 진공을 응용한 수은기압계 (mercurial barometer)와 내부를 진공으로 하고 있는 얇은 금속기로 만들어진 아네로이드기압■계 (aneroid barometer)가 있다.

기어[gear, toothed wheel] ： 맞물린 마찰차의 접촉원을 기준으로 하여 원 주위에 일정하게 요철 (⍽凸)을 만들어 서로 물리어 운동을 전달 할 수 있게 한 기계부품. 요철부를 이(tooth)라고 하며 동력을 전달하는 방식과 이의 모양에 따라 평기어, 베벨기어, 더블렐리컬(平)기어, 웜 기어(worm gear), 나나시어 등이 있다. 기어의 이(gear tooth)의 크기를 표시하는 방법에는 ①모듈(modul) ： m(미터式) m= 피치원의 지름/톱니 수=πD/Z(D의 단위mm). ②직경피치(diametral pitch ： DP(인치式)), DP= 피치원의 둘레/톱니 수=πD/Z(단위mm또는in) 등이 있다.

기어그리스[gear grease] ： 광유에 20~35%의 석희비누를 섞은 것. 주로 고하중의 기어용.

기어붙이전동기[-電動機, geared motor] ： 전동기와 기어를 동일한 틀 내에 조합하여 축단(軸端) 에서 저속의 동력을 발생시키게 하는 전동기.

기어비[-比, gear ratio] ： 서로 맞물리는 기어에서 큰 기어의 잇수를 작은 기어의 잇수로 나눈 값. 양 기어 속도비의 역수.

기어열[-列, gear train] ： 기어 열이란 기어를 순차적으로 여럿 물리게 하여 회전력을 전달하는 장치로 큰 속도비가 필요하거나 회전방향을 바꾸고자 할 때 사용한다.

기어케이스[gear case] ： 농용경운기에서 기어가 들어 있는 기관 옆 부분으로 크랭크 실을 유지하며,  각종 조정부품이 연결 됨.

기어펌프[gear pump] ： 두개의 기어를 맞물려 배치시켜 기어가 서로 열릴 때 액체를 흡입하고 맞물릴 때 토출되도록 한 펌프. 이는 희전 펌프의 일종으로 내전식과 외전식이 있다. 소방펌프,  기름펌프 등에 많이 사용된다.

기어풀러[gear puller] ： 풀리 빼기라고도 하는 것으로 풀리, 그름 베어링, 기어 등을 축에서 빼내는 데에 사용하는 2개 또는 3개 발로 된 공구.

기어휠[gear wheel] ： 맞물리는 한 쌍의 기어 중 치수가 만은 쪽을 말한다.

기전력[起電力, electromotive force / e.m.f 또는 E.M.F] ： 두 물체 사이에 전위차를 만들어 전류를 흐르게 하는 능력. 또는 전기회로를 만들었을 때에 이에 전류를 흐르게 하는 원동력. 기계 • 화학적, 열적, 광학적 에너지는 모두 전기에너지인 기전력으로 변할 수 있다.

기전공학[機電工學，mechatronics] ： 컴퓨터, 전기 • 전자공학 및 기계공학이 융합된 형태의 학문 분야로서 컴퓨터 및 전기전자 기술이 복합된 단위기계 또는 시스템의 설계 • 개발을 수행하는 학문.

기준게이지[基準-，reference standard] ： 공작용 게이지나 검사용 게이지를 조사하기 위한 대조용 게이지.

기중기[起重機, crane] ： 동력을 이용해 물체를 달아 올려 이것을 수평으로 이동시킬 수 있는 기계 장치의 총칭. 크레인.

기체연료[氣體燃料，gaseous fuel] ： 기체 상태로 사용되는 연료로서 액체연료처럼 파이프에 의한 연속수송이 가능하고，착화성(着火性)이 좋아 연소의 조절이 편리하며，연소 뒤에 희분(灰分)이 남지 않아 청결하기 때문에 공업용이나 가정용으로 사용됨. 대표적인 예로 도시가스(LNG)와 LPG.

기초도[基礎圖, foundation drawing] ： 기초 공사에 사용되는 도면.

기초볼트[基礎-, foundation bolt, anchor bolt] ： 기계류를 콘크리트의 기초 등에 설치할 때에 사용 하는 볼트. 기초에서 빠져나가지 않게 여러 가지로 강구된 형상이 있다.

기초원[基礎圓, base circle, ground circle] ： 인볼루트 곡선이나 캠을 만드는 곡선의 기본이 되는 원.

기통[氣筒] : 실린더(cylinder).

기포펌프[氣泡-，air lift pump] ： 압축공기를 미세한 기포의 형태로 양수관 밑에서 분출시켜 물의 비중을 작게 하고 공기의 부상력에 의해 물과 공기의 혼합체를 밀어 상승시키는 펌프.

기화[氣化，vaporization] ： 액체나 고체로부터 기체로 변하는 현상. 액체 표면으로부터의 기화를 증발(vaporization), 액체 내부로부터의 기화를 비등(boiling) 이라고 함.

기화기[氣化器, carburetor] ： 카뷰레터. 불꽃점화기관에서 운전조건에 대웅하여 연료와 공기를 적당한 혼합비(중량비 15:1，용적비 50:1)로 실린더에 공급하는 장치. ②엔진의 홉기량과 혼합비를 제어하고，아울러 연료를 미립화 하는 장치.

기화기빙결[氣化器水結, carburetor icing] ： 겨울철 기화기 내에서 연료의 증발잠열에 의한 공기 중의 수분의 벙결현상이며, 스로틀밸브의 빙결로 벤투리부의 단면 수축으로 공기유입 저항이 커진다.	■

기화냉각[氣化冷却，evaporative cooling] ： 어떤 물질이 액체상태에서 기체상태로 상변화를 할 때 주위로부터 기화열을 빼앗아 대상물을 냉각시키는 작용. 기화되는 방식에 따라 작물분무법 (syringe), 패드방식(fan and pad system), 포그방식(fog cooling), 미스트냉방(mist cooling)이 있다.

기화성[氣化性，volatility] ： 액체가 일정온도에서 기체로 되는 성질을 뜻하며 휘발성이라고도 한다.

기화열[氣化熱, heat of vaporization] ： 증발열. 액체가 기화할 때 외부로부터 흡수하는 열량을 말하며，잠열의 일종으로서 응결열(凝結熱)과 같다. 물의 기화열(0~100ᄅ)은 수온을 tt:로 표시하면 539.l-0.6428(t-100)-0.00083妨-100)2cal/g이다.

(물의 중발열은 0°C 에서 597.3kcal/kg，20°C 에서 585.9kcal/kg，lOOt 에서 538.8kcal/kg 이다.)

긴장도[緊張度, tension] ： 벨트를 당겨서 팽팽하게 한 정도.

길들임운전[-運轉，break (ing)-in, running-in] ： 미끄럼 운동부를 서로 길들이게 하기 위하여 운전하는 일.

깃[vane, blade] ： 양수기 임펠러의 외주에 고정되어 있는 안내날개로서 물의 흐름을 원활하게 하고 속도에너지를 압력에너지로 바꾸어 줌.

깊은우물펌프[deep well pump] ： 깊은 우물의 물을 양수하는 데 사용되는 펌프로서 왕복 또는 회전형 펌프가 사용되며 우물의 물속 깊은 곳에 설치된다.

깊이게이지[depth gauge] ： 홈이나 구멍의 깊이를 측정하는 측정기.

깊이인자[-因子，depth factor] ： 허킬의 후층건조 해석방법에서 정의된 용어로，열풍에 완전하게 노출된 곡물이 수분비 1.0에서 0.5로 건조되는 데 소요되는 시간동안 평형함수율까지 건조 될 수 있는 곡물의 건물중량.

까락제거기 [awn remover] ： 탈망기(脫芒機) 참고

까락제거판[-除去板，awn remover plate] ： 벼나 보리의 까락을 제거하는 판.

깔짚운반통로[-運搬通路，litter alley] ： 축사내의 분뇨 및 퇴비를 반출하기 위하여 마련한 통로로 주로 축사에서 퇴비장까지 레일로 캐리어의 버킷으로 이동시킨다.

깔짚재료[-材料，bedding material] ： 가축몸체의 오염을 방지하기 위하여 볏짚，톱밥，왕겨, 석분 등을 우상에 깔아놓는 재료로서 리터 (Litter)라고도 부른다.

끈잡이[twine holder] ： 바인더에서 작물을 베어 결속을 할 때 매듭부리에서 묶음을 잘 하게 끈을 잡아 주는 일을 함.

끈장력조절기[-張力調節機，twine tightener] ： 끈타이트너라고도 하며 결속장치나 곤포기의 끈이 이완된 것을 용수철 등을 이용하여 긴장시키는 장치.

끈칼[twine knife] ： 결속장치의 끈잡이에 부착되어 있는 끈 절단용 칼날.

끈통로[-通路，twine path] ： 결속장치에 있어 결속용 끈은 끈 일단이 끈 브레이크에 고정되어 있어 끈 안내봉을 통과한 후 바늘 끝을 지나 노터빌의 상면을 통과하여 끈잡이에 물려 있게 되어 있는데，이때의 끈 안내봉(안내 파이프).

끌[chisel] ： ①금속 쪼기 작업이나 재료의 절단 등에 시용하는 공구. 다듬질용과 단조 절단용이 있다. ©목공용 구멍 뚫기 공구로 여러 가지 형이 있다.

끼둬맞춤[fit, fitting] ： 한계게이지에 있어서 축과 구멍이 끼워 맞춰 질 때에 서로 단단히 끼워 맞춰지거나 또는 서로 운동하거나 한다. 이와 같이 기계부품에서 서로 끼워지는 관계를 끼워 맞춤이라고 한다. 그리고 구멍과 축 사이에 틈새가 있는 것을 헐거운 끼워 맞춤，구멍과 축 사이에 간섭(interference)이 있는 것을 억지 끼워 맞춤(close fit, stationary-, interference-, tight-). 공차(公差)에 의해서 틈새 또는 간섭이 되어 있는 것을 중간 끼워 맞춤이라고 한다. 이와 같이 각종의 끼워 맞춤을 얻기 위해 축 또는 구멍의 치수를 계통적으로 정한 방식을 끼워 맞춤방식(system of fits)이라 하며 구멍기준식과 축 기준식으로 구별된다.

나선각[螺旋角，spiral angle] ： 진원(眞圓)기둥의 모선을 일정한 각도로 자르는 곡선을 나선이라 하며 자른 각도를 나선각이라 한다.

나비나사[-螺絲，thumbscrew] ： 나비 모양의 머리가 붙은 작은 나사.

나비너트[butterfly nut, thumb nut, wing nut] ： 나비 모양의 날개가 붙은 특수너트의 하나，손으로 돌려서 간단히 떼고 붙이고 하는 곳에 사용된다.

나사[螺絲，screw] ： 직삼각형 종이를 원통에 감았을 때，빗변이 원통 표면에 그리는 곡선을 나사 곡선(helix)이라고 하며，이 곡선에 따라서 홈을 판 것. 원통의 표면에 나사곡선으로 홈을 판 나사를 수나사(male screw), 수나사가 끼워지는 쪽을 암나사(female screw). 나사의 진행 방법에 따라 오른나사(right-handed screw-축 방향에서 볼 때 시계방향으로 돌려서 앞으로 나아가는 나사)와 왼나사(left-handed screw-오른나사의 반대가 되는 나사)로 나뉘는 데 일 반적으로는 오른나사를 말한다. 나사의 용도는 매우 넓으며 기계부분의 체결，고정，조정， 측정，동력의 전달에도 사용된다. 대량생산과 호환성으로 인해 각국마다 규격을 정하고 있다. 나사산의 형상에 따라서 3각 나사, 각나사，사다리꼴나사，톱니나사，관용나사，등이 있고, 미터 치수의 미터 나사이외는 인치 치수로 사용한다.

나사깎기[螺絲-，threading] ： 환봉에 나사를 내는 일. 방법에는 탭，다이스，선반，나사내기 밀링 커터，나사전조반 등이 있는 데 보통 나사내기 바이트를 사용한 선반에 의한 것이 가장 많다.

나사깎기바이트[螺絲-，single-point thread tool] ： 선반용 나사절삭구의 일종. 나사 하나의 골 모양을 한 절삭날을 갖는 바이트. 일반적으로 사용되고 있다.

나사게이지[螺絲-, thread gauge] ： 나사를 검사하는 게이지. 수나사용과 암나사용이 있다.

나사기에螺絲-，screw gear] '• 피치면(pitch surface)에 나사형의 톱니를 낸 기어. 축이 평행하지도 않고 또 교차하지도 않을 때에 사용한다. 헬리컬 기어와 꼭 같은 형상인데 다만 1개의 기어 만으로는 판별하기란 곤란하지만 2개의 기어가 맞물렸을 때 비로소 양자의 구별이 된다.

나사기어장치[螺絲-裝置, screw gearing] ： 나사기어를 맞물린 전동장치. 톱니와 톱니는 점접촉을 한다.

나사내기[螺絲-，tapping] ： 드릴링한 구멍에 나사 탭으로 암나사를 깎는 작업.

나사밀링머신[螺絲-，thread milling machine] ： 나사내기용의 밀링 머신. 특징은 선반에 비해서 가공이 신속하다.

나사밸브[螺絲-，screw valve] ： 관을 체결장소에 직접 틀어박아서 접속하는 형식의 밸브를 말한다.

나사산[螺絲山，screw thread] ： 원통의 표면에 코일 모양으로 만들어진 단면이 균일한 돌기로 나사의 높은 부분.

나사산각[螺絲山 角，included angle of thread, angle of thread] ： 나사산의 양 사면이 이루고 있는 각. 미터나사는 60°，유니파이 나사는 60°, 관용 나사 55°，휘트워드 나사는 55°，사다리꼴

나사는29° 또는 30°.

나사산게이지[螺絲山-, thread gauge] ： pitch gauge. 사나산의 피치，형상을 신속히 측정，검사하는 게이지. 크고 작은 여러 가지 피치 모형의 쇠판을 겹치게 하여(간격 게이지 모양) 한데 묶은 것.

나사잭[螺絲-, screw jack] ： 나사를 이용한 잭이며 잭의 대표적으로 사용.

나사절삭[螺絲切削，tapping] :드릴로 미리 뚫어 놓은 구멍에 핸드 탭 등으로 암나사를 내는 작업.

나사컨베이에螺絲-，screw conveyor] ： 홈 속에 나사를 회전시켜서 물건을 운반하는 장치의 컨베이어.

나사탭[螺絲-，screw tap, tap] ： 공작품에 암나사를 내는 공구. 먼저 드릴링을 하여 나사 직경과 같은 구멍을 뚫은 다음 나사탭을 사용해서 나사를 낸다. 다음의 4종류가 있다. ①수동 탭 (hand tap) ： 손작업으로 암나사의 나사山을 내는 공구로 1 . 2 • 3번 탭으로 돼 있다. 생크 (shank)의 후단(後端)은 4각으로 모떼기 되어 있으며 탭 렌치(tap wrench)로 돌린다. ②기계 탭(machine tap) 생크가 길고 날 끝에 테이퍼가 붙어 잇다. 공작기계에 장착해서 너트를 전문적으로 내는 탭. ③가스나사 탭(gas tap)[파이프탭] 가스관에 암나사를 내는 탭 ④모 탭 (master tap) ： hob-다이스(dies)나 췌이저(chaser) 등을 만들 때 만 사용한다.

나사펌프[螺絲-，screw pump] ： ①회전축의 주위에 나사 흠을 깎고 이것에 끼워지는 원통 내에서 축을 돌리는 펌프，②회전축의 주위에 있는 깃을 단 저양정에 적합한 펌프. 대표적인 것에 알키메데스의 나선펌프가 있다.

나사프레스[螺絲-, screw press] ： 나사기구를 이용해서 물건을 압착 가공하는 기계.

나사홈[螺絲-, thread groove] ： 나사산 과 나사산 사이의 홈.

나선공급장치[螺旋供給裝置, screw feeder] : 스크루 피더 참고

나선양수기[螺旋揚水機，screw pump] ： 통속에서 나선형의 물체를 회전시켜 액체를 축 방향으로 흐르게 하는 양수기.

나선형선별기[螺旋形選別機，spiral feeder] ： 원심력을 이용한 선별기의 일종으로 나선을 기둥에 감아놓은 것과 같은 구조를 이루며, 입자의 모양에 따라 그 구름의 차이를 이용하여 선별을 한다. 이 선별기는 각종 종자의 선별에도 이용이 된다.

나선형탭[螺旋形-，spiral tap] ： 나사부분이 나선형으로 된 탭. 점성이 강한 강재에 대하여 절삭도가 좋고 절삭 면이 깨끗하게 다듬어진다.

나이프콜테knife coulter] ： 플라우 몸체 앞부분에 부착한 칼날로 흙을 수직으로 절단하여 플라우 작업에 견인저항을 줄여줌.

낙농기계[酸農機械，dairy machinery] ： 젖소나 염소 사육에서부터 버터，치즈 등 유제품의 제조에 이르기까지 사용되는 기계.

낙농시설[酷農施設，dairy housing and equipment] ： 젖소，양 등 낙농가축을 인공으로 사육하기 위한 축사와 시설.

낙차[落差，fall] ： 두 장소에 있어서의 수면 높이의 차.

낙하립[落下粒，dropped grain] ： 수확이 되기 전에 낙하하는 곡물. 품종에 따라 동시에 성숙이 되지를 않고 먼저 성숙이 되는 곡물이 낙하를 하는 데 벼의 경우 통일계 다수확 품종에

이러한 낙하립이 많아 많은 손실이 발생한 바 있다.

난기운전[暖機運轉，warming up] ： 열 올리기 운전. 난기 운전은 부하 운전에 들어가기 전에 무부하 또는 경부하로 운전하여 기관을 따뜻하게 하는 일.

난류[亂流，turbulent] ： 배관 안에 흐르는 유체의 유량을 측정할 때 흐름의 상태로 유속분포를 고려해야 하며 유량이 적은 범위에서의 압력강하가 유량에 거의 비례하나 유량이 많아지면 거의 유량의 2승에 비 례하여 증가함. 압력강하가 유량에 비례하는 범위를 층류라 하고, 유량의 2승에 비례하는 범위를 난류라 함. 층류와 난류，Reynolds 수와의 관계는 그 수치가 약 2，320을 경계로 하여 작은 범위를 층류상태, 큰 범위를 난류상태라고 함.

난방기[暖房機，heater] ： 실내 기온상승을 위하여 사용하는 공기가열기.

난방부하[暖房負荷，heating load] ： 실내 기온을 임의의 일정온도로 유지하는 데 소요되는 열량.

난방부하(t； hr/day,(month, year)) = 난방 디그리 아워 x 난방부하계수 x 온실표면적

날회전형[-回轉型，blade rotor type] ： 예취장치에 사용되는 날의 일종으로 날이 둔한 철편 같은 것을 회전시켜 충격력을 이용하여 작물을 예취하는 형태.

납땜 [brazing and soldering] ： 모재를 용융시키지 않고 별도로 용융금속을 접합부에 넣어 용융 접합시키는 방법.

낫[sickle] ： 농기구의 하나. 쇠를 기 역자모양으로 만들어 안쪽에 날을 내고 슴베에 나무자루를 박아 만들며，풀，나무，곡식 따위를 베는 데 쓰임.

내경[內經，inner diameter] ： 안쪽으로 잰 직경. 안지름.

내경행정비[內徑行程比, stroke bore ratio] ： 스트로크와 보어 지름의 비(행정을 보어 지름으로 나눈 것).

내구운전[耐久運轉, endurance running] ： 기관의 장기간 실용성을 알기 위하여 실시하는 운전

내면연삭기[內面硏削機, internal grinder, -grinding machine] ： 원통의 내면을 연삭하는 연삭기. 연삭방식으로서 공작물이 회전하는 것과 숫돌바퀴가 자전하면서 원통의 내면을 공전하는 것의 2가지가 있다.

내밀용접[內密培接, tight weld] ： joint에 있어서 가스, 액체 따위가 새는 것을 막기 위해 특히 긴밀성(緊密性)에 중점을 두고 기밀(氣密) • 수밀(水密)을 유지하기 위한 용접. .

내부마찰[內部摩擦，internal friction] ： 어떤 물체나 입자로 된 덩어리가 외력에 의하여 변형될 때, 물체 및 덩어리내의 임의의 면에 생기는 응력은 수직응력과 전단응력이다. 이때 전단응력은 두 면사이의 마찰에 영향을 받으며，이와 같이 물체내부 및 덩어리내의 입자들 간에 발생되는 마찰을 뜻한다.

내부마찰각[內部摩擦角, angle of internal friction] ： 입자로 구성된 물체 내부의 전단면에서 입자들 사이의 마찰로 인하여 생기는 마찰각00. 내부마찰계수(피)와는 피 = tan f>i의 관계가 있다.

내부손상립[內部損傷粒，internally damaged] ： 곡물의 생육과정 또는 수확 후의 건조 • 저장의 과정에서 생리장애 • 병해충 및 다른 피해에 의해서 생긴 손상림. 벼의 경우 도정 중에 싸라기나 가루로 된다.

내부손상립비[內部損傷粒比，ratiᄋ of internally damaged] ： 전체 곡물에 대한 내부 손상립의 비율.

내부응력[內部應力，internal stress] ： 재료내부의 입자 간에 서로 끌어들이는 힘이나 입자끼리 떨어지려는 힘.

내부응력균열[內部應力龜裂，stress cracking] ： 농산물 내부의 수분과 온도변화에 의한 팽창과 수축 등의 내부응력에 의해 야기되는 깨짐 손상.

내산[耐酸，acid proof] ： 산의 부식력에 견디는 일. 산에 대한 용해도가 느릴 때에 내산성이 있다고 하고 산의 종류에 따라 용해속도가 다르다. 강은 일반적으로 담금질한 것은 풀림 (annealing)한 것보다 내산성이 크고，그 표면이 가칠한 물체는 매끄러운 것보다 부식되기 쉽다.

내압[內塑, internal pressure] ： 밀폐된 용기 내의 기체 압력，@외압.

내연기관[內燃機關, internal combustion engine] ： 실린더 내에서 공기와 혼합된 연료를 폭발적 으로 연소시켜서 피스톤에 왕복운동을 하게하는 열기관. 작동 사이클에 따라 4사이클 기관과 2사이클 기관，사용하는 연료에 따라 가솔린 기관，석유기관 • 디젤 기관 등으로 나뉜다.

내연기관용윤활유(엔진오일)[內燃機關 用潤滑油，internal combustion engine oil, engine oil, engine lubricating oil] ： 내연 기관에 사용되는 윤활유의 총칭.

내용연수[耐用年數，service life] ： (기계，장치 등)유형 고정 자산의 효용이 지속되는 기간. 감가 상각의 기준이 된다.

내접기에內接-，internal gear] ： 큰 기어에 내접하여 작은 기어(피니언)가 맞물린 것. 2개의 기어는 같은 방향으로 회전한다. 바깥 맞물림에 비해 장소를 차지하지 않고 큰 속도비의 전달을 할 수 있다.

내측마이크로미 테內側-，inside micrometer] ： 내측측정용의 마이크로미터 . 측정범위 5~50mm에는 버니어 캘리퍼스와 비슷한 것이 있다.

내투성시험[內候性試驗，weather resistance test] ： 옥외에서 일광，풍우，무상(霧霜), 한난，건습 등의 자연의 작용에 저항하여 쉽게 변화하지 않는 성질을 시험하는 것.

냉각건조[冷却乾燥，cooling dehydration] ： 피건조물의 품온(品溫) 보다 낮은 온도의 공기를 통풍 하여 피건조물을 냉각하면서 수분을 제거하는 방법.

냉각곡물저장[冷却穀物貯藏，chilled grain storage] ： 하절기의 저장된 곡물의 온도가 높아 질 때에 차가운 공기를 송풍하여 곡온을 낮추어 곡물의 품질을 보존하는 저장 방법.

냉각속도[冷却速度，cooling rate] ： 어떤 물체가 냉각될 때 시간에 따라 온도가 저하되는 속도CC/h).

냉각영역[冷却領域，cooling zone] ： 가솔린 노크 억제방법의 하나로，노킹영역(knocking zone)을 냉각시키기 위하여 만든 부분을 말한다.

냉각장치[冷却裝置，cooling system] ： 엔진을 냉각하는 장치.

냉각저장통[冷却貯藏筒, cooling bin] ： 냉매 또는 냉각수가 흐르는 이중벽을 가지고 있어 주로 고체상태의 대상물을 냉각，저장하는 데 쓰이는 용기.

냉각탱크[冷却-，cooling tank] ： 냉매 또는 냉각수가 순환되는 가는 관을 용기 내부공간에 설치 하여 용기에 담겨진 내용물과 접촉시킴으로서 주로 액체상태의 대상물을 냉각하는 데 쓰이는 용기.

냉각팬[冷却-，cooling fan] ： 일반적으로 물 펌프 축과 일체로 되어 회전하며 라디에이터를 통하여

공기를 흡입함으로써 라디에이터 속의 물의 냉각을 촉진하고，기관 주위의 통풍으로 냉각을 보조. ②공랭 엔진에서의 냉각용 송풍기 또는 액랭 엔진에서의 라디에이터 통풍용 송풍기.

냉각팬블레이드[cooling fan blade] ： 냉각 팬 블레이드는 팬의 날개((impeller).

냉간압출[冷間押出，cold extrusion] ： 금속을 상온 또는 용융점 가깝게 가열한 뒤 소요의 형상의 구멍을 통하여 압력을 가함으로써 압출하여 봉. 관 등을 만드는 방법.

냉동[冷凍，refrigeration, freezing] ： 물체로부터 열을 제거하여 자연계의 온도보다 낮은 온도로 냉각해 내부수분을 얼려 동결상태로 만드는 것.

냉동건조[冷凍乾燥，freeze drying] ： 피건조물을 동결시켜 내부 수분을 얼음으로 만든 후，3중점 (O.Olt, 0.6llkPa) 이하의 상태에서 승화시켜 수분을 제거하는 건조방법. 동결건조라고도 함.

냉동건조기[冷凍乾燥機, freeze dryer] ： 냉동건조를 위한 건조장치. 승화열을 공급하는 가열판， 건조 중에 생성되는 수중기를 얼음으로 응축시켜 제거하는 응축기，건조실을 감압상태로 유지시키는 진공펌프 등으로 구성됨.

냉동기[冷凍機，refrigerator, refrigerating machine] ： 냉매에 의해서 저은으로 하여 액체를 냉각 . 냉동시키는 기계의 총칭. 냉동기의 주요 부분은 압죽기(compressor), 응축기(condenser)， 팽창밸.브(expansion valve), 증발기(evaporator)의 4대부분(이 네 부분이 1사이클)으로 되어 있다. 압축냉동기가 많이 사용됨. ②냉매(암모니아，탄산가스，프레온가스 등)를 압축하여 기화시키면 주의로부터 기화열을 빼앗아 온도가 낮아지는 원리를 이용한 것으로，제빙기 (製水機)，냉장고，냉동고 등에 사용하며. 농업기계에도 저온저장고，신선식품, 농산물의 신선도 유지 등에 사용되고 있다.

냉동기유[冷凍機油，ice machine oil] ： 냉동기 압축기에 주유하는 윤활유로 일반오일은 냉동기에 사용하면 저온으로 인하여 문제가 발생한다.

냉동능력[冷凍能力，refrigeration capacity] ： 단위 시간 동안의 냉각열량(kcal/h) 또는 냉동톤(RT) 으로 표시. 표시는 1일당의 냉동톤 또는 제빙(製水)톤 등.

냉동부하[冷凍負荷, refrigeration load] ： 냉동기가 주어진 공간에서 제거하여 단위 시간당 외부로 방출해야 하는 총 열량. 주로 냉동톤으로 표시함.

냉동속도[冷凍速度，freezing rate] ： 어떤 물체가 냉동될 때 시간에 따라 온도가 저하되는 속도(tVh).

냉동저장[冷凍貯裝，freeze storage] ： 식품 등을 동결상태로 -1525°C 에서 저장하는 방법. 저온 에서의 물리，화학，생물학적 반응속도 저하를 통한 품질유지가 그 목적임.

냉동톤[冷凍-，ton of refrigeration / RT1 : 0°C의 물 lton을 24시간 동안에 0°C의 얼음으로 얼리는 데 필요한 융해잠열을 제거할 수 있는 능력. 냉동기의 냉각 • 냉동능력을 표시함(실용상의 단위). 1한국 냉동톤(R/T) = 1000 X 79.68/24 = 3324(kal/h) (물의 응고잠열 : 79.68kal/kg).

1미국 냉동톤(US R/T) = 2,000(lb) X 144/24 = 12,000(BTU/h).

냉동효고K冷凍效果, refrigerating effect] ： 냉매 lkg이 증발할 때 증발기 주위로부터 흡수하여 빼앗아 가는 열량(kcal/kg).

냉매[冷媒, refrigerant] ： 냉동계통을 따라 순환하면서 상태의 변화 (기체ᅳ액체)를 통해 대상물을 냉각 또는 냉동시키는 데 사용되는 물질. 암모니아와 프레온 계 물질이 주로 쓰임.

냉방[冷房，cooling] ： 주어진 공간에서 열을 빼앗아 실내온도를 대기온도(주의온도)보다 낮은 상태로 유지하는 것.

냉방부하[冷房負荷，cooling load] ： 냉방장치가 주어진 공간에서 제거하여 단위 시간당 외부로 방출해야 하는 총 열량. 주로 냉동톤으로 표시함. (송풍기의 취득열，덕트 • 공조용 장치에서 얻는 열을 포함할 때는 냉동기부하라고 한다).

냉방저장[冷房貯裝, cooling storage] ： 농산물 등을 0~17°C의 저온상태로 저장하는 방법. 저온 에서의 물리，화학，생물학적 반응속도 저하를 통한 품질유지가 그 목적임.

냉방저장고[冷房貯裝庫，cooling storage house] ： 냉방저장을 위해 만든 구조물.

냉상[冷床，cold frame] ： 내부의 빈 공간을 통과하는 냉매에 의해 저온으로 유지되는 금속판으로서 대상물에 밀착시켜 냉동 및 냉각을 수행함.

냉시동용량[冷始動容量，cold cranking rating or cold power rating] ： 죽전지의 용량표시로 1.2V/셀 이상을 유지하면서 30초 동안 계속 공급할 수 있는 전류의 량을 암페어로 표시한다. 보통 디젤기관 시동용 축전지는 셀당 1.0V 이상을 유지하면서 90초 동안 공급할 수 있는 전류의 양으로 표시한다. 경운기는 45AH.

냉장[冷藏, refrigeration] ： 식품 등이 상하거나 품질저하가 되지 않도록 온도를 낮춰 차게 만드는 것.

너클암[knuckle arm] ： 타이로드에 연결되어 타이로드로부터 힘을 너클에 전달하는 암. 전륜은 스티어링 휠을 회전시킴으로써 방향을 전환하는 데 죄우 방향으로 흔드는 부분을 너클이라고 한다. 스티어링에서 힘을 받아 너클을 움직이는 팔이 너클 암이다.

너클조인트[knuckle joint] ： knuckle pin, 한쪽의 축단(軸段)을 2분기로 하고 이것에 다른 쪽 축단을 끼운 뒤 핀으로 접합한 축이음. 핀 축의 주위에서 자유로이 회전할 수 있는 것이 특징.

너트[nut] ： 볼트에 끼워 2개의 부품을 체결하는 기계요소. 6각，4각 너트가 있다. 다듬질한 것을 연마(硏磨)너트, 황피(荒皮)인 그대로의 것을 흑피너트라고 한다. 1종，2종，3종이 있다. 종류로 6각 너트，4각 너트, 둥근 너트, 와셔붙이 너트, 캡 너트, 손잡이 너트, 널링 너트, 홈붙이 너트 등이다.

널링공구[-工具，knurling tool] ： 조정나사, 공구류, 계기 등에서 손가락으로 잡는 부분을 미끄러지지 않게 가로 또는 비스듬하게 우툴두툴한 모양으로 새기는 데 사용되는 공구. 직경20™ 이하， 두께 10mm 이하의 딱딱한 강제(鋼製)바퀴의 외주에 예리한 이를 낸 것. 선반에서 이것을 회전 하면서 공작물의 표면을 우툴두툴하게 한다. 이 작업을 룰렛팅 (rouletting)이라고 한다.

널링너트[knurled nut] ： 바깥 둘레에 널링(knurling, (미끄러짐을 막는) 우툴두툴함)을 한 둥근 너트.

넝마[rag] ： 기름걸레. 낡고 해어져서 입지 못하게 된 옷, 천 따위. 기름기를 닦는 걸레. 또는 기름을 묻혀서 물건을 닦는 걸레.

네오프렌[neoprene] ： 클로로프렌(chloroprene)을 중합(重合)한 합성고무의 상품명. 천연고무에 비해서 내유성(耐油性), 석유계의 기름에 녹지 않는다(耐老花性이 있다).

노기스[nogisu，/우지 : 버니어 캘리퍼스. 독일어 Nonius(副尺)에서 유래한 일본말.

노니우스[vernier calipers, slid~] : [버니어 캘리퍼스, 슬라이드 캘붐 살포스] (속칭)노기스는

독일어 Nonius(副尺)에서 유래. 현장용 정밀측정 기구의 일종. 2개의 발톱사이에 공작물을 끼우고 길이를 측정하는 것. 측정범위는 최대 lm 정도까지인데 보통 15~20cm정도. 버니어에 의해서 최소l/2Ctam(l/128in)까지 읽을 수 있다. 버니어는 부척(副尺) 또는 유척(遊尺)이라고도 하며 눈금을 정확히 읽는 기구로서 프랑스의 수학자 P.Vernier의 발명. 이는 길이 . 두께 • 지름 등을 즉정.

노루발장도리[claw hammer] ： 마치. 한쪽은 뭉뚝하여 못을 박을 수 있고，다른 한쪽은 넓적하고 둘로 갈라져 못을 뺄 수 있도록 만든 장도리.

노면부착계수[路面付着係數，coefficient of road adhesion] ： 구동륜에 작용하는 지면반력에 대한 구동륜의 최대추진력의 비.

노점[露點，dew point] ： 이슬점. 수분을 함유한 기체를 냉각하면 어떤 온도에서 포화점에 도달 하여 이슬이 맺히는데 이때의 온도.

노점온도[露点溫度，dew point temperature] ： 일정한 압력에서 일정한 절대습도의 습공기를 냉각할 때 응축이 일어나기 시작하는 온도. ②공기의 온도를 내려가게 하면, 어떤 온도에서 공기 속에 함유된 수분의 응축 결로가 시작될 때의 온도.

노즈[nose] ： 캠의 뾰족한 부분으로 밸브가 완전히 열리는 위치.

노즐[nozzle] ： 유체역학이나 유체기계 측면에서는 유체의 단면을 감소시켜 유속을 증가시키는 기계부품임. 방제기계에서는 유속을 유체와 미립화 시키는 부품을 말하나 유체 외에 유체와 고체 입자의 혼합물을 살포하는 최종부품을 말하며 분두라고도 말함. 살포형에 따라서 선형 노즐，균등선형 노즐，쌍선형 노즐，편심선형 노즐，원추실형 노즐，강우노즐，활면노즐，직사노즐 동이 있음. 노즐의 분류기준은 살포형 외에도 살포원리 등 여러 가지가 있음. 가끔 분무봉에 장착하는 노즐과 노즐을 연결한 짧은 관을 통칭함. ①통형(筒形)의 선단(先端)에 소공(小孔) 으로부터 유체를 분출시키는 장치(내연 기관에서 연료를 분사). 또 관에 장치해서 유량의 측정 등에 사용된다. ②화구(가스용접) 취관(吹管)의 선단부에서 직접 화염(火炎)을 내쁨는 부분.

노즐간격[-間隔，nozzle spacing] ： 붐 방제기에서 붐의 길이 방향으로 노즐이 설치된 간격.

노즐꽃[carbon trumpet] ： 분사 노즐의 끝에 꽃 모양으로 퇴적한 부착물 또는 그 현상.

노즐높이 [nozzle height] ： 붐 방제기에서 주로 사용하는 용어로서 지면으로부터 노즐까지의 높이를 말하며 비산에 밀접히 관련됨.	'

노즐분사압력[-噴射壓力，nozzle injection pressure] : 연료분사 노즐이나 관주용 노즐에서 분사 되는 액체의 압력으로 노즐몸체 내부에서의 압력을 의미함.

노즐설치각[-設置角，nozzle inclination] ： 항공기용 액제 살포기나 공기운반방제기 등에서 노즐의 수직선 또는 수평선에 대한 설치 각도. 논두렁노즐에서는 다두노즐의 노즐간 각도를 의미함.

노즐조합[-組合，nozzle assembly] ： 액체미립화용 노즐에서 노즐을 보호하거나 노즐을 고정시키기 위한 기계요소를 모두 포함하는 말로서 여과기，노즐，커플러(coupler) 등이 포함됨.

노치[notch] ： V자나 ‘U’자 모양의 홈 또는 홈이 있는 부분을 말함. ①노치란 주차 브레이크를 당길 때(약 10kg의 힘) ‘V’자나 ‘U’자 꼴로서「딸깍하는 소리」“딸깍” 하는 1회의 소리가 1노치 이다. 당김 값은 6〜8노치/kg. ②수력학(水力學)에서는 둑(weir)이 작은 것. 보통3각형，

직4각형，사다리꼴을 하고 있다. ⑤전기에서는 저항속도 제어에 있어서 제어기(制御器)의 핸들을 돌려서 그 접점(contact)을 변화하여 저항의 값을 바꾸는 데 이 접점을 노치라고 한다. 최초의 접점을 제1노치，두 번째의 접점을 제2노치 등으로 부른다.

노크[knock] ： 가솔린 기관의 연소에서 화염 면이 말단가스 쪽으로 진행되는 동안에 말단가스 쪽의 미연소 가스는 압축됨과 동시에 실린더 벽 및 화염 면으로부터 열을 전달받아 고온상태로 되고, 마침내는 말단가스가 자연발화에 의해 순간적으로 연소되므로 충격적인 큰 압력파가 발생되고，이 압력파가 실린더 속을 왕복하면서 진동과 소음을 일으키는 현상을 말한다. ©문을 노크하는 소리와 비슷하므로 이 명칭이 붙었다.

노킹[knocking] ： 내연 기관의 과열된 연소실 벽의 열 등으로 인하여 실린더 안에서 이상연소. 전기점화장치에서 화염이 도달되기 전에 착화되어 급격한 연소를 이룸)가 일어나 망치로 두드리는 것과 같은 금속성의 소리가 나는 현상. 디젤노크. 내연 기관의 실린더 안에서 연료가 비정상적으로 연소되면서 생기는 폭발. 이상 폭발.

노킹존[knocking zone] ： 연소실내에서 노크가 발생하는 말단가스 부근 즉 점화 플러그에서 가장 멀리 있는 가스부위를 말한다.

노터빌[[knotter bill] ： 바인더나 끈으로 묶는 장치의 매듭부리.

노폐물[老廢物，obsolete] ： 생산이 되지 않고 수리 및 교환할 부품을 정상적인 부품제조업자로부터 구할 수 없거나，혹은 더 큰 이익이 될 다른 기계나 수단으로 바꿀 수 있을 때 기계의 조건.

노화시험[老化試驗, aging test] ： 기기나 재료가 시간의 경과에 따라 점차 특성이나 기능이 열화 되어 가는 정도에 대한 시험.

노후화[老朽化，obsolescence] ： 노폐물이 되어가는 과정.

녹[綠, rust] ： 산화 작용으로 쇠붙이의 표면에 생기는 물질. 붉거나 검거나 푸른색이다.

녹터비전[noctovision] ： 암소(暗所)가 보이는 텔레비전장치의 하나. 광전관에 의한 불가시광 (不可視光)(적외 또는 자외선)상을 가시상으로 변환한다. 암흑 중에서도 물건이 보이므로 암실의 기계작업이나 원격조종 등에 편리. 또 구기로서도 중요하다.

녹화[錄化, greening] ： 식물(주로 나무)을 자연경관에 어울리게 심어 관리하는 것. 넓은 의미로는 자연보호나 저공해 사업으로도 분류.

논두렁살포[-撒布，levee application] ： 논에 들어가지 않고 논두렁에서 살포하는 작업방법. 휴반 살포(睦畔撒布)라고도 함.

논두렁조성기 [-造成機，Levee Banking M/C, levee plastering M/C] ： 농용트랙터 부속작업기 . 트랙터동력을 이용하여 흙을 절삭，배토，진압하여 논두렁을 성형하는 작업기. 용도는 논두렁 성형.

논중경제초기[-中耕除草機，paddy field weeder, paddy weeder] ： 습답에서 주간에 있는 제초하는 기계로서 여러 개의 돌기를 가진 회전바퀴로 잡초를 매몰시킴.

농도[濃度，concentration] ： 유효성분량과 혼합액의 중량퍼센트 또는 적정단위당 중량으로 표시함. 퍼센트로 나타낼 경우 일반적으로 수치가 작으므로 mg a.i./kg 등의 표현이 많이 사용됨.

농로살포[農路撒布, application from farm road] ： 논두렁이나 논에 들어가지 않고 차량이 다닐

농-업■기■계■용■어■집 61

수 있는 농로에서 농약을 살포하는 작업방법.

농산가공[農產加工, agricultural processing] ： 농업생산물을 원료로 사용하여 가공，조제를 통해 상품으로서의 가치를 창줄해 내는 물리적，기계적 처리와 조작 공정.

농산가공기1계[農產加工機械，agricultural process machinery] ： 수확직후의 농산물에 물리적， 기계적인 처리나 가공，조작을 가하여 품위，상품성，경제성을 높이기 위해 사용되는 기계.

농산물건조기[農産物乾燥機, agricultural products dryer] ： 곡물을 제외한 농산물의 건조조작을 수행하는 기계장치.

농산물결속기[農産物結束機，automatic tying machine] ： 동력을 이용하여 화훼 및 채소，상자를 포장 • 결속하는 기계. 용도는 화훼，채소，상자 둥 포장작업. (세원산업，유창，특수정밀 등).

농산물물성I農産物物性，physical property of agricultural products] ： 농산물의 취급이나 처리 등에 관계가 깊으며，농업기계의 개발 및 성능향상에 중요한 인자가 된다. 여기에는 물리적인 형상， 역학적. 특성，열 및 물질이동, 공학 . 음파 • 진동특성，전기적 특성，광학적 특성 등이 있다.

농산물산지 유통센테農産物產地流 通- Agricultural Products processing center APC] 농산물의 생산지께서 세척，선별, 포장하는 등 농산물의 집하 • 물류의 기능을 종합적으로 수행하는 농업용 시설

농산물세척기[農産物洗條機, Agricultural Products Washer] ： 동력을 이용하여 고압 살수 또는 강제 송풍 등으로 채소，과일 등 농산물을 세척하는 기계.

농약[農藥，pesticide] ： 농업생산에서 병해충이나 작은 동물로부터 농작물이나 농산물을 보호하기 위하여 사용되는 살충제，살균제，제초제，생장조절제 및 기타약제를 포함한 화학약품의 총칭.

농업기계[農業機械，agricultural implement and machinery] ： 농업을 경영하는 데 필요한 모든 기계의 총칭. 따라서 작물의 생산 • 축산 • 임업 • 원예 등 농업의 수단으로 직접 이용되는 기계 또는 생산 후의 가공처리 등에 관여되는 모든 기계가 넓은 의미의 농업기계에 포함 된다. 농기계.

농업기계경영[農業機械經營，agricultural machinery management] ： 필요한 가용자료를 시용하여 농업기계를 사용 및 운용 • 관리하는 데 최적 작업조건을 결정하는 것으로 기계의 소요동력 작업능률，비용, 기계의 선택 및 교체와 관련된 경영상의 결정에 도움이 되는 정보를 포함한다.

농업기계화[ 農業機械 化，agricultural mechanization] ： 농업생산을 기계화한다는 의미로 농업기계의 생산, 보급, 효과적인 이용 및 관리기술，농업정책 등을 포괄하는 용어

농업기계화촉진법[農業機械化促進法] 농업기계의 개발과 보급을 촉진하고 효율적이고 안전한 이용 둥을 도모함으로써 농업의 생산성 향상과 경영 개선에 이바지 하기 위하여 1978년 12월 5일 법률 제3120호로 제정됨

농업동력[農業動力，farm power] ： 농작업기계, 농산가공기계 및 농업시설에 사용되는 동력원이나 원동기.

농업시설[農業施設，agricultural buildings, agricultural structures] ： 작물，동물 등 생물을 생산 하거나 가공하기 위한 건축물과 설비.

농업용로봇[農業用-，agricultural robot] ： 일반적으로 산업용 로봇과 같으나 그 구조와 기능이

특별히 농업분야의 작업에 적합하도록 만들어진 로봇

농업용트레일레農業用-，agricultural trailer] ： 농업에 사용되는 운반기계로 농업용 트랙터나 자주식 농업기계에 연결되어 사용되도록 설계된 농업기계.

농업용항공기[農業用航空機, agricultural aircraft] ： 농업을 경영하는 데 사용하는 항공기로 항공 방제에 활용이 많다.

농용굴삭기[農用掘削機] : 농용 굴착기(掘馨機)의 일본식 표기.

농용굴착기[農用掘馨機, agricultural excavator] ： 농용로더와 유사하며 농용 트랙터 부속작업기. 현장에서 포크레인이라고 부르고 있는 것으로 용도는 정지작업，과수원의 시비, 구덩이 파기 및 배수로 구굴작업과 트랙터에 부착하여 사용하기도 하며, 얕게 파는 긁어 파기식과 농용으로 많이 사용하고 있는 깊이 파기식(버킷굴착기，bucket excavator)이 있다. 산업용 굴착기와 구별하여 농용 굴착기라고 하며, 차체 중량 1톤 이상 크게 하면 건설기계관리법에 위배되어 소형으로 한다. 농용국삭기는 농용 굴착기의 잘못 표기.

농용동력운반차[農用動力運搬車，power carriage] ： 탑재된 엔진의 동력을 이용하여 경작지에서 농산물을 운반하는 기계로 용도는 포장，과수원 등에서 이송작업용.

농용로데農用-，agricultural loader] ： 유압을 이용 왕복피스톤 및 붐 대를 작동，큰 용량의 버킷에 물건을 탑재한 후 인양 또는 운반하는 작업기. 낮은 무게 중심과 광폭 타이어(또는 궤도) 장착으로 습지나 축분(畜棄) 등에서 기동력이 용이하며, 회전반경이 적어 좁은 공간 작업이 용이. 용도는 객토, 굴삭, 매립, 성토, 절토, 평탄 등 농지 포장작업용，목장, 양돈，양계장 등에서 사료공급 및 분뇨 수거 작업용으로 많이 활용되고 있다.

농용스키드로데農 用-，agricultural skid loader] ： 산업용의 스키드로더를 농업용에 도입하여 사용함.

농용양수기[農用揚水機, farm pump] ： 동력을 이용 임펠러를 고속회전 시켜 낮은 곳의 물을 높은 곳으로 양정(揚程)하는 기계(원심 • 入得 • 축류형 등)로 용도는 농업용수의 관개 배수 작업용.

농용온풍난방기[農用溫風緩房機, agricultural heater] ： 온실, 양계장，축사 등에 설치하여 버너에 의해 공기를 가열시켜 열풍으로 실내 온도를 높여주는 난방기. 용도는 온실 또는 축사 실내 난방용.

농용유류보일레農用油類-，agricultural boiler] ： 온실，비닐하우스 등에 설치하여 버너에 의해 가열시켜 라디에이터를 통해서 실내 온도를 높여주는 난방기. 용도는 온실 난방용.

농용잔가지파쇄기[農用-，farm breaker] ： 전정 • 전지된 나뭇가지를 해머 또는 로터리 형태의 날로 잘게 파쇄 하는 기계. 용도는 전정，전지, 파쇄작업용.

농용타이에農用-，agricultural tire] ： 농업기계에 사용되는 공기타이어.

농용트랙테農用-，farm tractor] ： 농작업에 사용되는 각종 작업기를 견인하거나 또는 동력을 전달하여 농작업을 수행할 목적으로 설계된 트랙터.

농용톱밥제조기[農用-, farm wood chipping M/C] : 동력으로 절삭드럼을 고속 회전시켜 목재를 절쇄(切碎)하여 톱맘을 제조하는 기계. 용도는 발효 . 퇴비용，버섯재배용，과실포장용, 축사 깔개용.

농-업-기-계•용•어■집 63

농용컨베이어(農用-. farm conveyer] ： 농산물 상하차 작업에서 운송하는 기계로 용도는 농산물 운반.

농작업[農作業, farm operation] ： 농업경영에 수반되는 작업의 종칭. farm work라고도 한다.

농작업기[農作業機，agricultural implement] ： 농작업을 수행토록 설계된 작업기.

농장작업기[農場作業機, farmstead equipment] ： 포장용 작업기 외에 식량 및 섬유 생산에 사용 되는 농작업기. 예를 들면，사료공급 장치，축사의 급수장치 및 폐수처리장치，건조기，도정기， 기타 처리기계 둥의 포함된다.

농촌폐기물[農村廢棄物，Rural wastes] ： 생활과 생산 활동에서 발생되어 버려지는 생활폐기물， 농업자재폐기물，축산폐기물 등으로 구성된다.

농후사료[農厚飼料，concentrates] ： 곡물을 주원료로 하여 기타 필요한 첨가물을 혼합하여 배합 사료공장에서 가공한 양계나 양돈용의 사료.

농후혼합기[濃厚混合氣，rich mixture] ： 공기과잉률이 1보다 작은 혼합기.

높이게이지[height gauge] ： 높이의 측정 또는 금 긋기(marking-off)에 사용되는 측정기. 깊이 게이지와 같은 원리에 의한 것.

누수[漏水，water leakage] ： 균열，구멍，터진 곳 등을 통하여 물이 새어 나가는 것.

뉘[rice unhulled] ： 쌀 속에 섞여 있는 겉껍질이 벗겨지지(제현 되지) 않은 채로 섞인 벼의 낟알.

뉴턴유체[-流體，newtonian-] ： 유체의 점성은 전단속도의 크기에 관계없고，유체에 작용하는 전단응력이 전단속도에만 비례하는 유체.

뉴턴액체[-液體，newtonian liquid] ： 뉴턴유체 중에 액체로서 물，가솔린과 같이 화학구조가 간단한 저분자유체가 이에 속함.

뉴트럴[neutral / N] ： ①(기계)트랜스미션에서 구동축의 출력이 끊어진 상태. (전기)중성의[전하 (電荷)가 없는]. ②(전기)성형 결선의 각 선이 모이는 결합점으로 대칭 방식에서는 0 전위이다.

느슨한 채움[loose fill] ： 곡물을 시료통에 채울 때 일정한 높이에서 곡물을 낙하시켜 채우는 방법.

니들[needle] ： 일반적으로 바늘 또는 바늘 모양의 부품. ①지침[計器] ②가동자[電位計].

니들밸브[needle valve] ： 유량을 조절하기 쉽게 밸브 대(디스크)가 바늘모양으로 되어 있는 밸브. 노즐 또는 관내에 있어서 물의 유량을 조절하는 밸브이며 밸브체가 침상으로 되어 있다. 수류가 흩어지지 않는 것이 특징. 수력발전소의 입구밸브 등으로 사용된다.

248단어

다공노즐[多孔-，multi-hole nozzle] ： 두 개 이상의 분사구를 가진 홀 노즐.

다공분두[多孔噴頭，multi-hoie blow head] ： 동력살분무기나 살분기 중에서 사용하는 분두 중의

한 형태로서 Y분두처럼 2곳 이상으로 살포되도록 한 분두.

다공상[多孔床，perforated floor] ： 곡물의 저장 또는 건조시설에 송풍을 할 수 있도록 바닥에 많은 구멍이 있는 판.

다공철판[多孔鐵板, perforated metal] ： 공기가 유동할 수 있도록 많은 작은 구멍을 뚫은 철판.

다공통기마루[多孔通氣-，perforated floor, false floor] ： 건조 또는 통기시설의 바닥에 공기가 유동할 수 있도록 설치한 다공철판으로 만든 마루. 통기마루의 하부는 공기 충만실이 되며， 마루 위에는 곡물 등의 피건조물이 퇴적됨.

다관절조작기[多關節操作機，articulated manipulator] ： 조작기가 인간의 팔과 같은 구동동작을 갖도록 다수의 회전관절이 배열된 조작기로서 수직다관절과 수평다관절 조작기가 있다.

다기관[多岐管，manifold] ： 다 실린더 내연 기관의 흡 • 배기관을 각각 몇 개씩 또는 전부를 한데 모은 것.

다기통[多氣筒，multi cylinder] : 다 실린더기관. 실린더 수가 2개 이상인 것. @단기통.

다단건조[多段乾燥，multi-stage drying] ： 건조조건이 다른 건조과정을 수차 거치면서 건조를 완료하는 건조방법.

다단건조기[多段乾燥機，麵lti-stage dryer] ： 건조조건을 다르게 할 수 있는 2개 이상의 건조실을 구비하고, 피건조물이 건조조건이 다른 건조실을 차례로 통과하면서 건조되는 구조의 건조기.

다단체[多段-，multi-stage shifter] ： 체 선별기에서 체 망의 구멍이 다른 다수의 체가 조합되어 설치되어 있는 선별 시스템으로 한 번의 원료투입에 여러 등급의 곡물이 분리되어진다.

다단펌프[多段-，multistage pump] ： 두 개 이상의 임펠러를 차례로 연결하여 장치한 원심펌프로 압상능력이 높음. ©단단펌프.

다두브로치머신[多頭，multiple head broaching machine] ： 브로치머리를 2개 배열한 브로치머신. 한쪽의 브로치로 절삭 중에 다른 쪽에서는 장착할 수 있으므로 교대로 작동시켜서 작업능률을 올릴 수 있다.

다두노즐[多頭-，multi-head nozzle] ： 논에서 사용하는 여러 개의 노즐이 달린 분무봉.

다듬질여유[finish allowance, machining-, allowance for machining] ： 기계절삭에 있어서 가공 할 부분에 미리 붙여 놓은 여분의 살(두께).

다량살포[多量撒布，high volume application] ： 농약을 희석배수를 높이고 대신 단위 면적당 많은 양을 살포하는 방식으로 흔히 500L/ha 이상을 뿌리는 경우.

다련원판플라우[多連圓板-, multiple disk plow] ： 접시모양의 오목형 구면을 가진 원판을 여러 개 부착한 폴라우.

다련플라우[多連-，multiple(bottom) plow] ： 이체를 여러 개 부착한 플라우. 2련플라우, 3련플라우 등이 있음.

다발[sheafl ： 예취 또는 전정된 작물이나 가지를 묶어놓은 것. 통산 가늘고 긴 것을 묶어 놓은 것.

다발조절문[-調節門-, grip hook] ： 바인더에서 결속할 다발의 크기를 조절하기 위하여 장착된 클러치 문.

다발탈곡[-脫穀, sheaf threshing] : 벼，보리 등을 예취된 다발채로 탈곡하는 방법.

다실린더기관[多-機關，multicylinder engine] ： 실린더가 2개 이상인 기관. (發다기통기관.

다이[die] ： 다이스. ①수나사를 내는 공구. 원형과 각형이 있는 데 다이스 스톡(die stock)에 고정한 뒤 손잡이를 돌려서 나사를 낸다. ②선재의 외경다듬질용 공구. 와이어 드로잉기 (wire drawing bench)에 장착해서 사용한다. ⑤단조，드로잉 . 압출 • 프레스 가공 등 금속의 소성가공에 사용하는 형틀[型]. 거푸집.

다이고정구[-固定具，die holder] ： 나사내기나 판발가공에서 다이를 고정하는 공구.

다이락델타함수[-函數，Dirac delta function] ： 크기가 무한대이고，지속시간이 zerᄋ이고 전 구간에 대한 적분이 1인 함수.

다이스형[-型，die] ： 다이캐스트기나 판금작업 등에서 펀칭，굽힘，드로잉，가공 등에 사용되는 금형.

다이어프램[diaphragm] ： 탄성이 있는 얇은 막(薄膜)의 격판(隔板)을 말한다. 천연고무，합성고무， 금속판 등으로 만들어져 있다. 휘어지기 쉬운 특성을 이용하여 각종 기기 부품으로 이용되며， 다이어프램 펌프와 같이 반복 만곡 시켜서 유체에 압력을 가해주고 만곡의 변위를 이용하여 압력의 측정이나 유체의 개체를 행함.

다이어프램밸브[diaphragm valve] ： 밸브 몸통의 중앙에 원호 모양의 위어를 가지며，다이어프램에 의해서 통로를 개폐하는 밸브(KS 밸브 용어).

다이어프램펌프[diaphragm pump] ： 고무 등으로 만들어진 막을 상하로 운동시켜 물을 끌어올리는 양수기-

다이얼게이지 [dial gauge] ： 측정자 끝의 미소한 변화를 기어장치로 확대하여 길이나 변위를 정밀 하게 측정하는 계기. 다이얼의 1눈금은 1/lOOmm 또는 측정범위2mm의 것에서는 1눈금이 l/10，000mm의 것도 있다. 평면의 요철，공작물결합의 적부(適否)，축 중심의 뒤틀림, 직각의 흔들림 등 소량의 오차를 검사하는 데 사용된다.

다이오드[diode] ： 2극 진공관 및 반도체 다이오드를 통칭. N형 반도체와 P형 반도체를 접합시킨 것으로 P에서 N으로 전류가 흐르고，그 역으로는 전류가 흐르지 않는다(한 방향으로 만 흐른다). 극성이 반대의 과전압이 걸릴 때 역으로 과전류가 흘러 다이오드가 손상되는 것을 방지하기 위해 과전압에 대해 회로를 보호하고 일정한 전압을 유지하기 위한 다이오드를 제너 다이오드(Zener diode)라 한다. 정류 기능을 이용하여 정류기，검파기 따위에 쓰는 일반용 다이오드나 터널 다이오드，광(光) 다이오드，발광 다이오드 따위의 특수 목적용 다이오드가 있다. 또한 전류를 공급하는 전극의 애노드(anode ■ +)，전류가 흘러 들어가는 전극의 캐소드 (cathode • —)가 있다.

다이캐스트[die casting] ： 정밀한 금형을 사용하고 자동 또는 수동으로 주탕(注湯)하여 압력을 가해서 주조하는 방법. 정도가 높으며 거의 기계다듬질이 필요 없다. 그대로 도금이나 도장 (塗裝)도 가능하다. 알루미늄，아연합금의 주조에 많이 이용되며 대량생산에 가장 적합하다. 사진기，가정용전기기기，자동차부품 등에 많이 이용된다.

다이캐스트합금[-合金，die casting alloy]) ： 다이캐스트제품을 만들 수 있는 합금. 현재 알루미늄 합금과 아연합금이 널리 사용되고 있다.

다인[dyne/dyn] ： 힘의 CGS절대단위. 1다인은 질량lg의 물체에 작용하여 lcm/sec^ 가속도를

생기게 하는 힘. ②질량 1그램의 물체에 작용하여 1초 동안에 1cm의 가속도를 내는 힘이다. (질량 lg의 물체에 작용하는 중력의 크기는 약980다인).

다일루션 [dilution] ： 엔진 등에서 연료의 혼입으로 엔진 오일의 점도가 낮아 것. 희석. 오일 다일루션 (oil dilution).

다조조파기[多條條播機，multi-row drill] ： 2조 이상을 동시 파종할 수 있는 기계.

다조중경제초기[多條中耕除草機，multi-row cultivator] ： 표토를 얄게 경운하여 제초하는 기계로서 한 번에 2조 이상을 제초하는 기계.

다진채움 [packed fill]	시료통으로부터 일정한 높이에서 낙하시키면서 채울 때 시료통을

일정하게 진동을 주어 다지면서 채우는 방법.

다죽드릴링머신[多軸-，multiple spindle drilling machine] ： 다수의 구멍을 동시에 뚫기 위해 다수의 드릴죽을 갖준 드릴링머신. 드릴링(drilling), 리밍(reaming), 카운터싱킹(countersinking), 스폿페이싱(spot facing) 등을 연속적으로 행할 수 있는 것이며 대량생산에 적합하다.

다증신경회로망[多層神經回路網，multi-layer neural network] ： 입력 층과 출력 층 사이의 은닉 층이 1층 이상 존재하는 신경회로망.

다판클러치[多板-，multiple disc clutch] ： 원판클러치의 일종. 수매의 원판을 서로 접촉시켜서 그 마찰에 의해 연결하는 마찰클러치.

다회통과건조시스템 [多 回通過乾燥-，multi-pass drying system] ： 건조기를 통과하면서 일정량이 수분이 제거된 피건조물(보통 곡물)이 일정 시간 동안 템퍼링을 거친 후 다시 건조기를 통과하는 과정을 수차례 반복하면서 건조가 완료되는 건조시스템.

단계담금질[段階，interrupted quenching] ： 담금질변형이나 담금질균열을 방지하고 또 담금질 후의 성질을 조절하기 위하여 어떤 온도까지 급랭하여 일단 들어 올린 뒤 공중에서 방랭 또는 다른 액속에서 서랭하는 조작.

단공노즐[單空-，single-hole nozzle, one-hole nozzle] ： 분사구가 1개만 있는 홀 노즐.

단구분두[單□噴頭，single hole blow head] ： 분사되는 구멍이 하나이며 원형으로 분산시키지 않고 직진하도록 설계된 분두.

단궤도[單軌道，monorail] ： 모노레일.

담금질[quenching] ： 소입(燒入). 금속재료의 열처리의 일종으로 금속재료를 적당히 고온으로 가열한 온도에서 물 • 기름 • 식염수 등에 급히 넣어(浸漬) 급랭，냉각 경화시키는 조작.

단기통[單氣筒，single cylinder] ： 단 실린더기관. 실린더 수가 1개뿐인 것. ©다기통.

단단펌프[單段-，single stage pump] ： 임펠러(impeller)가 하나만 있는 펌프. @다단펌프.

단독운전방식[單獨運轉方式，individual drive] ： 공작기계1대마다에 전동기를 설비하여 각 기계가 단독으로 자유로이 운전될 수 있게 한 운전방식. 직접단독식과 간접단독식이 있다.

단동[單動, single acting] ： 실린더의 한쪽 방향으로 만 피스톤이 작동되는 것. ©복동.

단동식기관[單動式機關，single acting engine] ： 연소가스가 피스톤의 한쪽 면에서만 작용하여 동력을 발생하는 기관. 단동기관. ©복동식기관.

단동온실[單棟溫室，single-span greenhouse] ： 지붕이 한 개이고 양 측벽 사이가 빈 공간으로 된

온실.

단동펌프[單動-，single-acting pump] ： 흡입구를 통과하는 물이 피스톤이나 실린더의 한쪽방향 으로만 흐르도록 된 왕복펌프의 일종.

단락[短格, short-circuit，short] ： 합선(合線). 전기회로 중 전원의 양극이 도중에서 부하 없이 직접 연결되는 상태로서 합선이라 함. 단락되면 대 전류가 흐르므로 전원을 손상시키고 다량의 열을 발생하여 화재를 유발함. 이를 방지하기 위해 반드시 퓨즈나 과전류 차단기를 삽입해야 한다.

단락시험[短絡試驗，short test] ： 전기자(아마추어) 코일의 합선 여부를 시험. 그로울러 테스터에서 전기자의 철편(segment)이 흡인되지 않으면 양호，흡인되면 불량(합선).

단류소기법[單流掃氣法, uniflow scavenging] ： 2사이클 기관의 소기 방법으로 소기가 단류인 형식 즉 한 방향의 소기류가 일어나는 형식.

단립[單粒，single grain] ： 곡립 하나하나를 일컫는 말.

단립건조[單粒乾燥，single kernel drying] ： 곡립의 낟알 건조.

단면도[斷面圖，sectional drawing] ： 공작품이나 기계 등의 내부를 분명하게 표시하기 위해 그 전부 또는 일부를 절단했다고 가상하여 그림으로 표시한 절단면.

단면수죽률[斷面收縮率, contraction of area] ： 단면감소율(reciuction of area)이라고도 함. 감소 된 단면적의 원단면적에 대한 비율. 단면감소율 =(감소 전 단면적-감소 후 단면적)/감소 후 단면적.

단물[soft water] ： 연수(軟水). @센물.

단붙이기에段ᅳ，stepped gear] ： 여러 개의 평형기어를 약간씩 물려서 겹친 기어. 제작이 어려우므로 실용에는 헬리컬기어가 사용되고 있다.

단상[單相，single phase] ： 단 하나의 위상(位相). 또는 단 한 개의 상. 삼상(three phase) 또는 다상(poly phase) 에 대응하는 말. 단상 교류.

단상교류[單相交流，single phase] ： 기전력을 발생하는 도체가 1조(組)의 코일로 되어 있는 것. 교류발전기는 도체를 고정하고 자석을 회전시켜 전류를 발생시키고，직류발전기는 자계 내에서 도체를 회전시켜 전류를 발생시킨다.

단상전동기[單相電動機，single phase motor] ： 단상교류로 작동하는 전동기. 보통 1마력 이하의 소형. 용도는 선풍기，우물펌프，미싱용 등.

단색영상[單色映像，monochrome image] ： 그레이 레벨(grey-level)같은 단색의 밝기에 의해서 표현된 영상.

단선시험[斷線試驗，open test] ： 전기자(아마추어) 코일의 단선 여부를 시험. 그로울러 테스터에서 전기자의 정류자편(segment)에 차례로 접촉하여 전기가 통하면 양호，그렇지 않으면 불량 (단선).

단실린더기관[單-機關，single cylinder engine] ： 실린더 수가 1개로 구성된 기관으로서 단기통기관 이라고도 한다.

단열재[斷熱材，insulating material] ： 열전달이 잘 안 되는 재료. 열 차단이 잘 되는 재료.

단용풀라우[單用-，common plow] ： 이체의 반전이 되지 않아 한쪽 방향으로만 역토가 반전되는 폴라우.

단원판형[單圓板形, single disk type] ： 파종작업 중 종자관의 바로 앞에 적당한 깊이의 파종골을 내는 구절기의 종류 중 원판 1개로 된 것.

단자[單子, terminal] ： 전극을 접속하는 납으로 만든 접속용 이음쇠.

단자기둥[端子-，terminal post] ： 축전지 커버에 돌출되어 있는 기둥으로，양극단자기둥과 음극 단자기둥이 있다. 양극기둥은 굵고 음극기둥은 가늘다.

단접[锻接，blacksmith welding, forge weld, forge welding, hammer-, roll-, smith-] ： 연강，구리， 알루미늄 등을 반용융 상태로 가열한 뒤 해머로 때려서 접합하는 작업.

단조[锻造, forging] ： 금속을 일정한 온도로 가열한 뒤 압력을 가해서 성형하는 작업. 너무 복잡한 꼴이나 큰 것은 만들지 않으나 주조품에 비해서 금속조직을 균등하게 하여 점성 강도 (toughness)를 증대한다.

단조기[锻造機, forged steel] ： 단조용 기계의 총칭. 공기해머，중기해머，낙하해머, 스프링해머， 수압프레스，크랭크프레스，마찰프레스 따위.

단조용공구[锻造用工具，forging tools] ： 단조에 사용하는 수공구，플라이어，해머，정，드롭，탭， 세트해머，스냄 등.

단조프레스[锻造-，forging press] ： 단조용으로 설계된 프레스，대 중량의 소재의 단조에 사용된다. 15，000t정도의 힘을 가할 수 있는 것까지 있다.

단차[段車，stepped pulley, -cone] ： 구동축(driving shaft)의 회전을 종축(driven shaft)에 여러 가지로 속도를 바꿔서 전달할 때에 사용되는 단붙이 바퀴，양 축의 바퀴는 보통 3단 또는 4단으로 등형의 것이 반대방향에 장착되어 있으며 속도는 각 단마다 등비급수적으로 변한다.

단체베어링[團體. solid bearing] ： 베어링전체가 하나의 주물로 된 간단한 베어링.

단축압축[單軸壓縮，uniaxial compression] ： 한방향의 압축력이 작용하는 경우를 일컫는 말.

단판식콜테單板式-，single disk coulter] ： 플라우의 칼날형 콜터와 같이 플라우의 앞에 장착되어 디스크로 흙을 수직으로 절단하여 견인저항을 줄여 주는 디스크.

단행정기관[短行程機關，over square engine] ： 실린더 지름보다 행정이 짧은 기관을 말한다.

담수직파[湛水直播，direct sowing on flooded] ： 못자리를 하지 않고 무논에 볍씨를 직접 파종.

담체[擔體，caixier] ： 농약의 유효성분을 사용하기 적합한 형태로 개발할 때 사용되는 운반물질로서 분제나 입제와 같은 제형을 결정함.

당도[糖度，sugar content] ： 당은 탄수화물을 일컫는 용어로 주로 sucrose를 지칭한다. 당 함량의 표현은 브릭스(° Brix), 가용성 고형물(soluble solids) 함량으로 표현하며，이는 과실 또는 채소류의 주스에 함유된 용해성 고형물 함량을 측정한다. 당도의 단위 브릭스는 순수한 물 100g 중에 들어 있는 설탕의 무게(g수)로 나타낸다.

대강[帶鋼，band steel, hoop iron] ： 띠 모양의 긴 탄소강판. 박강판보다 Si, P, 폐 양이 약간 적다. 연마대강(硏磨帶鋼)은 대강을 상온가공 한 것. 긴 물건의 제작에 적합하다.

대기제어저장[大氣制御貯藏，controlled atmosphere storage] ： 청과물의 저장고에 1~5% 저농도의

산소와 2~10%의 적절한 농도의 탄산가스를 유지시키면 청과물의 호흡이 억제가 되어 품질이 오래 보존이 된다. 이러한 원리를 이용하여 저장고 내의 가스를 적절히 조절을 하고 내부에 냉장 상태까지 유지를 시키면서 저장을 하는 방법이 C.A. 저장방법이라 함.

대단부[大端部，big end] ： 커넥팅 로드의 크랭크축에 연결되는 부분.

대류[對流, convection] ： 전도 . 복사 둥과 함께 열의 세 가지 전달 과정 중의 하나，열 때문에 유체!가 아래위로 둬바뀌면서 움직이는 현상. 물체 자체가 유동적으로 움직여 열이 운반되며， 액체나 기체에서 일어나는 열전도 현상이다. 이는 흔히 물을 끓일 때 일어나며, 유체가 부분적 으로 가열되어 온도가 높아지면(물의 4°C 이하와 같은 경우는 제외)，그 부분이 팽창하여 밀도가 작아지기 때문에 부력이 생겨 위로 올라가고，대신 위에 있던 온도가 낮고 밀도가 큰 부분이 내려온다. 이러한 과정을 되풀이함으로써 물질 자신의 운동에 의해 열을 전달하며， 유체는 전체가 고루 가열된다. 가열되는 구역이 유체의 윗부분에 있으면 대류는 일어나지 않는다. 하우스 난방에 많이 이용된다.

대류건조방법[對流乾燥方法，convection drying method] ： 건조공기와 피건조물 사이에 대류'■열 전달에 의한 열 이동으로 수분을 제거하는 건조방법.

대분해수리[大分解修理，major overhaul] ： 기계의 유용한 내구연한을 늘리고 기계가치를 높이거나 기계를 다른 용도로 전환하기 위한 대규모 개조.

대상살포[帶狀撒布，band application, banding] ： 농약을 지표면에 살포할 때，모든 면을 살포하지 않고 필요한 부분만 일정한 폭으로 살포하는 친환경 살포방식. 살포형이 균등한 균등선형 노즐이 사용됨. 띠살포라 함.

대시램프[dash lamp] ： 야간작업 시 발판을 비춰준다. 헤드램프와 연동하여 점등 됨.

대전[帶電, electrification] ： 전하(電荷). 물체가 전기의 성질을 나타내는 것(띤 것). 전기를 띠고 있는 물체를 대전체(帶電體)라 하며，전자가 이동하여 전기가 발생 됨.

대칭쟁기[對稱-，balance plow] ： 양용갈이 작업을 목적으로 플라우를 상하，좌우 또는 전후로 대칭되게 배치한 폴라우.

대!！1식기관[對向式機關，opposed piston engine] ： 실린더 커버가 없고，실린더 하나에 피스톤을 상하 대향위치로 배치하여 그 중간에 점화 플러그를 설치하고，피스톤이 중앙을 향해 압축 하여 연료를 연소시키는 기관.	.

댐페damper] ： 1.바람이나 분말 같은 것의 공급을 조정하기 위해 사용하는 문. 2. 연관을 통해 이동하는 공기의 흐름을 조절하는 밸브 또는 조절판. 3. 에너지를 소산시키는 방법에 의해 충격 또는 진동이나 소리의 진폭을 경감시키기 위해 사용하는 장치.

더브테일[dovetail] ： 비둘기꼬리모양으로 퍼진 꼴을 말한다. (건축)열장이음.

더브테일홈[dovetail groove] ： 맞물리는 양자 중 凸(철)형을 더브테일，四(요)형을 더브테일 홈이라고 한다. 서로 고정하는 것과 미끄러져 움직이는 것이 있다.

더블헬리'컬기어[double-helical[spur]gear] ： 2개의 헬리컬기어를 마주 향하게 해서 1개의 기어로 한 것. 고속도운동이나 변속장치에 가장 적합하다.

덕트[duct] ： 1. 공기 등의 유체가 흐르는 통로 및 그 구조물. 공기가 흐르는 경우에는 풍도라고도

함. 열，소리, 공기, 액체，연기나 빛 등을 전달하는 배관 또는 속이 비어 있는 기둥. 2. 관로 또는 선거(線渠)라고도 한다. 지하케이블을 수용하기 위해 설치한 철 또는 시멘트 등으로 된 관로.

덤불예추I기[-채取機，bush cleaner, bush cutter] ： 통상 손으로 미는 차륜형 동력예취기를 말한다.

덤프레이크[dump rake] ： 예취 등으로 산포된 목초 등을 다수의 갈퀴로 끌어 모은 후 들어 올려 진행방향에 직각의 집초열을 만드는 것이 가능한 헤이케이크의 일종.

덩굴절단기[-切斷機，vine cutter] ： 뿌리작물수확을 위하여 넝쿨(덩굴)을 제거하는 기구. 또는 서류의 생육이 왕성한 시기에 필요 없는 줄기나 잎의 성장을 억제하여 잔뿌리를 방지하고자 자르는 경우도 있다.

덮개 방제기 [-防除機，shielded sprayer] ： 보호방제기 또는 방패방제기라고도 말하며 대상살포에서 사용하는 일종의 붐 방제기. 농약이 주변으로 비산하지 않도록 가리개 속에 노즐을 설치함.

데니에denier] ： 섬유의 굵기를 나타내는 단위이며, D로 표시. lD=50mg/450m. 번수(番手)는 km/kg으로 나타낸 단위이다.

데시벨[decibel / dB] ： 음량의 크기를 상대적으로 표시하는 데 사용하는 단위. 가청 범위는 1~ 130dB.

대시보드[dashboard] ： (조종석 • 운전석 앞의) 계기반(판). 여기에다 운전에 편리한 각종 계기를 부착한다.

데시케이테desiccator] ： 물질의 탈습(I兌濕) 또는 보존에 쓰이는 유리 제품의 용기로서，하부에 염화칼슘과 같은 건조제를 넣고 구멍이 뚫린 사기로 만든 판 위에 탈습 또는 보존용 물체를 둔다.

데이터수집[-收集，date acquisition] ： 센서 등으로부터 입력된 정보를 원하는 형태로 변환하여 저장하는 과정.

데토네이션[detonation] : 연소실 내에서 화염이 비상한 고속으로 전파하는 현상

데토네이션파[-波，detonation wave] ： 가솔린 기관에서 연소 시 화염 면이 압력파에 의해 진행되는 경우로 보통은 노크에 의해 발생된 충격파를 말한다.

덱켈형[Deckel type] ： 캠축의 회전에 의해 플런저를 밀어 연료를 압송하면 분사량의 조절은 누출밸브의 열림 양에 따라 누출 양이 가감되는 연료분사펌프로 구조가 간단하여 소형 단기통 기관에 사용되고 있다. ©보시형.

덴마크식돈人K-式脉舍，Danish type pig house] ： 하나의 돈방에 2두 이상 집단사육 하는 군사식 돈사로 관리노동력의 절감에 유리한 형식. (분뇨처리 위치에 따라) 전방배분형(前方排冀型) 돈방，후방배분형 돈방，중앙배분형 돈방，측방배분형 돈방 등으로 구분되며 후방배분형이 기본형.

델타결선[-結線，delta connection/」결선] ： 전류를 이용할 때 사용되는 결선 방법으로 코일의 끝을 차례로 접속하여 둥글게 하고 각 코일의 접속점에서 하나씩 끌어 낸 것. 삼각 결선.

도그척[dog chuck] ： 발톱이 단지 1개 있는 단독 척. 수직선반에 널리 이용된다.

도금[疲金, plating] ： 방식 • 미관을 위하여 금속 재료의 표면에 다른 금속의 얇은 층을 부착한 것.

도달거리[至Ij達距離，range of deposit, travel distance] ： 노즐에서 분무입자가 도달하는 지점까지의 직선거리.

도달시간[到達時間，traverse time, travel time] ： 노즐에서 분사된 분무입자가 목표물에 도달하는 시간. 단위는 초(sec).

도리깨[flail] ： 곡식의 낟알을 두드려 터는 데 쓰는 농기구. 긴 작대기나 대나무 끝에 구멍을 뚫고 도리깨꼭지를 가로 박아서 돌게 하고 그 꼭지 끝에 가는 나무 서너 개를 나란히 세로로 달아서 휘두르며 치게 되어 있음. 연가(連物])라고도 함.

도리깨식모뒈-式-，flail mower] ： 일반적으로 수평축에 여러 형상의 프레일날을 장착하여 풀을 잘라 올리는 작용을 하는 모위. 이 형식은 잘린 길이가 일정치 않으며 동력이 비교적 많이 소요되거나 가축에 생초 급여에 많이 이용된다. 프레일형모워라고도 함.

도리깨식목조수확기 [-式牧草收獲機，flail for-age harvester, flail chopper] ： 프레일형의 예취날을 갖춘 목초수확기.

도복[倒伏，lodging] ： 생육 중 작물이 여러 가지 원인에 의해 쓰러지는 것. 주요 원인으로 강풍우， 병해충，질소과다, 웃자람 등이며 이로 인해 기계수확에 장해가 되어 예취 • 탈곡손실이 증대 된다.

도복각[倒伏角, lodged angle, inclining angle] ： 쓰러진 각. 기계의 진행방향으로 작물의 뿌리에서 수직으로 끌어올린 선과 줄기의 수평으로 투영한 선이 이루는 각. 쓰러진 작물을 베는 방향에 따라서 추예(追재)와 향예(向刘)가 있다.

도복작물[倒伏作物，lodged crop] ： 줄기직경이 줄기길이에 비하여 작아 생육 중 여러 원인에 의해 잘 쓰러지는 작물. 예를 들면 벼，보리 등.

도시마력[圖示馬力，indicated horse power] ： 도시일을 마력으로 나타낸 값. 지시(指示)마력， 도시출력(인디케이터 선도로부터 구해지는 출력)이라고도 한다.

도시열효율[圖示熱效率，indicated thermal efficiency] : 도시마력(출력)을 기준으로 한 열효율로， 실린더 속에서 연소가스가 실제로 한 일에 해당하는 열량과 공급열량과의 비.

도시일[圖示-，indicated work] ： 기관의 한 사이클 동안 실린더내의 가스 상태변화를 압력과 피스톤이 행정과의 관계로서 나타낸 지압선도의 면적에 해당하는 일량.

도시평균유효압력 [圖示平均有效壓力，indicated mean effective pressure] ： 유효일을 행 전체적으로 나눈 값.

도장[塗裝, painting] ： 고체의 표면에 불투명한 건조막이 형성되도록 도료를 칠하거나 발라 치장한 것. 페인트 칠.

도정[搞精，milling] ： 벼나 보리와 같은 곡물의 껍질과 겨 층을 벗겨내는 일.

도정기[搞精機，milling machinery] ： 도정작업에 사용되는 기계류의 총칭. 현미기, 정미기，정맥기， 연미기 등이 이에 속함.

도정도[搞精度，degree of milling] ： 현미의 겨 층이 벗겨나간 정도. 현미에 포함된 미강의 무게에 대한 제거된 미강의 백분율로 표시함.

도정수율[掲精收率, applicator] ： 벼 무게에 대한 생산된 쌀(精白米) 무게의 백분율.

도포기[塗布機，wick applicator] ： 농약을 목표물에 액체 상태로 바르는 기계로서 액체가 스며들 수 있는 재료로 만든 로프나 마대로 만든 원통, 브러시 등을 이용. 주로 제초제 살포에 많이 이용함.

도풍판[導風板，baffle plate] : 공랭식 기관의 강제통풍의 경우，냉각핀으로 공기를 유도하여 방열 효과를 높일 목적으로 팬 주위에 설치한 통로.

도체[導體，conductor] ： 열 또는 전기의 전도율이 비교적 큰 물체를 통틀어 이르는 말. 열에는 금속，전기에는 금속이나 전해 용액 따위가 이에 속한다. ©부도체(不導體). 激반도체.

독립형PT이獨立型-, independent PTᄋ] ： 일반적인 PTO작업에 사용되며，주행속도 및 주행 클러치와 관계없이 독립적으로 작동 즉 클러치 페달을 밟아도 정지하지 않는다. PTO축은 트랙터 뒤에서 볼 때 시계방향(우회전)으로 회전. 큰 희전력 구동이 필요한 굴착，굴취，로터리 작업 등에 적합하다.

돈사[膝舍，pig house, piggery] ： 돼지를 사육하기 위해 만든 건물.

돌기치[突起齒，spike tooth] ： 날을 일정간격으로 배열하여 농작업에 활용하는 봉상의 날.

돌분리기[-分離機，stone separator] ： 벼의 크기와 비슷한 돌을 비중선별법으로 골라내는 기계. 석 발기.

돌절구[stone mortal, stone grist mill] ： 돌에 큰 흠을 파서 곡물을 투입하고 찜는 작용으로 분쇄 시키는 도구.

동[銅，copper] ： 구리. 원소기호 Cu，원자번호 29, 원자량 63.54, 비중 8.9，융점 108313，쉽게 산화하지 않는 적색의 금속. 열，전기의 전도율은 은 다음으로 우량，상온 ■ 고온 할 것 없이 가공하기 쉬우며，연질과 경질로 구별하고，유독한 녹(mst)인 녹청(綠靑)이 생긴다.

동견인력비[動牽引力比，dynamic traction ratio] ： 차량의 견인장치에 작용하는 동하중에 대한 차량의 드로바 견인력 비.

동결점[凍結点，freezing point] ： 어는점. 액상(液狀)이 고상(固相)으로 변하는 온도.

동력[動力，power] ： 원동력의 뜻. 단 전기 또는 자연에 있는 에너지를 쓰기 위하여 기계적인 에너지로 바꾼 것. 人力，水力，火力，전력, 원자력，풍력 따위가 주요 동력원이 된다. 단위 시간당 한 일의 양이며 단위는 마력(PS), kW를 사용.

동력경운기(動力耕転機, Power Tiller) ： 보행용 트랙터. 농용디젤엔진을 탑재한 2륜 구동으로 쟁기，로터리，트레일러 등의 작업기를 부착하여 경운 ■ 쇄토 • 견인작업 등 농작업의 운전자 보행 동력원. 농업기계의 대명사. 원래 구미에서 발달된 견인작업용의 틸러(tiller)를 견인에 의한 경운작업보다는 기관의 동력을 로터리와 같은 구동장치를 이용하여 무논 경운작업을 수행할 수 있도록 일본에서 개발 된 것이다.

동력계[動力計，dynamometer] ： 기관，전동기 등의 출력을 측정하는 장치.

동력배토기[動力培土機, Power Hiller] ： 탑재된 엔진을 동력을 이용하여 로터리형의 회전날을 작동 흙을 양옆으로 밀어 올려 작물에 북돋아 주는 배토작업 기계. 용도는 두둑, 이랑，제초, 북주기 동시 작업용.

동력분무기[動力噴霧機，power sprayers] ： 플런저펌프，압력조절장치, 공기실, 분무호스，분무봉

으로 이루어진 농약살포기계로서 도달거리가 큰 총포형 노즐을 장착하며，균등살포를 위하여 다두 분무봉을 사용함. 사용 분무압력이 15kg/orf 이상이며 분당 분무량에 의해 크기를 표시 함. 플런저가 2련식과 3련식으로 40A，75A, 100A가 보통 사용된다.

동력살분기[動力撒粉機, power duster] ： 시로코 팬이나 기타의 원심 팬 등을 사용하여 고속의 기류를 발생시켜 이를 통하여 분제를 살포하는 기계류.

동력살분무기[動力撒噴霧機，mist and dust blower] ： 동력 살 분무기는 액제, 입제，분제의 비료나 농약을 살포할 수 있는 등짐형 방제기(背負式噴霧器，Power Dust and Blower)로서 시로코 팬을 이용하여 고속의 기류를 발생시킴. 분제 살포에 파이프 더스터나 다양한 분두를 이용 하고 액제 살포에는 미스트발생장치를 분관에 추가로 연결하여 에어로졸 크기로 살포함.

동력연무기[動力燃霧機，Power Fog Machine] ： 제트엔진(jet engine) 폭발가스의 고속기류를 이용하여 약액을 초미 립자로 비산시키는 고온연무기와 고압고속기류를 이용하여 노즐 분두에서 초미립자로 비산시키는 상온연무기로 분류，용도는 병해충 방제용.

동력이앙기[動力移挟機，Rice Transplanter] ： 엔진(공랭 가솔린)，주행부(바퀴, 풀로트)，모 이송 및 식부부(모 탑재대 • 식부암 • 식부침), 조향장치 등으로 구성된 육묘상자의 육묘를 습답에 이앙하는 기계 논 균평 정지작업. 용도는 육묘상자에서 생육된 어린모 또는 중모를 담수 이앙용. 이앙기.

동력전달장치[動力傳達裝置，power transmission system] ： 기관，전동기 등으로부터 다른 곳으로 동력을 전달하는 데 사용되는 장치로서 기어，체인，벨트 등이 사용된다.

동력전정기[動力剪定機，Power Trimmer] ： 동력가위 또는 회전톱날을 이용하여 과수의 가지를 솎아 내거나 병든 지주를 절단하는 기계.

동력절단기[動力切斷機，Power Cutter] ： 동력을 이용하여 고속 회전칼날에 의해 볏짚，목초, 청예 옥수수 등을 일정 크기로 절단하는 기계. 용도는(퇴비. 가축의 조사료용 조제).

동력제초기[動力除草機，Power Weeder] ： 탑재된 엔진의 동력을 이용하여 희전날을 작동，잡초를 자르는 작업기. 용도는 잡초제거.

동력조향[動力操向, power steering] ： 기관동력에 의한 유압을 이용하여 조향장치를 구동하는 것.

동력중경제초기[動力中耕除草機，Cultivator] ： 동력원 및 구동장치와 중경날 ■ 제초날 • 배토판으로 구성，파종이나 이식 후 토양통기성을 높이는 중경작업，잡초제거작업 및 작물 사이■의 흙을 북돋아 주는 배토작업 등을 일관 작업. 용도는 양통기성 향상 및 뿌리 활착촉진，잡초제거 작업용.

동력취출동력[動力取出動力，PTO power] ： 트랙터 혹은 엔진의 PTO축에서 작업기에 소요되는 동력.

동력 취출장치 [動力 取出裝 置，power take off/PTO] ： 동력 취출축과 동력 취출축을 구동하기 위한 전동장치를 합하여 동력취출장치라고 한다. 취출 위치는 보통 후부(後部)이나 복부(腹部/옆 부분)，전부(前部)도 있다. 동력전달은 스플라인축에 유니버설 조인트 (pulley, chain sprocket 등)를 끼워서 토크를 전달하도록 되어 있다. 전동형식에 따라 변속기 구동형 (transmission driven), 상시 회전형(continuous running), 독립형(independent), 속도비례형

(ground speed)으로 구분.

동력취출축[動力取出軸，power take off shaft/PT이 ： 트랙터，동력경운기 등에서와 같이 본체의 동력을 인출하여 구동형 작업기로 전달할 수 있도록 구동차축과는 별도로 본체의 외부에 설치한 회전축. 이는 치수와 속도를 스플라인 모양으로 구분(6스플라인 540rpm，21스플라인 1,000rpm).

동력탈곡기[動力晩穀機，power thresher] ： 작물의 다발을 손으로 잡고 이삭부분을 급실에 집어 넣어 급등의 회전에 의한 급치의 타격작용으로 탈곡 또는 탈립을 주목적으로 한 수급식 동력용 탈곡기.

동력토양소독기[動力土壤消毒機，power soil sterilizer] ： 토양 중 선충을 제거하기 위한 훈증제를 처리하는 기계로서, 동력을 이용하여 구멍을 액제를 분사하는 주입봉 타입식과 주입날로 고랑을 만든 후에 액제 또는 입제를 주입하는 주입날 견인식이 있음.

동력프레스[動力-，power press)] ： 판금공작용 프레스의 일종. 가압 기구에 따라서 크랭크프레스와 편심프레스가 있다. 프레스.

동마찰[動摩擦, kinetic friction] ： 물체 운동중의 접촉면에 작용하는 마찰력.

동마찰계수[動摩擦係數，coefficient of kinetic friction] ： 운동하고 있는 물체와 접촉면 사이에 작용하는 동마찰력을 Fk = (N은 물체에 작용하는 수직하중)으로 나타냈었을 때，이때 서를 동마찰계수라 한다.

동상해방제기[冬霜害防除機，frost protection equipment] ： 과수원이나 채소농가에서 서리가 내릴 우려가 있을 때 서리를 방지하기 위해 사용하는 살수장치나 연소기, 팬 등.

동압[動壓，dynamic pressure] ： 전압력에서 위치압력을 감한 것 또는 유체의 운동에너지를 압력으로 환산한 것.

동요점[動搖點, rock position] ： 피스톤이 상 . 하사점에 있을 때 피스톤의 동요 없이 크랭크축이 좌우로 움직일 수 있는 허용각도(약 15°〜20°).

동작유체[動作流體，working fluid] ： 기관이나 터빈 속에서 작동하여 동력을 발생시키기 위해 사용되는 유체로，열기관에서는 고 열원으로부터 열을 공급받아 그 열의 일부를 일로 전환 시키고 나머지 열을 저 열원으로 방출하는 매체, 즉 열을 일로 바꾸는 매개역할을 하는 유체.

동적손실[動的損失, dynamic loss] ： 점탄성체에 기진력으로 주기적인 변형이 작용하였을 때, 이에 대한 복소탄성계수(complex modulus)의 허수부분으로 손실탄성률(loss modulus)이라고도 한다. 이는 재료의 점성적인 성질을 나타낸다.

동적시험[動的試驗，dynamic test] ： 농산물과 같은 생명체나 식품을 대상으로 역학적 및 레올러지 특성을 측정할 경우，측정시간이 오래 걸리면 고유의 물성이 변할 염려가 있다. 이러한 염려를 없애고 짧은 시간 내에 많은 정보를 얻는 시험법이 동적시험이다. 여기에는 주기적인 응력 이나 변형작용에서 복소탄성계수나 복소 컴플라이언스(compliance)를 직접 측정하는 방법， 공진주파수 측정에 의한 방법，물체내의 초음파 전파속도 측정에 의한 방법，전기적 임피던스의 기계적 임피던스로의 변환에 의한 방법 등이 있다.

동적점탄성[動的粘彈性，dynamic viscoelasticity] ： 물체에 기진력으로 주기적인 응력이나 변형이

작용에 대한 물체의 동적탄성계수，손실탄성계수(동적손실)，동적 컴플라이 언스(compliance), 손실컴플라이언스(compliance) 및 에너지손실률(percent energy loss)등의 특성.

동적컴플라이언스[動的-，dynamic(storage) compliance] ： 점탄성체에 기 진력으로 주기적인 응력이 작용하였을 때，이에 대한 복소컴플라이언스(complex compliance)의 실수부분으로 이는 재료의 탄성적인 성질을 나타낸다.

동적탄성계수[動的彈性係數，dynamic(storage) modulus] ： 점탄성체에 기진력으로 주기적인 변형이 작용하였을 때，이에 대한 복소탄성계수의 실수부분으로，이는 재료의 탄성적인 성질을 나타 낸다.

동적평형함수율[動的平衡含水率，dynamic equilibrium moisture content] ： 기계적인 방법으로 유동하는 일정한 조건(온도와 상대습도)의 공기 중에서 결정된 평형함수율.

동전기[動電氣, dynamic electricity] ： 전류에 의해 발생되며 물질 속으로 이동하는 전기로 직류와 교류가 있다. ©정전기.

동전화노즐[動電化-，electrodynamic nozzle] ： 이상류 노즐 출구 주변에 2,000 volt의 전압을 걸어 유도법(induction)에 의하여 전화시키는 방법으로 50m의 작은 입자에서만 효율적으로 전하를 발생시킴.

동점도[動粘度，kinematic viscosity] ： 점도를 유체의 밀도로 나눈 값으로서 널리 사용되며 측정 단위로 스토크(St)나 센티스토크(cSt)가 널리 사용됨.

동하중[動荷重，dynamic load] ： 작동조건하에서 견인 또는 운반장치 , 차량에 작용하는 힘으로서 정적인 하중보다 일반적으로 크며 가속도와 층격적인 힘들이 더해짐.

동할[胸割，cracking] ： 곡물의 급격한 가열 또는 냉각，건조 또는 흡습과정에서 곡립내부의 온도 및 수분 구배에 의한 과도한 응력의 발생으로 곡림의 표면 또는 내부에 금이 가는 현상.

동할률[鹏割率, crack ratio] ： 현미나 백미 중에 금이 간(균열이 생긴) 곡립의 비율.

되감김시동기[-始動機，recoil starter] ： 기관의 크랭크축에 로프를 감아 당길 수 있도록 만든 시동기 로서 풀린 로프는 다시 스프링을 이용하여 크랭크축에 감기도록 되어 있다. 보통 10마력 이하의 소형기관의 시동기로서 이용된다.

두둑[back furrow] ： 밭과 밭 사이에 경계를 이루는 두두룩하게 된 언덕. 논이나 밭을. 갈아 골을 타서 만든 두두룩한 바닥.

두둑조성기[-造成機, back furrow making machine, ridger] ： 휴립기. 경기，쇄토를 끝내고 포장 에서 두둑을 만드는 기계의 총칭.

두랄루민[duralumin] ： 구리，；마그네슘 등을 함유한 알루미늄 합금 .주성분은 Cu4%, Mn0.5%, Mg0.5%, 잔부(殘部)A1.5002 C부근부터 水中에서 소입(燒入)하면 시간이 경과함에 따라서 굳어지며 강도도 수일 후에는 소입전의 2배정도의 강도가 된다. 이것을 시효경화age hardening) 라고 한다. 항공기，자동차，건축재료 등에 사용된다. 두랄루민의 강도를 더욱 증가하기 위해 생긴 것이 초두랄루민(super-)과 초초두랄루민(extra super-)이다.

두류파종기[豆類播種機，pulse planter] : 콩, 팥 등，콩류의 곡식을 파종하는 기계의 총칭.

둥근나사[-螺絲，round(screw) thread, knuckle(screw)thread] ： 단면이 원호상(圓弧狀)으로 된 나사.

먼지，모래 등이 들어가기 쉬운 곳에 사용되고 있다.

둥근너트[circular nur] ： 외형이 둥근 너트로서, 윗면 구멍붙이 너트 . 홈붙이너트 등이 있다.

드럼건조기[-乾燥機，drum dryer] ： 내부에서 증기를 투입하여 가열한 회전원통의 외부 표면에 얇게 액상재료를 첨가하여 전도 열전달에 의해 건조가 이루어지는 구조의 건조기.

드럼로테drum rotor] ： 구동식 쇄토기의 일종으로 엔진을 탑재한 바퀴대신에 쇄토작업기인 로터를 차축에 장착하여 주행과 동시에 작업이 이루어지는 쇄토기이다. 드럼형의 쇄토기에 로터날이 장착이 되어 있으며 무른 습답과 같이 침하되기 쉬운 곳에서의 써레질에 적합하다.

드럼식로테-式-，drum rotor] ： 무논에서 써레작업 전용 로터의 일종으로 부력을 받기 위하여 가운데가 비어있는 원통의 외부에 여러 개의 쇄토날을 부착한 로터.

드럼호이스트[drum hoist] ： 드럼을 갖추고 그 축을 회전시켜서 감아올리는 식의 호이스트.

드레싱[dressing] ： 숫돌바퀴의 입자가 막히거나 달아서 절삭도가 둔해졌을 때，드레서(dresser)라는 날내기 공구로 숫돌바퀴의 표면을 깎아 숫돌의 날을 세우는 것. 정밀연삭용 숫돌바퀴에는 다이아몬드 드레서를 사용한다.

드레인[drain] ： 배수의 뜻. 배출할 필요가 있는 물(기름) 등을 말함. 드레인 플러그 [drain plug ： 배수 ■ 배유 등을 위한 마개].

드로바[drawbar] ： 트랙터 둥의 견인봉.

드로바견인력[-牽引力，drawbar pull] ： 드로바 또는 히치에서 차량에 의하여 발생되는 이동방향의 힘으로 일반적으로 구동륜 하중에 비례함.

드리블링 [dribbling, after-dripping, subsequent dripping] ： 분사종료 시에 분사구로부터의 연료 누설.

드릴링머신[drill press, drilling machine] ： 공작기계의 일종. 공작물을 테이블 위에 올려놓고 드릴에 희전과 이송을 부여해서 공작물에 구멍을 뚫는 기계. 또 스폿 페이싱(spot facing), 리밍(reaming), 태핑(tapping)등에도 이용할 수 있다. 탁상밀링머신. 직립밀링머신, 레이디얼 밀링머신 등이 있다.

드릴링[drilling] ： 드릴로 구멍을 뚫는 것(일 • 작업). 구멍 뚫기.

드릴소켓[drill socket] ： 테이퍼생크드릴을 끼우는 공구，이것을 주축에 삽입한다.

드릴슬리브[drill sleeve] ： 드릴소켓과 동일하게 테이퍼생크 드릴(taper shank drill)을 끼우는 공구， 끼운 것을 주축에 삽입한다.

드릴연삭기[-研削機，twist drill grinder, twist drill grinding machine] ： 드릴의 바닥 면을 소요의 형으로 연삭하고 절삭 날의 각도를 정확하게 다듬질하기 위하여 사용하는 연삭기.

드릴척[drill chuck] : 스트레이트 생크드릴(straight shank drill)을 中心에 물리는 바이스.

드릴탭[drill tap] ： 드릴과 탭을 조합한 것. 드릴부로 예비구멍을 뚫고 계속하여 나사내기를 할 수 있다.

등가낙하높이[等價落下-，equivalent drop height] ： 주로 물품의 하역에 의하여 발생된 충격의 정도를 비교하기 위하여，그 속도를 자유낙하의 충돌속도로 추정한 자유낙하높이.

등가직경[等價直徑，equivalent diameter] ： 농산물성에 있어 실제 입자와 동일한 체적，표면적 등의

구(球)를 가정하여 대표되는 직경.

등고선경운[等高線耕転, contour tillage] ： 경사도가 13~20° 정도인 경사지에서 등고선 방향으로 트랙터가 주행하면서 경운하는 방법. 등고선

등고선식재[等高線植裁，contour planting] ： 등고선 방향으로 경운하여 그 방향으로 이랑을 만들어 작물을 재배하는 재배법. 비료 • 토양의 유출이 감소되고 경사지를 유효하게 이용할 수 있다.

등급별선별기[等級別選別機] : 농산물의 상품성을 높이기 위하여 크기，색, 성숙도, 무게 둥의 기준을 두어 선별을 할 수 있는 기계.

등급판별[等級判別，grading] ： 등급선별기로 선별을 한 농산물을 등급표준에 의해 품질의 급을 결정하는 것.

등급표준[等級標準, grade standard] ： 농산물의 선별을 용이하게 하기 위하여 크기，색，무게， 함수율，단면적，비중 등의 기준을 만들어 놓은 것으로 과실류는 주로 무게，색깔, 모양，크기로 표준을 정하고，곡류는 크기，함수율，모양，비중，이물질 함량 등으로 표준을 정한다.

등온방습곡선[等溫防濕曲線, sorption isotherm] ： 일정한 온도에서 흡습성물질이 주위 공기로 수분을 방출하여 주위 공기와 평형상태를 이루었을 때의 함수율과 상대습도의 관계를 나타낸 곡선.

등유[燈油，kerosene] ： 액체연료의 일종으로 원유를 증류할 때 나프타와 경유의 중간유출물. 분류 온도 150°C~280°C，비중 0.78-0.84, 옥탄가 20-30, 인화점 40~70°C，발화점 430~435°C , 저발열량 10，000~ll，000W/kg(45，000~47，000y^ 소형 석유가관이나 고속 디젤 기관용, 농업용 발동기 연료 및 난방용 연로로 많이 사용.

등짐레버분무기[-噴霧機，knapsack lever sprayer] ： 농약통과 수동식 펌프로 이루어진 방제기로서 레버에 의해 피스톤 펌프를 작동시킴.

등짐압축공기분무기[-壓縮空氣噴霧機，knapsack compressed air sprayer] ： 농약통과 고압을 낼 수 있는 수동식 펌프 또는 고압의 압력용기를 이용하여 액체를 분무하는 방제기를 말하며 수동펌프로 되어 있되 고압으로 압력을 올린 후 한 동안 펌핑 없이 방제하는 방식을 반자동형 이라고도 하며，압력용기에 탄산가스를 담아서 방제하는 작업기를 co2분무기라고 함.

등짐틀[knapsack frame] ： 등짐을 질 수 있도록 만든 기본 틀. 이 틀에 방제기가 놓임.

등짐형[-型，knapsack type] ： 방제기나 기타 기계를 사람이 등에 지고 이동하면서 작업하는 방식 으로 배부식(背附式) 또는 배낭식이라고도 말함.

등판능력[登板能力，climbing capacity] ： 차량이 경사지를 따라 올라갈 수 있는 능력.

디바이데divider] ： 작물의 기계 수확 시 전처리부에서 작업 폭을 결정하여 주고 예취부분과 미 예취부분을 분리시키는 장치. 분초판(分草板)이라고도 한다.

디바이더가이드[divider guide] ： 디바이더 작용을 원활히 하기 위해 안내하거나 덧붙여 분리를 쉽게 하는 장치.

디스크형노즐[-型-，disc type nozzle] ： 동력분무기용 노즐로서 원주실형 노즐이 며 와류판의 위치를 조절하는 조절나사가 있어 분무각과 입경을 조절할 수 있음. 조절형 와류노즐이라고도 말함. 노즐 캡은 단지 노즐을 유지하는 역할을 함.

DC-DC[Direct Current Discharge Converter] ： 직류，방전, 변환의 뜻. 죽전지에서 직류전류가

발전회로에 공급되면 발전회로는 교류로 변환되어 승압되며，이것을 다시 다이오드를 통하여 직류로 변환시켜 콘덴서(condenser)로 방출하는 장치.

디젤기관[-機關，Diesel engine] ： 압축점화 기관과 동일(발명자의 이름을 딴 것임).

디젤노크[diesel knock] ： 디젤 기관에서 착화지연이 길 경우，분사된 연료는 즉시 분사되지 않고 피스톤의 상승과 함께 연료가 상사점부근에서 누적되어 있다가 급격연소기간에 동시에 연소 되므로 인해 연소암력이 정상연소 때 보다 급격히 높아져서 압력파가 발생하여 진동과 소음이 발생하는 것을 말한다.

디젤엔진[diesel engine]： 디젤기관. ①경유(diesel)를 사용하는 엔진. 공기의 압축열로 착화를 일 으켜 폭발시키는 엔진. ②(가솔린 엔진이) 스위치를 끈 뒤에도 회전을 계속하다(디젤링하다). 런온.

디지타이제digitizer] ： ©카메라로부터 입력된 아날로그 영상을 디지털 영상으로 변환시키는 장치. ②컴퓨터로 위치별 좌표를 입력하는 장치(마우스로 비슷한 장치).

디코데decoder] ： N개의 입력단지에서 들어온 2진 정보의 조합에 의해 2N개의 출력단자 중에서 선택하여 출력하는 회로.

디테일[detail] ： ①상세도(詳細圖 = detail drawing). 조립도(組立圖)에서 자주 사용.

디퍼렌셜[differential] ： 차동장치(差動装置). 차동기어.

디퍼렌셜로크[differential lock] ： 차등잠금장치. 자동 차등 제한 장치(自動差動制限裝置).

디퓨제diffuser] ： 유체(기체，액체)가 갖는 운동에너지를 압력에너지로 바꾸기 위하여 단면적을 점차로 넓게 한 유로로 노즐과 전혀 반대의 작용을 함. 즉 유체의 속도는 줄이고 압력은 높이기 위해 사용하는 장치. 터보차저 하우징 내면에 설치하여 공기의 속도 에너지를 압력 에너지로 바꿔준다.

디플렉터(deflector] ： 2사이클 엔진의 피스톤 헤드부의 한쪽에 돌출부를 설치하여 피스톤 (deflector piston)이 상승할 때 혼합기의 와류작용，잔류 가스의 배출，횡단소기를 하여 압축비를 높인다.

DIN[Das 1st Norm(이전에는 Deutsche Industrie Normen)약.] ： 독일 공업규격(=German Industry Standard).

딤블[thimble] ： ①로프의 끝단을 굽혀서 고리를 만들 때 사용하는 끼움 링. ②마이크로미터의 부척 눈금을 새긴 회전관.

따라베기[reaping along lodging] ： 쓰러진 작물의 경우 쓰러진 뿌리 쪽에서 이삭 쪽으로 베어가는 작업. 추예. ©마주베기(향예).

땅속작물수확기[作物收獲期，Tuber Harvester) ： 땅속작물을 굴취하며 작물에 부착된 흙을 진동에 의하여 분리시키는 수확기. 농용트랙터 부속작업기.(감자, 고구마，당근，무，양파，인삼 등 수확용).

땅콩굴취기[-掘取機，peanut digger] ： 땅콩수확 시에 뿌리와 토양을 분리하는 단순한 수확기의 일종. 종류로는 굴취날로 굴취만 하는 형식과 굴취 하여 엘리베이터에 의해 후방이송과정에서 흙을 분리하는 형식이 있다.

땅콩수확기[-收獲機，peanut harvester] ： 포장에서 건조시킨 땅콩을 끌어올려 탈림, 수집하는 형식과 굴취，탈립，선별，수집을 동시에 작업하는 형식의 기계.

땅콩탈각기!:-脫殼機, peanut shelled ： 땅콩 꼬투리에서 껍질을 벗겨낸 후 알맹이와 껍질을 분리 하여 수집하는 기계.

뜨임[tempering / 템퍼링] : 소려(燒戾). 열처리의 일종. 담금질 • 냉간가공 된 재료의 내부응력을 제거하며，재료에 연성이나 인장강도를 주기위해 담금질 보다 낮은 적당한 온도로 재가열한 후 냉각시키는 조작(보통강은 서서히 냉각하나 크롬강，크롬-니켈강 둥은 서서히 냉각시키면 취약하므로 급괭시킨다).

뜬모[floating seedling] ： 무논에 모를 이앙할 때 모 뿌리가 토양에 확실하게 심겨지지 않아 모가 물위로 뜨게 된 것.

띠모[band-type seedling] ： 띠 모양의 골이 있는 상자에 육묘하는 방식. 일반적으로 모를 토양에 이식할 때 압출봉으로 압출하여 이식한다.

띠살포[-撒布, band application, banding] ： 대상살포.

라디에이테radiator] ： 실린더 블록 벽과 실린더 헤드의 냉각수 통로에서 열을 흡수한 냉각수를 냉각한다. ②액랭 엔진에서 냉각액의 열을 대기로 방산시키기 위한 열교환기.

라디에이터그릴[radiator grille] ： 바람으로 냉각해야 하는 라디에이터의 바람 유입 측에 그물망 (格子)을 설치하여 이물질이 라디에이터 코어를 막는 것을 방지하기 위하여 설치하여 둔다.

라디에이터스크린[radiator screen] ： 라디에이터 그릴.

라디에이터캡[radiator (filler) cap, filler cap] : 라디에이터 캡은 라디에이터 급수구의 뚜껑으로 냉각수의 비점을 높이기 위하여 사용함. 압력 캡.	'

라디에이터코에radiator core] ： 냉각수가 흐르는 튜브와 냉각핀으로 열전도가 좋은 얇은 구리 튜브 또는 황동 튜브로 됨.

라이네liner] ： 끼움쇠붙이，끼우게. 서로 스치는 부분에 끼우는 쇠붙이，가령 베어링에 끼우는 쇠붙이나 실린더 라이너 등.

라이닝[lining] ： 마찰을 감소하거나 고열을 피하기 위해 본체의 面에 적절한 재료를 안 붙임 또는 안 받침 하는 것. 가령 ①노(爐)，굴뚝내의 고열에 닿는 부분을 내화재료로 안 붙임 하는 것. ②클러치나 브레이크의 마찰 면에 석면판을 붙이는 것. ③베어링의 마찰 면에 화이트메탈의 얇은 층을 붙이는 것 둥.

라이스센터[rice center] ： 벼의 반입，건조，제현 및 현미 출하 시설을 갖춘 일본의 벼 공동 건조

조제시설의 일종으로 이용규모 25~100ha 범위의 비교적 소규모 시설.

래그[lag] ： 밸브개폐시기에서 흡기밸브가 하사점 후 혹은 배기밸브가 상사점 후에 닫히고 열리는 것.

래깅 [lagging] ： 주로 보일러나 배관 등에서 보온，보랭의 목적으로 단열재를 사용해서 피복하는 것.

레이디얼팬[radial fan] ： 터보형 원심식 공기기계로서 회전자 주변에 반경방향으로 날개가 설치 되어 있으며 정압이 높을 경우는 송풍기(blower)라고도 말함. 넓은 의미에서는 깃의 방향이 앞 또는 둬로 경사지 팬을 포함하기도 하며 plate fan 또는 radial flow fan이라고도 말함.

레이디얼플라이타이에radial ply tire] ： 주행 방향에 대해 카카스의 코드가 직각으로 배치된 타이어.

래칫[ratchet] ： 폴(pawl/발톱)의 작용에 의해 한쪽 방향으로만 회전하고, 반대 방향으로는 회전 하지 못하게 하는 바퀴. 깔쭉(발톱/미늘) 톱니바퀴, 톱니멈춤쇠(발톱/지지구). 작동하면 깔쭉 깔쭉하는 소리가 난다.

래칫드릴[ratchet drill] ： 핸드드릴. 손으로 핸들을 요동시켜 래칫 구동(ratchet drive)에 의해서 드릴작업 하는 간단한 구멍 뚫기 공구. 직경 25mm 이하의 천공(穿孔)에 사용된다.

래칫핸들[ratchet handle] ： 래칫 바퀴를 작동시키는 래칫을 단 핸들.

래칫휠[ratchet wheel] ： 폴(pawl)에 의해 회전을 전하는 바퀴. 간헐 운동을 하는 곳에 사용된다.

래핑[lapping] ： 랩이라는 공구와 랩 제(劑)를 사용하여 마모와 연삭작용에 의해 공작물을 다듬질 하는 매우 정밀한 가공법.

래핑기[-機，wrapping machine] ： 각종 종이，셀로판，플라스틱 필름，알루미늄박 등의 얇은 포장 재료로 물품을 덮어 싸는 방식의 포장기.

랙[rack] ： 평판에 기어 이(齒)를 붙인 것. 피니언(小기어)과 맞물려서 회전운동을 직선운동으로 바꾸는 데 사용된다.

랙과피니언[rack and pinion] : 랙과 피니언의 맞물림에 의해서 회전운동을 직선운동으로 바꾸는 데 사용된다.

랙절삭장치[-切削裝置，rack milling attachment] ： 랙커터 축을 테이블의 좌우 방향에 평행으로 장착할 수 있는 전용의 커터헤드. 긴 랙을 총형(總形)밀링으로 다듬질 등을 행할 때 시용된다.

랜드[land] ： 피스톤 링을 끼우는 링 홈과 홈 사이. 면형(面®)의 마주 합치는 면. (육지，땅의 뜻).

랩[lap] ： 랩 다듬질에 사용되는 공구. 평판，륜(랩)，바퀴，원통형 등 여러 가지 형상이 있다. 랩 면은 공작품보다 부드러운 금속이며 정밀하게 다듬질되어 있다.

랩다듬질[lapping] ： 랩핑. 랩연마. 정밀다듬질의 일종. 연삭에 의한 것 이상으로 정도를 요할 때에 사용되는 다듬질 방법. 랩이라고 하는 공구와 공작물사이에 랩제(주로 탄화규소)를 넣고 미끄럼 운동을 시켜 양자 간의 마모작용을 이용하여 연삭다듬질 면의 볼록부를 제거하고 양호한 평활 면을 만드는 정밀가공작업. 손작업에 의하는 것과 전용의 래핑 머신을 사용하는 것이 있다.

랩베일사일리지[wrapped bale silage] 적절한 수분을 포함한 옥수수 자른 것이나 목초，볏짚 등을 베일로 만든 후 랩핑하여 더 이상 건조되지 않고 1차 발효시키는 사일리지로 트랜치 사일로, 벙커 사일로 등과 같은 사일로시설이 없어도 여유 있는 공간이면 어디든지 저장할 수 있고 포장단위가 작으므로 사일리지의 산화방지에 유리함. 흔히 랩사일리지라고도 함

농.업.기■계-용■어.집 81

랩사일리지[wrapped silage] 랩베일사일리지 참고

랩제[-劑，lapping powder] ： 랩 다듬질용의 미세한 세립(탄화규소，산화알루미늄 등). @콤파운드.

랩피복기[-被服機，Wrap Covering M/C] ： 농용트랙터 부속작업기. 본체 동력을 이용하여 결속 된 베일을 비닐 랩으로 감싸주는 작업기. 용도는 베일형태의 조사료 피복.

러그[lug] ： 타이어의 외층 고무와 일체로 부착되어 있는 돌기[타이어 돌기(tire lug)].

러그각[-角, lug angle] ： 러그 표면의 중심선과 타이어의 중심선 사이의 각도.

러그간격[-間隔, end-of-lug clearance] ： 앞선 러그 선단으로부터 바로 이웃한 러그의 측면까지의 간격.

러그길이[lug length] ： 러그중심선을 따라 선단에서 반대편 선단까지 측정된 간격.

러그높이[lug height] ： 비접지면으로부터 러그 표면까지의 간격.

러그벨트[lug belt] ： 재료의 수집 • 이송을 쉽게 하기 위하여 돌기를 붙인 벨트.

러그저부[-底部, lug base] ： 투영된 전 • 후면이 투영된 비접지면을 만나는 점에서 러그 폭의 투영간격.

러그체인[lug chain] ： 재료의 수집 . 이송을 쉽게 하기 위하여 돌기를 부착한 체인.

러그측면[-側面，lug side] ： 러그 표면과 비접지면 사이의 러그겉면.

러그테이페lug taper] ： 러그측면이 러그의 중심선으로부터 바퀴의 중앙까지 연장한 반경에 평행한 선과 만드는 각도.

러그폭[-幅, lug width] ： 러그 표면의 중심선에 수직으로 측정한 러그 표면의 폭.

러그표면[-表面，lug face] ： 러그의 제일외부면.

러그피치[lug pitch] ： 원주방향으로 타이어의 중심선을 따라 같은 방향의 러그 표면의 중앙점 간의 간격.

러그필리트[lug fillet] ： 러그의 측면을 비접지면과 접속하는 굴곡면.

러깅능력[-能*，lugging ability] ： 기관에 갑자기 큰 부하가 순간적으로 작용하였을 때 기관이 정지되지 않고 이를 극복할 수 있는 능력.

런온[run on] ： 가솔린 기관에서 이상연소의 하나로，조기점화현상에 의해 연료계통을 차단 하여도 점화장치 이외의 것에 의해 연소가 계속 일어나는 상태. 디젤링이라고도 함.

럼블[rumble] ： 가솔린 기관에서 기관의 압축비가 9.5이상으로 높은 경우에는 노크 음과 다른 저주파의 둔한 뇌음(雷音)을 내며 기관의 운전이 거칠어지는 현상으로 연소실이 불결하면 주로 발생한다.

레듀싱엘보[reducing elbow] ： (줄이개). 한 끝과 다른 한 끝의 지름이 다른 엘보.

레드존[red zone] ： 엔진은 단시간 고속회전이 허용되는 옐로 존을 지나 그 이상의 엔진에 무리가 가는 희전수를 레드 존이라고 하며 회전계에서는 색(주로 빨강)으로 구분 경고되어 있다. 趣 옐로존.

레베lever] ： 조종간 등과 같이 손으로 잡고 밀거나 당겨서 기계를 조종하는 데 사용하는 손잡이.

레이놀즈수[-數, Reynolds' number] ： 유체의 흐름이 층류인지 난류인지 구분하는 기준으로，Re= ^Du/서 = DuA로 표시되는 무차원 수. 여기서 서:밀도，u:평균속도，점도, D:관 내경，

V:동점도 (= 셰

레이데radar] ： radio detection and ranging의 머리글자를 따서 만든 말. 일정방향으로 발사한 극초단파가 목표에 맞은 뒤 반사해서 되돌아 올 때까지의 시간에서 그 방향，거리등을 측정 하는 장치. 브라운관장치에 의해 항공기, 선박의 암야，농무(濃霧)중의 항행，기상관찰 등에 응용된다. 전파탐지기.

레이디얼드릴링머신[radial drilling machine] ： 대형공작물의 홀 가공에 적합한 드릴링 머신. 드릴축이 든 헤드는 컬럼(圓柱)의 둘레를 선회할 수 있는 암 위를 이동할 수 있는 구조로 되어 있으므로 암이 회전하는 범위라면 임의의 점의 드릴링이 가능하다. 동일 면에 다수의 구멍을 뚫는 데 편리하다. 수동 이송식인 것을 수동가감드릴 머신(sensitive drilling machine)이라고 한다. 선회밀링머신.

레이디얼베어링[radial bearing] ： 레이디얼 베어링은 미끄럼 베어링(sliding bearing)과 그름 베어링 에서 회전축에 수직으로 하중(레이디얼 저널)을 받는 경우에 사용하는 베어링. 저널 베어링.

레이디얼하중[荷重，radial load] ： 축선의 직각방향에서 가해지는 하중 즉 축을 절곡 시키려는 방향으로 걸리는 하중.

레이스[race] ： 레이디얼 볼베어링이나 롤러베어링에 있어서 볼이나 롤러를 끼우는 링. 겉쪽에 있는 겉 레이스(outer race), 안쪽에 있는 안 레이스(inner race)로 된다.

레이스웨이연삭기[-硏削機，race-way grinding machine] ： 베어링의 안내 홈을 연삭히는 기계. 먼저 절입연삭을 하고 다시 공작물에 좌우로 진동을 주면서 계속 연삭한다.

레이크[rake] ： 횡 방향에 치간(齒杆)을 수직으로 고정시키고 길이방향으로 자루를 만들어 끌며 주로 땅을 고르거나 건초 등을 수집할 때 쓰이는 기구. 또는 건초를 수집하는 트랙터 작업기로 집초기라고도 함.

레지노이드결합제[-結合劑，resinoid bond] ： 숫돌성형용 결합제의 일종. 인조수지(베이클라이트)를 주성분으로 한 것.

레질리언스[resilience] ： 탄성변형에너지(elastic strain energy)라고도 한다. 탄성한도 내에서 재료가 에너지를 저장할 수 있는 능력. 탄성적 변형에서는 응력-변형률선도의 면적이 되고，점탄 성적 변형에서는 하중재하-제거의 과정을 거쳐 하중제거곡선의 아랫부분 면적으로 표시한다.

렌트[rent] ： 임대협약으로 수수료를 받고 기계를 사용할 수 있게 하는 단기간의 계약이다.

로데loader] ： 버킷이나 봉으로 물건을 담아 들어 올리거나 이동시키는 기계로서 유압을 이용하여 조종한다. 트랙터의 앞쪽에 부착하도록 만든 로더를 프런트로더(front loader)라고 하며, 전용기로 만든 로더도 있다. 축산업(목장，양돈，양계장)에서 많이 활용.

로드[rod] ： (가느다랑고 둥근) 막대, 장대. 낚싯대의 뜻. 착암기(靈岩機)로 암석에 구멍을 뚫는 데 사용되는 강봉.

로딩[loading] ： 숫돌바퀴의 표면에 기공이 생겨서 절삭분이 막히는 현상.

로봇[robot] 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계로서 공장에서 조립이나 기계가공에 널리 사용되지만 농업에서도 접목이나 착유작업 등에서 실용화 되고 있음.

로즈리메rose reamer, ball reamer] ： 선단부(先端部)를 크게 모떼기 하여 이 모떼기 부분에 절삭 날을 붙인 날수가 적고 홈을 깊게 한 리머，단면으로 절삭한다.

로지스틱스[logistics] 본래 의미는 병참(兵站)이지만 유통 합리화의 수단으로 채택되어 원료준비， 생산，보관，판매에 이르기까지의 과정에서 물적 유통을 가장 효율적으로 수행하는 종합적 시스템을 말함

로커암[rocker arm] ： 로커 암은 요동운동을 하는 암(짧은 레버). 내연 기관의 밸브에 사용하는 레버는 이의 일종. 요동 암.

로크너트[lock nut] ： 고정너트. =check nut.

로크와셰lock washer] ： 너트의 풀림방지에 사용하는 와셔, 폴와셔, 혀붙이와셔 등이 있다.

로크울탈쥐법[-脫臭法，rock-wool deodorization process] : 통기성이 양호한 무기질 소재인 로크울에 의하여 악취를 제거하는 방법으로 탈취효과가 크다.

로크웰경도[-硬度, Rockwell hardness] ： 다이아몬드 코운(diamond cone) 또는 강구)에 압력을 가해서 시료에 오목부위를 만들고 그 깊이로 표시하는 경도. 이 시험에 사용되는 시험기 (testing machine)를 로크엘경도계(Rockwell hardness tester)라고 한다. 일반적으로 브리넬 경도시험기에 비해서 얇은 재료라도 측정할 수 있는 이점이 있다.

로킹플레이트[locking plate] ： 연접봉 대단부 등에서 너트의 풀림을 방지하는 와셔의 일종. 면이 큰 평 와셔 모양인데 너트의 면에 굽혀 붙여서 풀림을 방지한다.

로타리[rotary cultivator, rotary hoe] : 농용트랙터 또는 동력경운기의 부속작업기로 회전하는 도 구를 이용하여 토양을 파쇄하고 혼합하는 토양작업기

로터리경운장치[-耕転裝置，rotary tillage device] ： 회전구동축에 경운날을 부착하여 경운을 하는 장치.

로터리경운폭[-耕転幅，rotary tillage width] ： 로터리 1회 경운작업시의 경운작업 폭임. 일반적으로 n회의 경운을 한 폭을 재서 n등분한 폭.

로터리모뒈rotaty mower]： 고속으로 회전하는 나이프(knife)가 목초 등을 잘라 절단하는 기계의 총칭. 대표적인 형식은 드럼식, 디스크식이 있다.

로터리테데rotary tedder] ： 목초의 건조를 촉진하기 위한 로터리형 목초 반전 작업기.

로터리날[ratary blade] ： 로터리경운작업기에 부착되는 날로서 작두형날，보통형날, L자형날 등이 있으며 직접 토양을 타격하여 경운과 쇄토작업을 한다. 경운날이라고도 하며，날의 몸통 부분을 경운날 집에 넣어서 결합한다. 경운도(耕転刀).

로터베이테rotary cultivator] ： Rotavator는 쇄토기(碎土機)의 상품명칭. 농용트랙터 부속작업기. 논 쇄토작업.

로터리[rotary] ： 쇄토기. 회전구동력을 얻어서 경운 작업을 수행하는 작업기.

로터리펌프[rotary pump] ： 회전펌프. 용적형 펌프로 기어，베인 • 롤러，나사펌프가 있다.

로테rotor] ： 회전자. 자속을 형성하며 DC 발전기의 계자 코일과 계자 철심에 해당(아마추어).

로프[rope] ： 纖維(섬유) 또는 강선(鋼線)을 꼰 튼튼한 밧줄. 선(線)로프(cotton rope), 삼로프 (hemp rope), 와이어로프(wire rope) 등이 있다. 또 꼬는 방법에 따라서 Z꼬임과 S꼬임으로

구별된다. 용도는 전동，하역)，인장 등.

로프전동[-傅動，rope gearing, -transmission] : 벨트대신에 로프를 사용해서 로프바퀴를 회전하여 전동하는 장치. 로프를 벨트와 같이 걸었다 벗겼다 할 수 없고 절단되었을 때에도 수리가 번거로우나 미끄럼이 적고 로프의 수를 늘여서 전동마력이 있다. 로프전동에 의해서 작업 기계를 구동하는 것을 로프구동(驅動)(rope drive, -driving)이라고 한다.

롤[roll] ： 공작물의 압연(壓延)，연마에 사용되는 표면이 연마된 원주형의 기계부품，제지기기， 압연기계 둥에 사용된다.

롤레roller] ： ©나무, 돌, 금속 등으로 만든 원통형의 회전체 또는 봉(棒). 정지기(整地機)，인쇄기， 압연기(壓延機)등에 으>용된다. ©무거운 물건을 운반할 때 그 밑에 넣거나 또는 베어링 등으로 해서 미끄럼마찰을 구르기마찰로 변환하기 위해 사용하는 원통형의 것.

롤러베어링[roller bearing] ： 구름베어링의 일종. 볼베어링보다 큰 하중에 견딜 수 있고 타격력이 많은 곳에 시용된다. 종류에는 원통롤러(cylindrical roller), 원뿔롤러 또는 테이퍼롤러(conical or taper roller), 자동조심롤러(spherical roller), 니들롤러(needle roller)베어링 둥이 있다.

롤러성형[-成形，roll forming] ： 지름이 같은 3개의 롤을 적당한 위치에 놓고 그 사이에 판재를 통과시키는 굽힘 가공.

롤러연삭기[-研削機, roll grinder] ： 강, 구리, 알루미늄 등의 압연(聖延)롤의 연삭을 행하는 특수 연삭기.

롤러체인[roller chain] ： 강판누에고치형 링크를 핀으로 연결한 뒤 이것에 부위와 롤러를 끼운 것.

롤러컨베이에roller conveyer, -way, -path] ： 나열되어 있는 다수의 롤러를 기어로 회전시켜서 이 위에 올려놓은 물건을 운반하는 장치.

롤러펌프[roller pump] ： 원형의 케이싱 속에 로터가 조립되고 이 로터의 둘레에 있는 4~6개의 홈에 롤러가 끼어 있어 로터의 회전에 의해 물을 양수하는 펌프.

롤링[rolling] ： 횡요동(横搖動). 옆질. 차체가 선회하거나 횡풍(橫風)을 받거나 할 때 전후 방향축 둘레의 회전운동. 왼쪽과 오른쪽으로 기울었다를 반복하는 움직임. 좌우기울임(가로 흔들림). ©피칭.

롤밀[roll mill] ： 주로 회전속도가 서로 다른 마주한 한 쌍의 두 롤러가 서로 맞물려 돌아가며 압 축력에 의해서 분쇄가 이루어지는 데 여러 형태의 것이 산업분야에 쓰이고 있다. 롤밀의 성능은 롤러의 지름과 길이, 그리고 회전 속도에 의해서 좌우되는 데 대형의 경우 50〜300rpm정도 이다. @>롤분쇄기.

롤분쇄기[-紛碎機, roll crusher] ： 롤밀 참조.

롭스[ROPS] ： 전복방지구조.

롱노즈플라이에long nose plier] ： 라디오 펜치 (pincher). 롱 노즈 플라이어는 전기 등의 배선 및 조립수리의 경우 동선의 절단 • 굽힘 작업에 주로 사용하는 공구로 입이 길게 뾰족하다.

루즈반[loose housing barn] ： 보통형 방사식 유우사로 휴식사의 바닥에 깔 짚을 깔아 준 것으로 젖소의 행동이 자유롭고 무리의 관리가 용이하며 급이와 착유 시 젖소가 이동하므로 사람의 작업량이 적음.

루트송풍기[送風機, Roots blower] ： 루트 블로어. 송풍기의 대표적인 것. 2~4개의 땅콩형 회전자 (rotor)를 서로 90° 위상으로 설치하여 회전자 간의 미소한 틈을 유지하고 역방향으로 맞물 려서 회전하는 송풍기. 주조공장，단조공장，등에서 압력이 있는 공기를 보내는 데 용된다. 비접촉형이므로 부급유, 고압 송풍에 쓰이나 토크 변동이 커서 소음이 크다.

루프형[-型，loop type] ： 고리모양으로 되어 있는 환상(環狀)의 형태.

리드[lead] ： 배기밸브가 하사점전，혹은 흡기밸브가 상사점 전에 개폐되는 것을 애드밴스 (advance)또는 리드라 한다. ②1개의 나사山의 임의의 점에서 다음의 나사山의 상당점까지의 거리를 나사의 피치라고 하며 1회전하는 동안에 나사산이 축 방향으로 전진하는 거리를 나사의 리드라고 한다. 1줄 나사(single threaded screw, single screw thread)에서는 리드와 피치가 상등한다.

리드선[-線，lead wire) ： 전기기기의 내부에 발생한 전기를 외부에 도출(導出)할 경우 도는 외부 에서 전기에 기기에 전기를 공급할 때에 사용되는 피복선(被服線). 와이어

리메reamer] ： 미리 드릴로 뚫은 구멍을 정확한 치수로 넓히거나, 진원(眞圓)으로 다듬질하거나， 지름을 정밀하게 다듬질하는 작업을 리밍(reaming)이라 하며，리밍에 사용하는 공구를 리머 라고 한다. 수동리머 (hand reamer)와 기계에서 시용하는 척 리머 (chucking reamer)로 나뉘며 또 형상에 따라 평행리머(parallel reamer), 테이퍼 리머(taper reamer), 조정리머(adjustable reamer), 나사형 리 머 (spiral reamer) 등이 있다.

리버스기에reverse gear] ： 후진기어. 역회전기어.

리벳[rivet] ： 환봉에 머리가 붙은 것이며 철판이나 강재 등을 포개 맞춰서 뚫은 리벳 공(rivet hole)을 통해서 삽입하여 선단(先端)을 으깨서 이것들을 체결한다. 금속재료를 영구적으로 결합하는 데 사용，각재의 체결에는 저탄소강인 것을，또 두랄루민，알루미늄，구리，황동에는 각각 동질의 리벳재(rivet bar)를 사용한다. 리벳머리(rivet head)의 형상에 따라 원형리벳 (button-head rivet, round head-), 접시형리벳(countersunk rivet), 평리벳(level head rivet)이 있는 데 일반적으로 원형리벳이 널리 사용된다.

리브[rib] ： 판 모양 또는 얇은 살 부분의 보강을 위해 만들어 붙인 핀(fin)형의 부재.

리스[lease] ： 반환 시 주기적인 사용료의 지불로 합의한 기간 동안의 기계시용계약이다. 소유현은 임대인에게 있고，임차인은 일시적인 소유권 및 사용권을 가진다. 렌트(rent)보다 장기임대.

리스테lister] ： 작휴기(作唾機). 두둑성형기.

리어베어링[rear bearing] ： 뒤 베어링 • 앞 베어링과 함께 선반의 주축을 지지하는 베어링.

리올로지[rheology] ： 물체의 변형과 유동의 과학으로 정의되며，한 물체에 힘이 작용하여 변형과 유동이 야기될 때 그 역학적 특성을 리올로지 특성이라 한다. 리올로지는 힘이 작용하는 동안의 시간의 효과를 고려하므로，한 물체의 리올로지 특성을 나타내는 데는 힘 • 변형 • 시간의 3요소가 사용된다.

리을로지구성방정식[-溝成方程式, constitutive equation] : 점탄성 물체에 작용한 응력과 변형 (또는 변형속도)사이의 일반적인 관계를 나타내는 식.

리올로지모형[-模型，rheological mode] :물체의 응력이완 거동이나 크리프 거동과 같은 점탄성

특성을 설명하는 데 사용되는 스프링과 감쇠기(dashpot)의 조합으로 구성한 역학적 모형.

리올로지방정식[-方程式，rheological equation] ： 점탄성 물체의 역학적 거동을 응력，변형률, 시간의 요소들을 이용하여 나타낸 방정식. 이 방정식을 통하여 여러 형태의 외력에 대한 물체의 거동을 설명 또는 예측할 수 있다.

리지리메ridge reamer] ： 실린더 안쪽의 턱이 진 부분을 정밀하게 연마(리밍)하는 리머로 실린더의 리지를 절삭하는 연마기.

리터마력[-馬力，liter horse power] ： 비출력표시의 한 방법으로서 기관의 제동마력을 리터로 계산한 총행정적으로 나눈 것.

리터케리에litter carrier] ： 축사에서 배출된 폐기물을 버킷이 달린 체인블록의 레일에 의하여 축사 밖으로 반송하는 기계로서 메뉴어케리어라고도 부른다.

리테이네retainer] ： 구름 베어링에 있어서 레이스에 끼워진 구(球)나 롤러가 항상 일정간격을 유지할 수 있게 사용되는(고정시키는) 것. 타발(打拔)로 만든 것이 있다.

리테이닝링(retaining ring) ： 축상에 있는 물건의 이동을 막기 위하여 세트스크루로 축에 고정 시키는 링.

리코일스타테recoil starter, retrievable starter, reverser starter] ： 시동용 로프를 자동으로 케이스 내에 감아 넣는 로프시동 장치.

리프트[lift] ： ①엘리베이터 • 크레인의 끌어올리는 높이 등. ②양정(揚程) ③양력(揚力).

리플렉테reflector] ： 반사판 • 후부 반사기. 야간에 등화가 꺼져있는 차를 알기 쉽게 하기 위하여 빛을 비추면 적색, 황색(또는 호박색)의 반사광이 나타나야 하며，이는 리플렉스 리플렉터 (reflex reflector)로 RR이라 약하여 쓰기도 한다.

릴[reel] ： 콤바인에서는 예취날의 전방 상부에 부착되어 릴의 회전에 의해 상대 작물을 예취부로 유도하여 절단을 보조하는 작용을 하는 장치. ①실이나 철사, 필름, 녹화 테이프 따위를 감는 틀. 줄，호스 따위를 풀고 감을 수 있게 한 장치로 방제기에 부착하여 자주 사용함.

릴리스레베release lever] ： (해제 지렛대) 릴리스 베어링에 의해 한쪽 끝 부분을 누르면 반대쪽은 클러치판을 누르고 있는 압력 판을 분리시키는 레버.

릴리스베어링[release bearing] ： 릴리스 베어링은 릴리스 포크에 의해 축 방향으로 움직여 회전 중인 릴리스 레버를 눌러 클러치의 작동을 단속(斷續)하는 역할을 하며，무급유식이다，

릴리프[relief] ： 잔류오목(殘留-). 기계다듬질에서 작업이 곤란한 곳 등에 오목부를 만들고 다듬질을 피하는 것. 경감 • 안심 • 구원의 뜻.

릴리프밸브[relief valve] ： 주로 액체의 압력이 상승하는 경우에 사용되고，액체의 압력이 소정의 값으로 되면，그 압력의 상승에 대응하여, 자동적으로 열리는 기능을 가지는 밸브(KS 밸브 용어). ©부하제거 밸브.

림tim] ： 바퀴 등에서 가장 바깥쪽에 있는 얇은 고리 모양인 박육환상(薄肉環狀)의 부분. 타이어가 장착되어 있는 부분으로 디스크 훨(disc wheel)의 일부. 자전거，자동차 등에서는 이곳에 타이어를 끼운다.

림직경[-直徑，rim diameter] ： 비드 자리와 외륜 플랜지의 수직부분과의 접점에서의 공칭 직경.

림 지름.

링게이지[ring gauge] ： 공작품의 공경(孔徑)，축경 등의 검사에 사용되는 측정구(測定具). 보통 이것과 끼워 맞추는 플러그 게이지 와 1조로 되어있다.

링기에ring gear] ： 링 기어는 플라이휠에 장착되어 시동전동기에서 회전력을 받아 기관을 시동 하기 위한 기어.

링스패네ring spanner! ： 안경모양을 한 스패너. 자동차나 방직기계용으로 사용한다.

링스프링[ring spring] : 한 개 한 개가 조립된 고리를 쌓아올려서 만들어진 스프링.

링크벨트[link belt] ： 피혁제 와 강제의 2종류가 있다. 피혁제는 가죽을 타원형의 소편(小片)으로 하여 그것을 핀으로 이은 것이며 고속도에는 적합하지 않다. 강제는 강판의 링크를 핀으로 접속한 뒤 표면에 가죽을 붙인 것으로서 급유의 필요도 없고 24m/s이상의 고속도에도 사용 할 수가 있다.

링크볼[link ball] 트랙터의 3점 링크 히치에서 상하부 링크 끝단에 작업기 핀을 접속시키는 볼 (ball) 모양의 기계부품으로 구형 가운데 구멍을 내어 힌지(hinge)의 역할을 수행. 상부링크 볼，하부링크 볼 등으로 부르기도 함.

링크장치[-裝置，link motion, link work] ： link라고 하는 비교적 긴 봉의 조합에 의해서 생기는 기구. 다른 기구에 비해서 마찰손실이 적고 구조가 경쾌한 것이 특징. 또 증기기관에서 출력을 역전시키는 특별한 장치.

림플래테(piston)ring flutter] ： 피스톤 링이 링 홈에 끼어 있을 때，피스톤의 속도가 느릴 경우에는 링이 링 홈의 바닥과 실린더 벽에 밀착되어 연소가스의 누설을 방지할 수 있으나，피스톤 속도가 증가하여 링이 링 홈의 바닥과 실린더 벽에서 떨어져서 홈 안에 떠 있는 상태를 말하며 이로 인해 가스 누설량과 윤활유의 소비량이 증가한다. ②피스톤 링이 링 홈 안에서 진동하는 일.

179단어

마그네토[magneto(ignition)] ： 영구자석을 사용한 점화용 발전기.

마그네토점화법[-點火法，magneto-] ： (내연 기관의)고압 자석발전기에서 나오는 전기로 점화.

구조가 간단하고 별도의 설치 공간이 불필요하여 소형의 고속기관에 널리 사용.

마력[馬力，horse power / HP] ： 영어로 Horse power(HP), 독어로 Pferde-Sfirke(PS). 작업률(工率)의 실용단위. 1초 동안에 75kg ■ m의 일을 할 수 있는 능률. 미터마력이라고 하며 0.755kW에 상당 한다. 이 밖에 1초간에 550ft-Ib의 비율로 행하여지는 작업률을 표시하는 영 마력도 있다. 인간은 약 1/10 마력정도의 작업률을 낼 수 있다고 한다.

IPS = 75kg • m/sec = 736watt[불마력，미터법，우리나라에서 사용함].

IHP = 76kg . m/sec = 746watt[영국 마력，일본에서 사용함].

IkW = 102kg . m X 3600 x l/427kcal/kg . m] = 860kal/h.

마멸경도[摩滅硬度,. abrasion hardness] ： 희전이나 미끄럼에서의 마멸에 대한 저항.

마스체크의 출력방정식[Mascheck 出力方程式] : 축력(畜力)은 견인력 • 작업속도 • 하루의 작업시 간이 한정되어 있는 데 어느 한 가지라도 변화시키면 다른 조건에 영향을 미친다는 것.

-^+^+^=3 Ip-v-1 견인력 . 작업속도 • 작업시간, V -V • 변화된 견인력 • 속도 • 시간I.

마스크[mask] ： 공기 중에 해로운 미립자가 인체의 호흡기로 유입되는 것을 방지하기 위하여 코와 입을 감싸는 일종의 공기여과기.

마스킹[masking] ： 악취 발생원에 강한 향료를 가하여 불쾌감을 저감하는 방법.

마스터게이지[master gauge] ： 공작용 게이지나 검사용 게이지를 만들기 위하여 기본이 되는 게이지.

마스터기에master gear] ： 기어의 이절삭(齒切削) 또는 연마에서 그 기준이 되는 기어.

마스터실린데master cylinder] ： 브레이크 페달을 밟는 힘을 유압으로 전환하는 장치로 이 속에는 브레이크 오일과 피스톤이 들어 있고 발생한 유압은 파이프로 휠 실린더에 전달 피스톤이 압축 제동시킨다. 趣오퍼레이팅실린더.

마이크로파건조기[-波乾燥機, microwave diy-ing] ： 피건조 물에 마이크로파를 조사하여 피건조 물 내부의 물 분자를 진동시켜 일어나는 내부가열에 의하여 수분을 제거하는 건조기. 마우스피스[mouthpiece] ： 경금속을 직각으로 굽혀서 바이스의 턱에 끼우는 것. 공작품을 흠내지 않도록 물리는 데 사용한다.

마이크로(micro / fj) ： 1/1,000,000또 또는 I이6의 뜻.

마이크로미테micrometer] ： 프랑스인 파머가 발명. 나사의 원리를 이용한 측정기. 나사를 낸 동(棒)이 공정한 나사 속을 회전 출입하여 봉 끝으로 측정 물을 물고 봉에 새겨진 눈금에 의해서 물건의 길이를 측정하는 기구. 여러 가지 형상이 있다. 보통 버니어를 시용해서 1/lOOmm까지 정밀하게 측정할 수 있다. 외측 • 내측 • 깊이마이크로미터로 구분하여 사용한다. 버니어 캐붐 살포스보다도 읽는 데 정확하며 휴대하는 데 편리하므로 공장에서는 버니어 캐붐 살포스 보다도 정밀측정용에 많이 사용된다.

마이터기에miter gear] ： 2축의 각이 직각일 때에 사용하는 같은 잇수(齒數)의 한 쌍의 베벨기어. 마일드턴[mild turn] ： 마일드 턴은 내측이 외측의 약 3분의 I속도로 정희전하여 큰 회전반경으로 선회.

마주베기[reaping against lodging] ： 쓰러져 있는 작물을 쓰러진 벼이삭 쪽에서 뿌리 쪽으로 베기.

향예(向)미). ©따라베기(추예).

마찰[摩擦，friction] ： 접촉하고 있는 두 물체 중 한 물체가 다른 물체에 대하여 운동을 시작하려고 할 때, 그 접촉면에서 운동을 방해하려는 힘이 발생한다. 이 현상을 마찰이라 하고 이때 생기는 힘을 마찰력이라 한다. 정지하고 있는 물체를 상대적으로 움직이기 위해 필요한

마찰력에 관여하는 정지마찰과 상대적으로 운동하고 있는 두 물체의 경계면에 작용하는 마찰력에 관여하는 동마찰로 구분한다.

마찰각[摩擦角，angle of friction] ： 물체를 올려놓고 경사면의 기울기로 인하여 물체가 미끄러져 내릴 때의 경사각(α). 마찰계수(μ)와는 μ = tanα의 관계가 있다.

마찰계수[摩擦係數，coefficient of friction, friction factor] ： 접촉하고 있는 두 물체의 접촉면에 작용하는 마찰력(F)과 두 면간의 수직하중(N)과의 비로서  = F/N = tanf 에서 서을 마찰계수 9>를 마찰각이라 하며, 정지마찰계수와 동마찰계수로 구분된다.

마찰동력[摩擦動力，friction power] ： 도시출력에서 일부는 기관의 마찰을 이겨내고 각 부속장치 (오일펌프，냉각 괜，발전기 등)들을 구동하는 데 소모되는 동력. 마찰동력=도시출력-제동출력

마찰력[摩擦力，frictional force] ： 손실마력/FHP. 서로 접촉하고 있는 두 물체가 접촉면에 따라 상대운동을 하려고 할 때, 혹은 상대운동을 하고 있을 때，그 운동을 방해하려는 접촉면에서 접선방향으로 작용하는 힘.

마찰마력[摩擦馬力，friction horse power] ： 마찰 일을 마력으로 환산 한 것. 기관이 동력전달시 마찰손실은 약 25% 정도이며, 실 기계효율은 75% 정도이라고 한다.

마찰분쇄기[摩擦粉碎機，attrition mill] ： 버밀과 유사한 분쇄기의 일종이다. 버밀보다 정교하며 2개의 회전판이 서로 다른 방향으로 회전을 한다. 참고로 버밀은 한 개의 판만이 회전을 하고 하나는 정지되어 있다. 일반적으로 큰 사료공장 또는 식품공장에서 이용되고 있다.

마찰선별기[摩擦選別機，friction separator] ： 비중 선별기와 같이 복합적인 원리가 작용되는 선별기 이다. 비중에 의해서 곡물과 이물질의 분리가 일어나면 선별기의 진동에 의한 표면 마찰에 의해서 서로가 분리가 일어나는 데 벼의 요동선별기，벨트선별기가 일종의 마찰선별기이다.

마찰속도[摩擦速度，friction velocity] ： 유체의 운동에서 벽면에 작용하는 전단응력을 ro= ^ V" (서는 밀도)로 표시될 때，V를 속도의 차원을 갖는 양으로 마찰속도라 하며，특성난류속도 (characteristic turbulence velocity), 전단응력속도(shear stress velocity)라고도 한다.

마찰손실[摩擦損失，friction loss] ： 유체와 유체 또는 유체와 고체벽면 사이의 마찰에 의한 유체의 에너지 손실.

마찰식정口I기[摩擦式精米機，friction type rice milling machine] ： 현미에 압력을 주어 곡립사이의 마찰력에 의해 정백 하는 정미기.

마찰원판[摩擦圓板，friaion disk(disc)] ： 원뿔바퀴의 정각을 1802로 한 특별한 경우에 원통마찰 바퀴를 접촉시킨 속도와 방향이 바꾸어질 수 있는 마찰 진동 장치의 원판바퀴를 말한다.

마찰일[摩擦-，friction work] ： 도시일 중에 피스톤과 실린더 벽과의 마찰, 베어링에서의 마찰, 캠축 및 기타 기관의 보조 장치 구동 등에 소요되는 기계적 손실의 총합을 말한다.

마찰저항[摩擦抵抗，frictional resistance] ： 마찰로 인해 생기는 저항.

마찰클러치[摩擦friction clutch] ： 마찰을 이용해서 원판 • 원뿔 • 림클러치 등이 있다.

마찰통형커플링[摩擦筒形-, friction clip coupling] ： 연강제의 고리로 2분할한 겉쪽에 테이퍼가 붙은 원통을 체결하고 원통과 축과의 마찰에 의하여 2축을 접합하는 고정축이음.

마잘평균유효압력[摩擦平均有效壓力，friction mean effective pressure] ： 마찰 일을 행적체적으로

나눈 값.

막대그래프[histogram] ： 직사각형의 폭은 변수의 범위를，높이는 출현 빈도를 나타내는 일련의 직사각형 막대로 도수분포를 나타내는 도식적인 표현.

만능공구연삭기[萬能工具硏削機，universal tool grinder] : 주로 밀링，호브, 리머 등의 날붙이연삭에 사용되는 만능연삭기.

만능이음[萬能-，universal coupling, -joint] ： 2죽이 각도를 이루고 교차하고 있을 때에 사용되는 이음. 이 각도는 운전 중 변해도 상관없는 것이 특징. 상하전후로도 굴곡할 수 있으므로 이 명칭이 있다. 유니버설 커플링이나 구관절(球關節)을 지닌 볼 이음 등은 그 예다.

만능제도기[萬能製圖器，universal drafting machine] ： 평행운동기구를 응용한 제도기. 제도판의 한쪽에 장착하여 여러 가지 각도로 자유로이 평행선을 그을 수 있다. 설계나 제도작업에 있어서 크게 능률화 할 수 있다.

만량빈건조[滿量-乾燥，full-bin drying] ： 곡물 빈의 최대 최적고까지 일시에 곡물을 채우고 건조 하는 상온통풍건조방법.

만유기체상수[萬有氣體常數，universal gas constant/R] ： 모든 기체에 대해 동일한 값을 가지는 상수. 값은 기체의 분자량과 기체상수의 곱과 같으며 사용 단위에 따라 R=1.987cal/gmolX R=8.3l4joule/gmH R=82.06cm' atm/gmd°X.

말단가스[末端-, end gas] ： 연소실에서 점화 플러그에 의해 혼합기가 점화되면 화염 면이 전파되어 혼합기는 기연소부분과 미연소부분으로 나누어지는 데 화염 면이 어느 정도 연소실을 통과 한 후 화염전파의 전방에 있는 미연소가스.

말단장치[末端 裝置, end effector] ： 일반적으로 로봇의 선단부에 장착되어 작업에 직접적으로 영향을 미치는 장치를 말하며 기능상으로는 그붐 살포에 해당하며 엔드이펙터라고도 한다.

맞물림점[-点，nip point] ： 벨트, 체인 혹은 케이블이 도르래, 스프라켓，혹은 유동바퀴와 접촉할 때 생기는 맞물리는 곳과 서로 물린 기어처럼 부속품들이 끼는 곳의 일종.

맞물림클러치[dog clutch, claw-] ： [발톱클러치]발톱(claw)을 맞물려서 회전을 전달하는 클러치. 전동이 확실하다.

망치[hammer] ： 단단한 물건이나 달군 쇠를 두드리는 데에 쓰는，쇠로 만든 연장(마치(장도리)보다 크다). 정비용의 기본 공구이다. 정비용으로 볼핀 망치(ball-peen hammer), 동 망치(copper hammer), 고무망치 (rubber hammer), 안전망치 (security hammer), 큰 망치 (sledge hammer) 등이 많이 사용된다.

매니폴드[manifold] ： 다기관. 다 실린더 기관의 흡 _ 배기관을 하나의 본관으로부터 여러 개의 지관 (枝管)이 갈라져 있는 관. 흡기관을 흡기매니폴드(suction manifold), 배기관을 배기매니폴드 (exhaust manifold)라고 한다. 흡기 또는 배기의 간섭이 생기지 않도록 흡기의 분배가 균일 하게 되도록 고려되어있다.

매듭부리[knotter bill] ： 매듭을 만드는 부리로서 예를 들면 바인더 등에서 고리모양으로 끈을 비 틀어 결속이 되도록 하는 기구.

매듭장치[-裝置，knotter] ： (예취된 작물이나 결속할 농산물을) 끈으로 결속하기 위해 끈에 매듭을

묶는 장치.

매몰주[埋沒株，buried hill] ： 지표 아래로 묻힌 모. 이앙기로 작업을 할 때 식부깊이 등이 맞지 않을 경우 발생한다.

매트모[mat-type seedling] ： 육묘상자에 균일하게 상토를 넣은 다음 균일하게 산파하여 육묘한 모.

맥동기[脈動機，pulsator] ： 젖소의 기계착유는 젖소의 유두에 부착된 라이너의 진공 맙과 대기압의 주기적인 작용에 의하여 착유가 되는 데 이러한 진공 맙과 대기압의 반복시켜주는■기기가 맥동기 또는 펄세이터이다.

맥동변환기[脈動變換機，pulse converter] ： 기관 실린더로부터 배출되는 가스의 맥동 맙력을 전부 또는 부분적으로 거의 일정한 압력으로 변환시키기 위하여 배기 다기관에 설치하는 요소.

맥동비[脈動比，milking ratio] ： 젖소의 기계착유기간 중 착유시간과 휴식시간의 비를 말하는 데 착유기의 착유성을 표현하는 중요한 수치의 하나이다. 참고로 젖소의 기계착유는 젖소의 유두에 부착된 라이너의 진공압과 대기압의 주기적인 작용에 의하여 착유가 되는 데 진공압이 작용하는 동안 착유가 되고 대기압이 작용을 하는 동안에 마사지(휴식)기간이 된다.

맥동수[脈動數，pulsator number] ： 젖소의 기계착유는 착유시간과 휴식시간으로 구분되며 이것의 주기적으로 반복된다. 이 1주기의 분당 회수를 맥동수라고 한다.

맥동효과[脈動效果，pulsation effect] ： 흡기관 내 공기의 공진에 의하여 생기는 맥동에 의한 과급 효과.

맥스웰모형[-模型, Maxwell model] : 선형 스프링과 선형감쇠기(dashpot)를 직렬로 연결한 레올러지 모형의 일종. 모형에 일정량의 초기변형이 생기도록 하중을 가한 후 이를 유지할 때 시간이 경과함에 따라 응력이 감쇠하는 현상을 표시한다.

맥스웰물체[-物體，Maxwell body] ： 맥스웰(Max-well)방정식에 따라 거동하는 물체.

맥스웰방정식[-方程式, Maxwell equation] ： Max-well 물체에서는 변형률의 증가에 의해 응력도 중가하여 가지만，동시에 그때의 응력에 비 례하는 속도로 손실도 되므로，이 현상을 다음과 같은 식으로 표시된다. 즉，dff/dt = Ed e/dt-Eff/7을 Maxwell 방정식이라 한다.

멀칭[mulching] ： 작물 재배에 있어서 지표면을 비닐 등을 이용하여 피복한 재배법으로 보온，보수, 토양침식 방지，토양 병충해 방지를 위하여 사용된다.

멀칭파종기[-播種機，mulch planter] ： 멀칭 재배에 사용되는 전작용 이식기.

멍[bruising] ： 색，맛，조직의 화학적 변화나 물리적 변화를 초래하는 외력에 의한 조직의 손상. 껍질의 파괴는 여기에서 제외된다.

멍키스패네monkey spanner, monkey wrench, screw-] ： [이기리스 스패너, 멍캐나사를 조절해서 대소 임의의 너트를 물리게 할 수가 있다.

메게megger] ： 1메거 옴(1MQ) 정도 이상의 고저항을 측정하는 데에 사용하는 절연 저항계(絶緣 抵抗計). 배선，전기 기계의 절연저항 등을 측정하는 계측기.

메시[mesh] ： 체의 구멍이나 입자의 크기를 나타내는 단위로 타일러 표준체(Tyler Standard Sieve)에서는 linch(가로 • 세로 일 인치) 길이 안에 들어 있는 눈금의 수로 나타낸다. 체 또는 체 눈의 크기라는 의미로서 가루 둥 입자의 크기를 나타내며，숫돌 입자나 주물사의 입도를

나타내는 데 사용. KS A 5101(표준체에 의한 입도를 나타내는 단위)에 입도가 규정되어 있다.

메탄발효[-酸酵，methane fermentation] ： 가축분뇨，오니 둥의 유기성 폐기물을 혐기성 처리하여 메탄가스를 발생시키는 것.

면판[面板，face plate] ： 선반부속공구의 일종. 회전판의 큰 것. 구멍，홈，T홈 등이 방사상으로 뚫어져 있으므로 큰 공작물이나 복잡한 형상의 것을 장착하는 데 편리하다. 선반의 주축에 나사맞춤한 뒤 사용한다.

명암도[明暗度, gray level] ： 각 화소의 명암 정도를 정수로 표현한 값을 말하며 보통 0에서 255 사이의 값을 가지며 값이 클수록 밝은 색에 가까움.

명판[名板, name plate] ： 기계나 장치에 대하여 그 제조자, 형식，용량，기타 주요한 사항을 열거 하여 놓은 판.

모공급대[-供給臺，feeding table of seedling] ： 이앙기와 이식기 둥에서 노력절감 및 모 이식을 쉽게 하기 위하여 육묘된 모를 올려놓은 공급 대.

모나이[seedling age] ： 모의 잎이나 나온 수를 표시한 것.

모내기[rice transplanting] ： 벼의 모를 못자리 또는 모 상자에서 논으로 옮겨 심는 일. 이앙.

모노레일[monorail] ： 하나의 궤도를 가진 철도나 운송방식을 말함. 모노레일은 차량을 선로에 걸터앉히는 과좌식(跨座式)과 선로에 매다는 현수식(懸垂式)으로 구분함. 농업에서는 경사지 기계화의 방법으로 사용됨.

모델[model] ： 어떤 대상물의 개념과 실제적인 작동을 대변할 수 있도록 표현한 것으로 물리적 모델，수학적 모델，확률적 모델 등이 있다. 예 - 물리적 모델 : 크기를 줄여 만든 모델. 수학적 모델 : 입출력 관계 등을 수학식으로 표현한 모델. 확률적 모델 : 통계적 처리를 이용하여 확률적 개념으로 표현하는 모델.

모떼기[chamfering, beveling] ： 모서리를 죽이다. 용접에 의하여 판을 접합하는 경우에 있어서의 접합부.

모듈[module] ： 기어의 이[齒]의 크기를 정하는 수치.

모루[anvil] ： 금속에 타격을 가할 때 받침대로 사용하며，크기는 무게(kg)로 표시한다.

모리어선도[-線圖，Mollier chart] : 순수물질의 열역학적 성질들의 관계를 나타내는 선도로，직각 좌표의 횡축에 엔탈피，종축에 압력을 나타내어 온도, 엔트로피，비체적，습포화증기의 건도 등을 등고선의 형태로 묘사한 선도.

모매트[-mat] ： 모가 자라서 뿌리가 엉켜 깔개(mat) 모양으로 된 것. 매트 모.

모빌유[-油，mobile oil] : 엔진유의 일종.automobile oil [자동차유]을 단축해서 생긴 말. 자동차에 사용되는 윤활유.

모상자[-箱子，nursery box] ： 보통 기계 이앙용 육묘상자를 뜻하며 어린모용，중모용, 조파모용 등 다양함. 모양, 배열，속도 등이 설계상의 주된 요인.

모스테이페(Morse taper] ： 표준 테이퍼의 일종. 드릴，리머，선반의 센터，드릴링머신의 스핀들 등의 테이퍼에 사용된다.

모스테이퍼리메Morse taper reamer] : 테이퍼 리머의 대표적인 것. 거친 다듬질용과 다듬질용이

있으며 KS 에 규정되어있다.

모스테이퍼생크드릴[Morse taper shank drill] ： 모스 테이퍼의 자루와 날部로 구성되는 드릴을 말한다.

모웨mower] ： 목초예취기(牧草채取機). 목초, 잡초 등을 베는 작업 기계. 크게 나누어 왕복동날 형과 회전날형으로 구분되며 후자에는 디스크 모워, 플레일 모워 등이 포함된다.

모둬바유닛[mower-bar unit] ： 자라는 목초를 예취하고 오거로 중앙에 모아 세단부에 이송하는 구조로 된 유닛. 유닛형 사료작물 수확기는 재료를 예취하거나 또는 픽업하여 세단하고 운반 하여 적재하는 형태의 수확기로 사용목적에 따라 두부를 픽업유닛，모워바 유닛，로우크롭유닛 으로 교환할 수 있음.

모둬컨디셔네mower conditioner] ： 맥류를 예취하여 집초열을 만드는 윈드로워(wind rower)에 목초의 건조촉진을 도모할 목적으로 만든 헤어 컨디셔너를 조합하여 목초의 고성능 예취기로 만든 것을 말하며 그 이용효과가 높이 평가되고 있다.

모의실험膜擬實驗, simulation] ： 현실의 상태나 상황을 실험하는 것이 곤란하거나 불가능한 경우, 그에 해당하는 모형을 작성하여 물리적 또는 추상적인 행동특성을 표현하는 방법.

모집게[seedling gripper, seedling holder] ： 모를 끼우는 장치로 심으려는 모를 하나씩 끼워서 목적된 위치로 보내 주는 장치. 작물의 종류, 식부방식에 따라 종류가 다양하다.

모탑재대[-塔載臺，seedling tray] ： 매트모용 이앙기에서 모 집게가 연속으로 모를 취하게끔 판이 왕복하는 모 공급을 위한 탑재판.

모테motor] ： ①전동기[電動機，electric motor], ②넓은 뜻으로는 원동기의 총칭.

모터링[motoring] ： 기관을 전동기 등의 다른 동력으로 구동하는 일.

모터링시험[-試驗, motoring test] ： 출력을 측정할 수 있는 전동기에 기관을 연결하고 여기에 동력계를 연결하여 기관의 마찰력을 측정하는 시험.

모판[-板，seed bed, sowing bed] ： 육묘하려고 파종한 모판. 파종하기 위하여 필요한 처리를 하고 준비한 장소.

목공선반[木工旋盤，pattern-makers lathe, wood working lathe] ： 목공，가구류의 공작에 시용하는 간단한 목재선삭용의 선반. 금속가공용 선반과 형상은 비슷하나 이송장치가 없고 공구대에 손 바이트를 두고 공작물을 절삭한다.

목초밀[牧草-，grass meal] ： 건초의 운반 및 저장을 용이하게 하고 배합사료 등에 쉽게 첨가하기 위하여 함수율을 10% 미만으로 건조하여 분쇄한 것으로서 영양분이 많아 사료로 널리 이용된다.

목초불로웨牧草-, forage blower] ： 잘게 자른 목초나 사일리지 재료를 바람에 의해 위로 올리는 반송기.

목초수집차[牧草收集車, forage pick-up wagon] ： 예취된 목초다발이나 집적된 것을 수집하여 운반하는 기계.

목초수확기[牧草收種機, forage harvester] ： 청예사료나 사일리지용의 재료를 예취하거나 또는 픽업하여 잘게 절단하고 운반차에 적재하는 기계. 예취부의 형식에 따라 유닛형과 플레일형 으로 구분한다.

목초예추I기[牧草채取機，mower] ： 모워.

목초운반차[牧草運搬車，forage wagon] ： 예취된 목초의 적재，운반，적하 등의 전용 4륜 차. 바닥에 후로아 컨베이어 또는 앞부분에 비타와 크로스 컨베이어를 갖추어 목초수확기로 수확한 잘게 절단된 목초를 운반하는 기계.

목표내구수명[目標耐久壽命，life goals] ： 특별한 작동환경에서 어떤 량(%)의 고장이 발생하는 데 필요한 주기 또는 시간.

목형[木型，pattern] ： 주형을 만드는 원형이 되는 나무로 만든 形. 종류에는 분할형，골형(骨形), 긁기형 등이 있다. 목형은 주물이 응고할 때 그 수축을 고형해서 소요의 치수보다 항상 다소 크게 만든다. 이것을 수축여유(shrinkage allowance, allowance for contraction)라고 한다. 또 주조 후 절삭 다듬질하는 부분에 대해서는 절삭할만한 여유를 만들어 놓아야 한다. 이것을 다듬질여유(finishing allowance)라고 한다.

목화스트붐 살포[木花-，cotton stripper] ： 목화의 벌어진 솜과 벌어지지 않은 솜도 한 번에 따내는 수확기. 목화 채취부는 회전 브러시 또는 롤을 갖추고 있다.

목화피케木花-，cotton picker] ： 목화의 벌어진 솜을 따서 수확하는 기계로 통상 흡인식 진공 청소기와 같이 대형의 강력한 흡인력으로 목화를 따서 선별하는 것이 많다. 또 벌어지지 않은 것은 벌어지게 한 후 따내기도 함.

몰-쿨롱이론[-理論，Mohr Coulomb-] ： 토양 전단 파괴에 대한 견인이론으로 토양의 최대 전단응력 (rmax)은 토양의 수직응력⑷에 점착응력 (c)을 합한 것. rmax = c + ^ xznf

묘령[苗齡, seedling age] ： 모나이.

묘상[苗床, seed bed, sowing bed] ： 종자를 파종, 발아시켜 이식 전의 어린모를 기르는 모밭, 또는 묘판，못자리.

무감독학습[無監督學習，unsupervised learning ] ： 학습을 하기 위해서는 학습이 잘 진행되는지에 대한 평가 기준이 필요한 데, 이러한 평가 기준을 내장하여 감독 신호를 부여하지 않는 학습 방법으로 감독 신호가 없어도 입력신호의 성질에 따라서 시냅스 가중치가 자동적으로 수정 되고 입력신호의 패턴분류가 가능한 학습으로, 대표적인 것이 Kohonen의 자기조직화 모델임.

무게중심[-中心, center of gravity] ： 물체의 질량이 한 점에 집중되어 있다고 가정할 때 이 점을 질량중심 또는 무게중심이라 한다. 트랙터에서 무게 중심과 질량 관성 모멘트는 동적 특성을 경정하는 중요한 설계 변수이며 무게 중심이 높으면 전도의 위험성이 중가하고 경사지 적응성도 떨어져 트랙터의 작업에서 중요하다.

무경운[無耕転，no tillage, zero tillage] ： 에너지절감 또는 토양보존을 목적으로 파종전의 경운 작업을 생략하는 것.

무기분무[無氣噴霧，airless spraying] ： 미립화 할 때，주변이나 중심부에서 공기를 분사하지 않고 오로지 액체의 압력으로 분사하여 미립화 하는 방법.

무기분사[無氣噴射，airless injection] ： 무기분무와 같은 개념으로 분무와 분사의 구분은 노즐 몸체에서 압력을 발생시키는 경우 분사(inject)라 하고 외부에서 압력을 발생시키는 경우에 분무라는 용어를 사용함.

무기분人f식[無氣噴射式，airless injection] ： 연료의 분사방식에서 연료만을 분사하는 방식으로 보통 이 방식을 사용한다.

무논[flooded paddy field] ： 담수상태의 논. 물이 늘 괴어 있는 논.

무논바퀴[paddy wheel] ： 무논에서 사용할 수 있도록 만든 철차륜(鐵車輪).

무논정지기[-整地機，Paddle Field Harrow] ： 농용트랙터 부속작업기. 로터리 작업된 논을 균평하게 정지하여 주는 작업기. 이앙작업 시 결주율을 줄여준다.

무단변속기[無斷變速器，Hydrostatic Transmission / HST] ： 정유압 구동식 변속기

무딤[glazing] ： 숫돌바퀴에서 숫돌립 (grain)의 절삭날이 마모하여 숫돌면의 갈리는 날이 닳아서 숫돌 면이 반들반들 광을 내게 되고 갈 때에 진동을 일으키며 금속음을 내고 발열이 심해져서 거의 깎이지 않는 상태를 말한다.

무보수축전지[無補修蓄電池，maintenance free betteiy] ： 보수 관리가 필요하지 않는 축전지. MF 축전지.

무부하[無負荷，no-load] ： 부하가 걸려 있지 않은 상태.

무선장치[無線裝置，wireless device] ： 정보의 전달을 위해，두 기기를 라디오파 등을 이용하여 연결하는 장치.

무성방전[無聲放電，silent discharge] ： 전기 방전 시에 소리가 발생하지 않는 경우.

무수암모니 아주입기 [無水-注入器，anhydrous ammonia applicator] ： 액체상의 암모니아를 주입하기 위한 주입기계로서 고압압력용기와 유량조절기，토양에 골을 타주는 주입날, 주입관，복토 장치로 구성됨.

무연가솔린[無铅-，unleaded gasoline] ： 무연 휘발유. ②벤젠, 톨루엔，크실렌 따위의 방향족 탄화수소를 높여서 옥탄가를 높이고，4에틸 납[tetraethyl lead, Pb(C2H5)4] 따위의 내폭제를 첨가하지 않은 연료. 연소중의 납산화물이 유해 물질이고 배기가스 정화장치의 촉매를 손상 시키므로 사용이 규제되어 자동차의 배기가스에서 납 성분을 없애려고 만들었다.

무연연료[無錯燃料, unleaded fuel] ： 내폭제로 2염화에틸렌[(C2H4C1), 꽃향기가 나는 무색 액체] 또는 2브롬화에틸렌(C2H4Br)을 혼합한 연료. ©유연연료.

무인방제기[無人防除機，remote controlled sprayer, program controlled sprayer] ： 분무기에 작업자가 탑승하거나 직접 조정하지 않는 방제기로서 고정된 시설을 이용하는 방식, 4업자의 원격조정에 의한 방식，안내궤도나 각종 센서, 자율 프로그램에 의해 자동으로 운전되는 방식이 있음.

무인자동방제기撫人 自動防除機，Automated Pesticide Applicator] ： 주행 장치，호스 권취 장치, 노즐，무인 자동 주행용 컨트롤러，주행유도장치 등으로 구성된 무인방제기，고랑사이의 유도 선을 따라 전 • 후진, 선희 작동됨. 용도는 병해충 방제용.

무적필름[無適-，non-dripped film] ： 온실 등에 사용하는 피복필름 중에서 물방울이 맺히지 않는 (비닐)필름.

무접점식[無接點式，contactless] ： 전자 엔진. 전기점화에서 고압전류의 발생장치에 따라 분류할 때 접점식의 상대어로 단속기를 장치하지 않는 전자점화식이라고도 한다. 농기계에서는

축전기 방전식(CDI식)과 트랜지스터식이 채택되고 있다. @접점식.

무창계사[無窓鶴舍, windowless poultry house] ： 창문이 없는 계사.

무창돈사[無窓脉舍，windowless pig house] ： 창문이 없는 돈사.

무토양재배[無土壤栽培，soilless culture] ： 흙을 사용하지 않고 인공배지나 무배지 상태에 작물을 심고 물과 양액을 공급하여 재배하는 것.

무한궤도[無限軌道，track] ： 궤도형 주행 장치의 바퀴에 거는 벨트형 장치.

무한궤도차[無限軌道車，tracked vehicle] ： 주행 장치로서 무한궤도를 사용하는 차량.

무한궤도형트랙테無限軌道形，crawler type tractor] : 주행 장치로서 무한궤도를 사용하는 트랙터.

무화[霧化，atomization] ： 분부작용，안개모양으로 뿌림. 액체를 미립자화(微粒子化)하는 일. 연료의 분무 상태 조건에서 너무 미세화하면 오히려 관통도가 낮아진다.

문턱값[threshold value] ： 아날로그 입력된 신호를 디지털화 하는 과정에서 high와 low로 나눌 때의 기준이 되는 값.

묻힌모[buried seedling] ： 매몰 모.

물류[physical distribution] 물적 유통을 줄인 말로 생산자로부터 소비자까지의 물자의 흐름을 가리킨다. 일반적으로 유통은 생산자로부터 소비자에게 재화와 서비스를 이전시키는 활동을 의미하지만 물류는 장소와 시간의 효용을 창출하는 것으로 구체적으로 생산된 상품을 수송 • 하역 • 보관 • 포장하는 과정과 유통가공이나 수송기초시설 등 물자유통 과정을 모두 포함함.

물리적손상[物理的損傷，physical damage] ： 농산물의 수확，가공，저장 및 여러 처리과정에서 정하중，충격 및 진동 둥의 외력에 의한 손상.

물리적수명[物理的壽命，physical life, service life] ： 부품이 손상되었을 때 교환 및 수리가 불가능 하여 작업할 수 없을 때까지의 수명.

물성개량제[物性改良劑，bulking agent] ： 고형퇴비화 재료의 통기성을 개선하기 위하여 첨가하는 폐기물자재. 톱맘，왕겨, 볏짚 등이 있음.

물재킷[water jacket] ： 실린더 블록과 실린더 헤드에 설치된 냉각수 통로，실린더 벽, 밸브 시트, 밸브 가이드，연소실 등과 접촉되어 혼합기가 연소될 때 발생된 고온을 흡수하여 정상운전 온도로 유지되도록 한다.

물탱크[water tank] ： 물을 저장하는 용기나 통.

미강[米糖, bran] ： 쌀겨.

미경지[未耕地，unplowed field] ： 재배를 위하여 경운을 하지 않고 남겨놓은 갈지 않은 땅.

미곡종합처리장[米穀綜合處理場，rice processing complex/RPC] : 벼 수확 후 정선，품위검사, 건조， 저장，도정 및 포장 공정을 일관 공정으로 수행할 수 있는 시설.

미국기계기술자학회[美國機械技術者學會，American Society of Mechanical Engineers] ： 188ᄋ년 기계공학에 관한 연구와 기술개발，규격제정，기계와 관련 기술자간의 교류를 목적으로 설립 되었으며，미국의 기계분야 단체규격으로서 보일러압력용기 코드는 보일러 압력용기 및 작업 중인 원자력발전소의 디자인，제조검사를 다루는 안전규정이며，미국국가규격(ANSI)으로 채택 되고 있는 영향력이 큰 규격임.

미국석유학회[美國石油學會, Ameriam Petroleum Institute/API] ： 미국석유학회는 1919년 석유공 업에 있어서의 기구 • 설비방법의 개선과 단순화를 목적으로 설립되었으며，제조업자와 석유 업계에서 상호 인정하는 규격의 제정 • 개정을 담당함.

미국자동차기술자학회[美國 自 動車技術者學會，Society of Automotive Engineers/SAE] ： 철강， 비철금속재료, 비금속재료, 연료, 윤활유，기계요소，부품，장치류，자동차 및 부품의 시험방법, 수리방법，용어의 정의 등 자동차 기술에 관한 규격을 제정，발행하는 기관으로서，동 제정 규격은 강제성은 없으나，미국 국내에서는 널리 이용되고 있으며 세계 여러 나라에서도 그대로. 또는 다소 수정을 가하여 통용함. 미국 자동차기술협회라고도 한다.

미끄럼계수[-係數，slip coefficient] ： 흙과 흙，또는 흙과 다른 고체사이의 상대속도에 대하여 정의 되어지는 계수. 또는 점성유체가 고체 표면을 미끄러질 때의 현상을 정량적으로 표시한 계수.

미끄럼관절[-關節，sliding joint, prismatic joint] ： 두 물체간의 상대운동이 직선운동을 하도록 하는 관절로서 기구적 표현을 미끄럼 동작과 같아 미끄럼 관절이라 하며 모가 난 프리즘의 경우 회전운동이 불가하고 미끄럼운동만 가능하다 하여 프리즈매틱 관절이라고도 한다.

미끄럼률[-率, slip ratio, - factor] ： 슬립률 참조.

미끄럼베어링[plain bearing] ： 축과 미끄럼 접촉을 하는 베어링으로，베어링의 축을 지지하는 면과 축 부분이 유막을 사이에 두고 서로 미끄럼 접촉하는 구조의 베어링. plane • bush bearing 등이 있다.

미끄럼키[sliding key] ： [페더 키，평행키, 안내키] 보통의 키는 보스와 축이 완전히 일체로 결합 되어 있는 것이 있는 데 이 키는 회전력을 부여하면서 축을 따라서 이동할 수 있게 되어 있다. 따라서 키는 구배 없이 축 또는 보스의 어느 한쪽에 고정되어 있다.

미량살포기■[微量撒布機，ultra low volume sprayer] ： 단위 면적당 혼합액의 살포량이 적은(6리터/ha) 방제기를 말하며 일반적으로 고농도로 살포함.

미륜[尾輪tail wheel] ： 경운기 로터리 경운부의 뒷부분에 부착되어 있는 뒷바퀴로 상하조절도 겸하게 되어 있다.

미립자[微粒子，fine particle, droplet] ： 고체나 액체의 작은 입자를 말하며, 고체의 경우는 분체 라고도 함，액체의 경우는 액적(液摘)이라고도 함.	•

미립화장치[微粒化裝置, atomizer] ： 액체를 미립화 하는 모든 장치로서 압력식, 원심식, 정전화식, 동전화식，진동식 등 다양함. 노즐 또는 분두라 칭하는 것들이 모두 해당함.

미분제[微粉劑，flow dust/FD] ： 평균입경 2(m 정도 되는 분제로서 시설재배용으로 사용되며 장시간 부유하여 골고루 부착되는 고농도 분제.

미세가열건조[微細加熱乾燥，low temperature] ： 보조열 건조.

미숙립[未熟粒, unriped grain, unripened grain] ： 벼가 수정 후 완전 성숙이 되는 동안에 장애로 인하여 발육이 정지되었거나 발육에 이상을 초래한 쌀알을 말한다. 미숙립에는 유백립， 심백립，기부미숙립(基部未熟粒)，복백미숙립(腹白未熟粒)，청미숙립 등이 있다.

미스트기[-機，mist blower, storage sprayer] ： 동력살분무기의 별칭.

미 스트노즐[mist nozzle] ： 미 스트발생 장치 .

미스트립[-粒，mists] ： 직경이 50m < Dv0.5 < 100卿 범위에 해당하는 액적(液滴).

미스트 발생장치 [-發生裝 置，mist nozzle, mist atomizer] ： 미스트노즐이라고도 말하며 동력 살분무기나 상온연무기에서 액제 살포 시 미립화 시키는 부속장치를 말한다. 고속의 기류속에서 별도의 노즐을 통하여 유기분무와 같은 효과를 얻음. 충돌판식, 와류노즐식，충돌프로펠러식，공기 충돌식，공기분사식 등 다양한 형태가 있음.

미케니컬실[mechanical seal] ： 회전죽을 가진 기기에서 죽 둘레에 누설을 방지하는 기계적인 실.

미탈곡립[未脫穀粒, unthreshed grain] ： 탈곡기의 급실 내에서 탈곡되지 않고 짚에 부착된 채 배출되는 곡립.

미탈곡손실[未脫穀損失, unthreshed grain loss] ： 탈곡기의 급실 내에서 탈곡되지 않고 짚에 부착 되어 배출되는 곡립손실.

미터나사[-螺絲，meter-, metric(screw)thread] ： 나사산의 경사 각도가 60도인 삼각나사이다. 피치의 대소에 따라서 보통나사，가는나사，아주가는나사，특수피치나사로 구분된다. 주로 항공기, 자동차용나사. 외경 9mm 이하의 일반기계용 나사로서 사용된다. 골과 골 또는 산과 산 사이의 길이를 미터법의 mm로 나타낸 나사. 1899년에 독일, 프랑스，스위스가 협의하여 처음 으로 정함. @ISO 나사.

미터링[metering] ： 엔진에 공급하는 연료량을 조절하는 것.

밀도[密度，density] ： 단위 부피당(orf)의 질량(있으로 단위는 액 • 고체는 g/cnf 또는 kg/m'. 기체 (가쇠는 gA 또는 평/면이다. 비중. 또한 가스 밀도 = 가스 분자량(g) + 22.4L.

밀링[milling] ： 밀링 머신에서 밀링 커터를 사용해서 공작물을 가공하는 절삭작업. 작업범위는 매우 다종다양하며 평면절삭, 홈 절삭，사가절삭, 비틀림 홈 절삭，이내기，나사내기 등，또 특히 캠의 다듬질，큰 주물이나 단조물의 불규칙적인 형상의 능률적인 일은 밀링독특의 것이다.

밀링머신[milling machine, miller] ： Fiaser-maschine 프라이스반의 명칭은 독일어 FiSser-maschine에서 나온 말. 주로 밀링작업을 위해 사용되는 공작기계. 축에 끼워진 원형커터(밀링 커터)가 회전하고 공작품에 이송을 부여하여 절삭한다. 여러 가지 복잡한 공작이 가능하며 선반다음 으로 중요한 공작기계로 수직형밀링머신[직립밀링머신 (upright drilling machine 가장 널리 사용)]’ 수평형 밀링머신，만능밀링머신，자동밀링머신 (automatic milling machine), 케미컬 밀링 (Chemical milling) 등이 있다.

밀링커테milling cutter] ： FrSser프라이스. 밀링절삭에 사용하는 회전식 공구.

밀파[密播, dense sowing] ： 표준 파종량 보다 많은 양을 파종한 것.

밀폐저장[密閉貯藏，hermetic storage, sealed storage] ： 외기의 대기와 차단을 시키면서 저장을 하는 방법으로 축산에서 사일리지 저장，야채 및 과일류를 저장하는 CA 저장고 등이 이에 해당이 된다.

밀폐형퇴비화법[密閉形堆肥法，closed com-posting process] ： 통기와 교반장치가 설치된 고형 퇴비화 방식으로 시설비가 고가여서 현재는 별로 쓰지 않고 있다.

밑거름[basal fertilizer] ： 식물의 초기생육(발아, 활착)에 필요한 영양분을 공급하기 위해 경운 시 또는 경운 전에 살포하는 비료 또는 퇴비를 말하며 preplant fertilizer 또는 기비라고도 함.

476단어

바깥쪽제침회경법 [-回耕法 , plowing outward center] ： 포장의 가장자리에서 시작하여 역토를 바깥쪽으로 반전시키면서 점차 중앙으로 갈아 들어가는 회경법.

바닥난방[-緩房，floor heating] ： 온실이나 건축물 내부 또는 방을 따뜻하게 하기 위하여 바닥에 온돌，온수배관, 전열선 매설 등의 설비를 하여 난방 하는 것.

바닥쇠[land side] ： 지측판. 쟁기가 똑바로 가도록 해 줌.

바람가름판[-板，wind difcser] ： 송풍기의 판(날개) 앞이나 송풍관 출구부에 설치하여 바람을 확산 시키도록 한 안내판.

바람조절판[-調節板，wind adjusting plate] ： 송풍관 내부에 설치하여 바람의 출구크기를 조절 하도록 한 판.

바운싱 [bouncing] ： 차체 전체(전후)가 동시에 상하로 진동하는 것. (상하진동). 趣피칭

바이스[vice, vise영] : 손다듬질에서 공작물을 물리는 공구로 강력한 힘으로 공작물을 고정한다. 종류는 ©수평바이싀parallel vice]작업태에 장착하여 손다듬질，조립작업에 사용하는 바이스， 본체는 주철 또는 주강제. 각 동형과 원동형이 있으며 소형인 것을 대 바이스(bench vice)라고 한다. ②수직바이스[leg vice]작업대에 장착하여 주로 간단한 단조작업 및 손다듬질 일에 가공물을 물리는 바이스. 주둥이는 양각(兩脚)의 중앙에서 핀으로 연락하고 있으므로 그 벌림은 항상 평행하지 않다. 본체는 단강제(锻鋼製)，구축(口軸)은 3~6.

바이어스[bias] ： 전자관이나 트랜지스터의 동작 기준점 (control point)을 정하기 위하여 신호전극 등에 가하는 전압 또는 전류. 이 전압을 독립적인 전원에서 주는 것을 고정바이어스，회로의 동작전류를 이용해서 만드는 것을 자체바이어스라 한다.

바이어스플라이타이에bias ply tire] ： 카카스의 코드가 비스듬히 배치된 타이어.

바이오가스[biogas] ： 액상가축분뇨를 혐기성 처리하여 얻어지는 가스.

바이오디젤[Bio Diesel] ： 식물성 유지(쌀겨，폐식용유，유채유 둥)와 알코올을 반응시켜 만든 지방산메틸에스테르로서 순도가 96.5% 이상인 것을 말한다.「석유 및 석유대체연료 사업법」 제24조제2항의 규정에 의하여 산업자원부장관이 고시하는 경유 품질기준에 적합하도록 혼합사용. 바이오디젤 혼합유(자동차용 경유 80%와 바이오디젤 20%를 혼합한 연료. ''BD20" 이라 한다).

바이오매스[biomass] 생물체의 양을 중량 또는 에너지량으로 나타낸 것으로 생물량，생물체량 이라고도 하며 고갈되지 않는 바이오에너지원으로 주목받고 있음

바이오센세biosensor] ： 유기화합물의 계측을 위해서 고안된 센서로서, 측정하기 원하는 성분에 선택적으로 반응하는 효소나 미생물을 1차 변환기로 하고，그 반응 물질의 반응량을 다시 전기적 신호로 바꾸는 2차 변환기로 이루어짐.

바이오시스템[biosystems] 바이오시스템은 단수로는 하나의 생체 시스템으로 개별적인 식물체나

동물체 또는 인체를 의미하며 복수로는 식물을 생산하는 시스템，가축을 생산하는 시스템， 미생물을 활용하는 시스템 등을 총칭함.

바이 오시 스템공학 [biosystems engineering] 바이오시스템공학이란 농업 공학，농업기계 공학 또는 농업생물공학과 유사하게 시용되는 학문 또는 학과의 명칭으로 생물을 생산，가공，활용하는데 기계，전기，정보, 화학 등의 공학기술을 접목시키는 응용공학의 한 분야.

바이오필테biofilter] ： (오수의 호기성 처리 또는 악취를 품은 공기를 정화함에 있어서) 오니 또는 악취원를 부착하여 미생물이 분해하는 것을 기본으로 하는 여과기 또는 여과재료.

바이트[cutting tool] ： 주로 선반이나 플레이닝머신에서 금속절삭에 사용하는 커터. 바이트전체를 고속도강으로 만들기란 불경제가 되므로 삽입바이트를 바이트홀더에 삽입해서 사용한다. 또 고속도강이나 초경합금의 소편(小片, tip)을 공구강의 태금에 납 접합한 날 붙임 바이트도 사용된다.

바이패스[by-path, bypass] ： 분기로(分岐路)，분기관. 주로에서 분기하여 병행해서 다시 주로에 연락할 수 있는 분기로 또는 주관(main pipe)에서 분기하여 다시 주관에 복귀하는 분기관. 도중에 설치하는 밸브를 바이패스밸브(bypass valve)라고 한다.

바인데binder] ： 곡물을 예취(채取)하여 결속 끈으로 묶어서 기체 밖으로 방출시키는 보행형 예취결속기. 용도는 미맥수확작업용.

바코드[bar code] ： 문자를 표시하는 코드로 여러 가지 두께의 평행한 선으로 구성되며, 상품의 포장지나 꼬리표에 인쇄되어 가격이나 특성 둥을 나타내는 데 사용.

박막양액재배[薄膜養液栽培，untrient film culture(NFC)] ： 재배조를 1/50-1/100^ 경사를 주어 배양액을 자동적으로 얕게 흘려 순환시키며 재배방법으로 주로 엽채류에 적합.

박층건조[薄層乾燥，thin layer drying] ： 피건조물의 층을 통과하는 열풍의 열역학적 상태의 변화가 일어나지 않을 정도의 얇은 층을 박층이라 하며，박층의 건조과정. 보통 곡물의 경우 2~3입자 정도의 층을 박층이라 함.

박층건조모형[薄層乾燥模型，thin layer drying model] ： 박층 또는 단립의 재료의 건조속도를 나타내는 방정식. 단립건조방정식 또는 박층건조방정식.

박피기[剝皮機 debarker] 나무 또는 나무의 일부분으로부터 수피를 제거하는 임업기계.

반경류형[半徑流形，radial flow type] ： 작동유체의 흐름이 방사방향으로 흐르는 형태.

반경방향추력[半徑方向推力, radial thrust] ： 양수를 할 때 양수기의 밸런스가 완전하게 맞지 않아 축을 좌우로 진동시키는 힘.

반노크성[反-, antiknock quality] ： 노크를 방지하는 성질.

반달키[woodruff key] ： 특수키의 일종. 반달형의 키. 자동차나 공작기계 등의 너무 힘이 걸리지 않는 작은 지름의 축에 사용된다.

반달키홈커테woodruff key seat cutter] ： 엔드밀의 일종. 반달 키의 축의 키 홈을 깎는 데 사용 되는 밀링커터.

반도체[半導體, semiconductor] ： 도체와 절연체의 중간에 속하여 어느 조건에서만 전류가 흐르는 물체. 낮은 온도에서는 거의 전기가 통하지 않으나 높은 온도에서는 전기가 잘 통한다. 실리콘(S0，

게르마늄(Ge), 셀렌(Se) 따위가 있으며 정류기(整流器), 다이오드, 집적 회로，트랜지스터 따위의 전자 소자에 널리 쓴다. N형 반도체，P형 반도체. 불순반도체.

반복성[反復性，repeatability] ： 같은 조건에서 다수의 계측을 했을 때 동일한 결과가 나오는 정도.

반사센세反射-，reflex sensor] ： 감지를 할 때 송신분에서 나온 신호가 물체에 반사되어 수신부로 들어가는 구조로 되어있는 센서로 반사형광센서，반사형 초음파 거리계 둥이 있음.

반사율[反射率，reflectance, reflectivity] ： 입사된 빛에너지의 강도에 대한 반사된 빛에너지의 강도의 비. 반송.

반사판[反射板，reflective plate] 농기계가 야간에 도로주행시 일반차량이 농기계가 도로에 있음을 쉽게 확인하기 위한 안전보조장치로서 동력을 이용하지 않지만 차량의 전조등 빛을 잘 반사 하도록 만들어진 판으로서 반사등，반사표지판으로 불리기도 함

반수치사량[半數致死量, lethal dose 50%/LD,0] ： 농약의 유효성분의 입이나 피부로 전달되었을 때，실험 대상동물의 50%를 죽일 수 있는 실험동물 체중 당 유효성분양을 뜻하며 단위는 mg/kg이며 LD50으로 표기함.

반스크레페barn scraper] ： 프리스톨 우사의 분뇨배출기계로서 델타형과 리지드형이 있다.

반시계방향[反時計方向，counter-clockwise] ： 시계 바늘이 움직이는 방향과 반대 방향을 말하며, 전동기 등의 회전 방향을 나타내는 데 쓰임.

반장착식[半裝着式，semi-mounting type] ： 작업기와 트랙터를 연결하는 방식의 하나로서 트랙터가 작업기 중량의 일부를 지지하고 작업기 지지륜이 나머지를 지지하도록 연결하는 방식.

반장착형작업기[半裝着型作業機，semi-mounted implement] ： 작업기 무게의 일부는 트랙터에 의해 지지되고 나머지는 작업기의 차륜에 의해 지지되며 농작업을 수행하는 작업기.

반전각[反轉角，reversing angle] ： 경심의 85%에 상당하는 수평면이 몰드보드에 표면을 자르는 선과 플라우의 진행방향과 이루는 각.

반전기[反轉機，tedder] ： 사일리지용 건초를 만들 때 예취된 목초의 건조를 촉진시키는 동시에 균일건조를 촉진하기 위해 목초를 뒤집는 축산용 기계.

반전작용[反轉作用，reversing action] ： 쟁기 또는 플라우의 보습으로서 절단한 토양.덩어리를 뒤집어 엎는 작용.

반전조절장치[反轉調節裝置, reverse adjusting device] ： 쟁기 또는 플라우의 반전작용을 조절하는 장치.

반전집초기[反轉集草機，rake tedder] ： 농용트랙터 부속작업기. 볏짚이나 건초를 베일러 작업이 쉽도록 모아주거나，건조를 하기 위하여 펼쳐주는 작업기. 적용마력은 30마력이상.

반지름게이지[半-，radius gauge] ： 하나의 강편(鋼片)에 외환과 내환이 붙어 있고 각종 치수의 것이 1조로 된 것. 면의 원형 측정에 사용된다.

반크리 너.[barn cleaner] ： 스톨우사의 분뇨배출기 계로서 체 인형과 쇼틀스트로그형 이 있다.

받침날[ledger plate, lower knife] ： 모워의 왕복절단작용을 하는 나이프 섹션(knife section)에 밀착하여 가위의 한쪽 날 역할을 하는 고정 날. 핑거 또는 핑거바에 고정되어 있다.

발광다이오드[發光-, light emitting diode/LED] ： 발광소자. 전기적인 에너지를 빛으로 바꾸는

다이오드. 순방향(順方向)으로 전류를 흐르게 하면 빛을 발생하며，수명이 백열전구의 10배 이상으로 반영구적이고，낮은 전압에도 빛을 낸다. LED는 조그마한 표시등으로 사용되고 있다.

발근기[拔根機, stumper, grabbing machine, stump puller] ： 보통 소형의 권취식 또는 윈치식의 뿌리를 뽑는 기계. 관리기 및 트랙터용 부착기종이 있다.

발브레이크[foot brake] ： 발로 페달을 밟는 힘을 적당한 방법으로 확대해서 브레이크로 사용하는 장치. 이 페달을 브레이크 밟음판(brake treadle)이라고 한다.

발아전살포[發芽前撒布，pre-emergence application] ： 작물이나 잡초가 발아하기 전에 제초제를 처리하는 살포방식.

발아투살포[發芽後撒布，post-emergence application] ： 작물이나 잡초가 발아한 후에 제초제를 처리하는 살포방식.

발열량[發熱量，calorific value] ： 단위량의 연료를 완전연소 시켰을 때의 연소열량. 연료의 구비 조건 중 가장 중요. 고위 • 저위 발열량.

발전기[發電機，generators] ： 엔진의 회전력으로 발전을 하며，교류발전기(A.C발전기/Alternate, Alternate Current Generators), 직류발전기(D.C발전기/Generator, Direct Current Generators)가 있다. 농업용 기계에서 발전되는 전기는 보통 교류전기이나 정류기로 정류하여 직류로 충전 된다.

발토판[發土板，mouldboard] ： 몰드보드는 쉐어로 일군 역토를 곡면에 따라 들어 올려지고 한 쪽 으로 뒤집어 반전을 시키는 이체부위이며，경운된 흙을 반전，파쇄，던져짐 등을 한다.

발톱바퀴구동[-驅動，ratchet drive] ： 발톱과 발톱바퀴로 된 구동방식. 발톱의 요동운동에 의해서 발톱바퀴에 간헐적으로 회전운동을 부여하는 것.

발효열[酸酵熱，composting heat] ： 유기성폐기물을 호기성처리 할 때에 발생되는 현열.

방사율[放射率，emissivity] ： 같은 온도에서 이상적인 흑체가 발산하는 에너지에 대한 실제적인 물체가 발산하는 에너지의 비.

방상팬[防霜- fans for anti-frost] 기온이 영하로 조금 내려가는 경우 지층 상부의 따듯한 공기를 작물 방향으로 불어 내려 작물이 서리피해를 입지 않도록 하는 송풍기

방습제[防濕劑，vapor proofing material] ： 용기내의 습기를 흡습하여 공기를 건조한 상태로 유지시켜 주는 재료. 실리카겔과 같은 물질이 이에 해당된다.

방습층[防濕層，vapor barrier] ： 수분의 침투를 단절할 수 있는 층. 농산물의 저장 특히 곡물의 저장에 수분의 침투는 치명적인 해를 가져온다. 콘크리트 빈과 같은 곡물의 저장시설에는 이러한 문제를 방지할 수 있는 방습층을 설치를 한다.

방습평형함수율[防濕平衡含水率，desorption equilibrium moisture content] ： 물질이 주위 공기로 수분을 방출하여 물질 내부 수증기 분압과 주위 공기의 수증기 분압이 평형을 이루었을 때의 함수율.

방전[放電，discharge] ： 대전체(帶電體)가 전하(電荷)를 잃는 과정. 충전되어 있는 전지로부터 전류가 흘러 기전력이 감소되는 현상을 말하나 좁은 뜻으로는 기체 등 절연체가 강한 전기장 에서 절연성을 상실하고 전류가 그 속을 흐르는 현상을 말한다. 방전에는 절연체가 기체인

농•업■기•계■용•어■집 103

경우 기체방전，기체를 저압(lrrnnHg 정도 이하)으로 할 경우에 특히 일어나기 쉬운 데 이때의 방전을 진공방전(vacuum discharge), 극히 낮은 압력인 0.5mmHg 정도에서 기체를 수cm 채운 진공관에 전극을 놓고 높은 전압을 가하면 전류가 흐름에 따라 글로(희미한 빛)가 발생한다. 이러한 현상을 글로방전[glow discharge], 극 사이의 부분적인 방전이 일어나 빛이나 소리를 내는 코로나방전[corona discharge], 극 사이의 전역(全域)이 방전하고 있는 아크방전[arc discharge], 불연속적 과도현상[옮아가는 현상]으로서 불꽃방전[spark discharge]이 일어나기도 하며，전기장이 불균일하면 무성방전인 코로나방전[corona dischargeH 일어난다.

방전율[放電率，discharge rate] ： 전지의 방전율은 기전력이 방전종지전압(기전력 1.75V 이하)으로 내려가기까지의 시간을 그 방전율이라 하고 납축전지에서는 방전율이 10시간，용량 20Ah를 표준으로 한다.

방전종지전압[放電終止電塑, final discharge voltage] ： 축전지의 방전 한계 전압으로 20시간율의 전류로 방전하였을 경우 방전종지전암은 1셀 당 1.75V이므로 12V용은 10.5V이다.

방제[防除，pest control] ： 병해충과 잡초로부터 농작물을 보호하는 행위를 말하며，이는 농작물의 보호에 가장 큰 비중을 차지한다. 병해충의 방제법에는 품종개량 및 윤작과 같은 농업적 방법， 농약을 사용하는 화학적 방법，천적을 이용하는 생물학적인 방법，그리고 기계나 기구로 환경을 변화시키는 기계적인 방법이 있다. 그러나 일반적인 의미에서 방제란 농약살포를 통한 병해충 및 잡초로부터 식물 보호를 뜻한다.

방제기[防除機, pesticide applicator, control machine] ： 병해충 방제를 위해 사용되는 각종 기계 또는 기구를 통칭하며 동력분무기，동력살분무기，토양소독기，공기운반분무기 등의 복잡한 기계로부터 도포기와 같이 간단한 형태의 기계 또는 공기자루형 살분기나 훈증장치와 같은 도구가 있음.

방진방수[防塵防水，dust proof and water proof] ： 먼지나 물이 들어오는 것을 막음.

방책[防概，barrier] ： 레일，울타리，프레임 또는 이와 유사한 보호 장치.

방청유[防鏡油，rust preventive oil] ： 금속 표면에 기름 보호막을 만들어 공기 중의 산소나 수분을 막는 오일로, 금속제품의 보관 • 수송 • 보존 등의 특정기간 동안 녹스는 것을 방지한다. 방청유(KS 녹방지유)에는 용제희석형，페트롤레이텀(petrolatum)상，윤활유형，그리스상 등의 형상이 있으며，윤활유형에는 일반 기계용 및 내연기관용으로 구별된다.

방청제[防銷劑, rust inhibitor] ： 금속이 부식하기 쉬운 상태일 때 첨가함으로써 녹을 방지하기 위해 사용하는 물질

방향제어밸브[方向制御directional control valve/DCV] ： 유압 제어 밸브로 유압 실린더，유압 모터 등과 같은 유압 액추에이터의 시동，정지，방향의 전환 및 가 • 감속 등 넓은 의미에서 운동속도를 제어하는 밸브를 총칭. 방향전환 밸브.

방향지시등[方向指示燈, winker] ： 윙커, 플래셔，또는 턴 시그널램프라고도 한다. 스위치에 의해 램프회로가 닫히면, 그 일부에 있는 바이메탈식의 개폐기가 작용하여 램프가 점멸 한다. 좌 • 우 방향을 알림.

배관도[配管圖，piping diagram] ： 물 . 공기 . 증기 • 가스 • 기름 등의 파이프 종류별 • 굵기 • 설치

위치의 배치 및 접속 상태를 나타내는 도면.

배관시설[配管施設，piping system] ： 유체의 이송，조절을 위하여，파이프와 연결구(유니온，엘보， 리듀서，밸브류)로 구성한 시설물.

배기[排氣, exhaust, exhaust gas] ： 내연 기관 등에서 연료를 연소한 후 가스를 밖으로 배출하는 일.

배기가스[排氣-，exhaust gas] ： 연료가 실린더 내에서 연소한 후 대기 중으로 배출되는 가스.

배기관[排氣管，exhaust pipe] ： 과급기，배기 다기관 또는 엔진 실린더로부터 배기가스를 제거 하는 관.

배기다기관[排氣多岐管，exhaust manifold] ： 각 실린더에서 나오는 배기가스를 모아 배기관으로 보내는 역할을 하는 것.

배기소음[排氣騷音，exhaust noise] ： 엔진의 배기구에서 내 쁨는 시끄러운 소리.

배기소음기[排氣騷音機, silencer(exhaust), muffler(exhaust)] ： 배기 소음을 감쇠시키기 위한 장치.

배기 행정 [排氣行程, exhaust stroke] ： 피스톤이 하사점에서 상사점으로 상승하면서 배기밸브를 통하여 폭발했던 가스를 대기 중으로 배출시키는 행정.

배럴(플런저)[sleeve, plunger barrel] : 내부에서 플런저가 왕복운동 하는 통.

배럴[barrel] ： ①동체. ②배럴(單位) 석유의 용량을 측정하는 영국단위.

1배럴 = 42미 갤런，35 영 갤런이며，약 159L = 4/5드럼 = 0.081 石.

배럴형캠[-型-，barrel cam] ： 원통캠의 홈을 가변 할 수 있게 한 캠을 말한다.

배빗메탈[Babbit metal] ： 발명자 아이작 베빗(Isaac Babbit)의 이름을 따서 붙인 명칭. S„70~ 90%, Sb 7-2%, Cu 2-10%를 주성분으로 하는 베어링메탈. 고온 • 고압에 견딜 수 있고 점성이 강하며 고속하중용 베어링으로서 사용된다.

배선도[配線圖, wiring diagram] ： 전기 기기의 설치 • 크기 • 길이 • 굵기와 방법 등 전선의 배치 상태를 나타내는 도면.

배수[排水, drainage] ： 어느 구역에서 과잉지표수 및 지하수를 구역 밖으로 빼내는 것.

배수곡선[排水曲線, backwater curve] ： 댐과 같은 구조물에 의해서 상류수면이 상승하거나 낙차공 등에 의해 상류수면이 저하하는 것과 같이 하류의 흐름상태가 상류에 영향을 주는 것을 배수라 하고 배수현상을 나타낸 수면의 종단곡선을 배수곡선이라 함.

배수구[排水□，draining ditch] ： 지구내의 잉여수(剩餘水)나 불필요한 물을 배수할 곳으로 송수 하는 수로.

배수량[排水量，displacement] ： 일정배수면적으로부터 단위 시간에 배출되는 양.

배수콕[排水-, drain cock] ： 배수 콕은 장치 안의 액이나 응결수를 배출시키기 위한 콕.

배습[排濕，desorption] ： 수분을 흡습하는 것을 말한다. 농산물은 장기간 대기 중에 방치를 하게 되면 농산물은 주위의 조건 즉 상대습도와 온도에 따라 수분을 홉습(adsorption) 또는 배습을 하게 된다. 다시 말해서 농산물 주위 공기의 상대습도가 농산물의 평형상대습도 보다 낮으면 농산물은 평형함수율까지 감소를 하게 되는 데 이를 배습이라 함.

배압[背壓, back pressure] ： 배기밸브 직후의 배기관내의 평균압력. ②배기가스가 받는 배출저항.

베어링[bearing] ： 축수(軸受). 회전축의 저널(journal)부를 지지하는 기계요소의 하나.

베어링케이싱[bearing housing, bearing case] ： 베어링을 내장하는 케이스.

배유장치[排油裝置，oil drain system] ： 엔진오일을 교환할 때 오일을 빼어 내는 장치.

배종롤레排種-，seed metering roller] ： 파종기에서 종자를 호퍼에서 정해진 파종량 만큼 일정하게 배출해 주는 롤러. 구멍롤러，홈롤러식이 있음.

배종장치.[排種裝置，seed metering device] ： 종자를 일정한 양만큼 일정하게 배출해주는 장치. 롤러식，원판식，컵식 등이 있음.

배종판[排種板，seeding plate] ： 점파용에 많이 쓰이며 원판에 일정한 크기의 홈을 만들어 종자가 일정한 양만큼 떨어지도록 된 판.

배지[培地，culture medium] 버섯，미생물 또는 동식물의 조직을 배양하기 위하여 배양체가 필요로 하는 영양물질과 소량의 특수한 목적을 위한 물질 즉 탄소원 _ 질소원 • 무기 염류 • 발육인자 (비타민류) 등을 넣어 혼합한 것.

배진관[排塵管，dust ejector tube] ： 탈곡기의 배진구로 통하는 관으로서 급실에서 소량의 검불 동이: 송풍에 의해 이 관을 통하여 밖으로 배출된다.

배진구[排塵口, dust outlet, chaff outlet] ： 탈곡기에서 3번구라고도 하며, 급실 내에서 짚, 검불과 섞여진 곡립 등이 수망과 체에 의해 곡립은 2번구로 검불은 풍구의 바람에 실려 3번구에 떨어지도록 하여 선별한다.

배진구손실[排塵□損失，chaff outlet grain loss] ： 배진구(3번구)에서 배출되는 짚 부스러기 중에 혼입되어 손실되는 곡림.

배진판[排塵板, chaff disposing plate] ： 탈곡기의 급실과 배진실 사이에 설치된 경사진 판으로 핸들이나 또는 페달 등으로 개폐하여 배진물의 양을 조절하는 역할을 함.

배추수확기[-收獲機, cabbage harvester] ： 배추를 수확하는 데 사용되는 기계로 배추의 경부를 집어 인발하고 뿌리를 잘라 적재하는 일관수확 방식의 채소수확기.

배출량안내관[排出量案內管，discharge tube] ： 배출된 종자를 지상으로 유도하는 관.

배출량조절판[排出量調節板，discharge rate control plate] ： 종자의 배종량을 조절할 수 있도록 된 판.

배출원통[排出圓筒, outlet cylinder] ： 원통 마찰식정미기의 원통 선단에 붙어 출구의 ■덮개와 상대적인 저항을 일으키는 부분.

배출호스[排出-，drain hose] ： 물을 밖으로 빼내는 데 사용하는 호스.

배터리[battery] ： 전기 에너지를 화학적 에너지로，화학적 에너지를 전기적 에너지로 바꿀 수 있도록 만든 장치. 축전지(蓄電池). 이차전지(二次電池). ②전기 에너지를 화학 에너지로 바꾸어 모아 두었다가 필요한 때에 전기로 재생하는 장치.(“밧데리”는 틀린 표기).

배터리식계새-式鶴舍, battery type poultry house] ： 양계케이지를 3~4층으로 배치한 것으로 닭을 가두어 기르는 계사.

배토[培土, ridging, hilling] ： 작물뿌리의 지지력을 강화시키기 위해 작물사이에 흙을 북돋아 주는 중경작업의 일종.

배토기[培土機，ridger] ： 땅을 갈면서 흙을 양쪽 또는 한쪽으로 몰아 골이 생기도록 하는 기계.

두둑성형기.

배토깊이[培土-，hilling depth] ： 배토작업을 한 후 골의 깊이.

배토판[培土板，fmrower，hiller] ： 배토기에 붙어 있는 판으로 흙을 양쪽 또는 한쪽으로 밀어내는 역할을 함.

배토폭[培土幅，hilling width] ： 배토작업을 한 후 좌우측의 높은 이랑과 이랑사이의 너비.

배토플라우[培土-,'hilling plow, listing plow] ： 양배토(兩培土) 또는 편배토(片培土) 플라우로 나 뉘어 지며 중경배토 및 시비구를 만드는 데 이용됨.

배합살포[配合撒布，mixture application] ： 소량의 약액을 다른 물질에 섞거나 살포하여 배합시켜 살포하는 방법으로 배합은 작업 중 또는 작업 전에 이루어짐.

백기에back gear] ： 선반의 주축대에 붙이는 기어장치. 주축과는 달리 백기어 축에 끼워지며， 돌리면 임의로 주축과 단속되어 단차(段車)에 의한 주축의 회전속도 변화 수를 두 배로 할 수가 있다.

백래시[backlash] ： 피치원에서 측정하여 한쪽 기어의 잇폭과 상대 기어의 잇날 두께와의 차이 즉 틈새

백미[白米, white rice] ： 쌀. 희게 쓿은 맵쌀. ‘흰쌀’로 순화.

백미레back mirror] ： 자동차용의 후사경(後寫鏡). 정확하게는 리어 뷰 미러(rear view mirror), 운전자가 앞을 향한 자세로 뒤쪽을 확인할 수 있도록 고안된 것，현재 한국의 자동차 보안 기준으로는 차 실내에 1개，좌우 펜더 위에 각 1개씩 3개의 백미러를 비치하고，뒤쪽 50m를 확인할 수 있어야 한다.

백심가단주물[白心可锻禱物，white heart malleable casting] ： 백선주물(白鉄禱物)을 탈탄제와 함께 어닐링로(爐)에 채우고 장시간 고온으로 가열한 후 서서히 냉각하여 탈탄함으로써 가단성을 부여한 것. 두꺼운 것은 내부가 백선철(白鉄鐵) 그대로 남는다.

백업링[back up ring] : 백 업 링. 펌프 등에서 70kgf/cirf 이상의 유압이 작용하면 0링이 변형되어 틈으로 파고드는 현상이 생긴다. 이를 막기 위해 링을 유압이 작용하는 반대쪽 즉 0링 뒤에 넣는다.

백테이페back taper] ： 리머나 드릴은 공벽(孔壁)의 마찰을 적게 하기 위해 선단에서 생크 쪽으로 갈수록 직경을 작게 하고 있다. 이것을 백 테이퍼라고 한다.

백호[back hoe] ： 백 호. 끝에 버킷을 단 암(arm)을 트랙터에 설치한 셔블(shovel)계 굴착기의 한 가지로 기계의 위치보다 밑의 굴착에 사용되며 로프식과 유압식이 있다. 일명 드래그 셔블 (drag shovel). 풀 셔블(pull shovel)이라고도 한다.

밴드건조기 [-乾燥機，band dryer] ： 벨트건조기.

밸러스트[ballast] ： 총 하중 또는 하중분포를 변화시키기 위한 목적으로 가감될 수 있는 질량.

밸런스웨이트[balance weight] ： 평형추(平衡鍾).

밸브[valve] ： 변(弁). 유체를 통과시키거나，막거나 또는 유체 유동을 제어하기 위하여 통로를 개폐할 수 있는 가동 기구를 가지는 기기의 총칭(KS 밸브 용어).

밸브간극[-間隙，valve clearance] ： 장봉형 밸브의 경우는 밸브 팁과 로크 암 사이의 간극，사이드

밸브형은 밸브팁과 태핏사이의 간극을 말한다.

밸브개폐시기[-開閉時期, valve timing] ： 흡기 • 배기 • 소기밸브 등을 개폐하는 시기이며，보통 사점으로부터의 크랭크 각도로 표시한다.

밸브겹침[valve overlap] ： 밸브 중첩(重叠). 상사점 부근에서 흡 • 배기 밸브가 동시에 열려있는 기간이며, 보통 크랭크 각도로 표시한다. 밸브 닫힘시기[valve-closed time] ： 흡기 • 배기 . 소기 밸브 등이 닫히는 시기이며，보통 사점으로부터의 크랭크 각도로 표시한다.

밸브마진[valve margin] ： 밸브헤드와 밸브페이스 사이의 두께.

밸브스템[valve stem] ： 밸브가 실린더 블록이나 실린더헤드에 설치한 밸브가이드 내에서 왕복 운동을 하는 부분.

밸브스프링리테이네valve spring retainer] : 밸브 스프링 리테이너는 밸브축의 한 끝에 장치된 작은 원판. 스프링을 고정하고 스프링의 힘을 밸브 축에 전달한다.

밸브스프링리테이너로크[valve spring retainer lock] ： 밸브 스프링 리테이너를 잡아주는(支持) 것.

밸브열림시기[-時期，valve-opening time] ： 흡기 ■ 배기 • 소기 밸브 둥이 열리는 시기이며，보통 사점으로부터의 크랭크 각도로 표시한다.

밸브오버랩[valve overlap] ： 밸브 겹침. 밸브 중첩.

밸브페이스[valve face] ： 밸브가 밸브시트에 밀착되어 연소실의 연소가스를 밀봉하는 부위.

버거스모형[-模型, burgers model] ： 점탄성 물체의 크리프 거동을 표시하는 데 주로 사용되는 레올러지 모형의 일종. 스프링과 선형감쇠기(dashpot)가 직렬로 연결되고 다시 여기에 캘빈 요소(Kelvin element)를 직렬로 연결시킨 4요소 모형의 일종.

베burr] ： 금속재료를 절단할 때나 구멍 뚫기 하는 경우, 절단면 가장자리에 거친 흠이나，바이트 절삭면의 까칠까칠한 자국.

버네burner] ： 기체 • 액체연료，미분탄을 연소시키기 위한 기구의 총칭. 연료와 공기를 적당량 혼합해서 그 분출구에 점화한다.

버니싱[burnishing] ： 특수가공법의 하나. 보링 또는 연삭한 구멍에 소입강구(燒入鋼球)를 압입하여 표면의 요철을 없애고 다듬질하는 방법. 정도(精度)는 그다지 좋지 않으나 가공이 간단하며 표면이 굳고 단단하게 된다.

버니에vernier] ： 부척. 눈금자를 써서 길이를 젤 때에 주척의 한 눈금사이를 1/10，1/2'0까지 정확 하게 읽어내기 위하여 사용하는 부척.

버니어깊이게이지[vernier depth gauge] ： 버니어가 붙은 깊이게이지.

버니어캘리퍼스[vernier calipers, slide -] ： 버니어 캘리퍼스. (속칭)노기스[nogisu, 일에. 노니우스 [Nonius 독일에. 현장용 정밀 측정공구의 하나，직선 자와 캘리퍼스를 하나로 하여 어미자 (主尺)와 아들자(副尺)로 되어 있으며，주척의 한 눈금 미만의 작은 치수는 부측을 이용하여 읽을 수 있으며，사용하기에 매우 편리한 측정기구로, 길이，내경 • 외경，두께，구(球)，깊이를 측정할 수 있다. 벌렸다 좁혔다 할 수 있는 기구의 두 부분 사이에 물체를 끼워 아들자와 어미자의 눈금으로 잰다.

버닝[burning] ： 과열보다 더 고온으로 되어 750~80CTC 이상까지 온도가 상승하는 것. 소손이라

고도 하며 버닝은 연강의 결정립의 변화가 현저하고 탄소의 일부가 완전히 변화하여 어떠한 열처리를 해도 그 성질을 회복할 수 없다.

버밀[burr mill] ： 원판 마찰 분쇄기의 일종으로 하나의 정지된 원판과 회전원판으로 구성이 되어 있다. 원료가 두 개의 원판 사이로 투입이 되면 마찰과 전단에 의해서 분쇄가 되는 데 투입량이 충분하지 못하면 분쇄는 주로 전단에 의해서 이루어지고，투입량이 원판의 홈에 꽉 찰 정도 이면 전단과 합축에 의해서 분쇄가 되며，너무 많이 투입이 되면 분쇄기의 효율이 떨어지고 과열 문제가 발생을 한다.

버섯배지살균기[-殺菌機，Mushroom Sterilizer] ： 버섯종균을 키우는 배지(흙，섬유 혼합물)를 고열 또는 증기로 유해세균을 살균 처리하는 기계. 용도는 살균작업.

버섯배지탈면기[-脫綿機] : 버섯 배지용 솜을 부풀려 흙과 혼합이 용이하게 하고 통기성을 높여주는 기계. 용도는 버섯 배지 탈면작업.

버섯종균분쇄기[種菌粉碎機，Mushroom Crusher] ： 원형톱 및 회전돌기를 고속 회전시켜 버섯 종균 병을 절단，분쇄하여 병과 베지를 분리하는 기계. 용도는 종균병 파쇄, 베지 재활용.

버섯재배시설[-栽培施設，mushroom growing facilities] ： 버섯의 생육에 적합한 환경조성을 위하여 재배사, 가온설비，가습설비，환기설비，채광 및 차광설비 등을 갖춘 시설.

버제buzzer / BZ] : 전자석의 코일에 단속전류(斷續電流, interrupted current)를 흘려서 철편(鐵片)의 진동에 의해 소리가 울리는 장치. 벨 대신에，또는 통신방면에 사용되며 한편 그 울리는 소리를 이용해서 신호로 한다.

버켓[bucket] ： ①수차의 주위에 물을 받기 위해 장착한 컵형의 물받이. 재료는 주강 • 포금제. ②곡식 컨베이어에 부착되어 낟알을 담아 운반하기위한 바구니모양의 장치. ⑤기중기 • 굴착기 등의 붐 끝에 장착하는 작업기의 하나로 흙，모래 따위를 퍼 올리는 통

버켓펌프[bucket pump] ： 피스톤에 토출밸브를 갖춘 왕복펌프의 일종으로 가정에서 우물에 설치 하여 손으로 눌러 물을 퍼 올렸던 펌프

버킷[bucket] ： 수차의 주위에 물을 받기 위해 장착한 컵형의 물받이. 재료는 주강 • 포금제. ©곡식 낟알을 바구니모양에 담아 운반하기위해 컨베이어와 같이 사용되어 지는 장치. ⑤ 기중기 • 굴착기 등의 끝에 붙어 흙，모래 따위를 퍼 올리는 통.

버킷펌프[bucket pump] ： 피스톤에 토출밸브를 갖춘 왕복펌프의 일종으로 가정에서 우물에 설치 하여 손으로 눌러 물을 퍼 올렸던 펌프.

버킷엘리베이테bucket elevator] ： 벨트 컨베이어와 체인 컨베이어를 특수하게 응용하여 만든 것 으로 무한궤도상의 벨트 또는 체인을 이용한 운반대에 많은 버킷을 달고 구동축에 의해 움직이도록 되어 있으며，곡립 또는 입체를 수직 또는 60° 정도 경사진 곳까지 운반할 수 있다. 벨트에다 두께 0.5mm이상의 철판제 버킷을 15cm정도의 간격으로 부착한 것으로 60m/min 정도의 속도로 순환하고 위쪽에서 버킷이 뒤집어 질 때 곡림이 쏟아지게 한다.

버터플라이밸브[butterfly valve] ： 밸브 몸통 속에서 밸브대를 축으로 하여 원판 모양의 밸브 디스크가 회전하는 밸브(KS 밸브 용어). 나비형 밸브라고도 한다.

버퍼저장[-貯蔵, buffer storage] ： 특별한 목적의 저장이나, 일시적인 저장에 사용된다. 두개의

장치가 서로 데이터를 주고받을 때 서로간의 통신특성이 같지 않을 경우에 사용. 워드프로세싱 작업과 같은 경우 텍스트의 처리나 통신을 위해 일시적인 저장장치로 사용.

버프머신[buffing machine] ： 버프바퀴의 외주에 미세한 연마재를 붙인 뒤 이것을 회전시키면서 공작물표면에 대고 연마다듬질을 행하는 기계. buff(완충기, 연한 가죽).

버프연마[-研磨，buffing] ： 가장 값싼 연마법의 하나. 표면에 연마재를 붙인 뒤 회전시키면서 공작물표면에 대고 연마다듬질을 행하는 작업.

번식돈사[繁殖脉舍，breeding piggery] ： 분만돈사，임신돈사，육성돈사, 웅돈사(雄脉舍) 등의 총칭으로 침소，자돈방，운동장，배분소로 구성. 중앙부나 측면에 사료실을 배치하기도 함. 겨울철에는 자돈방 보온기 필요.

번식상[繁殖床，propagation bed] ： 분만틀(farrowing crate). 임신 말기의 돼지를 분만틀로 옮겨 이 분만틀 내에서 분만과 자돈포유를 시키도록 한다. 이 분만틀에는 평행봉과 비슷한 형상 으로 모돈이 일어서거나 눕기만 할 수 있고 돌아서지는 못함.

번식실[繁殖室, propagation house] ： 분만틀(faiTOwing crate)을 말한다. 주로 돼지의 분만실을 말하는 데 온도 및 환기조절이 잘 되게 시설을 해야 하고，이곳에는 분만틀과 자돈 보육상이 비치되어 있어 모돈을 시원하게，자돈을 따뜻하게 온도가 조절되도록 해야 한다.

벌류트스프링[volute spring] ： 벌류트 스프링은 띠강(帶鋼)을 죽순모양으로 감은 압축스프링.

벌류트펌프[volute pump] ： 임펠러의 회전에 의한 원심력으로 물에 속도에너지를 주고 이 속도 에너지를 압력에너지로 변환시켜 물을 양수하는 펌프. 원심펌프의 일종. @터빈펌프.

벌채기[伐採機，feller] ： 톱，도끼，체인소우 등의 나무를 베는 데 사용되는 기계.

범람노즐[犯濫-，flooding nozzle] ： 수압노즐의 한 형태로 고속으로 분사되는 물 제트(jet)를 곡면 으로 유도하여 퍼지게 유도하여 미끄럼 면이 끝나는 곳에서 유체의 속력과 얇은 두께로 인 하여 미립화 되도록 설계된 노즐. 토양처리에 널리 사용됨. 전향판 노즐.

범용트랙테沉用-，all purpose tractor] ： 다목적으로 사용할 수 있는 트랙터.

범주[範嘻，category] ： 카테고리(category)라고도 하며 같은 특성을 지닌 부류나 범위를 말한다. 트랙터의 규격은 견인출력 크기별로 범주가 규정되어 있다. (카테고리 I은 20~45ps，II는 40~ lOOps，III은 80~125ps 정도).

범페bumper] ： 차체를 보호하기 위해 차량의 앞이나 뒤에 설치하여 층격을 흡수하여 탑승자나 차체를 보호하는 역할을 수행함. 또는 이런 역할을 수행하는 기계부품. 완충기(緩衝器).

법선변형률[法線變形率, normal strain] ： 법선응력과 평행한 방향으로의 변형률.

법선응력[法線應力, normal stress] ： 힘이 작용하는 평면에 수직방향으로의 응력성분.

벙커사일로[bunker silo] ： 사일리지를 저장하여 두는 용기의 일종이다. 사일로의 벽은 널판자와 같은 것에 지주대를 대어 평평하게 만들고 안벽은 플라스틱 필름을 그리고 바닥은 콘크리트로 만들고，낮은 아래쪽은 막지를 않고 열어둔다. 탑형 사일로에 비하여 사일리지를 만들 때의 노력은 절약이 되지만 단시일에 만들어야 하는 문제점이 있다.

베드[bed] ： ①침대，②밑바탕，⑤대(台)，土台，기계，장치류를 바닥에 설치할 때 그 깔개로 하는 튼튼한 태. 높이가 낮은 판상의 베드를 베드플레이트(bed plate)라고 한다. ④베드[선반]주축대,

심축대, 왕복대를 올려놓은 상자형의 주철제의 대. 베드 면이 평평한 것을 영식, 산형인 것을 美式이라고 한다. 일반적으로 대형에는 영식，소형에는 미식을 채용하고 있다.

베르누이의정리[-定理，Bemoulli‘s theorem, -equation] ： 스위스의 베르누이가 1738년에 유체의 운동에 관해서 세운 정리. 점성이 없는 유체가 1개의 관내에 관절 없이 일정한 상태로 흐르고 있을 때 그 유로내의 어떤 점에서도 그 위치수로，압력수로，속도수로의 총합은 일정하다. 단, 이때의 유로의 마찰손실이 없도록 한다. 이것을 베르누이의 정리라고 한다.

베벨기에bevel gear, -wheel] ： 우산형의 바퀴에 이를 붙이 기어. 2축이 직각 또는 어떤 각도를 이루고 있을 때의 전동에 사용된다. 종류에는 스파이럴 베벨기어(spiral bevel gear), 스큐우 베벨기어(skew bevel gear), 더블 헬리컬 베벨기어(double helical bevel gear) 둥이 있다.

베어링[bearing] ： 회전운동 또는 직선 운동하는 죽을 지지하는 것. 베어링 면(bearing surface)과 축부의 접촉상태에 따라 평베어링 (plain bearing)과 구름베어링 (ball-and-roller bearing)으로 대별된다. 축수(軸受).

베어링메탈[bearing metal] ： 베어링의 마찰을 적게 하기 위해 사용하는 합금. 베어링 구멍 속에 끼워지는 통형의 부품이며 일반적으로 Sn • - Pb • Cu • Sb를 적당히 배합하고 있다. 배빗메탈 (Babbitt metal), 화이트메탈(white metal), 모넬메탈(Monel metal) 등은 베어링메탈로서 양호하다.

베어링스프레드[bearing spread] ： 베어링 스프레드는 케넥팅 로드 베어링(메탈)의 조립 전은 하우징 내경보다 0.5mm 정도 큰 것을 말하며，이는 조립했을 때 크러시에 따라 압축되어 안쪽으로 구부러지는 막고 외주의 밀착을 좋게 한다.

베어링스프링[bearing spring] ： 차량의 중량과 하중을 받는 원호형상(圓弧形狀)의 겹침판 스프링. 진동. 충격을 완화한다.

베어링크러시[bearing crush] ： 베어링 크러시는 베어링의 요동을 막고자 베어링(메탈) 외주를 하우징의 외주 보다 0.025〜0.05ram 크게 하여 베어링을 설치하고 볼트를 규정 토크로 죄었을 때 베어링 하우징에 완전 접촉되어 유막형성이 잘 되어 윤활과 열전도가 좋다.

베이클라이트[Bakelite] ： 석탄산，포르말린을 주원료로 하는 합성수지 이며，내식성，절연성이 뛰어 남. 절연제로 많이 사용하는 것으로 현장에서 “빼꾸라이트” 또는 “빼꾸”라고 부르기도 함. 베이클라이트는 발명자 [Leo Hendrik Baekeland (1863-1944)]의 이름에서 유래.

베이페vapor] ： 수증기 또는 상온에서 액체가 기체 형태로 존재하는 것. 어떤 액체나 미량은 공기 중에 베이퍼 상태로 존재함.

베이퍼록[vapor lock] ： 증기폐색. 기화기나 연료 분사 장치 등의 연료 장치에 연료 증기나 공기 등이 축적되어 연료의 공급을 방해하는 현상. ②제동장치의 유압식 브레이크 파이프 속에서 브레이크액이 기화하여 페달을 밟아도 푹신푹신하고 유압이 전달되지 않아 브레이크가 작동 되지 않는 것. ③액체를 사용하는 계통에서 열에 의하여 액체가 중기로 되어 어떤 부분에 갇혀 기능이 상실되는 것.

베인펌프[vane pump] ： 편심펌프. 펌프본체의 중심과 임펠러의 중심이 약간 엇갈려 있는 펌프로 유압펌프에 많이 사용됨. 회전펌프의 일종. vane은 깃(익/翼).

베일[bale] ： 볏짚，목초 등 조사료를 운반이나 가축에게 주기 편하도록 덩어리지게 한 것으로 원통형과 육면체형(사각형)이 있음

베일레baler] ： 볏짚, 목초 등을 일정량씩 끈으로 원통형，사각형으로 묶는 축산용의 작업기. (목초)결속기. 베일러의 종류는 원형 베일러(round baler), 사각 베일러(square baler)가 있다.

베일래퍼[bale wrapper] ： 베일 래퍼는 원통형 베일을 폴리에틸렌 성분의 스트레치 필름(stretch film)으로 밀봉하여 포장에서 사일리지를 만들 수 있는 기계.

베일챔베bale chamber] ： 베일러로 걷어 올린 목초를 압축결속하기 위한 챔버.

벡테vector] ： 크기, 방향 및 방향에 따라서 정해지는 양. 보통 이것을 도시하기 위해서는 크기 및 방향을 표시하는 선분을 긋고 그 방향에 화살표를 붙인다. 변위，속도，가속도，힘，운동량， 각운동량 등은 모두 벡터의 성질을 지닌 양이다.

벤딩롤[bending roll] ： 판재를 원통형상으로 감거나 큰 원형을 붙이는 데 사용하는 것으로서 3개의 롤로 되어 있다.

벤츠(Karl Friedrich Benz) : 독일의 기계기술자 . 자동차 발명자.

벤투리관[-管，venturi tube] ： 공기 통로 중에 좁은 통로부분을 벤투리관이라 하고，그 전후의 압력차로부터 유층을 측정하는 것으로 베르누이 정리를 이용한 것，기화기에서 공기가 벤투리관을 지날 때 속도는 빨라지고 압력은 낮아져 가솔린을 빨아올려지며 벤투리로 분출 되면서 부딪쳐 안개처럼 흡입관 쪽으로 공기와 섞여 보내진다.

벤투리구조[-構造，venturi system] ： 관로의 중간 부위의 한 부분의 직경을 작게 만들어 액체가 흐를 때 목부의 압력저하를 측정하여 유속 및 유량을 측정할 수 있도록 된 구조.

벤트탭[bent tap] ： 자루가 굽은 탭，U 자형인 것도 있다. 특수한 지지구(支持具)를 갖춘 자동 나사절삭기에 의한 너트의 다량생산에 사용된다.

벨로즈[bellows] ： 나선이 서로 평행하면서 물결모양으로 주름진 파이프로서 기기의 일부에 유연성， 밀봉성 등을 필요로 할 때 사용되는 신축이음.

벨척[bell chuck, cup] ： 벨형의 동체(洞體)에 4，6, 8개 등의 볼트를 방사상으로 심은 것.

벨트[belt] ： 벨트전동에 사용되는 평대상(平帶狀)의 것. 종류에는 가죽벨트，면 • 고무 • 배라터 고무 . 마 . 벨트 등이 있다. 단면에 따라서 평 . V벨트가 있다. 일반적으로 평벨트를 단순히 벨트라고 한다.

벨트건조기[-乾燥機, belt dryer] ： 열풍이 통과할 수 있도록 천공이 된 이송벨트 위에 피건조물을 얇게 적재하여 동력을 전달하는 것.

벨트구동[-驅動, belt drive] ： 벨트와 풀리 간의 마찰에 의해 동력을 전달하는 것.

벨트누르개[belt tighter] ： 벨트를 팽팽하게 죄는 장치.

벨트선별기[-選別機，belt separator] ： 순수한 표면 마찰을 이용한 선별기의 일종이다. 경사진 벨트는 아래쪽에서 위쪽으로 회전을 하며 벨트의 상부에서 선별을 할 곡물을 흘려보내면 둥근 곡물(마찰력이 작은 곡물)은 경사면 아래로 굴러 떨어지고，협잡물，동할립 등은 마찰계수가 크므로 벨트의 면에 붙어 벨트의 위쪽으로 붙어 벨트의 뒤쪽에서 제거가 된다.

벨트장력[-張力，belt tension] ： 벨트 전동에서는 벨트와 풀리의 마찰력으로 동력이 전달된다.

그러기 위해서는 벨트를 논리적인 길이보다 약간 짧게 하여 잡아당겨야 하며 이때 생기는 장력.

벨트전동[-傳動，belt transmission] ： 벨트구동.

벨트전동[-傳動，belt drive] ： 벨트구동(belt 驅動). 양측에 고정한 벨트 풀리에 벨트를 걸어서 생기는 마찰력을 이용하여 동력과 운동을 전달하는 장치. 속도비(velocity ratio)는 정확치 않으나 간단하고 변속이 용이하며 전동률도 좋으므로 널리 이용된다. 벨트를 거는 방법에 따라서 2개의 풀리가 같은 방향으로 도는 벨트를 오픈벨트(open belt), 벨트가 교차해서 2개의 풀리가 서로 반대방향으로 도는 벨트를 크로스 벨트(crossed belt)라고 한다. 벨트풀리를 피동축 풀리 하부에서 구동축 풀리 하부에 연결하여 상부방향으로 회전시킬 때 위쪽(上側)을 느슨한 측(이완측/slack side), 아래쪽(下側)을 팽팽한 측(긴장측/tight side)이라고 한다. 이것을 거꾸로 하면 미끄러지기 쉽게 된다.

벨트전동장치[-傳動裝置，belting] ： 벨트에 의한 전동(transmission)에 사용되는 장치. 보통 2축이 평행할 경우에 사용되는 데 평행하지 않아도 전동할 수 있다.

벨트컨베이에belt conveyor] ： 기계의 효율이 높고 재료의 손상이 적어 농산물의 평면 이동에 많이 사용되는 반송기. 재료는 주로 포제 벨트나 교무로 만들어 진 것이 많고 철강으로 만들어진 것도 있다. 이들의 벨트는 구동차와 종동차사이에 무한궤도식으로 평평하게 당겨져서 움직이게 된다. 벨트단면의 형태에 따라 평면형과 트로프(trough/V자 홈)형이 있다.

벨트풀리[belt pulley] ： 벨트 전동에 사용되는 나무 또는 주철제 바퀴. 조차(調車).

볘rough rice, paddy] ： 볏과 의 일년초. 벼의 열매.

벼도정수율판정기[-搞精收率自動判定機，Manless Rail Electronic Sprayer] : 제현율, 현백률 및 도정수율을 자동으로 동시 측정할 수 있는 기계. 용도는 미곡종합처리장 동에서 사용. 도정 수율관리, 양곡손실 예방. (쌍용기계 등 생산)

벼일으킴체인[raise-up chain, pick-up chain] ： 디바이더에 의하여 분리되어 처리영역에 들어온 쓰러진 벼를 세우고 흩어진 벼를 가지런히 하면서 지지해주는 역할을 할 수 있도록 플라스틱 으로 만든 돌기를 부착시켜 상하 스프로켓 사이에서 회전하도록 한 체인.

벼정선[-精選, paddy cleaning] ： 가공할 마른 벼에 섞여 있는 돌, 검불，깜부기，먼지 등의 이물질을 분리하는 일.

벼정선기[-精選機，paddy cleaner] ： 벼에 포함된 이물질을 제거하는 장치. 일본식 표현으로 조선기 라고도 함.

벼직파기[-直播機, paddy seeder] ： 벼를 이앙하지 않고 발아처리한 종자를 파종하는 기계로서 건답에서 트랙터 부착기로 개발된 건답직파기와 써래질한 습답에서 파종하는 담수직파기로 구분됨. 담수직파기는 원동기로 이앙기나 승용관리기를 사용하는 형태와 배부식 입제살포기 등을 이용하는 형태로 구분됨. ©농용트랙터 부속작업기(건답용). 발아처리한 벼 종자를 포장에 직접 파종하는 기계. 용도는 마른논에서 종자 파종작업용.

②동력경운기 및 관리기용(건답용), 동력이앙기용(담수용)，전용형(담수용)으로서 발아처리 된 종자를 포장에 직접 파종하는 기계. 용도는 종자 파종작업.

벼품위자동판정기[-品位自動判定機，paddy automatic examiner] ： 벼 속에 있는 내용물의 쌀

수율을 벗겨 현미율(제현율)을 자동으로 판정하는 기계. 용도는 벼 생산자와 사업자간에 산물 벼 거래 시 등급(제현율0/0)을 결정하는 판정기. (쌍용기계 둥 생산)

변경검정[變更檢定] : 종합검정，안전검정 또는 국제규범검정에서 적합판정을 받은 농업기계의 일부분을 변경한 경우 그 변경 부분에 대한 적합성 여부를 확인하는 검정

변동계수[變動係數, shift factor] ： 어떤 점탄성 물체의 역학적 성질이 시간에 따라 다르고 또한 온도에 따라서도 다를 경우，시간-온도환산법칙(time-temperature superposition principle)을 사용하면 서로 다른 온도에서의 역학적 성질이 시간의 척도를 변화시키면서 중첩시킬 수 있다. 예를 들어 어떤 기준온도 T0에서 측정한 이완탄성계수를 ET0(t), 온도 T에서 측정한 이완탄성 계수를 ET(t)라 하면，직각좌표상에서 다음과 같은 방법으로 평행이동 시켜 서로 중첩시킬 수 있다. Erdog t) = Eto [log t + f(T)] = E™ [log t x aT(T)]에서 aT(T) = 10f(T)가 되고，이 aT(T)를 온도변동계수, Z = txaT(T)를 환산시간(reduced time)이라 한다. 이와 같이 방법을 확장하면 시간，온도 및 함수율에 따른 이완탄성계수의 master곡선을 얻을 수 있다.

변동률[變動率，fluctuation rate] ： 살포기 등에서 일정시간의 최대 ■ 최소 토출량의 차에 대한 전 시간 평균 토출량과의 비율.

변동비[變動費. variable cost] ： 기계의 사용시간에 따라 변화되는 작업비용. 연료비 • 노임 • 윤활 유비 • 수리비 등이 있음.

변동압력[變動墜力' fluctuation pressure] ： 압력의 시간적 변화.

변색[變色, discoloration] ： 염료 또는 안료로 착색한 것이 햇빛，마찰，세탁，땀 등의 화학적 작용에 의해서 그 물질이 분해 또는 화학적 변화로 인해 그 색이 변함.

변속기[變速機，transmission / T/M] ： (전달, 전송，전동(傳動)의 뜻.) 각종 원동기나 교통기관에서 출력축의 회전속도 및 희전력(torque)을 바꾸는 장치. 기어에 의한 변속(경운기，트랙터 등)과 V벨트에 텐션 풀리를 이용한 변속(보행 관리기). 자동변속기(automatic transmission), 수동 변속기(manual transmission), 벨트식 무단변속기(CVT) 등. 보통 트랙터에 사용되는 것은 기어식，유압식이 있다.

변속기구동형PT0[變速機驅動型-, transmission driven] ： 주 클러치(master clutch)와 변속기를 통 하여 전동하므로 트랙터가 정지하면 같이 정지한다.

변속기에變速-，transmission gear, change gear] ： 축에 용이하게 결합, 분리할 수 있도록 변환 조작으로 여러 가지 속도비를 얻을 수 있게 되어 있는 기어.	.

변속레베變速-，change lever] ： 변속레버나 변속기를 조작하는 데 사용되는 지렛대.

변위벡테變位-，displacement vector] : 어떤 물체 또는 입자가 이동한 변위를 수식화 하기 위하여 좌표계(직교좌표，극좌표 등)에서 벡터로 표시한 물리량.

변형[變形,. deformation] ： 한 물체의 내부에서 점의 상대적인 이동. 일반적으로 변형은 물체의 체적이나 형상의 변화를 수반하는 데, 체적의 변화는 유체정역학적 압력(hydrostatic pressure) 같은 등방향 응력(isotropic stress)에 의해，형상의 변화는 전단응력에 의해 각각 발생된다.

변형률[變形率，strain] ： 물체에 하중이 작용하면 그 내부에서 응력이 발생됨과 동시에 형태나 크기를 변화시킨다. 이 변화량과 원 치수와의 비율을 변형률이라 한다.

변형에너지[變形-，strain energy] ： 공간 내에서 완전히 구속된 탄성체 또는 구조물에 여러 방향에서 외력이 작용하고 각 외력이 작용하는 방향으로 탄성변형이 발생하였을 때，외력들이 물체 내부의 탄성저항력과 항상 평형을 이루면서 서서히 증가한다면 변형이 일어나는 동안에 이 외력들이 하는 일은 변형된 물체 속에 저장되는 변형에너지와 같다.

변형탄성계수[變形彈性係數, deformability modulus] ： 일반적으로 재료의 탄성계수는 변형이 매우 작은 탄성변형만을 고려하나，변형탄성계수는 재료의 탄성변형과 소성변형을 구분하지 않고 계산한 탄성계수이다. 이 경우에는 하중하재시의 응력-변형률 선도만 필요하고 하중제거시의 응력-변형률 선도는 필요치 않다.

변환기[變換機，transducer] ： 센서에 의해 측정된 정보를 다음 단계에서 보다 쉽게 처리하기 위해 전기적인 신호 등으로 바꾸어 주는 에너지 변환장치.

볏[mould board] : 보습 위 에 비스듬하게 덧댄 쇳조각. 보습으로 갈아 넘기는 흙을 받아 한쪽으로 떨어지게 한다.

병렬분산처리[拉列分散處理，parallel distributed processing(PDP)] ： 한 개의 프로세서에 의해서 순차적으로 프로그래밍을 실현하는 폰노이만형의 컴퓨터와는 달리, 다수의 유닛들이 서로 영향을 주며 동시에 서로 다른 처리를 하는 방법.

병렬작업[拉列作業，parallel operation] ： 둘 또는 그 이상의 유사한 기계들이 각각의 기능을 동시에 수행하는 것.

병렬접속[拉列接續，parallel connection] ： 같은 극의 두 단자(端子)간에 연결하는 것. 연결방법 +ᅳ+). ©직렬접속.

병류(형)건조기[拉流型乾燥機, concurrent flow(type) dryer] ： 건조기 내에서 피건조물과 열풍이 동일 방향으로 흐르면서 건조가 진행되는 구조의 건조기.

병치[拉齒] : 탈곡기 급등 입구 쪽으로부터 끝에 배치되며 보강치 다음에 부착하여 탈곡을 마무리 하는 급치로, 정소치보다 역꾸자 모양으로 급치 중 제일 좁다.

보[beam] ： 하중을 지지하기 위해 설치한 가로대. 목재, 강재，콘크리트 등이 사용된다. 다음의 종류가 있다. ①외팔보(cantilever)한쪽 끝 만 고정한 것. ②단순보(simple beam)양단이 자유로운 것. @고정보(fixed beam)양단이 고정된 것. ④연속보(continuous beam) 지점(支点)이 2개 이상 있는 것.

보강치[補强齒，second threshing teeth] ： 탈곡기 급동 입구 쪽에서 정소치 다음에 부착되어 탈곡을 하는 급치. 정소치보다 역V자 모양으로 크고 높다.

보강플라이[補强-，breaker plies] ： 비드에 결합되지 않은 바이어스 플라이 타이어안의 끈 재료의 가닥들 (plies).

보닛[bonnet/hood] ： 엔진룸(機關室) 위에 개폐하는 덮개(영국은 보닛, 미국은 후드). 각종 기계의 덮개. (본네트는 틀린 표기).

보르반[-盤，boor ] ： 네덜란드어. 물체에 구멍을 뚫는 기계의 하나. 기계드릴의 하나. 보링 머신.

보링[boring] : 뚫린 구멍 ■ 주조한 구멍 따위를 넓히는 작업. ①보링[boring]: 일체식 실린더가 마멸 한계 이상으로 마모되었을 때 보링머신으로 피스톤 오버 사이즈에 맞추어 진원으로 절삭하는

작업. ②시추(試維), 시굴(試掘)，탐층(探層)，탐정(探井)，탐광(探鑛) 등에서 지하의 층 두께， 품질 등을 조사하는 것. 금강석과 같은 굳은 끌 끝을 시험지(試驗紙)에 대고 지표에서 파내려 가서 조사한다.

보링머신[boring machine] ： 기계가공에 있어서 이미 뚫려 있는 구멍을 등글게 깎아 넓히는 작업을 주목적으로 하는 공작기계. 보링 외에 면절삭，외면절삭 등의 밀링작업도 가능하다. 수직형과 수평형이 있는 데 일반적으로 보링머신이라고 불리는 것은 수평형이며 보링되는 구멍의 축선이 수평상태로 공작된다. 수직형 보링머신은 수직형 선반(vertical lathe) 이라고도 불린다. 또 특히 고정도의 가공을 행하는 것을 지그 보링 머신(jig boring machine)이라고 하며 지그 공작에 사용된다. 현장에서 보르반[boor반，네덜란드에이라고 함.

보링봉[-棒，boring bar] ： 보링을 위한 바이트를 장착하는 봉. 이 봉의 일단에 직접 바이트를 장착할 때와 바이트 홀더(tool holder)를 보링봉에 장착하여 이것으로 바이트를 지지할 때가 있다.

보링헤드[boring head] ： 보링 할 구멍이 클 경우 보링봉을 삽입하는 환상의 부품. 이것에 2〜4개를 결부하여 사용한다.

보빈[bobbin] ： ①전기회로용 권선을 감는 중공원통(中空圓筒). 자기(磁器) 또는 베이클라이트제로서 저항기, 코일제작 등에 사용된다. ②방적용구의 일종. 목제 또는 파이버 (fiber)제 등의 동형 (筒形)의 실패. ⑤미싱의 밑실을 감는 관.

보상장치[보상장치，compensating system] ： 기화기에서 기관의 속도에 관계없이 혼합비를 일정 하게 유지시켜 주는 장치로 에어블리더식과 보상제트식이 있다.

보스[boss] ： 핸들，각종의 바퀴 기타 바퀴모양의 주물 등에서 축이 끼워지는 구멍의 언저리에 보 강을 위하여 붙인 두툼한 돌기부분. 피스톤과 커넥팅 로드의 소 단부를 연결하는 부분.

보습[share] ： 쉐어. 따비 . 쟁기 • 극쟁이 등의 술바닥에 박아 사용하는 쇳조각으로 된 삽 모양의 땅을 갈아 흙덩이를 일으키는 데 쓰는 농기구. 종류에는 돌보습 • 따비보습 _ 극쟁이보습 • 쟁기보습 등이 있다.

보시형[Bosch type] ： 캠축의 회전에 의해 플런저를 밀어 연료를 압송하면 분사량의 조절은 나선형의 홈이 있는 플런저를 랙과 피니언으로 회전시켜 열림 양에 따라 누출량이 가감되는 연료분사펌프. ®덱켈형.

보안경[保眼鏡，goggle] ： 고글. 눈을 보호하기 위하여 쓰는 안경. 먼지나 강한 빛，강한 바람 등으로 부터 눈을 보호하는 데 쓰며，그라인딩 • 용접，먼지가 많이 나는 농업작업에 유용하다.

보어스트로크비[stroke bore ratio] ： 내경행정비. 행정과 피스톤지름의 비.

보일의법칙[-法則, Boyle’s law] ： 아일랜드의 물리 . 화학자 보일(Boyle)이 1660년 실험 중에 발견. 일정한 온도에서는 기체의 체적(V)은 압력(P)에 반비례한다는 법칙. PV = PV' [PV변화 전， PV변화 후].

보일-사를의법칙[-法則，Boyle-Charle's law] ： 보일 ■ 샤를의 법칙을 결합한 것으로, 일정량의 기체의 체적은 압력에 반비례하고 절대온도에 비례한다. 풍 = 극ᅳᅳ {특색r, 일정).

보정살포[補整撒布，retouching application] ： 병해충방제를 실시한 후 방제효과가 나타나지 않거나 그럴 것으로 예상되는 곳에 실시하는 부분적인 살포.

보조물질첨가건 조[補助物質添加乾燥, accessory material drying] ： 피 건조물의 가열을 촉진하거나 수분을 흡수하여 건조속도를 증가시킬 목적으로 피건조물에 다른 물질을 첨가하여 건조하는 방법.

보조브레이크시스템[補助-，secondary braking system] ： 주 브레이크의 작동에 문제가 발생했을 때 또는 주브레이크를 작동시킬 수 없을 때 기계를 정지시키는 브레이크.

보조열건조[補助熱乾燥，supplemental heat drying] ： 농산물의 품질저하를 방지하기 위한 최대허용 건조시간 내에 건조를 완료하기 위하여 상온의 공기를 태양열 또는 전력 등으로 약간(보통 6t； 이하) 가열하여 건조하는 방법으로，상온통풍건조의 운영방법중의 하나임. 미세가열건조.

보충전[補充眞, recharge] ： 자기방전에 의하거나 사용 중에 소비된 용량을 보충하기 위해 실시하는 배터리의 충전.

보통형콤바인 [普 通型-，conventional combine, whole crop feed combine] ： 예취된 작물을 그대로 탈곡장치에 반송 투입하여 탈곡하고，곡림을 선별하는 콤바인으로 서양에서 개발되어 맥류와 벼 등과 같은 곡류수확에 널리 이용.

보틀링머신[bottling machine] ： 병에 액체, 분말 등을 채우는 기계

보행용트랙테步行用-，walking tractor] ： 운전자가 탑승하지 않고 트랙터를 따라 걸어가며 운전 하는 트랙터. 보통동력경운기를 말한다.

보행형[步行型，walking type] ： 승차할 수 있는 승용형에 비하여 기계를 따라 걸어가면서 운전하는 기계.

보행형중경제초기[步行型中耕除草機，walking cultivator] ： 작업자가 보행하면서 기체를 유지， 운전하며 쇄토，중경 제초 등의 작업을 하는 견인용 컬티베이터.

보호구조물[保護構造物，protective structure] (농림업용 기계에서) 기계가 전복되거나 무거운 물체가 상방에서 떨어져서 작업자를 다치게 하지 못하도록 기계의 뼈대(프레임)에 설치하는 구조물로서 전도보호구조물(ROPS), 낙하보호구조물(FOPS) 등이 있음

보호복[保護服，protecting clothes] ： 농약살포 시 피부에 비산된 농약이 접촉하여 흡수되는 것을 막기 위하여 통기성은 좋으나 농약에 젖지 않고，피부로 전달을 차단하는 특수한 소재로 된 옷.

보호판[保護板，shroud] ： 진공 펌프의 날개차를 둘러싸고 있는 판.

복동[複動，double acting] ： 실린더의 양쪽 끝에서 두 개의 피스톤이 작동되는 것. ©단동.

복동식기관[複動式機關，double acting engine] ： 연소가스의 압력이 피스톤의 양쪽 면에서 작용 하여 동력을 발생하는 기관. 단동식기관.

복동실린데複動=, double acting cylinder] ： 두 개의 피스톤이 양단에서 작동되도록 되어 있는 실린더.

복동펌프[複動-，double acting pump] ： 실린더의 양쪽 끝에서 피스톤이 액체에 힘을 가해 물을 양수하는 왕복펌프의 일종.

복륜[復輪，dual wheel] ： 동일한 두 개의 차륜을 나란히 겹쳐서 사용할 수 있도록 한 것.

복사[顆射，radiation] : 대류 • 전도 등과 함께 열의 세 가지 전달 방식 중의 하나. 서로 떨어져 있는 물체 사이(공간)를 광선의 전달처럼 열선의 형태로 고온의 물체로부터 열이나 전자기파가 사방으로 방출됨. 이때 열의 이동은 어떤 매질의 도움도 받지 않고 광속과 같은 속도로 일어난다. 열복사선을 흡수하는 능력은 물체의 표면 상태에 따라 달라진다. 예컨대，검게 칠한 표면은 흡수가 잘 되며 광택이 나는 금속 표면에서는 흡수가 잘 되지 않는다. 그러므로 태양에너지 또는 난로로부터 열을 잘 받아들이기 위해서는 표면을 검게 칠하는 것이 좋다. 반대로 어떤 물체로부터 열을 열복사로 인해 잃지 않기 위해서는 그 주위를 금속면 같은，잘 반사하는 면으로 둘러싸 주는 것이 좋다.

복사건조방법[韓射乾燥方法，radiation drying method] ： 피건조물에 복사열을 전달하여 수분을 제거하는 방법.

복사냉각[輯射冷却, radiational cooling] ： 대기복사에 의한 대기의 냉각과 지구복사에 의한 지표면의 냉각 현상을 말한다. 대류권은 평균적으로 항상 복사냉각이 일어나고 있어, 대류에 의한 현열 및 숨은열을 지표로부터 계속 공급받고 있다. 지표면의 현저한 복사냉각은 특히 맑고 바람이 약한 야간에 왕성하여 때로 접지역전층이나 복사안개 등의 원인이 되기도 한다. 또，층운이나 안개의 상단 부근에서도 강한 복사냉각을 받아, 이것이 층운이나 안개의 발달을 촉진하는 하나의 요인이 되고 있다.

복소이완계수[複素她緩係數, complex relaxation modulus] ： 복소탄성 계수(complex modulus).

복소컴플라이언스[複素-，complex compliance] ： 점탄성체에 기진력으로 각속도 로 진동하는 응력 ff(t) = <r oe* Bt 가 작용하는 경우의 변형률의 변화를 Mt)라 할 때，J(i비 = e(t)/«r(t) = e (,닝 M)/<t 0e‘ Wl = e0/at) (cos S - i sin 크) =Ji-J2로 정의되는 복소수 J(i<w)를 복소컴플라이언스라 한다. 단, £,.) 는 실수，i는 허수단위이며 크는 위상각(손실각)으로 물체의 내부마찰에 의해 생긴다. 복소컴플라이언스의 실수부분인 J!은 기진력인 응력과 같은 위상이 있으면서 재료의 탄성적인 성질에 관련되는 동적컴플라이언스(dynamic compliance 또는 storage compliance)라 하고, 허수부분인 J2는 기진력과 수직 방향에 있어 면서 재료의 내부 댐핑，즉，점성적인 성질에 관련되는 손실컴플라이언스(loss compliance)라 한다.

복소탄성계수[複素彈性係數，complex modulus] ： 점탄성체에 기진력으로 각속도 로 진동하는 변형률 £(t) = e ne1 가 작용하는 경우의 응력의 변화율 ff(t)로 할 때，E(i<«) = <r(t)/e(t) = <r oe' <w''d)/e 0e 0,1 = ff0/eo(cos 5 + sin 크) = Ei + i E2로 정의되는 복소수 E(i이를 복소탄성계수라 한다.

복토기[覆土機, soil restorator] ： 구굴 후 퇴비나 비료를 넣고 양쪽 흙을 되묻어 주는 기계. 관리기 부착용 작업기.

복토깊이[覆土-，soil depth of covering] ： 파종 후 종자를 덮는 흙의 두께.

복토량[覆土量，thickness of soil cover] ： 파종 후 종자를 덮는 흙의 량을 두께로 표시한 것.

복토륜[覆土輪, soil covering wheel] ： 파종 후 종자를 흙으로 덮는 바퀴로 파종기의 뒷부분에 달려 있음.

복토원판[覆土圓板, soil covering disk] ： 파종 후 종자를 흙으로 덮는 원판으로 파종기의 뒷부분에

경사지게 달려 있음.

복토장치[覆土裝置，soil covering device] ： 파종기의 일부분으로 파종 후 종자를 흙으로 덮는 장치.

복토체인[覆土，soil covering chain, soil drag chain] ： 파종기의 뒷부분에 달아 끌고 감으로서 파종된 종자를 흙으로 덮는 체인.

복토판[覆土板, soil covering plate] ： 파종기 의 뒷부분에 달아 끌고 감으로서 파종된 종자를 S 으로 덮는 판재.

복합공기식컨베이에複合空氣式，combined pneumatic conveyor] : 흡인겸 압송식 공기 컨베이어를 말하는 것으로 송풍기의 위치가 재료 공급구와 배출구 사이에 위치하고 있는 시스템이다. 참고로 공기식 컨베이어는 크게 바람을 불어서 재료를 운송하는 압송식，바람을 빨아서 운송 시키는 흡인식이 있다.

복합환경제에複合環境制御，multi-variable control of environmental factors] ： 생물 생육(사육)을 위하여 건축물 등의 내부 환경을 제어하는 일종의 방법으로 일반적으로는 온실 내 재배작물의 최적환경조성을 위하여 온도, 습도，환기 등의 지상부 환경과 토양 온도，수분，영양환경을 조절하기 위한 방법임. 각 환경의 상호작용과 환경을 인위 조절하는 작동기의 상호작용을 함께 고려하여 제어하는 방법임.

본체기계[本體機械，unladen machine] ： 선택적 부속물，중량과 밸러스트 또는 기타 재료중량이 없이 완전히 기본적 장비인 연료계통，냉각계통，윤활계통 그리고 필요하다면 최소중량 구동륜만 갖춘 기계.

볼밸브[ball valve] ： 간단한 체크밸브나 펌프밸브에 사용되는 구형의 밸브，어떤 위치에 놓아도 밸브 시트에 잘 어울리는 이점이 있다.

볼베어링[ball bearing] ： 구름베어링의 일종. 마찰을 적게 하기 위해 강구를 전동체로 하여 外레이스와 內레이스 간에 끼운 것과 2매의 원판사이에 기운 베어링. 전자를 레이디얼 볼베어링(radial ball bearing), 후자를 트러스트 볼베어링(thrust ball bearing)이라고 한다.

볼스터스프링[bolster spring] ： [타원(惰圓)스프링]겹판스프링 2조를 대향(對向)시켜서 연결한 타원형의 스프링.

볼체크밸브[ball check valve] ： 볼 체크 밸브는 밸브 디스크가 공 모양의 리프트 체크 밸브.

볼트[bolt] ： 2개의 부분을 체결(稀結)하는 데 사용되는 것. 6각형 또는 4각형의 머리[볼트대가리 (bolt head)]를 지니고 그 봉부분에 나사가 나있는 것으로써 이것에 너트를 끼우고 죈다. 조립 • 분해가 용이하므로 기계부품의 체결용으로서 흔히 사용된다. 보통 연강제인 데 부식의 염려가 있는 곳에는 스테인리스강 • 합금강을 사용한다. 종류에는 관통볼트, 스터드 볼트， 고정볼트, 기초볼트 등이 있다.

볼트[Volt / V] ： 전위차. 전압의 단위. 1볼트는 1옴의 전기 저항을 갖는 도체에 1암페어의 전류를 흐르게 할 수 있는 전압.

봄베 [bomb] ： 고압가스 용기의 일종으로 압축 • 액화 가스의 내압용기. cylinder, bottle 이라고도 한다.

봉게이지[棒-, bar gauge] ： 측정기의 일종. 블록게이지로 측정하기 힘든 긴 것을 측정하는 데

사용된다. 양단이 평면인 것과 곡면인 것이 있다. 세부치수를 알기 위해서는 블록게이지와 병용한다.

봉날식[棒-式，bar blade type] ： 이앙기의 식부침의 종류로 환강(丸鋼)을 가공한 것.

부가중량[附加重量，ballast] ： 차량의 총 중량 또는 중량분포를 변화시키기 위하여 차량에 추가 하거나 제거하는 중량. 중량을 더하는 방법에는 타이어에 물을 채우는 방법，중량추를 사용 하는 방법，타이어에 구조물을 부착하는 방법 등이 있다.

부가하중[附加荷重，ballast weight] ： 부가중량.

부동액[不凍液，anti-freezer] ： 냉각수의 결빙온도를 낮추어 엔진의 동파를 방지하는 액체. [메타놀 (비등점 82t，응고점 -30°C) 주성분-반영구부동액，에틸렌글리콜(비등점 197.2t，응고점 -50°C)-영구부동액，푸른색]. 현재는 후자를 많이 사용한다.

부르동관[-管，Bourdon tube] ： 압력이나 온도를 재는 데 쓰는 구부러진 금속관. 탄력성이 있는 금속판으로 만든 중공(中空)의 편평한 관을 원호형(圓弧形)으로 구부려 끝을 밀폐한 것. 탄력성이 있어 내부의 압력에 따라 구부러지는 정도가 다른데, 끝의 이동은 보통 매우 근소 하므로 지레，부채꼴，피니언 등으로 적당히 확대하여，지침(指針)을 움직여서 압력측정에 사용한다. 관 속에 알코올 같은 것을 넣어 두면 온도의 변화에 따라 압력의 변화가 생겨 구 부러지는 정도가 달라지므로 온도의 변화를 알 수 있다. 창안자인 부르동(Eugene Bourdon, 1808-1884, 프랑스 파리출생, 1849년 특허)의 이름에서 유래.

부분조립도[部分組立圖, partial assembly drawing] ： 복잡한 물품의 일부분 만에 대한 조립 상태를 나타내는 조립도의 세부도면이며, 부품 상호간의 관계위치를 명확하게 한 것이다.

부속작업기[附屬作業機，attachment] ： 동력경운기，트랙터，관리기 등에 부착되어 사용되는 각종 작업기.

부숙도[腐熟度, maturity] ： 고형퇴비와 액상 콤포스트(또는 액체퇴비)의 안정화 정도를 나타내는 지표로서 색도，형상, 냄새，수분，발효온도，퇴적기간, 통기량 등에 의하여 총합 판정하는 경우가 많다.

부스트압력[-壓力，boost pressure] ： 내연 기관의 흡기밸브 직전의 홉기관내의 압력.

부시[bush] ： 보통 구멍 속을 끼워 맞추는 박육(薄肉)의 원통을 말한다. 베어링의 내 • 외륜 또는 끼워 맞추어지는 부분 등의 구멍에 끼우는 데 사용된다.	.

부식[腐餘，corrosion, erosion] ： 금속이 외부로부터의 화학작용에 의해 금속이 아닌 상태로 소모 되어 가는 일. 또는 그런 현상. 부식에는 수분에 의해 일어나는 습식과 고온가스에 의해 일어나는 건식이 있다.

부식물질[腐餘物質，humus] ： 유기물이 분해되어 흑갈색의 안정화 상태가 된 것. (부식토).

부영양화[富營養化，eutrophication] ： 가축 요 오수가 호수, 하천 등에 유입하여 풍부한 영양으로 조류(藻類)가 급격히 발생되어 수면위에 부상하고 악취를 발생하는 현상.

부채꼴노즐 [fan spray nozzle] ： 선형노즐.

부채꼴분두[-噴頭，fan type blow head] ： 비료 또는 분제살포기에서 살포물질이 부채꼴 형상으로 배줄시키는 분두.

부판[浮板，float] ： 이앙기의 식부정밀도를 높이기 위하여 일정한 깊이와 넓이로 땅을 균평하게 해주는 폴리에틸렌으로 된 판.

부품[部品, parts] ： 기계나 구조물 등을 구성하고 있는 한 덩어리의 부분. 그것이 기계요소일 때도 있고 또 그것들이 집합체일 때도 있다.

부품도[部品圖，part drawing] ： 기계나 장치를 구성하는 각 부품에 대하여 상세하게 보여주는 도면 (詳細圖). 이것에 의해서 기계 • 장치의 제작을 하게 된다. 보통 도면하면 이 부품도를 밀하기도 함.

부품명세세部品-，parts list] ： 기계 등의 부품을 모아서 나열하여 만든 부품의 설명 목록.

부품표[部品表，parts list] ： 부품도에 포함되어있는 부품의 번호，부품명, 재질，수량, 중량，공정 등을 기입하여 도면의 우상(右上) 귀퉁이나 우하(右下) 귀퉁이에 그린 표. 공정은 가공과정의 공장명을 다음과 같은 약칭으로 기입한다. [목-목형공장，주-주물공장，기-기계공장, 다-다듬질 공장，창-창고，단-단조공장].

부피점성률[-粘性率，volume viscosity] ： 부피 V인 액체에 압력증가 dp와 부피변형속도(rate of volumetric strain) ev 사이에 넓은 의미의 뉴턴 법칙을 적용하면 dp = ? VSV = -V vdVTv로 된다. 이때 비례상수 를 부피점성률이라 한다.

부피 탄성계수[-彈性係敦(率)，volume elasticity, bulk modulus] ： 체적탄성계수라고도 하며，물체의 모든 방향에 일정압력이 작용하여 변형할 때, 변형전의 체적 V。가 스V만큼 감소한다고 하면, 체적변형률(bulk strain)은 £B= 스V/V0로 되며，압력과는 P = KeB의 관계가 성립할 때, 이때 K를 부피탄성률이라 하며, 그 역수는 압축률(compressibility)이 된다.

부하[負荷，load] ： 에너지를 발생 또는 변환하는 장치의 출력에너지를 소비하는 것. ②원동기가 안전히 낼 수 있는 동력의 한계를 정격출력(rated output)이라고 하고 정격이상의 일에서의 운전을 과부하(overload), 전혀 일을 하지 않는 운전을 무부하(no-load)라고 한다.

부하운전시험[負荷運轉試驗，load operating test] ： 기관에 있어서 정격출력시의 부하를 전 부하로 잡고，여기에 대한 1/4，2/4, 3/4, 4/4 및 11/10의 부하 상태에서 기관의 출력을 측정하는 것.

부하제거밸브[負荷除去-, unloading valve] ： 압력조절 밸브의 일종. 유압희로 내의 어느 점이 어떤 암력 수준에 도달할 때 펌프를 무부하로 하는 데 사용된다.

북주기 [hilling] ： 배토.

분관[噴管, blow pipe] ： 동력살분무기가 살분기 등에서 고속의 기류와 분제 또는 입제가 흘러가는 관을 말하며 끝부분에는 분두가 장착됨.

분광광도[分光光度, radiant sensitivity] ： 빛에너지를 파장에 따라서 분리하였을 때，각 파장에서 나타나는 에너지의 크기.

분권전동기[分捲電動機，shunt motor] ： 직류와 분권전동기가 있는 데 실용되고 있는 것은 주로 전자이다. 계자권선(界磁捲線)과 전기자권선(電機子捲線)이 병렬로 전원이 이어져 있는 전동기. 일정가변속도를 필요로 하는 것의 운전에 적합，가령 펌프，송풍기, 드릴링머신，선반 등에 적합하다.

분뇨교반기[寞尿擾梓機, slurry agitator] ： 슬러리 액 중에 프로펠러를 고속 회전하여 교반수류로서 부유물과 침전물을 파쇄하고 용존산소량을 균일하게 하는 장비.

분뇨구[冀尿口, gutter] ： 축사의 분뇨를 배출구로서 축사구조와 반출수단에 따라 자연유하식， 수세식，스로트 상식 (slotted floor) 등이 있다.

분뇨살포기[翼尿撒布機，manure spreader] ： 점성이 높은 반고형상의 유동성이 없는 분뇨를 살포 하는 기계.

분뇨저 류조[冀 尿-糟，slurry store] ： 액 상가축분뇨의 저 류탱 크.

분뇨처 리시설[翼尿處理施設, manure plant] ： 가축분뇨 처리시설로서 고형퇴비화, 액상 콤포스트화, 건조증발，메탄발효, 요 오수처리 등으로 구분된다.

분뇨펌프[翼尿-，slurry pump] ： 축사하부의 호퍼에 모아진 분뇨혼합액을 압송 배출하는 펌프.

분당회전수[分當回轉數，revolutions per minute, RPM] ： 1 분간 희전수.

분두[噴頭，blow head] ： 분제 또는 입제와 공기의 혼합체 액체를 살포하는 장치를 말하며 액체의 경우는 노즐이라는 표현이 자주 사용됨.

분두간격[噴頭間隔，blow head spacing] ： 붐 살포기에서 분두간의 붐 길이 방향 간격.

분두설치각[噴頭設置角，head inclination] ： 붐 살포기나 항공기용 살포기에서 분두의 수직선 또는 수평선에 대한 설치 각도.

분류[噴流, jet] ： 구멍으로부터 유체가 연속적으로 나오는 것을 말하며 일반적으로 유속이 빠른 것을 의미하나 속도에 대한 기준은 없음.

분류층건조기[奔流層乾燥機，spouted bed dryer] ： 빠른 속도로 분출되는 공기류에 입상재료를 짧은 시간동안 노출시켜 수분을 제거하는 건조기.

분만돈사[分晚脉舍，faitowing pen] ： 출산 직전이나 직후의 암퇘지를 위해 만들어 놓은 소형 축사로 깨끗한 깔 짚을 깔아 놓은 곳.

분만우방[分挽牛房，calving pen] ： 소의 분만실을 말한다. 건조하고 청결하게 관리해야 한다. 조산장비 등을 갖추어 두고，바닥을 콘크리트로 할 경우는 깔 짚을 충분히 깔아주어서 산후 기립 편의 등을 제공할 필요가 있다.

분무건조기[噴霧乾燥機，spray dryer] ： 액상재료를 미세한 입자로 건조실에 분무하여 건조실을 통과하는 고온의 열풍과 접촉시켜 짧은 시간동안에 수분을 제거하는 건조기.

분무공[噴霧孔, nozzle orifice] ： 노즐에 있는 구멍을 말하며 다양한 분사각이나 분무'舍을 얻기 위하여 다양한 형태로 설계됨.

분무관[噴霧管，spray pipe] : 분무시키기 위한 액체가 흐르는 관으로 습식붐이나 논두렁노즐에서는 분무봉에 해당됨.

분무기[噴霧機, sprayer] ： 방제기 중에서 액체상태의 농약을 압력，원심력 등을 이용하여 미립화 시키거나 제트(jet)로 분사시키는 장치로 방제목적 외에 습도나 온도조절，먼지조절 둥에 사용 되기도 함. 인력과 동력분무기가 있다.

분무압력[噴霧壓力, spraying pressure] ： 노즐에서 분무되는 액체의 압력으로 노즐 내부에서 압력을 측정하기 힘이 들므로 노즐과 가장 가까운 분무관에서 측정한 압력.

분무유량[噴霧流量, nozzle discharge rate] ： 노즐을 통하여 살포되는 단위 시간당 액체의 양을 말하며 흔히 L/m(LPM) 또는 gallonAnim(GPM)으로 표시함.

분무입자크기[噴霧粒子，spray droplet size] ： 분무입자의 형상은 구형으로 가정할 둥가직경 때의 분무하는 경우 입자가 단독이 아니고 다양한 크기를 가진 많은 입자가 생성되므로 대표치를 사용하는 데 농약살포를 다루는 분야에서는 체적중간 직경(volume median diameter)을 일반적으로 의미함.

분무형[噴霧型，spray pattern] ： 살포형과 같은 의미이나 액제를 분무한 경우에 한하여 사용함.

분사각[噴射角, spray angle] ： 수력노즐에서 분사되는 미립자가 분무공을 중심으로 이루는 최대각을 의미함. 분사각을 적정압 이상에서는 설계된 분사각이 유지되지만 적정 이하의 압력에서는 분사각이 좁아짐.

분사계수[噴射係數，jet coefficient] ： 노즐의 성능을 나타내는 지표로서 노즐 출구에서 실제속도를 등엔트로피 과정에서 압력차에 의한 이론적 속도로 나눈 값.

분사노즐[噴射-. injecting nozzle] ： 디젤 기관에서 분사펌프로부터 공급된 고압의 연료를 실린더 내에 안개처럼 미세하게 만들어 연소실에 분사하는 노즐.

분사속도[噴射速度, jet velocity] ： 노즐에서 분류의 속도를 말하며 일반적으로는 제트엔진 배기 노즐에서의 분사속도라는 용어를 사용함.

분사순세噴射順序，injection order] ： 연료 분사 기관에 있어서 연료가 분사되는 실린더 순서.

분人!■시기[噴射時期* (fuel)injection timing] ： 연료 분사 기관에 있어서 분사 개시 시기 및 분사 완료 시기의 총칭이며, 보통 상사점으로부터의 크랭크 각도로 표시한다.

분사식급이기[噴射式給餅機, injection feeder] ： 가축의 먹이(사료) 중에서 액체로 된 것을 분사기로 분사하여 급이구에 사료를 공급하는 기계.

분사압력[噴射壓力，(fuel)injection pressure] ： 연료 분사 장치에 있어 연료가 분사로 있을 때 분사 밸브 내의 연료유 압력.

분사율[噴射率，rate of injection] ： 분사 노즐로부터 분사 시 분산되는 연료의 분사량.

분사펌프[噴射，jet pump] ： 제트펌프와 동일. ②분사펌프(injection pump) ： 디젤 기관의 연료 분사용으로 사용되는 펌프.

분산[分散，dissipation] ： ①분사된 연료의 확산(擴散). ②측정값의 크기가 고르지 않은 것.

분산도[分散度, degree of dispersion] ： 연료가 분사 노즐로부터 분사되었을 때 분사 범위의 각 장소에서 분무의 무게.

분산장치[分散裝置，diffuser] ： 유동의 단면을 확대시켜 유속을 감소시키는 부품을 말하며 축류 압축기에서 고정익, 공기조화시설에서 최종적으로 공기를 분산시키는 장치, 시비기나 입제 살포기에서 입자를 원하는 형태로 살포하기 위한 장치를 말하며，유체를 분산시키는 경우에는 정류격자(整流格子)나 안내판을 이용하나, 입자를 분산시킬 때에는 작은 직경의 원형봉이나 돌기 등을 이용함.

분산저장[分散貯藏，distributed storage] ： 한곳에 저장을 하지 않고 여러 곳에 분산을 해서 저장 하는 시스템. 농산물을 대규모 시설에 한곳에 저장을 하면 관리 및 이용 비용측면에서 보면 경제적이지만 일시에 재해를 당하면 큰 손실을 볼 수가 있다. 반면 분산저장은 이러한 문제점을 해소할 수가 있다.

분산처리[分散處理，distributed processing] ： 종래에 하나의 중앙처리 장치가 처리 또는 제어하고 있던 기능을 여러 개의 처리 장치에 분산시켜 처리하는 것을 말하며，이때 각각의 처리장치 들은 자기만의 일을 처리할 수도 있으며 데이터 통신망을 이용하여 다른 처리장치와 통신을 한다.

분송장치[粉送裝置，dust blowing device] ： 작업장 내 또는 작업기 내에 발생하는 먼지를 뽑아내는 장치로 집진장치(Dust collector)라고도 한다. 분진이 발생하는 장소보다 압력을 낮게 하는 吾인방식(suction type)을 주로 이용을 한다. 흡입된 먼지는 사이클론(cyclone) 또는 백 필터 (bag filter) 형으로 집진을 한다.

분쇄[粉碎，size reduction, grinding, breaking] ： 일반적으로 고체에 절삭 • 맙축 . 충격 ■ 전단 등의 기계적인 힘을 가하여 화학성분의 변화 없이 그 입도를 작게 하는 것을 말한다. 특히 곡물을 분쇄하여 식용가루를 얻는 것을 제분이라고 한다.

분쇄공정[粉碎工程，reduction process] ： 곡물을 분쇄하는 일련의 공정으로 전처리공정 ■ 주 공정 . 후처리공정으로 크게 구분이 된다. 전처리공정은 정선 및 선별과 조질 공정이 있으며, 주 공정에는 분쇄 및 체 분리공정이 있으며 후처리공정에는 제품의 용도에 따르는 등급，영양소 첨가，표백, 살충 동의 공정이 있다.

분쇄기[粉碎機, grinder, breaking, mill] ： 곡물의 분쇄에는 3가지 형태의 힘이 작용을 하는 것으로 알려지고 있으며 3가지 형태의 힘과 분쇄기는 다음과 같다. ①압축력에 의한 분쇄: 롤분쇄기 (roll crusher), ©충격력에 의한 분쇄: 해머밀(hammer mill), ③전단력에 의한 분쇄: 원판마찰 분쇄기 (disk attrition mill).

분쇄도[粉碎度, 粒度係數，finess modulus, modulus of finess] ： 일반적으로 분쇄물의 입자의 특성을 표시하는 하나의 방법. 분쇄기의 성능을 분석하기 위해서는 분쇄입자의 크기나 모양을 결정할 필요가 있다. 그러나 분쇄된 곡물의 입자의 크기나 모양은 간단한 기하학적으로 표시 하기가 매우 어렵다. 주로 Tylei•의 체에 의해 분류를 하는 데 미국농공학회 표준규격 [ASAE(S-319.1)]에 세부지침이 설명되어 있다.

분쇄율[粉碎率，crashing] ： 분쇄의 목적으로 공급된 원료에 대한 분쇄된 원료의 비율.

분얼비[分藥肥，side dressing] ： 벼과 식물에서 생육초기에 가지치기에 필요한 양분을 f■급하는 비료를 말하며 엽비(葉肥)라고도 함.

분제[粉劑，dust] : 고체 광물질과 보조제 및 유효성분을 혼합 분쇄한 미분말로서 살충살균제에 널리 사용되며 유효성분의 함량이 낮으며 입경이 5~30(® 되며 비산이 잘되는 단점이 있음. 약자로 D 를 사용.

분진밀봉장치[粉塵密封裝置, dust seal] ： 살분기의 희전축과 요동축에서 분체(가루)가 새는 것을 방지하는 장치 또는 유압실린더에서 분진이나 빗물을 차단하기 위한 밀봉장치

분진밀봉판[粉塵密封板，dust seal plate] ： 살분기의 분진밀봉장치 안에서 회전축과 같이 희전하여 분체의 침입을 원심력으로 막는 원판.

분포[分布，distribution] ： 부품수명과 같은 임의의 물리량이 임의로 주어진 값 보다 작거나 같을 수 있는 누적확률로 주어지는 수학적 함수.

분S식정미기[噴風式精米機，rice milling machine with ventilation system] ： 정백과정 중의 곡온 상승을 막고 쌀겨를 원활하게 배출하기 위해 정백실내로 공기를 불어넣는 방식의 정미기.

분할기에分割-，split gear] ： 대형 기어는 주조에 의한 수축으로 내부응력이 생기므로 여러 개로 나누어서 주조하는 것. 장착하는 편의상 2개로 나누어 만드는 것.

분할다이[分割split die] ： 대개는 원형으로 분할이 되어 있는 데 그 개폐로 나사경을 조정할 수 있다. 조정식인 것은 외경 20mm이상이고 주로 수동용으로 만들어져 있다.

분할베어링[分割-，split bearing] ： 2분할된 베어링. 이에 대하여 일체로 된 것을 단체베어링이라고 한다.

분할대[分割台，dividing head, index] ： 만능밀링머신의 부속장치. 원주를 임의의 수로 등분하는 데 쓰이는 장치이며 기어의 이 내기, 리머, 밀링 커터，탭 등의 홈을 내는 데 필요한 것이다.

분할통[分割筒，split muff coupling] ： 고정이음쇠의 일종, 분할통을 볼트로 죄어서 양축을 연결 하는 것.

분해능[分解能 resolution, resolving power] 분해능은 서로 떨어져 있는 두 물체를 서로 구별할 수 있는 능력을 의미하며 광학기기 성능을 의미하였지만 최근 센서들이 디지털화되면서 전체 측정가능한 아날로그 신호를 몇 단계로 나누어 계측하느냐에 따라 분해능이 달라짐.

분해정비[分解整備, overhaul(ing)] ： 소요 부분을 분해하여 정비하는 일.

불꽃간극[火焰間隙, spark gap] ： 점화 플러그(點火检)의 중심전극(center electrode)과 접지전극 (side electrode) 사이의 틈새(간격).

불꽃점화기관[-點火機關，spark ignition engine] ： 점화방식에 의한 분류로 실린더내의 혼합기를 점화 플러그로 점화시키는 기관을 말하며 가솔린 기관，가스기관，등유기관 등이 여기에 속 한다.

불림[normalizing / 노멀라이징] : 소준(燒準). 열처리의 일종으로 금속재료의 결정조직이 거친 (큰) 것을 미세화하며 조직을 균일화 하고，무른 성질을 갖게 하며，조직의 변형을 제거하기 위하여 규일 하게 가열(보통 오스테나이트 범위)한 후 공기 중에서 천천히 냉각(空氣中放冷) 하는 열처리 방법.

붐방제기[-防除機，boom applicator] ： 일정한 폭을 가진 구조물(붐，boom)에 여러 개의 노즐을 배치하여 작물에 근접하여 정밀하게 살포할 수 있는 고능률 살포기계，액제는 물론, 분제나 입제살포용 방제기도 개발되어 있으며 액제의 경우에는 붐 분무기라고도 말함. 일본에서는 정폭(定幅)방제기，장관다두(長管多頭)방제기라고도 말함.

붐분무기[-噴霧機，boom sprayer] ： 붐 방제기.

브래킷[bracket] ： 까치발 • 팔대. 프레임의 본체나 벽 등에서 튀어나와서 축，레버，선반，조명구 기타 부품을 지지하는 쇠붙이.

브래킷베어링[bracket bearing] ： 베어링본체는 벽이나 프레임의 측면에 결부되고 축을 받는 부분이 돌줄한 베어링.

브러시[brush] ： 정류자에 미끄럼 접촉을 하면서 전기자 코일에 흐르는 전류를 출입시키는 역할을 한다.

브러시식세척기[-式洗條器, brush type washer] ： 솔을 이용하여 세척하는 장치.

브레스트드릴[breast drill] ： 가스받침을 가슴 또는 배에 대고 핸들을 돌려서 구멍을 뚫는 연장. 보통 10mm 이하의 드릴에 사용된다. 드릴은 스트레이트 생크(straight shank)인 것이며 드릴척에 물린다. 한편 이 드릴의 가슴받침의 부분이 핸들이 되고 支持(지지)핸들을 갖추지 않은 것을 수동브레이스(hand brace)라고 한다.

브레이크[brake] ： 운동체와 정지체의 기계적 접촉에 의해 운동체를 감속 또는 정지 상태로 유지 하는 기능을 가진 장치. 작동부와 구조에 따라 디스크，드럼，밴드，원뿔 브레이크 등으로 분류 된다. ②수동브레이크，발 밟기 브레이크，水브레이크，공기 브레이크, 전기브레이크 등으로 구별.

브레이크드럼[brake drum] ： 휠 허브에 볼트로 설치되어 바퀴와 함께 회전하며，라이닝과 접촉되어 제동력을 발생한다(트랙터). 경운기는 부변속축에 연결 설치되어 회전.

브레이크라이닝[brake lining] ： 브레이크 드럼의 재질에 적합한 재료를 선택하여 브레이크밴드나 브레이크 디스크 표면에 접착한 것. 경운기의 브레이크 링은 습식.

브레이크마력[-馬力, brake horsepower / B.H.P] ： [制動馬力, 正味馬力, 有效馬力]. 기관에서 나오는 실마력. 주로 브레이크 동력계를 이용해서 계측하므로 부르는 이름，인디케이터에 계측에 의한 것은 도시마력이라 한다. 단위를 마력에 한정하지 않을 때는 유효동력이라 한다.

브레이크블록[brake block] ： 차륜에 제동을 거는 블록. 일반적으로 주철제가 사용되며 구조가 간단하여 차량의 브레이크 장치의 주류를 이루고 있다.

브레이커턴[break turn] ： 내측은 정지，외측은 정희전하여 선회.

브레이크슈우[brake shoe] ： 제동자(制動子)，보통 T형 단면으로 되어 있다. 초승달 모양으로서 표면에 라이닝이 접착되어 있다. 재질은 소형은 강판 용접 또는 형강, 대형은 주철，주강 등 으로 되어 있다.

브레이크페달[brake pedal] ： 발로 밟는 제동장치로 지렛대의 장용을 이용하여 페달을 밟는 힘의 3~6배 정도의 힘을 마스터 실린더에 전달하는 것이 주목적이다.

브레이크축[-軸，brake axle] ： 기초 브레이크 장치 중에서 제동력의 전달이나 방향전환을 위해 사용되는 차축을 말한다.

브로드캐스테broadcaster] ： 주로 입상비료를 비산시켜 넓게 전면살포 하는 시비기. 산파기.

브로치[broach] ： 봉의 외주에 많은 상이형(相以形)의 날을 축을 따라서 치수 순으로 배열한 커터. 브로치머신으로 각，홈구멍 기타 그림과 같이 여러 가지 형상의 구멍을 뚫을 수가 있다. 1개의 재료에서 만든 솔리드 브로치(solid broach)와 수개의 날을 조합한 조립식 브로치가 있다.

브리넬경도[-硬度，Brinell hardness / BH] ： 경도를 표시하는 방법의 하나. 브리넬경도시험기에 있어서 鋼球塑子(강구압자)를 사용해서 시험면에 둥근 홈을 붙였을 때의 하중(kgf)을 홈의 표면적 (mirf)으로 나눈 값. HB또는 B.H.N으로 표시한다.

브리데breather] : 통기관.

브리지현상[-現象，bridge foming] ： 점화 플러그의 전극부는 운전 중 고열을 받고 또 스파크가 발생되기 때문에 상당한 고온이 된다. 여기에 윤활유의 일부가 연소되어 생긴 탄소가 플러

그 간극사이에 쌓이면，중앙전극과 외측 케이싱과의 사이에 전류가 누전되어 스파크불꽃이 약해지거나 심지어는 불꽃이 일어나지 않는 현상. 2사이클 가솔린 기관에서 많이 발생된다.

V벨트[V-belt] ： 천과 고무로 만든 단면이 V자형의 벨트. V형의 홈 바퀴(V풀리)에 걸어서 사용한다. 특징은 고속이며 미끄럼이 적은 데다 전동능력이 좋으며 소음이 적다. 단거리 운전에 아주 적합하다. 종류는 M，A, B, C, D, 려 6종이며. 크기는 보에서 E로 갈수록 크다.

V벨트텐션클러치[V belt tension clutch] ： V벨트 텐션 클러치는 V벨트에 텐션 풀리를 장착한 것 으로 벨트의 인장력을 크게 하면 동력이 전달되고，반대로 작게 하면 동력이 끊어지는 방식의 클러치로 경운기，보행관리기，바인더 등에 사용됨.

V블록[V block] ： 금 긋기에서 원재(圓材)를 지지하고 그 中心을 구할 때에 사용되는 부자형의 블록. 두 개가 한 쌍(1 組)으로 사용된다.

블라인드조인트[blind joint] ： 용접조인트의 일종. 접합될 모재단(母材端)과 단 또는 단과 면 사이를 접속시킨 상태로 용접하는 방법.

블랭크캡[blank cap, blanking cover] ： 관등의 구멍을 막기 위한 뚜껑.

블랭크플랜지[blank flange] ： 내향플랜지의 일종 관 끝(管末)을 폐쇄하기위해 만든 구멍이 뚫리지 않은 플랜지를 말한다.

볼로다운[blow down] ： 4사이클 기관에서 피스톤이 하사점에 도달하기 전에 배기밸브를 열어 배기가스의 압력에 의해 배기되게 하는 것. ②2행정 사이클 엔진의 동력 행정 끝에서 피스톤이 소기공을 열면 연소 가스가 압력에 의해 고속으로 배출되는 것.

볼로몰딩[blow molding] ： 플라스틱성형의 일종. 성형품을 형속에 넣고 내부에 공기를 불어 넣어서 중공품(中空品)을 만드는 성형법.

블로바이[blow bye] ： 2사이클 기관의 소기과정에서 신기의 대부분은 실린더로 들어가나 일부는 배기공으로 빠져나간다. 이 빠져나가는 현상을 블로바이라고 한다. ②옆으로 샌다는 뜻. 기체가 피스톤과 실린더 사이에서 크랭크 케이스로 새는 것.

블로바이가스[blow bye gas] ： 블로바이 가스는 피스톤과 실린더의 간극에서 크랭크 케이스로 누출되는 가스. 대부분이 미연소 된 가스이다.

블로에blower] ： 송풍기. 10~100kPa(0.11험f/cirf 이상 1座f/cirf 미만) 압력범위의 기류를 발생시키는 공기 압축기.

블록[block] ： ①나뭇조각 • 대목 ■ 대. ②덩어리 • 석괴. ③가구 • 시가에서 사방을 도로로 에워싼 한 구획. ④반목. ⑤활차(滑車). ©콘크리트블록(concrete block). 이론 • 기술적으로 한 단위로 사용되는 일련의 문자, 말의 집합.

블록게이지[block gauge] ： 스웨덴의 C.E.Johanson이 고안했으므로 요한슨블록(Johanson block) 이라고도 한다. 길이의 측정의 표준이 되는 게이지인데 공장용 게이지로서 가장 정확한 것. 특수강은 정밀가공 한 것으로서 단면이 9mmX35m(또는 30.28im)이며 길이를 달리하는 많은 블록의 조합으로 1조가 되어있다. 표준의 1조는 103개로 되며 정도의 구분은 그 사용목적에 따라서 AA급(기준용), A급(공장기준용)，B급(공장검사용)，C, D급(공작용)으로 구분되어 있다.

블록리메block reamer] ： 블록에 초경합금 또는 고속도강의 날을 납땜 또는 나사로 고정한 둬

스터드날로 하여 홀더에 결부시켜 사용하는 것. 지름이 큰 구멍의 다듬질에 사용한다.

블루투스[bluetooth] 휴대폰과 휴대폰 또는 휴대폰과 PC간에 사진이나 벨소리 등 파일을 전송하는 무선전송기술. 1994년 스웨덴의 에릭슨社가 휴대폰과 그 주변장치를 연결하는 무선 솔루션을 고안하였고 세계적인 표준 규격으로 자리잡음. 블루투스는 저렴한 가격에 저전력(lOOmW)으로 사용할 수 있고 데이터 전송을 여러 주파수에 걸쳐서 분할해 보낼 수 있음.

비뉴턴액체[非-液體, non-Newtonian liquids] ： 응력-변형속도 선도가 뉴턴 액체와 달리 직선이 아니며，뉴턴법칙을 따르지 않는 액체.

비닐[vinyl] ： 비닐 수지나 비닐 섬유를 이용하여 만든 제품을 통틀어 이르는 말. 내수성, 기밀성 (氣密性)，가소성 따위를 이용하여 유리，옷감, 가죽 따위의 대용품으로 쓴다. 농업용으로 많이 쓴다. 저밀도 _ 고밀도비 닐로 구별하여 사용.

비닐피복기[-被服機，vinyl mulcher] ： 견인작업기이며，비닐로 땅의 표면을 덮는 기계. 발아생육 촉진 • 보습 . 지온상승(3~6°C) • 잡초억제 . 토양유실 및 병해방지 • 생산물 품질보존 등의 효과가 있다. 이용 동력에 따라 인력 견인형，경운기(관리기) 부착형，트랙터 부착형. 관리기용 비닐피복의 작업능률은 400~1000평/시간.

비동력소요량[比動力所要量，specific power consumption] ： 단위중량의 건조제품을 생산하는 데 소요된 전기에너지(kj/kg).

비드[bead] ： 용접작업에서 모재와 용접봉이 용해하여 만들어진 가늘고 긴 파형(波形)의 띠.

비딩[beading] ： 판금성형가공의 일종 평편한 판금 또는 성형한 판금에 끈 형태의 돌기를 붙이는 가공. 또 홈이 붙은 비드롤(bead roll)로 원통형 재료에 나사를 내는 방법을 드레딩 (threading)이라고 하며 평편한 판에 연속적으로 오픈 비딩(open beading)을 하면 파형 성형이 된다.

비례적분미분제어[ProportionaHntegra卜Derivative controller, PID control] ： 많이 사용되는 대표적인 형태의 제어기법으로 기본적으로 피드백(feedback)제어기이며 제어하고자 하는 대상의 출력값(output)을 측정하여 이를 원하고자 하는 참조값(reference value) 혹은 설정값 (setpoint)과 비교하여 오차(error)를 계산하고, 이 오차값을 이용하여 제어에 필요한 제어값을 계산함

비례한계[比例限界, proportional limit] ： 하중-변형 선도가 직선을 유지하는 한계의 응력. 즉， Hooke의 법칙이 성립되는 응력의 상한 값. 실제로는 탄성한계와 비슷하며 탄성한계 끼하에서 변형과의 관계를 다룰 때 이 물체를 탄성체(elastic body)라 한다.

비료공급관[肥料供給管, fertilizer feeding pipe] ： 비료살포기 중에서 붐 살포기와 같이 중앙에서 여러 개의 분두로 분배해 주는 방식에는 비료(manure)가 공급되는 관이 있음. 비료공급 시에는 공기 이송 방식이 사용됨.

비료살포기[肥料撒布機，fertilizer applicator] ： 압력，원심력，중력 등을 이용하여 비료를 토양 표면 또는 토양 속에 살포하는 기계를 말하며 시비기라고도 말함. 비료주입기는 비료살포기의 한 형태로 볼 수 있음. 농용트랙터 부속작업기.

비료주입기[肥料注入機，fertilizer applicator] ： 무수암모니아 처리기，인력 비료주입장치 등이 있다.

무수암모니아 처리기는 액체상태의 비료를 흙 속에 주입하며, 인력 비료주입기는 입제의 비료를 일정량씩 토양 중에 주입하는 방법으로 전작에서 사용됨.

비료통[肥料通，fertilizer hopper] ： 비료살포기나 비료주입기에서 살포될 비료가 담겨있는 통으로 복합비료와 같은 화학비료나 광물성비료의 경우 수분에 의해 굳기 쉬우므로 배출구 위에 비료를 강제로 부수면서 공동현상을 방지하는 오거(augeiᅳ)나 프로펠러가 설치되어 있음.

비료혼합기[肥料混合機，fertilizer mixer] ： 비료살포기 내부에서 여러 가지 비료를 적절히 배합하여 살포하는 장치나 별도의 시설에서 비료를 일정 비율로 혼합하는 기계.

비산[飛散，drift] ： 농약이나 비료를 처리하는 경우에 미립자나 유효성분이 목표물이 아닌 다른 곳으로 이동해 가는 현상을 말하며 입자비산(particle drift or airborne drift)과 증기비산 (vapor drift)이 있음. 증기비산은 흔히 휘산(晕散)이라고도 말함.

비산거리[飛散距離, drift distance] ： 비산된 입자가 지표면으로 비산하여 최대로 이동하는 거리.

비산식[飛散式，splash lubrication system] ： 내연 기관의 윤활방법으로서 크랭크실내에 항상 일 정량의 윤활유를 충만 시켜놓고, 연접봉의 하단에 붙어 있는 기름주걱(oil spoon)으로 오일 팬 (oil fan)의 윤활유를 실린더 벽이나 피스톤 등에 뿌려서 급유하는 방법.

비선택성[非選擇性，non-selective] ： 농약의 약효가 계(界)내에서는 구별되지 않고 모두에게 적용 되는 특성. 예를 들어 비 선택성 제초제는 모든 식물에 해를 입힘.

비선형성[非線型性，non-linearity] ： 대응하는 두 변량간의 관계가 직선적인 변화의 관계가 아닌 경우의 총체적인 의미를 뜻한다.

비선형점탄성[非線型粘彈性, nonlinear viscoelasticity] : 응력-변형률의 관계가 시간뿐만 아니라 응력의 크기에도 영향을 받는 경우이며 대부분의 점탄성물체들은 비선형을 나타낸다. 생물체의 경우는 비교적 큰 응력이나 하중작용시간이 긴 경우에는 비선형점탄성으로 간주되며，이 경우 선형중첩원리가 적용되지 않는다.

비선형크리프[非線型，nonlinear creep] ： 물체에 일정크기의 응력이 작용하여 유지될 때 물체의 변형이 시간에만 의존하여 지수함수적으로 증가하는 것을 선형크리프라 하고, 시간뿐만 아니라 가한 응력수준에도 영향을 받는 것을 비선형 크리프라 한다.

비속도[比速度, specific speed] ： 비교회전도. 양수기의 수력학적 비례법칙으로부터 유도된 것. ②펌프가 lmymin의 유량을 lm 양수하는 데 필요한 회전수를 비속도라 한다.

비속도(他) = 이(2]7또:，N ： 회전속도(rpm)，Q ： 양수량(m'/min)，H ： 전양정(m)

비압축성[非®縮性，incompressibility] ： 어떤 물체 또는 물질이 가한 외력에 압축되지 않는 성질. 실제로 이와 같은 물질은 있을 수 없다.

비 에너지소요량[比-所要量，specific energy consumption] ： 건조기 성능평가지수.

비연료소모율[比燃料消耗量，specific fuel consumption] ： 일정한 에너지량을 공급하기 위하여 엔진에서 소모된 연료의 양.

비열[比熱，specific heat] ： 단위질량의 물질을 단위온도 상승시키는 데 필요한 열에너지 양. 단위는 kol/1험ti.

비열소요량[比熱所要量 , specific heat consumption] : 건조기 에서 피 건조물로부터 단위중량의

수분을 증발시키는 데 소요된 공기 가열 에너지(kj/kg).

비용회계[費用會計，cost accounting] ： 생산비, 수입 그리고 기업의 순수익 또는 순손실을 산출하기 위한 회계 준비를 목적으로 하는 모든 현금 및 비 현금수입은 물론 기업에 필요한 모든 현금 및 비현금 비용을 기록하는 회계체계. 예를 들면，인건비, 동력비，기계사용비，건물사용비, 연료 및 이자액이 있다.

비육돈사[肥育脉舍，fatening piggery] ： 사조, 돈방，수조, 배분소，침소 등으로 구성되며 덴마크식 돈사, 슬롯식 돈사, 케이지식 돈사 등이 있음.

비저항[比抵抗，specific draft] ： 수평견인저항을 경운단면적으로 나눈 값.

비점도[比粘度，specific viscosity] ： 용액의 점성을 n，용매의 점성률을 n„ 라고 했을 때，n,vi = n/rv를 상대 점도(relative viscosity)라 하며 , nsp = (n - n„)/nrd = nrc.「'을 비 점도라 한다.

b접점[-接點，break contact] ： 닫혀 있는 접점. 상폐접점(N.C접점 ： Normal Close)은 평상시 닫혀 있다가 외력에 의해서 열리는 접점임. 趣접점. @>a접점.

비접족검사[非接觸檢査，noncontact inspection] ： 측정 장치가 접촉되지 않은 상태에서 파괴나 변형을 가하지 않은 채，대상물의 특성을 분석하는 행위.

비접촉측정[非接觸測定，noncontact measurement] ： 대상물에 접촉하지 않은 상태에서 물리적 • 화학적 특성 등을 측정하는 것.

비중[比重，specific gravity] ： 어떤 물질의 질량과, 이것과 같은 부피를 가진 표준물질의 질량과의 비울. 표준물질로 고체 _ 액체의 경우에는 보통 latm, 4°C 의 순수한 물을 취하고，기체의 경우에는 0°C, latm에서의 공기를 취한다. 비중은 온도 및 압력(기체의 경우)에 따라 달라지며, 비중에는 액비중(液比重) 즉 액체의 비중은 4°C에서의 물의 밀도에 대한 액체밀도의 비로 413의 물의 밀도는 lkg/L(lg/cinO이므로 액비중은 무단위의 수치가 된다. 또한 가스(증기)비중 즉 기체의 비중은 공기의 평균분량(1.293g/0에 대한 가스(증기)의 분자량(질량)(g/0이다. @ 밀도.

비중계[比重計, specific gravity balance, hydrometer] ： 유체의 비중을 측정하는 계기로 배터리 전해액의 비중을 측정하여 충 . 방전 상태를 판정하는 계기이며，흡입식과 광학식，디스크 플로트식이 있다. 아르키메데스의 원리를 이용 물체의 질량과 그것이 액 속에 있을 때 받는 부력으로 액체의 비중을 측정하는 형식이다.	.

비중선별기[比重選別機，gravity sorter, separator sorter] ： 물질들의 비중 차이를 이용해서 물질 들을 비슷한 비중을 갖는 것끼리 분류하는 선별 장치.

비체적[比體積，specific volume] ： 단위 질량당(kg)의 체적으로서 밀도의 역수임.(nV/kg)

비철금속[非鐵金屬，non-ferrous metal] ： 철 이외의 금속을 통틀어 이르는 말. 가령 금，은，구리, 알루미늄, 납, 니켈과 같은 금속의 총칭.

비출력[比出力，specific output] ： 기관의 행정체적당의 출력.

비트[bit] ： 깎거나 찧거나 구멍을 뚫기 위한 공구의 날 끝부분의 총칭. 컴퓨터에서 정보량의 최 소단위.

비트리파이드결 합제[-結合劑，vitrified bond / V] ： 숫돌성형용결합제의 일종 점토와 숫돌입자를

혼합하여 고온으로 구어서 굳힌 것. 숫돌바퀴의 대부분은 이에 속한다. 기호는 V.

비틀림모멘트[torsional moment, twisting moment] ： 축을 비틀려는 모멘트 축의 가로 단면에 작 용하는 짝힘(偶力)을 W，암의 길이를 L 이라고 하면 비틀림 모멘트는 T = W L.

비틀림스프링[torsion spring] ： 비틀림을 받아서 탄성변형 하는 봉모양의 스프링.

빌트업에이지[built-up edge] ： 절삭중의 날 끝에는 절삭분의 일부가 강한 변형과 마찰로 열을 받아 단단한 입상으로 되어서 날 끝에 부착하는 일이 있다. 이것을 빌트업 에이지(날 끝)라고 하며 이렇게 되면 절삭저항이 증대한다.

비파열강도[比破裂强度，burst factor, specific bursting strength] ： 비닐 또는 종이의 단위 평량 당의 파열강도로, 파열강도를 평량으로 나누고 100을 곱하여 계산한다.

비표면적[比表面積，specific surface area] ： 산물상태에서 공극을 포함한 단위부피당 입자의 표면적. 빈[bin] ： 곡류 • 가축사료 등의 분립체를 일시저장 또는 저장하는 용기.

빗살플라우[slat plow] ： 몰드보드가 빗살같이 엮어져 있는 폴라우.

뽕나무예추ᅵ기[-XU取機，mulberry cutter] ： 뽕나무가지를 베는 데 사용되는 기계로 뽕나무 가지의 모음, 끌어올림，예취，이송，결속할 수 있는 구조로 됨.

589단어

사각너트[四角-，square nut] ： 외형이 4각인 너트.

사각베일레square baler] ： 30마력이상의 트랙터 부착용 작업기로 묶어져 나오는 모양이 사각으로써 크기는 36x120cm정도에 무게는 10~35kg정도이고 인력으로 베일을 이동하고 쌓기를 할 수 있다. 원형베일러.

사경재배[砂耕栽培，sand culture] ： 작물 뿌리부위 지지 토양 대신에 모래를 사용하고 영양 액을 공급하여 작물을 재배하는 것.

사다리꼴나사[-螺絲，trapezoidal thread] ： 나삿니의 단면이 사다리꼴로 되어 있는 나사. 자주 물었다 죄었다 하는 공작 기계 따위에 쓴다. 이동용 나사, 동력전달용 나사，선반의 어미나사， 압축기，바이스 등에 시용된다.

4WD[4Wheel drive] ： 사더블유디. 4륜구동.

사드[thud] ： 압축비가 12이상일 때 가속을 되풀이 하여도 뇌음은 없어지지 않고 폭주 표면 점화로 진입하여 열 파단으로 발전되며 둔탁한 음(雪音)이 발생하는 현상.

사료가공[飼料加工，feed processing] ： 사료에 분쇄 • 절단 ■ 세절(細切) . 배합 등과 같은 처리를 하여 가축에게 사료의 기호성을 증진시키고 소화율을 향상시키기 위한 일련의 과정을 총칭 하는 용어로서，사료의 저장 . 취급 . 배합 • 급여 등도 이에 포함된다.

사료배합기[飼料配合機，feed mixer] ： 사료조제과정에서 품질의 안정，취급의 개선，가축의 기호성 향상，사료의 이용률 향상 등을 목적으로 각 원료의 혼합 및 비타민 칼슘 등과 같은 미량의 원료를 균일하게 혼합하는 기계.

사료분쇄기[飼料粉碎機，feed grinder] ： 사료의 원료를 소립화(小粒化)하여 배합이 쉽게 이루어 지도록 하거나，기축의 소화성 ■ 기호성을 향상시키고자 압축，충격 또는 전단력 등을 이용하여 사료의 원료를 분쇄하는 데 사용되는 기계로서，초퍼밀(chopper mill) . 해머밀(hammer mill) ■ 롤 분쇄기 (roll mill)등이 있음.

사료요구도[飼料要求度，feed requirement] ： 가축별로 1일 섭취해야 할 사료의 양을 말한다. 이는 유지요구량과 성장 및 생산요구량으로 구분 할 수 있다. 유지요구량의 주요 결정요인은 체중이며，성장 및 생산요구량은 1일 예상 성장도 및 유，육，란 등 생산량에 의하여 결정된다. 사료요구량은 건물, 에너지，단백질，무기물 및 비타민 등의 각 영양소별로 표준사양에 제시 되어 있음.

사료운반차[飼料運搬車，feed carrier (barrow, trolley)] ： 사료키는 데 사용되는 반송용 기계.

사료작물수확기[飼料作物收獲期，forage harvester] ： 트랙터 부속작업기

. 옥수수를 잘게 절단하여

이송 수확 또는 목초를 수확하는 작업기.

사료전환효율[飼料轉換效率，feed conversion efficiency] ： 사료요구율이 라고도 하며 단위중량의 증체량，산유량，산란량 등을 위하여 필요한 사료섭취량.

사료절단기[飼料切斷機，forage cutter, ensilage cutter] ： 목초 • 옥수수 ■ 사료작물 • 볏짚 둥과 같은 사료용 작물을 절단하여 직접 가축에게 공급하거나 건초 • 사일레지 등을 가공하기 위하여 사용되는 기계.

사료조제기[飼料調製機，feed processing machine] ： 사료에 i! 설단 세절 . 배합 등과 같은 처리를 하여 가축에게 사료의 기호성을 증진시키고 소화율을 향상시키며，사료의 저장 • 취급• 배합• 급여 등을 수월하게 하는 기계로서，크게 배합사료조제기와 조사료조제기로 구분된다.

사료탱크[飼料-，feed tank] ： 조사료 또는 배합사료를 일정기간 보관 또는 저장하기 위;한 용기. 사료화[飼料化, refeeding] ： 사료로서 이용되는 건조게분의 배합사료화 등.

사료효율[飼料效率, feed efficiency] ： 사료전환효율의 역수.

사류(형)건조기[斜流(形)乾燥機, cascade (type) dryer] ： 다공 경사판 위를 중력에 의하여 흘러 내리는 피건조물에 열풍을 통과시켜 수분을 제거하는 구조의 건조기.

사류펌프[斜流-，diagonal flow pump] ： 임펠러의 회전에 의한 원심력과 추력으로 양수하는 펌프. 사륜구동[四輪驅動，four wheel drive / 4WD] ： 전륜과 후륜을 모두 구동륜으로 하는 구동형식. ②이륜구동에 비하여，추진력이 월등하므로 비포장도로와 같은 험로，경사가 아주 급한 도로 및 노면이 미끄러운 도로를 주행할 때 탁월한 성능을 나타낸다. 농용트랙터에 채용됨. ©전륜구동.

사륜구동트랙테四輪驅動-，four wheel drive tractor] ： 구동형식이 4륜 구동인 트랙터.

사륜조향[四輪操向，four wheel steering system / 4WS] : 4륜차의 전 • 후륜을 함께 조향하는 시스템.

전 • 후륜을 역방향으로도 조향함.

사륜트랙테四輪four wheel tractor] ： 앞차축의 2륜과 뒤차축의 2륜 모두 4개의 차륜을 가진 트랙터로서, 2륜인 동력경운기와 구별하기 위한 것임.

사면캠[斜面-，swash plate cam] ： 사판 캠. 편평한 원판이 축에 대해서 비스듬하게 장착된 캠.

이 캠의 희전으로 종동절은 상하로 운동한다.

사미[死米，dead rice] ： 분상질림(粉狀質粒)의 일종，푸른빛의 청사미(청치)와 흰빛의 백사미가

이으

从 ■口 .

4방향차입식팰릿[四方向車入式，fom--way pallet] ： 차입구가 전후좌우의 4방향으로 있는 펠릿. 2 방향으로만 있는 것을 2방향 차입식 팰릿(two-way pallet)이라 한다.

4사이클[four (四-，stroke) cycle] ： 보통 내연 기관에서 동력을 방생시키기 위하여 반복하는 작동을 사이클이라 하며, 흡기, 압축, 팽창，배기의 4회의 피스톤의 행정으로 1사이클이 완료되는 것. 4행정기관 또는 오토사이클 기관이라고 한다.

4사이클불꽃점화기관[四-點火機關] : 흡기, 압축，팽창，배기의 4사이클을 불꽃점화 하는 기관.

4사이클압축점화기관[四-壓縮點火機關] : 흡기，압축，팽창，배기의 4사이클을 압축점화 하는 기관. 사양(서)[仕樣(書)，specifications] ： 제품에 필요한 구조，성능，치수，사용처 등 제품을 알기기 위하여 요약한 설명서. 시방서，제원서.

4요소모형[四要素模型, four-elements model] ： 스프링，선형감쇠기(dashpot) 등 요소 4개를 사용 하여 직 ■ 병렬혼합으로 구성한 레올러지모형. 버거스 모형도 4요소모형의 일종임.

사용응력[使用應力，working stress] ： 하중이 작용하는 부재가 실제로 사용될 때 발생할 것으로 생각되는 응력. 재료의 사용응력은 허용응력과 같거나 그 이하이다.

사이드레이크[side delivery rake] ： 집초(集草)를 주목적으로 하는 기계로 집초기구에는 직원통형， 사원통형，회전륜형 등 여러 가지가 있음.

사이리스테thyristor] ： PNPN 또는 NPNP의 4층 구조로 된 제어 정류기로서 순방향으로 부성 저항을 가지고 OFF 상태의 저항은 매우 높으며，ON 상태에서는 PN 접합의 순방향과 같은 낮은 저항을 가진다. 또한 내압 허용전류도 수백 암페어의 것까지 있어 발전기의 여자장치, 조광장치，각종 정류 장치에 사용되고 있으며 사용범위도 대단히 넓다. PNPN 형태로 개폐 [on-offl 스위치의 작용을 한다. SCR(silicon controlled rectifier)라고도 한다.

사이클로이드[cycloid] ： 진원이 일직선상을 전동할 때 그 원주상의 한 점이 그리는 궤적을 말하며， 원의 외주를 도는 궤적을 에피사이클로이드(epicycloid)라 하고，내주를 도는 궤적을 하이포 사이클로이드(hypocycloid)라 한다.

4사이클엔진[四-, four cycle engine] ： 엔진의 크랭크축이 2회전하면 1사이클 완료. 즉 축이 2회 전에 1회 연소 .4사이클 기관.

사이클[cycle] ： 실린더 안에서 연소가스가 거치는 흡기 • 압축 • 팽창 • 배기 등의 일련과정의 반복 또는 전기, 파동의 동일위상의 순환. 주기(週期). 보통 내연 기관에서는 4 • 2사이클의 2가지가 있다. ②전기진동의 사이클. 전파교류 등의 동일위상의 1주를 1사이클(주파(周波)이라고 한다.

1초간에 돌아오는 사이클 수를 주파수(frequency)라고 하며，주파수가 큰 것을 고주파, 작은 것을 저주파라고 한다.

사이클로이드[cycloid] ： 원이 직선 위를 운동할 때 그 원주상의 1점이 그리는 궤적(軌跡)을 말한다. 그리고 원의 외주를 전동한 궤적을 外사이클로이드(epicycloid)라고 하고 원의 내주를 전동한 궤적을 內사이클로이드(hypocycloid)라고 한다. 기어의 톱니(gear tooth)형의 일부를 만드는 데 사용된다.

사이클로이드기에cycloid gear] ： 치형의 윤곽에 사이클로이드를 사용한 기어.

사이클로이드치형[-齒形，cycloid tooth] ： 기어의 톱니형(tooth from-profile)의 일종. 피치원상에 그려진 外사이클로이드를 톱니끝 (addendum) 으로 하고 內사이클로이드를 톱니밑동 (deddendum)으로 하는 꼴의 톱나 마찰에 대한 성능은 좋으나 톱니내기, 조립이 번거로우므로 정밀기계，계측기 등에 한해서 사용된다.

사이클론[cyclone] ： 선회기류를 이용하여 공기 중에 혼합되어 있는 비중이 작은 입자를 분리하여 수집하는 장치.

사이트피되sight feed] ： 급유장치에서 급유를 눈으로 확인하는 장치.

사이펀[siphon] ： 유체가 충만 되어 있는 역U자형 관로로 최고점의 압력이 대기압 이하인 것을 말함. 액체를 일단 높은 곳에 끌어올려 놓고 이것을 낮은 곳으로 옮기기 위하여 사용하는 U자형 또는 V자형 관을 말한다.

사인봉[-棒，sine bar] ： 공작품의 각도를 간편하게 알아내는 측정구. 직선자에 동형의 2개의 핀을 심은 것. 이 2개의 핀 간의 거리와 측정되는 물건의 길이에 의해서 삼각함수에 의해 그 공 작품의 각도를 간단히 알 수가 있다.

사일런트체인 [silent chain] ： 고속 또는 조용한 전동운동이 필요할 때 사용하는 전동체인. 2개의 발톱이 붙은 링크를 핀으로 이어서 만든 것이며 체인바퀴(chain wheel, -pulley)의 이에 밀착해서 조용히 동력을 전한다. 매분 360m정도까지의 고속도로 운전할 수 있다.

사일로[silo] ： 가축을 먹이기 위하여 건초 등의 사료를 저장하는 탱크.

사일리자[silage] ： 엔실리지(ensilage)라고 하는 것으로 목초의 생산이 많을 때에 저장하였다가 풀이 없는 시기에 건초와 함께 가축의 사료로 사용하는 저장용 다즙사료이다. •

사절회전기구[四節回轉機構，quadric crank chain] ： 4개의 봉(링크 또는 마디를 말함)을 핀으로 연결하여 서로 회전할 수 있게 한 장치. 링크장치의 기본이 된다.

사점[死點，' dead point, dead center] ： 왕복기관 등에서 커넥팅 로드와 크랭크가 일직선상에 있고, 피스톤으로부터 발생하는 힘의 방향에 따라 아무리 힘을 가해도 크랭크가 움직이지 않는 위치로 피스톤 운동의 상한 및 하한의 총칭.

사조[飼槽，crib, manger, trough] ： 가축의 먹이를 담는 통. 먹이통 또는 여물통이라고도 함.

사질양토[砂質壤土，sandy loam(soil)] ： 토성을 나타내는 말로 20% 이하의 점토, 30% 이상의 미사와 52% 이상의 모래를 함유하고 있는 흙.

사질토[砂質土 sandy soil] ： 85% 이상의 모래를 주성분으로 하고, 15%를 넘지 않는 약간의 미사와 점토를 함유하고 있는

사출성형[射出成形，injection molding] ： 플라스틱성형의 일종. 가열한 실린더 속에서 열가소성 수지를 가열유동화 하여 이것을 사출 램에 의해서 금형 속에 플런저로 압입하는 성형법.

사측견인[斜側牽引，angle pull] ： 견인방향이 작업기설치 방향과 수직되지 않게 비스듬히 견인하는 방법.

사측날[斜側，angle blade] ： 진행방향에 대하여 경사지게 부착하여 사용하는 날.

사탕수수수확기[-收獲機, sugar cane harvester] ： 사탕수수를 수확하는 데 사용되는 기계로 대형과 중형이 있으며 구조는 예취부, 이송부，세단부，반송부의 주요부분으로 구성됨.

사포[砂布, sandpaper] ： 종이나 강인한 천에 금강사(金剛沙，emery)나 유리가루, 규사(桂砂) 등의 보드라운 가루를 점착제로 붙인 것. 쇠의 녹을 닦거나 목재를 문지르는 데에 쓴다. 샌드페이퍼 = 에머리페이페emery paper], 연마지(硏磨紙) • 연마포지 . 금강사포(金剛砂布，emery cloth).

4행정사이클기관[四行程-機關，four stroke cycle engine] ： 작동 사이클에 의한 분류로 피스톤이 2왕복(4행정)에 1사이클 완성하는 기관. 4행정기관，4사이클 기관이라고도 한다.

사투보전[事後保全，breakdown maintenance] ： 고장이 나 성능저하가 발생함에 따라 정비하는 것. ©예방보전.

산기관[散氣管，diffuser pipe] ： 액상기축분뇨의 수중폭기장치로서 폭기조 내에 설치된 산소 공급 관으로 다수의 분출구멍이 달려 있다.

산란반人K散亂反射，diffuse reflectance] ： 빛에너지가 어느 표면에 방사되었을 때 표면을 침투해서 내부에서 반사하는 형태로서，빛의 내부에서 분자들과 반응에 의해서 입사된 빛의 양보다는 적은 에너지를 가지며，물질의 성분 정량에 이용될 수 있다.

산물밀도[散物密度，bulk density] ： 산물상태에 있는 고체 물질의 입자 사이의 공극을 포함한 단 위체적당 질량. 겉보기밀도.

산물저장[散物貯藏，bulk storage] ： 저장하는 재료를 포장용기 또는 소용기에 넣지 않고 산물 상태로 사일로나 빈에 저장하는 저장형태.

산성토양[酸性土壤，acid soil] ： 수소이온농도(pH)의 값이 7.0미만인 토양.

산소톱수율[酸素吸收率，oxygen absorption rate] ： 액상가축분뇨의 폭기 장치에서 공급된 산소량에 대한 흡수산소량의 비율.

산수여상법[酸水滤床法，trickling filter process] ： 쇄석 등의 여과재료 위에 가축 요 오수를 살수 하여 여재표면 미생물로 오수를 정화하는 방법.

산업용로봇[產業用, industrial robot] ： 다양한 작업을 수행하기 위한 목적으로 프로그래밍에 의해 작업대상체, 부품，도구 또는 특수 장치를 조작할 수 있도록 한 다기능의 조작기로서 재 프로그래밍을 통하여 작업변경 및 동작변경이 가능하다.

산파[散播，broadcasting] ： 지면에서 사방으로 넓게 흩어 뿌리는 것.

산파기[散播機，broadcaster] ： 종자，입상의 비료，약재를 흩뜨려 뿌리는 기계.

산파모[散播, broadcast seedling] ： 육묘의 한 종류로 파종 상자에 균일하게 뿌려서 자란 모.

산화구[酸化溝，oxidation ditch] ： 가축 요 오수를 순환시키면서 호기성처리 정화시설.

산화지[酸化池, oxidation pond] ： 가축 요 오수의 호기성처리를 위한 연못으로 넓은 토지와 정화

처리 시간이 길며 관리기술은 간단하다.

산화질소[酸化室素，nitrogen oxide] ： 산소와 질소의 화합물로 종류로는 ‘일산화질소’，‘이산화질소’， ‘삼산화이질소’，‘오산화이질소’，‘육산화이질소’ 등 다섯 가지가 있음.

산화탄소[酸化炭素，carbon oxide] ： 일산화탄소와 이산화탄소를 통틀어 이르는 말. 무색，무미, 무취의 梅毒(매독)가스. 용도는 연료，메탄올, 석유합성 등.

살균[殺菌，sterilization] ： 균을 죽이거나 활동하지 못하도록 처리하는 공정이나 작업. 식품이나 농산물의 가공공정에 포함됨. 고형퇴비화 액상 콤포스트화 처리 시에 발생되는 발효열에 의한 토비자료의 살균과 요 오수처리의 처리 수에 대한 염소처리 등.

살립기[撒粒機，granule applicator] ： 입제나 종자를 살포하는 기계로서 회전하는 원판에 입제를 공급하여 원심력으로 살포하는 원심 살림기(broadcaster)와 고속의 공기를 이용하여 살포하는 송풍살림기가 있음.

살립분두[撒粒噴頭，granule blow head] ： 입제를 살포하는 분두로서 분관 끝에 연결되며 직진분두， 확산분두，원형분두，Y형 분두 등 다양한 종류가 있음.

살분관[撒粉管，dusting pipe] ： 살분기에서 분제가 지나는 관을 말하며 끝에는 살분분두가 설치됨.

살분기[撒粉機，duster] ： 분제를 살포하는 기계로서 등짐형 인력살분기, 동력살분기로 구분되며, 동력살분기는 등짐형，가반형，주행형 등이 있다. 축류송풍기로 분제를 살포하며 인력인 경우는 증속장치가 있으며，등짐형 동력살분기는 동력살분무기와 유사함.

살분분두[撒粉噴頭，dust blow head] ： 살분기나 동력살분무기에서 분관의 끝에 부착되며 원하는 분제의 살포형태에 따라서 다양하며 파이프 더스터 와 같이 광폭을 살분 하는 전용분두도 있지만 살림 분두가 이용되기도 함.

살수[撒水，sprinkling] ： 물을 토양이나 작물의 위에서 아래로 살포하여 관개하는 방법으로 over-head irrigation이라고도 말함. 살수작업은 관개만이 아니라 비료나 농약을 동시에 공급， 서리방지나 온도를 낮추기 위해서도 시행됨. 입자의 크기는 살수 목적에 따라서 정해지며 다양한 살수노즐과 살수기가 있음.

살수간선[撒水幹線，sprinkling main line] ： 펌프로부터 물을 공급받아 살수지선으로 분배하는 굵은 관을 말하며 배관을 옮기는 가반식이나 준가반식에서는 직경 50~75mm 정도의 파이프를 사용 하고 고정하여 사용하는 정치식은 직경에 제한이 없음.

살수강도[撒水强度，'sprinkling intensity] ： 단위 면적의 살수량을 단위 시간당 무게로 잰 양으로 ML-aT-'의 차원을 가짐.

살수기[撒水機, sprinkler] ： 스프링클러. 지면에 배치된 송수관에 직립관들을 연결하고 상방 또는 수평방향으로 가압한 물을 살포하는 방식도 있지만 움직이는 긴 살수관에서 물을 노즐을 통하여 작물의 위에서 아래로 뿌리는 살수관개(overhead irrigation)도 있음.

살수분두[撒水噴頭，sprinkler head] ： 살수기에서 직립 관에 직결되는 노즐을 말하며 물이 반동판에 부딪쳐 희전하도록 한 회전식 노즐과 회전하지 않는 고정식 노즐이 있음.

살수분포형[撒水分布型，sprinklering pattern] ： 살수기 한 대에 의해 살수된 물의 양을 지면에 대 하여 나타내거나 특정 방향으로 투영하여 나타낸 형태를 말하며 살수기를 비교할 때는 지표면에

대하여 측정하나，살수기를 실제의 농경지에 배치하는 경우에는 살수기，살수압력，풍속, 지형 등에 따라서 형태가 달라짐. 살포형.

살수분포효율[撒水分布效率，water distribution efficiency] ： 살수기를 중첩하여 살수한 경우에 살포된 물의 균등한 정도를 말하며 살수배분효율(patter efficiency)이라고도 말함.

살수수직관[撒水垂直管, sprinkler riser] ： 살수기에서 배관(살수지선)으로부터 노즐까지 수직으로 연결해 주는 관으로서 살수수직관의 높이는 살수직경에 크게 영향을 미치나 일반적으로 lm 정도로 하며 작물의 키보다 커야함. 수직관 끝에는 노즐을 쉽게 탈착할 수 있는 커플러가 설치되어 있음.

살수지 선 [撒水支線，sprinkler lateral, sprinkler branch line] 간선수로에서 취수하여 스프링클러로 유입하기 위한 파이프라인.

살수처리[撒水處理, chemigation] ： 스프링클러와 같이 살수할 때，살충제나 살균제를 광물성 또는 식물성 기름으로 희석하여 관개수에 주입하여 물속에 부유한 액적이 식물체에 부착되도록 하는 약액처리방법.

살충제[殺蟲劑，insectcide, insect control chemical] : 곤충이나 소형동물을 죽이거나 보호하고자 하는 물체에 접근하지 못하도록 하는 모든 농약을 말하며 협의로는 곤충류에만 작용하는 농 약을 말한다. 독제，접촉제，침투성살포제, 훈증제，훈연제，유인제，기피제，점착제，생물농약, 불임제, 살비제，살선충제，살서제 등이 포함됨.

살포[撒布，application] ： 농약，비료 등을 뿌리는 모든 작업을 말하며 살포목적에 따라서 균등하게 또는 일부분에만 집중되게 하고 미립화 하거나 상품 그대로 처리함. 미립화나 기타 분산장 치를 이용하여 흩어 뿌리는 경우를 살포라고 말하나 넓은 의미에서는 처리와 동일함.

살포각[撒布角，spraying angle] ： 액체를 살포하는 노즐에서 가장자리에서 살포되는 입자의 궤적 들이 이루는 각도를 말하며 원추형으로 살포되는 경우에는 원추각과 일치하지만 관측하는 방향에 따라서 다른 경우도 있음.

살포능률[撒布能率，application capacity] ： 단위 시간당 살포면적.

살포면적[撒布面積，sprayed area, treated area] ： 방제작업을 수행한 전체 면적으로 방제기의 유 효작업 폭으로 작업된 전체면적. 대상살포의 경우에는 실 살포 면적을 살포면적에 조당작업 폭과 조폭의 비율을 곱함으로 구함.

살포속도[撒布速度，application speed] ： 살포작업 시 살포기계의 주행속도를 말하며，인력살포의 경우에는 걷는 속도.

살포시간[撒布時間，spraying time] ： 살포가 이루어지는 시간.

살포율[撒布率，application rate] ： 방제대상체당 살포량으로써 살포하는 물질의 형태에 관계없이 방제대상 면적이나 공간 또는 개체(예: 나무 한 그루)당 살포한 양을 말하며 유효성분살포율 (active chemical rate), 제제살포율(formulation rate), 액제살포율(spray rate)로 구분됨.

살포장치[撒布裝置, spraying device] ： 농약，비료 등을 살포하기 위한 장치로 미립화 장치，원심력을 이용하는 장치 또는 단순히 중력으로 떨어뜨리는 장치 등을 총칭.

살포폭[撒布幅，spraying swath, application swath] ： 살포장치에서 농약이나 비료가 유효 작업 폭,

즉 균등살포를 얻기 위하여 중첩한 경우 조간의 거리가 살포 폭이 되며，같은 방제기라도 사용하는 방법에 따라서 살포 폭은 달라질 수 있음.

살포형[撒布型，spray pattern, application pattern] ： 노즐에서 분사되는 약액의 분포형태로 분포량을 지면에 수평한 직선，평면 또는 노즐로부터 등거리에 존재하는 반구의 곡면으로 수집하였을 때 수집된 양이 나타내는 기하학적인 도형을 말한다. 액제일 경우에 spray pattern 이라 말하며 제형에 상관없이 말할 때는 application pattern이라고 함.

살포형측정기[撒布型測定器, spray pattemater] ： 살포형을 측정하는 붐과, 노즐，펌프를 갖추고 약액을 수집할 수 있는 장치로서 평면이나 수직면에 살포된 양을 일직선상으로 모으는 형태와 평면에 2차원으로 살포량을 측정하는 것. 반구방향으로 수집하는 장치 등이 있음.

삼각나사[드角螺絲，triangular thread] ： 나사산의 각도가 삼각형을 한 나사. 다음과 같은 종류가 있다. ①미터나사(metric[screw]thread)나사산의 각도가 60°기계일반용. ②인치나사. 나사山의 각도가 55°의 위트나사(Whitworth screw thread)와 60°의 유니 파이나사(unified thread)가 있다. ③세목나사(fine thread), 스핀들 기타 동하중을 받는 곳에 사용하는 나사. 피치를 작게, 나사山의 높이를 낮게 하고 있다. ④관용나사(pipe thread, gas-).관이 약해지지 않도록 세목 ■나사보다도 더욱 피치를 작게 하고 있다.

3단계크리프[드段階-，creep at tertiary stage] : 일반적으로 물체의 크리프 진행과정을 3단계로 나눌 때，세 번째 단계의 크리프과정은 가속크리프라고도 한다. 제 1단계의 크리프 변형속도가 점점 감소하는 감속크리프(primary creep), 2단계에서는 변형속도가 거의 일정한 정상상태 크리프(steady-state creep), 3단계에서는 변형속도가 증가하여 결국 파괴(creep failure)에 도달 되는 가속크리프로 진행된다.

삼상교류[드相交流，three phase] ： 같은 전압과 주파수에 위상이 서로 내0도씩 다른 세 가지 전류나 전압을 한 조로 한 것으로 송전할 때는 도선을 세 줄로 사용할 수 있다. 단상교류를 3개 조합한 것으로 3기통 엔진은 단기통을 3개 조합한 것과 같은 것.

삼상유도전동기[드相誘導電動機，three-phase induction motor] ： 공장 동력 기타 일반적인 동력 으로서 가장 널리 사용되고 있는 삼상교류전동기의 대표적인 것.

삼점히치[드点-，three point hitch] ： 주로 트랙터후방에 설치되어 있는 작업기 연결 정■치로서 2개의 하부 링크와 1개의 상부 링크 및 유압으로 작동되는 리프팅 암으로 구성되어 있다. 각 링크와 작업기는 3점에서 연결되며, 이 연결점을 히치점이라 한다.

삽[round point shovel] ： 땅을 파고 흙을 뜨는 데 쓰는 둥글고 끝이 뾰족한 연장. 끝이 사각 모양의 삽(square shovel), 끝이 사각 모양에 큰 삽(dust pan) 등이 있다.

삽형굴착기[-型掘靈機, shovel excavator] ： 좌우 360° 회전할 수 있고 프런트 어태치먼트(front attachment)를 교환할 수 있고 범용으로 사용할 수 있는 기계식，유압식，전기식 등 굴착기의 총칭.

상급식[上級式, upper feed] ： 어떤 원료를 상부 쪽에서 투입하는 방식. @하급식

상대습도[相對濕 度，relative humidity / RH] : 관계습도. 습공기중의 수증기분압과 i화수증기압의 비. ②현재 공기(습공기) 속에 있는 수증기의 양과 그 온도에서의 포화수증기의 양과의 비를

말한다. 즉，포화증기압에 대한 현재의 수증기압의 백분율 또는 포화혼합비에 대한 현재의 혼합비의 백분율을 가리킨다. 보통 습도라고 하면 이 상대습도를 말한다. 수증기압은 일정 하나，포화증기압은 기온에 따라 변하므로，같은 수증기를 함유하여도 온도가 변하면 상대습도도 변한다. 상대습도는 건습구습도계나 모발습도계 등으로 측정한다. 0로 표시하며 단위는 %. ©절대습도.

상만들기[床-，bedding] ： (두둑만들기 또는 이랑만들기) 경작지의 형상을 고랑 또는 두둑으로 형성하는 경운.

상부롤레上部-，top roller, upper roller] ： 장치 내에서 상부 쪽에 설치된 롤러. @하부롤러.

상부링크[上部-，upper link] ： 트랙터의 3점 히치는 지면으로부터 가까운 거리에 지상고가 같은 2개의 링크가 부착되어 있고 그 위쪽에 1개의 링크가 부착되어 있다. 이 위쪽에 부착되어 있는 링크를 상부 링크라고 한다.

상사점[上死点，top dead center, top dead point / TDC] : 피스톤이 실린더헤드와 가장 가까이 있을 때의 위치. 즉 압축 행정의 끝 방향의 사점. ©하사점.

상시사륜구동[常時4輪驅動 permanent four wheel drive] ： 4개의 차륜이 동력전달장치와 상시 연결되어 있는 장치.

상시회전형PT이常時回轉型-，continuous running PTO] ： 라이브PTO(Iive PTO). 마스터 클러치인 주 클러치가 2단 연속 클러치로 1단은 변속, 2단은 PTO용으로 트랙터가 정지하여도 PTᄋ에 동력을 전달할 수 있다.

상온연무기[常溫煙霧機，non-heating fog machine or fogger] ： 물이나 방제약액을 가열하지 않은 상태에서 안개와 같은 미립자로 분무시키는 기계.

상온저장[常溫貯藏，ordinary temperature storage] ： 곡물을 일중기온이 변화하는 대로 대기에 노출된 상태에서 저장하는 방법.

상온통풍건조[常溫通風乾燥，natural (ambient) air drying] ： 상온의 공기 또는 이를 약간 가열한 공기를 통풍하여 수분을 제거하는 방법.

상용송출압력[常用送出壓力，normal discharge pressure] ： 정상적인 상태로 운전할 때 걸리는 송출압력.

상용압력[常用壓力, normal pressure] ： 정상적인 상태로 운전할 때 걸리는 압력.

상용출력[常用出力, cruising power] ： 기관의 효율과 보수의 관점에서 경제적으로 사용되는 출력 (주로 선박용 기관에 사용한다)

상자형건조기[箱子型乾燥機，cabinet dryer] ： 상자 모양의 건조기내에 설치된 건조상 위에 피건조물을 올려놓고 열풍을 통과시켜 수분을 제거하는 구조의 건조기.

상토[床土，bed soil] ： 육묘상자에 사용되는 토양.

상토제조기[床土製造機，Bed Soil machinery] ： 동력을 이용하여 회전날에 의해 흙을 파쇄한 후 분리체로 상토(육묘상자용 또는 포트용 흙)를 분리 조제하는 기계. 용도는 육묘용 상토조제.

상파종[床播種, nursery seeding] ： 북돋은 파종상위에 2줄 이상으로 재배할 수 있도록 파종하는 방법.

상호작용모델[相互作用-，interactive model] ： 단말기로부터의 각 입력에 대하여 중앙의 컴퓨터가 응답 메시지를 반송하고，역으로 중앙의 컴퓨터로부터의 출력에 대하여 단말기가 응답 메시지를 반송하는 방식.

새들[saddle] ： 테이블，커터태 또는 이송변환기구 등과 베드 간에 있으며 안내 면을 따라서 이동 하는 역할을 하는 부분. 선반에서는 왕복대가 베드위에 놓여 있는 부분이며 위에서 보면 H자형을 하고 있다.

새들키[saddle key] ： 보스에만 홈을 내고 축에는 내지 않은 곳에 끼우게 된 단면의 키로서 마찰을 멈추는 것. 고정력이 작으므로 가벼운 작업이나 일시적인 목적에 사용된다.

새머리[headland] ： 포장작업에서 기계가 선회하기 때문에 작업하지 못하고 남는 부분으로서 보통 장변을 따라 첫머리 부분과 마지막 부분에 생긴다. 경남지방에서 ‘돌머리’라 함.

색선별기[色選別機，color sorter, color-sorting machine] ： 물체의 광학적 특성인 색깔의 반사도의 차이를 주로 이용해서 선별하는 장치. 색채선별기라고도 함.

샌드마크[sand mark] ： 강재의 다듬질 면에 비금속이 존재하는 결점.

샌드페이페sand paper-, glass-] ： 금강사나 유리분말을 부착시킨 종이. 금속면이나 나무결등을 연마하는 데 사용된다. 조도를 번호로 표시하는 데 0，1，2,3，4호 순으로 거칠다

생력기계[省力機械，labour-saving equipment] ： 노동력 부족 또는 그에 따른 인건비의 앙등이나 급속하게 발전한 전자웅용 기술을 기반으로 해서 등장한 기계.

생물막법[生物膜法，trickling filter process] ： 플라스틱 여과 재료에 미생물을 막상으로 부착하여 요 오수를 정화 처리하는 방법.

생물방제[生物防除，biological pest management] ： 병해중이나 잡초를 방제하는 데 있어서 생태계의 원리를 활용하는 기술로 천적의 활용，중간숙주의 제거，해충의 불임화 등의 방제기술.

생물체항복강도[生物體降伏强度，bioyield strength] ： 생물체 항복점을 처음 단면적으로 나눈 응력값.

생물체항복변형 량[生物體降伏變形量，bioyield deformation] ： 생물체항복점에서의 변형 량.

생물체항복점[生物體降伏點，bioyield point] ： 농산물과 같은 생물체의 경우 응력-변형률 선도에서 변형은 계속되면서 응력이 감소 또는 일정하게 유지되는 점. 생물체에서의 이 점은 외력에 대한 민감도를 나타내는 중요한 척도가 되며 즉，작용한 외력이 이 점을 넘지 않으면 세포조직은 거의 손상을 입지 않고 상하지 않는다.

생물학적 산소요구량[ 生物學的酸素要求量，biochemical oxygen demand] ： 유기물의 생물학적 산화에 소요되는 산소량으로 수질오염의 지표로 사용되며 일반적으로 BOD로 표기한다.

생물학적처리[生物學的處理，biological treatment] ： 미생물의 활동에 의하여 가축분뇨와 오수 및 유기성폐 기물을 처 리하는 것으로 호기 성처 리와 혐 기성처 리가 있다.

생크[shank] ： 심토파쇄기 등에서 치즐을 부착하는 긴 세로대.

생탈곡[生脫穀，undried crop threshing] : 예취 早 천일건조를 거치지 않고 바로 탈곡하는 것. ©건탈곡.

샤를의 법칙[-法則，Charles law] ： 일정한 압력에서 기체의 체적(V)은 절대 온도(T)에 비례한다는 법칙. 온도가 1°C 올라갈 때마다 0°C일 때 부피의 273분의 1씩 증가한다. 1787년에 프랑스의

샤를이 발견하였고, 이어 게이뤼삭이 이를 확인함. 1 = 1

새클[shackle] ： 속박, 쇠고리의 뜻. 연환(連環). 서로 연결하는 데 사용하는 공구(U자형). 암수가 구별되어 있음. 샤클이라고도 한다.

서보모테servomotoi-] ： ①서보기구의 조작부로서 제어신호에 의해 부하를 구동하는 장치. 서보 모터는 동력원에 따라 전기식(서보 전동기)，공기식(공기 서보모터)，유압식(유압 모터) 등이 있으며, 보통 서보모터라고 하면 서보 전동기를 가리키는 경우가 많다. 서보 전동기는 직류 서보모터와 교류 서보모터로 분류되며 교류 서보모터의 대부분은 3상 서보모터이다. @수력 발전소의 조속기(調速機) 중의 1주요부분. 진압에 의해서 작용하는 보조기(補助機)이며 수구 개폐기구(水口改閉機構)를 작용시킨다. 또 증기터빈의 교축(絞縮)밸브나 노즐을 개폐하는 원동기이다.

서브컴팩트트랙테Subcompact Tractor] ： T-L-B(Tractor + Loader + Back hoe). 미국에서 백호를 말함.

서브케이스[serve case] ： 서브 케이스. 퓨즈박스 커버에 표기된 배열도，퓨즈의 위치, 용량이 표기되어 있다.

서브쥬즈[sub-fuse] : 퓨즈를 보중해 주기위해 기계장치에 메인 퓨즈 외에 따로 여럿 모아둔 보조 퓨즈.

서비스밸브[service valve] ： 냉동장치 주로 프레온(Freon)용 압축기에 부착되어 냉매의 통로, 냉매충전 • 퍼지, 오일충전 • 퍼지 등의 역할을 한다.

서지탱크[surge tank] ： 수격작용을 흡수 . 완화시키는 수압조정장치.

서징[surging] ： 배관을 포함한 유체기계가 진동을 일으켜 토출압력과 토출량에 독특한 주기의 변동을 발생시키는 현상. (D파도치는 것을 의미. 원심 ■ 축류송풍기，압축기, 펌프 등을 관로에 연결하고 풍량을 교축하여 운전할 때에 진동을 일어 키고 풍량 • 풍압 • 회전속도가 변동하며 심한 경우에는 운전불능이 되는 현상.

서피스게이지[surface gauge] ： 공작물에 금 긋기，둥근 막대의 중심을 낼 때나 평면의 검사에 쓰는 금 긋기 공구. 주철로 된 밑받침이 달린 기둥에 금 긋기 바늘을 단다.

석발기[石拔機, destᄋner，stone separat이-(picker)] ： 곡물 중에 섞인 돌을 제거하는 장치로서 비중과 마찰의 차이를 이용해서 선별하는 장치.

석유기관[石油機關, petroleum engine] ： 경유나 등유를 연료로 하는 기화기식 불꽃점화기관. ©석유 기관[kerosene engine) ： 등유기관 및 경유기관 의 총칭.

석회살포기[石灰撒布機, lime sower] ： 석희를 살포하는 장치로 대부분 배출량 조절장치에 의해 양을 정하고 중력으로 정폭 살포하는 기계.

석회유황합제[石灰硫黃合劑，lime sulphur mixture] ： 주성분인 CaS5는 공기 중에서 활성화 유황이 석출하여 살균력을 가짐. 오래 전부터 농가에서 제조하여 사용한 과수의 살균，살충제로서 생석회와 유황분말을 중량비로 1:2을 섞어 가압 가열하여 제조.

석회혼합액[石灰混合液，lime mixture] ： 탄산칼슘(CaC03: calcium carbonate)이 주성분이며 산성화된

토양을 중화하기 위한 석회를 수화제로 만든 것으로 중화작용 외에 Ca을 첨가하여 유기질의 분해 등 효과를 높인다.

선고！•기[選果機，fruit sorter, fruit grader, fruit sizer] ： 청과물의 무게, 크기, 색깔 품질 등의 물성 차이를 기준하여 청과물을 선별하는 장치.

선과포장시설[選果包裝施設，packing facility] ： 선별된 청과물을 상자에 담아 포장하는 일체의 관련된 시설.

선루프[sun roof] ： 햇볕을 막는 지붕.

선바이제sun visor] ： 태양의 직사광선에서 운전자의 시야를 유지하기 위한 차양. 보통 프런트 윈도 위에 부착 됨.

선반[旋盤，lathe] ： 공작물을 주축(main spindle)에 고정하여 회전시키면서 바이트를 접속시켜 금속을 절삭(切削)하는 기계. 이밖에 평면 • 테이퍼 • 구배 등의 절삭, 환봉의 절단，구멍파기 (穿孔), 나사절삭，연삭 등의 작업도 할 수 있다. 가장 중요한 공작기계. 다라이盤은 독일어의 Drehbank에서 유래된 말，종류는 보통 ■ 터 릿 . 다인 • 정면(face lathe) • 정밀선반(precision lathe) . 모방 • 자동선반(automatic lathe) 등 특히 고정도의 공작을 행하는 선반을 말한다.

선별[選別，sorting] ： 어떤 물질 또는 농산물을 비슷한 품질을 갖는 것끼리 분류하는 방법.

선별공차[選別公差，grading tolerance] ： 어떤 물질 또는 농산물을 선별할 때 허용하는 선별 오차.

선별기[選別機，separator] ： 어떤 물질 또는 농산물을 그 물성과 품질에 따라 선별하는 장치로서 비중선별기，공기선별기, 색선별기, 자력선별기，체선별기 둥이 있음.

선별손실[選別損失, separation loss] ： 어떤 물질 또는 농산물을 선별할 때 발생되는 양적 및 질적손실.

선별스크린[選別;，sorting screen] ： 어떤 물질 또는 농산물을 크기에 따라 선별하기 위해서 사용 되는 체선별기.

선별인자[選別因子，separation factor] ： 어떤 물질 또는 농산물을 선별할 때 선별하는 주된 기준 요인으로서 비중, 무게, 마찰，크기, 형태, 색깔，반사도，유전 특성 등을 들 수 있음.

선별체[選別體，sorting(sizing) screen(sieve)] ： 어떤 물질이나 농산물을 크기에 따라 선별하는 체 선별기.

선별풍동[選別風洞, wind tunnel for separation] ： 선별기에 설치되는 팬의 흡입 또는 송풍의 바람 통로.'

선택성[選別性，selective] ： 약효가 생물의 종간，속간 다르게 나타나는 농약의 특성을 나타내는 용어. ©비선택성.

선형감소ᅵ기[線型減衰器, linear dashpot] ： 선형 점탄성체의 레올러지모형을 구성하는 기본요소로 뉴턴의 점성법칙 즉，-= 7 e '(a = 응력，e '= 변형속도, 7 = 점성계수)에 따른다.

선형노즐[扇形, sector nozzle, flat fan nozzle] ： 분무입자가 분무되는 형상이 부채모양처럼 일정한 분무각을 유지하며 분사되되 그에 직교하는 방향에서 보면 분무각이 좁은 노즐.

선형분두[扇形噴頭，sector blow head] : 선형노즐과 마찬가지로 살포되는 형태가 부채살 모양임.

선형성[線型性, linearity] ： 대응하는 두 변량 간에 직선적인 관계가 있는 것.

선형점탄성[線型粘彈性, linear viscoelasticity] ： 응력-변형률의 관계가 단지 시간만의 함수이며， 응력의 크기에는 영향을 받지 않는 점탄성. 생물체의 경우 아주 작은 하중이나 하중작용 시간이 짧을 때는 선형점탄성체로 간주할 수 있으며, 선형점탄성체는 다음의 두 조건을 만족 시킨다. e [c ff (t)] =c e [ff(t)l e [<rl(：t)+<r2(t-tl)] = e [ffl(t)+e [ff2(t-tl) (선형중첩원리)

선형중첩원리[線型重叠原理，linear superposition principle] ： Boltzmann의 중첩원리，한 물체에 t=0에서 응력 대1이 작용되고 또한 t=tl에서 응력 쌩가 작용될 경우，시간 tl이후의 임의의 시간 t에서의 물체의 변형률은 응력 하과 가 시간 t=0，t=tl에서 각각 작용하여 생기는 변 형률의 합과 같다는 원리로 식으로 표현하면 다음과 같다. £ [ffl(t)+ ff2(t-tl)] = e [^l(t)]

+ e [ff2(t-tl)] .

선형화[線型化，linearization] ： 비선형회귀모형에서 모형의 계수(상수)들을 추정하기 위하여 Taylor series로 전개한 푸 1차항 만으로 단순화 (liner approximation)시켜 최소자승법 (least square method)으로 각 계수를 추정하는 방법 중의 하나이다. 여기서，추정하여야 할 각 계수들의 초기값은 가정하여야 하며，Newton-Raphson iteration등과 같은 수치해법에 의하여 각 계수들의 값을 계산하여야 한다.

선회반경[旋回半徑, turning radius] ： 기계가 가장 짧게 선회할 수 있는 원의 반경. 실제는 기계 최외곽부 궤적의 반경을 의미함.

선회실[旋回室，whirl chamber] ： 연료가 분사되는 분할된 연소실의 부연소실로서 다른 부분의 연소실과 하나의 큰 통로를 통하여 연관 관계를 갖으며, 작동 매체가 제어된 선회를 하도록 설계되어 있음.

설계[設計，design] ： 기계，기구장치，구조물 기타 모든 공작 작업에 있어서 그 가장 이상적인 구조를 얻기 위해 계획이 행하여지는 것. 기계의 제작에는 대략의 순서가 있다.

설명도[說明圖，explanation drawing] ： 제품의 구조，기능，작동 원리，취급 방법 등을 설명하기 위한 도면.

설치도[設置圖，setting drawing] ： 기계. 장치 등의 설치관계를 나타내는 도면.

섭씨온도[攝氏溫度，centigrade temperature, Celsius temperature] ： 물의 끓는점 100°C와 어는점 0°C를 온도의 표준으로 정하여，그 사이를 100등분하여 한 눈금을 1°C로 정한 온도눈금이다. 단위 기호는 °C 이다. 화씨온도가 사용되던 중 1742년 스웨덴의 천문학자이자 물리학자인 A. 셀시우스가 정함. @화씨온도.

성능[性能, engine performance] : 회전 속도나 부하와 관련해서 출력, 토크，연료 소비율，효율 동 기관의 특징을 표시하는 성질의 총칭.

성능곡선[性能曲線 performance curve] ： 기계의 출력, 효율，에너지 소비 등의 성능을 나타내는 곡선.

성능시험[性能試驗，performance test] ： 기계 장치의 성능을 알기 위하여 행하는 시험.

성묘[成苗，matured seeding] ： 4~5엽의 중묘 이상으로 자란 모.

성적계수[成績係數，coefficient of performance COP] 냉동기(히트펌프 등)의 증발기로 흡수하는 열량인 냉동량(冷凍量)과 압축작업의 열당량(熱當量)과의 비. 동작계수라고도 한다. 열기관의

열효율과 비슷한 개념으로 냉동기나 히트펌프의 성능을 표시하는 것이다. 증발기의 온도가 특히 낮을 경우 1 이하로 되는 경우도 있으나, 보통 3~10의 값을 가진다.

성형롤레成形-，star roller] ： 별 모양의 형태로 압축하여 성형시키는 롤러.

성형작업[成形作業, forming! ： 프레스작업과 같이 상형과 하형을 사용하는 작업이나 보통 프레스의 행정은 비교적 작다. 성형작업의 범위는 넓으며 플랜징, 엔보싱, 비이딩 등이 있다.

세라믹정미기[-精米機，ceramic rice milling machine] ： 연삭식 정미기의 금강사 롤러 대신 세라믹 으로 제조된 가는 날을 만들어 롤러에 가로로 삽입하여 겨의 층을 깎아 내는 방식의 정미기.

세레이션[serration] ： 축과 보스를 고정하는 방법 중의 하나로서 삼각형 단면의 키홈이 여러개 원주면에 배치되어 전달할 수 있는 토크와 동력이 큼. 세레이션을 갖춘 축을 스플라인축(spline shaft) 이라함.

세레이션축[-軸，semted shaft] ： 축에 보스를 설치하기 위하여 세레이션을 갖춘 축. 자동차의 핸들 고정 등에 사용함.

세로요동[-搖動，pitching] ： 기체 따위에서 앞뒤(前後) 방향의 요동. ©가로요동.

세로축[-縱軸，abscissa] ： 평면상의 직교 좌표에 있어서의 y축. 세로대. @가로축.

세척기[洗條機，washer] ： 어떤 물체를 물이나 세척제로 깨끗이 씻어내는 장치.

세탄가[-價, cetane number, cetane value/C.N] ： 디젤 기관에서 연료의 착화성 착화성을 표시하는 척도로 Af용되는 값. 클수록 착화성이 좋다. 네덜란드의 셀맥스연구소에서 발견. 경유의 세탄가는 45-70.

세트스크루[set screw/고정나사] : 축에 바퀴를 고정시키거나 위치를 조정할 때와 같이 그다지 힘이 작용하지 않는 곳을 고착시키는 데 쓰이는 작은 나사. 바퀴와 축의 장치와 해제가 간편하다. 모양이 다양하게 있다.

세퍼레이테separator] ： 분리 또는 격리하는 기기, 장치 등을 뜻한다. ①분리기. 기체 속에 함유 된 고형분을 분리하는 장치. ②리테이너, 볼베어링 • 롤러베어링의 리테이너 ⑤격리판. 2차 전진의 전극간에 넣고 단락을 방지하는 목형의 박판 ④세퍼레이테콘크리트] 형틀간격을 유지 하기 위한 기구. ⑤스페이스.

세포[細胞，cell] ： 생물체를 구성하는 가장 기초적인 단위. 현미경으로만 볼 수 있는 크기지만 그 것을 만드는 조직의 종류에 따라 크기나 모양이 여러 가지이다. 일반적으로 핵과 세.포질체로 부터 이루어지며, 이들을 원형질이라 통틀어 부르나 때로는 후형질도 포함한다.

섹션[section] ： ①단면 ②구분，부분，부분품. ⑤ 부(部)，과(課).

섹터기에sector gear, sector wheel] : 기어의 원주일부를 사용한 기어. 간헐기구 등에 사용된다.

센물[hard water] ： 경수(硬水). ©단물.

센세sensor] ： 실세계의 어떤 자극(stimulus)을 이용 가능한 출력으로 나타낼 수 있는 모든 장치를 총칭하여 일컫는 말(감지기，감지 장치).

센테center, centre] ： ①中心. ②심/芯. ③센터 선반에서 공작물지지용의 원뿔형의 강편. 주죽에 끼워지는 것을 회전센터(live center), 심압대에 끼워지는 것을 고정센터(dead center)라고 한다. 각종 형상인 것이 있다.

센터게이지[center gauge] ： 공작품의 중심위치의 양부를 검사하는 데 사용되는 게이지.

센터드릴[center drill] ： 센터 구멍을 뚫을 때 사용하며，크기는 선단의 평행부 지름으로 표시한다.

센터리스그라인데centerless grinder] ： [중심 없는 연마기]일종의 원통연삭기. 공작품의 센터로 지지하지 않고 연삭숫돌바퀴와 조정숫돌바퀴사이에 넣고 연삭한다. 공작품에 이송을 부여하기 위해서는 조정숫돌바퀴를 적당한 각도만큼 기울인다. 동일경인 것을 다량 연삭하는 데 적합 하다.

센터리메center reamer] ： 센터드릴로 뚫은 센터공을 다듬질하기 위해 사용되는 사각형의 리머.

센터링[centering] ： 선반에서 공작품의 양단의 中心을 구하기 위해 센터孔을 뚫는 작업. 센터공은 센터드릴(center drill)을 사용해서 드릴링 머신이나 선반으로 뚫는다. 원형재를 다수 센터링 할 때에는 센터링 머신(centering machine)을 사용한다.

셀[cell-, plate group] ： 극판 군. 몇 장의 극판을 접속편에 용접하여 단자 기둥(terminal post)과 일체로 되도록 한 것. 완전충전 시 기전력은 2.IV이다.

셀러커플링[Sellers[cone]coupling] ： 외통과 내통을 조합하여 만들어진 축이음. 외통의 내면은 테이퍼가 붙어있고 볼트로 내통을 축 방향으로 체결하여 양축을 고정한 것.

셀룰로이드[celluloid] ： [화학]질산셀룰로오스에 장뇌와 알코올을 섞어서 만든 반투명한 합성수지. 90X2 이상에서 유연하게 되나，냉각하면 굳어지고 발화하기 쉬운 것이 결점이다. 장난감, 필름， 문방구，장신구，일용품 따위를 만드는 데에 쓴다. 1869년에 미국의 하이엇(Hyatt) 형제가 발명함.

셔틀[shuttle] ： 왕복하다. ~lever(왕복레버). ~변속.

셰이빙[shaving] ： ①기계판금 전단가공의 일종. 펀칭이나 천공한 제품의 절단면을 깎아내어서 깨끗하게 다듬질하는 가공. 이에는 셰이빙형을 사용하나 연마를 위하여 버니싱다이(burnishing die)를 사용할 때도 있다. ②톱니절삭을 한 기어를 셰이빙 커터와 맞물려서 더한층 고정도인 기어로 가공하는 방법을 말한다. (대패질의 뜻)

셰이퍼머신[shaper machine, shaper] ： [성형기，셰이페공작기계의 일종. 소형의 공작품의 평면 이나 홈을 절삭하는 기계. 플레잉 머신과는 달리 이 기계에서는 공작품이 정지)하고 커터가 왕복운동 한다. 취급이 간단하나 고정도를 요하는 공작에는 적합하지 않다.

소각처리[燒却處理，Incineration] ： 계분 또는 건조처리 된 농산폐기물 등의 직접연소열을 이용하여 온수에너지를 얻는 형태.

소결[燒結，sintering] ： 분상, 입상의 물질을 용융점 이하의 온도로 가열하여 가압하는 것. 초경 합금은 이 방법으로 만든 공구재료이다. 소결에 사용하는 기계를 소결기라고 한다.

소구기관[燒球機關, hot bulb engine] ： 시동 시 실린더 헤드에 설치한 소구를 가열하여 소구의 열과 압축열로서 분사된 연료를 점화시키는 기관을 말하며, 세미디젤 기관(semi diesel engine) 이라고도 한다.

소기[掃氣，scavenging，scavenging air] ： 2사이클 기관에서 소기공(scavenging port, transfer port)을 통해 들어온 신기가 실린더 내의 잔류가스를 몰아내는 것.

소기구[掃氣□，scavenging port] ： 2행정기관에서 소기를 유입시키기 위하여 실린더 벽에 둔 구멍.

소기작용[掃氣作用，scavenging action] ： 소기펌프에 의해 대기압 이상으로 가압된 새로운 공기를 실린더 내에 밀어 넣어지는 작용.

소기행정[掃氣行程，scavenging stroke] ： 4행정기관의 배기행정 또는 2행정기관의 작동행정 말단에서 소기구와 배기구가 열려 소제작용이 행해지기까지의 기간.

소기효율[掃氣效率, scavenging efficiency] ： 2사이클 기관에서 실린더내의 신기량과 실린더내의 총 가스 량과의 무게 비.

소단부[小端部, small end] ： 커넥팅 로드의 피스톤 핀과 연결되는 부분.

소독[消毒，disinfection] ： 활성오니처리후의 처리 수에 대한 염소처리 등.

소둔[燒純，annealing] ： 열처리의 일종. 금속재료를 적당한 온도로 가열한 뒤 서서히 냉각하여 상온으로 하는 조작. 이 조작은 가공 또는 소입 등에 의해서 경화한 재료내부의 왜곡을 제거하고 결정립을 미세화 하여 가스등을 방출하고 나서 전연성(展延性)을 증가한다.

소량살포[小量撒布, low volume spraying] ： 살포율이 30~100L/ha에 해당하는 살포형식.

소량살포기[小量撒布機，low volume sprayer] ： 작업성을 높이고 환경보전을 목적으로 30~ 100L/ha 정도의 살포량으로 방제효과를 유지하는 장치로서 미립자로 피복율과 부착률을 높임.

소례燒戾，tempering] ： 열처리의 일종. 소입한 강은 경도는 증가하나 부서지기 쉬우므로 A1 변태점 이하의 온도로 다시 가열해서 주로 경도를 내리고 인성을 부여하기 위해 행하는 조작을 말한다. 방법에는 건식，습식，직접소려가 있다.

소부[燒附，burn] ： 급격한 이상 고열로 기계 부품 등이 타서 들러붙는 것. @소착.

소성[塑性，plasticity] ： 많은 물체의 경우 작은 변형에 대해서는 탄성체로 거동하지만 탄성한계를 넘으면 흐름이 일어나 영구변형으로 남게 되는 데，이와 같이 영구변형으로 남게 되는 재료의 성질. ②고체가 탄성한도를 초과해서 변형할 때 외력을 제거해도 왜곡이 그대로 남아 있는 성질. 열을 가하면 소성을 표시하는 것(비닐 등)을 열소성(thermal plasticity)이라고 한다. 소성에 의한 변형을 소성변형 (plastic deformation)이라고 한다.

소성가공[塑性加工，plastic working] ： 금속의 소성을 이용하는 가공법. 농업기계에서 소성가공이 많이 이용된다. 단조，압연，압출, 인발，전조 등이 소성 가공이고，열간가공과 냉간가공이 있으며 단조작업이나 판금가공 등이 있다.

소성거동[塑性擧動，plastic behavior] ： 소성변형，소성유동 참조.	.

소성모형围性模型, plastic model] ： 물체의 소성현상을 설명하는 데 사용되는 역학적 모형으로 어느 한계치 이상의 응력이 작용 시 유동하는 현상을 톱니바퀴(ratchet)나 슬라이더(slider)의 운동으로 나타낸다.

소성변형[塑性變形，plastic deformation] ： 물체가 탄성한계를 넘어 일정 크기의 하중이 계속 작용될 경우 변형이 계속되며，하중이 제거된 후에도 이 변형은 영구적으로 남을 경우 이를 소성변형이라 하고 시간에 대하여 독립적이다.

소성유동[塑性流動, plastic flow] ： 작은 응력에서는 고체와 같은 탄성을 나타내지만，한계치 (Bingham 항복치) 이상에서는 뉴턴적인 유동을 하는 것을 말함.

소성점도[塑性粘度，plastic viscosity] ： 소성체에 한계치 이상의 응력이 작용 시 유동하게 되는 데,

유동개시후의 점성률.

소성지수[塑性指數，plastic index / PI] ： 액성한계와 소성한계의 차.

소성한계[塑性限界, plastic limit / PL] ： 흙의 함수비가 점차 떨어져 소성상태와 반고체상태의 경계에 다다른 때의 함수비.

소손[燒損, bum] ： 불에 타서 부서지거나 못쓰게 됨. 급격한 산화작용으로 색과 의관의 변화로 탄 흔적이 있음. 趣소부.

소요동력[所要動力, power requirement] ： 어떤 일을 수행하는 데 필요한 동력.

소요마력[所要馬力，required horse power] ： 소요 동력.

소유비용[所有費用, ownership cost] ： 기계를 소유함으로 인한 비용으로 기계사용량에 의존하지 않는 비용임.

소음[騷音，noise] ： 원하지 않는 소리.

소음기[騷音器，muffler, silencer] ： 기관이 폭발, 배기할 때 발생하는 소음을 감소시키기 위하여 배기관 끝에 부착하는 소음감소장치. 이는 원통형，차단판식 등으로 흡수 • 반사 • 간섭 등을 이용하여 음을 감쇠시키는 장치로 음을 흡수하는 흡음형과 반사하는 반사형으로 대별한다. 배기온도는 60ᄋ〜7001； 정도이며，음속이 340m/sec로 소음기의 체적은 행정체적의 12〜20배 정도이다.

소입[燒入, hardening, quenching] ： 열처리의 일종. 고온으로 가열한 금속재료를 급랭해서 경화 시키는 조작. 주로 강 또는 두랄루민의 경도를 높이기 위해 행한다. 소입온도는 강750~80(TC， 두랄루민580t전후. 가열시간，가열온도, 급랭속도를 모두 일정하게 행하면 균일한 소입 조직을 얻을 수 있다.

소재[素材，material] ： 어떤 부품이나 제품을 만드는 데 바탕이 되는 재료로 가공 전의 재료를 말 하며, 가공 후의 물품은 제품아라고 한다.

소착[燒着，burning] ： 타서 눌어붙음. 회전부위 등에서 윤활유 부족이나 지나친 마찰 등으로 과열되어 타서 변형되어 서로 붙는 현상. 趣소부.

소켓[socket] ： ①양단에 암나사를 낸 짧은 관상의 관이음. 관이음으로써 널리 사용되는 것. 소켓 및 이와 비슷한 부품에 의한 접속방법을 소켓이음(socket joint)이라고 한다. 보통 양단에 암 나사를 내고 있으나 한쪽을 수나사로 한 것을 특히 암수소갯 (extension piece) 이라고 한다. ©수구(受口)라고도 한다. 전구의 구금(口金)을 장착하는 곳. 나사맞춤형으로 되어있는 나사 식소켓(Edision socket)과 삽입형으로 되어있는 삽입소켓(swan socket) 또 키가 붙은 키소켓 (key socket), 키가 없는 키일리스소켓(keyless socket), 누름버튼식의 누름버튼소켓 (push-button socket) 이나 분기용의 분기소켓 등이 있다.

소포기[消泡器, defoamer] ： 슬러리를 포기처리 할 때에 발생되는 기포를 제거하는 기기로서 발생되는 기포량은 성상과 액온에 따라 다르다.

소프트턴[soft turn] ： 희전저항이 적은 부드러운 회전. @>스핀턴.

속도경사[速度傾斜, velocity gradient] ： 한 단면에 있어서 흐름에 수직한 속도변화율.

속도변동률[速度變動率，coefficient of speed fluctuation] ： 크랭크의 희전력은 폭발행정 시에만

증속의 힘이 되고, 나머지 다른 행정 시에는 반대로 작용하는 힘이 되기 때문에 크랭크 각에 따라 회전력에 차이가 있다. 따라서 크랭크의 최대 및 최소각속도의 차와 평균 각속도와의 비를 속도변동률이라 한다.[=회전부정률]. 속도변동률=(최대각속도-최소각속도)/평균 각속도.

속도비례형PT이速度比例型-，ground speed PTO] ： 트랙터의 주행속도와 PTO의 회전속도가 비례하도록 된 형식，파종기，이식기 등의 부착에 이용.

속도수두[速度水頭，velocity head] ： 흐르는 액체가 갖는 운동에너지를 물기둥의 높이로 표시한 것으로 속도의 제곱을 중력가속도의 2배의 값으로 나눈 값.

속도제에速度制御, speed control] ： 어떤 일정한 속도를 얻기 위한 조절.

솎음[thinning] ： 과밀하게 성장하는 식물의 재식밀도를 낮추는 작업.

솎음기[-機，thinner] ： 순무 등의 야채를 발아되지 않을 경우 배려하여 많은 량을 파종하였을 때 솎아내는 견인기계이며 직각으로 작동하는 크로스블로킹(cross blocking)을 시용하는 컬티베이터.

솎음작업[-作業，thinning] ： 발아 후 각각의 주를 적절한 간격으로 만들기 위하여 작물을 제거하는 작업. 수확이 양호하게 불필요한 작물을 제거하는 작업.

손공급[-供給，hand feed] ： 손으로 모를 호퍼나 이식부위에 공급하는 것.

손상립[損傷粒，damaged grain, damaged kernel] ： 손상을 입은 곡립으로 벼의 경우 쇄립 및 탈 부럽.

손상립비[損傷粒比，damaged grain ratio] ： 작업 중 손상을 입은 곡립전체 곡립량에 대한 중량비.

손실컴플라이언스[損失，loss compliance] ： 점탄성체에 기 진력으로 주기적인 응력이 작용하였을 때 이에 대한 복소컴플라이언스의 허수부분으로，이는 재료의 점성적인 성질을 나타낸다.

손실탄성계수[損失彈性係數，loss modulus] ： 동적손실(dynamic.

손익분기점[損益分岐點, break-even point] ： 수익과 비용이 일치하여 손실과 이익의 갈림길이 되는 점.

손잡이너트[thumb nut] ： 손가락으로 돌려서 죌 수 있도록 손잡이가 붙은 너트.

손풀무살분기[-撒粉器，bellows dust applicator] ： 풀무속에 살분제를 넣고 양손으로 누를 때 나오는 바람과 함께 분제가 살포되도록 한 방제기구.

솔레노이드[solenoid] ： 전선을 나사모양으로 감아서 원통형으로 만든 것. 여기에 전류를 흐르게 하면 자성(자석)을 가지게 된다.	'

솔레노이드밸브[solenoid valve] ： 코일에 전류가 흐르면 전자력에 의해 플런저 스프링 장력을 이기고 밸브를 열고，전류를 차단하면 플런저 스프링 장력에 의해 밸브를 닫는다. 엔진의 기동전동기 (starter motor)에 부착되어 있음. 유압회로 등 자동화에 많이 사용됨.

솔리드[solid] ： ①고체. ©순수. 순수한，일체로 된，견고한. 예，솔리드 샤프트(solid shaft) 솔리드 타이어(solid tire, -tyre).

솔벤트[solvent] ： 용제(溶劑)，용매(溶媒)로 신나，톨루엔，벤젠，가솔린, 알코올 둥.

쇠톱[hack saw] ： 금속을 절단하는 활꼴의 톱. 활줄에 상당하는 부분에 곧바로 톱날을 붙인 것. 보통 내미는 行程(행정)으로 금속을 절단한다.

쇄미[碎米，broken rice] ： 큰 싸라기，작은 싸라기.

쇄토[碎土，breaking, harrowing, pulverizing] ： 1차경으로 파쇄 된 큰 흙덩이를 더욱 미세하게

파쇄 하는 작업.

쇄토기[碎土機, harrow, pulverizer] ： 흙을 쇄토하는 기계로 각종 해로(harrow)가 이에 속한다.

쇄토로테碎土-, harrowing rotor] ： 작업부가 고속으로 회전하면서 흙을 타격하여 파쇄 하는 회전 구동식 쇄토기(碎土機, rotary).

쇄토작업[碎土作業，harrowing rotor] ： 흙을 인 • 축력이나 기계로 잘게 부수는 작업.

쇄토플라우[碎土-，harrow plow] ： 플라우 중에서 주로 흙을 쇄토하는 데 사용하는 플라우.

쇄토효과[碎土效果，harrowing effect] ： 흙을 쇄토함으로써 얻어지는 이득.

송곳[gimlet] ： 작은 구멍을 뚫는 데 쓰는 도구. 쇠로 만들며 끝은 뾰족하고 자루가 달려 있다. (속어 김네). 토목용의 송곳(auger), awl(구둣방 따위의) 송곳.

송액펌프[送液-，delivery pump] ： 펌프가압식 동력살분무기 에서 약액을 미스트발생장치로 송출 하는 소형의 회전펌프.

송줄관[送出管, delivery pipe, discharge pipe] ： 배출관이라고도 하며 펌프의 송출측에 연결하는 관으로 원하는 장소까지 물을 전달함. 다양한 소재의 파이프가 있으며 농업용으로는 쉽게 접을 수 있는 폴리에틸렌 호스가 널리 사용됨.

송출량[送出量, discharge rate] ： 펌프나 송풍기 등의 유체 기계에서 강제적으로 송출하는 유량 (단위 시간당 송출 유체의 부피)을 의미하며 단위로는 소 용량의 경우 L/min，대용량 ni'/sec이 주로 사용됨.

송줄량작동압력[送出量作動壓力，discharge rate operation pressure] ： 펌프는 펌프의 종류와 크기에 따라서 송출압력，축동력，유량，축의 회전속도，효율이 일정한 관계를 가지고 있음. 축의 회전속도를 일정하게 할 경우에 송출량에 따라서 결정되는 압력을 송출량 작동압력 이라고 함.

송줄밸브[送出-, delivery valve, discharge valve] ： 양수용 펌프에서 송출관의 중간에 위치하여 송출유량을 조절하거나 차단하는 밸브를 말하며 제수밸브(sluice valve)라고도 함.

송출실양정[送出實揚程，actual discharge head] ： 펌프에 의해 물이 밀려 올라가는 높이로서 펌프의 중심에서 양수면까지의 수직 높이.

송출케이싱[送出-，discharge casing] ： 원심펌프의 외피로서 보통 주철로 만들어지며 임펠러와 와실을 형성하고 유체를 배출 관으로 보냄.

송풍[送風, blast] ： 공기바람을 일정한 곳으로 보내는 것.

송풍관[送風管，blast pipe] ： 공기바람을 보내는 관.

송풍구[送風□，blast port] ： 공기바람이 나가는 출구(구멍).

송풍기[送風機，blower, fan] ： 회전 • 왕복운동 등의 작동방식에 의해 공기 등의 기체를 게이지압력 lkgf/cnf 미만으로 승압하여 압송하는 기계의 총칭. 토출풍압 l,000mmAq 미만의 것을 팬， 1,ᄋOOimAq 이상 lkgf/cnf 미만의 것을 블로어，lkgf/cmJ 이상의 것을 압축기로 구분한다.

송풍량[送風量, airflow rate] ： 송풍기에서 토출되는 단위 시간당 공기의 체적.

송풍분무기 [送風噴霧機，air-carrier sprayer] ： 공기 운반분무기 .

송苦성능시험[送風性能試驗，blast performance test] ： 송풍기의 축동력，정압, 토크 및 효율 등의

성능을 측정하는 시험.

송풍압[送風壓, blast pressure] ： 송풍기의 풍압을 말하고, 이 풍압은 송풍기의 등압과 정압으로 구성되며 일반적으로 정압.

송풍온되送風溫度, blowing air temperature] ： 송풍되는 공기의 온도.

송풍저항[送風抵抗, airflow resistance] ： 송풍기로부터 나오는 바람이 제대로 흐르지 못하도록 막는 저항. 예를 들어 duct저항, 빈의 다공철판의 저항, 곡물의 저항 등을 들 수 있는 데 이들은 압력손실로서 나타내어 짐.

송풍팬[送風，blast fan] ： 송풍기에 부착된 바람 날개로 종류로는 프로펠러 팬, 축류 팬，원심 팬 등이 있다.

쇼어경도[-硬度, Shore hardness] : 쇼어 경도는 시험편의 면 위에 작은 강구 또는 다이아몬드 구를 붙인 작은 추(鐘)를 일정한 높이에서 떨어뜨려 측정표면에서 튀어 오르는 높이로 측정하는 출격 경도 시험기. 방법이 간단하므로 널리 사용된다.

숏블라스트[shot blast] ： 숏 블라스트는 주조 작업에서 소립자(grit) 등을 원심력 또는 공기의 압력 으로 주물에 세게 쁨어 모래를 떨고 주물 표면을 매끈하게 하는 것. 연마나 청소가 주목적임.

숏피닝[shot peening] : 솟 피닝은 금속의 강구(숏)를 고속(20〜50cm/sec)으로 금속 가공 면에 부딪치게 하여 스케일을 제거하거나 표면다듬질을 하는 일종의 냉간가공을 말한다.

수격작용[水擎作用, water hammering] ： 관로에서 유속이 급격하게 변화될 때 그에 따라 관내 압력이 상승 또는 강하하는 현상.

수격펌프[水擊-，hydraulic ram] ： 물의 위치에너지를 이용하여 양수하는 것으로 수류의 흐름을 급격히 차단할 때 급격히 상승하는 수압을 이용하여 양수하는 펌프.

수견기[收藤機，cocoon harvester] ： 싶으로부터 누에고치를 채취하는 기계로 수견，견면채취， 섶 청소의 일관작업기능을 가진 누에고치 채취기.

수경재배[水耕栽培，water culture] ： 작물의 뿌리를 양액 속에 담가서 재배하는 것.

수나시■[-螺絲，external thread] ： 나사산이 원통 또는 원뿔의 바깥 면에 있는 나사.

수랭식[水冷式，water cooling type] ： 물로 냉각시키는 방식. @공랭식

수랭식기관[水冷式機關, water-cooled engine] ： 실린더 주위에 물재킷(jacket)을 설치하고 거기에 냉각수를 순환시켜 실린더를 냉각시키는 기관. ©공랭식기관.

수동덤프식[手動-式，manual clump type] ： 트럭덤프같이 어떤 물체를 쏟아 버리는 덤프장치를 유압과 같은 자동으로 작동시키는 것이 아니라 기계적인 방법을 수작업으로 작동시키는 형태.

수동변속기[手動變速器，manual transmission / M/T] ： 수동 변속 장치. @자동변속기.

수동예취결속기 [手動재取結束機，manual reaper binder] ： 결속형 인력 예취기 , 인력바인더라고도 하며 결속장치를 갖춘 인력예취기.

수동예취기[手動刘取機，manual reaper] ： 1950년경 많이 사용된 기계로 예도는 주로 역V자형 고 정날로 기능적으로는 예도, 집속，결속의 3형식이 있다.

수두[水頭，water head] ： 압력을 표시하는 방법 중의 하나임. 유체정역학에서 압력 P= Pgh로 표시되는 데 여기서 셔는 유체의 밀도，g는 중력 가속도，느는 유체의 자유표면에서 측정하는

곳까지의 수직거리를 의미함. P와 g는 항상 일정하기 때문에 압력을 유체의 높이로 표시 하기도 하는 데 물의 높이를 기준으로 압력을 표시하는 것을 수두라고 함. 수두와 압력의 차원은 다름.

수랭식[空冷式，air cooling type] ： 물로 냉각시키는 방식. @공랭식.

수력효율[水力效率，hydraulic efficiency] ： 어느 단면을 가진 수로의 유량과 그것과 같은 형식의 수리상 유리한 단면을 가진 수로유량과의 비율.

수리[修理 repair]고장 나거나 허름한 데를 손보아 고침

수리시간[修理時間, repair time] ： 고장，과도한 마모나 사고로 인한 손상을 받은 후，부품교환 등 기계의 작동조건을 회복시키는 데 소요되는 시간.

수리정비비[修理整備費，repair and maintenance] ： 기계의 마모，부품파손, 사고 및 자연적인 노후화에 따른 기계의 비용.

수마력[水馬力，water horse power] ： 물을 양수하기 위하여 필요한 이론마력.

수망[受網，concave] ： 급등의 아래쪽에 있으며 낟알(穀粒)을 선별하는 동시에 탈곡작용을 돕는다.

수면살포[水面撒布, submerged application, paddy water application] ： 입제를 담수상태에서 살포하는 작업을 의미하며 약제에 비산이 없고，천적이나 다른 생물에 영향이 적으며 제초제는 토양표면에 처리 층을 형성하고 살충제는 식물체 내부로 이행되어 약효를 발생함. 처리에 대한 반응이 느리고, 약제사용량이 많은 것이 단점.

수분계[水分計，moisture meter, moisture tester] ： 물질 내부에 포함된 함수율을 측정하는 계기.

수분구배[水分勾配, moisture gradient] ： 건조과정의 특정 시점에서 피건조물 개체 내부 또는 퇴적층간의 함수율 편차.

수분비[水分比，moisture ration] ： 건조과정에서 특정시점의 함수율과 평형함수율의 차이를 초기 함수율과 평형함수율의 차이로 나눈 값. 함수율비.

수분이동[水分移動, moisture migration] ： 곡물 등의 농산물 저장 중에 함수율과 품온의 변화에 기인하여 수분이 이동하는 현상.

수분활성도[水分活性度，water activity] ： 동일 온도에서 순수한 물의 증기압에 대한 농산물 또는 식품중의 수분의 증기압의 비. 평형상대습도를 100으로 나눈 값.

수세[水洗，elutriation] : 죽사에서 배줄된 가축분뇨를 고액분리 처리 전에 건물회수 효율을 높이기 위해 점질류 제거와 알칼리도(수질을 표시하는 지표) 저하를 목적으로 함.

수심[水深，depth of water] ： 수로바닥과 수면사이의 수직거리.

수압노즐[水壓，hydraulic nozzle] ： 미립화 방식으로 액체를 가압하여 작은 구멍으로 밀어내는 방식의 노즐. 선형노즐，와류노즐，전향판 노즐 등이 속함.

수온스위치[水溫, water temperature switch] ： 냉각수 내의 수온을 감지하여 전류를 통전 및 차단시키는 스위치.

수온조절기[水溫調節機, water temperature con-troller] ： 생물 생산을 위해 공급하는 물의 온도를 조절하는 기기. 공급 관，탱크 내 물의 온도를 계측하여 일정한 온도 유지를 위한 가열， 냉각기를 작동시키는 제어기.

수용제[水溶劑，soluble powder] ： 수용성 유효성분을 수용성 증량제로 희석한 후 가루나 입자상의 고체로 만든 것으로 물에 용해시켜 사용함. 약자는 SP

수절립[德切粒] 이삭의 가는 가지인 지경에 2알 이상의 낟알이 부착된 것으로 부러진 이삭에 붙은 알곡을 의미함

수정계수[修正係數, correction coefficient] ： 오차를 줄이거나 관측치 또는 함수의 정밀도를 높이기 위하여 수정할 때 사용되는 계수.

수정크리프컴音라이언스[修正，corrected creep compliance] ： 점탄성 물체는 하중을 받을 때 그 단면적이 증가 혹은 감소하게 되는 데, 이러한 단면적의 변화를 고려한 크리프컴플라이언스를 수정크리프컴플라이언스라 한다. 이는 크리프컴플라이언스 보다 실제현상을 이해하는 데 더욱 도움이 된다.

수조[水槽，water tank] ： 물을 담아 두는 통.

수직기관[垂直機關，vertical engine] ： 크랭크축 위쪽의 수직 평면상에 하나 이상의 실린더 뱅크를 갖는 기관. @수평기관.

수직멀징[垂直，vertical mulching] ： 경운기계 생크(shank) 뒤 틈 속으로 멀칭재료를 쏘아 넣어 수직밴드를 만드는 작업.

수직방향러그간격[垂直方向-間隔，perpendicular lug spacing] ： 러그 표면에서 보아 서로 이웃한 러그의 측면과 측면 간에 수직으로 측정한 간격.

수직보링머신[垂直-，vertical boring machine] ： 정면선반의 주축을 수직으로 한 것과 같은 형상 이며 수직선반(vertical lathe)이라고 한다. 직경이 크고 길이가 짧은 공작품의 안팎을 절삭하는 데 사용된다.

수직펌프[垂直，vertical pump] ： 임펠러가 수평으로 부착되어 있어 축이 수직인 원심펌프의 일종.

수직회전자[垂直回轉子，vertical rotor] ： 수직으로 설치되어 있는 로터.

수직룹인[垂直吸引，vertical(down) suction] ： 플라우의 지측판 하부에 있는 약간의 간극을 말하며 , 쉐어의 끝이 흙속을 잘 파고들 수 있도록 하고 경심을 안정시켜 준다.

수죽응력[收縮應力，shrinkage stress] ： 곡물이 건조과정에서 곡립내부의 불균일 수축으로 야기된 응력.

수죽한계[收縮限界，shrinkage limit / SL] ： 흙의 함수비가 작아져 반고체상태와 고체상태의 경계에 다다른 때의 함수비.

수치제에數値制御，numerical control / NC] ： 숫자，문자 또는 기호 등을 수단으로 작업공정을 제어하는 프로그래머블 자동화，또는 공작기계나 생산 공정을 제어하기 위해 위치，속도 등의 제어인자에 대응하는 수치 또는 문자，기호를 카드나 테이프에 기록하고 이를 이용하여 시스템을 조작하는 제어.

수평견인력[水平牽引力，draft] ： 견인력의 수평분력 중 운동 방향 선에 평행한 성분의 힘.

수평기관[水平機關，horizontal engine] ： 실린더 중심선이 대략 수평인 기관. @수직기관.

수평音인[水平吸引，horizontal suction, land-side suction, side suction] ： 플라우의 지측판측면에 있는 약간의 간극을 말하며，진행방향을 일정하게 유지시켜 준다.

수화제[水和劑, wettable powder / WP] ： 지용성 유효성분을 점토광물과 계면활성제를 혼합하고 미소분말을 만든 것으로 비산이 잘되나 물에 녹으면 현수성(suspensibility)이 나쁘다. 수확기[收獲機，harvester, harvesting machinery] ： 주로 특정작물의 수확을 목적으로 만들어진 기계로 곡물수확기，채소수확기 등의 형태를 취함.

수확후공정[收獲後工程 post-hawest process] (농림산물)이 수확된 후의 작업공정을 의미함. 즉 예냉，세척，선별，포장 등의 공정을 의미하며 농림산물의 특성에 따라 포함되는 공정이 다르며 곡물 둥에서는 건조, 탈부, 도정 등의 작업이 포함됨 수확투기술[收模後技術 post-harvest technology] (농림산물)이 수확된 후의 작업기술을 의미함.

즉 예냉，세척，선별，포장 등에 관련된 기술 순간회전속도변동률[瞬間速度變動率，instantaneous speed change] ： 기관의 부하를 전 부하상태 에서 순간적으로 무 부하상태로 변화시켰을 때 기관속도를 측정한(3회 반복 측정) 후 다음 식으로 산출한다. 순간속도변동률[Pi(%)].

(N1 — N)

Pi= N x 100 [P:순간회전속도변동S(0/o)，Ni： 순간 최고 회전속도(ipm)，N:정격속도(rpm)]

안정 후 속도변동률[Pl(%)]은 같은 공식에 안정 후 속도 변동률을 말함.

순간조제살포기 [瞬間調劑撒布機，formulation-less applicator] ： 동력분무기에 부착된 보조장치로서 액제 농약을 희석하지 않고 살포하는 순간에 자동으로 희석되도록 함.

순간최고(회전)속도[瞬間最高速度，instantaneous maximum speed] ： 조속기가 달린 기관의 운전에 있어 정격 부하로부터 다른 부하로 또는 임의의 부하로부터 정격 부하로 갑자기 부하를 변화 시킨 직후에 순간적으로 도달하는 기관의 최고 회전 속도.

순간최저(회전)속도[瞬間最低速度，instantaneous minimum speed] ： 조속기가 달린 기관의 운전에 있어 정격 부하로부터 다른 부하로 또는 임의의 부하로부터 정격 부하로 갑자기 부하를 변화 시킨 직후에 순간적으로 도달하는 기관의 최저 회전 속도.

순간탄성계수[瞬間彈性係數, instantaneous modulus] ： 점탄성 물체에 일정크기의 응력을 순간적 으로 가하면 순간탄성변형이 발생하는 데，이 초기응력에 대한 순간탄성변형의 비율.

순견인력[純牽引力，net traction] ： 견인장치의 토양 추진력에서 운동저항을 뺀 값.

순견인력비[純牽引力比，net traction ratio] ： 동하중에 대한 순견인력의 비.

순도[純度，purity] ： 어떤 물질에 이물질이 섞이지 않은 정도. 순도가 100%이면 어떤 물질에 이물질이 전혀 없는 상태.

순방향[順方向，forward] ： 반도체에서 PN 접합 시 P쪽에서 +, N쪽에 一의 전압을 가하는 전압. ©역방향 (reverse).

순방향전류[順方向電流，forward current] ： PN 접합에 순방향 전압을 걸었을 때 흐르는 전류. 순방향전압[順方向電壓, forward voltage] ： 반도체 다이오드(diode)에서, 일정한 직류 전류가 흐르기 쉬운 방향(애노드( + )ᅳ캐소드(一))으로 흐르는 것. PN 접합에 순방향으로 전류가 흐르고 있을 때 그 PN 접합의 양단(兩端)에 걸려있는 전압이다.

순살포면적[純撒布面積, net sprayed area] ： 방제기에 의해 실제로 살포된 면적으로 전면살포의

경우는 살포면적과 실 살포면적이 같으나 대상살포나 점 살포에서는 커다란 차이가 있음.

순수입[純收入，net income] ： 서비스나 생산물로부터 얻은 총소득에서 소득세를 제외한 모든 비용을 뺀 금액.

순차제어',圆次制御，sequence control] ： 개루프제어로서 시간 또는 센서신호에 의해 미리 설정한 순서:에 따라 제어의 단계를 진행시키는 시스템. 시퀀스제어라고도 함.

순환식곡물건조기[循環式穀物乾燥機，circulating grain dryer] ： 건조실，템퍼링실 및 순환용 버킷 엘라베이터로 구성된 건조기 내에서 곡물이 건^순횐ᅳ템퍼링 과정을 수희반복하면서 건조가 완료되는 회분식 건조기.

순환식정미기[循環式精米機，circulation type rice milling machine] ： 1 대의 분풍마찰식 정미기에 2기의 곡물탱크와 순환용 버킷 엘리베이터를 부설하고, 현미를 수회 순환하면서 정미를 완성하는 정미기. 선

숨은선[-線，hidden outlines] ： 은선隱線]. 대상물이 보이지 않는 부분의 형을 나타내는 데 사용. 가는 파선 […] • 굵은 파선 [-----] 이 있다.

쉐드곡선[-曲線, Shedd's curve] : 각종 곡물 및 작물 퇴적층을 공기가 통과할 때 송풍량(또는 공기속도)과 압력손실의 관계를 나타낸 곡선.

쉐에share] ： 쟁기의 보습에 해당되며，토양속에서 흙을 수평으로 잘라 발토판으로 밀어 올린다.

쉬에shear, shearing machine] : ①쉬어shear, shearing machine[剪斷機/전단기] 판금절단용 기계. 보통 윗날과 아랫날이 맞물려서 그 전단작용으로 판금을 직선 도는 곡선으로 절단한다. 손의 힘에 의한 레버쉬어(lever shear)나 발 밟기식 외에 동력에 의한 것에 스퀘어쉬어 (squaring shear), 갭 쉬어(gap shear)원형절단용의 둥근날 쉬어(circular shear), 고선절단용의 로터리쉬어(rotary shear)등이 있다. ②절단(shear).

슈트[shoot, chute] ： 컨베이어의 일종. 중력을 이용한 하역장치. 홈통형의 미끄럼 길 위에 하물을 올려놓으면 중력에 의해서 미끄러져 내린다. 길고도 곧바른 슈트를 사용하면 점차로 가속 되어서 지나치게 고속도로 되므로 스파이럴 모양으로 굽힌 나사슈트(spiral chute)가 사용된다.

슈퍼피니싱[superfinishing] ： 공작품의 표면에 비교적 발이 잔 숫돌을 가벼운 압력으로 누르고 이것에 진폭(amplitude) 이 작은 진동을 부여하면서 공작품에 보내서 운동을 부여하여 그 표면을 정밀다듬질 하는 방법. 평면，원통외면, 구멍의 내면 등을 다듬질 할 수가 있다. 이 방법은 크라이슬러자동차희사의 월레스(David A.WoUace)가 발명한 것이며 현재 행하여지고 있는 표면다듬질에서는 최고의 것이다.

스냅게이지[snap gauge] ： 양계게이지의 대표적인 것. 한쪽 구식과 양구식이 있다. 원통형，구형의 직경, 입방체의 두께 등을 측정하는 데 사용된다.

스러스트베어링[thrust bearing] ： [추력베어링]，하중이 축을 따라서 걸리는 베어링. 수직형에는 피벗(pivot) 베어링 또는 프트스텝 베어링이 사용되고 수평형에는 칼라베어링이 사용된다.

스로웨thrower] ： 회전날개에 의하여 곡립 등에 비상력을 주어 일정한 곡률 반경(250~300mm)을 가진 파이프 내면을 따라 상승시켜서 운반하는 양곡기의 일종. 탈곡된 곡물의 반송장치. 구조가 간단하고 고장이 적어 많이 사용된다.

스로워날개 [thrower blade] ： 스로워에 부착된 날개.

스로틀레베throttle lever] ： 통로의 면적을 개폐함으로써 흐르는 유체를 조절하는 판이 달린 레버. 특히 내연 기관의 기화기에서 흡입 공기량을 조절하는 것. 교축레버.

스로틀밸브[throttle valve] ： 교축밸브. 원판의 회전에 의해서 관로의 흐름 공간을 교축(좁게)해서 압력을 내리게 하며，기화기에서 실린더에 공급되는 혼합기의 양을 조절하여 기관의 희전 속도나 출력을 조절 하는 밸브. 초크밸브.

스리쿼터형온실[-形溫室，three-quater green-house] ： 지붕면적비가 남쪽이 3/4，북쪽이 1/4로 용마루를 기준하여 남북으로 기울게 지붕을 설치한 온실.

스모크세트장치[-裝置，smoke set] ： SS장치. 연료분사펌프가 작동 중 과대 분사량을 제한하여 연기가 나오는 것을 막기 위해 설치. 스토퍼를 설치하여 랙이 그 이상 분사 증대 방향으로 이동 못하게 막고 이 위치에선 시동 버턴은 제자리로 돌아간다.

스웨이징[swaging] ： 단조작업의 일종. 재료를 길이방향으로 압축하여 그 일부 또는 전부의 단면을 크게 하는 작업. 신장과는 반대로 재료를 축소시키는 작업이다.

스웨이징머신[swaging machine] ： 재료를 물고 있는 2개의 공구를 주위를 회전하는 캠으로 급속히 반복 타격함으로써 재료를 늘리는 기계를 말한다.

스위프오게 sweep auger] ： 사일로 내의 다공철판 위에 설치되는 곡물배출장치로서 회전하면서 사일로 내에 남아 있는 곡물을 반출시키는 장치[나선 모양의 부분]임. 스위프 오거의 구동전 동기는 사일로 내에 또는 외부에 설치함.

스윙[swing] ： 선반에 있어서 가공할 수 있는 최대의 직경 즉 센터에서 베드 위까지의 거리의 2배에 상당하는 길이를 말한다. 일반적으로 선반의 크기 또는 가공능력을 표시하는 데 쓰인다.

스윙드로바[swing drawbar] ： 트랙터의 견인봉. 트랙터 후부의 PTO 밑에 견고하게 장착되어 좌우로 흔들 수 있게 되어 있는 견인용 장치.

스윙체크밸브[swing check valve] ： 밸브 디스크가 핀을 지점으로 하는 암에 의하여 원호모양 운동을 하고, 유체의 역류에 의해 밸브 시트 면에 수직으로 압착하는 체크 밸브. 유체의 흐름은 거의 직선적이다.

스커트부[-部，skirt section] ： 끝 . 가장자리 • 변두리의 뜻. 치마.

스컴[scum] ： 슬러리 저류조 내의 분뇨에서 미생물의 작용으로 발생된 부유물질.

스케일[scale] ： ①척도. (D축척. @눈금.④스케일(눈금자).⑤스케일(boiler scale)- 물 때，관석(耀石). ⑥천평칭. ⑦저울.

스크러베scrubber] ： 솔，수세미，걸레와 같은 세척기.

스크레이페scraper] ： 흙이 원판，롤러 등의 작업기 표면에 붙은 것을 떼어내는 작용을 하는 장치. ©줄 다듬질 면이나 기계 다듬질 면을 다시 정밀하게 다듬질할 때에 사용되는 수공구. 앞으로 밀어내면서 사용하는 것과 끌어당기면서 사용하는 것이 있다. 평면용과 구면용이 있고， 스크레이퍼로 정밀 다듬질 작업을 하는 것을 스크레이핑(scraping)이라 한다.

스크루컨베이에screw conveyer] ： 스크루 형태의 컨베이어로서, 분체, 입체，습기가 있는 재료 또는 화학적 특성을 지니고 있는 고온 물질을 트로프(trough/V자 홈) 또는 파이프 내에서

스크루를 회전시켜 운반하는 장치. ②탈곡된 곡물의 반송장치. 수평한 축에 두께 1mm정도의 철판을 스크루 모양으로 감아 붙인 것이다.

스크루피데screw feeder] ： 스크루 컨베이어와 비슷한 구조를 가진 반송기이지만 원료의 투입구나 큰 시설에 설치되어 있다. 예를 들면 곡물 빈(grain bin)에서 원료를 받아낼 때 많이 쓰인다. 스크루 컨베이어와 차이는 재료의 투입구 쪽의 스크루 피치간격이 보통 컨베이어 보다 좁지만 배출구 쪽으로 가면서 점점 커진다.

스크린 [screen] ： 선별용 체.

스키드로데skid loader, skid steer loader] ： 엔진을 후방에 장착하고 전방에는 인양할 수 있는 버켓을 갖춘 운반전용기로서 좌우의 차륜이 반대로 회전할 수도 있어 좁은 공간에서 제자리 회전이 가능함. 농축산은 물론 건설용으로 사용되며 상 • 하차，터파기，되 메우기, 밀기，땅 고르기，견인 등의 작업을 수행함.

스컵호이스트[skip hoist/-捲場機] ： 비스듬히 깔린 레일 위를 스킵이라고 불리는 상자 또는 버켓이 권양기(捲場機)에 의하여 상하로 이동하면서 재료를 옮기는 이송장치. 광산이나 용광로 등 에서 다량의 광석，석탄 등을 높은 곳까지 감아 올리거나 환경산업현장의 침사지에서 배출 되는 협잡물이나 침사물 등을 수직 운반하기 위한 장치

스타결선[-結線，star connection, Y결선] ： 삼상모터의 결선 방법 중의 하나로 각 코일의 한 끝을 공통점(스타점，star point)에 접속하고 다른 세 개의 끝은 개별적으로 터미널에 연결하는 것 으로서，결선한 모습이 Y자를 닮아 Y결선이라고 함.

스타활[star wheel] ： 핀 치차와 맞물려서 간헐운동을 할 수 있는 윤곽을 갖는 회전차. (D콤바인의 전처리부에서 베어진 작물이 가지런히 이송체인에 물리는 것을 보조하는 회전바퀴로서 둘레가 치차형상을 가지고 있으며 예취날 상부에 존재함

스탠드[stand] ： 물체의 받침대. ②동력경운기의 엔진부를 지지하는 받침대.

스터드볼트[stud bolt] ： 프레임 또는 바닥기초에 다른 물체를 고정할 때 사용하는 특수한 볼트로서， 환봉의 양쪽 끝에 나사를 낸 머리부가 없는 볼트. 그 한 끝을 미 리 프레임 에 심어 놓고 고정 해야 할 부분을 끼우고 너트로 죈다. 사용범위가 매우 넓다.

스테빌라이제stabilizer] ： 차체의 기울어짐을 줄이기 위하여 부착되어 있는 “비틀림 봉 스프링” (torsion bar spring/토션 바)으로서 앞 뒤 바퀴 모두에 사용된다.	.

스테이테stator] ： 발전기나 모터와 같이 희전하는 전기기계에서 회전하는 부분을 둘러싼 고정부 로서 우리말로는 고정자라고도 함. 직류모터 의 스테 이터는 영구자석 이지만 AC모터 에서는 스테이터 코어와 코일로 구성됨.

스테인리스강[stainless steel] ： 크롬강의 일종. 강에 크롬을 가해서 내식성을 증가한 것. 보통 Crl2~18%, Ni7~10%, CO.2% 이하를 함유하고 있다. 또 Mo, W, Ti, Cb 등이 첨가된다. 건축용，가정용기구，화학공업용파이프，실린더，펌프，선박용품 등에 사용된다.

스톱밸브[stop valve] ： 밸브 디스크가 밸브대에 의하여，밸브 시트에 직각인 방향으로 작동하는 밸브의 총칭 (KS 밸브 용어).

스토페stopper] ： ©금속판 굽힘 가공에서 판의 위치를 정하는 데 사용하는 재편(材片). ②레이들

바닥의 노즐개폐장치. 또 용탕(馆湯)컵에 만들어진 마개를 말한다.

스트레이네strainer] ： 여과기. 보통 펌프의 흡입구에 설치하여 비교적 큰 이물질을 걸러내는 장치.

스트레이크[strake] : 타이어의 견인성능을 높이기 위하여 타이어 바깥 둘레에 부착하는 방사상으로 돌출된 보조장치.

스트레인경호K-硬化，strain hardening] ： 변형을 가하면 경도가 변하는 현상으로 농산물과 같은 생물체에도 하중재하(loading)-제거(unloading)를 반복하면 잔류변형 또는 소성이 점차 감소 하여 스트레인 경화현상을 나타낸다.

스트붐 살포tstripper] ： 판금프레스 가공에서 blanking die의 일부에 붙어 있는 것. 블랭킹하고 난 펀치에 붙어있는 나머지 판을 제거하는 역할을 한다.

스티어링！;Steering] ： 조타(操蛇), 조종의 뜻. 조향장치의 핸들(스티어링 휠). Power Steering,

스티어링기에steering gear] ： 차량의 조종핸들의 회전으로 앞 차륜을 좌우로 변향 하는 조종 장치. ②스티어링 휠의 회전 운동을 직각에 가까운 각도로 바꿈과 동시에 조향력을 증대시켜 피트먼 암에 전달한다.

스파이럴베벨기에spiral bevel gear] ： 베벨기어의 일종. 피치원뿔의 모선에 대해서 비스듬히 톱니를 낸 것.

스파이럴스프링[spiral spring] ： 시계의 태엽과 같이 스파이럴모양으로 감긴 스프링.

스파이럴케이싱[spiral casing] ： 단면이 서서히 축소되는 반동터빈 주위의 케이싱. 유입해 들어오는 물이 와류되도록 설계되어 터빈의 회전날개에 물이 균일하게 공급되도록 함. ②달팽이와 비 숫한 꼴의 것.

스파크점화기관[-點火機關，spark-ignition engine] ： 혼합기가 전기 스파크에 의하여 점화되는 내연 기관. 전기점화기관.

스패네spanner] ： wrench. 볼트 • 너트 따위의 머리를 죄거나 푸는 공구. 한쪽(단구) 스패너 (single-ended wrench), 양쪽(兩□) 스패너(double-ended wrench), 멍키 스패너(monkey wrench-spanner), 박스 스패너(box spanner), 핀 스패너 등 그 외에 특수용도의 것이 있다. spanner는 영국에서，wrench는 미국에서 사용하는 말.

스팬[span] ： ①두 지점간의 거리，간격 또는 한 뼘을 뜻함. 교량에서 교각간의 거리，온실의 기둥간 거리를 의미함. ②ASTM에서는 미립자의 입도분포를 대표하는 특성치로 사용되며 통 계학에서 범위(range)를 뜻하나 일부 구간을 무시한 것임. 스팬⑶의 정의는 S = DV.9-DV.1 로서 DVx의 의미는 입자를 크기순으로 나열한 후 체적을 더해갈 때，전체 체적의 X할 (10x %)에 이를 때의 입자의 직경을 뜻함.

스폴링[spalling] ： ©금속의 표면에서 금속조각모양의 것이 벗겨지거나 균열이 일어나서 떨어지는 현상. ②내화재료가 고열상태에서 급랭될 때 일어나는 박리현상.

스프레이건[spray gun] ： 쁨어 붙임 도장에 사용하는 기구. 기내에 저장된 도료를 공기의 흐름으로 빨아올려서 무상으로 하여 물건에 쁨어 붙이는 장치. 작업이 간단하며 빠르다.

스프로켓[sprocket wheel] ： 체인을 걸어서 동력을 전달하는 기어 또는 발톱이 달린 바퀴.

스프링[spring] ： 스프링 강으로 만든 매우 탄력 있는 기계 재료，그 탄성을 이용하여 변형 에너지를

축적하거나 또는 충격을 완화하거나 작용하는 힘의 크기를 측정하는 데 사용한다. 코일스프링 , 스파이럴스프링，판스프링，겹판스프링 등이 있다. 강철

스프링강[-鋼, spring steel] ： 스프링재로서 사용되는 강. 특히 탄성한도가 커야 한다. 탄소강으로 서는 C0.4~1.0%의 것이 보통이다. 특수강으로서는 C0.45~0.65%정도의 강. Mn강，Si-Mn강， Si-Cr강，&-V강등이 사용된다. KS규격에서는 1종〜8종까지 규정되어 있다.

스프링다이[spring die] ： 다이스 자체의 스프링작용으로 직경을 조정할 수 있는 다이스. 터리트 선반，자동선반 등에 사용된다.

스프링백[spring back] ： 판 굽힘 가공에서 판을 굽힐 때 압력을 제거하면 다소 힘 각도가 넓어지는 현상.

스프링베어링[spring bearing] ： 스프링의 일단을 지지하고 변형에 의한 스프링 단이 이동할 수 있게 한 베어링을 말한다.

스프링새클[spring shackle] ： 자동차의 베어링스프링을 차태의 스프링 슈에 장착하는 고리쇠 (shackle).

스프링스웨이지[spring swage] ： 스프링 스웨이지. 단조 탭의 상형과 하형을 강대로 연결하여 1조 1체로 한 것. 작은 가공물일 때 단조조수 없이 작업할 수 있다. 스프링탭이라고도 한다.

스프링아이[spring eye] ： ①판스프링의 양단을 감아 올린 눈과 같은 형상의 것. ②스프링현수를 구성하는 주요부.

스프링안전밸브[-安全-，spring safety valve] ： 스프링의 압축력을 이용한 안전밸브. 유체의 압력아 어느 한도를 넘으면 스프링은 다시 압축되어 밸브를 열고 유체를 나가게 하는 구조. 기관차나 선박의 보일러와 같은 이동성인 것에 사용된다.

스프링와셰spring washer] ： 연강제의 스프링을 이용한 와셔. 주로 진동이 심한 곳에 사용된다.

스프링용량[-容量，spring capacity] ： 스프링이 개개의 목적에 사용할 수 있는 최대한을 나타내는 수치，가할 수 있는 최대하중，최대변량, 흡수 가능한 최대에너지 등의 값을 말한다.

스프링저울[spring balance] : 보통 훅의 법칙에 의해 스프링이 늘어남으로써 물체의 중량을 측정 하는 장치. 취급이 간단하나 정도가 낮고 온도에 의한 오차가 크다.

스프링조속기[-調速機，spring governor] ： 스프링을 사용해서 회전속도를 조정하는 조속기. 코일 스프링 조속기와 판스프링조속기가 있다.	.

스프링컴퍼스[spring compass] ： 스프링이 붙은 소형의 컴퍼스. 보통의 컴퍼스로 그릴 수 없는 작은 원이나 원호를 그리는 데 사용된다. 양침인 것과 묵용，연필용이 있다.

스프링캘붐살포스[spring calipers] ： 작은 너트로 양다리 사이의 개도를 조정하는 캘붐 살포스， 머리부에 링스프링이 있다.

스프링클레sprinkler] ： 살수기. ①물을 가압하여 배관에 송수한 후 노즐을 세워서 압력에 의해 노즐이 회전하면서 물을 뿌리는 것. ②소화전의 일종. 천정에 배관된 수도관의 각소에 가용 합금의 전을 한 개구부를 설치하여 실온상승(70C내외)에 의해서 자동적으로 물이 분출하여 소화하는 장치.

스프링키[spring key] ： 2가지 절곡탄성이 있는 금속으로 만든 키. 분할 핀과 같은 목적으로 사용

된다.

스프링핑게spring finger] ： 집초를 주목적으로 하는 희전륜형 레이크의 회전륜 바깥주위에 부착 시킨 스프링형태의 핑거로 목초의 저항에 의하여 회전륜이 자전할 때 풀을 앞쪽으로 굴리듯이 옮겨 집초 하는 역할을 함.

스프링해메spring hammer] ： 스프링의 반발력을 이용하여 공작물을 단련하는 단조기계. 소형물의 단조형.

스프링행게spring hanger] ： 겹판스프링에 사용되는 부품. 가령 귀(eye)에 붙이는 고리쇠(shackle)나 링크 등.

스플라인[spline] ： 축과 보스에 절삭하는 키 홈. ②축과 보스에 각각 키 홈이 있으며，미끄럼 할 수 있는 것.

스플라인축[-軸，spline shaft] ： 축의 둘레에 같은 간격으로 4~수십 줄의 키(key) 모양의 요철(H凸)을 붙인 축으로서 토크(torque)가 큰 회전을 전달하는 데 사용하며，회전 중에 축방향으로 보스가 약간 이동할 수도 있어 PTO연결 축 등에 사용됨.

스풀밸브[spool valve] ： spool은 실 등을 감을 수 있는 원통 모양. 하나의 밸브 몸체외부에 여러 개의 홈이 파여 있는 밸브로서 축 방향으로 이동하여 유체의 흐름을 제어. 2개 이상의 흐름 형태와 3개 이상의 작용구를 가진 절환밸브.

스피닝[spinning] ： 스피닝. 선반에 원형을 장착하고 이것에 금속판을 눌러대어 같이 희전시키면서 판금을 원형에 따라서 훑어내는 가공.

스피닝선반[-旋盤，spinning lathe] ： 스피닝 가공에 사용되는 간단한 선반.

스피드스프레이에speed sprayer / SS기] ： 축류송풍기의 송풍되는 바람을 방사형으로 유도하고 그 주변에 노즐을 배치하여 농약이 고속의 공기와 함께 이동하게 한 과수원용 공기운반분무기의 상품명. 과수원용 방제기가 적합한 명칭

스핀들[spindle] ： 전동축의 특별한 기계요소로 희전하면서 타단에서는 일을 하며，비교적 축의 길이가 짧고，주로 비틀림을 받으며 정밀하고 변형이 적어야 한다.

스핀턴[spin turn] ： 운전자가 의도적으로 타이어를 옆으로 미끄러뜨려서 차체의 방향을 바꾸는 테크닉. 내측이 외측의 약 3분의 1속도로 역회전하여 기체가 제자리에 작은 회전반경으로 선회. 짧은 회전반경의 빠른 선회. U회전. ©소프트턴.

슬라이 더크랭크기 구[-機構，slider crank mechanism] ： 4절회전기구의 변형 . 레버크랭크기구 대신에 직선상의 홈 속을 미끄러지는 슬라이더를 사용해서 레버크랭크기구와 같은 운동을 시키는 기구.

슬라이드[slide] ： ①보통 미끄럼 또는 미끄러진다고 하는 뜻. ©슬라이더 ©환등용의 투명영화

슬라이딩기에sliding gear] ： 속도변환기구의 일종. 한쪽 축에 여러 개의 기어를 고정하고 다른 쪽 축은 스플라인축 또는 슬라이딩키를 사용해서 기어가 축 위를 이동할 수 있게 함으로써 임의의 기어와 맞물려서 변속시킨다.

슬래그[slag] ： 광석을 용해할 때에 용제의 작용으로 생기는 비금속물질 또는 전기로, 큐폴라 등 에서 금속을 용해할 그 용탕 면에 생기는 산화금속조성물.

슬러리[slurry] ： 액상가축분뇨로서 분뇨혼합원액 또는 고액분리 된 액상 물을 의미하여 고형물 농도는 전자가 9~11%이며 후자는 7~8°/0 정도이다. 슬러리는 고형물에 액체를 많이 섞은 죽과 같은 상태의 혼합물 또는 미세한 고체 입자가 물(혹은 유기용매)에 섞여서 매우 유동성의 흙탕물 상태를 말함.

슬러리믹세slurry mixer] ： 슬러리 내에 고형부유물질과 침전물을 파쇄 하여 슬러리펌프의 흡입 작업을 원활히 함.

슬러리인젝테slurry injector] ： 슬러리를 토양 중에 주입 시비하는 장비(가축분뇨 지중살포기).

슬러리폭기[-曝氣，slurry aeration] ： 액상가죽분뇨의 탈취 저감을 위한 호기성처리를 의미하며 처리장치는 액상 콤포스트화 방법과 동일함.

슬레지해메sledge hammer] ： 대형망치，쇠메. 해머 중에서 모양이나 무게가 커서 큰 타격을 필요로 할 때 사용하는 망치.

슬로팅[slotting] ： 슬로팅 머신에 있어서 바이트를 상하로 움직이면서 이송을 공작물에 주어서 절삭하는 방법. 키 홈을 깎거나 장방형 또는 6각형의 구멍을 뚫는 데 편리하다.

슬로팅머신[垂直切削機，slotting machine] ： [슬로터slotter]，형삭기를 수직으로 한 것과 같은 동작을 하므로 수직형 형삭기(vertical shaper)라고도 한다. 공작물은 테이블위에 장착되며 램(ram)에 의해서 커터가 상하로 운동하여 그 하행행정일 때 공작물의 수직면을 절삭한다. 이밖에 원호형의 절삭，풀리，기어，키 홈 절삭 등에도 사용된다.

슬롯용접[-修接，slot weld, slot welding] ： 모재를 겹친 뒤 한쪽 모재에만 홈을 파고 이 속에 용접하는 것.

슬루스밸브[sluice valve] ： 유체를 수직으로 막아서 유로를 개폐하는 밸브로 보통 차단용으로 쓰이고 유량조절에는 적당치 않음. ②게이트(gate)밸브라고도 하며，유량이 많을 때에 사용 한다. (KS 밸브 용어)밸브 디스크가 유체의 통로를 수직으로 막아서 개폐하고，유체의 흐름이 일직선위에 있는 밸브.

슬리브[sleeve] ： ©축 등의 외주에 끼워맞추어서 사용되는 가느다란 통 • 관형의 부품. 슬리브이음， 슬리브 너트 등에 사용된다. ②전선의 접속에 사용되는 관상의 쇠붙이.

슬리브밸브기관[-機關，sleeve-valve engine] ： 슬리브 밸브에 의하여 흡기 • 배기를 하는 기관.

슬리브이음[sleeve coupling, muff] ： 간단한 축이음의 일종. 축과의 결합에 때려 넣기 키를 사용 해서 슬리브에 의해 2축을 결합한다. ②sleeve joint슬리브접속.

슬립[slip] ： 차륜의 진행 저하율로써 이론적으로는 차륜이 주행할 수 있는 거리에 대한 실제 주행 거리의 비.

슬립률[-率, slip ratio] ： 무 부하상태에서 바퀴 혹은 궤도의 회전 당 진행거리에 대한 슬립이 일어난 거리의 백분율(%)로서，지표면에서 구동륜의 슬립률은 동력손실이다. ©미끄럼률.

습공기[濕空氣，moist air] ： 건공기와 수증기가 혼합된 이상기체.

습공기표[濕空氣表，moist air table] ： 습공기의 건구온도，노점온도，절대습도，상대습도，엔탈피， 습비체적 등 열역학적 성질들의 관계를 숫자로 표시한 표.

습구온도[濕球溫度，wet bulb temperature] ： 온도계의 감온부를 물에 젖은 가제로 싸서 유동

공기에 노출시켰을 때 나타내는 온도.

습구온도저하[濕球溫度低下 , wet-bulb depression] ： 습공기 의 건구온도와 습구온도차.

습량기준함수율[濕量基準含水率，wet-basis moisture content] ： 물질 전체의 중량에 대한 물질에 포함된 수분 중량의 백분율로 수분의 함량을 나타내는 방법.

습비체적[濕比體積，specific volume of moist air] ： 습공기의 단위중량당 체적.

습식라이네濕式-，wet type line] ： 실린더 라이너와 냉각수가 직접 접촉되며 두께가 5~8mm정도로 상부에는 플랜지를 설치하여 실린더 블록에 고정하고 하부에는 2~개의 실링(seal ring)을 설치하여 냉각수의 누출을 방지하며, 디젤 엔진에 사용.

습식붐[濕式，wet boom] ： 붐 형태의 일종으로 붐이 구조물로서 노즐을 지지함과 동시에 송액관 역할을 함. 노즐이 붐에 직결되어 있다.(참고: 건식 붐, 붐 방제기).

습식연미기[濕式研米機，wet type rice polish-ing machine] ： 노즐로 물을 분사하여 쌀에 부착된 겨를 제거하고 광택을 내는 구조의 연미기.

습지[濕地，marsh] ： 흙의 표면은 물속에 깊이 잠겨있지 않지만，주기적으로 젖어 있거나 빈번히 홍수가 나는 지역.

습지로테濕地，marsh rotor] ： 습지에서 빠지지 않고 사용할 수 있게 만든 로터.

승강형감자굴취기[昇降型-堀取機，elevation type potato digger] ： 굴취날로 파내 감자와 흙을 20° 정도의 경사각을 갖는 진동엘리베이터에 의하여 뒤쪽으로 이동하는 과정에서 흙을 분리시키는 엘리베이터형 굴취기에 잎사귀의 분리，자갈의 분리，선별장치 및 적재탱크를 갖추고 있어서 굴취에서 적재까지 일관작업 할 수 있는 굴취기.

승용[乘用，riding type] ： 승차하여 운전하도록 설계된 장치로서 승용이앙기，승용트랙터 등에 사용 된다.

승용경운기[乘用耕転機，Riding type Power Tiller] ： 농용엔진을 탑재하고 4륜 구동형으로 쟁기， 로터리, 트레일러 등 작업기를 부착하여 경운 또는 견인작업 등 농작업의 운전자 승용 동력원. 용도는 경운(토양 반전 및 쇄토)，농산물 및 농업용기자재 운반 작업용.

승용관리기[乘用管理機，Riding Type Cultivator] ： 엔진을 탑재한 동력장치. 전동(변속)장치， 조향장치，동력취출장치 등으로 구성된 농작업의 운전자 승용동력원. 용도는 농업용 기계로서 1차 경운된 경지 또는 과수원，시설원예 등에서 쇄토，정지，배토，제초 등 관리 작업용. 논밭승용관리기도 있음.

승용트랙테乘用-，tractor] ： 본체의 운전석에 탑승하여 조작할 수 있는 것으로 전 • 후 2륜 씩의 4륜이 일반적이며，이륜 구동형，사륜 구동형이 있다.

승차감[乘車感，riding comfort] ： 차량이 주행할 때 탑승자가 가지는 느낌.

승차진동t乘車振動，ride vibration] ： 차량이 주행할 때 탑승자가 받는 진동.

시각[視覺，sight vision] ： 빛에 의해 망막이나 카메라에 투영된 평면적인 영상을 3차원으로 이해 하는 것.

시각시스템隱覺，vision system] ： 컴퓨터를 이용하여 인간의 시각 능력을 인위적으로 모사하기 위해서 만든 장치. 카메라, 영상 처리 보드，컴퓨터 등이 그 구성 요소가 됨.

시간경화법칙[時間硬化法則，time-hardening law] ： 크리프 변형에 따르는 재료의 경화는 시간의 경과가 원인이 된다는 이론.

시계방향[時計方向，clockwise] ： 시계바늘이 움직이는 방향과 같은 방향을 말하며, 모터 등의 회전방향을 나타내는 데 쓰인다.

시그널[signal] ： ©부호. ②신호. ③신호기. 사고를 방지하기 위해 차량，통행인에 진행, 정지，주의 등의 지시를 부여하는 장치. 시가지의 교차점에 있는 것.

시그모이드함수[-函數，Sigmoid function] ： f(x) = l/(l+exp(-x))의 수식으로 표시되는 함수로서 X ᅳ+CO에서 값 내에 근사하고，Xᅳoo에서 값 0에 근사하는 S자형의 응답특성을 나타낸다.

시닙스[synapse] ： 한 개의 죽색 돌기와 인접한 다음 수상 돌기 또는 세포체의 사이에 나타나는 신경 세포들 간의 접합 부분으로，뉴런(neuron)에서 뉴런으로 신호를 전달하는 기능을 함.

시동[始動，starting speed, starting rotational frequency] ： 기동. 기관，터빈，발전기. 전동기 등의 기관의 운전을 개시하는 일.

시동레베始動-，starting lever] 경운기 둥의 기관을 시동하기 위한 레버.

시동속도/시동주파수[始動速度/始動周波數, starting speed； starting rotational frequency] ： 기관이 정상적인 연료 공급과는 별도의 외부 에너지 공급에 의하여 정지 상태로부터 가속되어 속도를 자체 적 으로 유지하여 야하는 기 관속도.

시동연료버튼[始動燃料-，smoke set stopper button] ： 시동 버튼. 연료분사 버튼. 연료분사 펌프의 시동연료분사 버튼을 시동 시에 누르면 스모크 셋 스토퍼 (smoke set stopper)가 풀리어 랙 (tack)이 이동되면서 동시에 플런저가 연료증가 방향으로 회전되어 다량분사 상태로 되어 1행정 중에 연소실에 많은 연료량을 공급하여 시동성을 높여주는 장치.

시동전동기[始動電動機，starting motor] ： 전기(배터리)의 힘으로 크랭킹하여 시동하는 전동기로 전류를 제어하고 피니언을 밀어 플라이훨 링기어와 맞물리게 하는 솔레노이드와 일체로 구성 되어 있고，보통 직권 직류전동기가 주로 사용된다.

시동토크[始動-，starting torque] ： 기기가 기동할 때 관성이나 부하를 이겨내기 위해 필요한 토크.

시동풀리[始動-，starting pulley] ： 시동 풀리는 시동 시킬 적에 로프 등을 풀리에 감아서 당겨 회 전력을 얻어 시동 시켜 주는 풀리.

시동핸들[始動-，starting handle] ： 단기통 기관이나 농용 경운기 등에서 핸들을 기관의 플라이 휠 축에 걸고 돌려서 시동 시킬 때 사용하는 핸들.

시뮬레이션[simulation] ： 복잡한 문제를 해석하기 위하여 모델에 의한 실험，또는 실제와 비슷한 상태를 수식 등으로 만들어 모의적으로 연산을 되풀이하여 그 특성을 파악하는 것을 말한다. 즉，실제 또는 가상의 동적 시스템 모형을 컴퓨터를 사용하여 연구하는 것이다.

C대[Condenser(capacitor) Discharge Ignition system / 축전기(용량) 방전식 점화장치] : 12V의 축전지 전압을 DC-DC 컨버터로 승압시키는 원리를 이용하여 축전기에 200~500V 정도의 직류전압을 콘덴서에 충전시켜 놓고 점화시기에 맞추어 1차 코일을 통하여 방전시켜서 2차 코일에 고전압을 발생시키는 점화장치. 회전에 관계없이 전압에 변화가 적고 안정성과 신뢰성이 높다.

시방세示方書，specification] : 명세서. 공사 . 제품에 필요한 재료의 종류나 품질，사용처 . 시공 방법 등 설계 도면에 나타낼 수 없는 사항을 기록한 것으로 공사 따위에서 발주 시에 시용자 측의 제반 요구사항을 명기한 문서.

CVT[Continuously Variable Transmission / 연속무단변속기] : 벨트식무단변속기. 소형차용에 가장 적합한 것으로 평가되는 자동변속기(自動變速機). 1957년 네덜란드의 반 도르네가 개발. 본래의 말뜻은 ‘연속무단변속기(連續無段變速機)’였으나，오늘날은 특정 방식，즉 반 도르네가 1958년 발매한 소형승용차용 방식을 가리킨다. 2개의 풀리(도르레)를 벨트 하나로 연결 하였으며，구동측의 풀리는 기관희전의 원심력 동에 의하여 유효지름이 작은 것에서 큰 것 으로 무단계(無段階)로 자동 변화한다. 피구동측 풀리는 스프링에 의해 지름이 크게 유지되고 있으나，구동측 풀리의 지름이 커지면，벨트의 길이가 일정하기 때문에 지름이 작아진다. 네덜란드 팬들네사가 실용화한 V벨트구동방식과, 미국 BWA사가 개발한 체인구동방식이 있다. 연속적인 변속비를 얻을 수 있는 변속기.

시비[施肥，fertilizer application] ： 비료를 살포하는 행위나 작업을 말하며 작업시기에 따라서 비료를 기비，추비，수비，분얼비 등으로 표현함.

시비기[施肥機，fertilizer applicator] ： 시비에 시용되는 기계로서 브로드캐스팅，동력살분무기，전동 휴대형 살립기，무수암모니아 주입기 등 다양한 형태로 개발되어 있음.

시비율[施肥率, fertilizer applicator rate] ： 단위 면적당 살포하는 비료 량으로 흔히 성분 살포 량과 총량을 구분하여 말함. kg/ha 또는 kg/10a의 단위를 사용하며, 총량으로 표시하는 경우에는 복합비료의 경우에는 N-P-K 순으로 유효성분량의 비율을 함께 표시해야 유효성분량을 계산 할 수 있음.

시비파종기[施肥播種機，drill seeder with fertilizer] ： 비료살포와 종자를 동시에 살포하는 생력 작업기계로서 측조시비 직파기처럼 조파에 널리 사용되나 산파에서도 이용됨.

CCTV[closed-circuit television] ： 폐쇄회로 TV. 가스설비 운전상황 또는 외곽 울타리 주위 등의 상황을 감시하는 폐쇄회로로 구성된 TV. 전파를 통해서 볼 수 있는 개방된 TV와 구별하여 하는 말로 영상 감시 시스템이다.

시스템[system] ： 어떤 특정한 목적을 수행하기 위해 서로 작용하는 요소，인자 및 장치들의 조합 으로서 물리적，화학적, 생물학적 의미의 시스템뿐만 아니라 추상적이고 동적인 현상에도 적용 하여 사용.

CA저장[-貯藏，controlled atmosphere storage] ： 농산물의 저장생리와 밀접한 관계가 있는 온도， 습도 및 공기 조성을 조절하여 저장하는 방법으로，고도로 기밀이 유지된 저장고에서 온도， 습도，산소 및 탄산가스 농도를 조절하여 저장하는 저장법.

시이저님[seasoning] ： ① 목재를 사용 전에 충분히 건조시켜서 왜곡을 없애는 것. ②주방제품을 가공 전에 충분히 방치하여 왜곡을 없애는 것.

시어핀[shear pin] ： 기계의 중요한 부분이 파손되는 것을 막기 위하여 그 부분에 끼워 두는 핀. 외부의 자극(층격하중, 과대회전력)을 받아 부서지더라도 다른 부분에는 영향이 미치지 않도록 해 준다.

시운전[試運轉，test run, trial run] ： 플랜트 둥이 완성 또는 부분완성 되어 본격적으로 사용하기 전에 각기기의 기능을 점검하기 위하여 최초로 운전하는 것.

C접점[-接點，change-over-contact] ： 변환되는 접점 또는 (a접점과 b접점의 혼합 형태，이는 ；! 접점과 b 접점을 공유한 접점임，전환접점(transfer contac). a접점에 붙어 있다가 누르면 b접점으로 이동하여 붙는다. ©접점. b접점.

시징[seizing] ： 와이어로프 끝이 풀리지 않게 가는 철사 등으로 와이어로프 끝을 단단히 동여맴. 시징의 표준길이는 로프경의 3배 이상이다.

시퀸스제에sequence control] ： 순차제어 참고

C클램프[C-cIamp] ： 나사 부분을 돌려 물체를 잡아주는 C자 모양의 소형 바이스로 현장에서 만력기라고도 한다. 스퀴일바이스(squil vice). 德바이스.

식물공장[植物工場，plant factory] ： 식물의 파종, 발아, 이식，생육，출하에 필요한 작업과 생육 환경 조절 등을 자동화시킨 인공광물을 사용하여 식물생산시설.

*인공광 사용 여부에 따라 식물공장, 자동화온실 구분

식부기구[植付機構, planting mechanism] ： 이앙기의 경우 식부장치의 특정한 운동 궤적，분묘, 압출，모공급 등을 도와주는 기구.

식부깊이[植付-，depth of planting, planting depth] ： 식부 시에 모가 토양에 묻힌 깊이.

식부본수[植付本數，number of seedling per hill] ： 1 주당 모의 개체 수.

식부심[植付深，planting depth] : 식부깊이.

식부암[植付-，planting arm] ： 이앙기에서 모를 심어 주고 유지시켜 주며 식부운동을 수행하는 식부기구.

식부원판[植付圓板，planting disk] ： 밭용 이식기에서 일반적인 모를 구절판 사이에 손으로 공급 하여 강제로 심는 기구.

식부장치[植付裝置，planting device] ： 이앙기에서 모를 심어주는 장치로 식부암，식부침，모 이 송장치 등으로 구성.

식부조수[植付條數，planting row] ： 파종된 종자의 줄 수.

식부침[植付針，planting finger] ： 이앙기의 식부장치에서 모를 갈라내고 꽂아 내는 포크(fork)형의 부분.

식부클러치[植付，planting clutch] ： 식부장치의 작동을 on, off 시키는 클러치.

식양토[植壤土, clay loam] ： 토성을 나타내는 말로 27~40%의 점토，20~45%의 모래와 약간의 미사를 함유하고 있는 흙.

신간플라우[新盤-，sod plow, brush breaker plow] ： 몰드보드의 형상이 위쪽 곡률이 크지 않은 나선형으로 된 플라우를 말하며, 중점토와 같이 전단파괴가 어려운 흙을 주로 비틀림 작용에 의하여 반전시킨다.

신기술 농업기계[新技術 農業機械] 신기술을 이용한 농업기계의 개발과 보급을 촉진하기 위하여 농림수산식품부장관 이 지정 고시하는 농업기계

신뢰도[信賴度，reliability] ： 기계의 부품, 조립품 또는 기계 전체가 특별한 운전조건에서 정해진

시간동안 기대한 바와 같이 만족스럽게 작동할 수 있는 확률.

신속연결장치[迅速連結裝置, quick hitch, quick coupler] ： 퀵 히치，퀵 커플러. 트랙터의 3점 링크 히치에 작업기를 신속하고 안전하게 부착할 수 있도록 개발되어져 연결고리에 부착되어 사용함. .

신재생에너지[新再生-，new and regenerative energy] 신재생 에너지는 신 에너지와 재생 에너지를 통틀어 부르는 용어. 신에너지는 새로운 물리력，새로운 물질을 기반으로 하는 핵융합, 자기 유체발전, 연료전지，수소에너지 등을 의미하며, 재생에너지는 바이오에너지를 비롯한 태양열， 태양광，풍력，조력，지열 등을 의미한다.

신축이음쇠[伸縮-，expansion joint] ： 온도의 변화에 의해 긴 관이 팽창할 때에 그 신축을 적당히 조절하기 위해 사용되는 이음쇠. 미끄럼이음쇠(sliding joint), 파형관(corru gated pipe), 신축 벤드(expansion bend)둥의 종류가 있다.

실[seal] ： 접합부나 이음부분은 고압이 될수록 누설이 발생하기 쉬우며，외부에서 이물질이 침입 하는 경우가 있다. 이러한 점을 방지하는 기구를 실이라 하며，고정부분에 사용하는 실을 개스킷，운동부분에 사용하는 실을 패킹이라 함.

실리콘다이오드[silicon diode] ： P형과 N형 반도체를 결합한 것으로 정 방향으로 전류가 흐르고 역방향으로는 전류가 흐르지 않기 때문에 정류작용과 축전지에서 발전기로 전류가 역류하는 것을 방지하는 역할을 한다.

실린데cylinder] ： ①원통, 원주 ②연료를 연소시켜 열에너지를 얻고 이 열에너지를 피스톤에 의해 기계적 에너지로 바꾸는 진원통으로 피스톤이 상하 왕복운동 하는 데 안내 역할과 혼합가스의 밀봉 작용을 하며，상부는 실린더 헤드로 덮여 연소실을 형성하고，하부는 크랭크케이스와 연결된다. 실린더 벽은 정밀하게 다듬질되어 가능한 실린더 내에서 발생된 열에너지를 큰 동력으로 얻으려면 실린더와 피스톤에 의해 혼합 가스나 팽창된 연소 가스가 누출되지 않도록 하고 동시에 마찰과 마멸을 적게 하여야 한다. 기통(氣筒). ⑤봄베[bomb].

실린더게이지[cylinder gauge] ： 다이얼게이지를 부착하여 실린더의 마모량과 내경 등을 측정할 수 있고，비교측정 하는 데 사용하며，아메스(Ames)형은 보링 한 실린더의 검사용，칼마형 [Carl-mahr(바/bar)형은 실린더 게이지 상부에 다이얼게이지가 붙어있어 그대로 치수를 읽을 수 있으며 마멸량 측정용으로 주로 사용한다.

실린더내경[-內徑, cylinder bore] ： 실린더 안지름. 실린더 내벽의 안지름(直徑).

실린더라이네cylinder liner/ -sleeve 실린더 슬리브] ： 실린더 블록과 실린더를 별개로 끼워 사용 하는 실린더, 블록에 라이너(슬리브)를 끼우고, 빼고，교환한다. 가솔린 엔진의 건식과 디젤 엔진의 습식이 있다.

실린더뱅크[cylinder bank] ： 크랭크축 베어링의 중심선이 기관 실린더들의 중심선을 포함하는 평면에 놓이거나 또는 평행한 실린더 배열로서 모든 실린더들이 크랭크축의 같은 쪽에 있다.

실린더보링머신[cylinder boring machine] ： 마멸한 실린더를 진원으로 절삭하는 데 사용되는 기계.

실린더블록[cylinder block] : 몇 개의 실린더가 일체로 주조되어 엔진의 본체가 되는 부분.

실린더수[-數. number of cylinders] ： 실린더의 개수.

실린더열[-列. cylinder row] ： 피스톤들이 동일 크랭크축의 크랭크 핀에 연결되어 있는 실린더 배열.

실린더유[-油，cylinder oil] ： 윤활유의 일종. 증기기관의 실린더나 밸브，고압베어링, 기어 등에 사용되는 광물성 윤활유. 원유(crude oil)의 잔유로 만들어진다.

실린더체적[-體積，cylinder volume] ： 행적체적과 간극체적의 합.

실린더헤드[cylinder head] ： 엔진의 머리 부분으로 실린더 윗면 상부 커버, 기밀과 수밀을 유지 하여 열에너지를 얻을 수 있는 곳. 안쪽의 연소실에 흡 • 배기 밸브，스파크 플러그，분사 밸브가 설치되어 있고，실린더，피스톤，실린더 헤드와 함께 연소실을 형성한다.

실린더헤드개스킷[cylinder head gasket] ： 실린더 헤드 개스킷은 실린더 블록과 실린더 헤드 사이에 설치되어 혼합기의 밀봉과 냉각수 및 오일의 누출을 방지한다. 재료는 내열성 및 내압성에 견디는 재료가 되어야 하며，종류로는 강판으로 석면을 싸서 만든 보통 개스킷，강판 양면에 돌출물을 만들고 흑연을 혼합한 석면을 압착하고 표면에 흑연을 발라 만든 스틸베스토 개스킷. 강판만으로 얇게 만든 스틸 개스킷이 있다.

실린더호닝머신[cylinder honing machine] ： 실린더 내면을 보링 한 거친 표면을 숫돌을 이용해 회전과 왕복운동을 주어 다듬질하여 평활한 원통 내면을 얻는 기계.

실마력[實馬力，brake horsepower / BHP] ： 브레이크 마력. 제동마력. 유효마력. 정미마력. 기관이 낼 수 있는 실제마력. 주로 브레이크동력계를 사용해서 측정하므로 이런 명칭이 있다. 이에 대하여 인디케이터에 의해서 측정하는 것을 도시마력이라고 한다. 단위를 마력에 한정하지 않을 때에는 유효 동력이라 한다.

실선[實線，continuous lines] ： (제도에서) 끓어짐 없이 연속되는 선(一■).

실시간[實時間, real time] ： 실질적으로 시스템의 작업 또는 정보처리 시간이 관련되는 주변장치나 외부장치의 처리 속도를 만족하는 범위 내에 있을 경우를 의미.

실양정[實揚程，actual head] ： 흡입수면에서 토출수면까지의 수직거리를 말하며 실흡입 양정과 실토출 양정을 합한 거리이다.

실화[失火，miss fire] ： 점화 플러그에서 점화를 해도 실린더내의 혼합기가 점화 연소되지 않는 것을 말하며, 연료의 혼합비가 가연한계를 넘으면 실화를 일으킨다.	.

심[心，core] ： ① 주물의 내부에 공간을 마련하기 위해 사용하는 것. ② 공작물의 중심.

심[shim] : 쐐기，끼움쇠. 라이너. 높이나 틈새를 조정하기 위하여 깔거나 넣는 얇은 판，기계가 마모되는 것을 막기 위하여 붙이는 판으로 동판，철판，종이 등이 있다.

심경[深耕，deep plowing] ： 관행의 경운 깊이 보다 깊게 갈이 하는 것.

심경법[深耕法，deep plowing cultivation] ： 깊이갈이 방법..

심경작업[深耕作業，deep tillage work] ： 깊이갈이 작업.

심맞추기[芯-，alignment] ： 2개 이상의 기계요소를 조합할 때에 중심선을 정확하게 일치시키는 것. 일직선으로 되어 있지 않은 것을 misalignment라고 한다.

심봉[心棒, mandrel, mandrill / 맨드릴) ： [선반]. 밀링 머신, 치차절삭기 등으로 중앙에 구멍이 있는 공작물을 공작할 때에 그 구멍에 끼우는 심봉. 이것을 양 센터에로 고정시켜 측정이나

외면을 가공한다. ①코어의 강도를 지키기 위해 코어의 속에 넣는 철사나 주물로 만든 골조. ©관 넓히기 작업에서 관을 넓히기 위해 관 단에 밀어 넣는 것. ©금 긋기에서 원통형의 것의 중심점을 구하는 경우에 사용하는 중심내기용 쇠붙이 또는 나무 조각.

심선[心線，core wire] ： ©중심에 넣어서 心으로 하는 선의 총칭. 와이어로프. 케이블 등에 공통적 으로 사용된다.②아크용접봉에 사용되는 심선을 말하는 경우도 있다.

심압대[心押臺，tailstock] ： 선반에서 베드 위를 움직이는 주축대에 대하여 공작물을 우단을 지지 하기 위해 센터를 끼운다. 또 센터 대신에 드릴을 삽입하여 드릴링도 행한다.

심은날드릴[inserted drill] ： 평형드릴의 일종. 자루의 선단을 분할하여 그곳에 절삭 날을 리벳. 나사. 핀 등으로 장착하거나 납땜을 한 드릴.

심은날탭[inserted chaser tap] ： 날을 넣거나 낸 다음 나사로 죔으로써 임의의 외경을 얻을 수 있게 한 탭.

심정펌프[深井-，deep well pump] ： 깊은 우물물을 퍼 올리기 위한 펌프.

심토경운[心土耕転，subsoiling] ： 작물의 생육을 좋게 하기 위하여 뿌리부분이 위치하고 있는 심토를 날로 갈아줌으로써 토양을 뒤집지 않고 작물뿌리를 절단하고 토양을 느슨하게 만들고 잔재물을 토양에 혼합해 주는 최소경운의 일종.

심토쟁기갈이[心土，subsoil plowing ： 심토경운의 한 방법으로 심토 플라우로 심토를 갈아 주는 작업.

심토진압기[心土鎮*機，subsoil packer] ： 연약지 토양에서 심토를 진압하여 단단하게 하는 작업기.

심토파쇄기[深土破碎機, Subsoil Breaker] ： 농용트랙터 부속작업기. 땅속 60cm 깊이에서 고압 공기의 강력 분출로 토양의 심층을 파쇄 하는 작업기. 용도는 유휴 토심 확대로 뿌리활착， 미생물 활동 촉진. (유창，한서정공 등에서 나옴.)

심토플라우[心土，subsoil plow] ： 심토경운작업기로 보통의 플라우로 경기한 바로 아래의 심토가 동시에 파쇄 되어 부풀게 하는 폴라우.

십자걸이벨트[十字-，crossed belt] ： 크로스 벨트. 교차벨트. 평행한 두 축의 전동 풀리에 걸린 벨트가 도중에 서로 교차되어 두 축의 회전 반향이 반대인 벨트걸이방식. ©평행걸이벨트.

싱글헬리컬기에single helical gear] ： 보통의 헬리컬기어. 더블 헬리컬기어에 대하여 특히 구별 할 필요가 있을 때 사용한다.

싱글게이지[single gauge] ： C형 게이지. 한쪽에만 기준이 되는 봉 또는 끼움부분을 갖고 있는 게이지.

싸라기[broken rice] ： 깨진 쌀. 쇄미. 1.7mm 체로 쳐서 체 위에 남는 것 중 완전한 낟알 평균길이의 3/4미만의 깨진 낟알.

싹틔움[germination] ： 씨앗이나 종자가 활동을 시작하여 새 식물체가 껍데기를 찢고 외부로 나타나는 현상. 일정량의 물, 온도，산소, 빚 등이 필요하다.

쌍선형노즐[雙扇型-，twin flat-fan nozzle] ： 수압노즐의 한 형태로 한 개의 노즐에 두 개의 분무공이 있어 좌우 또는 전후 방향으로 분무함. 각각은 선형노즐임.

써레질[puddling] ： 무논에서 모내기 전에 실시하는 평탄작업.

씨뿌림 [sowing planting] ： 파종.

아르아르방식[-方式，RR-] ： 엔진을 자동차의 뒤쪽에 장치하는 방식. 직접 뒷바퀴를 움직이게 되므로 중량이 후부에 걸려 핸들이 잘 꺾이고 회전 반경이 작다. 눈길이나 진창길을 달릴 때 유리하다. 후륜구동. [RR ： rear engine, rear drive],

아베arbor] ： 공작기계에서 절삭 공구를 고정시키는 작은 축으로 한쪽 끝은 기계의 주축단에 물리도록 테이퍼로 되어 있어 밀링 커터를 고정에 시키는 일을 한다.

아웃렛[outlet] ： 출구(出□). ©인렛(inlet).

아이들[idle] ： 공전(公轉). 헛돌다. 부하없이 희전하다.

아이들레idler] ： 중간차(中間車). 구동차와 종동차의 사이에 공회전으로 동력을 연결하고 있는 활차.

아이들링[idling] ： 기관을 무 부하로 저속운전 하는 것.

아이들기에idle gear] ： 아이들 기어는 구동 기어와 종동 기어의 중간에 넣는 중간 기어. 공회전 하는 기어.

아이들플리[idle pulley] ： 아이들 바퀴.

아이들바쿠l[idle pulley, -wheel] ： ①공전바퀴/아이들 풀리. ②마찰바퀴에서 원 바퀴(원동차)와 종 바퀴(종동차)의 중간에 넣는 바퀴. 회전방향을 반대로 하기 위해 또는 축이 떨어져 있을 때 바퀴가 너무 처지지 않기 위해 사용한다. 속력비와는 관계가 없다.

아이볼트[eye bolt] ： 두부에 중앙부가 뚫린 원형의 쇠붙이가 붙은 볼트. 주로 와이어로프 등을 연결하는 데 쓰인다.

악어입스패너(鳄魚□-，alligator pipe wrench) ： 파이프 렌치의 일종. 턱의 상하 양면에 반대방향의 이가 있는 데 이것이 파이프를 물고 돌림.

악취[惡臭，offensive odor] ： 축사와 분뇨처리시설에서 발생된 취기로서 암모니아，유화가스， 탄산가스，메탄가스 동이 있다.

안내날개[案內，guide vane] ： 양수기의 케이싱 둘레에 고정되어 유체의 속도에너지를 압력에너지로 바꾸는 역할을 한다. 안내날개가 있는 양수기를 터빈펌프，없는 양수기를 벌류트 펌프라고 한다.

안내바퀴[案內-, guide pulley, guide wheel] ： 벨트，로프, 체인 등의 전동으로 그 방향을 바꾸거나 이완을 방지하기 위해 사용하는 바퀴. 동력전달이 목적이 아니고 단순히 안내하는 것만을 목적으로 하므로 마찰이 적어지도록 되도록 주의해야 한다.

안내봉[案內棒, guide bar] ： 바인더와 콤바인의 전처리부에 부착되어 있는 가는 금속 봉으로써 예취할 작물의 줄기 부를 분리하여 예취 폭 안으로 밀어주는 역할을 한다.

안내장치[案內裝置, guide apparatus) ： ①어떤 기구의 운동을 개정방향으로 유도하는 장치. 가령 캠의 홈 등. ©동일한 물건을 다량 제조할 경우 일정한 치수 또는 간격으로 접어서 절단，천공

등을 행할 때에 사용하는 받침장치. 가령 프레스, 쉬어，펀칭용구, 띠톱, 천공，권선 등 기계의 받침판，미끄럼판，안내선，지그 등. ⑤위험방지의 안전장치. 가령 프레스에 있어서의 손작업의 위험방지 장치.

안식각[安息角，repose angle] ： 분립체가 자유로운 산물상태로 쌓여 있을 때 수평면과 퇴적 경사면이 이루는 최대각.

IC[Integrated circuit / 집적회로] : 1개의 기판(基板)에 여러 개의 트랜지스터，다이오드，콘덴서， 저항 등의 회로 소자를 결합하여 고체화시킨 전기회로.

안전가이드[安全-，safety guard] ： 기아 벨트 둥에 말려 들어가지 않도록 철망 등으로 피복한 것.

안전검정[安全檢定] : 농업기계의 형식에 대한 구조 및 안전성에 대한 검정

안전밸브[安全-，safety valve, relief valve] ： 주로 증기 또는 가스의 발생장치의 안전 확보를 위 하여 사용되고 유체의 압력이 소정의 값을 넘을 때，자동적으로 순간에 작동하는 기능을 가지는 밸브(KS 밸브 용어). 구조에 따라 레버식 안전밸브，추식안전밸브, 스프링식 안전밸브의 3종류가 있다. 가스와 증기를 취급할 경우에는 안전밸브(SV: safety valve), 액체를 취급할 경우에는 릴리프밸브(RV: relief valve), 액체와 증기를 다룰 때는 세이프티 릴리프밸브(SRV: safety relief valve)로 구분하여 사용함.

안전영역[Clearance zon, 安全領域] : 농기계 작동부나 작업자가 사용하는 부품(예 트랙터 캐빈) 등에서 작업자나 주변 사람의 안전을 위하여 확보해야 하는 공간으로 타 물체가 이 영역에 침범하여서는 안됨.

안전율[安全率，safety factor, factor of safety] ： 구조물의 안전을 유지하는 정도. 즉 그 파괴강도를 그 허용응력으로 나눈 값으로서 항상 1보다 크다. 하중이나 재료의 종류에 따라서 그 값이 다르다. 기계나 구조물을 설계함에 있어서 매우 중요한 사항이다.

안전장치[安全裝置，safety device] ： 사고 또는 이용자의 신체적인 손상을 방지하기 위하여 설치 하는 장치.

안전저장기간[安全貯藏期間，safe storage period, storage life] ： 곡물의 상태와 저장 조건에 따라 곡물을 안전하게 저장할 수 있는 기간.

안전저장기준[安全貯藏基準，safe storage criteria] ： 곡물을 안전하게 저장할 수 있게끔 하는 저장 요인들의 기준. 예를 들어 곡물의 함수율，저장 온도 저장 시 공기의 상대습도 등에 관한 기준.

안전저장함수율[安全貯藏含水率，safe storage moisture content] ： 곡물을 안전하게 저장할 수 있도록 하는 곡물의 함수율.

안전캡[安全-，safety cab] ： 트랙터에 설치하는 전도방지장치의 일종으로서 연속전도를 방지할 뿐만 아니라 쾌적한 운전환경을 제공할 수 있는 안전장치이다.

안전클러치(安全-，safety clutch) ： 하중이 한도를 넘으면 자동적으로 연결이 단절되도록 만든 축이음.

안전표지[安全標識，safety indication] ： 작업장에서 작업자가 판단이나 행동의 잘못을 일으키기 쉬운 장소나 실수하면 중대한 재해를 일으킬 위험이 있는 장소에 안전 확보를 위해 주의，규제， 지시, 방향 등을 나타내는 표지. 안전표지는 사용목적에 따라서 다음의 네 가지로 나누어진다.

①금지표지: 출입금지，차량통행금지 등 ②경고표지: 인화성물질경고, 산화성물질경고，폭발물 경고，독극물경고, 부식 성물질경고，방사성물질경고，고압전기 경고，매달린 물체 경고，낙하물 경고 등 ③지시표시: 보안경착용, 방독마스크착용, 귀마개 착용, 안전거울 등 ④안내표지: 녹십자표지，웅급구호표지，들것

안전하중!:安全荷重，safe load] ： 안전을 위하여 설정한 최대하중으로서 안전하중 이상의 하중이 작용하지 않도록 하여야 한다.

안전해메安全-，safety hammer, soft hammer] ： 소프트 해머. 여러 재료(나무 • 고무 ■ 동 • 가죽 등)로 만들어 타격해도 쉽게 부서지거나 깨어지지 않게 하기 위하여 사용한다.

안전화[安全靴，safety shoes, safety food gear] ： 물건의 취급 • 운반 작업 중에 취급 물품이 발등에 떨어졌을 때，작업 중에 작업장 바닥면의 상태가 나쁘거나 작업자세가 바르지 않아 미끄러져 넘어졌을 때 상해를 경감시키기 위해 신는 작업화. 피혁제，고무제의 안전화가 있고，정전기 대전을 방지하는 절연화가 있으며，산과 알칼리 등 화학약품용 보호 장화도 있다. 보호 장화는 외계의 유해물로부터 피부를 보호하는 재료가 사용되어 있기 때문에 체온의 방산이 어려워 고온, 고습의 작업환경에서의 장시간사용은 곤란함.

안정도[安定度，stability ratio] ： 대기의 안정도를 나타내는 방법 중의 하나로서 안정도(SR)의 식은

ul

여기서 Tx는 xm높이에서의 온도(°C)，U,는 5m 높이에서의 풍속으로 단위는 cm/s임. SR이 1.3이상이면 극도로 안정된 대기상태로서 방제 작업 시 미립분자의 비산거리가 크게 증가될 우려가 높으며，0 이하에서는 수직방향으로 난류혼합(vertical turbulent mixing)0] 이루어지므로 비산거리는 작으나 비산손실이 많아짐.

안쪽제침회경법[-回耕法，plowing toward center] ： 경운 작업 시 중앙에서 시작하여 안쪽으로 역토를 반전시키면서 점차 바깥쪽으로 갈아 나가는 희경법.

알곡배출엘리베이테-排出-，discharge elevator for clean grain] ： 정선된 곡물만(알곡)을 배출 하는 이송승강기.

알곡배출오게-穀排出，discharge auger for clean grain] ： 정선된 곡물만을 배줄시키는 오거.

알곡출구[-穀出□, clean grain outlet] ： 정선된 곡물이 나오는 배출구.	-

알루마이트[alumite] ： 알루마이트법에 의해서 처리한 알루미늄의 상품명. 알루미늄의 내식성과 경도를 높이기 위해 알루미늄의 표면에 산화알루미늄의 피막을 만든 것. 착색이 자유로우며 식기 기타 일용품 등에 응용되고 있다.

알루미나 [alumina] ： 산화알루미늄. 수산화알루미늄을 가열해서 얻어지는 백색 무정형의 분말. 공업적으로는 보크사이트，명반석(明攀石) 등을 알칼리수로 제조한다. 내화재료，알루미나 시멘트，인조보석 등에 사용된다.

알루미늄[aluminum] ： 기호 A1，번호13，원자량26.98. 원광석은 보크사이트 등 은백색의 가벼운 경금속. 전기의 전도율이 좋고 주조성，전연성이 풍부하다. 융점658°C，비점 약 2,000°C, 비중 2.7. 여러 가지 합금을 만들며 경합금의 주성분으로서 중요，방식(防蚀)을 위해 표면에

산화피막을 입힌 것이 알루마이트이다.

암페에ampere] ： 전류의 국제단위(A). 1초 동안에 1쿨롬(coulomb)의 비율로 흐르는 전류의 강도. 프랑스 물리학자 앙페르(Amp^e)의 업적을 기리기 위해 이 명칭을 사용.

압력[墜力，Pressure] ： 단위 면적 당(lorf 또는 lin2)에 작용하는 힘(kg，LB)을 말한다.in/LB)

압력각[壓力角, pressure angle] ： 보통 기어의 치면(tooth surface)과 1점에 대하여 그 반경선 (半徑線)과 곡면에의 접선을 이루는 각 신. 또 인벌류트 치형과 피치원이 교차하는 피치 점에 있어서 피치원의 접선과 인벌류트 곡선에 세운 수선간의 각 찬도를 말한다.

압력계[塑力計，pressure gauge] ： 액체 또는 기체의 압력을 재는 기기를 통틀어 이르는 말.

입■력노즐[壓力，hydraulic nozzle] :수압노즐과 동일.

압력손실[壓力損失，pressure drop] ： 공기가 곡물 층 또는 덕트 등을 통과할 때 마찰과 난류에 의한 송풍 저항 때문에 압력이 떨어지는 것.

압력수두[壓力水頭，pressure head] ： 압력을 물의 높이 단위로 나타낸 것.

압력제어밸브[壓力制御-，pressure control valve] ： ①유 • 공기 압력을 조절하여 힘의 세기를 조절하는 유 • 공압 제어밸브의 일종. (D유압 제어 밸브로 회로의 압력을 제한, 감압, 과부하 방지，무 부하 동작，조작의 순서 동작，외부 부하와의 평형 동작 등을 하는 밸브. 작동은 직동형과 평형 피스톤형이 있다. 1차암 설정용의 릴리프 밸브, 2차압 설정용의 감압밸브， 안전밸브 등이 있고. 파일럿 제어에 의한 원격 제어도 가능하다. 압력조절 밸브(조압 밸브).

압력제어장치[塑力制御裝置, pressure control system] ： 압력을 자동 또는 수동으로 제어하는 압력을 조절하는 제반 장치.

압력조정밸브[壓力調整-，pressure regulating valve] ： 추, 스프링, 유체 압력 등을 사용하여，압력을 조정하는 밸브의 총칭 (KS 밸브 용어).

압력주유[壓力注油，pressure feed lubrication] ： 압송식 주유법, 펌프로 주유하는 방법. 압력을 지니게 하여 운동 마찰 부분에 강제적으로 들어 보내는 장치이며 주로 내연 기관의 주 베어링， 크랭크 핀，피스톤 핀，실린더 벽의 주유에 사용된다. 강제 윤활.

압력캡[壓力-，-cap] ： 라디에이터 캡.

압맥기[壓麥機, barley press machine] ： 보리에 압력을 가해 납작하게 만드는 장치.

압발[押拔，punching] ： 타발. 프레스로 통조림，약품용기 등의 뚜껑，바닥，기타의 것을 빼어 내는 작업. 또 압발기로 철판의 리벳구멍을 타발 하는 작업.

압상펌프[押上-，forced pump] ： 밀착된 피스톤이 장치되어 있어서 밸브를 통하여 물을 끌어들이고 배출시키는 왕복펌프의 일종.

압송공기식컨베이에押送空氣式-，positive pressure pneumatic conveyer] ： 고압의 공기를 사용 하여 분체 또는 입체를 파이프 내에서 반송시키는 이송 장치.

압쇄[壓碎，crushing] ： 어떤 물체에 압력을 가해 분쇄시키는 것.

압쇄공정[壓碎工程，crushing process] ： 어떤 물체에 기계적인 압력을 가해 분쇄하는 일련의 과정.

압쇄기[«碎機，crusher] ： 물체에 기계적인 압력을 가해 분쇄하는 장치.

압연기[壓延機，pressure welding] ： 접합할 부분을 가열함으로써 유연성과 점도를 높이고 압력을

가해서 접합하는 방법. 단접이나 전기저항용접이 이것이다.

압연롤[堅延, press roll] ： 압력을 가해 분쇄하는 회전 롤러를 뜻함.

압입끼둬맞춤[歷力-，force fit] ： 가령 축을 구멍에 끼우는 경우 액압 그 밖의 압력을 가하여 밀어 넣는 정도의 체결여유를 두는 끼워 맞춤.

압축강도[壓縮强度 compression strength] ： 압축에 의해서 재료가 파괴될 때의 최대응력.

압축공기[塑縮空氣 compressed air] ： 압축기에서 고압으로 압축된 공기. 용도는 매우 많으며 원동기 공기브레이크，공기 해머，전차의 폐문장치 등에 쓰인다.

압축기[壓縮機，compressor] ： 공기 또는 가스를 필요한 압력까지 압력을 높이는 작용을 하는 기계. 공기 압축기，가스압축기 등이 있다. 압력이 lM7cm; 이상의 압축력을 가진 것을 압축기，O.lkgf/cnf 이상 lkgf/cmJ 미만의 압축력인 것을 송풍기(blower), O.lkgf/cirf 미만의 것을 팬(fan), 대기압 이하는 진공펌프.

압축링[壓縮-，compression ring] ： 피스톤 링의 일종으로 피스톤과 실린더 사이에 유막을 형성하여 기밀을 유지하고，피스톤의 수열량을 실린더 벽에 방출하는 중개역할을 하는 것. 가스링이 라고도 한다. ②피스톤과 실린더 벽 사이에서 압축 행정 시 혼합기의 누출 및 폭발 행정에서 연소 가스의 누출을 방지하며 동시에 실린더 벽의 오일도 긁어내리는 작용을 한다. 링의 장력이 작으면 블로바이 현상이 발생된다.

압축비[壓縮比, compression ratio] ： 행정체적과 연소실체적의 합을 연소실체적으로 나눈 값으로서 혼합기 또는 공기가 연소 전에 얼마만큼 압축되는가의 정도를 표시한다. 가솔린은 7~11: 1， 디젤은 15-22： 1이다.

압축압력[塑縮塑力，compression pressure] ： 압축 행정 끝의 실린더 내 압력.

압축응력[堅縮應力，compressive stress] ： 압축하중에 의하여 생기는 응력으로 단위 면적당의 하중으로 나타낸다.

압죽점화가스기관[堅縮點火-機關，compression ignition gas engine] ： 가스 연료와 공기의 혼합 기체를 압축하고 압축의 마지막에 각 실린더로 액체 연료를 투입하여 점화시키는 압축 점화 기관.

압축점화기관[壓縮點火機關，compression ignition engine] ： 점화방식에 의한 분류로 공기만을 실린더 속에 흡입하여 고압으로 압축하고，여기에 연료분사펌프에 의해 고압의 연료를 분사 하여 자연착화를 시키는 기관으로서 디젤 기관(diesel engine)이 여기에 속한다. ②공기의 압축열에 의하여 연료가 스스로 착화하는 내연 기관.

압죽행정[堅縮行程[compression stroke] ： 4사이클 기관에 있어 피스톤이 하사점에서 상사점으로 상승하면서 유입된 공기(혼합기)를 연소실에 압축하는 행정.

압출가공[押出加工，extruding] ： 컨테이너에 고온으로 가열한 재료를 넣고 램으로 강압하여 다이스형의 구멍으로 압출함으로써 소요의 형상으로 가공하는 방법을 말한다. 금속재료，카본， 플라스틱성형 등에 사용되며 미려한 제품을 얻을 수 있다.

압출기[押出機，extruding machine] ： 동합금 등의 전성(malleability)이 있는 금속을 다이스를 통 해서 압출하는 기계를 말한다. 금속재료만이 아니라 카본，플라스틱용 등도 있다.

압출성형 [押出 成 形, extrusion molding] ： 압출기를 사용하여 압출다이로부터 열가소성수지를 가열 연화하여 압출하는 성형방식을 말한다.

압탕[墜湯，riser, dead head, feeder-, feeding-, sink] ： 용탕은 응고 시 수축해서 공동이 생기기 쉽다. 이를 방지하기 위하여 용탕이 항상 보급될 수 있게 상부에 설치한 여분의 부분을 말 한다.

앞장착형[-裝着型，front mounted type] ： 트랙터 . 동력경운기 . 관리기의 전방에 부착할 수 있도록 만든 형식의 작업기.

애노드[anode] ： 전류를 공급하는 전극. 양극(+)이란 뜻. ©캐소드.

애크미나사탭[-螺絲-, Acme thread tap] ： 29°의 사다리꼴나사를 내는 데 사용하는 탭.

액랭기관[液冷機關，liquid-cooled engine] ： 냉각 방식에 의한 분류, 냉각매체(冷却媒體)로 액체를 냉각에 사용하는 내연기관. 수랭식기관. ©공랭기관.

액비[液肥，liquid fertilizer] ： 액상의 비료로서 무수 암모니아와 같이 토양에 살포하는 것과 엽면에 살포하는 것으로 구분되며 부숙 시킨 동물의 오줌도 포함됨.

액비살포기[液肥撒布機, liquid manure spreader, liquid manure distributor] ： 액체모양의 비료를 흩뿌리는 기구 • 기계. 액상화학비료살포기나 분뇨살포기를 말하며 분뇨의 오니 상태의 비료 살포기포함.

액비주입기[液肥注入機，sluny injector] ： 액상의 비료를 토양 중에 처리하는 기계로서 토양에 골을 타고, 액비를 흘려 넣은 후에 복토하는 구조로 되어 있음.

액상비료살포기 [液狀肥料撒布機，Liquid Fertilizer Applicator] ： 농용트랙터 부속작업기 . 액상비료 및 분뇨를 탱크에 저장하여 펌프에 의해 탱크에서 흡 ■ 토출하여 살포하는 기계. 용도는 액상 비료 및 비료살포. (명성，삼력，성원，태성 등에서 생산).

액상콤포스트[液狀-, liquid compost] ： 고액분리 된 슬러리를 고형물농도가 3~4%에서 호기성 처리하여 발효온도가 4CTG 범위가 된 상태로서 슬러리(slurry)폭기와 구별된다.

액상폐기물[液狀廢棄物，liquid wastes] ： 고형물 농도가 4~20% 범위의 유기성 폐기물.

액성지수[液性指數, liquidity index / LI] ： 흙의 자연 상태의 함수비와 소성한계의 차를 소성지수로 나눈 값.

액성한계[液性限界，liquid limit / LL] ： 흙의 함수비가 액체 상태와 소성상태의 경계에 다다른 때의 함수비.

액슬[axle] ： 차축. 엔진의 동력을 바퀴에 전달하는 축.

액제[液劑，liquid] ： 수용성 유효성분에 동결방지제를 첨가한 농약 제형의 한 형태.

액제살포율[液劑撒布率，active chemical rate] '■ 살포율 참고.

액체연료기관[液體燃料機關, liquid-fuel engine] ： 액체 연료로 작동되는 기관.

액체패킹[液體, liquid packing] ： 회전축과 케이스와의 사이에 액체틀 넣고 원심력으로 케이스의 외주에 액체를 가맙함으로써 기밀을 유지하는 방법. 고속회전축 등에 쓰인다.

액추에이테actuator] ： 전기，유압, 압축공기 등을 사용하는 원동기의 총칭(모터나 실린더 등)으로서 보통은 유체에너지를 기계적인 일을 하는 기기를 말함. 액추에이터는 밸브로 압력과 유량을

제어함으로써 무단변속이 가능하고，부하에 대응하는 힘, 방향을 자유로이 변화시킬 수 있다. 연속형과 왕복동형으로 크게 나눈다.

액화[液化，liquefaction] ： 고액분리 한 슬러리를 액상 콤포스트(compost)로 만들 때에 가수조정을 하여 슬러리(slurry)의 이화학적 성질을 개선하는 조작.

액화가스기관[ 液化-機關，liquefied petroleum gas engine] ： 연료로서 액화석유가스를 사용하는 스파크 점화 기관.

앤빌[anvil] ： 모루. 단조나 판금작업 등에서 공작품을 올려놓고 작업하는 주철 또는 철강제의 성형용 대.

앤티노크제[-劑，antiknock agent, antiknocking material] ： 불꽃 점화기관(가솔린 기관)에 발생하는 노킹 현상을 방지하고 옥탄가를 향상시키기 위하여 가솔린에 첨가하는 약제[4에틸 납(Pb(C2H5)4). 4메틸 납(Pb(CH3)4)L 4에틸 납은 독성이 강하므로, 가솔린에 일정량 이상 혼합하는 것을 제한함과 동시에，납(연/铅)을 가한 자동차용 가솔린은 오렌지색으로 착색하여 무연(無IS) 가솔린과 구별한다.

앵글밸브[angle valve] ： 밸브 몸통의 입구와 출구의 중심선이 직각이고，유체의 흐르는 방향이 직각으로 변화하는 밸브(KS 밸브 용어). L형 밸브라고도 한다.

앵글플레이트[angle plate] ： 수평정반. 스크레이퍼용 공구의 일종. 2개의 평면이 직각으로 맞닿을 수 있게 정확하게 다듬질되어 있다. 공작물을 그 수직면에 손끝으로 누르면서 스크레이핑 (scraping) 한다.

앵커링[anchoring] ： 잔류물이나 멀칭재료를 부분적으로 파묻고 이동을 방지하는 시스템.

앵커플레이트[anchor plate] ： 기초볼트 중 볼트의 바닥에 강판이나 형강을 끼워 넣는 것.

'약액[藥液，liquid chemical] ： 살포하기 위해 액체로 조제된 농약을 말하며，원액 또는 희석 액을 뜻함. 수화재의 경우 상품 자체로는 분제나 물에 희석하면 액체가 됨. 약액의 의미는 농약과 마찬가지로 굳이 협의의 액상 농약만이 아니라 액비도 포함됨.

약액탱크[藥液-，chemical tank] ： 액체화된 농약을 담는 용기로 희석 액을 담은 통의 경우에는 약액 중 농도를 균일하게 유지하기 위하여 교반기가 내장되어 있고 약액을 원하는 곳으로 보내기 위한 펌프 등이 연결됨.

약제살포기[藥劑撒布機，chemical applicator] ： 농약을 처리하는 기계로서 살포，도포，주입，훈연 등의 다양한 원리가 사용됨. 대표적인 약제 살포기로서는 동력분무기，동력살분무기，동짐형 분무기, 연무기，토양소독기 등이 있음.

양곡높이[糧穀-, throw height, elevation] ： 곡물을 끌어올리는 높이.

양곡통[糧穀筒，grain chute] ： 곡물이 자중에 의하여 흘러내리는 도관.

양극판[陽極板，positive plate] ： 과산화납을 묽은 황산에 반죽하여 격자에 발라 놓은 것으로 화학작용에 의해 ©이온이 발생되며，다공성으로 전해액의 확산 및 침투가 잘 되고 결합력이 약하다. 사용함에 따라 결정성 입자가 탈락되므로 축전지의 수명이 단축된다.

양너트볼트[兩double nut bolt] ： 머리붙이 볼트로는 머리가 걸려서 사용할 수 없는 곳에 사용 하는 특수 볼트를 말한다.

양력[揚力, life, lifting force] ： 운동하는 물체에 생기는 힘으로 운동방향과 연직방향의 성분.

양력즉정장치[揚力測定裝置, measurement system of life force] : 트랙터 하부 링크의 양력을 측정 하는 장치.

양방향연상기억[兩方向聯想記憶，bidirectional associative memoiy/BAM] ： 두 층의 비선형 피드백 네트워크이며，가중치가 학습에 의해 구해지는 것이 아니고, 주어진 패턴에 의해서 미리 결정 되고，그 정보에 재현과정이 반복에 의해 진행됨.

양수기[揚水機，pump] ： 동력으로 유체에 압력과 속도에너지를 주어 유체를 연속적으로 퍼 올리 거나 이동시키는 기계류. 퍼 올리는 높이와 유량에 따라 다양한 종류가 있음

양수량[揚水量，quantity of pumping up, irrigation discharge] ： 양수기로 양수한 액체의 양.

양액재배[養液栽培，hydroponics, nutriculture, solution culture] ： 작물 생육에 필요로 하는 영양분을 물에 섞은 배양액을 인공토양(배지)에 공급하거나 담액 하여 작물을 재배하는 것.

양용원판쇄토기[兩用圓板碎土機，reversible disk harrow] ： 원판의 부착방향을 좌우 양쪽으로 바꿀 수 있는 쇄토기.

양용쟁기[兩用-，reversible Janggi] ： 쟁기 맙을 좌우 어느 쪽으로도 보낼 수 있는 쟁기.

양용플라우[兩用-，reversible plow] ： 역토의 방향을 좌우 양방향으로 할 수 있도록 반대 방향의 플라우를 2개 달고 번갈아 사용하게 만든 플라우.

양정[揚程，lift, head of fluid, head] ： 펌프가 물을 퍼 올리는 높이. 흡입수면에서 송출수면까지의 높이를 양정(실양정)이라 하며 도중의 손실을 생각해서 실양정에 손실양정을 더한 것을 전양정(total head)이라 하고 흡입양정과 토출양정 등이 있다.

양지붕형온실[兩-型溫室，even span green house] ： 용마루(지붕의 가장 천장부)에서 양측으로 경사지게 평면 지붕을 설치한 온실.

양질토[壤質土，loamy soil] ： 양토의 성질을 나타내는 흙.

양측살포[兩側撒布, both side spraying] ： 스피드 스프레이어에서 농약을 좌우 양방향으로 살포 하는 방식. 붐 방제기에도 적용이 가능함.

양토[壤土 loam, loamy soil] ： 토성을 나타내는 말로 7~27%의 점토，28~50%의 미사와 52% 이하의 모래를 함유하고 있는 흙.

양룹입[兩吸入，double suction] ： 흡입구가 케이싱의 양측에 연결되어 있어 물이 회전차의 임쪽으로 부터 유입됨.

어깨걸이식 [-式，shoulder type] ： 견착식(肩着式). 작업자가 어깨에 메고 이용하는 휴대형의 일종.

어깨걸이예추ᅵ기[-XU取機，shoulder type reaper] ： 작업자가 어깨에 메고 이용하는 휴대형의 예취기.

어댑테adapter] ： ① 레이디얼 볼베어링이나 롤러베어링을 축에 임의의 위치로 고정하기 위한 원뿔형 분할키. ② 엔드밀(end mill)과 같은 자루붙이 밀링커터를 콜릿(collet)과 같이 밀링 머신의 주축에 고정하는 공구. ⑤ 어떤 장치나 부품을 다른 것에 연결시키기 위한 중계

브훈으 아하 丁百 S ᄅᄆ.

어린모[young seedling] ： 치묘(稚苗). 모 나이가 2~2.5개를 기준으로 어린모와 성묘를 구분한다.

어큐물레이테accumulator] ： ©측압기，축열기. 항상 기내에 고압(압력 • 양. 열량. 전기 등의

에너지)을 예축해 두고 필요에 따라서 활동부에 고압을 보내 압력을 일정하게 유지하는 장치를 총칭해서 말한다. ② 축전지.

어태치먼트[attachment] ： 부착. 연결 장치，붙이는 기구.

억제입력[抑制入力，inhibitory input] ： 신호를 전달하는 과정에서 뉴런이 동분하기 어렵게 신호를 전달하는 입력신호.

언더사이즈[under sizer] : 정해진 치수(표준 치수) 보다 작은 치수. 오버사이즈.

언더컷[undercut] ： ① 랙(rack)공구 또는 호브(hob)로 기어 절삭을 할 때 이의 수가 적으면 이의 간섭이 일어나서 이 뿌리가 깎인다. 이것을 이의 언더커트라고 함. 이렇게 되면 이의 강도가 약해진다. ② 용접에서 용착비드의 양쪽 모재가 지나치게 녹아서 흠이나 오목부가 생기는 상태를 말함.

업세테upsetter] ： 봉상의 재료에 스웨이징 가공을 함으로써 제품을 만드는 단조기. [수평 단조기 (水平锻造機)].

업세팅[upsetting] : 재료를 길이방향으로 압축하여 그 직경을 굵게 하는 작업. [압축작업(壓縮作業)]

에너지변동률[-變動率，coefficient of fluctuation of energy] ： 기관의 1 사이클 중 플라이휠의 최대 및 최소운동에너지의 차와 도시일 량과의 비.

SAE[Society of Automotive Engineers] : 미국 자동차공학회(美國 自 動車工學會). 미국자동차기술 협회.

SAE마력[-馬力，Society of Automotive Engineers horse power] : SAE 제정으로 엔진의 제원을 이용하여 간단히 계산되는 이론상의 마력. 자동차 상용 등록용으로 사용하여 과세마력이라고도 한다.

SAE분류[-分類, society of automotive engineer] : 미국 자동차공학회에서 제정, 오일의 점도에 따라 분류，번호가 클수록 점도가 높다. W(winter)는 겨울철용 오일로 -17.7813 (0°F)에서 측정，문자가 없는 것은 100°C (212°F)에서 측정한 오일이다.

SCR[Silicon Conti•이ed Rectifier] ： 사이리스터의 별명. 실리콘 제어 정류기.

SS기[-機，Speed Sprayer] ： 스피드 스프레이어의 줄인 말. 강한 축류 팬 주변에 분무노즐을 배치 하여 먼거리에 도달하고 잎사귀를 흔들어 뒷면에도 살포하게 하는 과수원용 방제기

S자형흑[-字形-, Sᅳhook] ： S자형의 훅. 폐쇄형을 접속하는 데 사용된다.과수원용 자주식 송풍 분무기

에스컬레이테escalator, moving staircase] ： 컨베이어의 일종으로. 전동기에 의해 계단을 구동해서 사람을 자동적으로 계단 위 ■ 아래에 운반하는 장치. 계단의 경사각도는 30°로 일정하며 속도는 매분 25~30m, 수송능력은 엘리베이터의 10배 이상.

S형렌치[-形-，S-wrench] ： 자루가 은자형으로 굽고 입은 22.5°로 경사진 스패너를 말한다.

에어덕트[air duct] ： 환기 • 공기조화 설비에서 공기를 보내거나 바꾸기 위한 관로. 통풍로，풍도(風道).

에어로졸[aerosol] ： 연무질. 밀폐된 용기에 액화 가스와 함께 봉입한 액체나 미세한 가루 약품을 가스의 압력으로 쁨어내어 A]용하는 방식. 또는 그 약품_크기가 0.01~100卿로 대기중 장시간 떠있을 수 있음

에어불리데air bleeder] ： 에어 블리더는 크랭크실의 오염된 공기를 배출함과 동시에 크랭크실 안을 부압(負壓)이 되게 하여 오일 누설방지 작용을 할 수 있도록 주로 크랭크 실 위쪽에 설치한다.

에어클리네air cleaner] ： 공기 청정기. 공기 중에 불순물을 여과하는 장치. 증류(건식: dry type： 엔진 오일을 사용하지 않고 공기를 여과，습식: wet type： 엔진 오일을 사•하여 공기를 여과)가 있다.

ABS[Anti-lock Braking System] ： 브레이크 잠김 방지장치. 자동차가 급제동 할 때 바퀴가 잠기는 현상(차가 진행하고 있는 데도 바퀴는 완전히 멈춰선 현상)을 방지하기 위해 개발된 특수한 브레이크. 급제동 할 때 차가 미끄러지거나 옆으로 밀려 운전자가 차의 방향을 제대로 제어 할 수 없는 상황이 발생하는 경우를 방지하기 위해，ABS는 차의 (가상적인) 속도와 바퀴의 속도를 서로 비교해 바퀴의 잠김 현상이 나타나는지를 연속적으로 체크，네 바퀴의 속도를 모두 측정해 얻은 근사값으로 차의 속도를 추정해 속도가 다른 바퀴의 브레이크에 대해 고속 주행 시에 자동으로 매초 7-8회 정도 짧게 여러 번 작동하는 것을 말한다.

HC[炭化水素，hydrocarbons] ： 탄화수소.

HST[HydroStatic Transmission] : 정유압 구동식 변속기. 무단 변속기.

a접점[-接點, make contact] ： 열려 있는 접점. 상개접점(N.O접점 : Normal ᄋpen)은 평상시 열려 있다가 외력에 의해서 닫히는 접점임. ©접점，b접점.

APᅵ분류[-分類-，American Petroleum Institute] ： 미국석유협회에서 제정. 엔진의 운전 조건에 따라 분류, API 분류로는 가솔린 엔진용 구 분류 ML, MM, MS에서 신 분류 사용 SA，SB, SC, SD, SE, SF를，디젤 엔진용 구 분류 DG，DM, 예에서 신 분류 사용 CA，CB, CC, CD, CE, CF를 사용.

에칭[etching] ： ①금속면에 도금，도장을 할 때 탈지, 산세척을 한 후에 눈에 보이지 않는 산화 막을 제가하기위해 짧은 시간 산에 담그는 것. ②현미경으로 금속면을 관찰하기 위해 그 면을 약품으로 가볍게 부식시키는 것을 말한다.

FSS회전방식 [-回轉方式，fine soft spin turn -] ： fine turn • soft turn • spin turn 의 3가지 회전방식.

AND ： 1C 내의 회로망 중 논리적 희로로서 모든 입력단자(보통 2개)에 입력이 되어야만 출력이 나오는 논리희로.

엔드밀[end mill] ： 외주와 단면에 날이 있으며 공작물의 외주，구멍，홈의 가공에 사용되는 밀링 커터. 날 부는 스테이와 일체로 되어 있으나 외경이 큰 것은 스테이와 날 부가 별도로 되어 있다.

NO* [nitrogen oxides] ： 질소산화물. 배기가스에 함유되어 나오는 질소화합물을 말하며，*는 보통 NO(일산화질소)，N02( 이산화질소)를 말함.

엔진블로[engine blow] ： 실린더 내벽과 피스톤 사이의 메탈 등에 윤활 하는 오일의 막이 없어지고 부품 서로가 직접 마찰하여 눌어붙는 것.

엔탈피[enthalpy] ： 일정한 압력을 유지하는 조건 아래 열역학적 계가 가진 에너지. 내부 에너지와, 계가 부피를 차지함으로부터 얻을 수 있는 에너지(부피와 압력의 곱)의 합으로 나타내며 대기압이나 수압과 같이 압력에 둘러싸인 계를 다룰 때 사용.

엔트로피[entropy] ： entropy의 증가는 그 과정에서 그 계(系)가 소유하는 에너지 중 이용 가능 부분의 감소를 나타내는 척도가 된다. 거시적인 입장에서 엔트로피는 열과 물질에 대한 확산의 정도를 표하는 상태량임. 그 물체가 외부에서 받아들인 미소열량을 dQ로 하면 그 물체의 엔트로피의 증가는 dQ/T로 표시된다. [T는 그때의 물체의 절대온도].

N형반도체[-形半導體, Negative type semiconductors] ： 반도체에 이 반도체보다 원자량이 한 개 많은 물질(불순물)을 소량 혼합시킨 것으로 과잉의 자유전자가 전기를 운반하는 불순 반도체.

엘리먼트[element] ： ①원소[화학] ②기소[기계] 기계를 구성하는 단위부분. ⑤소자[전기]있는 것을 구성하는 성분이며 전신부호의 원화. 2차전지에서는 극판인 것. ④요소.

엘리베이테elevator] ： 승강기. 운반용 기계의 일종. 광산，공장，고층건축물 등에서 荷物(하물) 또는 사람을 운반하는 기계. 권양기에 와이어로우를 감은 케이지(cage)를 상하시키는 것이며 케이지는 사람이나 하물을 올려놓고 가이드레일(guide rail)을 따라서 움직인다. 속도는 0.75~ 1.5m/s. 750~1200rpm의 전동기를 웜기어로 속도를 1/20~1/10로 감속운전 한다.

엘보[elbow] ： 서로 어떤 각도를 이룬 관의 접속에 사용하는 관 이음쇠. 곡률반경이 매우 작은 것을 말하며 비교적 큰 것을 벤트라고 한다. 보통 90° 이지만 90°, 45°, 22.5° 등이 있음. 양단의 접속부는 보통 암나사로 되어 있으나 암나사와 수나사로 된 것. 수나사만 있는 것도 있으며 각각 암 . 수엘보(street elbow). 수엘보(male elbow)라고 한다. 배관공사에서 굽어진 곳에 사용된다.

LED[Light Emitting Diode] ： 발광다이오드(發光素子).

LPG[liquefied petroleum gas] ： 액화석유가스. 원유를 정제하는 도중에 나오는 부산물로 프로판, 부탄이 주성분이며，공기보다 1.5~2배정도 무겁다.

엠보싱[embossing] ： 얇은 재료를 요철이 서로 반대(올록볼록)가 될 수 있게 한 쌍의 다이 사이 에서 성형하는 가공법.

MF축전지[-蓄電池, maintenance free battery] ： 무보수축전지[無補修蓄電池].

여과기[滤過器，strainer, filter] ： 각종 유체기계(펌프，송풍기)나，내연 기관 등에서 불필요한 물질을 제거하기 위한 거름장치. 보통 입구에 설치(참고 공기여과기). ©필터.

여수관[餘水管，overflow hose] ： 동력분무기나 기타 모든 방제기에서 펌프가 송출한 유량 중에서 노즐을 통해 분사되지 않고 남는 농약을 통으로 되돌려 보내는 관.

여수량[滤水量，amount of overflow] : 동력분무기나 기타 모든 방제기에서 펌프가 송출한 유량 중에서 노즐을 통해 분사되지 않고 남는 농약의 유량을 말하며 L/m，gallon/min으로 표시.

여유자유도[餘裕自由度，redundant degree of freedom] ： 공간상 운동특성을 표시할 수 있는 독립적인 입력변수의 개수보다 많은 입력변수를 갖는 경우를 여유자유도라 한다. 로봇의 경우, 작업선단부를 어느 특정한 위치와 자세로 도달할 수 있게 하는 관절변수의 조합이 2개 이상 존재:하는 경우 여유자유도를 갖고 있다고 한다.

여자[勵磁，excite] ： 발전기의 계자 코일에 전류를 흐르게 하여 자속이 발생되게 하는 것.

역경재배:[蝶耕栽培, gravel culture] : 작물의 뿌리지지 및 영양공급매체로 자갈을 사용하여 재배 하는 것.

역류[逆流 back flow] ： 2사이클 기관의 팽창배기 행정에서 팽창말기，즉 소기공과 배기공이 동시에 열려 있을 때 배기가스의 일부가 소기공으로 흐르는 현상.

역류(형)건조기[逆流(形)乾燥機，counter flow(type) dryer] ： 건조기 내에서 피 건조물이 흐르는 방향과 역방향으로 열풍이 흐르면서 건조가 진행되는 구조의 건조기.

역률[力率，power factor. PF] ： 전기가 얼마나 유효하게 일을 할 수 있는가를 나타내는 비율로서, 피상전력에 대한 유효전력의 비율로 표시됨. 쉽게 말하면 전체 입력되는 전력 중에 실제로 일을 하는 전력의 비를 말함. 역률P/o] = (유효전력/피상전력) X 100.

역방향[逆方向，reverse] ： 반도체 다이오드에서 PN 접합의 P쪽에 서쪽에 +의 전압을 가하는 방향. ©순방향(forward).

역전클러치[逆轉 -，reversing clutch] ： 주동축의 회전방향을 일정하게 하고 종동축의 회전방향을 수시로 변화하기 위한 클러치를 말한다.

역전파[逆傳播，back propagation BP] ： 다층 네트워크에서 출력 층에서의 출력과 교사신호와의 차이(오차)를 최소가 되도록 하기 위해 오차를 결합계수에 관하여 최소화하여 오차가 줄어드는 방향으로 결합계수를 수정하는 방법으로 출력 층에서 입력 층 쪽으로 결합계수를 수정해 가함으로 역전파라 함.

역지밸브[逆止-，check valve] ： 체크 밸브.

역캠[逆，inverse cam] ： 캠이 종절이 되어서 작용하므로 이 명칭이 있다. 원 바퀴가 회전하면 그 돌기가 캠의 홈을 따라서 움직이고 캠은 상하로 운동한다.

역토[游土，forrow] ： 폴라우로 경기(耕起) 된 흙.

역학적모델[力學的-，mechanical model] ： 기계적 요소들로 이루어진 시스템의 기계적 특성을 미분 방정식 등의 수식에 의해서 표현한 모델.

역화[逆火，back fire] ： 역류발생시 배기가스가 소기공에 있는 혼합기를 점화시키는 현상. (D정상적인 점화시기를 맞추지 못하고 점화시기가 너무 빨라서 흡기행정 끝에서 폭발을 일으키게 되는 현상. 때로는 카뷰레터나 에어클리너 입구 쪽까지 불이 나올 경우도 있다. ②실린더 내의 화염이 흡기관 속을 역행하는 현상. UP-cut rotation 진행방향과 반대방향으로 회전하면서 경운 또는 기계재료 다듬질 하는것

역회전[逆回轉，reverse rotation] ： 회전방향을 주된 방향과 반대로 회전하는 것.

연간비용[年間費用，annual cost] ： 1년 동안 소요되는 고정비와 변동비의 합계.

연결강도[連結强度，connection(synaptic) strength] ： 가중치(weight value)와 같은 의미.

연동온실[連動溫室，multi-span greenhouse, gutter connected greenhouse] ： 지붕의 처마를 맞대어 여러 동의 온실을 연결하고 내부 공간을 확보한 온실.

연동장치[連動裝置, interlocking device] ： 몇 개의 기계를 상호간 서로 연결하여 그 작용을 연관 시킨 장치. 신호기와 분기기(分岐器) 상호간의 연동은 그 보기의 하나이다.

연료계[燃料計，fuel gauge] ： 연료 탱크 속의 연료량을 나타내는 게이지로 가득 차면 F(full)로 소모되어 줄어들면 E(empty)로 표시한다. 높다는 H(height), 낮다는 L(low)로 표시하기도 한다.

연료공기비[燃料空氣比，fuel-air ratio/FA] : 공기연료비의 역수.

연료관[燃料管，fuel pipe] ： 연료를 공급하는 관.

연료마력[燃料馬力，petrol horse power/PHP] ： 엔진의 성능을 시험할 때 사용하여 소비되는 연 료의 연소열 에너지를(열량，소비량, 시험기간을 측정하여) 마력으로 환산한 마력.

연료분사[燃料噴射，fuel injection] ： 압력을 가하여 연료를 연소실 내부로 연소가 쉽게 이러나게끔 미세 입자로 투입하는 것.

연료분사기관[燃料噴射機關，fuel-injection engine] ： 연료를 분사하여 공급하는 내연 기관.

연료분사밸브[燃料噴射-, fuel injection valve] ： 디젤 기관에서 연료분사 펌프에서 온 고압의 연료를 실린더 내에 분사 미세한 입자(무화)로 만드는 장치. 노즐.

연료분사파이프[燃料噴射-, fuel injection pipe] ： 연료분사 펌프와 연료분사 노즐(밸브)을 연결하는 고압관.

연료분사펌프[燃料噴射-, fuel induction pump] ： 연료를 실린더 내의 공기압보다 더 높은 압력으로 연료분사노즐(밸브)를 통하여 압송(壓送)하는 장치. 농용기관은 덱켈형(deckel type), 보시형 (bosch type)을 주로 사용.

연료비[燃料比 fuel ratio] ： 공기비 또는 공기 과잉률의 역수.

연료소비량[燃料消費量, fuel consumption] ： 단위 시간당(마다) 기관이 소비하는 연료의 량(L/h).

여 료소비량⑴ = 연료소비율 X 출력 X 시간 ᄂ 1 o[L)	비중X1000

연료소비율[燃料消費率，specific fuel consumption] ： 단위 시간당 단위출력당 기관이 소비하는 연료의 량. (rate of fuel consumption), gA\V • h, 또는g/ps • h(또는 L/ps • h)로 표시. 자동차 에서는 리터(L)당 주행거리를 연비(燃比)로 표시，단위는 km/L.

연료여과기[燃料滤過器, fuel filter] ： 연료 여과기는 연료속의 불순물을 여과하여 분사장치의 정상적인 기능을 유지하도록 한다.

연료여과기목[燃料滤過器-，fuel filter cock] ： 연료여과기를 열고 닫는 꼭지.

연료유도[燃料誘導，induction of fuel] ： 작동하는 실린더 내부로 연료와 공기의 혼합체를 연소실 외부로부터 공급

연료전지[燃料電池，fuel cell] 연료의 산화에 의해서 생기는 화학에너지를 직접 전기에너지로 변환 시키는 전지이다. 산화 • 환원반응을 이용한 점 등 기본적으로는 보통의 화학전지와 같지만， 닫힌 계내(系內)에서 전지반응(電池反應)을 하는 화학전지와 달라서 반응물이 외부에서 연속적으로 공급되어，반응생성물이 연속적으로 계외(系外)로 제거된다. 가장 전형적인 것에 수소-산소 연료전지가 있으며 축산폐수 처리방법으로도 연구 중이다.

연료펌프[燃料-, fule pump] ： 연료분사펌프. 축전지의 전원으로 구동되는 DC 모터로서 연료 탱크의 연료를 인잭터에 공급한다. 이는 외장형보다 내장형이 많이 사용되고 1700〜 2500rpm에 압력은 3.0~6.0kg/cmJ 정도이다.

연료화[燃料化，bio-energy] ： 가축분뇨의 메탄발효，석유화，열분해, 직접연소，퇴비화 발효열 등의 열 회수기술.

연마재[硏磨材，abrasives] ： 금속，유리등의 표면을 절삭하거나 평활하게 하기위해 사용되는 경도가 큰 재료. 금강사，유리분말, 카보런덤(carborundum/SiC) 등이 사용된다. 연삭재.

연무[煙霧，fog, aerosol] ： 액체입자의 크기에 따른 구분할 때 사용하는 이름으로서 연무기에서 발생한 입자를 지칭하기도 하며，연소가스에 포함된 입자를 뜻하기도 하나，Dv,<50Mm의 입경의 의미로 사용한다.

연무관[煙霧管，fog pipe] ： 연소식 연무기에서 연무를 내보내는 관으로 고온의 연소가스가 지나며， 약액을 분사하는 노즐이 설치되어 있고 외부에는 고온으로부터 작업자를 보호하기 위한 안전망이 설치되어 있음.

연무기[煙霧機，fog machine, fog generator] ： 농약을 연무(Dv5 < 50卿) 크기로 미립화 시키는 기계로 상온연무기와 연소식 연무기로 나누어짐. 연무는 쉽게 비산할 수 있으나 피복 면적비를 높게 할 수 있고 입경에 따라서 관성부착과 확산부착 되므로 식물체 엽면의 앞뒤에 부착이 가능함. 시설 내에서 또는 공중위생용으로 널리 사용됨.

연무노즐[煙霧-, fog nozzle] ： 상온연무기 에서 시용되는 유기분사노즐을 말하며 상온연무기 에 의한 연무는 특별히 냉무(cold aerosol)라고 말함.

연무분두[煙霧噴頭，fog blow head] ： 연무관 끝에 부착되어 연무를 배출하는 분두

연무제[煙霧劑，aerosol] ： 연무기로 살포할 수 있도록 농약에 첨가제가 추가된 액제의 한 형태로서 상온연무기는 농약 선택의 폭이 넓으나 고온연무기는 선택의 폭이 좁음. 연무질.

연무질[煙霧質，aerosol] ： 에어로졸. 기체 속에 액체나 고체 상태의 미세한 알갱이로 분산되어 있는 상태. 살충제, 소독제，화장품 등에 이 상태로 스프레이에 넣어져 가정용으로 쓰인다.

연미[硏米，polished rice] ： 연미기로 가공한 쌀.

연미기[硏米機, rice polishing machine] ： 정미기에서 생산된 쌀의 표면에 묻어있는 겨나 이물질을 제거하고 쌀에 윤택을 주어 상품성을 높이는 도정기계의 일종. 습식연미기와 건식연미기가 있음.

연삭[研削，grinding] ： 숫돌의 입자로 공작물의 표면을 절삭하고 그 면을 평활하게 정밀 다듬질 하여 절삭공구의 커터 갈기 등을 행하는 작업. 각종의 숫돌바퀴，숫돌 등이 용되며 기계연삭에 의해서 고도의 정밀다듬질이 가능하다. 연삭작업을 하는 기계를 연삭기(grinding machine, grinder) 라 함.

연삭가공[硏削加工, grinding work] ： 숫돌을 고속 회전시켜서 공작물을 절삭하는 가공법을 말한다.

연삭균열[研削龜裂，grinding crack] ： 담금질강의 다듬질 면에 나타나는 그물코 모양[강목상(綱 目狀)]의 균열. 연삭 열에 의한 열 변형으로 생긴다.

연삭기[研削機，grinding machine, grinder] : 숫돌바퀴를 돌려서 일반 절삭날，드릴, 밀링의 연삭 및 높은 경도의 재료를 정밀다듬질을 행하는 공작기계. 종류에는 공구연삭기, 원통연삭기, 내면연삭기，만능연삭기，중심내기연삭기，특수연삭기 등이 있다.

연삭식정口I기[研削式精米機, abrasive type rice milling machine] ： 금강석이나 세라믹 롤러와 같은 장치에 의해 겨 층을 깎아 내는 방식의 정미기.

연삭액[研削液，grinding fluids, grinding lubricant] ： 연삭작업을 할 때 연삭 개소에 주입하는

연삭용의 액(물 • 수용액 • 유화 액 • 불수용성 오일 등이 있다). 숫돌과 공작물의 마찰을 적게 하고 절삭분이나 탈락된 숫돌 림을 씻어 내려 절삭 날의 막힘을 예방.

연상기억[聯想記憶，associative memory] ： 불완전한 정보가 입력되었을 때，기억된 정보로부터 비슷한 내용을 갖는 정보를 추출해 내는 것으로, 일명 내용주소기억(content addressable memory) 이라고도 함.

연성[延性，ductility] ： 물체가 탄성한도를 넘는 힘에 의해 파괴되지 않고 길게 늘어나 소성적으로 변형하는 성질.

연소속도[燃燒速度，burning velocity] ： 압축된 혼합기에 스파크 플러그에 의해 점화되면 작은 화염이 생기게 되어 연소실 전체에 화염이 전파되는 빠르기(20〜25m/sec 정도). 실제의 연소실에서는 이 속도에 혼합기가 흐르는 속도와 연소가스의 팽창속도가 더해진 속도로 화염 면이 퍼져간다.

연소실[燃燒室，combustion chamber] ： 내연 기관에서 연료와 공기의 혼합기가 타는(점화 및 연소) 곳. 실린더, 실린더 헤드 및 피스톤의 윗면으로 둘러싸여 있음.

연소실용적[燃燒室容積，volume of combustion chamber/연소실 체적] ： 피스톤이 상사점에 있을 때 실린더의 윗부분에 남아 있는 공간(空間). 간극 용적, 틈새용적이라고도 함. 간극체적

연소실체적[燃燒室體積，volume of combustion chamber] ： 간극체적(틈새체적).

연소연무기[燃燒煙霧機，combustion fog generator] ： 고온연무기의 일종으로 연소기관의 고온 가스와 폭발펄스를 이용하여 연무분두에서 분사된 액제를 70~80°C 에서 증발 및 응축의 과정을 거치며 aerosol[연무질(煙霧質)]화시키는 장치.

연속경운[連續耕転，continuous plowing] ： 회경법이라고도 하며 경운작업 중에 이체를 들어 올리지 않고 계속하여 포장을 돌아가며 작업하는 방법.

연속식건조기[連續式乾燥機，continuos flow dryer] ： 건조기에 피 건조물이 연속적으로 공급되어 배출되면서 건조가 진행되는 구조의 건조기.

연속정격출력[連續定格出力，continuous cruising power] ： 장시간연속해서 운전할 수 있는 정격 출력.

연속최고(회전)속도[連續最高(回轉)速度，continuous maximum. speed] ： 연속 최대 출력에서의 희전 속도.	•

연속최대마력[連續最ᄎ馬力，continuous maximum power] ： 장시간 운전을 보증할 수 있는 최대 마력.

연수[軟水，soft water] ： 단물. 칼슘 및 마그네슘 염류가 적은 물. ©경수[센물，hard water],

연수합산법[年數合算法, sum of years' digits method] ： 기계의 잔여수명을 사용연수의 합으로 나누어 당해 연도 감가액을 결정하는 방법.

연신율[延伸率, percentage of elongation； elongation] : 재료의 인장 시험 때의 재료의 늘어나는 비율.

연접봉[連接奉，connecting rod] ： 피스톤 핀 또는 크로스헤드와 크랭크 핀과를 연결하여 피스톤에 가해자는 폭발력을 크랭크축에 전달하는 부분.

연직사일로[铅直-, uprightsilo, vertical silo] ： 곡물을 저장하기 위한 시설로서 곡물 건조 및 저장 기능을 겸한 평면형빈(flat bin)보다 수직고가 높다. 기본단면으로 원형，사각형 , 육각형，팔각형 등이 있다.

열가소성[熱可塑性，themioplasticity] ： 온도가열에 의하여 가소성이 나타나서 자유로이 변형될 수 있게 되고 또 냉각하여 다시 굳어지면 그 사이에 6ᅵ무런 화학적 변화를 일으키지 않는 성질.

열경화성[熱硬化性，thermosetting] ： 가열하면 일단 연화하나 가열을 계속하면 점차 경화하여 이 것과 같은 정도의 온도에서는 다시 연화하지 않게 되는 성질을 말함. 플라스틱의 축중합체 등이 나타내는 성질.

열교환기[熱交換機，heat exchanger] ： 열 교환기는 온다가 다른 두 개의 유체를 직 • 간접으로 접촉 시켜 열을 교환시키는 장치로 유가공에 널리 쓰이는 판형，온실에는 관형 외에 나선형이 있다.

열구기관[熱球機關，hot-bulb engine] ： 연료의 점화가 공기의 압축열만으로 이루어지지 않고 열구의 도움에 의하여 이루어지는 연료 분사 기관.

열동계전기[熱動計電機，thermal relay / THR] ： 전류에 의하여 발열하는 히터와 그 열로 접점을 개폐하는 바이메탈을 짝지어서 히터에 전류를 통하고부터 접점이 개폐하기까지 시간적으로 지체시키는 일종의 릴레이.

열선풍속계[熱線風速計, hot wire anemometer] ： 풍속에 따른 니크롬선의 저항 변화의 측정에 의해서 풍속을 측정하는 장치.

열소비율[熱消費率，specific heat consumption rate] ： 단위시간，단위 출력마다 열의 소비량.

열손상미[熱損傷米，heat-damaged rice] ： 건조과정에서 고온의 영향으로 품질이 손상된 쌀. 손상

열손실[熱損失，heat loss] ： 연료가 발생한 열량 중 일로 되지 않고 외부로 제거되는 열량.

열정산[熱精算，heat balance] ： 연료의 발열량을 100%라고 하고，이 열에너지가 기관 각 부에서 소비되는 비율을 표시하는 일.

열처리[熱處理，heat treatment) ： 금속재료를 융점 이하의 적당한 온도로 가열한 뒤 냉각속도를 가감해서 소요의 조직 • 성질을 부여하는 조작. 열처리의 방법에는 담금질[소입(燒入), quenching], 불림[소준(燒準)normalizing], 풀림[소둔(燒純)，annealing], 뜨임[소려(燒戾)，tempering] 등이 있다.

열파이프건조기[熱-乾燥機，heat pipe diyer] ： 건조기의 배기에서 열을 회수하는 수단으로 열 파이프를 入！용하는 건조기.

열펌프건조기[熱-乾燥機，heat pump dryer] ： 냉동장치의 일종인 열펌프의 응축기를 통과하면서 열을 얻은 송풍공기가 피 건조물에서 수분을 제거하고，피 건조물 층을 통과한 습한 공기는 증발기에서 수분이 제거되어 다시 순환하는 구조의 건조기.

열평형[熱平衡，heat balance] ： 사용연료의 발열량이 크랭크축에서 유효한 축 출력으로 이용될 때까지의 열 소비 내역 열 분배，열감정이라고도 한다.

열풍건조[熱風乾燥，heat-air drying] : 가열된 공기(열풍)를 피 건조물에 강제 송풍하여 수분을 제거하는 방법.

열풍건조기[熱風乾燥機, heat-air dryer] ： 열풍을 강제 송풍하여 피 건조물을 건조하는 건조기.

열효율[熱效率, thermal efficiency] ： 열기관의 1사이클 중에 발생한 일을 공급한 열로 나눈 값.

염용액[鹽溶液，salt solution] ： 염류용액.

염화비닐[鹽化-，Vinyl chloride] ： 합성으로 만들어진 수지계 절연재료로 내압 16~80kV/imi 비유 전율 3~12 내산，내알카리성으로 보고 성형 절연물 급 도료로 사용.

염화비닐선[鹽化-線，Polyvinyl chloride] ： 합성수지의 일종인 염화비닐을 절연체 겸 보호피복용으로 덮은 전선으로 60t} 이하에 사용한다. 약호는 P.V，C선. 폴리비닐.

엽면살포[葉面撒布，foliar application] ： 제초제나 액제 비료를 살포하는 방식으로 식물체 잎이나 줄기，과일 표면을 목표물로 살포하는 방식.

엽면적계수[葉面積係數，leaf area index, LAI] ： 흔히 LAI로 표시하며 식물체의 입과 줄기의 전체 표면적과 식물체가 차지하는 지면의 면적으로 나눈 값을 의미함.

영각[迎角, angle of attack] ： 유체의 흐르는 방향과 유체기계의 날개의 중심선이 이루는 각. 영입각이라고도 함

영구변형[永久變形，permanent strain] ： 부하를 제거한 후에도 남아 있는 구조물 또는 시험편의 영구 소성변형，잔류변형이라고도 함.

영률率，young's modules] ： 수직응력 ᅳ 와 변형 e 사이에는 <r = E . e , 또는 전단응력 r 사이 에는 r = G -7 의 관계가 있다. 이때 E 및 G를 탄성계수라 하며, 전자를 세로 탄성계수 또는 영계수，후자를 가로 탄성계수라고 한다.

영상[映像，image] ： 실세계를 카메라를 통해 2차원 평면에 빛의 명함，채도，색성분 등의 아날로그 또는 디지털 값으로 나타낸 것으로 이를 각각 아날로그 영상 그리고 디지털 영상이라 한다.

영상개선[影像改善, image enhancement] ： 영상 평활화，영상 대비 강조 등의 여러 가지 영상 개선 방법에 의해서，특정한 응용 방면에서 원래 영상보다 더 적절하게 이용 될 수 있도록 영상신호를 조정하는 행위.

영상대조[影像對照，image contrast] ： 영상에서 밝은 부분과 어두운 부분의 대비.

영상복원[影像復原，image restoration] ： 손상된 영상에 대해 손상의 원인을 이용하여 원래의 영상으로 복원하는 기술.

영상분석[影像分析，image analysis] : 영상을 획득하고，일련의 처리를 통하여, 영상에서 특정 정보를 얻어내는 기술.	.

영상분할[影像分割，image segmentation] ： 영상분석의 마지막 단계로서，영상의 특성치에 의하여 영역을 2부분으로 나누는 것을 반복하여 성질이 다른 구성요소로 나누는 것.

영상처리[影像處理，image processing] ： 입력받은 영상으로부터 원하는 정보를 얻기 위해 영상을 변형시키고，암호화하고，전송하는 일련의 행위.

영입각[迎入角，angle of attack] ： 유체의 흐르는 방향과 유체기계의 날개의 중심선이 이루는 각. 영각 또는 받음각 이라고도 함

영점조건구름원주[零點條件-圓 周，zero conditions rolling circumference] ： 규정된 영점조건에서 작동될 때 견인장치의 회전당 이동거리. 구름원주는 시험표면 또는 다른 표면에서 정해질 수 있다.

예냉[豫冷, precooling] ： 청과물 수확 직후 품온을 최적저장온도까지 낮추는 과도적 공정. 수확 직후 농산물의 품온을 저하시켜 호흡율을 감소시킴으로써 수확당시의 품질을 유지하기 위한 냉각작업으로 냉수를 이용한 수랭，찬공기를 이용한 강제 통풍냉각 및 차압냉각，증발열을 이용하는 진공냉각，얼음을 이용하는 얼음냉각 등이 있음.

예도형동력예추I기[XIJ刀型動力채取機，，Vertical Reaper] ： 바인더와 유사한 기종으로서 왕복톱니 칼날로 미맥，목초 등을 단순히 예취하여 우측으로 눕히는 수확기. 용도는 미맥，목초 수확 작업용. (국제 KR444)

예방보전[豫防保全，preventive maintenance / PM] ： 정기적인 간격으로 필요한 소정의 지시에 의해 작동 중의 고장을 예방하고 기능 저하를 막기 위해 설비를 점검하고，시험하고, 수리하는 순서로 하는 것. @사후보전.

예방살포[豫防撒布，preventive spraying] ： 병해충이 피해를 입히기 이전에 식물을 보호하기 위한 살포

예방점검[豫防點檢，preventive check] ： 고장을 미연에 방지하기 위하여 주간，월간，분기，반기， 연간으로 구분하여 기기의 동작 상태를 주기적으로 점검，정비하는 것.

예방제[豫防劑，preventer] ： 보호제(protectant)라고도 하며 병원균 포자의 발아 또는 기주체의 침입을 저해하거나 저항성을 증대시키는 목적의 약제로서 병이 발생되기 전에 살포함.

예불기WJ拂機 portable mower] 밧데리나 소형엔진의 동력으로 풀을 베는 휴대형 예취기로 일본식 표현. 우리말로는 휴대형 예초기

예비실[豫備室, pre-chamber] ： 연료가 분사되는 분할된 연소실의 부연소실로서 다른 부분의 연소실과 하나 이상의 좁은 통로를 통하여 연관 관계를 갖는다.

예비용량[豫備容量，reserve capacity rating] ： 축전지를 재충전 없이 전기 계통에 전류를 공급할 수 있는 축전지의 용량표시로 1.75W셀 이상을 유지하면서 계속 25암페어를 공급할 수 있는 시간을 분으로 표시한다.

예연소실기관[豫燃燒室機關，precombustion-chamber engine] ： 예연소실을 가지며，이 속에 분사된 연료의 일부연소에 의한 예연소실 내의 압력 상승을 이용하여 나머지를 주연소실로 분출해서 연소를 양호하게 하는 방식의 무기 분사 기관.

예연소실식[豫燃燒室式，precombustion chamber type] ： 주연소실 위쪽에 전 맙축용적의 3ᄋ~ 50%정도 크기의 부실(예연소실)을 설치하여 연료를 여기에 분사하고 일부가 연소되어 고온， 고압의 가스를 발생시키며，나머지 연료가 주연소실에 분출되어 완전 연소시키는 형식. 현장에서 예열식이라 부름. ©직접분사식.

예열기간[豫熱期間, preheating period] ： 농산물 또는 식품의 건조과정에서 건조초기에 건조속도가 천천히 증가하면서 품온이 열풍의 습구온도까지 상승하는 기간.

예열플러그[豫熱-，glow plug] ： 글로 플러그. 엔진 시동에 전류를 통해 적열시켜 연료의 착화를 돕는 플러그. 코일형，실드형 이 있다.

예초W草, mowing] : 풀베기. 풀을 베는 것.

예초기 W草機, brush cutter, grass mower] ： 소형 단기통 2행정 공랭식 가솔린 기관을 동력원으로

원심클러치를 통해 작업 봉 속으로 플랙시블 축을 연결하여 봉의 끝 베벨 기어에서 방향을 바꾸어 칼날(blade)을 고속 회전시켜 풀을 베는 기계.

예취M取，reaping, cutting] ： 벼, 맥류，두류，목초，잡초 동을 베는 작업.

예취기M取機，reaper] ： 넓은 뜻으로는 수확기계중 지상 작물수확용 예취작업기계의 총칭. 좁은 뜻으로는 예취전용기(탈곡, 조제 등의 장치를 갖추지 않음). mowers.

예취날W取-，cutting blade] ： 예취장치에 사용되는 날로 고정 날과 가위로 물건을 자르듯이 2개의 날에 의해 형성되는 전달력을 이용한 왕복동날，날이 둔한 철편 같은 것의 회전에 의해 충격력을 이용한 회전 날 등이 고안되어 실용화되고 있다.

예취날각[s>이取-，cutting blade angle] ： 예를 들면 예취장치에 있어 절단저항이 최소로 되고 깨끗한 절단면을 얻을 수 있는 날의 각도를 말하며, 왕복동날의 경우 예 날의 절단 각 30~ 40°，날 경사각 20~25° 범위이다.

예취날경도W取-硬度, hardness of cutting knife] ： 예취 날의 내마모성을 나타내는 지표로 칼날의 경도분포는 경화역에서 HRC 50-60, 비 경화역에서 HRC36 이하로 하는 경우가 많음.

예취날구동암[지」取-驅動-，cutting knife driving arm] ： 회전운동을 왕복동날에 필요한 왕복운동으로 방향을 변환하기 위한 구동링크.

예취날높이WJ取-，cutting blade height] ： 날 단면에 직각방향의 높이.

예취날누름쇠[지J取-，knife clip, knife holder] ： 카터 바모우어 (cutter mower)의 구동칼날과 고정 칼날 사이의 간격을 적절히 유지할 수 있도록 커터바에 볼트로 고정시킨 판.

예취날머리[재取-，knife head] ： 커터바 모아의 나이프바의 상부에 리벳으로 고정시킨 둥근머리로 피트만이 직접 또는 예도 구동 암을 통하여 구동하고 나이프바를 왕복운동 시키는 장치.

예취날틈새WJ取clearance between knives] ： 구동칼날과 고정칼날사이의 간격으로 틈새가 넓으면 풀이 끼이는 것이 많고 너무 좁으면 풀이 끼이는 것은 감소하지만 예취 날의 마모가 심하여 효율적이 못됨.

예취높이조절레베채取-調節-，cutting height adjusting lever] ： 본체에 대한 예취부의 높이를 변화 시켜 예취고를 조절하는 레버.

예취변속레베재取變速-，cutter bar speed shifting lever] ： 예취기에서 절단 속도비를 적절히 유지 하기 위한 변속레버.	•

예취부[观取部，cutter bar, cutting device] ： 커터바 모어의 칼날부，가드，바，슈，분초판，나이프 클립，. 마찰판 등의 전체를 이름.

예취손실岡取損失，header loss, reaping and gathering loss] ： 예취부에서 발생된 수확물의 포장 손실량.

예추ᅵ손실계수WJ取損失係數，coefficient of cutting loss] ： 콤바인의 예취작업 과정에서 탈립, 미 수확 등에 의한 곡립손실. 베다

예취클러치W取-，cutter bar clutch] ： 예취부의 구동장치의 동력을 단속하는 클러치.

예취폭WJ取幅, cutting width] ： 예취 폭은 작업자와 예취용 기계가 실제로 예취한 폭으로 중첩 작용으로 인해 이론적인 예취 폭과 차이가 남.

예취폭M取幅, cutting width] ： 예취하는 폭. 베는 너비.

엘로존[yellow zone] •' 엔진의 고속회전으로 단시간 사용이 허용되는 희전수. 회전계에는 색으로 구분 경고되어 있다. 옐로 존에서도 계속적으로 사용하면 엔진의 내구시간은 대폭 줄어든다. @레드 존.

오게auger] ： 나선형태의 이송용 날개.

오니[sludge] ： 폐수처리에서 저류조 저부에 침전된 고형물.

오디오미터 [audiometer] ： 청력계.

오리피스[orifice] ： 유체를 분출시키는 구멍. ①수조의 측벽 또는 저면에 설치되며 비교적 소량의 유량측정에 사용된다. 보통 원형오리피스가 표준이며 그 가장자리는 얇은 칼날형상을 하고 있다. ©구멍 뚫린 데. 통로의 일부분을 좁게 하여 유체의 흐름을 제어，분출시키는 구멍. 길이에 비해 비교적 짧은 경우의 흐름에 저항을 갖게 한다.

오리피스판[-板，orifice plate] ： 오리피스 판은 유속을 측정하거나 일정한 압력에서 일정한 유량을 얻기 위하여 관 내부나 노즐조합의 내부에 사용되는 얇은 원판에 작은 구멍을 가진 물체를 말하며，유출 측 구멍은 도피 각으로 테이퍼 가공됨.

오링[0 ring] ： O링. 니트릴 고무나 기타 용도에 적합한 재질로 만들어진, 단면이 원형인 실 (seal)용 링.

오버랩[overlap] ： (겹치기). 상사점부근에서 흡기밸브와 배기밸브가 동시에 열려있는 기간. ©아크 용접에서 용융 풀이 작고 용입이 얕은 경우에 용착금속이 용융 풀 주위에 생기는 겹침을 말한다. 밸브 오버랩. 붐방제기에서 인접한 두 개의 노즐의 살포되는 폭의 겹치는 정도를 의미하기도 함.

오버러닝클러치[overrunning clutch] ： 기동전동기의 회전력을 플라이휠의 링 기어에 전달하지만, 시동이 되어 플라이휠의 회전력은 기동전동기에 전달되지 못하도록 하는 장치. 중 • 소형 트랙터에는 롤러식이 많이 이용되고 있다. 일 방향 클러치.

오버로드(overload) ： 과부하. 초과하중. ①기계를 안전하게 운전할 수 있게 허용된 하중보다 큰일의 양. 가령 전동기，발전기，변압기 동에서 규정이상의 전류가 흐를 때 이 기계는 과부하 즉 오버로드하고 있다고 말한다. ②과적트럭，화차 등의 하물의 과적. ⑤사람이 하는 일의 양이나 부담이 과중한 것.

오버사이즈[over sizer] ： 정해진 치수(표준 치수) 보다 큰 치수. 실린더를 보링 하여 오버사이즈를 사용한다. ©언더사이즈.

오버스피드[overspeed] ： 과속(過速).

오버풀로관[-管，overflow pipe] ： 일류관(溢流管). 강제 순환식 수랭기관에서 방열기의 상부탱크로 들어가는 냉각수가 가열되어 팽창할 경우 냉각수가 방열기 캡에 설치한 관을 통해 밖으로 흐르도록 한 것으로서 방열기의 코어를 보호하기 위한 것. ©'■'적수관(餘水管)

오버헤드캠축기관[-軸機關, overhead camshaft engine] ： 롭 • 배기 캠죽을 실린더 헤드에 갖고 있는 기관.

오버홀[overhaul] ： 분해 검사. 해체점검，수리，조정 등을 하기 위해 기계를 분해하여 점검하는 것. 원래는 ‘선박의 개방 검사’ 이였으나 육상에서는 각종 기계를 해체 분해하여 정비함으로써

그 기능을 완전한 상태로 회복시키기 위한 정비 작업으로，작업은 분해나 떼어내기 전에 중요 부분의 곳에 적당한 표시(일치 마크 등)，확인 번호를 붙이거나 치수 측정을 하여 기록해 두거나 사용여부 판정 등의 조치가 요구된다.

오버히트[over heat] ： 과열현상. 누수 등 냉각수 부족으로 인하여 엔진의 냉각불량인 상태로 심 하면 엔진이 눌어붙는 치명적인 고장으로 된다. ©과냉현상(over cool).

오실로그래프[oscillograph] ： 전류의 진동 기록기. 전류 • 전압의 변화 상태를 지시 • 기록하는 기계. 전자형과 음극선형(陰極線形)이 있다.

오일냉각기[-冷却器，oil cooler] ： 오일의 온도가 125-130^ 이상이 되면 오일의 성능이 급격히 떨어져 유막이 형성되지 않으므로 섭동(攝動) 부분이 소결된다. 그러므로 고은의 오일을 냉각 시켜 70〜8013 정도로 유지해 주며 이는 소형 라디에이터와 같은 모양이다.

오일디퍼[oil dipper, splash lubrication] : 크랭크 연접봉 캡에 돌기로 뾰족하게 붙어서 오일을 튀겨 주는 일을 함.

오일레벨게이지[oil level gauge] ： 크랭크 케이스 내의 오일의 량을 점검하는 쇠막대. 막대 끝부분에 눈금이 있고 MAX(F)과 MIN(L)의 중간 이상 MAX 위치에 있으면 정상이며 E(empty) 위치에 오면 오일의 량이 매우 부족하여 위험을 표시하며，이는 주로 승용기대에 많이 쓰이는 반면 단기통 소형 농용 기관에서는 크랭크 실 옆면의 보기 쉬운 곳에 표시 창을 만들어 눈금을 위아래에 정해두고 눈으로 확인 하게 해 두었다.

오일리스베어링[oilless bearing] ： 함유 베어링. 소결 금속은 다공질이므로 이것에 기름을 침투시켜 슬리브 베어링으로 사용하면 상당히 오랫동안 급유를 하지 않아도 사용할 수 있는데 이러한 베어링을 말함.

오일링[oil ring] : 피스톤 링의 일종으로 오일 링은 실린더 벽에 오일을 공급함과 동시에 여분의 오일을 긁어내는 역할을 한다. 기름 홈이 있으며 피스톤 링 중에서 제일 밑에 부착되어 있다.

②회전축에 걸친 고리(ring)로 축과 베어링사이에 급유작용을 하며 회전수가 너무 빠르거나 느릴 때는 적합하지 않다.

오일링베어링[oil ring bearing] : 오일 링을 갖춘 베어링. 베어링내의 하부에 기름을 저장해 놓고 저널에 끼운 오일 링의 회전에 의해 기름을 들어 올려서 급유한다.

오일브레이크[oil brake] ： 유맙을 이용한 브레이크를 말한다.

오일세일[oil shale] ： 석유，석탄의 산지에 있는 흑색, 회색，회갈색의 암석. 이것을 건유(乾油)해서 세일유(shale oil)가 얻어지며 다시 정제해서 가솔린，석유 등이 얻어진다. 유혈암(油頁巖).

오일스크레이핑링[oil scraping ring] ： 오일 스크레이핑 링은 실린더에 부착되어 있는 윤활유를 긁어모아 크랭크 실에 되돌리기 위한 피스톤 링으로 배열을 피스톤 스커트에 가까운 쪽으로 둔다.

오일실[oil seal] ： 립(lip)을 이용하여 레이디얼 방향으로 죄어 붙여 회전 또는 왕복 운동부를 밀봉 하는 실. 오일 실의 역할은 오일이 누출되는 것을 방지하는 기능. 이는 0링，액체 실제，패킹 등이 실(seal) 작용을 한다.

오일여고卜기[-滤過器，oil filter] ： 윤활유를 여과하여 깨끗하게 하는 것. 보통 세목의 철망과 여과지

(據過紙)를 많이 사용. 오일은 외부를 통하여 가운데로 들어간 후 출구로 송출 될 때 불순물은 아래로 침전된다.

오일의내림 : 피스톤의 왕복운동과 더불어 피스톤 링 또는 실린더나 피스톤의 틈새에서 연소실에 엔진오일이 유입되는 것. 통상 엔진이 소비하는 엔진 오일의 30% 정도 된다.

오일의오름 : 흡 • 배기 밸브를 원활히 작동시키기 위해 밸브 계통은 엔진 오일로 윤활 시키고 있는데 밸브의 개폐에 따라 밸브와 스템의 틈새에서 포트에 엔진 오일이 유입되는 것. 보통 엔진이 소비하는 엔진 오일의 60% 정도 된다.

오일컵[oil cup, oil bottle, oil pot] ： 기계의 베어링 면에 윤활유를 유입시키기 위한 용기를 말한다.

오일콕[oil cock] ： 윤활유를 배출하기 위하여 사용되는 콕을 말한다.

오일튜브드릴[oil tube drill] ： 드릴의 랜드 내부에 강관을 묻은 특수한 드릴. 깊은 구멍을 뚫는 데 적합하다.

오일팬[oil pan] ： 실린더 블록의 가장 아래 부분에 부착되어 오일을 저장하는 통. 오일 캐처(oil catcher).

오일펌프[oil pump] ： 크랭크축 또는 캠축에 의해 구동되어 오일 팬(크랭크 실) 내의 오일을 흡입 . 가압하여 각 윤활부에 공급한다. 펌프의 능력은 송유량과 송유 압력으로 표시하고，송유 압력은 1〜3kg/cirf 정도. 경운기에서는 기어 펌프(트로코이드)이다.

오일펌프[pump oiler] ： 손으로 눌러 압죽시켜서 오일을 주입하는 기구.

오일필테oil filter] ： 오일 여과기.

오일홀[oil hole] ： 오일 홀은 크랭크축의 메인 저널 및 핀 저널에 윤활하기 위한 오일 통로로서 오일펌프에서 메인 저널에 공급된 오일은 크랭크축이 회전할 때 원심력에 의하여 핀 저널에 윤활하고，피스톤이 상사점에 이르면 커넥팅 로드의 오일 홈과 핀 저널의 오일 홈이 일치되어 실린더 벽에 오일을 분사하여 윤활 시킨다.

오존[ozone] ： 산소의 동소체，ozein란 그리스어의 냄새의 뜻. 건조한 공기 속에서 무성방전(無聲 放電)을 행하면 발생한다. 이것에는 오존발생기를 사용한다. 산화력이 강하고 특유한 취기 (臭氣)가 있다. 오존은 성층권에 있을 때는 태양의 자외선을 흡수하여 지구의 생명체를 자외선 으로부터 보호하지만，지구 표면 부근의 공기 중에 있을 때는 인체에 호흡기 질환 등을 일으 키며，식물의 성장을 저해하는 등 오염 물질이 된다. 용도는 살균，표백.

오퍼레이팅실린데operating cylinder] ： 릴리스 실린더(release cylinder). 마스터 실린더에서 보내진 유압으로 피스톤과 푸시로드에 작용시켜 릴리스 포크를 미는 작용을 하며 피스톤， 피스톤 컵, 오일 속에 포함된 공기를 빼내기 위한 에어 브리더 스크루로 구성됨. 현장에서 ‘오페라’라 부르고 있다.

오프셋[offset] ： 힘의 작용원이 기준점을 통하지 않는 경우 이점에서 작용점까지의 거리를 말한다.

옥수수수확기[_收獲機, corn harvester] ： 옥수수를 7]축사료로 수확하는 기계로 예취부 • 탈곡부 • 선별부가 있음.

목수수콤바인[com combine] ： 옥수수 곡림을 수확하는 기계로 예취부 • 탈곡부 • 선별부가 있음.

옥수수탈립기 [-脫粒機，com sheller, com husker] ： 옥수수자루에서 자실을 탈리시키는 기계로

탈립부의 종류에 따라 스프링형과 실린더형의 두 종류가 실용화되어 있음.

옥수수피케com picker] ： 입모중의 옥수수로부터 이삭을 비틀어 수확한 후 껍질을 벗기고 운반차에 적재하는 수확기로 탈곡 장치를 갖추고 있는 기계도 있음.

옥탄가[-價，octane number, -value, -rating] : 이소옥탄(고 내폭성)과 노말헵탄(저 내폭성)의 혼합 연료 속에 포함되어 있는 이소옥탄의 용량비. C • F • R엔진에서 결정한다. ©스파크 점화 기관에 있어 연료의 반 노크성을 표시하는 값.

온도센세温度-，temperature sensor] ： 온도에 따른 팽창수축의 차이，저항체 또는 반도체 내부의 비저항의 변화를 이용하여 온도의 변화를 감지하는 센서.

온상1溫床，nursery bed] ： 바닥에 가온설비를 하여 작물을 재배하는 소형 온실.

온수난방[温水暖房，hot water heating] ： 가열한 물을 이용하여 실내의 기온을 상승시키는 방법. 보통 수온은 60~80t! 의 물을 이용.

온습도조절기[溫濕度調節機，Temperature Humidity Controller] ： 고속으로 희전하는 희전판과 층돌판에 의해 물을 미립화 하여 비산시키는 기계. 용도는 온실냉방 및 습도조절용，(테인테크)

온실[溫室，green house] : 수광 및 보온 피복재를 이용한 천정 및 외벽을 만들고，천정 및 외벽의 지지를 위해 구조물로 내부 공간을 확보하고 낮에 태양에너지 유입으로 실내 온도가 상승되는 것을 이용해서 작물을 재배하고 내부에는 사람이 각종 작업을 하고 기계화 장비를 사용할 수 있는 건축물로서 인위적으로 작물 생육 환경을 조절할 수 있도록 한 것.

온실자동화[温室自動化 green house automation] ： 온실내의 작물의 생육환경을 조절하는 작업 (가온, 냉방，환기，관수，양액 공급 등)이나 재배관리 작업，수확，방제작업 등을 인력을 대신 할 수 있는 장치나 기계를 도입하여，기계나 장치가 각각의 목적에 적합하게 자동적으로 조절 되게 하는 것.

온실재배[溫室栽培, green house culture] ： 인위적으로 작물 생육 환경을 조절하는 온실에서 작물을 재배하는 것.

온오프제에-制御，on-off control, bang-bang control] ： 대표적인 비선형 제어로서 제어시스템의 오차 정도에 따라 시스템을 가동 또는 정지시키는 제어. 시스템의 가동 시는 미리 설정한 제어력이 가해지며 뱅뱅제어라고도 함.

온풍난방[溫風暖房，hot air heating] ： 가열한 공기를 직접 보내거나 열교환기를 이용하여 간접적인 방법으로 실내의 기온을 상승시키는 방법. 빨리 열이 오르고 빨리 내리는 난방방법으로 소규모에 많이 보급된다.

올덤커플링[이dham's coupling) ： 축이음의 일종. 2축이 평행하며 좀 어긋나 있을 경우에 각속도를 조금도 변하지 않고 동력을 전할 수가 있는 이음. 경운기 오일펌프에 사용됨.

옴[ᄋhm] ： 전기저항의 MSKA단위U2). 기전력이 없는 도체의 두 점간에 IV의 전위차를 부여해서 1A의 전류가 생길 때 이 두 점간의 전기저항을 li2으로 정의한다. 이전의 국제단위에서는 013에서 길이 106.3cm 단면적lnrnf의 수은주가 지닌 전기저항을 li2으로 규정하고 있다. 보조 단위로 kQ, MS, 태를 쓴다. 이들 사이에는 1[kq] = 103[Q], 1M = 103[kq] = 106[Q]의 관계가 있다..

옴의 법칙[-法則, Ohm’s, Jaw] ： 독일인 옴(ᄋhm,1789~1854)이 1827년에 정한 법칙. 전압，전류， 저항의 관계를 기술한 것. “전류는 전압에 정비례하고 저항은 반비례한다:’

식으로 나타내면 궤’ E=IR, ~ 이다. [1 = 전류，E= 전압’ R= 저항].

직류에서는 (전압) = (전류) X (저항값)，교류에서는 (전압) = (전류) X (임피던스)로 되어 있다. 옵티컬플랫[optical flat] ： [광선정반(光線定盤)]. 비교적 작은 부품의 평면도의 측정에 사용된다. 광학유리를 연마해서 만든 매우 정확한 평행평면반. 이것을 측정 면에 조용히 포개 맞추고 표면에 나트륨 광선과 같은 단색광을 보내서 간섭무늬를 만든다. 무늬가 곧바르게 나타나면 정밀한 평면이다.

와권펌프[渦捲-， vortex pump, centrifugal pump] ： 원심 펌프. 와류펌프.

와류[禍流，vortex flow] ： 물 분자가 일정하게 흐르지 않고 불규칙하게 혼합하면서 흐르는 흐름을 말하며 난류라고도 함.

와류[渦流，swiri] ： 소용돌이，그런 흐름. 연소실내의 공기，혼합기, 연소가스 등의 소용돌이. 와류노즐[渦流-，whirl nozzle, swirl spray] ： 수압노즐의 일종으로 노즐 내부에 와류판과 와실이 형성되어 있어 액체에 강한 회전운동을 일으키는 노즐로서 와류의 크기를 조절할 수 있는 조절형과 그렇지 못한 고정형이 있음.

와류실[禍流室，vortex chamber] : 비속도가 작은 벌류트 펌프(volute pump)에서는 회전날개로 부터 나온 유체의 운동에너지가 매우 크기 때문에 이를 줄여주기 위하여 마련된 환형의 실. 와류실[禍流室，swirl chamber] ： 유입 구멍에서 특히 와류의 생성을 의식하여 만들어진 모양. 와류실기관[-室機關, swirl-chamber engine, turbulence-chamber engine] ： 와류 실을 두어 압축 행정 시에 강제적으로 와류가 생기게 하는 방식의 무기 분사 기관，다만 연료는 와류실로 분사된다.

와류실식[禍流室式，swirl chamber type] ： 실린더 헤드에 와류 실을 두어 압축 행정 중 강한 와류가 발생되도록 한 다음 연료를 분사시켜 연소하는 형식으로 직접분사식과 예연소실식의 중간 효과가 있다.

와류펌프[渦流-，vortex pump] ： 외주(外周)에 여러 개의 흠을 가진 회전원판을 설치하고 이 외주가 압송로(押送路)를 만드는 펌프.

와셰washer] ： 너트 또는 볼트머리 밑에 까는 고리. 시트에 요철이 있을 때나 볼트구멍이 커서 시트가 좁을 때나 진동 등에 충분히 고착시키기 위해 사용된다. 시트에 밀착할 수 있게 톱니모양을 한 것도 있다. 재료는 연강 . 인청동을 프레스 가공하여 만들어지며，모양 • 기능 • 용도 등에 따라 평(plain)와셔, 스프링(spring) 와셔，혀붙이(tongued) 와셔，이붙이(toothed) 와셔，접시 스프링 와셔(conical spring washer), 발톱붙이(claw) 와셔, 4각 발톱붙이 와셔 (square claw washer), 고무 와셔 등 여러 종류이다.

와셔붙이너트[washer faced nut] ： 6각 맞변거리보다 약간 작은 지름의 자리면을 가진 6각 너트. Y결선[Y結線，Y-connection; Star connection] ： 변압기 등의 coil 세 단을 전부 결합하여 타단으로 부터 전압，전류를 공급하게 한 결선방식 성형결선이라고도 부른다.

와이어드로잉[wire drawing] ： 강선，동선을 만들 때 다이스형의 구멍을 통하게 하여 인발함으로써 원하는 형상과 치수의 선으로 하는 작업방법을 말한다.

와이어로프[wire rope] ： 경강선재를 열처리 한 후에 신축 가공하여 소정의 인장강도를 가진 강 선을 만들어 여러 가닥의 강선을 꼬아서 1개의 스트랜드(strand: 가닥)로 하고 그 스트랜드를 다시 여러 가닥(표준은 6가닥) 꼬아서 만든 것. 흔히 마심(麻心)을 넣어서 구부러지기 쉽게 하고 있다. 목선이나 마로프 보다도 훨씬 강하며 같은 중량으로 약 3배의 하중에 견딜 수 있다. 케이블카，크레인，로프웨이 등 농기계의 중장물(重裝物)에 사용된다. KS D3514에 규정이 있다.

와일드핑[wild ping] ： 와일드 핑은 가솔린 기관에서 노크이외에 날카로운 금속성 음을 내는 표면 점화 현상의 하나. 중장비

와트[watt/W] ： 전력의 단위. Is(초)에 1J(줄)의 일을 하는 일률을 1W로 함. 1W = lj/s = 107erg/s 이다. IV(볼트)의 전압으로 1A(암페어)의 전류가 흐를 때의 전력의 크기를 1와트라 함. 1W= 1/746마력(1 마력 =746W). 증기기관의 발명자 J.와트의 이름을 딴 단위.

왁싱처리기[-處理機, waxing machine] ： 밀랍(蜜繼), 아마인유, 건조제，안료(顔料)의 혼합액，또는 아교와 알루미나염류(鹽類) 산화제, 안료의 혼합액을 칠하여 방수처리가 되도록 하는 데 사용 되는 기계.

완전건조[完全乾燥，bone dry] ： 수분의 흔적만이 남을 정도로 대부분의 수분을 제거하는 건조방법.

완전립[完全粒，whole grain] ： 정립([精粒). 완전미.

완전미[完全米，head rice, whole kernel] ： 정립의 쌀. 쌀의 외관 특성상 깨지지 않은 쌀과 깨진 쌀이라도 1.7im체로 쳐서 체 위에 남는 것 중 정상적인 쌀의 3/4이상의 형태를 가지고 있는 것.

완전미수율[完全米收率，head rice yield] ： 벼 중량에 대한 도정 후 완전미 중량의 백분율.

완전배줄형버킷엘리베이 테完全排出形-，perfect discharge type bucket elevator] ： 버킷안의 물질을 완전하게 배출할 수 있도록 만든 버킷형 승강기.

완전탄성[完全彈性, perfect elasticity] ： 외력을 가했을 때 곧 일정한 변형이 생겨 시간에 의해 전혀 변하지 않고 외력의 제거와 동시에 변형이 순간적으로 완전히 소멸될 때의 탄성.

완전혼합소기[完全混合掃氣，perfectly diffused scavenging, scavenging with perfect mixing] ： 신기가 실린더 안으로 들어가자마자 순간적으로 잔류 가스와 완전히 혼합하여 균일한 혼합 가스로 되어서 배출된다고 가정한 소거법.

완충계수[緩衝係數，cushion factor] ： 완충 재료의 완충능률을 표시하는 값으로，하중에 의해 생기는 임의의 응력과 그 응력이 생길 때 까지 요구되는 단위 체적당의 일 량과의 비율.

왕겨배줄구[-排出口, husk outlet, hull outlet] ： 왕겨 이용 기계의 한 요소로서 왕겨 탱크로부터 왕겨를 배출하는 구멍.

왕겨연소기[-燃燒機，husk furnace] ： 왕겨의 연소열을 이용하기 위한 왕겨 연소장치로서 왕겨와 공기공급 장치, 연소장치，연소가스 통로, 연소부산물(회분) 배출장치로 구성되어 있다.

왕겨흡출기[-吸出機，hull aspirator] ： 진공을 이용하여 왕겨를 현미로부터 분리하는 기계.

왕복경법[往復耕法, return plowing] ； 포장의 양끝에서 작업기가 선회하는 데 필요한 새머리를

남기고 왕복하면서 경운작업을 하는 방법.

왕복날[往復-，reciprocating cutter knife] ： 왕복운동을 하는 절단날.

왕복날모뒈往復-，reciprocating knife mower, cutter bar mower] ： 모워를 예취기구에 의하여 분류할 때 날이 왕복하는 형식의 모워. 왕복동날형의 예취기.

왕복대[往復臺, carriage] ： 선반에서 커터에 이송을 부여하는 장치. 새들，절삭공구(커터)대，에이 프런의 3부로 되어 있다. 이 왕복운동은 어미나사 또는 이송축으로 행하여진다.

왕복동형[往復動型, reciprocating type] ： 왕복운동을 하는 형식.

왕복운동[往復運動，reciprocating motion] ： 엔진의 피스톤과 캠에 의한 밸브기구 및 왕복 날형 모워와 같이 기계장치가 직선상에서 전• 후진하는 운동.

왕복체[往復滞，reciprocating sieve] ： 왕복운동하면서 물질을 선별하는 체.

왕복펌프[往復-，reciprocating pump] ： 실린더 내를 직선 왕복하는 피스톤 또는 플런저로 유체를 이송하는 펌프로 원심식에 비하여 높은 암력을 얻기 쉽다. 피스톤펌프，플런저펌프，다이어 프램펌프，위어(weir) 펌프，등이 이에 속한다.

왕복피스톤기관[往復-機關，reciprocating piston engine] ： 피스톤-크랭크 기구로 된 내연기관으로 농업기계의 원동기에 시용되고 있다.

왕복형기관[往復型機關，reciprocating engine] ： 피스톤이 실린더 안을 왕복하는 방식의 기관.

외경[外徑，outer diameter] ： 바깥쪽으로 잰 직경. 바깥지름.

외관[外觀，appearance] ： 겉으로 본 모양. 겉모양.

외란[外亂，disturbance] ： 시스템의 출력에 영양을 끼치는 신호. 대개는 시스템의 내부 또는 외부로 부터의 바람직하지 않은 신호를 총칭.

외팔보[cantilever] : 한쪽 끝만 고정되어 있는 보.

외부나사식밸브[外部螺絲式-，outside screw type valve] ： 밸브 봉 및 핸들에 나사가 형성되어 있어，나사의 결합부가 밸브 케이싱보다 바깥쪽(上部側)에 있는 형식의 밸브. 외부 나사식은 밸브 개폐 조작 시 밸브 봉이 회전하면서 상하 운동하는 형식의 것을 외부 나사 밸브 봉 회전식 밸브，밸브의 개폐 조작 시 밸브 봉이 회전하지 않고 상하 운동하는 형식의 것을 외부 나사 밸브 봉 비회전식 밸브，마찬가지로 밸브봉은 수나사와 암나사의 조합으로 이루어지는 데，밸브가 개폐 조작 시 수나사를 가진 밸브 봉이 정 위치에서 회전하고 암나사를 가진 밸브 봉(중공)이 승강(상하 운동)하는 형식의 것은 외부 나사 중공식 밸브라고 부른다.

외형선[外形線，visible outlines] ： 제도에서 물체의 보이는 부분의 형상을 나타내는 선. 0.8~0.3mm 범위의 굵은 실선( 一 ).

왼나사[-螺絲，left handed screw] ： 나사산이 왼쪽으로 감아 올라간 나사.

요구[尿構，side ditch] ： 분리형 분뇨구에 나란히 설치한 요구로서 분리된 요를 흐르게 함.

요살포기[尿撒布機，urine spreader] ： 부숙 된 동물의 오줌을 살포하는 작업 기계.

요오수(정화)처리[尿汚水(淨化)處理，waste water treatment] ： 가축분뇨의 고액분리 후에 요 오수 등이 경지에 환원이 불가능할 때에 물리적，생물적 및 화학적 처리 등의 방법으로 이뤄진다.

요동선별기[搖動選別機，oscillating(shaking)separator] ： 상하 좌우로 진동하면서 선별하도록

되어 있는 선별장치.

요동식[搖動式，rocking type] ： 상하 좌우로 진동을 주는 방식.

요동암[搖動- hanger] ： 선별기를 상하 좌우로 진동을 주는 주 링크.

요동캠[搖動-，oscillating cam] : 평면 캠의 일종으로서 원동절A의 회전에 의하여 종동절B가 왕복 각운동을 한다.

요동 컨베이어[搖動-, hanger conveyer] ： 요동을 주면서 이송하는 반송 장치.

요잉 [yawing] ： 차체가 커브를 돌 때나 S코스를 돌 때 한쪽으로 흔들림. 좌우로 흔들림.

요크[yoke] ： 전동기에 있어서 자로를 형성함과 동시에 전동기의 몸체를 이루는 부분. 주철 또는 주강으로 제조.

요크캠[yoke cam] ： 종절이 틀(yoke)형으로 되어있는 캠을 가리킨다.

용단전류[溶斷電流，Fusing current； Blow out current] ： 퓨즈(fuse), 동선 등이 수분 내지 수십 분으로 용단하는 데 필요한 전류로 I=ad^로 계산된다. 단 a는 재로에 의한 정수로 동은 80, 철은 24.6，이는 선의 직경(mm).

용두레[scoop bucket] ： 낮은 곳에 있는 물을 높은 곳으로 퍼 올리는 인력용의 옛 농기구.

용적식펌프[容積式-，positive displacement pump] ： 케이싱과 그것에 내접하여 이동하는 가동 부재에 의한 밀폐공간의 변화 또는 이동에 의해 유체를 흡입 배출하는 펌프.

용적중량[容積重量，test weight per liter] ： 부라셀(브라우웰) 곡립계로 측정한 1 리터의 중량.

용적효율[容積效率，volumetric efficiency] ： 유체기계가 유효하게 작동했을 때 기대되는 용적 유량과 실제로 작동하여 유출된 용적유량과의 비. 체적효율.

용접[錯接, welding] ： 두 개의 금속 • 유리 • 플라스틱 따위의 용접할 모재를 국부적으로 가열하여 녹이(용융상태)거나 반쯤 녹인[반용융(半格融)] 상태로 만든 다음, 용융첨가제를 보충하여 접합 하는 방법. 용접의 종류는 융접 • 압접 • 납땜으로 대별한다. ①융접(融接，fusion welding)은 전기 . 가스 . 테르밋 용접으로, ②압접(壓接，pressure welding)은 전기저항용접 ■ 단접으로， ⑤납땜 (soldering)은 경납 • 연납땜으로 구분.

용존산소[溶存酸素，dissolved oxygen, DO] ： 슬러리 또는 요 오수 중에 녹아있는 분자상태의 산소량.

용탕[燈湯，molten metal] ： 주조 작업에서 금속이 용해한 것을 말한다. 용융한 금속을 주형에 주입하는 것을 용탕을 주입한다고 한다. 또 용탕을 주입하는 곳을 탕구(湯口/ingate, pouring gate, gate)라고 하고 탕구와 제품을 잇는 부분을 탕도(湯道/sprue]runner)라고 하는 데 보통 탕구와 탕도를 총칭하여 단순히 탕구라고 한다.

우반전쟁기[右反轉-，right hand plow] ： 쟁기밥이 항상 오른쪽으로 반전되도록 만들어진 쟁기.

우방[牛房,. pen, cowpen, stall] ： 외양간(소 마구간)，소를 가두어 두는 우리.

우방식유우사[牛房式乳牛舍，stall barn] ： 소를 가두어 두는 외양간 형식의 젖소를 따로따로 가둬 키우는 건물.

우선회[右旋回，right(clockwise) turning] ： 포장작업을 할 때 오른쪽으로 돌아가며 작업하는 것.

우유처리실[牛乳處理室，milk handling room] ： 착유된 우유가 유산균에 의해서 발효되거나，생유

중에 혼입될 수 있는 잡균의 번식을 방지하고자 냉각과 같은 저온처리를 할 수 있는 시설.

운동량[運動量, momentum] ： 운동하는 물체의 질량(m)과 속도(V)의 곱(mV)으로 나타내는 물리량. 밖에서 힘이 작용되지 않는 한，물체 또는 물체가 몇 개 모여서 된 하나의 물체계(物體系)가 가지는 운동량의 합은 일정불변하다.

운동에너지[運動-，kinetic energy] ： 물체가 운동하기 위해 가지고 있는 에너지. 물체의 질량을 m， 속도를 부라고 할 때 물체의 운동 에너지는 1/2 mV2이다.

운동의 제3법칙[運動-第三法則, third law of motion] ： 작용반작용의 법칙(원리). “작용이 있으면 반드시 반작용이 있다. 작용과 반작용은 동일직선상에 있고 크기는 같으나 방향은 정반대” 라는 법칙.

운동의 제2법칙[運動-第二法則, second law of motion] ： 물체에 힘이 작용할 때에 생기는 가속도의 방향은 힘의 방향과 같고 그 크기는 힘의 크기에 비례하며 그 물체의 질량에 반비례한다는 법칙.

운동의 제1 법칙[運動-第一法則，first law of motion] ： [관성(慣性)의 법칙]. 물체에 힘이 작용하지 않으면 그 물체의 중심은 등속운동을 계속한다는 법칙.

운동저항[運動抵抗，motion resistance] ： 총 견인력과 순견인력의 차.

운동저항비[運動抵抗比, motion resistance ratio] ： 구동륜의 동하중에 대한 운동저항의 비 激 견인계수.

운모[雲母，mica] ： 층상 규산염광물이며，화강암 중에 흔하고 잘 벗겨짐. 백운모 • 금운모 ■ 흑운모의 3종이 있는데，백운모는 내화성(耐火性)이 강하고 전기의 부도체로，전기절연물 _ 내화재 등에 사용된다.

운반장치 운동저항[運搬裝置運動抵抗, motion resistance of transport device] ： 지지표면으로부터 의 저항과 장치의 내부저항을 극복하는 데 필요한 이동방향으로의 힘.

운반체[運搬滞，carrier] : 물체들을 이송시키는 운반 장치들.

운전상태[運轉狀態，running condition] ： 기계나 설비 등이 가동 중인 상태.

운전-정지[運轉-停止，이Nf-OFF] ： 스위치를 켜고 끄기 또는 출발과 정지.

웃거름[side dressing] ： 식물이 본격적으로 성장하는 시기에 필요한 양분을 공급하기 위하여 흔히 골 사이나 두둑의 내부에 주입시키는 비료를 말하며 추비라고도 함.

워밍업[warming up] ： 열 올리기 운전[난기 운전(暖機運轉)]. 엔진이나 고온용의 송풍기 등을 가동하기 전에 미리 소정의 온도까지 서서히 예열하는 것.

원거리고성능방제기[遠距離高性能防除機，Long Distance Power Sprayer] ： 터럭에 탑재，농약살 포장치의 상하좌우 등을 원격 조절하여 과수, 벼，감자，가로수 등의 병해충 방제. 산불진화.

원격감지[遠隔感知，remote sensing] ： 항공기나 위성에서 보내는 적외선, 가시광선, 자외선 등을 감지하여 기상 보도, 환경 정보를 계측하는 것. 보통은 화상의 형태로 계측됨.

원격제에遠隔制御，remote control, telecontrol] ： 일반적으로 작업 장치 또는 시스템에서 멀리 떨어져서 유선 또는 무선에 의한 정보전달을 통하여 단위장치나 시스템을 제어하는 방법.

원격탐人K遠隔探查，remote sensing RS] 원격탐사는 인공위성이나 항공기 또는 기구 등으로부터

관측 대상과의 접촉없이 멀리서 정보를 얻어내는 기술을 말하며 정밀농업에서 농작물의 작황이나 토양의 상태나 성질을 측정하는데 사용한다.

원뿔캠[圓-，conical cam] ： 입체 캠의 일종. 원뿔의 표면에 홈을 판 캠. 캠축에 대하여 경사진 종동절(從動節)에 직선왕복운동을 부여한다.

원뿔클러치[圓-，cone clutch] ： 마찰클러치의 일종. 원뿔면의 마찰에 의해서 회전을 전하는 클러치. 원동축의 회전 중에 탈착되고 소음도 없이 원활히 이루어진다. 원뿔 마찰 클러치(cone friction clutch).

원뿔키[圓-, cone key] ： 원뿔모양의 키로 특수 키，축과 보스에 홈을 파지 않고 보스 구멍을 원뿔 모양으로 만들고, 일부를 3등분할 한 원뿔형의 키를 때려 박아 마찰력만으로 회전력을 전달 한다. 접촉면이 크고 비율이 컨 힘에 견딘다.

원심노즐[遠心-, rotary atomizer, rotary nozzle] ： 희전하는 원추형 물체에 액체를 중앙부에 공급 하여 원심력으로 사방으로 퍼져나가게 하는 미립화 장치로서 원추주변에 톱니의 크기와 각 속도로서 입자의 크기를 조절함.

원심살립기[遠心撒粒機，broadcaster] ： 입제비료를 살포하는 기계로서 트랙터 부착형과 자주식이 있음. 스피너가 한 개인 것과 두 개인 것이 있으며 입자의 비산거리가 15~30m로 생력적인 비료살포기.

원심살포기[遠心撒布機，centrifugal spreader or broadcaster] ： 퇴비와 같이 slurry type 비료나 입제 비료를 흩뿌리는 기계로서 스피너와 비료를 파쇄해 주는 비터(beater)가 부착되어 있음.

원심송풍기[遠心送風機，centrifugal fan] ： 공기가 송풍기의 축과 평행한 방향으로 유입되어 날개를 통하여 방사방향으로 회전한 다음 날개의 접선방향으로 배출되는 송풍기.

원심식[遠心式，centrifugal type] ： 희전 시 일어나는 원심력을 이용하는 방식 또는 유체기계에서 축방향으로 유입된 유체가 축방향의 직각 즉 반경방향으로 이동하는 형태를 의미함.

원심팬[遠心-，centrifugal fan, radial-flow fan] : 원심력으로 바람을 보내는 송풍팬.

원심펌프[遠心-，centrifugal pump] ： 회전차(impeller)가 회전하여 죽심에서 액체를 흡입하여 주로 원심력으로 액체에 에너지를 주는 펌프로 벌류트 펌프와 터빈 펌프가 있음.

원심회전차[遠心回轉車，centrifugal impeller] ： 양수기나 압축기 등에서 원심력을 주기 위하여 사용되는 회전날개.

원액[原液，undiluted chemical] ： 농약이나 액체비료의 구입할 당시의 희석되지 않은 액체로서 유효성분(active ingredient)과 중량제 또는 희석제로 이루어짐.

원예시설[園藝施設，horticultural facilities] ： 원예작물을 재배하는 시설.

원적외선건조기[遠赤外線乾燥機, far-infrared dryer] ： 적외선 중에서 2.5~5.0ym 보다 파장이 긴 원적외선 에너지를 이용하여 수분을 제거하는 건조기.

원주방향러그간격[圓周方向-間隔 , lug spacing circumferential] ： 타이어의 중심선에 평행하게 원주방향으로 측정한 러그측면간의 간격.

원주속도[圓周速度，circumferential speed] : 터빈 • 펌프 • 압축기 둥의 희전부 외주의 속도.

원주피치[圓周-，circular pitch] ： 피치원의 원주를 톱니 수(齒數)로 나눈 값으로 약자로 으를 사용함.

서로 이웃하는 이의 대응하는 2점간 거리를 피치원에 따라서 계즉한 원호의 길이. ② circumferential pitch 피치원의 원주를 톱니 수로 나눈 것. 기어이의 크기를 나타낸다. 최근에는 많이 사용하지 않는다. 원주피치 = 피치원의 지름/잇수(= p = ᅲD/z)

원주공형노즐[圓雜空型-，hollow cone nozzle] ： 수압노즐의 한 형태로서 분사되는 미립자가 원추형을 이루며 원추의 가장자리로만 입자가 분사되는 노즐이며 분사 직전에 유체에 회전력을 가하지 않음.

원추관입시험기 [圓雜貫入試驗機，cone penetrometer] ： 토양관입시험기로 토양의 단단한 정도를 측정하는 기계.

원추관입지수[圓雜貫入指數, cone index] ： 토양의 경도를 나타내는 값.

원추실형노즐[圓雜實刑-，solid cone nozzle] ： 수입노즐의 한 형태로서 분사되는 미립자가 원주형 으로 살포되며 내부에도 입자가 분사되는 노즐로서 노즐내부에 회전하는 와류 판이 있어 분사직전에 유체에 강한 회전력을 가함. 원추층만 노즐이라고도 함.

원통게이지[圓筒-，cylindrical gauge] ： 원주 게이지. 진원을 즉정하는 데 사용하는 원통형의 마찰 바퀴.

원통선별기[圓筒選別機，cylinder separator, drum separator] ： 회전 원통 안에 파여 있는 홈에 쇄미들이 들어갈 때 원통이 희전하면서 쇄미들을 집적하는 쇄미선별기 임.

원통연삭기[圓筒硏削機，cylindrical grinder] ： 등경 또는 테이퍼의 원통외면을 연삭하는 기계. 보 통형과 만능형이 있고，보통형은 원통밖에 연삭할 수 없으나 만능형은 테이퍼축이나 구멍의 연삭도 가능하다. 숫돌바퀴와 공작물은 전동기로 회전시키고 테이블은 유압으로 운동시킨다. 연삭 중 마찰열이 발생하므로 냉각액으로 계속해서 냉각시키기 위해 냉각용 펌프가 장착되어 있다.

원통캠[圓筒-，cylindrical cam, drum-] ： 원통표면에 홈 또는 돌기를 설치해서 종절을 움직이는 캠. 확실한 동작을 한다.

원통형케이싱[圓筒形-, cylindrical casing] ： 원통선별기에서 선별하기 위해 홈들이 파여 있는 원통 희 전체.

원판圆板，disc, disk] ： 원형의 평면 또는 오목형상으로 된 판재로 원판플라우나 원판해로 등의 작업기의 구성요소.

원판각[圓板角，disk angle ： 원판 플라우의 원판이 작업진행방향과 이루는 각도.

원판노즐[圓板-，rotary disk atomizer, disk type nozzle] ： 원심식 살포기의 원주형 원판으로 주변에 작은 돌기가 있어 미립화를 돕는다. 입경의 크기가 원판의 회전속도에 따라 변화하며 입경의 분포폭이 좁다. 대표적인 ULV 방제기 이다.

원판마찰분쇄기[原板摩擦粉碎機，disk friction mill] ： 2개의 원판 사이에 물질을 넣어 마찰력을 이용해 분쇄하는 장치.

원판마찰식[原板摩擦式，disk friction type] : 한 개의 고정 원판과 다른 회전 원판 사이에서 물질과 원판 사이에 발생하는 마찰력을 이용하는 방식.

원판모웨圓板-，disk mower] ： 자유롭게 회전할 수 있는 칼날들이 달려 있는 디스크가 희전할 때

칼날들이 원심력에 의해 목초를 타격하여 예취함.

원판복토기[圓板覆土機，covering disk] ： 원판을 파종기의 진행방향과 경사지게 굴러가게 하여 파종 후에 흙을 덮게 만든 장치.

원판브레.이크[圓板-，disc brake] ： 기계의 희전축에 장착한 플랜지 또는 원판의 측면을 프레임의 면 또는 이에 연결한 원판의 측면에 대어 제동하는 브레이크인데 이 브레이크에서 마찰 면으로 사용하는 원판을 브레이크 판이라고 한다.

원판식선별기[原板式選別機，disk type separator] ： 원판에 파여 있는 홈에 쇄미들이 들어갈 때 원판이 회전하면서 쇄미를 집적하는 선별기임.

원판캠[圓板-，circular disc cam] ： 편심원판을 사용한 판 캠의 일종. 원절과 종절과의 접촉점은 종절의 중심 쪽으로 물리어 있으므로 종절은 희전하면서 상하하게 된다.

원판콜테圓板-，disk coulter] ： 플라우의 약간 앞에 장착되어 흙을 미리 수직으로 절단하여 보습의 절삭작용을 도와주는 콜터를 원판으로 만든 것.

원판클러치[圓板-，disc clutch] ： 마찰클러치의 일종. 주축 • 종축 각 부분에 장착된 1매~수매씩의 원판을 서로 접촉시켜 그 사이의 마찰에 의해서 연결하는 클러치.

원판풀라우[圓板-，disk plow] ： 접시모양의 오목형 구면의 형상을 띤 원판을 굴러가게 하여 경운 작업을 하도록 만든 작업기로 이체와 흙과의 마찰을 줄이는 효과가 있다.

원형률[圓形率，roundness] ： 농산물의 투영 면적이 얼마나 원형에 가까운지를 나타내는 척도로 백분율(%)로 표시한다.

원형베일레圓形-，round baler] ： 건초를 걷어 올려 원통형으로 성형하는 베일러. 베일의 크기는 지름 90xl80cm정도에 길이 120cm정도이며，적용마력은 60마력이상.

원형키[圓形-，round key] ： 원형단면의 작은 핀을 타입(打入)，키(driving key)로 한 것. 키도 핀으로 충족되므로 간단히 체결할 수 있다. 소형물의 경 하중에 사용된다.

원호캠[圓弧circular cam] ： 여러 개의 원호(원둘레의 일부분)로 이루어진 판 캠의 일종이다.

웜[worm] ： 나사기어의 톱니의 비틀림 각이 크게 되어 나사모양으로 된 것. 원기어와 맞물린다.

웜기에worm wheel] ： 보통 두 축이 서로 직각을 이룰 때에 사용되는 기어로서 1/100에 도달하는 희전비가 얻어지며 역전불능(逆轉不能)의 특징이 있는 나사상의 기어 즉 원과 맞물려저 감속 장치나 권양용 활차 등에 사용된다. 이 장치를 원 기어장치(worm gear, -gearing)라고 한다.

웜브레이크[worm brake] ： 발톱과 래칫붙이의 원뿔브레이크를 윙 축에 장착한 것을 말한다.

웨스[waste cloth] ： 폐포(廢布 • 폐 헝겊)라는 뜻의 속어. 공장에서는 기계 • 기구의 손질, 닦는 데 사용되는 넝마를 말한다. 넝마

웨어링 [wearing] ： 와류펌프로 회전운동을 하는 날개차가 고정된 케이싱과의 사이에 있는 것으로， 화원상의 내마모성이 있는 고급재료를 시용함. 유체 기계내의 고압부와 저압부를 칸막이하기 위해: 클로즈드 날개 차와 케이싱과의 사이에는 틈이 좁은 수축부가 필요하다. 교축부에서 날개 차 혹은 날개 차 링의 미끄럼부와 마주보게 하여 케이싱을 부착할 수 있는 링을 라이너 링이라고 부른다. 마찬가지로 같은 목적으로 수차의 러너에 마주보게 하여 부착되는 링을 커버 라이너 (wearing ring)라고 함. casing ring, 라이너 링

웨이브안테나[wave antenna] ： 장파의 수신에 사용하는 지향성(指向性)의 안테나.

웨지블록게이지[wedge block gauge] ： 쾌기형을 한 블록게이지. 길이100匪，폭 15mm의 쐐기형의 것으로서 보통 12개가 1조로 되어있다.

위디에widia] ： 독일에서 생산된 비철공구재료. 초경합금이라고 하여 탄화텅스텐에 6%정도의 Co를 결합시킨 합금. 고속도강보다도 절삭률이 좋으나 무르다. 주로 공구，다이스 등에 사용 된다. 유사품으로 미국의 카볼로이(carbolloy), 일본의 텅갈로이(tualloy)，이게탈로이(Igetally) 등이 있다.

위성항법장치[衛星航法裝置，global positioning system GPS] 지피에스(GPS)라고도 한다. 위치 정보는 GPS 수신기로 3개 이상의 인공위성으로부터 정확한 시간과 거리를 측정하여 3개의 각각 다른 거리를 삼각 방법에 따라서 현 위치를 정확히 계산한다. 비행기 • 선박 • 자동차의 길 안내 뿐만 아니라 농기계의 자율주행 목적으로도 사용된다.

위치수두[位置水頭，potential head] ： 어느 높이에 있는 일정 질량의 물이 가지고 있는 위치에너지, 수차의 경우는 낙차라고 하고 양수기의 경우는 양정이라고 함.

위치제에位置制御，position control] ： 트랙터 경운작업 시 경심(耕深)을 일정하게 유지하기 위한 제어방식이다. 견인력 계측이 어려운 경우에 적용된다. 이는 유맙조정레버의 위치에 따라서 작업기의 높이가 결정된다. 로터리 _ 비료살포작업 동에 사용된다.

윈드로뒈windroweri ： 송풍에 의해 탈곡 시 이물질을 곡물로부터 분리하는 기계로서 송풍기와 공기통로로 구성되어 있으며 풍구에 해당하는 기계.

윈치[winch] ： [권양기(捲揚機)]. 권양동에 로프를 감아서 무거운 물건을 들어 올리거나 내리는 기계. 선박의 닻올림[윈들러스(windlass)]，엘리베이터，토목건축공사 등에 사용된다. 수동윈치 (hand winch), 전기윈치(electric winch), 중기윈치(steam winch) 등이 있다. 밧줄이나 쇠사슬로 무거운 물건을 들어 올리거나 내리는 기계. 기중기，케이블카，엘리베이터，토목 사업，건축 사업 따위에 널리 쓴다. 권양기계•자아틀.

윗날[upper knife] ： 커터바모우어의 절단부의 왕복 날로 3각형임. 좌우 두변에 평활면형 또는 톱날형의 날 끝을 가짐.

유곡판[誘穀板，grain flow plate, grain pan] ： 탈곡기에서 탈립 된 곡립의 낙하 시 곡립의 포집을 유도하는 경사판. 1 • 2 ■ 3번 유곡판으로 구성되어 있음.

유공철판[有孔鐵板，perforated steel plate] ： 건조기에서 건조공기가 곡물 층으로 유입될 수 있도록 많은 구멍을 가지고 있는 철판을 말하며，철판의 개구율이 7~10%에 이르며 유공철판에서의 공기의 암력손실은 곡물 층에서의 압력손실에 비해 무시할 정도이다.

유기분무[有氣噴霧, air blast spray] ： 미립화 할 때，노즐구멍의 주변이나 중심부에서 공기를 분사 하여 미립화를 하는 방법으로 무기분무에 비해 입자가 작음. 유기분사라고도 함.

유니버설조인트[universal joint] ： 자재(自在)이음. 동력이나 동작을 전달하는 구동축과 피동축간 에서 상호간의 중심이 일치하지 않거나 평행하지 않은 경우에 동력전달을 위한 연결부

유니언이음[union joint] ： 캡 너트의.형상을 한 유니언 너트(union nut)를 사용해서 관과 관을 접속하는 이음쇠. 한쪽의 관에 부착되는 유니언나사(union screw)와 다른 쪽의 관에 부착되는

유니언 칼러(union swivel end)의 양자를 체결하는 유니언 너트로 된다. 관의 접속 분리에는 유니언 너트만을 돌려서 행한다. 착탈 자재(着脫自在)로 관을 돌릴 필요가 없다.

유니플로엔진[uniflow engine] ： 보통 2사이클 기관이며 신기를 실린더 하부의 흡기구에서 흡입 하여 밸브에 의해서 개폐하는 실린더상부의 배기구에서 연소가스를 배출하는 형식인 것. 디젤 기관에 널리 사용되며. 독일의 스튼프가 증기기관에 사용한 것이 시초.

유닛헤드[unit head] ： 다량생산용의 드릴링머신(보링머신)으로 특히 설계한 컬럼(기둥)에 장착하는 장치로서 크기가 다른 다수의 구멍을 뚫을 수 있게 되어 있다.

유도전동기[誘導電動機，induction motor] ： 인덕션 전동기. 대표적인 교류전동기. 정류자가 없는 교류전동기이며 그 회전자 또는 고정자의 한쪽만이 전원에 접속되고 다른 쪽은 유도에 의해 동작하는 것을 말한다.

유동도[流動度，fluidity] ： 유체가 쉽게 흐르는 정도를 나타내는 것으로 점도의 역수.

유동점[流動點，pour point] ： 온도가 낮으면 연료는 점도가 높아지면서 유동성이 떨어져 결국에는 유동성을 잃는다. 이때의 온도를 유동점이라 한다.

유동층건조기[流動層乾燥機，fluidized bed dryer] ： 건조실에 열풍을 불어넣어 피 건조물을 약간 뜨게 하여 수분을 제거하는 건조기.

유량[流量, flow rate] ： 단위 시간에 흐르는 액체나 기체의(流體)의 량.

유량계수[流量係數, flow coefficient] ： 수축계수와 유속계수를 곱한 값으로 오리피스，보 등 수리 구조물의 유량을 계산하는 데 사용됨.

유량제어밸브[流量制御-，flow control valve] ： 유압 제어 밸브로 유 ■ 공암회로 내의 유량을 조절 하여 유 • 공압 실린더나 모터 의 속도를 조절하는 소도제어 밸브. 종류는 무보상 유량제어 밸브인 교축 밸브와 일정 유량을 토출하는 압력 보상형 유량제어 밸브가 있다. 유량조정 밸브.

유리온실[-溫室，glass house] : 지붕 • 벽 등의 피복재를 유리로 덮은 온실.

U링크[clevis] ： U자형 링크. U자의 양단에 핀(clevis bolt)이 통과되게 구멍이 뚫려 있다.

유막[油膜，oil film] ： 기름의 얇은 층. 베어링에서는 축과 저널 사이에 생긴 유막에 의해서 직접 접촉을 방지하고 유체마찰의 상태로 되어서 마찰, 마모의 감소효과를 낸다.

유밀[油密, oil tight] ： 기계나 장치로부터 기름이 새지 않도록 장치한 것을 말한다. .

니볼트[U-bolt] ： U자형의 볼트. 판스프링 등을 장착하는 데 쓰인다.

유비쿼터스[Ubiqutous] 라틴어 'ubique1 를 어원으로 하는 영어 단어. 동시에 어디에나 존재하는 이란 뜻을 가지고 있으며 원격 감시와 원격제어가 가능하게 하는 유비쿼터스 센서 네트워크 (USN)을 기반으로 함. 유비쿼터스 능업이란 USN을 기반으로 하여 원격 감시와 제어를 하는 IT융합 농업기술로 시설원예나 시설축산 등에서 상용화로 접어들고 있음.

유성[油性, oiliness] ： 오일이 금속 마찰면에 유막을 형성할 수 있는 성질. 또는 금속면에 접착하는 힘.

유성기어장치[遊星-裝置，sun and planet gear, epicyclic gear, epicyclic gearing, epicyclic train, plan etarygear] ： [외전 사이클로이드기어장치]. 맞물리는 한 쌍의 기어 중 한쪽은 고정되고 다른 쪽은 이와 맞물리면서 이 주위를 도는 기구의 기어전동장치를 말한다. 운동이 태양의 주위를 도는 유성운동과 비슷하므로 이런 명칭이 붙음. 사이클로이드.

유속[流速，flow velocity] ： 유체가 흐르는 속도로 단위 시간당 흐른 거리로 표시한다. 또 단위 시간에 통과한 유량을 통수단면적으로 나눈 값을 평균유속이라 함.

유아등[誘蛾燈，light trap] ： 야간에 곤층을 빛으로 유인하기 위해 설치한 등을 말하며 주변에 곤층을 포집하거나 죽이는 장치가 설치되어 있음. 해충의 민감한 파장(300~800 卿) 빛을 이용하여 유인하는 장치로서 흡인, 수반，상자포충，전기식 등으로 구분되며 방제 또는 예찰용.

유압[油壓，oil pressure] ： ©유압 펌프로 동력의 기계적 에너지를 유체의 압력 에너지로 바꿔 압력， 유량，방향의 3대 원칙에 따라 작동기를 작동시키고 다시 기계적 에너지로 동력기계를 작동 하는 것. 소형으로 큰 힘을 얻을 수 있다.

유압계[油壓計, oil pressure gauge] ： 유압의 측정에 사용되는 맙력계. 부르동관압력계가 많이 쓰이고 있다.

유압구동변속장치[油墜驅動變速裝置, Hydrostatic Transmission / HST] ： 유체의 정압을 이용하여 동력을 전달하는 장치. 유압기기의 구성요소로는 유압펌프 • 모터이며，트랙터에 사용되는 유압기기는 가변용량펌프 • 모터를 조합한 것이 많다. 특징으로 큰 토크，무단변속, 제어용이， 역전이 쉽다. 정유암 구동식 변속기.

유압기계[油B機械，oil hydraulic equipment] ： 기계적 에너지를 오일의 압력 에너지로 바꾼 후 다시 이것을 기계적 에너지로 바꾸는 기계로 고압을 일으키는 유압 펌프, 운동 에너지를 갖는 실린더와 모터，유압을 제어하는 밸브를 기본 요소로 한다.

유압동력[油壓動力，hydraulic power] ： 트랙터 혹은 엔진의 유압계통에서 기계에 소요되는 유체 동력.

유압모테油壓-，hydraulic motor] ： 작동유의 유체에너지를 공급받아 유압펌프로 발생시킨 유압 (lorf당 50~200kg 정도)을 작동축에 주어 동력을 발생시키는 기계. 공급하는 기름의 압력을 제어함으로써 출력토크를 조절할 수 있고，공급하는 기름의 유량을 제어함으로써 회전속도를 제어할 수 있다. 정용량형과 가변용량형에 기어 • 베인 • 회전피스톤 • 요동 모터가 있다.

유압모터밸브[油壓-，oil motor valve] ： 구동부가 회전체이고，유압을 동력으로 하는 밸브(KS 밸브 용어).

유압밸브[油壓-，hydraulic valve] ： 유압제어 밸브.

유압실린데油塑-，Hydraulic cylinder] ： 유체에너지를 기계적 에너지 즉 속도와 힘으로 변환시키는 것. 이것은 선형운동을 하는 유압 액추에이터로서 작동형식，최고사용압력，조립형식, 지지 형식 등으로 분류하며，보통 작동형식의 단동 • 복동 실린더가 많이 사용되고 있으며，3점 링크 히치는 단동식을 써서 상승에는 유압，하강에는 중력을 이용한다.

유압실린더밸브[油壁-, oil cylinder valve] ： 구동부가 실린더이고，유압을 동력으로 하는 밸브(KS 밸브 용어).

유압제어밸브[油壓制御hydraulic control valve] ： 유압 펌프에서 발생한 유압유를 유압계통에 사용하여 유압 실린더나 유압 모터 등과 같은 액추에이터(actuator)의 압력 조정, 방향 전환, 흐름의 정지，유량 조정 등의 기능을 하는 유압 기기. 기능 면에서 보면 유압 장치 내의 오일 압력을 제어 하는 압력 제어 밸브，오일의 유량을 제어하는 유량 제어 밸브，오일의 흐르는

방향을 제어하는 방향 제어 밸브 및 서보 유압 밸브 등의 특수 밸브가 있다.

유압조절밸브[油壓調節-，Oil pressure valve] ： 유압회로 내에 압력이 과도하게 상승하는 것을 방지 하는 역할을 한다. 밸브는 스프링의 장력으로 닫혀 있다가 유압이 장력보다 커지면 열려 과잉 압력의 오일이 흡입 쪽으로 바이패스(by pass) 되어 엔진의 속도에 관계없이 항상 일정한 압력으로 조정한다.

유압탱크[油塑-, pressure oil tank] ： 압력이 들어가 있는 오일을 저장해 두는 탱크.

유압펌프[油歷, oil hydraulic pump] ： 외부에서 공급되는 기계적 에너지를 유압 시스템' 작동유의 압력 에너지로 변환시키는 장치로，실린더에 오일을 공급하며 유압 회로에 이용되는 펌프. 유압 시스템의 심장부이며，용적형 펌프 중 기어펌프가 많이 사용. 유압 회로에서는 일반적 으로 저압은 20kgf/cirf，중압은 70kgf/orf，고압은 200kgf/cm; 이상의 유압을 말한다.

유압회로[油壓回路，hydraulic circuit] ： 전류 대신 오일 따위의 유체를 흐르게 하여 작동하는 희로. 계획된 기계요소의 운동방향 _ 속도, 작동순서，힘의 크기 등 유압기기를 알맞게 조합한 것을 유압회로 또는 유압계통이라고도 한다. 유압회로에 의하여 조립된 것을 유압장치라 한다.

유에스엔[USN, ubiqutous sensor network] 각종 센서에서 감지한 정보를 무선으로 수집할 수 있도록 구성한 네트워크. WPAN(wireless personal area network), ad-hoc network 등의 기술이 발전함에 따라 u센서 네트워크 기술이 매우 활성화되고 있다. 센서의 종류로는 온도， 가속도，위치 정보，압력，지문，가스 등 다양하게 존재한다. 최근에는 물류의 흐름을 파악하기 위하여 RFID(radio frequency identification) 기술을 이용하여 사물에 태그(tag)를 부착하여 각종 물류정보의 흐름을 파악하는 기술도 등장하고 있으며 농산물 유통에도 응용된다.

유연생산시스템[柔軟生産-，flexible manufacturing system/FMS] ： 일반적인 정의는 ①기계가공이 자동적으로 이루어질 수 있는 NC공작기계군으로 구성되어 있고，©공작물의 자동 착탈 장치가 있으며，③공정간 이동을 자동적으로 할 수 있는 자동 반송 장치를 갖추고 있고，©이들을 총합적으로 제어，관리하는 호스트컴퓨터를 가지며，⑤이들을 운용하는 소프트웨어 등으로 구성되어 있는 시스템을 말한다.

유연연료[有铅燃料，leaded fuel] ： 내폭제로 4에틸 납을 혼합한 가솔린(붉은 색. 오렌지색 등으로 착색하여 독성이 있음을 표시함). 2000년 7월 1일부터 모든 차량용 유연연료 사용을 정지. ©무연 연료.

유연자동화[柔軟自動化，flexible automation] ： 프로그래머블 자동화로부터 보다 발전한 개념의 자동화로서 자동화작업을 수행함에 있어서 특정 대상체에 대해 기존에 수행하고 있는 작업에 영향을 끼치지 않는 상태에서 프로그램의 변경 및 시스템의 물리적 구조 변경을 통하여 다른 작업. 대상체에 대한 자동화 작업이 가능한 자동화.

유온[油溫，oil temperature] ： 기름의 온도.

유우사[乳牛舍，dairy barn] ： 젖소를 사육하는 외양간 또는 집.

유입처리[流入處理，herbigation] ： 고량관개나 논에 관개할 때，제초제를 일정 속도로 흘러내어 관개수와 함께 토양에 처리하는 방법으로 생력적이나 혼합비율에 유의해야 함.

U자관[-字管，U-tube] ： 기체의 흡수에 사용되는 U자형의 유리기구. 기체흡수제를 충전한 다음

기체를 관의 한쪽으로부터 보내서 흡수시키고 나서 다른 쪽에서 밖으로 유도한다.

유전가열건조[誘電加熱乾燥，dielectric heating drying] •' 교류전계에 피 건조물을 놓으면，교류 전개가 물 분자를 자극하여 열이 발생하는 데，이를 유전가열이라 하며，이에 의해 수분을 제거하는 방법.

유전상수[誘電常數，dielectric constant] ： 축전지의 두 극판 사이 에 유전체를 넣었을 경우와 넣지 않았을 경우의 전기 용량의 비.

유전손실각[誘電損失角，dielectric loss angle] ： 유전체에 교류 전기장을 걸었을 경우에 유전체 속에서 열로 없어지는 에너지 손실로 인해，전류의 위상이 완전히 90도 만큼 나아가지 않고 <5 만큼 늦게 되는 데 5를 유전손실각이라 함.

유전손실인자[誘電損失因子，dielectric loss factor] ： 유전 손실을 일으키는 원인을 말하며，물질의 불균일, 유전여효，히스테리시스에 의한 손실이 있음.

유전알고리즘[遺傳-，genetic algorithm] ： 자연의 적자생존과 자연유전에 기초한 탐색 알고리즘으로, 여러 개의 개체로 구성되어 있는 하나의 인구가 한 세대를 구성하게 되며 기본적인 연산을 통하여 세대가 발전하는 과정에서 원하는 값을 찾아가는 알고리즘.

유전율식수분계[誘電率式水分計，dielectric moisture meter] ： 곡물의 함수율에 따라 변하는 유전율을 고주파 용량으로 변화시켜 간접적인 방법으로 함수율을 측정하는 고주파식수분계.

유제[乳劑，emulsifiable concentrate / EC] ： 유효성분을 유기용매에 녹인 후 계면활성제를 섞은 것 (可乳化液體)으로 물에 희석하면 우유 같은 유탁액(emulsion)이 됨.

U패킹[U (leather)packing] ： 단면이 U자형인 패킹. 가죽이나 합성고무 등으로 성형한 것이다.

유해동물방제기[有害動物防除機，injurious animal control equipment] ： 각종 유해한 조류와 작은 동물들로부터 피해를 방지하기 위한 포획용 또는 기피용 기계나 기구로 덧，폭음기，허수아비 등이 있음.

유효구름반경[有效-半徑，effective rolling radius] ： 차륜이 1회전하여 주행한 거리를 2ᅲ로 나눈 값.

유효마력[有效馬力, effective horse power] ： 죽마력

유효분무거리[有效噴霧距離，effective spraying distance] ： 농약입자가 분무된 거리 중에서 방제 효과를 나타낼 만큼의 농약이 분무된 지점까지의 거리.

유효살포폭[有效撒布幅，effective spraying(spreading) swath] ： 농약입자가 분무된 폭 중에서 방제 효과를 나타낼 만큼의 농약이 분무된 폭. 흔히 중첩살포 시에는 살포 폭에서 중첩된 폭을 제외한 폭.

유효성분살포율[有效成分撒布率, active chemical rate] ： 살포율.

유효실린더체적[有效-體積，effective cylinder volume] ： 최대의 작동 매체 체적.

유효압력[有效壓力，effective pressure] ： 유효하게 이용 가능한 압력.

유효압죽비 [effective compression ratio] ： eeff = Vh + Vc/Vc

여기서 Vh ： 행정 체적，Vc ： 간극 용적, V'h： 밸브 또는 구멍이 닫힌 후부터의 행정 체적.

유효작업시간[有效作業時間，effective operating time] ： 농업기계가 그 목적하는 기능을 실제로 발휘하는 시간.

유효작업폭[有效作業幅，effective operating width] ： 기계가 실제로 작업하는 폭.

유효체적[有效體積，effective volume] ： 열역학 계산 또는 다른 계산을 위하여 결정된 체적.

유효틈새체적[有效-體積，effective clearance volume] ： 최소의 작동 매체 체적

유효포장능률[有效圃場能率，effective field capacity] ： 단위 시간에 처리되는 포장의 실 작업면적 이나 실 수확량.

유효포장효율[有效圃場效率，effective field efficiency] ： 포장에서 소요된 총시간에 대한 실작업 시간의 비(소수)로서 이론포장 효율에 포장효율(field efficiency)을 곱한 값임.

유효■昏입수두[有效吸入水頭，net positive suction head / NPSH] ： 펌프의 공동(cavitation)을 검토할 때의 수치로서 1단 째 날개차의 입구 바로 앞에 있어서의 액체가 가지는 압력과 액체의 그 온도에 있어서의 포화 증기압력과의 차이를 말함. 유효흡입양정

육각너트[六角-，hexagon nut] ： 6각형을 한 너트. 가장 널리 사용되고 있는 것이며 4각형인 것을 4각너트(square nut)라고 한다. 나사의 호칭 지름(d)에 대한 너트의 호칭 높이가 0.8d이상의 것.

육각볼트[六角-，hexagon beaded bolt] ： 대가리가 6각형의 볼트. 가장 일반적으로 사용되는 형상의 것이며 대가리가 4각형인 것을 4각 볼트(square head bolt)라고 한다.

육각저너트[六角-, hexagon thin nut] ： 나사의 호칭 지름(d)에 대한 너트의 호칭 높이가 0.8d 미만의 것. 모떼기 한 것과 하지 않은 것이 있다. 대가리

육묘[育苗，seedling] ： 작물과 과수 등의 이식 재배에 이용되는 어린 식물. 일반적으로 파종 재배가 곤란한 작물，이식이 유리한 적합한 계절을 선택하여 이용하는 경우가 많다.

육묘기[育苗機，nursery chamber] ： 이식기의 묘를 육묘하기 위하여 전열 보온 • 파종 • 복토 • 가습과 이를 위한 육묘용 선반, 커튼 등의 육묘에 필요한 제 장치 등을 조합한 용기들로 구성된 밀폐된 작은 방.

육묘상자[育苗箱子，nursery box] ： 육묘용의 평판형의 상자로 평판형，원형

육묘시설[育苗施設，raising nursery facilities] ： 육묘를 하기 위한 제반시설.

육묘용파종기[育苗用播種機, Nurser Seeder] ： 동력을 이용하여 육묘상자에 상토 적재，파종， 복토과정이 일관 작업체계로 된 파종 전용기.

육성돈사[育成膝舍, rearing piggery] ： 돼지를 사육하기 위한 시설을 갖춘 건물.

육성우사[育成牛舍，rearing stall] ： 소를 사육하기 위한 시설을 갖춘 건물.

육용(내연)기관[陸用(內燃)機關，land engine] ： 육상에서 차량용 이외의 기계의 구동에 사용할 것을 주목적으로 한 내연 기관.

육추기[育舞機，brooder] ： 인공적으로 보온하면서 어린 닭이 자라게 하는 양계용 기계 기구.

윤게輪距，tread] ： 차륜거리. 좌우 두 차륜의 타이어 중심간 수평 거리. 복륜은 복륜간격의 중심 에서 중심까지의 거리. 激축거.

윤곽(경계)검출[輪靡(境界)檢出, edge detection] ： 영상처리기법에 의해서，영상의 배경과 물체의 경계를 잦는 것.

윤활[潤滑，lubrication] ： 베어링과 같이 2개의 개체 간에 상대운동이 있을 경우 그 접촉면에 유막 (油膜)을 만들어 마찰을 줄임으로써 마모 • 발열을 적게 하는 것을 말하며 그 장치를 윤활장치

라고 한다. 또한 윤활유가 오일탱크 • 펌프 • 배관 등을 통하여 목적하는 장소에 공급되고 회수되는 경로를 윤활계통이라고 한다.

윤활방식[潤滑方式，lubrication type] ： 두 개의 고체 사이에 상대운동이 이루어지고 있을 때 그 접촉면의 고체마찰을 유체마찰로 만들어 마찰로 인한 마모 • 발열 등을 감소시키기 위한 방식.

윤활유[潤滑油，lubrication oil] ： 기계가 맞닿는 부분의 마찰을 덜기 위하여 쓰는 오일. 윤활재 (潤滑材)의 일종. 광물성석유 • 지방성 • 반고체제품 등.

윤활유소모량[潤滑油消毛量，lubrication oil consumption] ： 내연 기관에서 일정한 시간 내에 또는 일정한 거리를 주행하는 동안에 소모한 윤활유의 양으로 윤활유 소비량이라고도 한다.

윤활유소비량[潤滑油消費量，(lubricating)ᄋil consumption] ： 단위시간에 기관 운전 중 소비된 윤활유의 양.

윤활유소비율[潤滑油消費率，specific (lubricating) oil consumption] : 단위시간，단위 출력마다 윤활유의 소비량.

윤활유희석[潤滑油稀釋，oil dilution] ： 휘발성이 바쁜 가솔린은 실린더 내에서 기화되지 못해 연소되지 못하고 실린더 벽을 통해 크랭크케이스로 들어가 윤활유를 희석시켜 점도를 저하 시키고 변질시켜 피스톤과 크랭크 핀 등의 윤활에 악영향을 미친다.

윤활장치[潤滑裝置，lubrication device] ： 윤활을 하는 장치 (system)로 비산식，압송식, 병용식， 혼합급유식 등이 있다.

은[銀，silver] ： 원소기호 Ag, 원자번호 47，원자량 107.88，비중 10.5，융점 960°C，아름다운 白色의 금속，전연성(展延性)이 크고 열 및 전기의 최고 양도체(전기전도율 1위). 동관 용접에 사용됨.

은닉층[隱匿層，hidden layer] ： 신경희로망에서 입력 층과 출력 층 사이에 존재하는 입력과 출력은 알지만 내부 구조를 모르는 중간층.

은선[隱線，hidden outlines] ： 숨은선. (가는 파선----，굵은 파선-----)，보이지 않는 부분을 표시.

음극판[陰極板，negative plate] ： 납 분말을 붉은 황산에 반죽하여 격자에 발라 놓은 것으로서 화학작용에 의해 ©이온이 발생되며，다공성이고 반응성이 풍부하다. 사용함에 따라 결정이 성장하여 다공도가 감소되어 수명이 단축된다. 양극판이 음극판보다 활성적이기 때문에 화학적 평형을 고려하여 음극판을 양극판보다 1장 더 많게 한다.

응고점[凝固點，congealing point] ： 유동점보다 낮은 온도가 되면 연료는 굳어져 연료통에서 연료 펌프를 거쳐 가는 관으로 흐를 술 없게 되는데 이와 같이 연료가 굳기 시작하는 온도를 유동점이라 하고 유동점보다 약 2.5°C 낮다.

응력변형률선도[應力變形線圖，stress-strain diagram] ： 재료에 대하여 인장 시험을 했을 때의 응력과 변형률과의 관계를 나타내는 선도.

응력이완[應力她緩，stress relaxation] ： 크리프와 함께 선형점탄성 거동을 나타내는 중요한 특성 이며, 응력완화라고도 한다. 물체가 일정량 변형되어 유지될 때 시간과 함께 응력이 점차 지수함수적으로 감소되는 현상.

응력이완함수[應力她緩函數，stress relaxation function] ： 물체에 작용한 응력이 시간에 따라 감쇠하는 현상을 응력과 시간의 함수로 표시한 식.

응축[凝縮, condensation] ： 동일 온도에서 기화열과 같은 양의 에너지(응축열)를 방출하면서 일어나는 기상에서 액상으로의 상태변화.

응축기[凝縮機，condenser] ： 순수물질의 기상을 액상으로 변화시키는 장치.

의사결정[意思決定，decision making] ： 입력된 정보와 저장되어 있는 정보를 가지고，주어진 문제에 대해 추론이나 통계적 방법에 의해서 해를 찾아내는 것.

이구노즐[二口-，double nozzle] ： 하나의 노즐에 두 개의 노즐구멍이 있는 것.

이단변속장치[二段變速裝置，two-speed gear] ： 원축의 회전을 일정하게 하고 종축의 회전수를 2가지로 바꿀 수 있는 변속장치를 말한다.

이동시간연구[移動時間硏究, motion-and-time study] ： 특정작업에 요구되는 이동에 필요한 시간을 결정하는 것.

이랑[ridge] ： 작물을 재배하기 위해 만든 두둑.

이랑간격[-間隔，ridge spacing] ： 이랑과 이랑 사이의 간격.

이랑너비[ridge width] ： 이랑에서 다음 이랑까지의 거리.

이랑작업[-作業，ridging] ： 두둑을 만드는 작업.

이랑쟁기[ridge plow] ： 이랑을 세우는 데 적합한 곡선과 길이를 갖춘 기계.

이랑조성기[-造成機，ridger] ： 두둑 조성기.

이랑짓기fridge making, ridging] ： 두둑갈이.

이력손실[履力損失，hysteresis loss] ： 점탄성체에 하중을 재하-제거하는 과정에서 재료에 의해 흡수된 에너지로 하중재하-제거곡선 사이의 면적과 같다. 즉，하중재하 시 일의 량과 하중제거 시 일의 량의 차로 계산된다.

이력현상[履力現象, hysteresis] ： 물체의 상태가 현재 그것이 놓여져 있는 조건에 의해서만 정해 지지 않고 과거에 있어서 그 물체가 경과해 온 상태의 이력에 의해 좌우되는 현상.

이련펌프[二連-，duplex pump] ： 두 개의 실린더가 하나의 흡입 배출관에 연결되어 있어 피스톤이 움직이면 한쪽은 흡입 한쪽은 토출이 되어 연속적으로 양수하는 펌프.

이론공연비[理論空燃比，Stoichiometric air-fuel ratio] ： 화학적으로 정확한 연소 방적식의 공연비 (공기 연료비).

이론열효율[理論熱效率，theoretical thermal efficiency] ： 이론 사이클의 압력 체적 선도에 표시된 일을 기준으로 한 열효율.

이론작업폭[理論作業幅, theoretical operating width] ： 측정된 기계작업부의 폭. 조파재배기계에 있어서는 이랑 폭에 이랑 수를 곱한 것의 평균치임.

이론포장능률[理論圃場能率，theoretical field capacity] ： 기계의 이론작업 폭의 100%를 사용하여 주어진 작업속도에서 그 기능의 100%를 발휘할 때 얻어지는 능률.

이론포장효율[理論圃場效率，theoretical field efficiency] ： 포장에서 소요된 총시간에 대한 이론 작업시간의 비(소수)로서 포장에서 소요된 총시간은 이론작업시간，선희시간，기계 상하차시간， 조정시간，재급유 및 윤활유 주입 등 관리시간, 수리시간이 포함된다.

이론■&합비[理論混合比，theoretical mixture ratio, stoichiometric mixture ratio, chemically

correct mixture ratio] ： 가솔린 lg을 완전 연소시키는데 이온상 공기 15g이 필요하다. 무게 비로15:1[가솔린은 14.8(병/kg), 경유는 14.2(병/kg)]이며，용적비로는 50:1이다. 진한 가스를 농후 혼합기(rich gas), 묽은 가스를 희박 혼합기(lean gas)라 한다.

이류체노즐[二流體-，two-phase flow nozzle] ： 제트펌프와 마찬가지로 벤투리 관을 이용하여 고속의 공기를 유출시키는 가운데로 약액을 주입하여 미립화하는 노즐로서 상온연무기 등과 같은 유기분무기에 사용됨.

이륜구동트랙테二輪驅動-, 2 wheel drive / 2WD] ： 2륜 구동형은 전후 차축 중 어느 한 축에만 기관의 동력을 전달하여 후륜을 구동시키는 것으로 트랙터에서는 후륜 구동형이 사용된다.

이륜트랙테2輪-，two wheeled tractor] ： 차륜이 4개인 트랙터와 비교하여 차륜이 2개인 동력 경운기와 관리기를 지칭하는 말. 보행 트랙터(walking type tractor).

이물[異物，foreign material] ： 곡립외의 것. ②정상적이 아닌 다른 물질.

이물질[異物質，foreign matter, foreign material] ： 생산 목적에 부합되지 않는 물질이 포함되어 있을 때 그 물질을 이물질이라고 한다.

이미테emitter] ： 트랜지스터에서 캐리어를 주입하는 전극. PNP형은 전류가 들어가고，NPN형은 전류가 나오는 단자이다. 트랜지스터 기호에서 화살표가 그려진 곳이다. 기호는 E.

이방성[異方性，anisotropy] ： 재료에 어떤 물리적 조작을 가했을 때 방향에 따라 기계적 성질이나 결정배열 등이 달라지는 성질.

이번구[二番口, immature grain outlet] ： 탈곡기에서 미숙립이 배출되는 출구를 말한다. 2번구를 통해서 정곡과 검불이 일부 배출되기도 하는 데 그 정도는 탈곡기의 선별능력에 의해 좌우 되며 탈곡기의 성능을 나타내는 지표 중의 하나이다.

이번탭[second hand tap] ： 수동 탭의 일종. 수동 탭으로 나사를 낼 경우 1번 탭 다음에 사용 되는 탭.

이붙이오)■셰toothed lock washer] ： 스프링 와셔의 하나로 이붙이가 내 • 외부에 있어서 풀림을 방지.

이사이클엔진[two cycle engine] ： 엔진의 크랭크축이 1회전하면 1사이클 완료하는 기관. 즉 축이 1회전에 1회 연소. 2행정 기관.

이삭이송체인[ᅵ移送-，upper conveying (carrier chain)] ： 자동탈곡기나 콤바인에서 이삭 부분이 탈곡부에 들어간 채 수평 방향으로 이송시키는 공급 장치의 체인을 말한다. 벼 다발의 이송 속도는 0.25m/sec 정도이다.

이삭콤바인[head cutter combine] ： 입모 중의 작물을 블로어의 강한 바람으로 지상 30~40cm 높이의 칼날부에 취부 하여 절단하고 탈곡부에 흡입시켜 탈곡하는 콤바인으로 예취높이가 보통 콤바인보다 높고 후부에 예취 후 그루터기를 처리하는 처리부를 갖추고 있음.

이산값[離散-，discrete value] ： 센서의 신호나 정보의 형태가 연속적이지 않고 분명하게 구별되어 있는 값.

이상류노즐[二相流-，two-phase flow nozzle] ： 이류체 노즐.

이상마모[異相磨耗，abnormal abrasion] ： 재료가 다른 물질과 마찰하였을 때 그 표면이 비정상적

으로 마멸되는 현상.

이상물체[理想物體, ideal materials] ： 극단적으로 완전한 탄성，소성 혹은 점성적인 성질중 하나를 나타내는 물체로서, 이러한 특성을 보이는 물체를 각각 Hookean body, St. Venant body, Newtonian liquid라 한다.

이상연소[異常燃燒，abnormal combustion] ： 노크, 조기 점화 등의 정상이 아닌 연소의 총칭.

이송[移送，transfer, feed] ： 다른 데로 옮겨 보냄. ①선반 등에서 공작물의 1회전마다 절삭하는 방향으로 커터를 보내는 길이 인데 mm 또는 in로 표시한다. ②드릴링(drilling)으로 드릴 (drill)의 1회전에 뚫는 깊이.

이송공급체인 [移送供給-，conveying feed chain] ： 이삭이송체 인.

이송기[移送機，conveyer, carrier] ： 물체의 이송에 사용되는 스크루 컨베이어, 스로워, 버킷 엘리 베이터，벨트 컨베이어，체인 컨베이어 등의 총칭.

이송나사[移送螺絲, feed screw] ： 수나사와 암나사의 조합에 의해서 이송하는 경우 가령 밀링머신의 테이블이송에 사용하는 수나사를 이송나사라고 한다. 각나사가 사용된다.

이송능률[移送能率，conveying rate] ： 이송기가 단위 시간당 이송할 수 있는 부피 또는 무게.

이송러그[移送-，conveying lug] ： 콤바인 전처리주의 걷어올림장치에서의 예와 같이 벼 줄기를 가지런하게 유지한 채 이송하는 돌기.

이송롤레移送-，conveying roller] ： 물체의 이송을 위해 롤러가 연속적으로 배열된 이송장치.

이송벨트[移送-，conveying belt] ： 물체의 이송에 사용되는 벨트. 평면형과 트로프(trough)형이 있으며，평면형은 상자나 포대의 이송에 주로 사용되고 트로프(V자 모양의 홈)형은 입상 재료의 이송에 사용된다.

이송부[移送部，conveying unit] ： 이송기 참조.

이송속도[移送速度，conveying speed] ： 물체가 이송장치에 의해 이송되는 속도.

이송장치[移送裝置，conveying carrier] ： 이송기.

이송체인[移送-，conveying chain] ： 볏짚과 같은 물체를 물고 이송할 목적으로 제작된 특수한 체인으로서 체인과 레일에 의해 사이의 물림 압력은 레일 아래쪽에 있는 코일스프링에 의해 발생된다.

이송판[移送板, conveying plate] ： 물체의 이송에 사용되는 경사판. 유곡판 참조.

이스케이프[escape] ： 기계다듬질에 있어서 일하기 곤란한 곳 등을 우묵하게 해서 다듬질을 피하는 것을 말한다. 가령 나사를 낼 경우 밑동부터 내기란 곤란하므로 수부(首部)를 가늘게 해서 에스케이프를 붙여 놓으면 쉽게 나사를 낼 수 있다.

이슬점[-點, dew point] ： 습한 공기를 냉각시켜 가면 공기 중의 수증기는 어느 온도에서 응결하기 시작하여 이슬을 맺는 데, 이때의 온도를 이슬점(露點/노점)이라고도 한다.

이슬점온도[-點温度，dew point temperature] ： 습한 대기의 기압과 수증기량을 변화시키지 않고 기온을 떨어뜨렸을 경우, 수증기가 포화에 도달할 때의 온도.

이식[移植，transplanting] ： 식물의 종래 생육지에서 다른 장소로 옮겨 심는 작업의 총칭. 이식은 정식, 보식을 포함한다. 전기전도도

이식기(移植機, Transplanter) ： 엔진，구절기(골파기), 낙하방지, 배토진압륜，주행 장치 등으로 구성. 주로 채소나 묘목 등을 모판 또는 포트에서 분리 밭에 이식하는 기계. 용도는 밭작물 이식 작업용.

이식기[移植機，transplanter] ： 이식용 기계의 총칭.

20시간율[-時間率，20 hour rate] ： 점등용량(點燈容量). 축전지를 일정한 전류로 방전하였올 경우 방전종지전압(1.75V)으로 강하될 때까지 방전할 수 있는 전류의 총량.

이앙[移挟，rice transplanting] ： 모내기.

이앙기[移狹機, rice transplanter] ： 무논에 모를 심는 기계의 총칭. ②이앙기(移秩機，rice planter) ： 모판을 이앙기에 싣고 쓰레질하여 놓은 무논에 동력의 힘으로 모 이앙작업을 하는 기계.

이완[她緩，relaxation] ： 응력이완. 동력이앙기.

이완스펙트럼[她緩-，relaxation spectrum] ： 점탄성 물체에는 연속적으로 변화하는 무수의 이완 시간(rM) 즉，이완시간의 분포를 갖고 있기 때문에 응력이완의 식은。= s 7oo.0(rM)e-lrM*M, rM.n/E 로 쓸 수 있다.

이완시간[驰緩時間，relaxation time] : 점탄성 물체에 대한 Maxwell 모형에서의 응력이완과 같이 일반의 이완현상을 시간 t에 대해 e-vr 와 같이 표시한다. 이때의 r를 이완시간이라 하고， 초기 값의 1/e 즉，63%로 감소할 때까지의 시간을 말하며，이는 응력이완속도의 척도가 된다.

이완탄성계수[她緩彈性係數，relaxation modulus] ： 선형점탄성체의 응력이완 시험에 있어서 일정 변형 ⑷을 가하고 이를 유지할 때，시간에 따른 응력의 변화 즉，E(t) = ff(t)/e0* 이완탄성 계수라 한다.

이음관[-管，seamde pipe] ： 금속판을 구부려 축 방향으로 단접 • 용접 등으로 접합하여 만든 관.

이음매 없는관.

이음매없는관[-管, seamless pipe] ： 이음매 없는 강관. 인발(강)관draw out. ©이음관.

2점쇄선(二點鎮線，chain double-dashed lines) ： 2점 쇄선은 긴 선，짧은 선，짧은 선이 일정한 간격으로 반복되는 선 • 장단 2종류의 선이 반복됨(-------).

이잭테ejector] ： [방사기/放射器]. 인젝터와 같은 원리이며，액체를 사용하여 승압 또는 진공을 발생시키는 기기. 제1유체를 노즐로부터 흡인실에 분출시킴으로서 흡인실로부터 제2유체를 흡인하여 혼합배출 함. 액체와 액체의 혼합에도 사용됨.

이잭터핀[ejector pin] ： 플라스틱성형에서 제품을 밀어내기위해 금형에 연결된 핀을 말한다.

이종곡립[異種穀粒，other grain] ： 한 가지의 곡물 가운데 섞여있는 다른 종류의 곡물.

이중연료기관[二重燃料機關, dual-fbel engine] ： 압축 점화 가스 기관 또는 압축 점화 오일 기관 으로 작동될 수 있는 압축 점화 기관으로서 각 연료로의 전환은 기관이 운전 중일 경우에도 가능함

이중원판골파개[二重圓板-，double disk opener] ： 두 개의 원판을 서로 경사지게 장착하여 굴러 가면서 골을 만드는 기계.

이중원판쇄토기[二重圓板碎土機, double disk harrow] ： 쇄토에 사용되는 원판을 2중으로 장착한

쇄토기.

이중쟁기[二重-，double plow] ： 2단 쟁기라고도 하며 쟁기 앞에 앞쟁기 또는 부쟁기라고 하는 것을 단 것으로, 먼저 쟁기로서 표토를 경기 ■ 반전하고 다음 주 쟁기에 의하여 나머지를 갈아엎게 되어 있음.

이차담금질[二次-，secondary quenching] ： 삼탄(渗炭)한 강을 1차 담금질한 후 다시 삼탄 층을 경화시키기 위해 행하는 담금질. 침탄

이치영상[二値映像，binary image] ： 디지털 영상의 화소 값을 어떤 임계 값을 기준으로 대소를 비교하여 0과1의 두 가지 화소 값으로 표현되는 영상.

이월라이제equalizer] ： (견인력 ■ 제동력 등의) 평형 장치. 파킹브레이크를 당길 때 좌 • 우 양쪽 바퀴에 같은 당김 힘이 전달되게 해 준다. (전기)균압선(均壓線).

EPA[Environmental Protection Agency] ： 미국 환경청(환경 보호국)

이행성[移行性，systematic] ： 농약의 유효성분이 목표물에 접촉한 후에 생물체의 대사 작용에 의 하여 타격을 가하는 부위까지 이동하여 약효를 나타냄. 균등한 살포보다는 흡수되는 약량이 중요하며 약효가 느림. 접촉형.

이행정사이콜기관[二行程-機關，two stroke cycle engine] ： 작동 사이클에 의한 분류로 2행정기관， 2사이클기관 이라고도 한다.

인공건조[A工乾燥，artificial drying] ： 자연적인 공기조건과 다른 인공적으로 조성한 공기조건하 에서 피 건조물로부터 수분을 제거하는 건조방법.

인공광[人工光，artificial light] ： 태양이 아닌 인위적으로 빛에너지를 만들어 낼 수 있는 광원으로， 각각의 요구하는 과장의 대역에서 연속적이고 일정하고，또한 충분히 강한 빛에너지를 만들어 낼 수 있어야 한다.

인공뉴런[A工-，artificial neuron] ： 인간의 신경세포인 뉴런의 기능인 전달 작용을 컴퓨터에 의해서 인공적으로 모형화한 것.

인공인지[人工認知，artificial cognition] ： 인공지능에 의해 지각이나 관념에 관한 내용을 지식으로 바꾸어 주는 지능적 처리 과정.

인공지능[人工知能，artificial intelligence AI] 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력，자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술로서 농업에서도 병해충 진단이나 농기계의 경로 판단 등 각종 생물환경 제어나 의사결정에 사용됨

인덕턴스[inductance] ： 감응계수，유도 리액턴스. ②어느 정도의 자기감응을 지닌 희로자신을 뜻 한다.

인디고[indigo] ： 남색(藍色). 화학식 C16H10N2O2, 암적색 분말로 금속광택이 난다. 가장 오래 전 부터 알려져 있는 식물염료이며 공업적으로는 나프탈렌(naphthalene) 또는 아닐린(aniline)을 원료로 해서 합성한다. 마(麻)，양모, 명주 등의 건염(建染)，날염(接染)에 널리 사용된다.

인디케이테indicator] ： ①[지시기(指示器)/표시기，지압기(指壓器)]. 증기기관，내연 기관，공기 압축기 등에서 실린더내의 피스톤위치와 압력관의 관계를 기록하는 장치. 종래의 인디케이터는 저속기관의 도시마력의 측정에 시용되고 있었으나 기관의 고속화에 따라서 오로지 실린더내의

가스의 연소상태를 연구할 때 사용하게 되었다. 기계식, 광학식，압력평형식 등의 종류가 있다. ②지시약(指示藥).

인디케이터선도[-선도, indicator diagram] ： 실린더 내의 압력과 피스톤의 변위와의 관계를 기록한 곡선도.

인렛[inlet] ： 입구. 증기，물，가스 등의 용기의 입구. 끼웨박아] 넣기. ©아웃렛(out let)

인력[引力，attraction, gravitation] ： 공간적으로 서로 떨어진 물체가 서로 맞당기는 힘. ®척력 (斥力).

인력분무기[人力噴霧機，hand sprayer] ： 사람이 휴대하고 이동하면서 별도의 동력 없이 인력으로 약제를 살포하는 분무기.

인력살분기[人力撒粉機，hand duster] ： 사람이 휴대하고 이동하면서 인력으로 분제를 살포하는 기계로 증속장치와 송풍기를 갖춘 기계로부터 공기자루 살분기처럼 간단한 기구도 있음.

인력토양소독기[A力土壤消毒機，hand soil injector] ： 토양소독기 중에서 인력으로 농약을 주입 하는 기계로서 토양에 주입노즐을 밀어 놓고 사출레버를 눌러 토양 속에 약액을 분사함.

인발[引拔，drawing] ： 재료를 die형의 구멍을 통과 봉 • 관 등을 뽑아 낼 때에 인발가공을 한다. 인발가공에는 냉간인발[冷間引拔，cold drawing] 봉，선，관 둥을 상온에서 다이스를 통해서 빼내는 가공. 열간인발[熱間引拔，hot drawing] 재료를 가열해서 고온 중에 다이스를 통해서 인발가공 하는 것. 냉간인발에 비해서 1희로 큰 변형을 부여할 수가 있다.

인버테Inverter] ： 역변환 장치. 방전관을 이용하여 직류전력을 교류전력으로 변화시키는 장치.

인벌류트[involute] ： [점개선(漸開線)，점신선(漸伸線)]. 원통에 감았던 실을 풀어 낼 때 실의 끝이 그리는 고선 I1' 2" 3" 4" 5"라고 한다. 기어의 톱니형에 응용된다.

인벌류트기어커테involute gear cutter] ： 인벌류트 기어의 톱니 홈의 프로파일(profile)을 갖는 일종의 총형밀링커터로서 소재를 한 이씩 분할하여 절삭한다.

인벌류트치형[-齒型，involute tooth] ： 인벌류트곡선을 사용해서 만든 기어의 톱니형. 보통 사용 되고 있는 기어는 모두 이 톱니형이다. 사이클로이드치형의 기어에 비해서 곡선이 단순하므로 기계가공이 용이하다. 중심거리가 다소 어긋나도 제대로 맞물리는 등의 특징이 있다.

인벌류트형[-型，involute type] ： 고정된 원통에 감긴 실을 느슨해지지 않도록 당기면서 풀 때 실의 끝이 원통에서 멀어지면서 그리는 곡선，기어이나 스플라인에 응용됨.

인성[W性，toughness] ： 소성에 대한 저항이 크고 또한 파괴되기까지의 변형량이 큰 성질을 말하는 것으로，물체가 파괴되기까지의 일을 말한다. 이 일의 크기는 응력-변형률 또는 힘-변형선도의 면적과 같다.

인술레이테insulator] ： ①절연체，절연물, 부도체，단열재. 전기 또는 열을 통과(전도)시키지 않는 것. 전기의 절연체는 도기，자기，대리석，유리，에보나이트，운모, 고무질물，베이클라이트， 비닐，폴리스리렌, 기름 등. 또 열의 절연재는 진공，공기，코르크，석선，점토，벽돌 등. ②애자 (碍子).

인입선[引入線，drop wire, leading-, leadin-，service-, service conductor] ： 호외(戸外)의 주상변압기 (pole transtormer)에서 각 가정，공장 등 직접 전력 소비 장소에 끌어들이는 전선을 말한다.

인장강도[引張强度，tensile strength] ： [항장력(抗張力)，극량강도(極量强度)] 인장시험에서 시험 편이 견딜 수 있는 하중을 최초의 단면적으로 나눈 응력값. 인장강도 크B=Pmax/Ao(kg/mnf). Pmax： 인장하중(tensile load, tension-), Ao(kg/mnO: 평행부의 원단면적)

인장스프링[tension spring] ： 강선을 코일모양으로 감은 스프링.

인장시험[引張試驗，tensile test] ： 일정한 인장속도로 재료의 인장응력과 변형을 측정하는 시험.

인장시험기[引張試驗機, tensile tester] ： 재료의 강도와 신장률을 측정하는 시험기로서 인장속도를 일정하게 하고 하중을 스트레인게이지에 의해 측정하는 인스트론(Instron)과 같은 만능재료 시험기가 주로 사용된다. 기록계를 부착시켜 하중-신장률 곡선을 그릴 수 있다.

인장응력[引張應力, tensile stress] ： 재료가 외력을 받아 신장될 때, 재료 내에 발생하는 응력으로 인장하중을 재료의 처음 단면적으로 나눔으로서 계산된다.

인장하중[引 張荷重，tensile load] ： 인장하중방향으로 잡아당기듯이 작용하는 하중.

인젝테injector] ： 주수기(注水器). 1858년 프랑스인 지파르(H.J.Giffard)의 발명에 따른 소형 보일러에 합수하는 장치. 증기를 노즐에서 분출시켜 분무와 같은 원리로 물을 빨아올리는 것. 간편하고 소형이며 장소를 잡지 않으므로 펌프를 사용하기 곤란한 곳에 널리 사용.

인출선[引出線，outgoing line, leader] ： 변전소 둥에서 옥내의 전기시설과 옥외의 그것을 접속하기 위해 건물의 벽을 통하거나 또는 케이블을 사용해서 설치된 도선. 충분한 절연과 또 인축에 안전할 수 있게 설치해야 한다.

인코데encoder] ： 부호 매김기. 10진수나 알파벳 문자와 같은 정보를 어떤 코드(code) 형태로 변환시키는 장치. 코드는 정보의 특정단위에 특정한 비트(bit) 조합을 하는 모든 작업을 말한다.

인터쿨레inter cooler] ： 인터 쿨러는 과급된 공기가 실린더에 공급되기 전에 냉각시키는 냉각기로 과급된 공기는 고온의 공기로 체적효율이 저하되고 노킹을 일으키기 쉬워 이것을 방지하는 장치.

인터페이스[interface] ： 두 시스템간의 통신과 데이터, 프로그램, 장치 등을 연결하는 하드웨어나 소프트웨어.

인화점[引火點，flashing point] ： 가연성 증기에 화염을 가까이 하면 순간적으로 불이 붙게 되는데 이 불꽃을 끌어당기는(불이 붙는) 가장 낮은 온도.

일단계크리프[ᅳ段階-，primary creep] ： 일반적으로 점탄성 물체의 크리프 진행과정을 3단계로 나눌 때, 첫 단계에 나타나는 크리프로 감속크리프라고도 한다. 제1단계의 크리프과정은 변형 속도가 점점 감소하는 감속크리프(primary creep), 2단계에서는 변형속도가 거의 일정한 정상상태크리프(steady-state creep), 3단계는 변형속도가 증가하여 결국 파괴에 도달하는 가속크리프(creep failure)로 진행된다.

일단펌프[一段-，single stage pump] ： 단단펌프. 회전차가 하나인 1단 벌류트 펌프와 터빈펌프의 총칭.

일련昔라우[一連-，one bottom plow, single bottom plow] ： 이체의 수가 한 개인 플라우로서 역구 한 줄을 만드는 플라우.

일류관[溢流官，overflow pipe] ： 오버플로 파이프. 연료 등에서 소요량 의에 남은 것을 연료통 등으로 되돌려 보내는 관.

일리미네이테eliminator] ： 안테나 없이 전등선에 이어서 전류를 얻는 장치. 전지식과 같이 층전 그 밖의 수고가 들지 않으므로 라디오수신기，전축의 전원으로서 사용된다.

일반화멕스웰모형[一般化-模型，generalized Maxwell model] ： 요소 다수 개를 병렬 연결시킨 레올러지 모형. 실제의 점탄성 물체는 매우 많은 이완시간, 즉，이완시간의 분포를 갖고 있기 때문에 일반화 Kelvin모형은 물체의 크리프거동을 잘 나타낼 수 있다.

일방향클러치 [ ᅳ方向 -，one-way clutch] ： 오버 러닝 클러치(overrunning clutch).

일본공업규격[日本工業規格, Japanese Industrial Standards/JIS] ： 공업표준화법의 시행에 따라 JES에 대신해서 제정된 일본공업용품의 규격이다. 광공업제품의 종류. 형상. 재질. 생산방법 등에 일정한 표준을 주기 위하여 제정된 국가규격으로서 합격품에는 지스 마크(IIS mark)가 붙어 있다.

일본표준규격[ 曰 本標準規格，Japanese Engineering Standards/JES] ： JIS제정 전의 일본공업제품의 규격이었는데 현재는 JIS로 바뀌었다.

일사[日射，solar radiation] ： 태양으로부터 복사되어온 에너지.

일시저장[一時貯藏，temporary storage] ： 수확된 곡물이 건조되기 전에 건조기의 부하를 분산하기 위하여 곡물을 일시적으로 저장하는 과정을 말한다. 일시 저장 시 곡물의 품질 저하를 방지 하기 위하여 통풍(aeration)을 하게 된다.

일시저장빈[一時貯藏temporary storage bin] ： 일시저장에 사용되는 저장통.

일의 단우|[-單位] : 1 줄은 1 뉴턴의 힘이 힘의 방향으로 물체를 lm 움직일 때 하는 일. li^Wh는 IkW의 공률로서 1시간에 하는 일. lh/m는 힘의 방향으로 중량 1kg의 물체를 lm 움직일 때 하는 일.

일의열당량[-熱當量，(heat equivalent of work] ： 일의 에너지를 열로 환산한 열량. 단위 량의 일 (lkg-m)을 열로 바꾼 값을 (l/427kcal)말한다.

일점견인식[1 点牽引式] : 작업기를 트랙터의 드로바에 연결하여 견인하는 방식.

일점쇄선[一點鎖線，chain lines] ： 긴 선과 짧은 선의 2종류 선이 번갈아 반복되는 선(-----).

일차경운[ᅳ次耕転，primary tillage] ： 쟁기 또는 플라우를 사용하여 굳어진 흙을 절삭 • 반전 • 파괴하여 큰 덩어리로 파쇄 하는 작업.

일차담금질[ᅳ次-，primary quenching] ： 삼탄작업에서 결정이 거칠어진 중심부의 조직을 미세하게 하고 점도가 강한 상태로 하기 위하여 행하는 담금질을 말한다.

일차정선기[一次精選機, precleaneri ： 원료를 가공공정에 투입한 후 최초로 이물질이나 불순물을 제거하는 장치.

일회통과건조[ᅳ回通過乾燥，single-pass drying] ： 건조기를 1희 통과하면서 건조가 완료되는 건조방법.

일회통과식정미기[ᅳ回通過式精米機, single pass rice milling] ： 연산식과 마찰식 정미기를 일체로 제작하여 1희 통과로 정백이 되는 정미기.

임계감쇠[臨界減衰，critical damping] ： 감쇠요소를 갖는 진동계에서 감쇠효과가 탄성효과보다 크게 되는 경우，즉 감쇠계수가 진동계의 고유 진동수 보다 크게 되는 경우 진동이 없는 무 주기 운동을 일으키게 되는 데 무 주기 운동이 시작되는 시점의 감쇠.

임계함수율[臨界含水率，critical moisture content] ： 건조과정 중 항률건조 기간이 감률건조기간 으로 변화하는 시점의 함수율.

임업용트랙테林業用-，forest tractor] ： 벌채, 집재, 운반 등 목재 생산 작업에 사용되는 작업기를 견인하거나 또는 동력을 전달하여 임업에 사용할 목적으로 설계한 트랙터.

임작업[賃作業，custom work] : 농업기계를 소유, 이용하고 있는 농가를 중심으로 농작업을 수탁 하여 수행하는 작업.

임차료[賃借料，custom cost] ： 어떤 작업을 수행하기 위하여 기계와 운전자를 고용하는 데 지불 되는 금액.

임팩트렌치[impact wrench] ： 압축공기를 사용하여 볼트 • 너트에 충격력을 주어서 체결 및 장착 • 분리 에 사용하는 렌치.

임펠레impeller] ： 원심펌프에서는 회전하여 유체에 에너지를 주고 수차에서는 유체로부터 에너지를 받아 회전하는 날개. 우근차(羽根車)，②러너(runner)증기터빈이나 반동수차에 있어서 주위에 다수의 날개를 갖추고 이것에 증기 또는 물의 에너지를 받아서 회전하는 바퀴.

임펠러식현미기 [-式玄米機，impeller type rice husker] ： 충격식현미기 .

입경분포[粒經分布, droplet diameter distribution, droplet diameter spectrum] ： 입자직경의 분포를 나타내는 용어로서 흔히 X축에 입자의 직경을，y축에 직경에 해당하는 입자의 빈도나 입자수를 나타내는 그림으로 표시함.

입경조절살포[粒經調節撒布，controlled droplet application/CDA] ： 입자의 크기를 살포목적에 맞게 조절할 뿐만 아니라 입경을 균일하게 하여 농약 량을 최소로 사용하면서 최대의 효과를 얻으려는 정밀방제방식의 한 형태임. 실제적으로는 원심노즐을 의미함.

입계부식[粒界腐14，inter-granular corrosion] ： 금속 및 합금에서 불순물 또는 합금원소의 입계 편석에 의해 입계 또는 그 인접부에서 선택 용해가 생기기 쉽게 되어 생성되는 부식의 한 형태를 말함. 입계에 따라 공식(孔飾)형태의 부식이 되는 현상으로 18-8 스테인리스강의 용접열 영향부(400~800°C)에서 탄화크롬이 입계에 석출되어 이곳이 용액 중에서 양극으로 작용하여 심한 공식이 발생함.

입도[粒度，particle size] ： 일반적인 미립자는 원형인 경우 외에 직육면체를 비롯하여 매우 다양한 형태를 가지고 있음. 입자의 크기를 대표할 수 있는 길이 차원의 특성치를 입도라고 말함.

입도계수[粒度係數, modulous of finess, finess modulous] ： 입도계수(0란 구형의 입자의 입도 (TTs)와 구형이 아닌 입자의 입도(TTp)를 결정짓는 계수를 말하며 TTp/TTs의 관계를 가짐. 대표적인 입도계수는 구형도.

입도분포[粒度分布, particle size distribution] ： 입경분포.

입모각[立毛角，standing angle] ： 작물의 입모상태. 작물의 뿌리와 머리 부분이 이루는 선과 수평선의 각도.

입사복사량[入射福射量，irradiation] ： 복사 원으로부터 물체의 표면에 도달된 복사량.

입선별기[粒選別機, brown rice separator] ： 현미에 섞여있는 미숙립，사미 등을 분리하는 기계.

입체시각[立體視覺, stereo vision) ： 공간적인 3차원 영상을 얻을 수 있는 시각으로，일반적으로

2대 이상의 카메라를 가지고 구현함.

입체영상[立體映像，stereoscopic image] ： 공간적인 거리 감각이 나타나는 3차원 영상.

입체캠[立體, solid cam] ： 입체적인 형상의 캠인데 원통캠，원뿔캠，구면캠，엔드캠，사판캠 등이 있다.

입형정미기[立形精米機, vertical type rice milling machine] : 정백실이 수직방향으로 설치된 정미기로，마찰식과 연산식이 있음.

입형회분식건조기[立形回分式乾燥機, up-right batch dryer] ： 수직으로 설치된 2개의 건조실에 곡물을 투입하고 정지된 곡물 층을 수평방향으로 열풍을 통과시켜 곡물을 건조하는 구조의 건조기.

잉곳[ingot] ： 일정한 꼴로 주입한 주물의 덩어리. 용해한 금속을 금형이나 주형에 주입해서 만든다. 판, 봉 등의 원료가 된다. 강재에서는 탈산의 정도에 따라서 킬드강괴와 세미킬드강괴가 있다.

잉여오니[剩餘汚泥, excess sludge] ： 활성오니법으로 처리된 요 오수에서 생성된 오니로서 폭기조에 반송되고 남은 탈수성이 좋지 않아 처리가 곤란한 오니.

잉유파이프[仍油-, over flow pipe] ： 잉유 파이프는 기관이 운전 중 연료를 노즐에서 분사하고 남은 연료를 다시 사용하기 위해 연료통이나 연료 펌프로 되돌리는 관.

잉킹[inking] ： 제도에서 연필로 그린 원도 위에 다시 먹으로 그리는 것을 말한다.

603단어

자[rale] ： 가장 간편한 측정기구이며 직선치수의 측정에 ■ 제도 또는 금 긋기 작업에서 직선을 그을 때에 사용되는 것. 직선판상(直線板狀)의 것 외에 삼각자, T 자가 있으며 곡선을 긋는 운형(雲形)자 등이 있다. 나무，대나무，셀룰로이드(celluloid), 강판 등으로 만들어진다. 척(尺). 자극[磁極, magnetic pole] ： 자석의 양 끝. N극과 S극.

자극입력[刺戟入力, excitatory input] ： 신호를 전달하는 과정에서 뉴런(neuron)이 통분하기 쉽게 전달하는 입력신호.

자경성[自硬性, self-hardening property] ： 담금질온도에서 대기 중에 방랭 하는 것만으로도 마르 텐사이트가 생성하여 경도가 높아지는 성질인데，Ni, Cr, Mn 등이 함유된 특수강에서 볼 수 있다.

자계[磁界，magnetic field] ： 자석의 둘레나 전류의 둘레에 흐르는 가느다란 철심의 둘레에는 이미

자기력이 미치는 성질을 가진 공간이 존재하는 것으로 보고 이 공간을 자계(자기 마당)， 자장(磁場).

자기방전[自 己放電，self discharge/ 내부방전(內部放電] : 축전지는 사용하지 않아도 자연적으로 방전이 되어 용량이 감소하는 것.

자기정정온도[自 3淸淨溫度，self cleaning temperature] ： 점화 플러그의 기능을 발휘시키는 데 적합한 온도 범위. 열 범위라고 하며，최적 운전온도는 450°C~800°C.

자기탐상법[磁氣探傷法，magnetic crack detection] ： 철강재에서 자화(磁化)시켜 표면에 뿌린 철분이 흠이 있는 곳에서만 자기력선속(magnetic flux ■ 磁束)이 세기 때문에 흡인되는 것을 이용하여，착색된 자분으로 결함의 여부와 크기를 알 수 있다.

자동가스절단기 [ 自 動-切斷機，automatic gas cutting machine] ： 토치(torch • 吹管/취관)를 동력에 의해서 이동함으로써 강판을 원하는 형상으로 자동 절단할 수 있는 기계. 속도가 빠르고 면이 고르다.

자동관개장치[自動灌慨裝置，automatic irrigation system] ： 각 구역에 필요한 관개량을 차례로 검출하여 자동적으로 바꾸어가며 관개하는 장치.

자동관수[自動灌水，automatic irrigation] ： 사람이 수동으로 조작하지 않고 자동적으로 관개하는 방법.

자동관수분쇄기[自動禮水粉碎機，Automatic Irrigation Water Distributor] ： 양수기에 연결，관수 항목(예약일，시간，주기，토출구 등)과 작목 생육상태에 따라 임의로 자동급수 하는 기계. 용도는 온실 내 관수 작업용. (푸른엔지)

자동급이기[自動給餅機, automatic feeder] ： 가축의 먹이를 자동으로 공급하는 기계 또는 장치.

자동등급선별기[自動等級選別機 automatic grade] ： 농산물을 등급에 따라 자동으로 선별하는 장치.

자동반출[自動搬出, automated retrieval] ： 창고에서 제품의 반출을 자동으로 행함.

자동배수[自動排水，automatic drain] ： 배수시스템의 작동 및 제어를 사람의 손으로 하지 않고 전기 ' 전자 등을 이용하여 자동으로 제어하는 배수방법.

자동변속기[自動變速機, automatic transmission / A/T] ： 트랙터 등의 차륜에 걸리는 부하에 따라 클러치나 변속 레버의 조작 없이 액셀러레이터와 브레이크의 조작만으로 속도와 구동력을 자동으로 변속하여 주는 장치. 일부 신형 농기계에 사용되고 있음. 자동 변속 장치. ©수동 변속기.

자동아크용접기[ 自 動-懷接機，automatic arc welder] ： 자동적으로 용접을 행하는 아크용접 기 . 전극봉은 기계장치에 의해서 일정한 속도로 보급되며 아크의 길이가 일정하게 유지된다.

자동유도차량[自動誘導車輔，automatic guided vehicle] : 작업장에서 미리 정해진 경로를 따라 자체의 동력을 이용하는 독립적으로 주행하면서 작업하는 시스템.

자동윤활베어링[自動潤滑-，self-lubricating bearing] ： 자력으로 윤활 면에 급유하는 구조의 베어링. 가령 링 주유나 컬러 오일 링 형식의 베어링을 말한다.

자동이송[自動移送，power feed] ： 절삭구나 공작물의 운동을 자동적으로 행하는 것.

자동저장[自動貯藏，automated storage] ： 창고에서 제품을 자동으로 분류하여 저장함.

자동저장/반줄시스템[自動貯藏/搬出-，automated storage/retrieval system (AS/RS)] ： 창고에서 제품의 저장，반출을 자동으로 행하는 체계.

자동적재기[自動積載機，automatic loader] ： 작업기에 원료 또는 제품을 자동으로 적재하는 기계.

자동제에自動制御，automatic control] ： 기계，장치 등이 자동적으로 조작 . 조정되는 것. 전자공학， 폐회로이론 등의 발달로 인해 선박이나 비행기의 자동조종장치 • 유도탄 • 자동화공장 ■ 원자로의 자동조작 등이 있다.

자동제어밸브[自動制御-，automatic control valve] ： 자동 제어 밸브는 자동 제어 장치의 조작부 로서 조절부의 신호에 의하여 자동 조작되는 밸브의 총칭이고，자력식(조정 밸브) 과 타력식 (조절 밸브)이 있다(KS 밸브 용어).

자동조심베어링[自 動調心-，self-aligning bearing, swivel bearing, swivel block] ： 자동중심조정 베어링. 축의 경사에 따라서 자유로이 베어링면의 방향을 바꿀 수 있는 장치의 베어링. 자동 조심볼베어링，자동조심롤러 베어링이 있다.

자동조정밸브[自動調整-，automatic regulation valve] ： 자동제어장치의 제어신호에 따라 자동적 으로 개폐조작이 가능한 밸브.

자동조향장치[自動調向裝置，automatic steering control] ： 기계가 작물의 줄을 따라 진행할 때 베지 못하는 부분이 없도록 감지기(sensor)로 작물의 줄을 검출하여 기체의 진행방향을 자동 으로 제어하는 방향제어장치로 디바이더에 감지기를 설치하여 좌 • 우 • 직진의 동작을 결정 한다.

자동중량수분계[自動重量水分計，automatic weighing and moisture metering system] ： 미곡종합 처리장에서 반입되는 벼의 중량과 함수율을 자동으로 계량 측정하는 호퍼식 계량기. 호퍼스 케 일.

자동탈곡기[自動脫穀機，self-feeding thresher] ： 예취된 작물을 탈곡하기 위해 작물다발을 기계적 으로 자동 공급하는 장치가 붙어 있는 탈곡기. automatic thresher.

자동화[自動化，automation] ： 생산과 관련된 작업을 자동으로 수행하고 제어하기 위해 기계，전자, 컴퓨터 관련 시스템을 적용하는 데 연관되는 기술을 총칭.

자동화창고[自動化倉庫，automated warehouse] ： 자동저장/반출시스템이 갖추어진 창고.

자동흡수펌프[自 動吸收-，self priming pump] ： 자흡식 양수기. 자동호수( 自動呼水)펌프. 호수작업 (呼水作業)을 처음 한번만 하면 이후부터는 스스로 호수작용을 하여 양수되도록 제작된 양수기. 자주시동，정지하는 곳에 적합. 자흡식 펌프.

자력[磁力，magnetic force] ： 자성물질에 작용하는 힘(흡인과 반발).

자리맞춤핀[dowel pin] ： 대형을 2분할 또는 그 이상으로 분할하여 만드는 경우 이들이 어긋나지 않도록 맞춤 면에 끼우도록 만든 작은 핀을 만든다.

자성[磁性，magnetic force, properties] ： 철이나 니켈 등을 끌어당기는 성질. 남북을 가리키는 둥 자석이 갖는 성질.

자성체[磁性體，magnetic substance] ： 자계(자기 마당)에 놓으면 자성을 가지게 되는 물체. 철， 니켈，코발트，텅스텐，크롬 등.

자연언어처리[自然言語處理，natural language process] ： 인간의 언어를 패턴인식의 방법을 이용 하여 이해하고, 언어를 생성하여 궁극적으로는 인간과 대화할 수 있게 하는 기술.

자연지능[自然知能，natural intelligence] ： 인공지능에 반대되는 개념으로 사람이 가지는 학습 • 추론 • 이해의 능력을 일컬음.

자연환기[自然換氣，natural ventilation] ： 건축물의 방이나 실내의 공기를 교환시키는 방법으로 창문이나 틈새 공기유통을 이용하는 방법.

자연흡기[自然吸氣，natural aspiration] ： 대기 압력과 실린더 내부의 압력 차이 만에 의하여 작동 실린더로 신선한 공기를 공급.

자외선[紫外線，ultraviolet ray] ： 태양광의 스펙트럼을 찍었을 때, 파장이 200~400nm 영역에서의 광선으로 화학작용이 강하여 화학선이라고도 함. ②자외선 : 파장이 엑스선보다 길고, 가시 광선보다 짧은 전자기파. 파장은 대략 1억분의 1cm부터 10만분의 4an(10nm~0.4卿)에 이르는 데 자색 광선보다 짧다. 스펙트럼은 보라색의 바깥쪽에 있으며，눈으로는 볼 수 없지만 사진 필름에는 감광된다. 광화학 • 살균 • 형광 • 전리 • 광전효과 등의 작용을 한다. 대기 상층에서는 공기 분자나 원자에 흡수되어 여러 가지 복잡한 광화학작용을 일으킨다. 태양복사에너지 중 약 7%를 차지하며 그 중에서 대부분의 파장이 짧은 부분은 상층에서 오존에 의해 흡수된다. 넘보라살.

자외선방사[紫外線放射，ultraviolet radiation] ： 태양광이나 인위적인 광원으로부터 파장대 역이 200~400nm 영역인 광을 발사하는 것.

자유도[自 由度, degree of freedom] ： 질점，질점계 및 강체의 기하학적 위치를 정하는 데 필요한 서로 독립한 변수의 수.

자유소용돌이[自由-, free vortex] ： 자유와류라고도 말함. 와류운동에 있어서 선회하는 유체의 각도방향 속도와 선회중심에서의 반경의 곱이 일정한 와류.

자유수분[自由水分，free moisture, free water] ： 물질내부의 수분 중에서 기계적인 방법 또는 중력에 의하여 제거될 수 있는 수분，또는 물질에 포함된 평형함수를 이상의 수분，또는 비 결함수.

자유전자[自 由電子, free electron] ： 균일한 전기장 • 자기장 이외에 외부로부터 힘을 받지 않는 한 자유로이 움직이며 궤도를 이탈한 전자. 자유전자의 이동이 전류가 된다.

자유피스톤기관[自由-機關，free-piston engine] ： 피스톤이 자유로이 작동하고，커넥팅 로드 및 크랭크 축을 갖지 않는 2사이클 기관.

자율주행차[自律走行車, autonomous vehicle] ： 주행 시 외부정보 감지 및 처리기능을 가지고 주변 환경을 인식하여 주행 경로를 자체적으로 결정하며 자체의 동력을 이용하여 독립적으로 주행 하는 시스템.

자이로스코프[gyroscope] ： 팽이의 원리를 응용해서 만든 기기，중심이 정확히 중심에 있는 금속제의 바퀴를 서로 수직인 축 둘레에 기울일 수 있는 금속 환의 내측에 지지하여 바퀴의 회전축이 임의의 방향을 취할 수 있게 한 장치. 이것을 여러 가지 방향으로 움직여도 바퀴가 고속으로 회전하고 있을 때는 그 회전축방향은 불변, 자이로컴퍼스，자이로파일럿 등에 시용해서 동요나

방향을 자동적으로 조정한다.

자재스패네自在-，adjustable spanner] : 공구 입의 열림을 자유자재로 조절할 수 있는 스패너로 멍키 스패너，잉글리시 스패너, 파이프 렌치 등이 있음.

자재이음[自在-, universal joint] ： 두 축이 일직선상에 있지 않고 어떤 각도를 가진 두 개의 축 사이에 동력을 전달할 때 사용하여 각도 변화에 대응한다.

자주식[自走式，self-propelled] ： 자체에 기관，전동기와 같은 동력원과 주행 장치를 함께 가진 기계의 형식을 말함.

자주식건초베일레自走式乾草-，self-propelled hay baler] ： 느슨한 건초를 꼬아서 압축하여 철선 이나 끈으로 묶어 곤포를 만드는 자주식 기계.

자주식동력분무기[自走式動力噴霧機，self-propelled power sprayer] ： 동력분무기에 별도의 주행 장치를 연결하여 방제 전용으로 사용되는 것으로 약액통의 용량이 크고, 호스를 감는 장치 등을 부착하고 있음.

자주식목조수확기 [ 自 走式牧草收獲機, self-propelled forage harvester] ： 사료작물을 절단하고 모으는 자주식 기계로 보통 수확한 재료를 뒤따르는 왜건(wagon)이나 트럭에 싣기 위하여 송풍기 타입의 배출장치를 갖는다.

자주식목화수확기 계[ 自 走式木花收獲機械，self-propelled cotton picker] ： 회 전스핀들(revolving spindle)이나 다른 수확 수단을 장착하고 있는 수확헤드로 벗어진 꼬투리를 수확하고 수확된 목화를 운반할 수 있는 통으로 구성되어 있는 자주식 기계.

자주식사탕무수확기[自走式-收獲機，self-propelled beet harvester] ： 사탕무를 뽑아서 부착된 통 또는 뒤따르는 트럭이나 왜건(wagon)으로 운반하는 자주형 기계.

자주식원드로에自走式-，self-propelled windrower] ： 건조 및 수집을 목적으로 서 있는 목초 또는 곡류작물을 절단하고 모아서 균일한 줄로 정열 시키는 자주식 기계.

자주식콤바인[自走式-，self-propelled combine] ： 여러 종류의 곡물의 수확을 위한 자주식 기계.

자주식탈곡기[自走式脫穀機, self-propelled thresher] ： 크롤러 또는 차륜 등의 주행 장치에 자동 탈곡기와 엔진을 탑재한 탈곡기.

자주식특수농업기계[自走式特殊農業機械，special self-propelled agricultural machine] ： 앞 차축에 주요 하중이 걸리고，전륜구동이며，복합적인 동력장치를 갖춘 농업기계(예, 콤바인，목화 수확기，윈드 로워 등).

자탈형콤바인[自脫型-，head-feed combine harvester] ： 예취된 작물줄기의 밑 등을 스프링으로 압착하여 고정시키고 동시에 급등축에 평행하게 이송시켜서 탈곡부에 이삭만을 투입하여 탈곡하는 형식의 콤바인.

자흡식펌프[自吸式-，self-priming pump] ： 운전을 오랫동안 하지 않아 급수관내에 물이 없어도 케이싱 내에 물이 남아있어 운전을 재개하면 급수관내의 공기를 빨아들여서 진공 상채로 만들면서 물을 흡입하여 스스로 양수 가능한 원심펌프의 일종.

작동사이클[作動-，working cycle] ： 왕복동 내연 기관의 각 실린더 내에 있는 작동 매체의 질량， 체적，압력 및 온도 동 일련이 완전하게 변화하는 과정으로써 이들 과정이 반복됨.

작동압력[作動壓力，operating pressure] ： 양수기 등이 작동할 때의 압력.

작물생산시스템[作物生産-，crop production system] ： 특정농장에서 자라는 모든 작물의 재배에 필요한 여러 하부 시스템의 결합.

작물생산하부시스템[作物生産下部-，crop production subsystem] ： 특정작물의 생산 및 수확작업 에서 지시된 포장기계 작업의 순서.

작업기정하중[作業機靜荷重，implement static load] ： 순견인력이나 입력토크가 없는 정지 상태 에서 견인장치나 운반 장치에 의하여 받는 지지표면의 기준평면에 수직으로 작용하는 힘.

작업대[作業臺，bench, workbench or working table] ： 공작대. 바이스 등을 장착한 목제의 작업용 대，이 대위에서 손 다듬질(hand finishing) • 제품의 측정(measurement) ■ 검사(inspection), 기기의 정비 등을 행한다.

작업비용[作業費用，operating cost] ： 기계사용에 직접적으로 필요한 비용. 예를 들면，인건비， 연료비, 윤활유비，수리 및 정비비 둥.

작업신뢰도[作業信賴度, operational reliability] ： 임의의 주어진 시간 동안 기계의 만족할만한 기능에 대한 확률로서 1에서 고장확률을 빼어 계산한다.

작업일수[作業 日 數, working day] : 작업적기 동안에 포함된 일수로서 기후，고장 등으로 실작업 일수는 감소함.

작업행정[作業行程，working stroke] ： 내연 기관의 연소실 내에서 연소된 고압의 연소가스가 팽창하면서 피스톤을 아래로 밀어 내리는 행정. 작동행정 또는 팽창행정(expansive stroke) 이라고도 한다.

작은골파개[furrow opener] ： 파종을 위해 골을 파는 소농기구.

작은 나사[-螺絲，machine screw] ： 기계나사. (속칭 비스). 드라이브로 죄는 직경이 9mm 이하의 머리가 붙은 작은 나사. 머리모양에 따라 여러 가지가 있다. 그다지 큰 힘이 작용하지 않는 장치나 조립에 사용된다.

작은 싸라기[small broken rice] : 1호 체(호칭치수 1.7mm)로 치면 통과하고 2호 체(1.4mm)로 치면 통과하지 않은 싸라기.

작조기[作條機，furrow opener] ： 구절기.

작휴기[作桂機，lister] ： 리스터. 두둑조성기.

잔디깎기기계[-機械，lawn mower) ： 자란 잔디의 잎줄기[葉莖]를 잘라 잔디밭을 고르게 하는 기구.

잔류가스[殘留-，residual gas] ： 배기가 끝난 직후에 실린더 안에 남은 가스.

잠금너트[lock nut] ： 나사가 풀리는 것을 방지하기 위하여 2개의 너트를 죄는 경우 아래쪽에 끼우는 높이가 다소 낮은 너트.

잠열[潛熱, latent heat] ： 어떤 물질의 온도변화가 없이 상태변화만을 일으키는데 필요한 열량. 융해열 • 증발열 • 응축열기화열 ■ 응고열 • 승화열 등. ©현열(顯熱). 물의 증발 잠열 = 수증기의 응축 잠열 = 539kal/kg이며，얼음의 융해잠열은 79.68U/kg이다.

잡초예취기[雜草채取機, weed cutter] ： 경지에 자생，번무(繁燕)하여 작물에 해를 주는 식물을 기계적인 방법으로 예취하는 기계.

장기저장[長期貯藏, long term storage] ： 수확 후 외기 환경에 의해 농산물이 손상을 받지 않도록 처리하여 장기적으로 저장하는 방법. 장기저장을 위해 건조와 같이 농산물을 처리하는 방법과 저장 환경을 조절하는 방법이 사용될 수 있다.

장착식[裝着式，mounting type] ： 작업기를 부착할 때 작업기의 중량을 모두 트랙터가 지지하도록 만든 작업기의 형식.

장착형작업기[裝着型作業機，mounted implement] ： 트랙터에 직접 장착된 작업기로 이동시 트랙터에 의하여 움직인다.

장행정엔진[長行程-，under-square engine] ： 보어보다 스트로크 쪽이 긴 엔진. 엔진 높이는 커지만， 길이나 폭은 완전하게 할 수 있다. 고속회전에는 부적합하지만 경제성에서 유리한 엔진.

재드로잉[再-, redrawing] ： 판금성형가공의 일종인데 드로잉작업에서 1행정으로 드로잉 할 수 있는 한도는 교축률이 0.50정도이고 그 이상의 깊은 제품을 만드는 데는 재 교축형을 사용하여 물품을 완성한다. 이 작업을 재 드로잉이라고 한다.

재료역학[材料力學，strength of materials] ： 공업 재료의 기계적 성질，구조 및 구조물에 대한 하중 • 강도 등을 연구하는 학문.

재순환기[再循環器，recirculator] ： 건조기에서 배출공기의 일부를 건조에 재사용할 목적으로 재순환하는 장치.

재식밀도[栽植密度, planting density] ： 단위 면적당 작물의 식부조수. 보통 선의 주수를 나타내는 것으로 재식간격을 표시.

재처리[再處理，tailings return] ： 자동탈곡기나 콤바인의 2번구로 떨어지는 정곡립이나 미처리물을 급실로 반송하여 처리하는 작업. 또는 현미기를 통과한 미처리물을 현미기로 반송하여 재현 하는 작업.

재처리막힘경보[再處理-警報, tailings return alarm] ： 콤바인의 경보장치 중에서 2번구에서 곡물이 막히는 경우 작동하는 경보.

재처리스로웨再處理-，tailings thrower] ： 자동탈곡기 또는 콤바인에서 재처리 작업을 위해 곡물의 이송에 사용되는 2번구 스로워.

재처리엘리베이테再處理-，tailings elevator] ： 현미기를 통과한 미처리물을 재처리하기 위해 곡물을 현미기로 반송하는 데 사용되는 엘리베이터.

재처리오게再處理-，tailings auger] ： 탈곡부에서 재처리 작업을 위해 곡물의 이송에 사용되는 오거.

재킷[jacket] ： 내연 기관에서 실린더를 이중벽으로 하고 그 속에 증기，물 등을 통하게 하여 보온 • 냉각 처 리를 하도록 된 빈 곳.

재탈곡통[再脫穀筒, rethreshing drum] ： 탈곡장치의 처리능력을 향상시키기 위하여 급도에 평행 하게 설치된 작은 직경의 탈곡처리 회전통. 급등에서 처리가 안 된 수절림과 짚 풀에 싸인 곡립 등을 재처리함.

잭[jack] ： 공작물이나 구조물을 들어 올리는 데 사용되는 기구로서 나사를 이용한 나사 잭(screw jack), 랙을 사용한 랙 구동 잭(rack and pinion jack), 유압 잭(hydraulic jack)의 3종류가 있다. 일반적으로 나사 잭이 널리 사용된다.

쟁기[janggi oriental plow] ： 보습 ■ 볏 . 바닥쇠로 구성되는 이체를 주요부로 하는 경기(耕起)작업기로 한국, 중국，일본 및 동남아 등지에서 널리 용되던 것으로서 본래는 축력용이었으나 근래는 보행형 • 승용형 • 트랙터용으로 개량되어 사용되고 있다.

쟁기길이[janggi plowing] ： 흙을 쟁기로 갈아 경운하는 작업.

쟁기몸체[janggi plow body] ： 쟁기의 주요부로 보습，볏，바닥쇠로 구성되어 있다.

쟁깃밥[farrow soil] ： 쟁기 갈이 때 갈아엎어지는 흙덩이.

쟁깃밥두둑[furrow slice] ： 쟁기로 갈아엎어 놓은 흙으로 형성된 두둑.

쟁기크기[size of janggi] ： 쟁기형상의 크고 작음. 일반적으로 쟁기 보습 폭의 길이로 표시함.

저널[journal] ： 전동축에 있어서 베어링 속에 들어 있는 축의 부분. 수직(縱) • 수평(横)저널이 있다.

저널베어링[journal bearing] ： 저널 베어링은 레이디얼 베어링.

저발열량[低發熱量，net heating value, Lower calorific value] ： 저(위/位)발열량. 연료의 총(고) 발열량 중 발생되는 수증기의 발열량(잠열)을 뺀 열량. ®고발열량.

H2 + -02 = {H20) 중기 + 57750 M

저속기관[低速機關, low-speed engine] ： 원칙적으로 동일 종류의 기관에 있어서 크랭크축이 비교적 저속도로 회전하는 기관(행정이 적은 기관)으로 피스톤의 단위 시간당 운동거리로는 보통 6m/s이하에 500rpm이하. @고속기관.

저속기에低速-，low gear] ： 자동차에서 제1속도(저속도)로 맞물리게 하는 기어를 말한다. 급출발, 급경사，저속 주행 등 회전력을 가장 많이 필요로 할 때 사용되는 기어로, 엔진 회전수가 높고 경제성은 떨어진다. 기어비는 가장 커서 3.0 ： 1 이상이다.

저온저장[低溫貯藏, lew temperature storage] ： 농산물의 호吾과 미생물의 번식을 억제할 목적으로 저온 상태에서 농산물을 저장하는 방법. 저온저장은 OtJ 이상에서 이루어지며，온도조건은 농산물의 종류에 따라 다르다.

저온저장고[低溫貯藏庫, low temperature storage warehouse] ： 저온창고.

저온저장실[低溫貯藏室，low temperature storage shed] ： 농산물의 저온저장을 위해 온도조절이 가능한 저장실.

저온창고[低溫倉庫，low temperature warehouse] ： 저온저장용 창고.

저장건조[貯藏乾燥, in-storage drying] ： 곡물을 저장용기에 퇴적한 상태에서 저장과 동시에 건조 작업을 수행하는 건조방법. 보통 상온통풍건조.

저장고[貯藏庫, storage warehouse] ： 저장용 창고.

저장곰광이[貯藏storage mold] ： 저장중인 농산물에 발생하는 곰팡이류.

저장균류[貯藏菌類, storage fungi] ： 농산물의 저장 중에 번식하는 균류. 일반적으로 저장균류는 농산물의 품질을 저하시킴.

저장설비[貯藏設備，storage facility] ： 농산물의 저장에 사용되는 장치나 시설.

저장손실[貯藏損失，storage loss] ： 농산물의 저장 중 호흡, 미생물 및 곤충의 번식, 화학 반응 등에 의해 초래되는 중량 및 품질 손실.

저장통[貯藏筒，bin] ： 곡물의 저장에 사용되는 설비.

저장통건조[貯藏筒乾燥，in-bin diying] ： 곡물을 저장통에 적재하여 건조하는 방법. 풀빈(full-hin) 건조와 레이어(layer) 건조로 나누어진다.

저장통건조기[貯藏筒乾燥機, bin dryer] : 건조용 저장통.

저항[抵抗, resistance) ： 전자가 물질 속을 이동할 때에 흐르기 쉬운지 어려운지를 나타내는 정도를 표시하는 것. 같은 전압이라도 도선의 단면적이 작으면 저항이 크고, 단면적이 크면 저항이 작아 전류가 잘 흐른다. 단위는 옴(Ohm), 기호 S3. 고유저항 • 형상에 의한 저항 • 접촉저항 등이 있고，도체의 저항은 온도에 따라서도 변화되며(보통의 금속은 온도가 상승 하면 저항이 증가되고，전해액 • 탄소 . 절연체 • 반도체는 온도가 상승하면 저항이 감소)， 반도체(다이오드 • 트랜지스터 등)제품은 과대 전류가 흘러 파손되기 쉬우므로 온도 상승에 유의해야 한다. 저항=전압/전류.

저항분동[抵抗分銅，resistance weight] ： 정미기 정백실의 출구에 설치하여 쌀의 배출량을 조절하여 정백실의 압력을 조절하는 저항 장치에 설치하는 무게 추.

저항중심[抵抗中心，center of resistance] ： 피견인 물체를 견인 선에 수직한 하나의 평면이라 가정한 경우 그 평면의 중심. 견인력에 대한 피견인력의 저항력의 합력이 이곳을 통과한다.

적기성[適期性，timeliness] ： 생산물의 양과 질을 고려하여 작물의 생산액이 최적상태가 되는 시기 에서의 작업수행능력.

적기성계수[適期性係數，timeliness coefficient] ： 적기작업성이 결여된 작업수행에 기인하는 작물 생산의 양적 및 질적 감소를 추정하기 위하여 사용되는 인자.

적기작업비용[適期作業費用 timeliness cost] ： 적기성계수(timeliness coefficient)로부터 계산된 하나의 작업에 대한 연간 적기 작업비용.

적口I[赤米，red rice] ： 과피가 적색을 띠는 쌀로서 적미가 섞여 있을 때 쌀의 상품성을 저하시킨다. 적미의 겨의 층은 내배유에 단단히 붙어 있어 곡림의 파손 없이 도정 작업을 하기가 매우 어렵다.

적오I선건조기[赤外線乾燥機, infrared ray dryer] ： 적외선램프，니크롬히터 둥에서 방출된 파장이 0.76〜400扉 범위의 전자파인 적외선을 피건조 물에 조사하여 표면온도를 상승시켜 수분을 제거하는 건조기.

적응제에適應制御，adaptive control] ： 시간에 따라 변화하는 작업환경에서 공정 또는 시스템의 성능지수를 계속적으로 산출하여 미리 프로그램 되어 진 로직에 의해 제어입력변수를 수정 하여 시스템을 최적성능 또는 그와 근사한 정도의 성능을 얻도록 하는 제어.

적재기[積載機，loader] ： 적재 작업에 사용되는 기계.

적재량[積載量，quantity of loading, quantity of carrying] ： 1 희 작업을 위해 원료나 제품 등을 적재하는 양.

적재반출기[積載搬出機 forwarder] 쌓아놓은 나무 또는 나무의 일부분을 실어서 운송하는 자주식 기계.

적재용량[積載容量，loading capacity] ： 작업기가 원료나 제품 등을 적재할 수 있는 최대량.

전고[全高，overall height] ： 어떤 기기 및 물체의 접지 면에서 최고 부위까지의 높이. 전체높이.

전기그라인데電氣-，electric grinder] ： 손작업용의 전동기가 달린 소형 그라인더.

전기드릴[電氣-，electric drill] ： 전동기를 갖추고 그 회전은 기어장치로 감속시켜 드릴을 회전 시킴으로써 가공물에 구멍을 뚫는 휴대용 구멍내기기계로 보통 손으로 작업한다.

전기어구동[全-驅動, all-gear drive] ： 단차나 벨트를 사용하지 않고 기어의 물림만을 이용하여 속도를 변환시킬 수 있는 방식.

전기자[電機子，armature] : 아마추어. 접촉자(계전기). (직류전동기의)회전력을 발생하는 부분 으로 전기자 철심 • 코일 • 정류자, 축으로 구성되며，교류전동기의 로터 에 해당. '발전기의 발전자, 전동기의 전동자(회전자)，버저의 진동 철편 등 자기희로에 있는 가동 부분의 총칭.

전기자권선[電氣子捲線, armature winding] ： 전기자에 감는 권선이며，연동선을 주로 쓴다.

전기저힘■식수분계[電氣抵抗式水分計，electric resistance moisture meter] ： 곡립의 함수율이 증가 함에 따라 전기저항이 대수적으로 감소하는 원리를 이용한 수분계로서 간접측정법의 수분계에 해당된다.

전기저항붐살포[電氣抵抗錯接] : 전기의 저항 열로 녹여 붙이는 붐 살포 중 맙접의 일종. 종류로 점붐 살포(spot welding), 맞대기붐 살포(butt welding), 시임붐 살포(seam welding) 등이 있다.

전기전도율[電氣傳導率，electrical conductivity] ： 도체의 양끝에 전위차를 주어 이를 일정하게 유지할 때，도체의 전류밀도(단위 면적당의 전류) J는 도체의 전기장 표에 비례한다. 즉 전류 밀도는 J=<flE로 표현되며，여기서 비례상수 를 도체의 전기전도율이라 하며, 물질에 따라 다르다.

전기점화기관[電氣點火機關，spark ignition engine] ： 불꽃점화기관. 보통 기화기에서 연료와 공기를 혼합시켜，이것을 실린더에 흡입，교축 하여 전기의 스파크에 의하여 점화시키는 것. 가솔린 기관 • 석유기관 ■ 가스가관 등.

전기장[電氣場，electric circuit] ： 대전체(帶電體) 주위의 전기적인 힘이 미치는 공간.

전기회로[電氣回路，electric] : 전기도체의 한 점에서 시작하여 다시 그 출발점에 돌아오는 전류의 통로. 현장에서 준말로 ‘회로’라 한다.

전단[剪斷，shearing] : 시어링. 연속체 내부의 어떤 면에서 그 물체를 겹치지 않도록 2분(二分)하는 작용，또는 이와 같은 변형상태. ②시어 (shear). 금속판을 데 사용하는 기계로 보통 윗날과 아랫날이 맞물려서 그 전 전단작용으로 금속판을 직 • 곡선으로 절단한다.

전단가공[剪斷加工，shearing work] ： 박판을 전단기로 절단하는 작업 즉 블랭킹，천공(穿孔)작업 등도 포함된다.

전단강도[剪斷强度，shear strength] ： 재료가 지탱할 수 있는 최대전단응력. 전단강도는 전단 또는 비틀림 시험에서의 최대전단력을 재료의 처음 단면적으로 나눔으로서 계산된다.

전단변형[剪斷變形, shearing deformation] ： 입방체의 아랫면을 고정하고 높이의 변화 없이 윗면에 접선력을 가하였을 때 나타나는 변형.

전단변형률[剪斷變形率，shear strain, shearing strain] : 한 물체 내에서 전단응력이 작용한 결과,

한 점을 통해 서로 직각방향의 두 선 사이의 각도변화. 전단변형률은 변형 각을 라디안으로 나타낸 것이므로 전단 각(angle of shear)이라고도 한다.

전단에너지[剪斷-，shearing energy] ： 물체의 어떤 단면에 평행으로 서로 반대방향으로 한 쌍의 힘을 작용시키면 그 면에 따라 미끄러져 절단되는 데 이때 소요되는 에너지.

전단응력[剪斷應力, shear stress] ： 힘이 작용한 평면에 접선방향의 응력성분.

전단응력속도[剪斷應力速度，shearing stress velocity] ： 유체의 운동에서 벽면에 작용하는 전단응력을 ro =p 는 밀도)로 표시할 때，V를 전단응력속도라 하며 속도의 차원을 갖는다. 마찰속도 (friction velocity) 또는 특성난류속도(characteristic turbulence velocity)라고도 한다.

전단컴플라이언스[剪斷-，shear compliance] ： 전단응력 r，전단변형률 e 사이에 Hooke의 법칙을 적용하면 r = ve가 된다. 여기서, 비례상수 V를 전단탄성계수(shear modulus)라 하고，그 역수를 전단컴플라이언스라 한다.

전도[傳導, conduction] ： 대류 • 복사 등과 함께 열의 세 가지 전달 과정 중의 하나로 열 또는 전기가 물체 속을 이동하는 일. 또는 그런 현상. 열전도，전기 전도 따위가 있다.

전도[轉倒，roll-over] ： (농기계가) 작업이나 주행 중에 옆으로 넘어져 구르는 현상. 차량의 무게 중심이 높은 상태에서 불규칙한 노면이나 희전시 발생함. 횡전도라고 표현하기도 함.

전도[顚倒，turn-over] ： (농기계가) 작업이나 주행 중에 후방으로 뒤집혀 구르는 현상. 견인작업 중 나무뿌리나 강하게 고정된 물체에 의해 잡아당겨지는 경우에 발생함.

전도방지장치[轉倒防止裝置, rollover protective structure/ROPS] : 트랙터가 전도될 때 받는 중격력을 흡수하여，전도에 따른 연속적인 구름을 방지함으로써 운전자가 받는 충격을 완화하고，트랙터 에 압사되는 피해를 방지하기 위한 안전장치.

전동기[電動機，motor] ： 전력을 공급받아 기계동력을 발생하는 원동기. 직류전동기와 교류전동기로 구분함

전동분쇄기[轉動粉碎機，tumbling mill] ： 구름통내에서 구슬 모양의 분쇄 매체에 의해 원료를 분쇄 하는 기계. 자 밀(jar mill)이 한 예이다.

전동살분기[電動撒粉機，electric power duster] ： 배터리를 이용한 직류전동기로 입제나 분제를 살포하는 살분기.

전동효율[傳動效率，transmission efficiency] ： 기관 출력에 대한 유효 출력의 비율. ©기계효율.

전력[電力，electric power] ： 전류가 단위 시간 동안에 도체 기기 내에서 하는 일의 양. 단위는 와트(Watt/W). 직류전력P = IV，단상교류P = IVcos0, 삼상교류P = 厂3 IVcos0. [P = 전력, I = 전류，V = 전압]

전력량[電力量，electric energy] ： 전류가 어떤 시간 동안에 한 일의 총량. 즉 전력과 시간과의 곱. 단위는 와트시(Wh) • KWh(킬로와트시). W = PT[W = 전력량，P = 전력，T = 시간].

전류[電流，current, electric current] ： 전자의 이동. 전기가 도체 내를 흐르는 것. © 대전체 에서 © 대전체를 전기가 잘 흐르는 도선으로 연결하면 © 쪽에서는 도선에 있는 전자를 흡인하고 © 쪽의 전자는 반발당하여 도선 내부에 들어가기 때문에 전자는 © 쪽에서 © 쪽으로 이동한다. 이때에 이동한 전자는 중화되며, ® 전하의 이동 방향을 전류의 방향을

정하고 있기 때문에 전류의 방향과 전자의 이동 방향은 반대가 된다. 단위는 암페어 (amper/A). 전류 = 전압/저항.

전륜구동[前輪驅動，front wheel steering(drive)/FWS] ： 변속기 및 종감속 기어장치를 하나의 케이스 내에 설치하여 추진축이 없이 앞바퀴를 구동，구동과 조향 바퀴가 동일. ©후륜구동. ©사륜구동.

전륜하중[前輪荷重，front wheel load] ： 전륜에 작용하는 연직방향의 하중.

전면살포[全面撒布，overall application, broadcast application] ： 살포지역에 균등하게 .빠짐없이 모두 살포하는 방식.

전문가시스템[專門家-，expert system] ： 전문화된 일정분야에 고도의 전문적인 지식과 경험을 가진 전문가가 당면한 문제를 추론적으로 해결하는 과정을 프로그램화하여 전문가와 직접 상면하지 않고 컴퓨터를 통하여 그 해결책을 찾을 수 있는 시스템.

전복보호구조물[顚覆保護構造物, roll-over protective structure/ROPS] ： 트랙터가 전도되었을 때 연속전도를 방지하고 운전자가 압사되지 않도록 안전영역을 형성할 목적으로 만든 구조물로써 트랙터에 설치하는 안전장치. 전복방지구조의 형식에는 1주형，2주형，안전 캡형 등이 있다.

전부하[全負荷, full load] ： 기관에서 정격출력 시의 부하(최대의 부하). 4/4부하로 표기됨.

전부하효율[全負荷效率，full load efficiency] ： 전부하가 걸려있는 상태에서의 효율.

전성[展性，malleability] ： 재료를 두드리거나 압착하면 얇게 퍼지는 성질. 금，알루미늄，동 등은 전성이 풍부하다.

전손실[全損失，total loss] ： 유동하는 유체가 마찰，충격，형상 등에 의해 손실된 에너지를 말하며 이를 수주높이로 표시한 것을 손실수두라 함.

전식기[田植機 rice transplanter] 이앙기의 일본식 표현

전신진동[全身振動, whole body vibration] ： 진동이 신체의 일부를 통하여 전신에 전달(앉은 자세의 둔부와 선 자세의 발바닥)과 진동이 신체의 전부를 통하여 전달(음파, 수중파 등)되는 형태가 있다.

전압[全*，total pressure] ： 유체가 가지고 있는 정압과 등압의 합.

전압[電壓，electric pressure] ： 전하가 이동하려는(전기가 나오게 하는) 힘. 전류는 전압이 높을 수록 많이 흐른다. 단위는 볼트(volt/V). ②전위차[potential difference] 두 점간의 전위 차이를 전위차 또는 전압이라고 한다. 전압의 크기는 전압이 높다(고압) • 낮다(저압)로 표현한다.

V=전류 X 저항

전압강하[電壓降下，voltage drop] ： 도체에 전류를 흐르게 하였을 때 저항 등에 의하여 소비 되는 전압.

전압조정기[電塑調整器，voltage regulator] ： 발전기에서 발생되는 전압을 일정하게 되도록 조정 하는 기기. 엔진의 고속으로 전압이 규정 값 보다 높아지면 조정기(regulator)에서 규정전압 으로 조정해 고속회전에도 과전압이 되지 않고 안전하다.

전압효율[全墜效率，stagnation pressure efficiency] ： 소요 동력에 대한 전압(全壓)의 비율.

전양정[全揚程, total head] ： 실양정에 각종 손실수두를 가산한 것. 전양정=실양정+손실수두.

전열[電熱，electric heating] ： 전기 에너지를 열에너지로 변환시켰을 때 발생하는 열. 전기가 도체를 흐르면 열이 발생한다. 큰 저항을 갖는 회로에 전압을 걸면 I=E/R의 전류가 흐르고， 입력은 저항에 의해 열로 된다. 발열량과 전압 E, 전류 I，저항 R, 시간 H간의 관계는 전열기의 발열량을 알 수 있다. 발열량 = E I H = I2 R H[W • h],

전열온상[電熱溫床，electric heated hot bed] ： 전열선에 의하여 재배상을 가열하는 온상.

전원[電源，power supply] ： 전력을 공급하는 근원(원천), 발전기, 축전지 등.

전우ᅵ[傳位, shift] ： 톱니수가 적은 기어를 절삭할 때 언더커트가 일어나지 않도록 랙형 절삭구의 기준피치선을 기어의 기준피치원에 접하는 위치에서 약간 후퇴시키는 것. 이렇게 만들어진 기어를 전위기어라고 한다.

전위차[電位差，potential difference] ： 낙차에 의해 물이 위에서 아래로 흐르는 것처럼 전기도 전류를 흐르게 하는데 도체 내 두 점간 전위의 차. 전압.

전자[電子，electron] ： 원자를 구성하고 있는 소립자의 하나. 최소량의 ©전기를 가지고 빛의 1/10 정도의 빠른 속도로서 원자핵 주위를 돌고 있는 미립자로 소립자 중에서 가장 가벼우며 안정된 것으로써 전자와 양자의 전기량은 같은 가장적은 양이다.

전자기복사[電磁氣賴射, electromagnetic radiation] ： 전자기파가 공간상으로 에너지를 전달하는 것.

전자기파[電磁氣波，electromagnetic wave] ： 전기장과 자기장의 성질을 가지며 빛의 속도로 공간을 투과하는 에너지의 형태로서，입자로서의 성질과 파동으로서의 성질을 같이 가지고 있음.

전자밸브[solenoid operated valve] ： 전자석의 흡인작용에 의하여, 몸체를 개폐하는 밸브(KS 밸브 용어). 솔레노이드 밸브라고도 한다.

전자브레이크[電磁-，magnetic brake] ： 전자력을 이용한 브레이크. 들어올리기 기계 등에 사용됨.

전자척[電磁, magnetic chuck] ： 내부에 자석을 장치한 척. 조작이 쉽고 보통의 선반 외에 플레이너, 그라인더에도 많이 사용된다.

전장[全長，overall length] ： 전체 길이.

전정[剪定，pmning] (임업이나 과수원에서) 나무의 수형(樹形)을 만들어 목재의 상품성을 높이거나 과일이 불필요하게 많이 달라거나 ■■약한 가지 등을 제거하여 과수 수확량을 늘이거나 품질을 향상하기 위해 가지를 잘라 주는 일. 수목의 생장휴지기인 늦가을부터 초봄 사이에 실시함. 전지(剪枝) 또는 가지치기라고도 함.

전정가위[剪定-，pruning scissors] ： 과수의 전지, 전정용의 가위.

전정기[剪定機，trimmer, pruning machine] ： 수형정형，적과의 방제의 생력화，상등과증산 둥을 위한 전정용기계.

전조[轉造, rolling] ： 전조다이스 사이에 소재(素材)를 끼워 소성변형(塑性變形)시켜 원하는 모양 (나사 • 기 어 등)으로 만드는 소성 가공의 한 가지.

전조등[前照燈，head lamp, headlight] ： 앞부분에 장치된 투광기(投光器). 야간 주행을 위한 조명등이며，보통 100m 이상 앞의 장애물을 확인할 수 있는 밝기를 필요로 하고 있다.

전지[剪枝] 전정 참고

전착제[展着劑, adhesive agent, spreader] ： 농약을 효과적으로 살포하거나 살포액을 식물 또는

병해충의 표면에 잘 달라붙게 하기 위하여 섞는 보조제의 일종. 부착성 • 고착성. 유화성(乳化性) • 전윤성(展潤性) • 침투성 따위의 성질을 지니며，비누 • 카세인 . 석회 • 야자유제 . 대두유제 (*豆油劑) • 송진 따위가 있다.

전처리[前處理，preprocessing] ： 주된 작업이 시작되기 전에 재료，환경，관리 등의 제반처리 과정.

전처리부[前處理部，header, reaping and gathering section] ： 디바이더와 걷어 올림 장치 등 예취작업을 하기 이전에 작물의 자세를 갖추게 하는 장치.

전파규칙[傳播規則，propagation rule] ： 신경회로망에서 신호를 전달하는 규칙으로，BP 신경회로 망은 입력된 신호는 앞으로 입력 층에서 출력 층으로 보내며，에러는 출력 층에서 입력층으로 전달됨.

전하[電荷，electric charge] ： 모든 전기현상의 근원이 되는 실체(實體). 전하의 크기를 전기량이라고 한다.

전해[電解，electrolysis] ： 전류의 통과로 인해 용액을 분해함으로써 가스 또는 금속을 분리시키는 현상. 축전지나 도금 등에 응용되는 데 전해할 수 있는 수용액을 전해액이라고 한다.

전해액[電解液，electrolyte] ： 황산을 중류수로 희석시킨 무색 • 무취의 묶은 황산으로 극판과 접촉 하여 내부의 전류 전도 작용과 전류를 발생시키거나 저장하는 역할을 한다.

전해연마[電解硏磨, electro-grinding, electrolytic polishing] ： 전기도금판과는 반대로 공작물을 양극으로 하여 전해하는 방법인데 매끄럽고 광택이 나는 연마 면을 얻을 수 있다.

전향원심송풍기[前向遠心送風機，forward-curved centrifugal fan] ： 송풍기의 회전날개의 선단이 회전방향으로 향해 있는 원심송풍기.

전향원심팬[前向遠心-，forward-curved centrifugal fan] ： 회전차 출구가 회전방향으로 기울어져 있는 원심팬.

전화노즐[電化-，electrodynamic nozzle, electrostatic nozzle] ： 정전화노즐과 동전화노즐을 모두 지칭하는 용어.

전화부착[電化附着, electrostatic deposition] ： 미립화된 액체의 부착형태의 하나로서 미립자가 양전자로 전화되어 가까운 접지물체에 부착됨. 미립자일수록 효과가 큼. 전화노즐.

절단[切斷，chopping, cutting] ： 일반적으로 경기된 홁덩이가 파쇄 될 때，칼과 같은 쇄도날에 의해 잘리는 작용. 쇄도의 방식 중 압쇄, 충격，관입 작용 등에 대한 말.

절단각[切斷角, cutting angle] ： 절단날에서 칼날이 날의 운동방향과 이루는 각. 일반적으로 절단각이 커지면 소요 절단력은 감소한다.

절단도[切斷圖，cutting pattern] : 벼，보리，콩 등의 작물이나 풀 등을 예취한 모양. 구동 칼날의 절대운동에 대한 절단 궤적의 모양.

절단선[切斷線，line of cutting plane] ： 기계제도에서 단면을 그리는 경우, 절단 위치를 표시하는 선. (가는 일점쇄선으로 하고，그 양끝 및 굴곡부 등의 주요한 곳은 굵은 선으로 한다.)

절단속도비[切斷速度比 cutter bar speed ratio] ： 모워，콤바인 등의 왕복동식 에서 예취기의 전진속도에 대한 구동칼날의 평균속도의 비.

절단토치[切斷，cutting torch, cutting blow pipe] ： 강을 가스 절단할 때 사용하는 토치. 보통

산소와 LPG(액화석유가스)를 사용.

절대습도[絶對濕度，absolute humidity, humidity ratio] ： 습공기에 포함된 건공기의 무게에 대한 수증기 무게의 비. 건공기 1kg에 포함된 수증기의 무게. ②기상용어. 대기 중에 포함된 수증기의 양을 표시하는 방법 중의 하나로，습공기 lma속에 포함되어 있는 수증기의 질량을 g 단위로 나타낸 것. 수증기밀도라고도(비습도) 하며 *로 표시하며 단위는 kg/kg，공기 중의 수증기 포화 정도를 나타내는 것은 상대습도이다.

절대압력[絶對壓力，absolute pressure] ： 절대진공을 기준으로 한 압력 또 계기압력에 대기압을 더한 것. 단위[kg/cmJabs，1^/cnra, kg/cm;a절대. 인치로 lb/in2abs] ①절대압력 = 게이지 압력 + 대기압력. ②절대압력 = 대기압력 -진공압력.

절대온도[絶對溫度, absolute temperature] ： 열역학 제2법칙에 따라 정해진 온도로，자연계에 존재하는 가장 낮은 온도，열역학적으로 분자 운동이 정지된 상태의 온도를 0으로 하여 측정한 온도로 -273.16°C가 절대 0도(0°K)이며，켈빈온도(°K) 또는 열역학적 온도라고도 한다. 켈빈이 1848년 도입하였다. 국제도량형위원회에서는 모든 온도 측정의 기준으로 절대온도를 채택하고 있다. 이에 따라 측정된 물의 녹는점은 273.16K, 끓는점은 373.16K이다. 섭씨 • 화씨 온도 등과는 달리 물질의 특별한 상태와 관계없는 것이 그 특징이다. 캘빈(Kelvin)K，랭킨 (Rankine)R의 약자이다.

절동기[切月同機 slasher, bucker, crosscutter] 벌도목을 일정한 길이로 자르는 임업기계.

절삭폭[切削幅，cutting width] ： 작업자나 예취기 등 기계에 의해 절삭된 부분의 너비. 조파 작물의 경우 예취된 조의 양 바깥쪽 조간 중심의 간격.

절소!)[切碎，cutting and crushing] ： 큰 흙덩이가 절단의 방법에 의해 쇄토되는 현상.

절연재[絶緣材, insulation material] ： 열 전달률이나 도전율이 작으며，열 • 전기가 통하는 것을 방지하는 데 시용되는 재료.

절연체[絶緣體，insulator, nonconductor] ： 전류가 흐르지 않는 성질을 가진 물체.

점검창[點檢窓, inspection window] ： 오일 등이 규정량만큼 채워졌나를 손쉽게 확인할 수 있도록 투명한 재질로 만들어 놓은 창.

점근이 완탄성계수[漸近她緩彈性係數，asymptotic relaxation modulus] ： 점 근탄성 계수 (asymptotic modulus)라고도 하며, 일정 변형률 %에 대하여 재료가 더 이상 응력이 이완되지 않고，재료 내부에 일정응력으로 계속 존재할 때, 이 점근응력(또는 평형응력) 〜 를 재료의 초기 변형률 eo 로 나눈 값，즉，Ej = oVeo 을 점근이완탄성계수라 한다.

점근컴플라이언스[漸近-，asymptotic compliance] ： 일정응력 게 대하여 재료가 더 이상 크리프 되지 않고，재료내부에 일정변형으로 계속 존재할 때，이 점근변형률 ^를 재료의 초기응력 로 나눈 값，즉, h = 을 점근컴플라이 언스라 한다.

점도[粘度，viscosity] ： 윤활유의 끈끈한 정도를 표시하는 양을 점도라 하고，유막을 형성하는 윤활유의 기본적인 성질이며 온도에 따라서 점도가 변한다. 우리나라는 SAE번로를 사용하여 여름은 SAE-40, 봄•가을은 SAE-30，겨울은 SAE-20을 사용하고，SAE번호가 클수록 점도가 높고 적을수록 점도가 낮다. 높은 기온에는 높은 점도를 낮은 기온에는 낮은 점도의 윤활유를

사용해야 한다. 점도는 일정 온도에서 일정량의 액체가 가는 관을 통과하는 데 걸리는 시간을 초로 나타내며，보통 세이볼트(Saybolt)와 레드우드(Redwood) 점도계를 사용한다. 디젤기관용 연료는 적당한 점도가 중요하다. 일반적으로 석유제품에서 점도는 동점도를 말한다.

점멸장치[點滅裝置，flasher unit] ： 램프에 흐르는 전기를 주기적으로 단속하여 등불이 켜졌다 꺼졌다 하여 깜박깜박하게 함.

점성[粘性，viscosity] ： 유체를 이루는 분자들간의 운동과 분자들 간의 인력에 의해 유체 입자들 간의 속도차이가 있을 때 마찰을 나타내는 유체의 물리적 성질로서 점성이 큰 유체는 끈적한 정도가 크며 기체도 점성이 있지만 액체에 비해 그 크기가 매우 작음

점성계수[粘性係數，coefficient of viscosity] : 유체의 점성을 수치로 나타낸 것으로 점도(viscosity) 라고도 함. 점도를 나타내는 방법의 하나로 점도를 유체의 밀도로 나눈 동점도가 있음. 성이 있으며 동점성의 측정단위로 스토크(St)나 센티스토크(cSt)가 널리 사용됨. 윤활유에서는 SAE번호를 이용하기도 함.

점성토양[粘性土壤, sticky soil] ： 점성이 큰 토양. 일반적으로 점토의 함량이 높은 토양으로 공기, 수분의 투과성이 약하여 작물의 생육에 장애를 일으키기 쉽고，경운작업도 곤란한 경우가 많다.

점적관개[點滴灌觀，drip irrigation] ： 유체의 속도수두를 대기압 상태로 줄여서 마치 물방울이 떨어지듯이 소량의 물을 연속적으로 떨어트려 관개하는 방법.

점진살포[漸進撒布，progressive application] ： 살포기가 전후로 작업하되 바로 인접 지역으로 통과하는 것으로 작업 폭의 좌측은 좌측끼리 우측은 우측끼리 중첩이 발생함.

접착[接着，adhesion] ： 한 물질이 다른 물질에 달라붙는 성질.

접착계수[接着係數，coefficient of adhesion] ： 트랙터의 총중량에 대한 최대견인력의 비율. 차륜형 트랙터는 0.6，궤도형 트랙터는 0.7~0.8정도.

응집력[凝集力，cohesion] ： 같은 종류의 분자 사이에 작용하는 인력. 물체를 조직하는 분자 사이에는 공극이 있는 데도 물체가 일정한 체적과 형상을 유지함은 이 힘에 의한다.

점탄성[粘彈性, viscoelasticity] ： 물체에 힘을 가했을 때 탄성적 변형과 점성을 지닌 변형이 동시에 나타나는 성질로 고분자물질이 갖는 특징의 하나.

점탄성재료[粘彈性材料，viscoelastic materials] : 점탄성 성질을 갖는 물체. 실제 물질의 거동은 온도，부하 조건 등에 의해 차이가 있어서, 엄밀히 말하면 물질의 역학적 거동을 이상화시킨 것.

점토[粘土，clay] ： 입경 0.002mm 이하의 미세한 흙 입자의 총칭. 대부분 콜로이드로 수분이나 양분의 흡착성이 커서 작물 생육에 도움이 되는 토양 환경을 만들어 주지만, 너무 많을 경우는 오히려 작물 생육에 지장을 준다. 점토 함량이 높은 토양을 식토라 한다.

점토질토양[粘土質土壤, heavy soil] ： 국제토양학회 표준 점토 함량이 50% 이상의 토양. 모래가 많은 것을 사질식토, 실트(silt, 가루모래)가 많은 것을 실트질식토라 한다.

점파[點播，seed planting! ： 1립 또는 2~3립씩을 일정한 간격으로 파종하는 방법. 1조에서 수조를 일정한 간격으로 목표한 입수를 파종하는 방법. 激산파.

점프선[-線，jump wire] ： 배터리가 방전되어 시동이 어려울 때 별도의 케이블을 정상인 배터리와

연결하여 시동을 할 때 용하는 전선.

점화간격[點火間隔，firing interval, ignition delay] ： 다 실린더 기관에 있어서 점화의 간격이며， 보통 크랭크 각도로 표시한다.

점화순세點火順序，firing order] ： 기관의 점화 연소가 이루어지는 실린더의 순서.

점호！■시기[點火時期，ignition timing] ： 불꽃 점화 기관에서 점화 플러그에 전기 스파크를 튀게 하여 각 실린더에 점화하는 시기이며, 보통 상사점에 도달하기 직전의 크랭크 각도로 표시한다.

점화장치(點火裝置，ignition system] ： 가솔린 엔진에서 연소실 내에 압축된 혼합가스를 전기적 불꽃으로 점화하여 연소시키는 장치.

점화전[點火检, spark plug] ： 점화 플러그.

점화플러그[點火-，spark plug] ： 내연 기관에서，기화기를 통과하면서 기화되어 실린더 안으로 들어온 연료를 전기 불꽃으로 점화하는 장치. 점화전(點火检).

점화플러그캡[點火-，spark plug cap] ： 점화플러그의 단자부에 씌워 주는 모자로 점화코일이 연결됨.

접선응력[接線應力，tangential stress] ： 작용면에 접하여 생긴 응력.

접선캠[接線，tangent cam] ： 2개의 원호와 그것에 닿는 직선으로 연결된 윤곽의 평면 캠.

접선키[接線-，tangential key] ： 큰 동력을 전달하는 데 적당한 키로 키 홈을 축의 접선 방향에 만든다. 역전하는 축에서는 120°가 되도록 2개소에 키를 설치한다. 속도변화가 있는 부분의 체결에 시용 정방형단면의 키 2개를 직각으로 장착한 것을 케네디 키(kenedey key)라고 한다.

접선탄성계수[接線彈性係數，tangent modulus] ： 응력-변형률 선도가 직선을 나타내지 않는 경우의 탄성계수를 나타내는 한 방법으로，곡선상의 특정한 점에서의 접선의 기울기 값으로 나타낸다. 그 밖의 원점에서의 접선 기울기 값으로 나타내는 초기접선탄성계수(initial tangent modulus), 원점과 곡선상의 특정한 점을 연결한 직선의 기울기 값으로 나타내는 시컨트탄성계수(secant modulus)가 있다.

접점[接點，point of contact] ： ①2개의 기소(機素)가 대우(對偶)를 이룰 때 서로 접촉하고 있는 점. ②접점(contact point) ： 접촉점. 곡선에서 접촉이 생기는 점. ⑤접점(contact) ： 접촉.

접점[接點, Contact] ： 전기희로를 연결(on)하거나 떨어지게(off) 하는 동작. ®a접점，b접점，c접점.

접점식[接點式，contact] ： 전기점화장치에서 고압전류 발생장치에 따라 무접점식의 상대어로 단속기에 의해 접점을 기계적으로 개폐하며 1차 코일에 흐르는 전류를 급격히 차단하여 2차 코일에 고압의 전류를 유도시키는 장치로써 널리 사용되어오다 단속기의 접점 마모 • 손상으로 수명이 짧아 최근에는 무접점식으로 대체되고 있다. ©무접점식.

접지면적[接地面積，ground contact area] ： 차륜 또는 궤도형 주행 장치가 접촉하고 있는 지면의 면적.

접지시험[接地試驗, earth test] ： 전기자(아마추어)의 철심과 정류자편(세그먼트)에 접촉하여 전기가 통하지 않으면 양호，통하면 코일의 절연 불량으로 접지됨.

접지압[接地壓，ground contact pressure] ： 차륜 또는 궤도형 주행 장치에 작용하는 지면반력을 각각의 접지면적으로 나눈 값으로서, 단위 접지 면적당 차량에 작용하는 지면 반력.

접촉건조기[接觸乾燥機，contact dryer] ： 고체 또는 반고체의 피건조물이 가열표면에 접촉하여 전도 열전달에 의해 수분을 증발시키는 구조의 건조기.

접촉률[接觸率，contact interval] ： 피치원에 잡힌 접촉호의 길이를 원주피치로 나눈 값.

접촉성[接觸性 systematic] ： 농약의 유효성분이 접촉한 부위에 직접적으로 효과를 나타내며 균등한 살포가 매우 중요함. 이행형.

접촉안정화법[接觸安定化法，contact stabilization] ： 오수와 활성오니의 접촉, 흡착, 산화분해, 오니의 안정화를 동일한 조 내에서 처리하는 방식.

접촉호[接觸弧，arc of contact] ： 기어의 이가 물리가 시작하면서부터 물림이 끝날 때까지 돌아가는 각. 접촉각에 대한 피치원위의 호를 접촉호라고 한다. 접근호와 퇴거호를 합한 것이다. 계산의 편의상 기초원에 접촉호를 취할 때가 많다.

정[chisel] ： 쇠끌. 절단이나 깎아내는 공구로 공구강으로 만든다. 돌에 구멍을 뚫거나 돌을 쪼아서 다듬는, 강철로 만든 연장. 끝이 뾰족하고 원추형，사각형이다.

정격[定格, rating] ： 기기(機器)를 사용함에 있어서 지정된 조건에 제조자가 가장 적당하다고 정한 출력. 속도. 전압. 전류. 회전수 등의 값인데 보통 기계의 명판(name plate)에 명시하도록 되어 있다. 또 지정된 시간(30분 또는 1시간) 사용일 경우의 단시간정격，몇 시간 또는 며칠간 연속하여 사용할 것을 조건으로 설계된 연속정격이 있다. 보통정격을 정하기 위한 조건으로 기온은 40°C 이하, 냉각수의 온도는 25°C 이하로 예정한다.

정격마력[定格馬力, rated horsepower] ： 정격출력을 마력 단위로 나타낸 것. 정격출력이라고도 함.

정격부하[定格負荷, rated load] ： 전기기기에서 지정 조건으로 제조자가 정한 저항 값.

정격용량[定格容量，rated capacity] : 전동기，원동기，진공관 등의 전기기기에 있어서 제조자가 정하여 보증하는 용량.

정격전류[定格電流，rating current] ： 기기나 장치에서 정격 출력으로 동작하고 있을 때의 전류 값.

정격전압[定格電壓，rated voltage] ： ①제조자가 지정한 정격출력(定格出力)일 때의 전압. ②정격에 의해 표시된 전압으로 폐쇄기，차단기, 콘덴서(condenser) 등은 안전하게 사용할 수 있는 전압의 한도를 말하고，선로공칭전압의 115%，발전기에서는 정해진 출력전압으로서 우리 나라의 표준정격은 110V，220V, 3300V, 6600V, 11000V로 되어 있다. 변압기에서는 전부 하단자전압을 정격2차전압이라 하는데，여기다 권선비를 나눈 것이 정격1차전압이다. 또 전동기에서는 정격출력을 얻는데 필요한 전압.

정격출력[定格出力，rated output, rated power] ： 정해진 상태와 운전 조건하에서 정격 희전 속도에 있어서 어떤 일정시간 내 연속해서 운전할 수 있는 출력. 보통 1시간 정격 출력，연속 정격 출력 등으로 말한다.

정격회전속도[定格回轉速度，rated rpm] ： 내연 기관에서 연속적으로 신뢰성 있는 상태를 유지할 수 있는 허용 최대희전수.

정도[精度, precision] ： 정밀도.

정량화[定量化，quantization] ： 시료를 구성하고 있는 성분 물질의 양을 측정하여 특정단위로 표현하는 행위.

정류기[整流器，rectifier] ： 발전기에서 발전되는 교류를 직류로 바꾸는 장치로서 교류 전원의 회로에 반도체 정류기를 설치하여 교류를 한쪽 방향으로만 흐르게 한다.

정류다이오드[정류-，rectification diode] ： 실리콘 또는 게르마늄의 단결정 속에서 PN형을 접합하여 모형 쪽에 애노드，N형 쪽에 캐소드 두 단자로 구성되어 순방향 접속에서는 전류가 흐르고 역방향 접속에서는 전류가 흐르지 않는다. 교류발전기. 축전지의 충전기 등에 사용하여 교류를 직류로 변환한다.

정류자[整流子，commutator] ： 브러시에서 공급되는 전류를 일정 방향으로만 흐르게 하는 것.

정립[精粒，whole grain] ： 사립，미숙림，피해림，착색립，이종곡립 등 기타 이물질을 제외한 완전한 형태의 곡림. 완전립이라고도 함.

정맥[精麥，polished barley] ： 보리의 껍질을 깨끗이 벗겨낸(쓿은) 보리쌀.

정맥기[精麥機，barley milling machine] ： 보리를 정곡，정백하는 기계. 정미기와 같은 구조이다.

정면캠[正面-，face cam, grooved cam] ： 판캠의 윤곽선에 홈을 붙이고 종절에 롤러를 끼워 소요 되는 운동을 확실하게 하는 캠을 말한다. 확동캠.

정미기[精米機，rice milling machine] ： 현미의 강층을 벗겨내는 기계.

정미소[精米所，rice mill] ： 벼의 정선, 재현，정미공정을 거쳐 쌀을 생산하는 공장.

정밀농업[精密農業 precision farming] 논이나 밭에서 위치별，작물의 생육상태, 수확량 등의 정보를 획득하고 이를 바탕으로 농약，비료，관수량 등을 처방하듯이 살포하고, 수확량을 모니터링하여 차년도 파종이나 재배계획을 작성하는 친환경 농업기술. 농약이나 비료 등 환경에 피해를 최소로 하면서 수량과 품질을 향상하는 첨단 농법. 처방농업이라고도 함.

정밀도[精密度 precision] ： 측정함에 있어서 여러 번 측정할 때 그 결과가 얼마나 일정한지를 나타내는 계측기의 성능 지표서 재현성이라고도 한다. 정밀도가 높다고 측정값이 정확하다는 의미와 다르다.

정반[定盤，surface plate] ： 표면을 정확 • 평활하고 매우 정밀하게 다듬질한 주철제의 평면대 (平面臺). 이 위에 공작품을 올려놓고 중심내기(centering), 금 긋기(marking-off), 조립(assembly, erection), 즉정(measurement), 일감의 평면도 검사 등의 정밀작업을 한다. 크기는 가로 x 세로x 높이로 표시.

정방형엔진[正方形-, square engine] ： 보어와 스트로크의 길이가 같은 엔진. 즉 값이 1인 엔진.

정백[精白, rice whitening] ： 현미의 겨의 층을 벗겨내는 일. 정미(精米).

정백수율[精白收率，milled rice recovery] ： 정미기에 투입된 현미 무게에 대한 생산된 백미 무게의 백분율-

정백실 [精白室， milling chamber] ： 현미의 겨의 층을 벗겨내는 정미기 내의 금망과 정백롤러의 공간.

정비[整備，maintenance] ： 기계를 원상태로 회복시키는 것이 아니라 기계가 불시의 고장을 일으키지 않도록 사전에 취하는 조치. 예방정비와 사후정비가 있다. 유지，보전(保全).

정비지침세整備指針書，maintenance manual] •' 해당 기계에 대하여 정비 할 때 지켜야 할 사항 (지침)을 적어놓은 교범. 정비교범.

정선[精選，cleaning] ： 농산물을 가공하기 전 이물질이나 불순물을 제거하는 작업.

정선기[精選機, cleaner] ： 농산물에서 이물질과 불순물을 제거하는 정선작업에 사용되는 기계.

정선체[精選-，cleaning sieve, chaffer sieve, grain sieve, shoe sieve] ： 정선 작업에 사용되는 체.

정소치[整梳齒, guiding tooth] ： 탈곡기 급등(扱銅)의 입구 쪽에 반월형의 철선으로 10-15°로 경사지게 설치되어 작물의 이삭부분이 순조롭게 급실로 들어오게 하며 이삭의 절단을 적게 하고 이삭을 고르게 배열하는 역할을 하면서 1차적인 탈곡작용이 일어나도록 배치한 급치로 보강차와 병치보다 작고 낮음.

정수압[靜水壓，hydrostatic compression] ： 정지되어 있는 물이 수직으로 작용하는 압력. 물의 비중과 깊이를 곱한 크기

정압[靜塑，static pressure] ： 유체가 가지는 총에너지 중에서 위치에너지와 운동에너지를 제외한 에너지에 의해서 나타나는 압력.

정압강하[靜壓降下，static pressure drop] ： 유체가 관，덕트, 밸브 또는 물질 퇴적층을 통과하여 흐를 때 마찰, 난류 등에 의한 유체 정압의 손실.

정압사이콜기관[定壓-機關，constant-pressure-cycle engine, otto-cycle engine] ： 일정 압력에서 수열이 이루어지고，일정 체적에서 방열이 이루어지는 사이클(정압 사이클)에 따라서 작동하는 내연 기관.

정압효율[定壓效率，static pressure efficiency] ： 송풍기의 정압동력과 축동력의 비.

정온기[定溫器, thermostat] ： 서모스탯. 냉각수의 온도를 일정하게 유지하도록 장치한 자동수온 조정기(自動水溫調整器). 항온기(恒溫器)라고도 한다.

정원용기구[庭園用器具，garden tool] ： 삽，호미 등 정원관리에 사용되는 작업기의 총칭.

정원용트랙테庭園 用-, garden tractor] ： 정원관리작업을 목적으로 설계된 트랙터로서，정원관리 작업에 필요한 작업기를 부착할 수 있다.

정유압구동식 변속기 (正 油壓驅動式變速器 , Hydro Static Transmission/HST) ： 유정압변속기 . 유체의 정암을 이용하여 동력을 전달하는 장치. 정유압 무단 변속기. 유압구동 변속기(장치).

정적사이클기관[定積ᅳ機關，coiKtant-voIume-cycle engine] ： 일정 체적에서 수열과 방열이 이루어지는 사이클(정적 사이클)에 따라서 작동하는 내연 기관. = 오토사이클.

정적압축시험[靜的塑縮試驗，static compression test] : 재료의 정적압축특성을 알아보기 위해，재료에 정하중을 가하는 시험.

정적점탄성[靜的粘彈性，static viscoelasticity] ： 점탄성을 크게 정적점탄성과 동적점탄성으로 나눌 수 있는 데, 정적점탄성에는 일정응력 또는 일정변형에 대한 응력이완과 크리프 특성이 있고， 동적 점탄성에는 진동적 변형이나 외력에 의한 물체의 동적탄성계수, 손실탄성계수(동적손실)， 동적큄플라이 언스，손실컴플라이 언스 등이 있다.

정적평형함수율[靜的平衡含水率，static equilibrium moisture content] ： 정지 상태에 있는 일정한 조건(온도와 상대습도)의 공기 중에서 결정된 평형함수율.

정전기[靜電氣，static electricity] ： 이동하지 않고 정지하고 있는 전기. 시간적인 변화가 없는 전하 (電荷)，또는 그와 같은 전하. 정전기는 ©，0가 있고，©，© 사이에는 쿨롱의 법칙에 따른

반발력과 톱인력이 작용한다. @동전기(dynamic electricity).

정전대전방제기[靜電帶電防除機，Manless Rail Electronic Sprayer] ： 온실내이 상부에 고정된 레일에 따라 분무노즐이 이동하면서, 분무입자를 정전대전 분무시켜 작물의 잎 뒷면에 잘 부착되도록 약액 살포량을 절감하고 환경오염을 줄이는 방제기계. 용도는 온실 내 방제작업. (테 인테크)

정전분리[靜電分離，electrostatic separation] ： 농산물의 정전 특성을 이용하는 선별 작업.

정전선별기[靜電選別機，electrostatic separator] ： 정전 분리를 이용하는 선별기.

정전용량수분계[靜電容量水分計，dielectric moisture meter] ： 농산물의 유전 특성을 이용하여 수분함량을 측정하는 장치.

정전화노즐[靜電化-，electrostatic nozzle] ： 약액이 나오는 오리피스 주변에 25,000 volt의 고전압을 걸어 얇은 판상으로 흘러나오는 유체를 미립화 시킴. 별도의 미립화 장치나 움직이는 부품이 없어 고장이 적으나 약액의 표면장력，전기전도도 등이 중요한 변수로 작용함.

정정(회전)속도[正定(回轉)速度，stabilized speed] ： 조속기가 달린 기관의 운전에 있어 정격 부하로 부터 다른 부하로 또는 임의의 부하로부터 정격 부하로 변화시킨 후에 시간의 경과에 따라서 안정된 회전 속도.

정정(회전)속도변동률[正定(回轉)速度變動率 , permancent speed change] ： ds I ns - nr / nr I x 100 여기에서 ns: 정정 회전수(rpm), nr： 정격 회전수(rpm).

정제공정[精製工程, purification process] ： 원료의 가공 중에 포함된 이물질 또는 불순물 등을 제거하여 원료의 순도(純度)를 높이기 위한 공정.

정제기[精製機，purifier] ： 원료의 가공 중에 포함된 이물질 또는 불순물 등을 제거하여 원료의 순도(純度)를 높이는 공정에 사용되는 기계.

정지[整地，land preparation] ： 파종，육묘를 목적으로 토양조건을 개량，정비하는 작업. 작물, 작업기，재료，지역, 관행에 따라 그 방식은 종류가 많다.

정지래칫장치[靜止-裝置, stationary ratchet train] ： 래칫. 발톱 및 양자를 연결하는 암(arm)으로 구성된 기구인데 래칫을 고정절(固定節)로 하는 장치를 말한다.

정지마찰[靜止摩擦，static friction] ： 두 개의 고체가 서로 접촉을 유지하면서 상대운동을 하려고 하면, 이것을 방해하려는 마찰력이 작용한다. 접촉면에 평행으로 작용하는 힘이 충분히 작으면 2개의 물체는 상대적으로 움직이지 않는 데 이것을 정지마찰이라 한다.

정지마찰계수[靜止摩擦係數，coefficient of static friction] ： 서로 접촉한 두 물체사이의 최대마찰력 예는 접촉면적과는 관계가 없으며，접촉면에 수직으로 작용하는 힘 N에 비례한다. 이들 관계를 F0 = 신N로 나타내었을 때，비례상수 서를 정지마찰계수라 한다.

정치작업[定置作業，stationary work] ： 일정한 장소에 고정적으로 설치해 놓고 하는 작업.

정치형퇴비화법[定置形堆肥化法，aerated static pile composting] ： 강제통기식 퇴비화 방법으로 통기식과 흡인식으로 구분되며 통기법은 발효 초기에는 연속적으로 하고 적정발효온도가 된 이후에는 간헐통기 하는 방법으로 시설경비가 저렴하고 관리가 편리함.

정확도[正確度 accuracy] ： 측정함에 있어서 계측기의 측정값이 참값에 얼마나 가까운지를 나타

내는 계측기의 성능 지표임.

제너다이오드[zener diode] ： PN형 반도체에 극성이 반대의 과전압이 흐를 때 과전류가 역으로 흘러 다이오드가 손상되는 것을 방지하기 위해 과전압에 대하여 일정한 전압을 유지하고 희로를 보호하기 위한 다이오드.

제도[製圖，drawing] ： 드로잉. 선과 점을 이용하여 물체의 형상, 크기，위치 등을 일정한 규칙에 따라 그려서 나타낸 것을 제도라고 한다. 또 달리 도면을 말할 때도 있다.

제도용지[製圖用紙, drawing paper] ： 도면을 그리는 데 사용되는 종이로 연필에는 켄트지. 그림 용지를 사§• 하고 이것을 먹으로 트레이스 하기위해서는 트레이스지(tracing paper)또는 트레이스 포 (tracing doth)를 사용한다. 제도용지에는 그 크기가 규정되어있으며 모든 도면의 크기는 이것에 따르도록 되어있다.

제동거리[制動距離, braking distance] ： 브레이크를 작동한 순간부터 차량이 완전 정지한 순간까지 차량이 주행한 거리.

제동마력[制動馬力, brake horsepower] ： 축마력. 정미마력(BHP). 엔진의 총 출력에서 손실마력을 뺀 실제 활용될 수 있는 마력.

제동시간[制動時間，stopping time] ： 브레이크를 처음 조작한 순간에서 기계가 정지한 순간까지의 경과시간.

제동열효율[制動熱效率，brake thermal efficiency] ： 제동 동력을 연료에 의하여 열에너지가 기관에 공급되는 공급률로 나눈 비율.

제동장치[制動裝置, brake system] ： 주행을 감속 또는 정지시키거나，정차중인 차가 스스로 움직 이지 않도록 하며, 회전반경을 줄이기 위한 장치. 외부수축식(外部收縮式)，내부확장식(內部 擴張式)이 있다.

제동줄력[制動出力，Brake power] ： 구동축에서의 출력.

제동토크[制動-，brake torque] ： 제동력에 의한 비틀림 모멘트.

제동평균유효압력[制動平均有效壓力，brake mean effective pressure/bmep] ： 제동 출력에 상당 하는 작동 사이클 당 한 일을 기관 행정 체적으로 나누 비율. 축평균유효맙력이라고도 한다.

제분[製粉，flour milling] ： 곡물을 분쇄하여 가루제품을 생산하는 작업.	.

제분공장[製粉工場，flour milling factory] ： 제분 작업을 위해 세워진 공장.

제분공정[製粉工程，flour milling process, flouring process] ： 제분 작업을 위해 구성된 단위 조작들의 배열.

제빙능력[製水能力，ice-making capacity] ： 제빙장치(공장)에 의해 하루에 제조될 수 있는 얼음의 양(製水量)을 톤으로 나타낸 것. 보통 ton/day로 표시 하며，냉동톤과는 다르다. [가령 30°C 물 1톤을 0°C까지 냉각하는 데 필요한 냉동량은 (Q=비 열X무게X변화한 온도차) 30，000kcal이다.].

제설쟁기[除雪snow plow] ： 제설용 작업기의 하나. 제설차 차체의 전면 하부에 부착되어 V형 또는 I형의 제설 날개를 갖춘 바닥부착형으로 대형이 많다.

제습건조기[除濕乾燥機，dehumidified air dryer] ： 공기 중의 수분을 적절한 수준까지 제거하여 건조능력을 증대시킨 공기를 송풍하여 건조를 수행하는 건조기로，보통 건조공기의 습도와

온도를 일정하게 유지하여 통풍하는 정습정온 건조를 수행함.

제어밸브[制御-，controlling valve/조정(調整)밸브] : 유체를 제어하는 밸브. 사용목적에 따라 압력 ■ 유량 • 방향 제어 밸브로 나뉜다.

제어환경[制御環境, controlled environment] ： 환경을 조절하는 제어기나 장치에 의해 인위적으로 조절된 환경.

제작도[製作圖，working drawing] ： 공작도. 현장의 작업원을 대상으로 해서 그려진 기계，부품의 제작용 도면인데 보통 조립도와 상세도로 되어있다.

제제[製劑, formulation] ： 농약의 유효성분(원약 또는 주제)에 각종 요제나 증량제 등의 보조제를 혼합하여 살포하기에 알맞게 조제하는 작업이나 조제한 약제를 말하며 광의로는 종약제조 회사만이 아니라 농민이 농약을 배합 ■ 희석하는 것을 모두 의미함. 제작

제조공정[製造工程，progress of work] ： 공장생산에 있어서의 작업의 진행과정.

제조물책임법[製造物責任法，Product Liability / PL법] : 제조물의 결함으로 인하여 소비자 또는 제3자의 생명 • 신체 • 재산 등에 손해가 발생했을 경우에 그 제조물의 제조업자나 판매업자 에게 책임을 지게 하는 것(2000.1.12공포，2002.7.1 시행). 제품의 결함으로 발생한 인적 . 물적 -정신적 피해까지 공급자가 부담하는 손해배상제도. PL사고예방대 책 (Product Liability Prevention: PLP)과 PL사고방어대책 (Product Liability Defense ： PLD)으로 크게 분류.

제초[除草，weeding] ： 원하지 않는 모든 식물을 제거하는 작업이나 과정.

제초기[除草機，weeder，eradicator] ： 로터리나 특수하게 설계된 제초날을 이용하여 얄게 경운 함으로서 잡초의 뿌리，줄기 등을 파괴시키거나，토양을 고온으로 처리하여 종자 상태에서 죽이는 기계적 또는 물리적 원리를 이용하는 기계 등이 있음.

제초날[除草-，cultivator sweep] ： 중경제초기에서 얕게 흙을 갈아서 엎도록 만든 부품. 중경날과 함께 기본적인 작업날이다.

제초제[除草劑，chemical herbicide] ： 식물을 죽이기 위한 농약으로 처리농도에 따라서 방제효과가 달라지며 보호하려는 작물에도 약해를 입힐 수 있으므로 처리방법，처리시기의 결정이 중요함. 처리방법에는 유입처리나 관주와 같이 생력적인 방법이 많이 개발되었음.

제초제살포기[除草劑撒布機，herbicide applicator] ： 제초제 살포를 주목적으로 개발된 농약살포기 로서 제초제의 특성에 따라서 미립화 장치를 이용하기도 하고 도포기나，대상살포기 등 매우 다양함.

제트[jet] ： 가솔린기관의 기화기에서 노즐로 분출될 연료의 양을 조절하여 주는 통로이며，플로트 실에서 주노즐의 입구에 있는 주제트(main jet), 저속을 조정하여 주는 저속 제트(low speed jet)와 아이들 제트(idle jet)가 있다.

제트로닉[jetronic] 제트로닉은 분사(injection)와 전자(electronic)의 합성어로 전자제어 분사장치를 뜻하며 제트로닉 (jetronic)은 독일 보시(bosch/보슈)사의 상품명 이기도 한다.

제트펌프[jet pump] ： 분류펌프라고도 말하며 벤투리관에 액체를 고속으로 분사(jet)하여 다른 액체나 기체를 끌어내는 펌프로 진공펌프나 소형 보일러에 사용함. 보통 물 또는 증기를 분출하여 양수 또는 추기(抽氣)를 행한다. 운동부분이 없기 때문에 오수에도 사용 되며，고장이 작으나

동력손실이 많음. 펌프효율은 낮으며 15~20%(30%도 있다).

제현율[製玄率，brown rice recovery] ： 벼를 완전히 탈부 시킨 후 1.6mm 체로 쳐서 채 위에 남은 현미립 및 체를 통과한 현미 중 활성현미의 무게와 시료(벼)무게와의 비율.

조[jaw] : 턱. 물건 등을 끼워서 집는 부분 또는 물리는 부분.

조각기[彫刻機，engraving machine, carving machine] ： 여러 가지 선단형식을 갖는 회전공구를 사용해서 주로 선. 문자 등을 조각하는 기계를 말한다.

조간[條間, row spacing] ： 이랑과 이랑사이 또는 줄과 줄의 간격. (S)주간.

조기점화[早期點火，pre-ignition] : 정상적인 점화 시기 이전에 점화가 이루어지는 현상으로 스파크 플러그에 착화(着火)되지 않고, 그 이전에 다른 고열원(高熱源)에 의하여 착화가 되는 것.

조도[照度，Lux] ： 어떤 면의 단위 면적당에 들어오는 광속의 밀도. 피조면의 밝기를 표시. 단위로 lux 또는 Lx.

조동장치[祖動裝置，coarse adjustment, rack and pinion adjustment] ： 즉정 장치 등에서 랙과 피니언을 사용해서 크게 변위를 주는 장치를 말한다.

조립공장[組立工場，assembling plant, assembling shop] ： 기계 둥의 조립을 행하는 공장. 특히 다량생산인 경우에는 컨베이어 등에 의한 유동작업이 채용된다.

조립도[組立圖，assembly drawing, assembling -] ： 기계 또는 장치 전체의 조립 상태를 보여주는 도면. 또 각 부분의 상호관계도 명시하고 있다. 조립작업을 할 때 또는 전체의 구조와 부품의 관련을 알려고 할 때도 이용된다.

조립상태[組立狀態, assembly condition] : 여러 부분을 하나의 구조물로 짜 맞춘 정도.

조립지그[組立-，assembling jig] ： 가공될 부품을 소정의 위치에 정확히 놓고 조립을 능률적으로 행하는 장치인데 보조구 또는 기능의 조정검사 등도 행한다.

조명방식[照明方式, lighting system] ： 전등의 조명방식으로서는 다음과 같은 것이 있다. ©직접 조명 (direct illumination, -lighting) ©긴:접조명 (indirect illumination, -lighting) ③반직접조명 (semi-direct illumination, -lighting) ④반간접조명 (semi-indirect illumination, -lighting) ⑤전반조명 (general illumination, -lighting) ⑥국부조명 (local illumination, -lighting).

조명장치[照明裝置，illumination system] ： 목적 대상에 적당량의 빛을 비추기 위해 갖추!진 장치.

조분[粗粉, pre-milling] ： 분쇄 작업 시 고운 가루를 얻기 위하여 1차로 행하는 거친 분쇄 또는 분쇄물.

조사[照射，irradiation] ： 태양이나 인공광에 의해서 빛에너지가 물체에 전달되는 것.

조사료[粗飼料, roughage] ： 조제 사료의 원료로 사용하기 위하여 단순 가공된 사료. 사일리지 (silage)가 한 예이다.

조선기[粗選機，paddy cleaner] ： 수확 탈곡한 벼를 건조기에 투입하기 전에 벼에 포함된 수절립， 벼줄기 및 이물을 제거하는 기계. 일본식 표현으로 (벼)정선기가 맞는 표현임

조성도계[粗性度計，roughness gauge] ： 재료표면의 요철을 측정하는 장치로서 광반사, 촉침에 의하는 것 등이 있다.

조속[調速，governing, speed control] ： 기관의 회전 속도를 정해진 조건에 적합하게 하는 자동

제어 작용.

조속기[調速機，governor] ： 내연 기관의 회전속도를 부하의 증감에 따라서 조절하는 장치.

②원심력을 응용한 것. 종류에는 진자조속기, 축조속기，스프링조속기 등.

조속레베調速-，governor lever, speed lever] ： 기관에서 속도를 하중에 관계없이 높이거나 낮추기 위한 레버. 가속레버.

조속성능시험[調速性能試驗，governor performance test of maneuverability] ： 기관에 가해지는 부하의 변동이 있어도 그것에 대응하는 연료의 양을 가감하여 기관의 회전속도를 언제나 필요한 속도로 유지할 수 있는 조속기의 안정성 내지 기동성의 성능을 시험하는 것.

조수[條數，number of row] ： 선 모양으로 심은 작물의 조수.

조수입[粗收入，gross income] ： 비용이 공제되기 이전의 서비스나 생산물로부터 받는 가치.

조압수조[調壓水槽，surge tank] ： 밸브의 개폐，양수기의 급시동，정지를 행하면 수격작용이 발생 하고 높은 압력파가 관로 내를 왕복 전파 하는데 이 수격압의 전파를 국소적으로 한정시키고 속도를 감쇄시키기 위하여 관로중간에 설치하는 자유 수면을 갖는 탱크.

조이스틱[joystick] ： 조종간. 조작용 손잡이.

조인트[joint] ： 기계 따위의 이음매，전선의 접속.

조재기[造材機 processor] 벌목하지는 않으나 나무의 물질 형상을 변화시키는 두 가지 또는 그 이상의 기능을 수행하는 다기능 기계.

조작기[燥作機，manipulator] ： 인간의 팔과 같은 작동 형태를 가지며 작업대상체，부품，도구 또는 특수장치의 조작을 위주로 작업을 수행하는 기구로서 매니플레이터라고도 한다.

조절노즐[調節-，adjustable nozzle] ： 방제용 노즐로 와류실의 용적을 변화시켜 입자를 확산형으로 하든가 또는 멀리 나갈 수 있도록 조절 가능한 노즐.

조정기[調整器，regulator] ： 전압과 전류를 일정하게 되도록 조정하는 장치. 전압 . 전류조정기， 유체의 압력조정기.

조정나사[調整螺絲，adjust screw] ： 공작기계의 테이블이나 절삭[공구]대의 더브테일(dovetail), 기계의 장치 등에 사용되는 조정용 나사이다.

조정베어링[調整-，adjustable bearing] ： 조정이 가능한 베어링을 말한다.

조정밸브[調整regulating valve] ： 원심펌프 동에서 개도에 따른 배수량을 가감하기 위하여 설치 하는 밸브인데 보통 슬루스 밸브(sluice valve)가 사용된다.

조정안내깃[調整案內-, adjustable guide vane] ： 수차가 정지 중에는 폐쇄하고 운전 중에는 미세한 개도(開道)조절을 하여 수량을 가감하는 안내 날개.

조직감[組織感，texture] ： 농산물의 조직, 결，육질 또는 표면구조 등에 의해 나타나며, 역학적 성질을 나타내는 관능평가용어.

조직감분석[組織感分析，texture analysis] ： 재료의 관능적 조직감을 공학적 매개변수를 이용하여 분석하는 것이며, 기계적 조직측정과 잘 훈련된 관능검사(sensory panel)에 의해 행해진다. 공학적 매개변수에는 경도，응집성，점성，탄성，부착성, 저작성，점착성，취성 등이 있다.

조질[調質，conditioning] ： 정미, 배분 등 곡물의 조제가공공정에 적합하도록 곡림의 화학적,

물리적 상태를 변화시키는 전처리공정.

조파[條播，drill seeding] ： 일정한 간격의 줄에 연속으로 파종한 것.

조파기[條播機，drill seeder, grain drill] ： 보통 곡류，야채류，목초 등의 작은 종자를 균일한 깊이， 일정한 폭과 선 모양으로 일정하게 파종하는 기계.

조합건조[組合乾燥，combination drying] ： 곡물건조 시에 품질손상을 줄이고 건조 소요 에너지를 절약하기 위하여 열풍건조와 상온통풍건조를 적절히 조합하여 건조하는 방법.

조합응력[組合應力，combined stress] ： 둘 이상의 응력성분이 동시에 발생하고 있는 응력의 상태.

조향장치[操向裝置，steering system] ： 스티어링 휠을 회전시켜 주행 방향을 임의로 바꾸는 장치. @동력조향.

조향클러치[操向-, side clutch] ： 경운기로 무논 작업에서 방향조정은 좌우 차륜 중 한쪽의 동력 전달을 끊음으로써 방향을 바꿀 수 있다. 이는 마찰식 클러치와 같이 반 클러치를 사용할 수 없다.

조형기[造型機，molding machine] ： 주조 작업에서 주형을 다량 만들 때에 사용된다. 주로 압축 공기에 의해서 조작되며 모래의 다짐(ramming), 주형의 반전，형빼기 등을 기계적으로 행하는 것.

족답탈곡기[足踏脫穀機，treadle thresher] ： 회전급등을 발로 밟아 회전시키면서 손으로 다발을 쥐고 탈곡하는 인력탈곡기.

종말속도[終末速度, terminal velocity] ： 물체가 자유낙하 할 때 물체의 항력(drag)과 물체의 순수한 중력(물체의 무게-부력)이 같게 되는 순간의 물체의 낙하속도. 부유속도(suspension velocity) 라고도 한다.

종이분[-盆，paper pot] ： 원통형 종이로 밭작물용 재배에 페이퍼 포트를 흙이 부착된 모를 육묘 하는 종이로 만든 수용성 용기의 일종.

종자소독[種子消毒，seed disinfection(sterilization)] ： 종자의 전염성 발병을 방지하기 위해 행해 지는 소독.

종자소독기[種子消毒器，seed sterilizer] ： 종자소독을 위한 기구 또는 기계

종자안내관[種字案內管，seed guide tube] ： 파종기의 배종롤러에서 배출된 종자를 심을 골까지 안내해 주는 관.

종자통[種子筒，seed hopper] ： 파종기의 종자 박스 각각의 탱크.	•

종자피복기[種子被服機，seed coating machine] ： 종자의 외측면을 가루 등에서 피복하는 기계.

종합검정[綜合檢定] 농업기계화 촉진법에서 규정함. 농업기계의 형식에 대한 구조，성능, 안전성 및 조작의 난이도에 대한 검정

종합방제[綜合防除，integrated pest management] ： 병층해나 잡초를 방제하는 데 있어서 화학방 제보다는 생물방제，경종방제，물리방제 기술을 적극적으로 수용하고 경영개념을 도입하여 일정수준 이하의 병해충 및 잡초는 방치하며, 벙해충 예찰과 같은 정보를 적극 활용하여 작물보호기술을 친환경하고자 하는 제반 기술.

좌굴[挫屈, buckling] ： 가는 기둥이나 얇은 판 등을 압축하면 어떤 하중에 이르러 갑자기 가로 방향으로 휘어지며 이후 그 휨이 급격히 증대하는 현상.

좌반전쟁기[左反轉-，left hand plow] ： 진행 방향에 대하여 쟁기밥을 왼쪽으로 반전 이동시키는 단용쟁기. 국내에서는 좌반전이 일반적임.

조[석지표점[좌석지표점，seat index point, SIP] 농림업용 기계의 운전자의 중심이 되는 지점으로 좌석표면 상방，등받이 전방，좌우 중앙에 위치하는 설계나 평가 시 기준점.

주간[株間，hill distance] ： 인접한 주와 주의 간격. ®조간.

주간제초기[株間除草機，cross blocking weeder] ： 중경과 겸용으로 포기와 포기 사이의 잡초를 제거하는 제초기.

주강[禱鋼, cast steel, steel casting] ： 주물강. 평로，전로，전기로，도가니로 등에서 용해한 강을 주형에 주입하여 소요의 형상 • 치수로 성형한 것. C0.15~0.50%를 함유하는 데 주철보다도 신장이 있으며 인장강도도 크다. 기계부품에 널리 쓰인다.

주관[主管，main duct] : 공기나 물 등의 유동매체를 이송하기 위해 사용할 관으로 여러 개의 분지관을 갖는 것.

주름이음관[-管，bellows coupling] ： 동력살분무기나 살분기에서 고속 기류의 흐름 방향을 바꾸면서 분관을 좌우상하로 방향을 바꿀 수 있도록 신축성 있는 주름을 가진 관.

주물[禱物，casting, castings] ： 금속을 용해한 뒤 주형에 주입하여 성형한 것. 주물은 기계구조의 대부분을 차지하며 주철주물이 가장 널리 사용되고 있다. 이밖에 가단(可锻)주물，강주물， 동합금 주물，경합금 주물 봉이 있다.

주상건조기[柱狀乾燥機, column dryer] ： 기등 모양의 건조실을 중력에 의하여 플러내리는 곡물 층에 열풍을 통과시켜 수분을 제거하는 구조의 곡물건조기.

주상배플(형)건조기[柱狀-(形)乾燥機, column baffle (type) dryer] ： 건조실을 곡물이 흘러내리는 동안 서로 혼합될 수 있도록 건조실에 배폴(baffle)을 설치한 주상건조기.

주상스크린(형)건조기[柱狀-(形)乾燥機，column screen (type) dryer] ： 15~25cm 의 간격을 가진 수직으로 세워진 평행 스크린 사이를 곡물이 흘러내리는 동안 열풍이 곡물 층을 횡 방향으로 통과하여 건조가 이루어지는 구조의 건조기.

주속도차율[周速度差率，ratio of peripheral velocity difference] ： 현미 기 의 고정롤러와 유동롤러와의 주속도의 차를 비율로 나타낸 것. 회전차율.

주암게主暗渠, main drain] ： 지선암거의 물을 받아서 밖으로 배출시키는 암거.

주위온도[周圍溫度, ambient temperature] ： 설치된 기기 주변 대기의 온도.

주응력[主應力, principal stress] ： 외력을 받는 물체내의 한 점을 생각할 때，그 점을 포함하는 평면의 방향을 여러 가지로 변화시키면 어느 면에 있어서 수직응력이 최대가 되어 전단응력이 생기지 않는 면이 3개 있는 데，이 면을 주응력 면(principal plane of stress)이라 하며，이 면에 작용하는 수직응력을 주응력이라 한다.

주입관[注入管，injection pipe] ： 토양소독기나 무수암모니아 주입구에서 땅을 뚫고 들어가며 농약을 공급하는 관으로서 점으로 주입하는 인력 토양소독기나 주입봉 타입식 토양소독기는 주입날과 주입봉이 일체로 되었으며 줄로 주입하는 견인식 동력토양소독기나 무수암모니아 주입기에서는 주입날과 후방에 주입관이 존재함.

주입날[注入-，injector blade, injector chisel] ： 동력 토양소독기나 무수암모니아 주입기에서 토양을 가르는 역할을 하는 날로서 후방에는 주입관이 설치되어 있음.

주입노즐[注入-，injector head, injector nozzle] ： 주입봉타입식 토양소독기에서 주입봉 끝에 달린 노즐을 말하며 주입봉 견인식에는 별도의 노즐이 없이 작은 구멍이 주입관에 설치되어 있음.

주조[禱造，casting] ： 금속을 가열하여 용해시킨 다음 주형에 주입하여 일정한 형태의 제품을 만드는 작업. ②철 • 구리합금 • 알루미늄합금 등이 주로 사용된다. 일반적으로 인장에 약하다. 인장이 강한 주물로서 주강 • 고급주철 • 가단주철 등이 있다. 주조법으로 보통주조 • 원심주조 • 다이캐스트 • 정밀주조(precision casting) • 투하정밀주조(베스트먼트 . 쉘몰드주조 등) 등.

주조공장[禱造工場，foundry] ： 주로를 행하는 공장，기계공장의 일부분으로서 설치될 때와 전문 공장의 경우가 있다.

주조기[禱造機, casting machine] ： 주조에 사용되는 기계. 단순히 주형 내에 주탕(注湯)하는 형식인 것과 원심력을 부여하는 형식의 원심주조기，압력을 가하는 형식의 다이캐스트기 등이 있다.

주차브레이크시스템[駐車parking braking system] ： 기계를 지속적인 주차상태로 유지하는 수단.

주철[禱鐵, cast iron] ： C 1.7~6.88%를 함유한 철의 합금. 실제로 사용되는 것은 C 2.5~4.5°/o의 범위이며 Fe，이외에 SimMn，P, S 등을 함유한다. 일반적으로 무르다. 기관의 실린더나 기계， 기구, 일용품 등의 주조에 널리 사용되며 용도는 매우 넓다. 최근에는 석출흑연(析出黑鈴)의 형태와 소지(素地)의 조직개량으로 인해 점성 강도가 높은 것이 얻어지며 점차 주강의 분야로 신장하고 있다.

주축[主軸，main shaft, main spindle] ： ①원동기에서 직접 동력을 받는 전동축. ②공작기계의 주죽 등.

주축대[主軸臺，head stock] ： 선반의 좌단에 있으며 동력을 전달하는 대. 속에 주축이 있는 데 이것에 센터를 끼우고 심압대와 함께 공작물을 지지하는 대. 단차식 주축대와 기어식 주축대가 있다.

주파수[周波數, frequency] : [물리]진동수의 단위. ①전파나 음파가 1초 동안에 진동하는 횟수. 독일의 물리학자 헤르츠(Hertz, H.R.)의 이름에서 유래되었다. 기호는 Hz. ②교류ᅵ전기에서 1초 동안에 전류의 방향이 바뀌는 횟수(반복되는 주기의 수). 우리나라 주파수는 60hz이며 이는 1초 동안에 60번이 바뀌는 것을 의미함.

주형[禱型，mold, mould] ： 용융금속(탕)을 유입해서 주물을 만드는 형. 일반적으로 모래，금속 기타 내화재료를 사용한다. 금형은 융점이 낮은 알루미늄합금주물의 다량생산에 사용되는 데 보통 사형(砂型)이 사용된다.

주형틀[*型-，molding box, -flask] ： 주형 상자. 주조 작업에서 주형을 만들 때 주위를 둘러싸서 모래를 보존하는 목형 또는 금형의 틀.

주행형분무기[走行型噴霧器, Power Sprayer] ： 농용트랙터로 로 견인주행(또는 탑재) 하면서 살 포하는 분무기. 축 동력을 이용하여 플런저펌프를 가압하여 약액을 노즐을 통하여 미립화로 분출시키는 기계. 용도는 병해충 방제작업용.

줄[joule / J] ： 에너지와 일의 SI(국제)단위. cgs단위로는 erg(에르그)를 쓴다. 자은 1N(뉴턴)의 힘으로 물체를 힘의 방향으로 lm 만큼 움직이는 동안 하는 일 또는 그렇게 움직이는 데 필요한 에너지.

1J = IN . m = lkg • niVs" (MKS단위)，[1J=1W • s 또한 1W=1J • s이다].

= (lOOOg) • (100cm)7sa = 105dyn(다인) • 100cm (CGS단위).

= 107erg.

줄수[number of row] ： 조수.

줄의 법칙[-法則，Joule’s law] ： 저항R인 선에 불변전류I가 흐를 때 도체의 저항으로 인해 단위 시간에 소비되는 에너지 I2R은 전부 열이 된다고 하는 법칙. 이 때 발생하는 열을 줄열 (Joule heat) 이라고 한다.

중간기에中間-，mid gear] ： 2개의 기어사이에 끼워진 기어. 가령 차동(差動)장치에 있어서 좌우 사이드기어의 사이에 있는 기어를 말한다.

중간끼워맞춤[中間-，transition fit] ： 헐거운 끼워 맞춤과 억지 끼워 맞춤의 중간상태를 말하나 일반적으로는 헐거운 끼워 맞춤 보다 작은 체결여유를 필요로 하는 정밀한 기계 등에 사용 되고 있다.

중간묘[中間苗，middle-aged seedling, medium seedling] : 보통 이앙기를 대상으로 한 모로 어린 묘와 성묘의 중간, 육묘 일수가 30-45일, 엽령 3.5~4.5엽，초경 15~25cm 정도의 모를 말한다. 중간축[中間軸, counter shaft, intermediate shaft] ： [카운터샤프트]. 주축(원동기 축)과 작업기계의 중간에 있는 축. 즉 주축에서 동력을 받아서 작업 기계에 이것을 전하기 위해 사용되는 전동축. 또 필요에 따라 속도의 변환이나 동력의 분배 등에도 사용된다.

중경날[中耕-，cultivator blade or tooth] ： 일반적으로 컬티베이터에 부착되어 중경，제초 등의 작용을 하는 데 사용되어지는 날. 제초날과 함께 기본적인 작업날이다.

중경작업[中耕作業，cultivation] ： 파종이나 이식 작업 후 작물 사이의 표토를 경운 쇄도하여 굳은 토양을 유연하게 함으로서 토양 속의 공기 유통과 투수성을 촉진시켜 작물 생육을 위한 토양 환경을 개선시키는 작업.

중경제초[中耕除草，cultivating] ： 작물의 파종이나 이식 후 행하는 중경，제초，배토 작업.

중경제조기 [中 耕除草機，cultivator, cultivating machinery] ： 중경제초작업을 목적으로 원동기를 갖춘 농작업기.

중경제초작업기[中耕除草作業機 ’cultivating implement] ： 원동기에 의해 견인되거나 구동되면서 중경 제초 작업에 사용되는 작업기.

중공축[中空軸, hollow shaft] ： 축단면의 중심부에 구멍이 뚫린 축. 즉 중공으로 되어있는 축. 이에 대하여 구멍이 뚫리지 않은 축을 솔리드 축(solid shaft)이라고 한다.

중금속[重金屬，heavy metals] ： 비중 4.0이상의 금속. 가령 금 • 은 - 구리 • 철 . 아연 • 주석 • 납 등. ©경금속.

중기중경[中期中耕，intermediate cultivation] ： 작물 생육기간의 중기에 하는 중경. 일반적으로 토양 상태의 개선，잡초나 해충에 의한 피해 방지 등 그 효과는 매우 크다.

중량[重量，weight] ： 지구의 인력이 물체에 작용하여 나타낸 힘의 크기. 단위 [kg중] (kgf), [g중] (gf). 실제 현장에서 질량과 중량을 구별하지 않고 사용한다.

중력가속도[重力加速度, gravitational acceleration] ： 지표 부근에 있는 물체를 지구의 중심 방향 으로 끌어당기는 힘을 중력이라고 한다. 중력의 크기는 물체의 질량에 비례하므로 중력의 작용만 받아 높은 곳에서 떨어지는 물체에는 질량의 크기와 관계없이 일정한 71속도(약 9.8 nVs2)가 가해진다. 그 결과 모든 물체는 질량과 관계없이 같은 높이를 같은 시간에 떨어지게 되는 데， 이 가속도를 중력가속도(기호는 g，단위 m/s2)라 한다.

중력선별기[重力選別機，gravity separator, weight grader] ： 농산물의 비중차를 이용하여 선별하는 기계.

중력컨베이에重力-，gravity conveyor] ： 물체의 중력을 이용하여 이송하는 장치. 경사판，경사진 이송롤러 등이 예이다.

중립면[中立面，neutral plane] ： 굽힘 모멘트(bending moment)에 의해서 보의 단면에는 수직 응력이 생기지만 그 내부에는 수직응력이 생기지 않는 면, 즉 신축하지 않는 면, 이것을 중립면이라고 한다. 중립면과 횡단면이 교차하는 직선을 중립선(neutral line)또는 중립축 (neutral axis) 이라고 한다.

중복살수[重複撒水，overap sprinkling] ： 스프링클러로 살수할 경우 위치에 따라서 살수 량이 차이가 있으므로 균일하게 살포하기 위해 살수 폭을 겹치게 하는 살수 방법.

중성토[中性土，neutral soil] ： 산성도 염기성도 아닌 토양. 거의 모든 식물의 생육에 적합함.

중속기관[中速機關，medium-speed engine] ： 고속기관과 저속기관의 중간에 위치하는 기관.

중심[重心，center of gravity] ： 무게중심

중심내기[中心-，centering] ： 센터링 • 심내기 • 중심 구멍 내기. ①공작물이나 공구의 중심을 기계의 회전 중심에 맞추는 것. ②넓은 뜻으로는 본체와 대상물의 기준선과 합치시키는 조작.

③환봉이나 정다각형의 중심을 구하는 것.

중심선[中心線, center lines] ： 도형의 중심을 표시하는 선. 가는 일점쇄선 또는 가는 실선.(一 • 一).

중앙구동형[中央驅動型，central-drive type] ： 로터리작업기 구동방식의 한 종류. 로터리 경운 축 중앙에 체인케이스(또는 기어케이스)를 배치하여 로터리를 구동하는 형식. 날의 교환이 용이하여 편리하지만, 중앙부에 생기는 잔경을 처리해 주어야 한다.

중앙이송체인[中央移送-，middle conveying chain] ： 보통형 콤바인에서 예취장치에 의해 예취된 작물이 중앙으로 모아지면 이것을 받아 탈곡부의 급등까지 이송시켜주는 체인.

중첩원리[重叠原理，superposition principle] ： 노즐이나 스프링클러는 어떤 것이나 균등하게 살포하지 못하므로 노즐이나 스프링클러의 간격을 살포 폭보다 좁게 하여, 중첩되게 함으로서 균등하게 살포하는 원리.

중첩률[重叠率, superposition ratio] ： 붐 방제기나 원심살포기 등에서 살포형을 균일하게 얻고자 노즐이나 작업간격을 중첩하는 비율(비을 말하며 노즐간격(WN)과 토양 표면에서 겹쳐진 부분의 길 이 (WS)를 백분율로 표시함. co = WS/WN X 100(%).

즈크[duck] : 네덜란드어. 범포(帆布). 삼(황마/jute)로 짠 두꺼운 천. 인도에서 많이 나며 평직으로

튼튼하게 짜여 두께에 따라 천막이나 신, 캔버스(canvas), 수예，자수 따위의 재료로 쓴다. doek.

증기난방[蒸氣緩房，steam heating] ： 수증기를 이용한 난방. 삼

증기소독[蒸氣消毒，steam sterilizer (disinfector)] ： 병원체나 해충에게 고온의 증기를 접촉하게 하여 가열 소독하는 것.

증기압[蒸氣壓，steam pressure, vapor pressure] ： 증기의 압력. 진공인 때를 0으로 나타내는 방법을 절대압이라 한다. 따라서 대기압은 1.033kg/otf에 상당한다.

증기어큐물레이테蒸氣-，steam accumulator] ： 보일러부속품의 일종. 보일러의 남은 증기를 저장 해두는 장치. «을 넣어서 어떤 큰 원통형용기의 수중에 남은 증기를 불어 넣어서 열수(熱水)의 꼴로 열을 저장하여 증기가 여분으로 필요할 때 밸브를 열고 이것에서 꺼내서 사용한다.

증기폐색[蒸氣閉塞，vapour lock] ： 베이퍼록 참조.

증량제[增量劑, dilution] ： 농약을 제제할 때 유효성분을 살포하기에 적합한 농도로 낮추기 위하여 사용하는 유기용매나，수용액，광물질 등 또는 사용직전에 농도를 낮추기 위해 사용하는 모든 물질.

증류법[蒸溜法，distillation method] ： 액체를 가열하여 증기를 발생시킨 후 증기를 다시 냉각시켜 액체로 만들어 정제 또는 분리하는 방법.

증압어큐물레이 테增壓intensifying accumulator] : 대피스톤과 소피스톤을 조합한 어큐물레이터 . 소피스톤에는 저압의 유체를 보내면 소경의 피스톤 실린더 내에는 고압이 발생한다.

증폭기[增幅機，amplifier] ： 일반적으로 변환기나 감지기로부터 들어온 미세한 신호를 처리하기에 적절한 크기로 변환하는 장치.

지게차[-車, forklift] ： 앞쪽에 2단으로 신축하는 수직 마스트가 있고，이에 맞물린 좌우 2개의 포크를 하물 밑에 밀어 넣고，하물을 들어올린다. 포크는 보통 앞쪽으로 6°，뒤쪽으로 12° 경사시킬 수 있다. 들어 올리는 중량은 l~10t 까지다. 또, 하물을 들어 올리는 속도는 전 부하(全負荷)에서 매초 25~35 cm이다.

지경[枝莖 rachis branch] 이삭에 곡물이 달리는 작은 줄기

지경부착립[枝莖附着粒，grain with rachis branch] ： 탈곡작업 시 급실을 통과한 곡립이 불완전 탈곡되어 이삭에 붙어 있는 상태.

지관[支管，lateral duct] ： 주관에 이어 놓는 분기관으로 유동매체를 이송하는 데 쓰임.

지그[jig] ： 공작물을 고정하면 동시에 절삭공구의 제어，안내를 행하는 장치, 주로 드릴링 ■ 보링 • 리머 통하기 등에 사용된다. 이것에 의해 하나하나 금 긋기의 수고를 덜게 되고 가공이 용이 하게 되며 다듬질치수가 통일되므로 작업능률이 증대하며 대량생산에 적합하다. 각종 형상인 것이 있다.

지능기계[知能機械，intelligence machine] ： 센서에 의한 시각이나 촉각을 갖추고 그 정보를 기초로 하여 스스로 판단을 하고 동작을 결정할 수 있는 기계 장치.

지능로봇[知能-，intelligent robot] ： 작업환경의 변화를 인식하고 적절히 대응하는 기능을 가진 로봇.

지리정보시스템[地理情報ᅳ, geographic information system] 지리공간 데이터를 컴퓨터와 원격 탐사나 계측 장비를 이용하여 분석 • 가공하여 교통 • 통신 등과 같은 지형 관련 분야에 활용할 수 있는 시스템으로 정밀농업에서 농경지와 토양의 양분 분포，작물의 분포 등을 효율적으로 연계하여 활용하게 하는 정보기술

지방산도[脂肪酸度，fat acidity, acid number] ： 지방을 포함하고 있는 물질내의 자유지방산의 척도 로서，물질 lg에 포함된 자유지방산을 중화하는 데 필요한 수산화칼륨(KOH)의 mg 수.

지붕경사[-傾斜, roof pitch] ： 지붕의 용마루와 처마 끝과의 경사. 수평에 대한 각도 또는 밑면에 대한 높이비로 표시.

지브[gib] ： 코터이음에 사용하는 보조부품으로서 코터를 때려 박을 경우 변형이 일어나기 쉬운 곳에 병용한다.

지상고[地上高，ground clearance] ： 지면에서 차량의 최 하부 지점까지의 높이.

지상사일로[地上-，above-ground silo] ： 지표면보다 높은 위치에 설치된 사일로.

지상살포[地上撒布，ground application] ： 토양 표면에서 인력이나 작업기가 주행하면서 농약이나 비료를 살포하는 방법으로 항공살포에 대응됨.

지스[Japanese Industrial Standards/JIS] ： 일본공업규격. 공업표준화법의 시행에 따라 제스(JES)에 대신해서 1949년 제정된 일본공업용품의 규격. 즉 광 • 공업품에 관해서 종류，치수，생산방법, 작업방법, 시험，분석방법，용어，기호 기타 광범위한 표준화가 기획되고 있다.

지시계선도[指示計線圖，indicator diagram] ： 작동 사이클 동안 실린더 내부 작동 매체의 압력 변화를 나타내는 선도.

지시동력[指示動力，indicator power] ： 피스톤에 작용히는 작동 매체의 압력에 의하여 작동 실린더에 의하여 얻어지는 총 동력

지시마력[指示馬力, indicated horse power] ： 도시(圖示)마력/IHP，실린더 내에서 연소 압력으로 부터 측정하여 지압선도에서 계산한 마력

지시 마이크로미 테指示-，indicated micrometer] ： 지시장치를 내장한 마이크로미터 인데 지시 부의 지침(指針)에 의하여 0.002mm까지의 측정이 가능하다.

지시선[指示線，leader lines] ： 기계제도에서 가는 실선. 치수나 가공방법 등을 나타내기 위해 경사지게 긋는 선이며 지시하는 쪽에 화살표(또는 검은 둥근점)를 붙인다. •

지식[知識，knowledge] ； 어떤 특정분야에 관련된 체계화되고 전문적인 정보.

지식표현[知識表現，knowledge representation] ： 어떤 목적을 위해, 획득된 지식을 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 가공하는 것으로，IF-THEN 규칙이나，semantic net, frame 둥이 그 대표적인 방법임.

지압선도[指壓線圖，indicated diagram] ： 실린더 내에서 작동 가스의 압력 변화 상태를 지시한 선도로 지압계를 사용하여 기록한다.

지연스펙드럼[遲延-，retardation spectrum] ： 점탄성 물체는 연속적으로 변화하는 무수의 지연 시간(떠 즉，지연시간의 분포를 갖고 있기 때문에 크리프식은 e = ff0 r0 ?(r«)(l-e'vr*)d rk, rk = ?/E로 쓸 수 있다. 여기서 ?>(대)를 지연시간의 분포함수 즉 자연스펙트럼이라 한다.

지연시간[遲延時間, retardation time] ： 모형에서 일정 정하중에 대한 총변형량의 약 63% 즉， (l-1/e)까지 변형되는 데 요하는 시간으로 크리프속도의 한 척도가 된다.

지연탄성[遲延彈性，retarded elasticity] ： 물체에 일정한 응력을 가했을 때 변형이 그 응력에 대응하는 최종수치에 달하는 것이 아니고 서서히 접근하는 현상. 즉，Kelvin 물체에서의 지연탄성은 재료의 점성저항 때문에 탄성평행에 도달이 늦어지는 현상이다.

지연탄성계수[遲延彈性係數，retardation modulus] ： 점탄성 물체의 크리프거동을 Burgers 모형으로 나타내었을 때，일정 응력에 대한 임의시간 t에 있어서의 총변형률은 모형을 구성하는 스프링 요소에 의한 순간탄성변형，Kelvin 요소에 의한 지연탄성변형, 선형 대시포트요소에 의한 점성변형의 합으로 된다. 이때 순간탄성변형을 나타내는 스프링 요소의 상수 값이 순간탄성 계수(instantaneous modulus)가 되고，지연탄성변형을 나타내는 Kelvin 요소의 스프링 상수 값이 지연탄성계수가 된다.

지중가온[地中加溫，soil heating] ： 표토 층에 열원을 설치하여 지중의 온도를 올리는 것. [주로 뿌리부분을 승온 시키는 데 전열을 이용하는 방식(전열선을 매몰 하여 가온)과 온수(40~ 50°C)를 이용하는 방식이 있다.]

지지롤레支持-，tension roller, supporting roller] ： 물체를 지지하는 원통 단면의 전동체(轉動體).

지측판[地側板，land side] ： 폴라우의 역벽쪽의 측면에 장착되어 역;!로부터 받는 수평방향 저항력을 지탱해 주는 부품. 바닥쇠.

지층[地層，ground layer] ： 자갈，모래，진흙，유기물 따위가 물밑이나 지표에 퇴적하여 이룬■층.

지표면살포[地表面撒布, soil surface application] ： 지표면에 살포하는 방식으로 비료나 제초제， 살충제 등 살포 시에 사용.

지표배수[地表排水，surface drainage] ： 농지의 지표에 있는 과잉수 및 강우시의 배수가 주가 되며 지하배수에 우선하여 행해진다.

지하사일로[地下-，under-ground silo] ： 지표면보다 낮은 위치에 설치된 사일로.

직각자[直角尺, square] ： 금 긋기 공구의 하나. 주로 공작품의 직각도나 평면도의 검사나 금 긋기에 사용하고 있다. 경질의 강제이며 직각이 정확하게 만들어져 있다. 사용목적에 따라서 다소 형상이 다르다.

직교소기[直交掃氣，cross scavenging, cross flow scavenging] ： 입구 포트와 배기 포트가 각각 실린더의 같은 끝단 면 위에서 서로 반대쪽에 위치하고 있는 횡 다류형 소기.

직동캠[直動-，translation cam] ： 대부분의 캠은 회전운동을 행하는 것인데 이 캠은 좌우로 직선 운동을 행하여 종절에 상하운동을 부여한다.

직렬기관[直列機關, straight-type engine, in-line engine] ： 실린더를 1 열로 배치하고 1개의 크랭크축을 회전시키도록 한 다 실린더 기관

직렬작업[直列作業, series operation] ： 둘 또는 그 이상의 유사한 기계들이 각각의 기능을 순차적 으로 수행하는 것. 첫 번을 제외한 각 기계의 작업은 앞의 작업에 좌우되고 하나의 기계가 정지하면 그 후의 모든 기계가 멈춘다.

직렬접속[直列接續，series connection] ： 한쪽을 일렬로 연결하는 것.(연결방법 +—-ᅳ나—_).

©병렬접속. 배터리에서 직렬접속하면 전압이 높아진다.

직립기관[직립기관，vertical engine] ： 실린더 중심선이 대략 연직인 기관.

직 ■ 병력접속[直4立列接續/series • parallel connection] ： 직렬과 병렬을 혼합한 접속.

직류[直流，Direct Current/D.C] ： 시간이 지나도 전압 또는 전류가 일정 값을 유지하고, 전류의 흐름 방향이 항상 일정한 전류. 직류전류(直流電流). ©교류.

직류발전기[直流發電機，generator] ： 자계 내에서 도체를 회전시켜 직류 전류를 발생시키는 발전기를 통틀어 이르는 말. ©교류발전기.

직립기관[直立機關，vertical engine] ： 실린더 중심선이 대략 연직(铅直)인 기관.

직비[ZigBee] 국제표준인 IEEE 802.15.4에 기반한 무선 기술로서 무선 헤드폰 등 무선 개인 통신망 (WPAN)에 사용하기 위한 것으로 블루투스와 같은 다른 무선 개인 통신망과 달리，비교적 저렴하고 간단한 기술이다. 직비는 적은 데이터 전송량, 적은 전력 소모량，보안성을 갖춘 (secure) 네트워킹 등에 최적화되어 있다.

직사노즐[直射-，straight stream nozzle] : 수력노즐의 일종으로 미립 화시키지 않고 분류를 발사함. 희수방제기 등에서 사용됨.

직선법[直線法，straight line method] ： 감가상각비를 구하는 방법 중의 하나. 기계의 사용기간 중 매년 똑 같은 비율로 기계의 값을 감하여 가는 방법. D = (P-S)/L [D： 감가상각비, P： 구입가격, S： 폐기가격, L： 내구연한].

직선베벨기에直線-，straight bevel gear] ： 피치원뿔면의 모선(母線)에 일치하는 치줄을 가지는 베벨기어를 말한다.

직장식쟁기[直裝式-，direct mounted plow] ： 트랙터의 히치 장치에 장착되어 쟁기의 전하중이 트랙터 히치에 의해 지지되는 쟁기.

직장音라우[直裝-，integral mounted plow] ： 트랙터의 3점 히치에 완전히 장착되어 전하중이 트랙터 히치에 의해 지지되는 플라우.

직접가열건조기 [直接加熱乾燥機, direct-fired dryer] ： 연소생성물이 열풍과 혼합되어 피건조물에 직접 접촉되어 건조가 이루어지는 구조의 건조기.

직접낙하식[直接落下式，direct dropping] ： 토양개량제, 비료，입제 농약 등을 중력을 이용하여 바로 밑으로 떨어뜨리는 방식.	•

직접분사[直接噴射，direct injection)] ： 주연소실 또는 분리된 연소실의 주요 장치와 연계되어 작동하는 분사 계통.

직접분사기관[直接噴射式機關，direct-injection engine] ： 연료를 연소실로 직접 분사하는 무기 분사 기관.

직접분사식[直接噴射式，direct injection type] ： 실린더 헤드와 피스톤 헤드에 설치된 요철(四凸)에 의해 연소실이 형성되어 연료를 연소실에 직접 분사하는 형식으로 단실식 연소실이며, 공기와 연료가 잘 혼합되도록 다공형 노즐을 사용한다. @예연소실식.

직접수분측정[直接水分測定，direct moisture determination] ： 농산물을 일정온도에서 무게의 변화가 없을 때까지 건조시킨 후, 건조 전후의 무게차이로 인하여 함수율을 결정하는 방법.

일반적으로 오븐법 (oven method)과 증류법 (distillation method) 이 있다.

직접수분족정법[直接水分側定法，direct moisture determination] ： 재료의 건조전후의 무게를 계량하고，그 차이에서 재료중의 물의 무게를 구하여 함수율을 결정하는 방법 또는 화학적 방법으로 재료중의 물을 가열 증류하거나 용매로 물을 추출하고 수분을 정량하여 함수율을 결정하는 방법.

직접수치제에直接數値制御，direct numerical control / DNC] : 여러 개의 수치제어 기계를 공용 기억 장치에 연결하여 이 기억 장치에 기억된 부분 프로그램이나 기계 프로그램에 따라 직접 제어하는 방식.

직주입혼합식[直注入混合式，direct inject type] ： 약액을 미리 조제하지 않고 희석액 속에 직접 약액을 분사하여 희석과 혼합을 일으키는 방식으로 사용하다 남은 농약을 회수할 수 있고， 작업자 안전이나 생력성에서 우수한 방제기계의 한 형태.

진공건조[眞空乾燥，vacuum drying] ： 대기압 이하의 압력에서 피건조물 중의 수분을 증발시켜 건조하는 건조기.

진공살포기[眞空撒布機，vacuum pump car] ： 요 오수와 같이 점성이 낮은 액체의 살포처리기.

진공성형[眞空成型，vacuum molding] ： 플라스틱판의 주변을 클램프로 하형에 압착시켜 놓고 위에서 히터로 가열하여 충분히 연화시킨 뒤 형 속의 공기를 빼내어 성형하는 방법. 두께가 얇은 성형품을 제작하는 데 적합하다.

진공압력[眞空壓力，vacuum pressure] ： 진공도. 대기압력 보다 낮은 압력을 진공이라 하며(負壓) 진공의 정도가 얼마니 깊은가를 게이지 압력 단위[cmHg]진공，(cmHg vac), inHg진공]을 쓴다.

진공오븐법[眞空-法，vacuum oven method] ： 시료의 초기무게와 40mmHg의 진공과 약 100ᄅ을 유지하는 오븐 내에서 건조한 시료의 건조후의 무게를 계량하여 함수율을 결정하는 방법.

진공저장[眞空貯藏, storage in vacuum, vacuum storage] ： 농산물의 저장 시，기체의 활성을 낮추기 위하여 상압보다 낮은 압력에서 저장하는 방법.

진공펌프[眞空-，vacuum pump] ： 진공을 만들거나 유지시켜 주는 펌프.

진공포장기[眞空包裝機, vacuum wrapping machine, -package-] : 포장 주머니나 통 안을 진공 상태로 만들어 포장하는 기계. 식품의 장기보존을 위하여 발달되었다.

진동볼공급기[振動-供給機，vibratory bowl feeder] •' 편심을 이용한 진동으로 미분체를 공급하는 장치.

진동기[振動機, vibrator] ： 바이브레이터. 진동을 일으키게 하는 기기나 장치. 단조작업에서 주형 으로부터 모형을 분리하기 위해서 압착공기 또는 전기에 의한 진동을 부여하는 것이다.

진동수확기[振動收獲機，tree shaker] ： 진동기와 수거캠버스로 구성되어 진동기로 나무를 요동시켜 낙하하는 과실을 수거캠버스로 받는 수확기로 버찌，오렌지，사과 등의 수확에 이용. 진동은 편심에 의한 것과 크랭크기구에 의한 것이 있으며 대상과실에 따라 다르지만 줄기를 진동 시키는 방법과 큰 가지를 진동시키는 방법이 있음.

진동자[振動子，vibrator] ： 진동장치.

진동체[振動-，oscillating sifter, shaking screen] ： 크랭크 기구에 의해 진동되는 선별용 체.

진동컨베이에振動-，shaking conveyer] ： 물체의 마찰력과 비중을 이용하여 진동 기구에 의해 물체를 이송하는 장치.

진동현미분리기[振動玄米分離機，oscillating tray paddy separator] ： 경사진 요동판에서 현미와 벼의 마찰력 및 비중 차이를 이용하여 선별하는 기계.

진밀도[眞密度，absolute density, true density] ： 고체 물질의 입자 사이의 공극을 제외한 단위체 적당의 질량. 산물밀도와 구별하기 위하여 사용되며，보통 밀도라고 하면 진밀도를 의미함.

진압[鎮塑，compaction] ： 경운된 흙을 눌러서 다지는 작업. 큰 흙덩이를 파쇄 하여 작게 하고 그 사이의 간극을 줄임으로서 토양의 투수성과 보수성을 좋게 하며，파종된 종자의 비산，유실 등을 방지한다.

진압기[鎮壓機, packing roller] ： 진맙 작업에 사용되는 농작업기. 표토 진압기，심토진압기로 구분된다.

진압롤레鎮壓-，land roller] ： 스프링 치간이 없이 롤러만 장착한 견인형 진압기.

진압바퀴[鎭'塑-, compaction wheel, packing wheel] ： 직경 60~70cm, 폭 5cm로 얇은 V형 바퀴로 작업폭 l~2m로 나란히 견인되는 심토진압장치의 일종. 질량은 250~350kg 정도로 땅 속 깊이까지 진압파쇄효과를 얻을 수 있음.

진압작용[鎭壓作用，packing action] ： 토양 입자 사이의 간극이 외부로부터의 작용력에 의해 줄어드는 현상.

진압장치[鎮壓裝置，packing device] ： 토양을 진압시키는 데 사용되는 기구 및 설비.

진압판[鎭壓板，packing plate] ： 진압작업에 사용되는 평평한 판.

진원도[眞圓度，out of roundness] ： 환봉이나 원형 구멍이 얼마나 정확하게 원형을 이루고 있는 지를 평가하는 척도. 환봉의 진원도를 조사하는 데는 양 센터로 지지한 환봉을 회전시키면서 콤퍼레이터(comparator/비교측정기) 등으로 측정하여 측정자의 움직임에 의해서 반경의 오차를 구하고 있다.

진응력[眞應力，true stress] ： 인장 또는 압축시험에서 재료의 본래 단면적 대신에 순간단면적으로 나눈 죽응력.

진폭[振幅, amplitude] ： 진동이나 주기적인 신호에서 진동하는 위치의 변화폭 또는 값이 변하는 폭 (최소값 또는 최대값 사이의 크기).

질량중심[質量中心，center of mass] ： 물체의 질량이 한 점에 집중되어 있다고 가정되는 점.

질소산화물[室素酸化物，nitrogen oxides / NO] : 질소는 가연 성분과 연소 반응을 하지 않으나, 고온의 연소 반응 과정에서 연소용 공기속의 질소나 연료 속의 질소화합물개 화합물)이라는 불순물과 산소(ᄋ2)가 산화 반응하여 먼저 일산화질소(Nᄋ)라고 하는 형태로 생성되고，연도 가스 속에서도 NO의 일부가 다시 산화하여 이산화질소(N02)로 되는 데, 대부분은 NO의 형태로 배기가스와 함께 연도로부터 대기 속으로 배출되며 배출된 NO는 공기 속의 02와 결합되어 N02로 된다. 이 NO나 N02는 동식물에 있어서의 유해 성분이며，대기오염의 큰 원인이 되며 이 NO나 N02를 질소산화물로 총칭하며 일반적으로 질소산화물(NO)이라 한다.

질화[室化，nitriding, nitrification, nitration] ： 표면경도법의 일종. 질소를 강에 침입시켜서 그

표면을 경화시키는 조작. 공작물을 정밀하게 다듬질해놓고 암모니아가스 속에서 500°C정도로 18~90시간 가열해서 자연히 냉각시킨다. 침탄(浸炭)에 의하는 것보다도 표면의 경도가 매우 크며 질화 후 소입 등의 열처리가 필요 없으므로 왜곡이 생기지 않는다.

질화강[室化鋼, nitriding steel] ： 표면을 질화하는 데 적합할 수 있게 만들어진 강. A1 • Cr ■ Mo 등을 함유한다. 이와 같은 원소는 질화의 속도를 빠르게 하고 질화 층의 경도도 증가시킨다.

집란기[集卵器，egg collector] ： 계사에서 달걀을 효과적으로 수집하기 위한 용기.

집속암[集束-, packer arm] ： 예취바인더의 예취부에서 예취되어 결속장치로 반송된 작물은 클러치 도어에서 일시 멈추어 모이게 되는 데 이때 일정한 크기의 다발이 되도록 접속된 작물의 줄기를 압축하는 암.

집속예추I기[集束재取機, reaper with dropper] ： 베어들인 줄기를 결속할 수 있는 상태로 모아 기계의 옆 또는 둬쪽으로 방출하는 형식의 예취기로 집속수확기，붐 살포, 드로퍼 등이 있음.

집재기[集材機，yarder] ： 산림 속에 산재하여 있는 수확된 목재，또는 용도에 맞는 크기로 조재된 목재를 임도(林道)부근에 모으는 작업을 집재라고 하며 집재작업을 하기 위하여 원동기와 권취장치를 한 기계.

집진기[集塵機，dust collector] ： 공기 중에 부유하는 분진을 포집하는 장치로 사이클론(cyclone) 등이 주로 쓰임.

집초기[集草機，rake] 베어진 목초를 모으는 축산용 기계

짚결속기[-結束機，straw binder, straw baler] ： 건초의 결속장치와 같이 짚을 결속하는 데 사용 되는 기계.

짚곡물비[-穀物比，grain-to straw ratio] ： 곡물짚비라고도 하며 작물 중 곡립과 나머지 짚과의 비.

짚공급량[-供給量，straw feed rate] ： 탈곡기와 콤바인의 능률을 표시하는 방법 중의 하나로 단위 시간당 작업기에 공급되어 탈곡되어지는 작물의 짚량으로 나타냄.

짚누름대[straw guide] ： 자동공급 장치의 이송체인이 운반하는 다발을 체인에 고정시키면서 이송할 수 있도록 안내를 하는 레일로 누름에 필요한 힘은 아래쪽에 있는 코일스프링에 의 하여 발생.

짚배출구[-排出□，straw outlet] ： 탈곡기에서 공급구로부터 들어온 볏다발이 탈곡된 후 배출되는 출구.

짚배줄벨트[-排出-，straw discharging belt] ： 짚 배출용의 벨트로 자탈형 콤바인에서 탈곡 후의 짚을 후방의 처리장치에 보내기 위한 반송벨트.

짚배출장치[-排出裝置，straw discharger] ： 짚 이송장치에 의해 반송된 짚을 요동하여 곡물을 제거한 후 짚 다발만을 후방에 배출하는 구조로 된 장치.

짚배줄체인[-排出, straw discharging chain] ： 짚 이송 체인.

짚선별손실[-選別損失，straw walker loss, walker loss] ： 보통형 콤바인의 급동에서 배출된 수절립과 짚 부스러기의 혼합물 등에 포함된 곡림이 짚 선별장치(straw walker)에서 회수되지 않고 배출구로 유출되는 손실.

짚수집기[-收集機，straw pick-up loader] ： 콤바인으로부터 지상에 배출된 상태의 짚을 건초용의 픽업로더와 같이 수집하여 후처리를 용이하게 하는 기계.

짚이송체인[-移送-，straw conveying chain] ： 자탈형 콤바인에서 급동을 통과한 짚을 후방에 있는 짚 처리장치로 보내기 위한 체인.

짚절단기[-切斷機，straw cutter] ： 수확작업과 동시에 볏짚을 일정한 길이로 절단하는 기계로 콤바인의 후부에 있는 짚처리 장치에서 이송된 짚을 절단하고 산포하며 실린더형 또는 디스크형의 커터가 사용됨.

짚집속기[-集束機, straw dropper] ： 자탈형 콤바인의 짚 처리 방법 중의 하나로 일정량의 짚이 접속 받이에 쌓이면 클러치가 작용하여 집속받이가 회전하면서 짚이 집속된 후 포장에 방출 되는 장치.

짚체[straw walker, straw rack] ： 보통형 콤바인의 콘케이브 상에 남은 수절립과 짚 둥을 진동체 작용으로 이동시키면서 수절림과 곡립 둥을 회수하는 장치.

쭉정이[immatured grain, sterile grain, aborted grain] ： 내배유가 발달하지 못한 곡립.

쭉정이줄구[-出 □, immatured grain outlet] : 2번구라고도 하며 탈곡장치의 수망을 통과한 곡립과 짚에서 회수된 곡림을 풍선할 때 가벼운 짚 부스러기와 쭉정이 등이 배출되는 출구.

響

186단어

차고[車庫, garage, shelter] ： 농업기계 및 장비를 보관하기 위한 시설.

차고비[車庫費, shelter cost] ： 차고의 건축，도색 및 노후방지 조치에 소요되는 비용으로서 차고 수명을 결정하여 연간 비용을 산출한다.

차광[遮光，shading] ： 천이나 막，평판，셔터 등을 이용하여 빛을 가리는 것.

차단기[遮斷器，circuit breaker / CB] ： 보통의 희로 상태에서는 수동으로 회로를 개폐할 수 있고， 단락상태 등의 이상 상태에서는 전로를 자동으로 개폐할 수 있는 장치. 회로의 이상상태，또는 필요한 상태에 있어서 회로를 전부 또는 일부를 차단하는 기구，자동식 전류차단기，유입 차단기, 고속도차단기 등 각종이 있다.

차동기에差動-，differential gear] ： 하나의 기어가 다른 기어 주위를 돌면서 동력을 전달하는 기어전동장치로 기체의 뒤 차축 가운데에 장치되어 선회할 때 양측 바퀴의 회전을 다르게 하여 운행을 원활하게 한다.

차동기어장치[差動-裝置，differential gear system] ： 기어전동 장치의 일종. 차동장치 참조.

차동잠금장치[差動-裝置，differential lock] ： 트랙터의 좌우 후륜이 같은 속도로 회전할 수 있도록 차등장치의 기능을 정지시키는 장치로 차축을 일체로 연결하여 직진에만 사용.

차동장치[差動裝置，differential] ： 기체가 원활하게 선회할 수 있도록，구동차축을 좌우로 분할하여 바깥쪽 바퀴가 안쪽 바퀴보다 더 많이 회전할 수 있도록 만든 장치. 주로 뒤축의 중앙부에

장착된다. 이는 차등 기어케이스 • 피니언 • 축 • 사이드 기어로 구성됨. 차동기어.

차량견인력비[車輔牽引力比，vehicle traction ratio] ： 총 차량하중에 대한 차량의 드로바 견인력 비.

차량전중량[車輔全重量, gross vehicle weight / GVW] ： 차량의 모든 부속장치를 장착하고 연료 및 윤활유 등을 만재(滿載)한 상태에서 측정한 차량의 중량.

차륜거리[車輪距離，tread] ： 동일 차축 상에서 인접한 두 차륜의 중앙 평면 사이의 거리.

차륜형[車輪型，wheel type] ： 차량의 주행 장치가 차륜으로 되어 있는 형식.

차륜형트랙테車輪型-, wheel-type tractor] ： 주행 장치가 차륜형인 트랙터.

차지[charge] ： ①장입 ②장입물，장입량 ③충전. 축전지에 전기를 축전하는 것 ④전하(電荷). 전기를 어떤 작은 에너지의 덩어리로 생각했을 때 그 에너지의 소괴를 전하라고 한다.

차축[車軸, axle] ： 차체의 중량을 지지하며 차륜이 설치되는 회전축. 앞 차축(front axle), 둬 차죽(rear axle).

차축거리[車軸距離，wheel base] ： 수평면에서 차량의 앞 차축과 뒤 차축 사이의 길이. 축거.

착색립[着色粒, discolored grain] : 낟알 표면의 일부 또는 전부에 다른 색으로 물든 곡립과 앵미 (赤米).

착색口I[着色米，colored rice] ： 벌레, 곰광이，열，균, 등에 의해 미립의 표면 전부 또는 일부가 황색，갈색, 흑색 등으로 착색된 것. 유색미 : 색깔있는 쌀 품종의 하나

착암기[靈巖機, machine drill, rock-, rock borer] ： 압축공기기계의 일종으로 암석에 구멍을 뚫는 기계. 폭파용의 다이너마이트구멍，콘크리트 주입공 등을 뚫는 데 사용한다. 회전식，충격식 • 타격식으로 분류된다. 동력에 따라 수동 • 압축공기 • 전기 • 수압착암기 등이 있다.

착유기[拷乳機，milker, milking machine] ： 기계적인 방법(부압을 이용)으로 착유를 할 때 사용 되는 기구.

착유량[摔乳量, milk yield] ： 착유기에 의해서 착유된 원유의 양.

착유컵[拽乳-，teat cup] ： 유두에 착유작용을 주는 부분으로서，경질의 재료로 만들어진 외통(外筒, teat cup shell)과 고무질 라이너로 이루어져 내외 2실로 되어 있다.

착화지연[着火遲延，ignition delay, ignition lag] ： 혼합기가 어떤 온도 및 맙력상태에 놓여져서부터 자기 점화할 때까지의 시간을 말하며, 압축 점화 기관에 있어서는 연료의 분사 개시로부터 실제로 실린더 내의 연료가 연소하여 압력이 상승하기 시작할 때까지의 기간이고, 보통 크랭크 각도로 표시.

찰리력[擦離力，frictional separating force] ： 현미의 강층을 박리시킬 수 있는 일정 수준 이상의 마찰력.

창고건조[倉庫乾燥，barn drying! ： 창고 바닥에 설치된 덕트 위에 피건조물(주로 목초)을 퇴적하고 열풍을 송풍하여 건조하는 방법.

채란계사[採卵鶴舍，laying house] ： 집란 용기 또는 달걀의 운반 용기 등이 설치된 계사.

채소결속기[菜梳結束機，vegetable binder] ： 채소 등의 출하，운반，저장 등을 위하여 다발로 묶는 기계.

채소세척기[菜蔬洗條機，vegetable washer] ： 토마토, 피망, 양파，감자 등을 세척하는 데 사용하는

기계로 습식 브러시형 및 건식 브러시형이 있음.

채종수확기[採種收獲機, seed harvester] ： 종자용으로 사용할 곡물을 수확하는 데 사용되는 기계로 일반수확기에 비하여 능률은 떨어지나 곡물에 손상을 적게 줄 수 있도록 운전조건이 설정됨.

채터링[chattering] ： ①릴리프 밸브가 미세한 반복 동작에 의해 밸브 자리를 두드리는 현상. ②엔 진이 고속회전 할 때 접점의 개폐 속도가 대단히 빨라 접점이 닫힐 때의 층격으로 불규칙한 진동이 생기는 형상. ⑤노즐의 연료분사시험에서 테스터 레버를 분당 10스트로크정도 작동 시켰을 때 비웅비응하고 절도 있게 분사하는 것.

챔페chamfer] ： ①모서리를 떼 낸 사면. ②(리머. 탭의)파 들어간 부분. 각(모서리)을 떼다. 모떼기 하는 것을 말한다.

처리능률[處理能率, throughput capacity] ： 시스템이 단위 시간에 처리하는 일의 양을 말하며 준비나 사후처리, 고장 등의 경우를 모두 포함한 능률.

처리량[處理量，throughput] ： 시스템이 단위 시간에 처리하는 일의 양.

처방농업[處方農業 prescriptive farming PF] 정밀농업 참고

척[chuck] ： 직접 공작물을 고정하면서 지지 ■ 회전시키는 선반부속품의 일종으로 드릴에도 사용 한다. 주로 발톱과 공작물과의 마찰력으로 공작물(때로는 절삭공구)이 물린다. 발톱이 각각 단독으로 작용하는 것을 단독척 (independent chuck)또는 4개 발톱 척，발톱전부가 같이 움직이는 것을 운동 척(universal chuck)또는 3개 발톱 척이라고 한다. 이 밖에 고리 척(cat head chuck), 드릴 척(drill chuck), 벨 척(beel chuck), 조 척(jow chuck) • 도그 척 등. 또 척속에 전자석을 장치한 전자 척 (magnetic chuck)등이 있다.

척바이스[chuck vice] ： 상자형 바이스의 일종. 바이스의 턱에 해당하는 부분에 자유로이 회전할 수 있는 2개의 체결쇠붙이를 갖는 바이스. 이것으로 물건을 물리고 3방향에서 죄므로 확실 하게 고정시킬 수 있고 쐐기를 체결쇠붙이의 근원에 넣으면 평행한 장착도 가능하다.

천공스크린[穿空-，punched screen] ： 얇은 철판，고무판 또는 플라스틱판 등에 구멍을 뚫어 정선，선별에 이용하는 것으로서 구멍의 모양은 원형，정사각형，직사각형，정삼각형 등이 있으며, 원형과 정사각형은 입자의 폭 또는 지름을, 직사각형은 입자의 두께를，정삼각형은 입자의 형상을 선별인자로 이용한다.

천립중[千粒重, weight per thousand kernels] ： 완전립(정립) 1,000립의 중량. 이 값이 크면 곡립이 크고，충실도가 높아 정백수율이 높다. 곡립 계수판으로 1,000립을 채취하여 중량을 측정 하거나 또는 20g을 채취한 후 계량하여 그 곡립수를 센 후에 1,000립 중량으로 환산한다.

천일건조[天 曰 乾燥, sun drying] ： 농산물을 자연조건에 노출하여 건조하는 관행건조방법 . 자연건조.

천적[天敵, natural enemy] ： 생태계의 먹이사슬에 의하여 어떤 해층을 먹이로 삼는 포식동물.

천창[天窓，roof window] ： 온실 등의 지붕에 환기용으로 설치한 창(문).

철사게이지[wire gauge] ： 철사의 직경을 조사하기 위해 사용되는 게이지. 원판의 주위에 철사의 번호에 해당하는 치수(철사의 직경은 번호로 표시)로 구멍을 파서 만든 것. 정도는 높지 않다.

철포형[鐵砲型，gun type] ： 총(統)형이라고도 말하며，방아쇠 모양의 조절밸브가 있어 분무를 on-off한다. 철포형 노즐 참고.

철포형노즐[鐵砲型-, gun type nozzle] ： 총형이라고도 말하며，도달거리를 증대하기 위한 고압용 노즐，분무 봉에 한 개의 노즐 또는 2〜3개의 노즐이 부착되어 비교적 균등한 살포모양을 얻도록 한 분무 봉 전체를 말하기도 하며，장거리 살포용으로 분무 봉 가장 끝에 설치된 노즐을 지칭하기도 함.

청관제[淸禮濟，boiler cleaning compound] ： 보일러 관의 물때를 없애는 데 쓰는，산 • 알칼리 • 계면 활성제로 된 물질. 이 물질(약)을 타는 펌프를 약주입 펌프라고 함.

청동[靑銅，bronze] ： Cu와 Sn의 합금. 주조용 • 단동용 • 특수청동으로 분류된다. 포금(砲金)은 기계부품재료 청동의 속칭이다. 청동의 용도는 주물 • 판 • 철사 • 베어링 • 기어 • 동상 등.

청력계[聽力計，audiometer] ： 사람의 청력을 검사 또는 측정하는 계기. 진공발진기(眞空發振機)， 저항감쇠기(抵抗減衰機)，수화기로 된다. 소음계로서도 사용된다.

체[spoke] ： 검불 속에 들어있는 낟알을 선별하는 살. 짚받이라고도 한다.

체[sieve, screen, shifter] ： 혼합물을 선별하거나 모래 등을 입도(粒度)에 따라 크고 작은 것을 걸러서 구별시키는 용구.

체눈[sieve opening, mesh] ： 체의 구멍으로서 체를 통과하는 물질의 양(量)에 직접적인 영향을 미치며，크기는 인치당 눈의 수에 해당되는 메시(mesh)로 표시된다.

체분리공정[-分離工程, sieve grading process] ： 제분(製粉)공정의 하나로서 파쇄공정에서 생산된 배유(胚乳)가 붙은 밀기울, 배유덩어리，분말 등을 진동체를 사용하여 분리하는 공정.

체인[chain] ： 금속제의 고리를 다수(多數) 이은 것. 체인블록，크레인 등의 현수용(懸垂用)，컨베이어， 선박의 계류(繁留) 등의 동력전달에 사용된다. 전동용에는 롤러체인 • 블록체인 • 사일런트체인， 하역기계용에는 링크체인 • 분리체인 등이 있다.

체인구동[-驅動，chain drive] ： 체인과 체인바퀴(sprocket)를 사용하여 운동을 전하는 것.

체인블록[chain block] ： 도르래，톱니바퀴, 쇠사슬 따위를 조합시켜 무거운 물건을 달아 올릴 수 있도록 한 기계로 역희전을 방지하고 있다.

체인전동 [-傳動， chain drive, -gearing, -transmission] ： 체인과 체인스프로켓(chin sprocket)에 의해 짧은 축 간에 동력을 전달하는 장치. 보통 축간거리4m 이하. 전달동력이 크며 확실하게 동력을 전달하거나 큰 소음을 내므로 여러 가지 방법이 강구되고 있다.

체인호이스트[chain hoist] ： 체인블록과 같이 물건을 올리는 장치의 일종인데 유성기어 열을 사용한 것.

체인(그레이트)스토케chain[grate]stoker] ： 보일러의 노 밑쪽의 입구와 안쪽에 놓여진 2개의 체인 스프로켓 아이에 쇄상(鎮床)으로 화격자(火格子) 자체를 연결하여 체인 스프로켓의 회전에 따라서 서서히 화격자가 안쪽으로 자동적으로 이동할 수 있게 되어있다.

체인블록[chain block] ： 물건을 들어 올리는 장치의 일종. 기어 등을 조합하여 체인을 사용해서 물건을 들어 올릴 수 있게 되어있다. 작은 힘으로 중량물을 올리거나 내리는 데 사용된다.

체인스프로켓휠[chain sprocket wheel] ： 체인전동에서 체인이 미끄러지지 않게 이가 나있는 연강 또는 주강제의 바퀴.

체선별기 [-選別機，sieve separator] ： 평명구동체로 이루어진 곡립선별장치의 총칭이다. 정선효과를

높이고자 보통 곡림의 입구 및 출구에 기류선별이 병용된다. 대부분이 곡류의 선별 • 정선에 사용된다.

체인스톨[chain stall] ： 축사내의 퇴비를 반출하거나 가축의 분뇨를 반송시키기 위하여 체인, 기어， 스크레이퍼(scraper)등이 설치된 축사.

체인컨베이에chain conveyer] ： 밀폐된 장방형(長方形) 또는 V형 단면의 홈통 내부에 설치된 특수 체인이 작동되는 동안 운반물의 상호마찰에 의해서 운반이 이루어지는 반송기계로서，마모성이 적은 입체(粒體) 또는 분체(粉體)의 반송에 적절하다.

체인코드[chain code] ： 곡선을 일정한 간격으로 나눈 후에，연결된 픽셀의 시작점만의 위치를 표시하고 나머지는 방향 코드로 나타낸 것.

체인톱[chain saw] ： 소형의 원동기로 체인을 구동시켜 벌목，가지치기 등을 하는 휴대용의 동력톱.

체적변형률[體積變形率, bulk strain, volume strain] ： 물체의 모든 방향에서 일정한 맙력이 작용 하여 변형할 때, 변형 전의 체적 V。가 Av 만큼 감소할 때，체적변형률은 7 = 스V / V0로 되며, 부피변형률이라고도 한다.

체적중간지름[體積中間-，volume median diameter] ： 방제기계에서 사용하는 대표적인 평균 입도로서 시료로 채취된 입자를 크기순으로 나열하여 체적을 더해갈 때, 전체 체적의 1/2가 되는 순간의 입자의 직경을 뜻함. 기호로는 Dvo.5.

체적효율[體積效率，volumetric efficiency] ： 용적효율. 흡기 • 신기의 체적을 행정 체적으로 나눈 값. 다만，체적은 무 과급 기관에 있어서는 외기의 압력 및 온도，과급기관에 있어서는 기관 몸체의 흡기 계통 입구의 압력 및 온도에 있어서의 것을 사용한다. ②흡기행정에 실제로 흡입된 공기의 중량과 실린더 체적의 비율.

체절양정[締切楊程，shut off head] ： 원심펌프의 토출구를 막아 토출량을 0으로 한 경우의 압력 또는 그 압력을 물기둥 높이로 환산한 값.

체크밸브[check valve, non return valve] ： 역지(逆止)밸브. 밸브 디스크가 유체의 배압에 의하여 역류를 방지하도록 작동하는 밸브의 총칭 (KS 밸브 용어). 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 밸브로서 흐름방향을 제 어하는 방향제 어밸브이다.

체크체인[check chain] ： 3점히치에서 하부링크의 좌우를 체인으로 연결하여 좌우 흔들림을 방지 하고 안전하게 하여 주는 체인.	'

초경합금[超輕合金，cemented carbide, sintered carbide] ： 탄화텅스텐，탄화티탄과 같은 경도가 매우 높은、화합물의 분말과 코발트 등의 금속분말을 결합제와 함께 고압으로 압축하고 금속이 용해하지 않을 정도의 고열(1400°C 정도)로 가열하여 소결，성형한 것. 공구(工具) 등에 사용되는 초경질 합금. Widia, Carbolloy, Tungalloy둥 많은 상품명이 있다.

초과(회전)속도[超過(回轉)速度，overspeed] ： 정격 회전 속도를 초과하는 희전 속도.

초기접선탄성계수[初期接線彈性係數, initial tangent modulus] 응력-변형률 선도가 직선을 나타내지 않는 경우의 탄성계수를 나타내는 한 방법으로, 원점에서의 접선기울기 값으로 나타낸다. 그 밖의 곡선상의 특정한 점에서의 접선기울기 값으로 나타내는 접선탄성계수(tangent modulus), 원점과 곡선상의 특정한 점을 연결한 직선의 기울기 값으로 나타내는 시컨트탄성

계수(secant modulus)가 있다.

초기중경[初期中耕，early cultivation] ： 작물의 생육기간 중 표준 중경 시기보다 이른 시기에 하는 중경 작업. 또는 제일 처음에 하는 중경작업.

초기함수율[初期含水率，initial moisture content] ： 피건조물의 건조 시작 시점의 함수율.

초음파[超音波，ultrasonic] ： 인간에 들을 수 없는 20kHz 이상의 주파수를 가진 기계적 음파.

초음파검사[超音波檢査，ultrasonic inspection] ： 초음파에 대한 반응 특성을 이용하여 대상물의 물리적, 화학적 특성을 비파괴 적으로 분석하는 방법.

초음파진단시스템[超音波診斷-, ultrasonic diagnostic system] ： 초음파에 대한 반응 특성인 반사， 선택 흡수 등을 이용하여，의학적인 진단이나 생물의 특성 등을 진단을 수행할 수 있는 장치.

초장[草長，plant height] ： 작물의 자연 지상 높이.

조장력[初張力，initial tension] : 벨트가 벨트 풀리에 마찰력으로 돌리기 위한 장력.

초저속운전[超低速運轉，creep driver] ： 초 저속 운전은 트랙터에서 표준속도의 저속 보다 특별히 더 저속으로 운전하는 것으로, 표준속도보다도 더 저속으로 작업(심경 • 쇄토 • 트랜쳐 등)을 해야 할 경우 초 저속 레버를 작동시켜(入 • 切) 사용. 초 저속 상태에서는 차축의 회전력이 매우 강해 브레이크가 듣지 않는다. 이때는 클러치 페달을 밟고 나서 브레이크 페달을 밟아 준다. 조 저속 운전.

초지쟁기[草地-，sod plow] ： 초지에서 사용하는 쟁기(폴라우)로서 천경용.

초크레베chock lever] ： 초크 밸브의 조정을 위하여 붙여진 레버.

조크밸브[choke valve] ： 초크 밸브는 기화기의 벤투리관 입구에서 가솔린 기관의 시동성을 높이며， 흡입 공기량 조절 밸브이다. 냉각된 상태의 가솔린 기관을 시동할 경우，일반적으로 가솔린의 기화가 나쁘므로，정규 혼합비(空氣燃料比 14〜 15:1)에 비해 훨씬 짙은 혼합비(20°C 에서 공기연료비 4~6:1)로 해야 한다.

초페chopper] ： 뿌리채소류，고구마 덩굴，생목초 등과 같은 수분이 많은 목초 • 사료를 짧게 절단 하고 양돈■양계용 자급사료의 조제에 사용되는 사료분쇄기.

총견인력[總牽引力，gross traction] ： 주어진 영점 조건에서 입력토크가 구름반경에 의하여 나누어짐으로 정의되는 이동방향의 총력.

총견인력비[總牽引力比，gross traction ratio] ： 동하중에 대한 총 견인력비.

총기계이용비[總機械利用費, total machine cost] ： 고정비용인 소유비 및 변동비용인 작업비의 합계. 포장기계의 비용요인(cost factor) 즉，총 이용비용으로 소유비용과 작업비용으로 구성 되어 있다.

종소요동력[總所要動力，total power requirement] ： 작업기(견인식 혹은 자주식)를 작동시키기 위해 소요되는 동력의 합. 같은 양의 PTO동력으로 환산된 각 작업기동력들의 합으로 표시함.

종연료소비량[總燃料消費量，total fuel consumption] ： 기관이 소비한 연료의 총량.

종열소비량[總熱消費量，total heat consumption] ： 기관에 공급된 총열량(총 연료 소비량과 연료의 저발열량으로부터 계산한 값).

총체적[總體積，total volume] ： 행정체적에 실린더수를 곱한 것을 말하며，총배기량이라고도 한다.

총행정체적[總行程體積，total stroke volume] ： 총배기량(總排氣量，total piston displacement). 행정체적에 다기통의 실린더 수를 곱한 것. 기관의 크기를 나타내는 척도가 된다.

V	= 행정체적 X실린더 수

총형[統型, mixturegun type] ： 철포형과 같은 의미.

총효율[總效率，overall efficiency] ： 기관 출력에 대한 견인 출력의 비율.

최고사용온도[最高使用溫度，upper category temperature] ： 최고 사용 온도는 부품을 계속 사용 할 수 있는 주위 온도의 최고치. 보통 이 온도에서는 정격 부하가 경감된다. 최고 사용 주위 온도.

최고회전속도[最高回轉速度, maximum (engine) speed] ： 정해진 조건하에서 최고의 희전 속도. @최저회전속도.

최대견인력[最*牽引力，maximum drawbar pull] ： 견인장치(차량, 차륜，궤도 둥)가 견인할 수 있는 최대의 힘으로서，타이어의 경우 보통 슬립이 15~20% 정도일 때 최대견인력을 얻을 수 있다.

최대송출량[最*:送出量, maximum discharge] ： 유체를 양수 또는 가압하는 펌프가 단위시간당 절달할 수 있는 최대 유량 (토출량).

최대송출맙력[最大送出壓力，maximum discharge pressure] ： 유체를 양수 또는 가압하는 펌프의 송출구(토출구)에서의 최대압력.

최대실린더압력[最大-壓力，maximum cylinder pressure, peak pressure] ： 작동 사이클 중에 얻어지는 실린더 내부 작동 매체의 최대 압력.

최대양력[最ᄎ揚力，maximum lifting force] ： 일정한 유속으로 흐르는 유체 속에 놓여 있는 물체에 작용하는 힘의 수직방향 성분의 최대치. ②트랙터 3점 히치가 들어 올릴 수 있는 최대 무게

최대출력[最ᄎ出力，maximum output] ： 기관 • 터빈 • 수차 등이 내는 출력의 최대값을 말한다. ②(maximum power) ： 낼 수 있는 최대의 줄력.

최대 탄성에너지[最*彈性-，maximum elastic strain] ： 재료의 탄성한도에 있어서의 단위체적 에 대한 탄성에너지를 말한다.

최대폭[最大幅, maximum width] ： 작업기 둥이 처리할 수 있는 가장 넓은 폭.

최소경운[最小耕転，minimum tillage] ： 종래의 플라우에 의한 경작방법을 변경하여 폴라우경운을 줄이거나 완전히 제거시킨 부분경운 또는 무 경운의 경작 방법. 경운에너지의 절약，토양수분 보존，토양 유실 방지，토양다짐의 감소 등의 효과가 있다. 종자가 파종될 부분을 “V”자 형태로만 경운하는 것.

최소선회반경[最小旋回半徑, minimum turning radius] ： 차량의 조향핸들을 최대로 감은 상태에서 차량이 선희할 때 바깥쪽 바퀴가 그리는 원호의 반경.

최소송풍량[最小送風量，minimum airflow rates] ： 상온통풍건조에서 건조 중의 품질손상을 방지 할 수 있는 최소의 송풍량으로서，안전한계송풍량(安全限界送風量)으로도 불리 운다. 최소송 풍량은 곡물의 초기함수율과 지역의 기상조건에 따라 달라진다. 곡물의 단위 무게 당 또는 단위체적당 송풍량으로 표시됨.

초ᅵ아[催牙，germination] ： 싹퇴움.

최저회전속도[最低回轉速度，minimum (engine) speed] ： 정해진 조건하에서 최저의 회전 속도. @최고희 전속도.

최적경운[最適耕転，optimum tillage] ： 작물 생산에서 최대의 순이익을 얻을 수 있는 적정 수준의 경운 방법.

최적제에最適制御，optimal control] ： 시스템의 제어상태 또는 제어결과를 주어진 기준에 따라 평가하고 그 평가결과를 가장 최적으로 유지하면서 원하는 제어목적을 달성시키는 제어방법.

최적함수율[最適含水率，optimum moisture content] ： 농산물의 수확，저장，가공 및 취급 과정에서 양 및 질적 손실 또는 소요에너지를 최소로 하는 함수율.

최종구동축[最終驅動軸，final drive shaft] ： 구동륜이 설치되어 있는 차축으로서 직접 구동륜을 구동하는 차축.

최종함수율[最終含水率，final moisture content] ： 건조 종료 후의 함수율.

추비[追肥，side dressing] ： 웃거름.

추예[追)<IJ, reaping lodging] ： 따라베기. 쓰러져 있는 작물을 쓰러진 벼 뿌리 쪽에서 이삭 쪽으로 베어가는 작업. ©향예.

추적[追跡，monitoring, tracking] ： 공정의 자원과 공정의 수행 시간을 효율적으로 사용하기 위해 여러 개의 독립적인 작업들의 실행 상태를 감독하고 공정의 전체적인 동작을 제어하는 행위.

주정감가상각법[推定減價償却法, estimated depeciation method] ： 가장 현실적인 방법으로서 구입 가격과 장래 추정가격과의 차이에 의해 결정되는 기계가치의 감소로서 모두 불변가격에 의하며，매년 초의 가격과 연말가격의 차액이 감가상각 액이 된다.

추정수명[推定壽命, accounting life] ： 보유하고 있는 기계의 경우 기록한 사용량을 근거로 추정 하고，새 기계는 설계수명으로부터 추정한 수명.

추진력[推進力, traction] ： 기관에서 전달된 동력을 이용하여 구동장치에서 차량의 전진방향으로 발생시킨 힘.

축[軸，shaft] ： 축이란 그 중심선의 둘레에 희전하는 환봉이며 보통 강제. 그 용도에 따라서 다음의

3종류로 분류된다. ①차축[axle] 주로 굽힘 모멘트(bending moment)만을 받는 것으로서 차량의 양쪽 바퀴를 연결하는 축. ②전동축[(power)transmission shaft, 회전축]주로 비틀림 모멘트(twisting moment)를 받아서 오로지 동력을 전하는 축. 기계공장의 전동축에는 주축 (main shaft), 선축(line shaft), 공간축(counter shaft, intermediate-)의 3종류가 있다. (1)주축 [main spindle, 스핀들 축, 스핀들]선반의 주축 등과 같이 비교적 짧은 축.

축게軸距，wheel base] ： 축간거리. 휠베이스[wheel base] 자동차의 앞바퀴 중심과 뒷바퀴 중심 사이의 거리. 激윤거.

축동력[軸動力，shaft power] ： 실제로 동력으로서 이용할 수 있는 출력.

축류[軸流，axial flow] ： 축 방향으로 흐르는 흐름.

축류속도[軸流速度，axial velocity] ： 유체의 희전축 방향의 속도성분.

축류송풍기[軸流送風機, axial flow fan] ： 송풍기의 축과 평행한 방향，즉 날개 회전면의 직각

방향으로 공기가 유입되어 배출되는 송풍기로 압력 차이는 작으면서 많은 풍량이 요구될 때 사용되는 송풍기.

축류식콤바인[軸流式-，axial-flow combine] ： 예취된 곡물 등의 줄기를 급동축 방향으로 유입하여 축방향으로 배출하는 과정에서 급등의 급치에 의해 탈곡을 행하는 콤바인.

축류팬[軸流-, axial-flow fan] ： 덕트의 중심축에 날개가 부착된 것으로서 날개의 회전에 의해서 흡입된 공기가 축 방향으로 이동되는 송풍기이가. 압력비는 최고 1.1 정도로서 원심식 팬에 비해서 압력은 높지 않으나 풍량이 큰 장점을 지니고 있다. 토출구경은 270〜680麵 정도이다.

축류펌프[軸流-，axial flow pump] ： 회전차의 추력에 의해 양수된 유체가 회전날개에 대하여 축 방향으로 들어와 축 방향으로 토출되는 펌프로 보통 3~4개의 프로펠러를 가지고 있는 회전형 ^ ᄑ 口 '—.

축류형[軸流型, axially flow type] ： 축 방향으로 재료를 이송시키는 형식.

축마력[軸馬力，shaft horsepower] ： 축 동력을 마력의 단위로 표시한 것으로써 순마력, 실마력， 정미마력，유효마력이라고도 한다.

축밀봉[軸密封，shaft sealing] ： 축의 누설방지 대책으로써 메커니컬실을 통해서 발생될 수 있는 누설을 제거하는 가맙밀봉 시스템이 적용됨. 메커니컬실은 펌핑 유체의 모든 온도를 만족시 킬 수 있는 위치에 설치되며 형식은 표준형.

축봉장치[軸封裝置，stuffing box] ： 축봉부(軸封部)를 형성하고 글랜드패킹(gland-packing)과 메커니컬실(mechanical seal) 둥의 실(seal)장치가 들어있는 부품. 누액과 공기 누입을 막음.

축사[畜舍，barn, livestock bam] ： 7]축을 시육하기 위한 집으로 대상동물에 따라 우사, 돈사, 계사 등으로 구분.

축사용고압세척기[畜舍用高壓洗條機, Barn High Pressure Washer] ： 동력을 이용하여 펌프를 작동 가압하여, 물을 노즐을 통하여 고속 분출시키는 기계. 용도는 축사, 농기계 등 세척작업.(대하 기계, 욱일산업 등)

축사청소기[畜舍淸掃機，bam cleaner] ： 축사의 오물，분뇨 등을 청소하는 기계 또는 기구.

축산시설[畜産施設，livestock production facilities] ： 가축을 사육 생산하는 시설과 장비.

축산폐기물[畜産廢棄物, animal waste] ： 가축분뇨，깔집 재료，세정수, 가축사체 등을 의미함.

축산폐수[畜産廢水，animal waste water] ： 가축 사육에서 발생되는 요 오수 및 세정수 등의 축사에서 배출되는 오수를 의미함.

죽열효율[軸熱效率，brake thermal efficiency, effektiver thermischer] ： 죽 출력을 기준으로 한 열효율.

% = kP, / FHU 여기서 Pe: 축 출력(PS), F： 연료 소비량(kg/h), Hu： 연료의 저발열량(kcal/kg)， k： 상수 623kcal/PSh

축응력[軸應力，axial stress] ： 축 방향에 생기는 응력.

축이음[軸-，coupling] ： 커플링. 축 이음은 두 축을 연결하고 동력을 전달하는 역할을 하며，정지 중에 분해하여야만 두 축을 분리할 수 있다.

축이음[軸-，shaft coupling] ： 샤프트 커플링. 전동축을 서로 접속하기 위하여 사용하는 이음. 분해

하지 않으면 연결을 멜 수 없는 이음쇠. 종류에는 슬리브이음쇠，플랜지이음쇠，휩이음쇠， 만능이음쇠，올덤 이음쇠(이dham coupling) 등이 있다.

축전기[蓄電器, condenser] ： 콘덴서. 정전 유도 작용을 이용하여 많은 전기량을 저장하기 위해서 만든 장치. 용량의 크기는 IV로 1쿨롱의 전기를 모을 수 있는 용량이 1패럿(farad, 피이다.

축전지[蓄電池，storage battery] ： 배터리. 화학적 에너지를 전기적 에너지로，전기적 에너지를 화학적 에너지로 바꿀 수 있도록 만든 장치. 1859년 프랑스의 물리학자 가스통 뿔랑떼에 의해 발명되어 1920년대에 처음으로 자동차에 사용. ②전기 에너지를 화학 에너지로 바꾸어 모아 두었다가 필요한 때에 전기로 재생하는 장치. 0~16°C의 저온에서 보관하는 것이 좋다.

죽줄력[軸出力，shaft horsepower, brake horsepower, net horsepower, output] ： 동력을 빼내는 축에서의 출력.

축토크[軸-，(output)torque] ： 동력을 빼내는 축에서의 토크.

죽평균유효압력[軸平均有效壓力，brake mean effective pressure/bmep] ： 제동평균유효압력 .

Pc = kPe/nV {pe = 0.7355kPe/nVl, 여기서 Pt.: 축출력(PS)|kW|, n： 회전 속도(rpm)，V： 총 행정체적(L), k： 상수，900(4사이클인 경우), 450(2사이클인 경우)

축하중[軸荷重，axial load] ： 집중하중에 있어서는 작용선이 봉의 횡단면의 중심을 통과하고， 분포하중에 있어서는 그 전하중의 합력이 중심을 통과하여 횡단면에 수직으로 작용하는 것을 말한다. 축하중이 굽힘하중 및 비틀림하중과 다른 점은 이 때문에 생기는 응력이 횡단면 전체에 균일하게 분포하는 것이다.

줄구저항장치[出口抵抗裝置，resistance device] ： 정백실내의 압력을 조절하는 장치로 마찰식 정미기에는 분동，스프링 등이 이용되고, 연삭식 정미기에는 이외에도 금망 내벽에 철편을 설치하여 각도 조절에 따라 곡림이 받는 저항과 배출속도를 조절함.

줄력[出力，power, output, horsepower, net horsepower, output] ： 기관이 내는 동력.

줄력변동률[出力變動率，fluctuation rate of power] ： 시간적으로 출력이 불규칙하게 변화하는 비율.

출수일[出德日，heading date] ： 곡류의 이삭이 줄기의 최상위의 엽초에서 나오는 날.

중격손상[衝撃損傷，impact damage] ： 농산물의 기계적 손상의 한 형태로 주로 외적인 충격으로 발생되는 손상.

충격시험[衝撃試驗, impact test] ： 충격시험법에는 충격인장, 충격압축，충격 휨 또는 충격 비틀림 등이 있으며，재료의 층격에 대한 강도는 다른 재료시험에서 얻어지는 것보다 민감하여 시험 방법，시험편의 형태나 크기에 의하여 영향을 받는다.

중격식현미기[衝撃式玄米機，impact type husker] ： 회전판(impeller)에 의해 회전하면서 가속된 벼가 충돌판에 충돌하면서 껍질이 벗겨지는 현미기. 임펠러형 현미기.

충전경보등[充電 警報燈，charge alarm lamp] ： 배터리가 방전되어 충전을 해야 함을 알리는 등.

충전효율[充填效率，charging efficiency] : 대기의 표준 상태로 환산한 흡기 신기의 체적을 행정 체적으로 나눈 값.

취급설명세取极說明書，operation manual] ： 기계의 조작, 운전, 안전사항 둥의 취급에 관한 설명서.

취기한계[臭氣限界，odor threshold] ： 축사와 분뇨처리시설에서 배출되는 악취 한계로서 가스는 5ppm 이다.

취성[脆性，brittleness] ： 강인성과 반대되는 성질로 항력이 크며 변형 능력이 적은 것을 말함. 또한, 여리고 약하여 충격하중에 쉽게 파괴되는 성질이라고 하기도 함.

측구[側□，side vent] ： 집이나 축사 등의 방이나 실내 환기를 위한 측면 벽에 뚫어놓은 구멍 또는 창.

측면캠[側面-,edge cam] ： 원통 캠의 안내 홈이 곳에서 원통을 끊어낸 다음 그 단면에 종절을 접촉시킨 뒤 전동하는 캠을 말한다.

측방경운저항[側方耕転抵抗, side draft] ： 견인력의 수평분력 중 경운작업기의 진행방향과 직각인 방향으로 작용하는 힘.

측방장착쟁기[側方裝着side attached subsoiled ganggi] ： 플라우 측방에 심토파쇄용 날 또는 막대형의 파쇄기를 부착하여, 앞 행정에서 반전된 역토바닥의 심토를 경기하는 방식의 플라우.

측방장착형[側方裝着型，side mounted type] ： 측방장착식 트랙터용 모워와 같이 작업기가 트랙터의 바깥쪽 측면에서 작업하도록 장착하는 방식.

측송예추I기[側送재取機，side delivery reaper] ： 작물과 목초 등을 예취하여 기계의 진행방향의 직각방향으로 이송하여 끝단에서 횡렬로 정렬하는 예취기.

측압[側壓，side pressure] ： 내연기관에서 폭발 행정 또는 압축 행정을 할 때 피스톤의 측면이 실린더 벽에 접촉되어 받는 압력으로 장행정 엔진 보다는 단행정 엔진이 많다.

측정기[測程器，measuring instrument] ： 기계공장에서 사용되는 것은 다음의 3종류로 대별된다. ①실제의 치수를 측정하는 것(버니어，마이크로미터，측장기 등). ©표준치수와 실제치수의 차를 측정하는 것(다이얼 게이지，미니미터, 읍티미터 등의 비교측정기), ⑤제품의 치수가 허용한도 내에 있는 가의 여부를 측정하는 것(한계게이지).

측조시비[側條施肥，side dressing] ： 작물이 심어진 골에서 일정거리 옆에 지면 또는 지중으로 비료를 살포하는 방식으로 기비살포，완효성 비료살포，무수암모니아 살포 등에 사용됨. 좁은 의미로는 벼농사에서 이앙과 동시에 완효성비료를 살포하는 작업.

측창[側窓, side wall window] ： 집, 축사, 온실 등의 측면 벽에 설치한 창문.

층건조[層乾燥，layer drying] ： 곡물을 빈에 매일 얇은 층으로 누적하여 퇴적하면서 상온 통풍건조 하는 방법.

치수선[-數線，dimension line] ： 제도에서 물품의 치수 숫자를 기입하기 위해 긋는 선. 보통 도면 바깥쪽에 넣고 선의 양 끝에 화살표를 붙인다.

치크[cheek] ： 커넥팅 로드의 옆 틈새. 대단부의 옆면과 크랭크축의 사이의 틈새가 너무 크면 사이드 노크를 발생시키고，너무 작으면 마찰이 생긴다.

치핑해메chipping hammer] ： 붐 살포할 때 굳은 슬러그를 제거하거나 붐 살포부분을 두드려서 검사하기 위하여 사용하는 소형해머를 말한다.

치환[置換，purge] ： 가연성 혼합가스에 질소, 탄산가스，수증기 등의 불활성가스를 주입시켜 산소의 농도를 연소에 필요한 최소 산소농도 이하로 낮게 유지 하도록 용기 내 또는 배관

기체를 바꾸는 것을 말함.

칠[chill] ： [냉경(冷硬)]주물의 표면이 주조 시 급랭되어 경백선철로 되는 것을 말히는 데 칠주물은 이 원리를 이용해서 만들어진 것이다.

칠주물[-禱物，chilled casting] ： 주물을 만들 때 일부에 금형을 대고 냉각을 빠르게 하면 이 부분은 다른 부분보다도 조직이 백선화(白鉄化)하여 상당히 굳어진다. 이 방법을 칠주조(chilled casting)라고 하며 생긴 주물을 칠주물이라고 한다. 차륜이나 압저용 롤에 응용된다.

칠주형[-禱型，chill mold] ： 주물표면을 급랭하여 굳게 하기위해 사용하는 금형. 보통 주철 또는 특수강형을 사용한다.

침상베어링[針狀-，needle bearing] ： 침과 같이 가늘고 긴 롤러를 사용한 베어링을 말한다.

침전[沈激，sedimentation] ； 본래 유체 속에서 작은 입자들이 종말속도로 가라앉는 현상을 의미 하나 농약살포기술에서는 미립자의 부착형태 중의 하나임. 입경50(«n 이상의 입자는 기류에 휩쓸리는 경향이 작고 중력의 영향으로 수직방향으로 이동하면서 목표물 위에 부착됨. 따라서 잎사귀의 뒷면에는 부착이 잘 일어나지 않음. 입자의 운동속도는 종말속도에 가까움.

침지(처리)[沈漬處理, dip application] ： 살포대상 물체를 약제에 담가 처리하는 방법.

침탄[浸炭，cementation] ： 표면경화법의 일종으로 저탄소강을 표면부를 단단하게 하기 위하여 탄표분이 많은 침탄제(浸炭劑，carburizer，carburizing compound)로 싸서 밀폐，가열하여 강의 표면에 탄소를 渗透(삼투)시키는 조작(목탄，일산화탄소，시안화칼륨 따위에 강철을 넣고 가열한다). 이로 인해서 표면만이 담금질되어서 굳어진다. 이 조작을 행한 강을 침탄강이라고 한다.

침투율[浸透率，infiltration] ： 액체나 기체 둥이 물질(흙，모래，

단위 단면적을 단위 시간에 통과(침투)한 량(무게).

침하[沈下，sinkage] ： 토양이 파괴되어 지표면이 수직방향으로

입자덩이)속으로 스며듦의 비율. 이동한 거리.

130단어

카고탱크[cargo tank] ： 액상의 화물을 운송하도록 설계된 탱크트럭 또는 탱크트레일러.

카보런덤[carborundum] ： 탄화규소(SiC)의 상품명. 융점이 높고 단단하여 용도는 연마재，내화 재료용.

카본[carbon] ： 탄소(炭素). 원소 기호 C. 연소실에서 연소 후 탄 찌꺼기를 말하기도 한다.

카뷰레테carburetor] ： (내연 기관의)기화기(氣化器)，탄화장치.

카운트[count] ： 계측수. 방사능을 측정하는 단위. 가이거 계측수관을 방사성물질에 접근시켰을 때 1분간에 울리는 음(음)의 회수. 매분당의 수를 C.P.M.(count per minute)으로 표시한다.

카운터보링[counter boring] ： 둥근머리 볼트 • 작은 나사의 대가리를 묻히게 하기 위하여 턱 있는 구멍을 넓히는 작업을 말한다.

카운터싱크[countersink] ： 접시머리 볼트 ' 작은 나사의 머리 부분이 묻히게 하기 위한 원뿔자리 파기 작업. 접시형 구멍.

카운터싱킹[countersinking] ： 접시머리 볼트나 작은 나사를 사용할 경우에 공작물에 접시형 구멍 둘레에 원뿔형으로 크게 모떼기 하는 작업.

카트리지[cartridge] ： 약통, 탈착을 자유로이 할 수 있는 교환식의 액체，필름，테이프，퓨즈 등이 들어 있는 일체식의 통. 오일 여과지(필터)등에 이용.

칸막이식현미분리기[-式玄米分籠機，compartment-type paddy separator] : 여러 조의 칸막이로 이루어진 선별판，선별판의 요동장치 및 경사각조절장치，배출량조절장치 등으로 구성된 현미분리기.

칼라[collar] ： ①이음 륜. 주로 축，관 등에 끼워맞춰 진 연강제의 칼라 또는 바퀴. ②[붐 살 포]테르밋 과잉용착(過剩搭着).

칼라스러스트베어링[collar thrust bearing] ： 축에 설치한 1개 또는 수개의 칼라(collar)에 접해서 스러스트(thrust)를 지지하는 베어링.

칼라베어링 [collar bearing] ： 수평형의 스러스트베어링 .

칼라저널[collar journal] ： 하중이 축 방향으로 작용하는 저널로서 테가 붙어 있는 것을 말한다.

칼라헤드나사[-螺絲，collar head screw] ： 볼트머리의 밑면에 와셔의 역할을 하는 테 붙이 볼트.

캐노피[canopy] ： 조명기구에서 쇠사슬이나 관을 부착 시 그 부착부분의 구조를 감추기 위하여 쓰이는 덮개 장식 쇠붙이. 천장에 오고 있는 선과 코드선과의 접속에 쓰이는 것.

캐드[computer aided design/CAD] : 컴퓨터응용설계

캐럿[carat] ： 약자<ar. 또는 K. ©금의 순도를 표시하는 단위. 순금을 24K라고 한다. 가령 14K는 금이 14/24있는 것을 말한다. ②보석의 무게의 단위 0.205g에 해당된다.

캐비테이션[cavitation] ： 수차에서 유수의 단면이 급변하거나 흐름방향이 변하거나 하면 그 가까 이에 진동이 생겨서 와류를 일으키는 현상. 부분부하(part load, partial-)에서는 소음 • 진동의 원인이 되고 중 부하(heavy loading)에서는 날개뒷면이 부식된다.	.

캐빈[cabin] ： 운전실. 객실(客室).

캐스테caster] ： 피아노 • 의자 등의 다리 바퀴.

캐스터각[-角，caster angle] ： 차량측면에서 측정한 트랙터 전륜의 연직선(連直線)에 대한 킹 관의 경사각도로 타이어를 직진시키려고 하는 토크가 작용한다.

캐소드[cathode] ： 전류가 흘러 들어가는 전극. 음극(-) 이란 뜻. 전자관에 있어서 전자를 방출케 하는 전극. @)애노드.

캐터필레caterpillar] ： 무한궤도(無限軌道). 차륜 대신에 전 • 후륜에 벨트상의 띠를 둘러서 동력 으로 회전시켜 주해하게 한 장치. 압력을 분포시키므로 요철이 심한 길이나 흙탕길에도 자 유로이 달린다. 콤바인，농용굴착기，등에 이용된다.

캔틸레버식엔진[-式-，cantilever type engine] ： 한쪽 끝은 받쳐지고 다른 끝은 받쳐지지 아니한

상태로 탑재한 엔진. 외팔보(cantilever).

캘리퍼스[calipers] ： 스케일이나 게이지를 기준으로 해서 기계부품의 지름이나 살 두께 등을 측정하는 기구. 다음의 2종류가 있다. ①외경캘리퍼스(outside calipers) 환봉의 외경이나 공작품의 두께를 측정하는 것. ②내경캘리퍼스(inside calipers) 구멍의 직경，홈 폭 등을 측정하는 것.

캘리퍼스게이지[calipers gauge] ： 내 • 외캘리퍼스에 대한 표준게이지로서 사용되는 것. 이것에서 캘리퍼스의 치수를 옮기면 아주 약간의 오차로 소요의 벌림이 얻어지므로 다수의 동일치수의 제품을 검사할 때 캘리퍼스의 벌림을 이 게이지로 조정한다. 또 직접 제품의 검사나 마이크로 미터의 검정에도 사용된다.

캠[cam] ： 회전운동을 직선(왕복)운동으로 바꾸어 주는 장치로서 기초원(base circle)과 정원 (crest circle) 그리고 이들을 연결하는 원호로 되어있고，원호의 모양에 따라 볼록면 캠， 오목면 캠，접선 캠이 있다. 이것을 원동체(原動體)로 하여 곡면으로 종동체를 밀듯이 해서 종동체에 직선운동을 하게 하는 장치. 판 캠，원통 캠，원뿔 캠, 구면 캠, 사판 캠, 역 캠, 직동 캠 등이 있다. 내연 기관에서 밸브의 개폐，기타 기계부분의 특수운동부에 널리 사용 된다.

캠[computer aided manufacturing/CAM] ： 컴퓨터응용제조.

CAD/CAM이란 Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing으로 컴퓨터를 이용하여 제품을 설계하거나 제조하는 것.

캠버각[-角，camber angle] ： 차량 정면에서 측정한 앞 차륜이 연직선과 1.5~2.0° 정도 이루는 경사각.

캠축[-軸, cam shaft] ： 캠이 설치되어 있는 축으로 회전운동에 의하여 캠을 회전시킨다.

캡[cap] ： ①모자같이 생긴 뚜껑 또는 덮어씌우는 것. ②배관 공사에서 관 끝 또는 관 구멍을 닫아서 막는 부품.

캡너트[cap nut] ： 수나사의 끝이 보이지 않도록 한쪽 면을 모자 모양으로 한 너트. 누설을 방지 해야 할 때，나사의 틈새로부터 액체가 누설하는 것을 방지하기 위해 사용하는 너트. 볼트 끝이 보호되어야 할 때 사용.

캡형노즐[-型-，cap type nozzle] ： 동력분무기용 노즐로서 원추실형 노즐이며 와류판의 위치를 조절할 수 없으며 유량을 제어하는 구멍은 캡에 형성되어 있음. 등짐형(背負型) 분무기에 널리 사용됨.

커먼레일엔진[common rail direct injection engine] 전자제어가 기능한 압죽장치(압죽 어큐뮬레이터， 레일)와 응답성이 뛰어난 연료 분사장치(인잭터)를 이용하여 운전상태에 맞게 연료를 분사 해주는 엔진.

커브[curve] ： 곡선，(예 커브 길 운전).

커테cutter] ： 밀링커터. 절단기, (연모의) 날, 절삭 공구.

커넥팅로드[connecting rod] ： 연접봉(連接棒)，연결봉. 피스톤과 크랭크축을 연결하는 긴 봉. 직선운동을 회전운동으로 바꿈.

커베cover] ： 덮개，(카바는 잘못 표기).

커音링[coupling] ： 죽이음으로 운전 중 단속이 불가능하고，정지한 상태에서 분해하기 전에는 축아음을 분리할 수 없다. 고정 • 플렉시블 • 올덤 커플링, 유니버설조인트 등. 커플링은 세 가지로 나누어지는 데 펌프용，전동기용, 그리고 그 사이에 설치되는 플렉시블 커플링이 있다.

컨베이어[conveyer] ： 농산가공공장 또는 시설에서 각 공정을 연결하여 운반물을 이송시키는 기계로서, 벨트 컨베이어，스크루 컨베이어, 버킷 엘리베이터, 견인 컨베이어，체인 컨베이어， 공기 컨베이어 등이 이에 속한다.

컨베이어시스템[conveyer system] ： 재료나 반제품의 운반에 컨베이어 장치를 사용하는 합리적인 반송체계 (搬送體系).

컨트리엘리베이테country elevator] ： 곡물의 반입 • 정선 . 계량 • 건조 . 저장 • 출하 또는 벼의 경우 제현 시설을 갖춘 대규모의 곡물건조저장(제조)시설.

컴퍼스[compasses] ： 제도 또는 금 긋기에 있어서 곡선，원 등을 그리는 데 사용되는 기구.

컴퓨터그래픽[computer graphics] ： ①컴퓨터 모니터를 통해 그래픽을 보내거나 데이터를 획득 하는 방법이나 기술. ②컴퓨터를 시용하여 보이는 영상을 만들거나 획득하는 방법이나 기술.

컴퓨터그래픽모의실험[-模擬實驗，computer graphic simulation] ： 컴퓨터에 의해 어떤 시스템의 기능과 동작을 규정하여 다수의 입력에 대한 결과를 컴퓨터 그래픽을 통해 재현하는 방법.

컴퓨터수치제에-數値制御，computer numerical control/CNC] ： 컴퓨터를 이용해서 CAD/CAM으로 부터 생성된 데이터로 공작기계를 제어하는 기술.

컴퓨터시각[-視覺，computer vision] ： 인간이 눈을 통하여 물체를 인식하는 것처럼 컴퓨터와 카메라 영상을 통하여 대상체의 외적인 특징，이동특성，거리측정 등을 파악하는 기술.

컴퓨터응용설계[-應用設計，computer aided design/CAD] ： 컴퓨터를 이용하여 그래픽의 설계나 회로 및 실제 제품들을 설계하고 또한 그 결과물에 대한 가상의 테스트를 통하여 반응 및 성능을 분석하는 방법 또는 절차.

컴퓨터응용제조[-應用製造，computer aided manufacturing/CAM] ： 컴퓨터의 계산 능력, 기억 능력 및 통제 기능을 공장에서의 제품 생산에 이용하는 것으로서 직접 프로그램을 통하여 기기를 조작함은 물론 전체적인 프로세서의 제어 및 데이터 기록 및 처리와 기기 간 혹은 타지역간의 통신 둥을 통하여 생산의 자동화를 꾀하는 것.

컴퓨터통합생산시스템 [-統合生産-，computer integrated manufacturing (CIM) system] ： 공장에서 제품설계，제조계획，작업제어，경영분석 등 제품을 생산하고 판매, 관리하는 부분까지의 모든 일련의 작업들을 컴퓨터에 의한 데이터베이스를 중심으로 통합적으로 관리하기 위한 시스템.

컴프레세compressor/압축기] : 공기 또는 가스를 필요한 압력까지 압축하는 기계.

컴 플라이언스[compliance] ： 탄성 계수의 역수. 전단탄성 계수의 역수는 전단컴플라이 언스，인장탄성 계수(또는 영률)의 역수는 인장컴플라이언스，또한 가한 단위응력당의 크리프도 크리프컴플 라이언스가 된다.

케이블쟁기[cable plow] ： 한 자리에 고정된 원동기에 의해 권취(卷取/감기) 되는 케이블에 의해 견인되며 경운하는 방식의 플라우. 트랙터가 개발되기 이전에 일부 사용되었으나 지금은 사용

되지 않음.

케이블카[cable car] ： 공중에 걸친 레일[강삭(鋼索)]에 반송용(搬送用)의 객실을 매달고 사람이나 짐을 운반하는 장치.

케이싱[casing] ： 펌프의 흡입과 송출작용을 하는 기계부품을 둘러싸는 외피를 말하며 주철이나 알루미늄으로 만들어짐. 원심펌프의 경우 케이싱 내부는 임펠러를 통과한 물이 와류를 이루는 공간이 됨.

케이지식계사[-式鶴舍，case type poultry house] ： 새장 형태의 집을 여러 개 붙여서 지은 계사.

케이지휠[cage wheel] ： 경운기 또는 트랙터용으로 다람쥐 체 바퀴 모양의 철체 차륜. 연약지에 적합하며 침하 방지와 견인력의 증가를 위해 사용함.

캘빈모형[-模型，Kelvin model] ： 뉴턴액체를 선형감쇠기(dashpot)로，선형탄성을 스프링으로 나타내어 이들을 병렬연결 시킨 레올러지 모형으로 물체의 지연탄성(retarded elasticity)과 탄성여효(elastic after-effect)를 나타낸다. 스프링의 탄성계수를 E，선형감쇠기의 점성계수를 7라 하였을 때 작용한 웅력 -와 변형률 e 사이에는 = Ee + 7de/dt로 표시된다. 여기서 일정응력 o 하에서 물체의 크리프는 e(t> = <r/E(l -etr*)로 유도되며，r/c = 상/E는 지연시간으로 크리프속도의 한 척도가 되다.

캘빈방정식[-方程式 Kelvin equation] ： Kelvin 물체에서 응력 표，변형률 ᄐ 및 액체의 점성저항력 사이의 관계는 ff = Ee + 7E' = Ee + 7ds/dt로 표현됨.

코그벨트[cog belt] ： cog[(톱니바퀴의) 이]，로엣지 코그드벨트(Raw Edge Cogged Type), 상， 하부에는 섬유포로 덮여있으나 측면이 절단되어 노출되어 있으며 하면에 코그(Cog) 모양의 흠이 되어있는 V형 모양의 동력전달 기능을 하는 벨트. 특징은 강력하고 굴곡성과 내구력 이 좋다.

코텍스[Codex Alimentarius Commission] 국제식품규격위원회 참고

코에core] ： 주물의 중공부를 만들기 위해 주형과 별도로 1개의 주형을 만들고 이것을 주형의 중 공부에 끼운다. 이 주형을 코어라고 하며，보통 건조[사]형을 사용하고 있다.

코어받침[chaplet] ： 형의 내부에서 코어를 누르기 위한 쇠붙이를 말한다.

코어프린트[core print, print matrix] ： 코어를 주형 내에 유지하기 위하여 만든 돌출부. 실제로는 주물이 되지 않는 부분. 코어가 한쪽에 있는 것을 한쪽 프린트. 양쪽에 있는 것을 양쪽 프린트 라고 부른다.

코일[coil] ： 일반적으로 도선을 링의 모양으로 한 것을 코일이라고 하며，이 때 링의 형상은 어떤 꼴로 해도 된다. 또 전선을 나사모양으로 감아서 통의 형상을 한 코일을 특히 솔레노이드 (solenoid)라고 한다.

코일스프링[coiled spring, helical-] ： 강선(steel wire)을 코일 모양(식물의 덩굴처럼)으로 감아서 만든 스프링. 환봉 또는 각봉을 원통형으로 감은 기계부품으로서 가장 많이 사용되고 있는 스프링이다. 압축용과 인장용이 있다.

코드[cord] ： 타이어의 플라이를 구성하는 꼰 섬유나 금속선을 말함. 카커스(carcass).

코킹[caulking] ： 탱크，보일러, 가스저장기(gas reservoir) 등 단순히 리베팅만으로는 액체가 누설

될 염려가 있을 때에 코킹공구(caulker, caulking tool[끌의 일종])를 대고 전혀 틈새가 없도록 하는 기밀 작업을 말한다.

코테cotter] : 축과 축 등을 결합시키는 데 사용하는 쐐기.

콕[cock] ： 유체의 유통과 차단을 행하는 간단한 밸브. 유량의 조절을 필요로 할 때에는 사용하지 않는다. 주철 또는 청동제.

콜드체인[cold chain] ： 농산식품을 생산에서 소비되는 유통과정을 냉동 • 냉장 상태를 유지하는 저온(低溫)유통체계. 어류 • 육류 • 청과물 등의 신선한 식료품을 생산지에서 가정까지 저온을 유지함으로써 선도(鮮度)를 떨어뜨리지 않고 배송하여 식품의 안정성과 품질을 유지하는 장점이 있음

컨덕테conductor] ： ①도체 ②도선 ⑤심선[케이블]케이블이나 코드 등의 심으로 되어있는 선.

④거장(車掌).

컨베이에conveyor, conveyer] ： 이송기，운반기. 수평운반을 주목적으로 하는 연속작업의 운반 기계. 시멘트원료，토사，곡물，석탄，기계부품 등을 운반하는 데 적합하다. 종류에는 벨트 컨베이어，버킷 컨베이어，나사 컨베이어，에스컬레이터, 에이프런 컨베이어，공기 컨베이어， 체인 컨베이어，포울러 컨베이어，슈트 등이 있다.

컨베이어시스템 [conveyor system] ： 컨베이어에 의한 흐름작업방식 . 부분품을 단계적으로 나열한 벨트 운반장치에 올려놓고 흘려서 차례로 작업자 앞으로 운반된 뒤 종점에서 자동적으로 완성품이 되는 방식이다. 동일제품의 다량생산에 적합하다.

코테cotter] ： 축 방향으로 밀거나 당기는 힘을 받는 두 막대를 연결시키는 이음매.

코터핀[cotter pin] ： 탈락을 방지하는 핀.

콕[cock] ： 테이퍼 또는 평행 모양의 밸브 시트를 가진 몸체의 내부에 회전할 수 있는 마개가 들어 있는 유체 차단 기기의 총칭. 몸체의 통로 구멍은 마개를 90° 또는 그 이하로 회전시킴으로써 연결 또는 차단 할 수 있다(KS 밸브 용어).

클테coulter] ： 이력(草力). 플라우의 약간 앞쪽 지측판 선상에 장착되어 역토와 미경지의 경계를 미리 수직으로 절단하여 보습의 절삭작용을 도와주고 역조와 역벽을 가지런히 해 주며，엉킨 잡초를 절단 해주는 플라우의 보조장치이며, 칼날형과 원판형이 있다.	•

콜터쇄토기[-碎土機，coulter harrow] ： 콜터 파쇄 날을 장착한 쇄토기.

콤바인[combine] ： combined harvester의 줄임말로서 곡물을 예취, 탈곡，선별，짚처리 과정을 하나의 자주식 기계에서 수행하는 수확기. 곡물을 담는 방식에 포대자루에 담는 방식과 포대없이 큰 용기에 담는 방식이 있으며，탈곡방식에 이삭부 만을 급등내부에서 탈곡하는 방식은 자탈형 탈곡기라하며 주로 벼농사에 이용되며，이삭과 줄기를 모두 급등내부에서 탈곡 하는 방식을 보통형이라하며 맥류나 옥수수 등에 사용함. 포장에서 이동하면서 곡물을 예취 ()<!!取)，탈곡，선별하는 수확기로 수확된 곡림을 포대자루나 탱크에 저장하여 이송하며，짚은 세단(細斷)하여 살포 혹은 집속 • 결속이 됨.

콤파운드[coumpound] ： 화합물. 밸브 등의 연마에 사용하는 배합 연마재. 랩 제(탄화규소，산화 알루미늄 등)로 널리 사용.

콤퍼레이테comparator] ： [비교측장기]블록게이지 등의 표준게이지와 측정되는 물건을 비료해서 그 치수차를 정밀하게 측정하는 기계. 미소(微小)길이까지 정도(accuracy)를 높이 알기 위해서는 충분한 확대율을 지녀야 하며 확대에는 기계식，공기식，광학식, 전기식 둥의 기구가 있다. 종류에는 미니미터，오르토테스트，미그로룩스,옵티미터，전기마이크로미터，공기마이크로미터 등이 있다.

콤포스트[compost] ： 희반죽. 퇴비(堆肥). 두엄.

콩수확기[-收獲機，bean harvester] ： 콩을 희반죽 수확하는 데 사용되는 수확기로 콩 예취기，콩용 콤바인 등의 총칭.

콩예추I기[-XIJ取機，bean cutter] : 예도형의 콩 수확기.

콩콤바인[bean harvester] ： 콩을 수확하는 데 사용되는 콤바인으로 2조용의 대두콤바인 등이 있음.

쿨롬[coulomb] ： 1암페어의 전류가 1초 동안에 운반하는 전기량. 기호:C. 전기량의 실용 단위로.

쿨롬의법칙[Coulomb's law] ： 프랑스의 쿨롱이 1785년에 발견한 전기력 및 자기력에 관한 법칙.

핵커플링[quick disconnect coupling] ： 호스의 접속용 커플링(이음쇠)으로，빠르게 접속 또는 이탈이 가능한 것.

퀵히치[quick hitch] ： 신속부착 히치 시스템으로 원터치 커플러로 구성됨.

크라운기에crown gear, crown wheel] ： 피치원주각이 90도이며 피치면이 평면으로 된 베벨기어.

크탱크기구[-機構，crank mechanism] ： 링크장치의 부재의 일종인데 1회전이상을 희전하는 크랭크이다.

크램크실[-室，crank chamber] ： 크랭크 실은 기관의 본체를 이루는 부분으로 frame이라고도 하며 인장력과 측압을 받는 복잡한 힘이 가해지며，크랭크가 희전하고 있는 방.

크랭크실소기 [-室掃氣，crankcase scavenging, crankcase compression] ： 크랭크 실을 소기 펌프로서 이용한 소기법.

크랭크암[crank arm] ： 크랭크의 부분적 명칭으로 핀과 저널을 연결하는 부분.

크랭크암개폐량[-開閉量，crankshaft deflection] ： 기관 조립 상태에서 크랭크축을 회전시켰을 때의 크랭크 암 변형량.

크랭크축[-軸，crank shaft] ： 피스톤의 왕복운동(reciprocating motion)을 회전운동으로 바꾸는 장치. 크랭크저널(crank), 크랭크 암(crank arm), 크랭크 핀(crank pin), 평형주로 구성된다.

크랭크축베어링 [-軸 c-，rank shaft bearing] ： 크랭크축을 지지하는 베어링으로서 크랭크저널(베어링 )， 메인베어링이라고도 한다.

크랭크케이스[crank case] ： 크랭크가 회전운동을 하는 공간을 둘러싸고 있는 케이스 부분. 실린더， 크랭크축，캠축 등의 주요한 부품을 지지하고，외부로부터의 먼지 • 오물 • 습기로부터 이들 부품을 보호하는 역할을 하며 그 하부에 윤활유를 저장한다.

크랭크핀[crank pin] ： 크랭크 핀. 크랭크 연접봉의 대 단부와 연결되는 부분.

크랭킹[cranking] ： 농기계의 기관을 시동시키기 위해 빈 상태로 돌리는 것.

크랭킹압력[-壓力，cranking pressure] ： 크랭킹 압력은 체크 밸브나 릴리프 밸브 등에서 압력이 상승하여 밸브가 열리기 시작하면 어떤 일정 유량을 알 수 있는데 이때의 압력을 말함.

크러셰crusher) 광석(ore)] :그 밖의 고체원료를 적당한 크기로 파쇄 하는 기계. 재질과 파쇄정도에

따라서 여러 가지의 것이 시용된다. 주가 되는 것은 볼밀(ball mill), 프레트(edge[runner]mill), 조크러셔 (jaw. crusher) 파쇄롤(crushing roll) 등.

크러人Kcrush] ： 큰 메탈의 바깥 둘레와 작은 대단부 안 둘레의 차이. 메탈 베어링을 *1우징에 압착 시켜 고정시킴과 동시에 열 발산이 잘 되게 함이다.

크레이테crater] ： 아크 또는 가스화염의 작용에 의하여 비드(bead)의 종단에 생기는 오목한 곳.

크레인[crane] ： 기중기(起重機). 감아올리는 기계(권양기)의 일종. 중량물을 상하 또는 수평방향 으로 이동，운반시카는 기계. 종류에는 천정크레인(overhead travelling crane), 지브크레인 (jib crane),. 갠트리크레인(gantry crane), 벽크레인(wall crane), 데릭크레인(derrick crane), 탑형크레인(tower crane), 해상크레인(floating crane), 등 또 시용동력에 따라서 수동크레인 (hand crane), 증기크레인(steam crane), 압죽공기크레인(pneumatic crane), 전기크레인 (electric crane), 수압크레인(hydraulic crane). 등으로 분류된다.

크로스밸브[cross valve] ： 3방향의 유체의 출입구를 갖는 밸브를 말한다.

크로스헤드[crosshead] ： 원동기에 있어서 피스톤 봉(piston rod)과 연접봉(connecting rod)을 잇는 부품. 피스톤 및 피스톤봉의 직선운동을 안내하고 또한 연접봉으로부터의 스러스트를 지지 한다. 프레임위의 안내면을 미끄러지는 부분을 크로스헤드 슈(crosshead shoe)라고 한다.

크로스헤드기관[-機關，cross-head engine] ： 커넥팅 로드가 크로스헤드에 연결되어 있는 기관.

크롤레crawler] 무한궤도. 다수의 크롤러 슈와 링크 등으로 구성된 무한궤도(콤바인 등).

크리프[creep] ： 응력이완과 함께 선형점탄성 거동을 나타내는 중요한 특성이며，물체에 일정크기의 응력이 작용하여 유지될 때，시간과 함께 변형이 지수 함수적으로 증가되는 현상. 일반적으로 물체 의 크리프는 감속크리프, 정상상태크리프，가속크리프의 3단계로 진행 된다. 일반적으로 상온보다 고온에서 크게 나타난다.

크리프변형률[-變形率，creep strain] ： 점탄성 물체에 응력의 작용 하에서 시간과 함께 변형률이 지수 함수적으로 증가되는 현상.

크리프속도[-速度，creep rate] ： 크리프변형의 시간적 변화율. 크리프곡선의 경사에 상당하며 크리 프변형속도라고도 한다.

크리프시험[-試驗，creep test] ： 일정온도 하에서 시험편에 일정응력 또는 일정하중을 가하고 크리프변형과 시간과의 관계를 측정하는 시험.

크리 프컴 플라이언스 [creep compliance] ： 점 탄성체의 크리프시험 에서 일정응력을 순간적으로 가 하고 유지될 때，시간에 따른 변형률을 e(t)라 하면, 가한 단위 응력당의 변형률，즉, C(t) = e(t)/ff0를 크리프컴플라이언스라 한다.

크리프한도[-限度，creep limit] ： 재료의 크리프 강도를 규정하는 대표적인 값. 일정온도 하에서 장시간 후의 크리프속도가 어느 규정 값을 넘지 않는 응력 중에서 최대의 것.

크리프함수[-函數 creep function] ： 물체에 일정한 응력을 작용시킨 후 물체의 변형이 시간에 따라 증가하는 현상을 수식으로 나타낸 함수.

큰모[matured seedling] ： 관행의 육묘법에서 이용되는 모로 성묘용 이앙기에 사용되는 모와 손으로 이앙할 때 주로 사용되는 모와 손으로 이앙할 때 주로 사용되는 모로 약4~5엽의

중묘이상의 모.

큰싸라기[large broken rice] ： 1호 체(호칭치수 1.7mm)로 쳐서 체위에 남은 싸라기로 그 길이가 완전한 낟알 평균길이의 1/2 미만인 싸라기.

클램프[clamp] ： 체결쇠(締結-). 체결장치 등에서 잡는 공구. 절삭작업 등에서 볼트로 직접 공작품을 고정하는 쇠. 주조용，수공 판금용의 집게. C-클램프와 L-클램프가 있다.

클램프스크루[clamp screw] ： 고정나사 . 결합용나사. 어떤 부품을 다른 부품에 결합시키기 위해 사용하는 소 나사의 총칭.

클램프커플링[clamp coupling, split muff coupling] ： 두 개의 주철 또는 주철(강)제의 반 원통으로 양 축단을 강하게 죄는 데 용하는 축이음.

클러치[clutch] ： 운전 중에도 이음을 단속(斷續)할 수 있는 축이음. 클러치를 사용하면 원동기를 정지시키지 않고도 피동 축을 정지시킬 수 있고, 또 속도 변경을 위한 기어 바꿈，벨트의 걸기 • 바꿈 등을 할 수 있다. 맞물림 클러치(dog clutch), 마찰 클러치，원판 클러치(트랙터에 많이 사용)，원뿔(주) 클러치(cone clutch), 림 클러치(rim clutch), 브이벨트 텐션 클러치(V belt tension clutch), 원심식 클러치(예초기에 많이 사용) 등이 있다.

클러치도에clutch door] ： 바인더의 예취부에서 잘려진 작물이 결속장치로 이송되어 집속 • 압축 되도록 일시적으로 멈추게 하는 장치로 20~30병f의 압력이 가하여 졌을 때 결속장치의 클러치가 작동하여 바늘을 돌림으로서 결속작업이 행하여 짐.

클레비스볼트[clevis bolt] ： 원통부를 직사각형 방향의 하중을 필요로 하지 않는 핀으로 사용하는 둥근 머리가 붙은 볼트이며, 주로 항공기에 사용된다.

키[key] ： ①기어，벨트바퀴 등을 축에 고정하는 데 사용하는 가느다란 쐐기형인 것. 주로 경강으로 만드는 데 키의 상면은 1/100의 구배로 하고 있다. 사용목적에 따라서 평(플랫flat) 키，성크 (sunk) 키，새들(saddle) 키，반달 키，각(角) 키 등과 이외에 특수키로서 접선키，원뿔 키， 스플라인축 등이 있다. 키가 끼워지는 홈을 키 홈(key way)이라고 한다. ②전건(電鍵). 약한 전류의 개폐에 A]용하는 기구. 강한 전류에 사용하는 것은 스위치(switch)라고 한다. ⑤전등의 소켓에 붙여서 전동의 점멸(點滅)에 사용하는 손잡이 노브(knob).

키트[kit] ： 휴대용의 연장통，연장자루 또는 그 속에 넣은 도구 한 벌을 말한다.

킹핀[king pin] ： 조향륜의 스핀축이 고정된 부분으로써 조향륜의 회전축 역할을 수행한다.

킹핀경사각[kingpin angle] ： 차량 정면에서 측정한 연직선에 대한 킹 핀의 경사각.

타격목조수확기[打撃牧草收獲機，frail forage harvester, frail chopper] ： 프레일형 날의 예취부를

가진 목초수확기.

타이로드[tie rod] ： 양쪽 바퀴의 너클 암(knuckle arm) 사이를 연결하며. 좌우에 각 1개씩 있어， 토인 조정을 위하여 길이를 조절할 수 있다.

타이밍기에timing gear] ： 타이밍 기어는 농기계에서 크랭크축의 회전 운동을 이용하여 밸브를 움직이는 캠축 구동용 기어나 밸브의 작동 시기를 적절하게 조절한다.

타이밍마크[timing mark] ： 기어 맞춤 표시. 각 기어의 맞춤을 표시. 기어끼리 서로 맞게 연결 조립하기 위해 표시함.

타이반[tie barn] ： 둘레에 말뚝을 박고 끈으로 둘러친 가축우리.

타이어공기압[-空氣壓, tire inflation pressure] ： 공기주입 타이어의 경우 밸브에서 측정한 게이지 압력. 액체주입 타이어의 경우 밸브가 바닥 위치에 있을 때 또는 공수게이지(ak-water gauge)로 측정한 게이지 압력.

타이어단면높이[-斷面-，tire section height] ： 공기주입에 의한 정상 팽창을 포함하고，러그 표면 위에서 외륜 직경으로부터 최대 반경점까지 측정한 새 타이어의 높이.

타이어단면폭[-斷面幅, tire section width] ： 공기주입에 의한 정상 팽창과 상용 즉벽을 포함한 새 타이어의 폭. 이 때 보호용 측면 받침대，봉 또는 장식은 포함되지 않는다.

타이어전폭[-全幅，tire overall width] ： 공기의 주입에 의한 정상 팽창과 보호용 측면 받침대와 장식품들을 포함한 새 타이어의 폭.

타이어접선견인력[-接線牽引力, tire tangential pull] ： 가끔 발생하여 순간적으로 발생하는 피크 하중을 제외하고 타이어가 계속적으로 견뎌낼 수 있는 최대 수평견인력.

타이어직경[-直徑，tire diameter] ： 림에 장착되어 하중이 실리지 않은 조건에서 추천되는 작동 압력으로 팽창된 타이어의 중앙평면의 러그위로 측정한 타이어의 원주를 ᅲ로 나눈 값.

타이어처짐[tire deflection] ： 타이어 직경의 1/2에서 정하중하의 반경을 감한 값.

타이어처짐백분율[-百分率，percent of tire deflection] ： 타이어의 처짐을 외륜 플랜지 이상의 타이어 부분의 높이로 나누어 백분율로 나타낸 값.

타이어크기[tire size] ： 타이어 폭(W，인치로 표시)，림(rim) 직경(D，인치로 표시)，타이어 코드 층(ply, 플라이)수로써 표시. 이는 타이어 옆면에 쓰여 있다. 예로 ①경운기에 6.00-12，4ply 일 때 폭 6인치，림 직경 12인치, 코드 층수가 4인 타이어이고，트랙터 전륜에. 7-14-4PR은 폭 7인치，림 직경 14인치, 4플라이，©후륜에 12.4/11-32(6PR)은 폭 12.4인치，타이어 높이 (비가 11인치, 림 직경 32인치，플라이 수가 6인 광폭형 타이어이다.

타이밍기에timing gear] ： 캠축을 구동하고 밸브의 개폐시기를 맞추기 위해 사용되는 캠축과 크랭크축의 기어，보통 정비를 생각하여 두 기어의 일치 위치를 표시해 둔다.

타이밍체인[timing chain] ： 타이밍기어와 같은 역할을 하는 전동용의 체인.

탁상드릴[卓上-，bench drill] : 탁상 드릴링 머신(bench drilling machine]. 작업대에 장착한 소형의 드릴링 머신. 직경 13mm 정도까지의 구멍을 뚫고 나사를 내는 데 사용된다.

탄산가스발생기[炭酸-發生機, carbon dioxide generator] ： 탄산가스를 발생시키는 장치로서 시설 원예에서 광합성을 촉진하기 위해 사용함

탄산가스시비기[炭酸-施肥機, carbon dioxide generator] ： 시설 내 작물의 탄소동화작용을 촉진 하기 위해 액화탄산가스나 프로판 가스，등유 등을 연소시켜 탄산가스를 발생시키는 장치

탄성[彈性, elasticity] ： 물체에 외력을 작용시키면 물체는 변형하여 내부에 응력과 변형이 생기는 데 작용응력이 어떤 한도 이하의 범위라면 그 외력을 제거하였을 때 바로 응력과 변형이 존재 하지 않은 상태로 되돌아가는 성질.

탄성거동[彈性擧動, elastic behavior] ： 탄성체에서 외력을 제거하였을 때 변형된 물체가 원래의 상태로 돌아가는 운동.

탄성계수[彈性係數, elastic modulus, modulus of elasticity] : 탄성률(彈性率). 비례한도 이하에서의 응력과 변형률의 비. 특히 응력-변형률의 선도가 곡선을 나타내는 경우의 탄성계수 표시방법 에는 초기 접선탄성계수 (initial tangent modulus), 접 선탄성 계수 (tangent modulus), 시 컨트탄성계수 (secant modulus)등이 있다.

탄성도[彈性度，degree of elasticity] ： 점탄성체의 하중재하-제거과정에서 탄성 및 소성변형의 합에 대한 탄성변형의 비.

탄성변형률[彈性變形率，elastic strain] ： 물체에 탄성한도 이하의 하중이 가해졌을 때 생기는 변형.

탄성변형에너지[彈性變形-，elastic strain energy, resilience] ： 탄성한도 내에서 재료가 에너지를 저장할 수 있는 능력. 탄성적 변형에서는 응력-변형률 선도의 면적으로，그리고 점탄성적 변형 에서는 하중재하- 제거의 과정을 걸쳐 하중제거곡선 아랫부분의 면적으로 표시한다.

탄성여효[彈性餘效，elastic after effect] ： 점탄성체에 일정치의 응력을 가하고서 이것을 제거할 때，변형이 순간적으로 회복되지 않고 장시간 후에 서서히 0으로 되돌아오는 현상. 이는 지연탄성의 특수한 경우이며，크리프회복의 일종이기도 한다.

탄성이력[彈性履歷，elastic hysteresis] ： 물체에 항복하중 이상의 응력을 가하였다가 이를 제거하고, 재차 응력을 가하는 과정에서 하중제거와 재부하의 응력-변형률 선도가 차이가 생겼을 때 나타나는 이력곡선. 이것은 재 부하 때 응력에 대한 변형에 지연이 있을 때 생긴다.

탄성전효[彈性前效，elastic fore-effect] •' 물체에 하중을 가할 때 지연탄성변형 (delayed elastic deformation) 이 일어나는 효과.

탄성한계[彈性限界，elastic limit, limit of elasticity] ： 한 재료가 받은 응력이 완전 제거되었을 때, 영구변형(permanent set)을 남기지 않고 그 재료가 지탱할 수 있는 최대응력.[탄성한도， 탄성한]

탄소[炭素，carbon] ： 카본. 원소기호 C, 원자번호 6，원자량 12.010 동소체로 다이아몬드，흑연, 무정형탄소의 세 종류가 있다. 무정형탄소(無定形炭素)는 상온에서 철과 화합하고 산소와도 비교적 저온에서 화합하며 Fe，Cr, W, Mo, Li 등과도 직접 탄화물을 만든다.

탄소강[炭素鋼, carbon steel] ： 철과 탄소의 합금으로 0.05~2.1%의 탄소를 함유한 강이며 탄소 함유량에 따라 분류된다. 극연강(0.12% 이하), 저탄소강(연강)(0.12~0.2%)，중탄소강(반연강, 반경강)0.2~0.5%，고탄소강(경강)0.5~0.8%，최경강(극경강)0.8〜1.7%，용도가 매우 넓다. 또한 탄소함량이 1.7~6.88%인 것을 주철이라고 한다.

탄소성거동[彈塑性擧動，elastic-plastic behavior] ： 재료가 파괴되기까지에는 이르지 못하나，탄성

한계 이상의 응력을 받고 있는 재료의 거동. 즉 탄성과 소성의 복합적인 거동을 나타낸다.

탄소질소비[炭素室素比，C/N ratio] ： 가축분뇨 등의 유기성폐기물에 들어있는 탄소와 질소의 비율로서 생물학적 처리에 관계된다.

탄화규소(炭化挂素，silicon carbide) ： 금강사/SiC. 카보런덤(carbomncium)항 참조.

탈각기[脫殼機, sheller or piller] ： 땅콩, 잣 등의 껍질을 제거하는 기계.

탈각률[脫殼率，husking ratio, hulling ratio] ： 탈각과정에서 얻어진 알콩현미의 그 원료에 대한 비율.

탈각성[脫殼性, husking property] ： 탈곡한 곡립을 도정을 행할 때，작업의 난이도나 능률 및 작업의 양부에 관한 성상.

탈곡[脫穀，threshing] ： 곡류나 두류의 줄기에서 곡림을 분리시키는 것.

탈곡기[脫穀機, thresher] ： 예취한 작물에서 곡립 등을 분리하기 위하여 사용되는 기계. 통상 벼, 맥류가 주 대상이지만 대두，메밀, 땅콩，잡곡 등에도 실시.

탈곡망[脫穀網，concave, concave grate(sieve)] ： 급동을 포위하는 망으로 강선으로 이루어짐. 급등(扱脈)의 급치(扱齒)와 망 사이에서 탈곡이 이루어지며 곡림은 망을 통해 선별됨.

탈곡망통과율[脫穀網通過率, passed grain ratio through concave] ： 탈곡망 위에서 탈립 된 곡물의 양에 대하여 실제로 탈곡 망을 통과한 양과의 비율.

탈곡망틈새[脫穀網-，concave clearance] ： 급등이 회전할 때 급치의 선단이 그리는 외주와 수망과의 간격으로 통상 5~12min 정도임. 이 간격이 넓으면 소요 동력이나 동할률은 적어지지만 수절림이 많아지고 수망에 이삭 • 검불 둥이 끼기 쉬우며 탈락 작용이 저하되나 너무 좁으면 곡림의 손상이 증가하고 소요 동력이 증가됨.

탈곡망포위각[脫穀網包圍角，concave clearance] ： 급동의 아래쪽에 급동을 싸듯이 탈곡망이 설치 되어 있는 데 탈곡 망이 급등을 싸고 있는 각은 100~150° 정도.

탈곡봉[脫穀捧，rasp bar] ： 급등에 부착되어 있는 급치의 일종으로 60° 정도 경사져 있으며, 높이 14mm 정도의 돌기가 13mm 정도의 피치를 갖도록 만든 하나의 연속된 급치.

탈곡손실[脫穀損失，threshing loss] ： 탈곡과 선별작업 중에 발생된 곡립의 손실.

탈곡실[脫穀室，threshing chamber] ： 급등의 입구에서 삽입된 이삭부분이 급치에 의하여 타격을 받아 수판과 수망위에서 탈곡되는 공간.

탈곡실덮개[脫穀室-，threshing cylinder cover] ： 곡림의 비산을 방지하기 위하여 급등의 위쪽에 부착한 뚜껑.

탈곡실칼[脫穀室-，cutting knife in threshing chamber] ： 급실 내를 순환하는 긴 짚을 절단하여 급등의 소요동력을 경감하고 배진 . 선별을 좋게 하기 위해 급실 내에 부착된 칼날.

탈곡클러치[脫穀-, threshing clutch] ： 탈곡장치의 동력을 단속하는 클러치.

탈곡통[脫穀筒，threshing drum, threshing cylinder, threshing rotor] ： 두께 1.2~1.6腿의 철판으로 된 원통에 철선으로 형성된 급치가 부착되어 고속희전 시，급치의 타격력 등으로 탈곡을 하는 희 전통.

탈곡통경보기[脫穀筒警報機, cylinder alarm] ： 탈곡통에 과부하 등 이상이 발생하여 탈곡통의

회전수가 적절하지 못했을 때 이를 운전자에게 알려주는 경보장치.

탈립[脫粒，shattering of grain] ： 곡류 등이 이삭과 꼬투리 등으로부터 그 열매가 분리되어 떨어지는 것.

탈립성[脫粒性，shattering property, threshability] ： 곡류 등이 이삭과 꼬투리 등으로부터 그 열매가 분리되기 쉬운 성질로 곡립단립화의 정도를 나타내 수확시기와 기계조제 등의 지표가" 됨.

탈망기[脫芒機，awn remover] ： 까락제거기. 교반 • 마찰 등의 방법으로 벼 • 보리 둥의 까락을 제거 하는 기계로 까락이 많은 벼는 조제시설과 파종기의 반송부내 등에서 막히는 등 지장이 됨. 까락제거기.

탈부[脫浮，hulling, husking] ： 제현과정에서 곡립으로부터 왕겨와 같은 외피(왕겨 층)가 벗겨지는 것.

탈부율[脫浮率，husking ratio] ： 현미기에 투입된 벼의 무게에 대한 탈부 된 벼 무게(투입 벼 무게-미 탈부 된 벼의 무게)의 백분율.

탈산[脫酸，deoxidation] ： 용융 금속에 함유되어 있는 산소를 제거하는 것. 탄소강의 탈산에는 규소 • 알루미늄 . 망간 등，구리에서는 인동 • 아연 등이 흔히 사용된다. 산소 제거.

탈색[脫色, discoloration] ： 염색된 물체의 색을 빼어 무색으로 만들거나 낡은 색을 다른 색으로 착색시키기 전에 색을 빼거나 또는 색의 강도를 약화시키는 것ᅵ

탈수기[脫水機, dehydratori ： 물질속의 수분을 효과적으로 없애는 데 사용하는 기계.

탈취[1兌臭, deodorization] ： 축사와 분뇨처리시설로부터 발생되는 악취 제거 조작으로 연소법과 생물학적 방법 등이 있다.

탑사일로[塔-，tower silo] : 가축 사양을 위하여 사일레지를 보관하는 저장시설. 사일레지의 배출 방식으로 사일로의 상부로부터 배출이 이루어지는 상부배출(top unloading)과 바닥에서 배줄이 이루어지는 저면배출(bottom unloading)이 있다.

탑재량[塔載量，payload] ： 일반적으로 차량의 적재공간에 실을 수 있는 양을 뜻하며 단위로 ton을 사용하나 협의로는 항공살포용 비행기의 동체와 연료 외에 실을 수 있는 농약이나 비료의 양을 말하며 흔히 kg으로 표시함.

탈탄[脫炭, decarburization] ： 강철을 공기 속에서 고온으로 가열할 때 표면의 탄소가 일산화탄소로 산화되어 표면의 탄소량이 감소하는 현상. 탈탄은 소입경화강의 표면의 성질에 꽤 영향이 있으며，특히 그 피로한도(fatigue limit, endurance-)를 저하시킨다.

태양복사량[太陽福射量，insolation] ： 태양으로부터 복사되는 에너지 량. 단위 면적당 시간당 열량 단위로 표시함.

태양열건조[太陽熱乾燥，solar drying] ： 태양열을 이용하며 농산물을 건조하는 것. 멍석에 직접 늘어 말리거나 태양열 집열기를 이용함.

태양열집열기[太陽熱集熱氣, solar collector] ： 태양열 집열기는 태양의 복사 에너지를 집열판으로 흡수 하여 재생 가능한 열에너지로 변화시키는 태양열 이용기기.

태핏[tappet] ： 내연 기관에서 캠의 회전운동을 직선운동으로 바꾸어 밸브에 전달하는 봉.

태핏간극 [-間隙， tappet clearance] ： 밸브간극 참조.

태핑[tapping] : 드릴링 한 구멍에 나사탭으로 암나사를 세우는(가공 하는) 작업. 손작업일 때는

보통 3개가 1조로 되어있는 수동탭을 사용하고，드릴링 머신에 의할 때는 기계탭을 사용한다. 자동태핑머신

탠덤구동[-驅動, tandem drive] ： 병열구동. 탠덤기관(다수의 실린더가 한 축의 피스톤을 공유하는 증기 기관.)에서 여러 개의 피스톤을 하나의 피스톤 봉에 장착하여 운전할 때와 같이 기계를 직렬로 배치하여 구동하는 것을 말한다.

탭[tap] ： ①드릴로 구멍을 뚫은 후 암나사를 만드는 절삭공구로 탄소공구강 ■ 합금공구강 . 고속 도강으로 만들어 열처리를 한다. 암나사를 만드는 작업을 태핑. @나사탭. ©수도 따위의 꼭지，전(检)，수전.

탭[swage] ： 단조용공구의 일종. 단조품에 둥근 부분을 만들 때에 사용하는 공구. 상형과 하형으로 되며 상형을 상탭，하형을 하탭이라고 한다.

탭홀데tap holder] ： 기계탭으로 드릴링머신에 의한 나사내기를 하는 경우 탭을 지지하고 있는 공구를 말한다.

탱[tang] ： 줄이나 스크레이퍼 등의 자루에 들어가는 뿌리부분을 말한다.

터널건조기 [-乾燥機，tunnel dryer] ： 피건조물이 터널모양의 건조실을 통과하면서 건조가 이루어지는 구조의 건조기.

터널재배[-栽培，growing in plastic tunnel] ： 플라스틱 피복재로 만든 터널 내에서 작물을 재배 하는 것.

터닝[turning] ： 점검 또는 조정 등을 위하여 기관을 외부에서 회전시키는 일.

터미널[terminal] ： 전극, 단자(端子). 단자전극을 접속하는 구리로 된 쇠붙이.

터보과급[-過給，turbo-charging] ： 배기가스의 에너지를 이용하여 터보압축기를 작동시켜 신선한 공기를 실린더에 가압하여 공급하는 가압 흡입

터보기계[-機械，turbo machinery] ： 임펠러를 회전시켜 유체 또는 기체에 에너지를 주는 기계로 원심 • 사류 • 축류 등 각 형식의 펌프, 송풍기 등에 대한 총칭.

터빈펌프[turbine pump] ： 고 양정(高揚程)의 원심펌프로 회전차의 깃에 부여된 운동에너지를 높은 효율로써 압력 에너지로 변환하기 위하여 안내깃을 설치한 펌프 디퓨저펌프라고도 함. 원심 펌프의 일종으로 양정 20m이상일 때에 사용한다. 벌류트펌프.	.

턴버클[turnbuckle] ： 한쪽에 오른나사와 다른 한쪽에 왼나사의 이음을 지니고 너트의 회전에 의해서 양편을 죄었다 늦추었다 할 수 있는 기구.

텀블레tumbler, tumbling barrel] ： 주조공장에서 소형주물의 모래떨기에 사용되는 회전기계. 이 속에 스타(돌기가 있는 쇠붙이)와 함께 주물을 넣은 뒤 회전시켜서 서로의 마찰에 의해 모래를 떨고 주물표면을 아름답게 한다. ©굽과 손잡이가 없고 바닥이 납작한 큰 잔.

텀블러기에tumbler gear] ： 속도변환기구의 일종. 공작기계 등의 이송변환에 사용되는 기어를 말 한다.

텁[tup] ： ①동력 망치의 타면(打面). ②변압기 등에서 도중에서 선을 끌어내기 위하여 붙인 인출구를 말한다.

텅[tongue] ： 혀. 테이퍼 생크(taper shank)의 드릴 또는 리머 둥의 자루 끝에 붙이는 혀 모양의

보통 3개가 1조로 되어있는 수동탭을 사용하고，드릴링 머신에 의할 때는 기계탭을 사용한다. 자동태핑머신

탠덤구동[-驅動，tandem drive] ： 병열구동. 탠덤기관(다수의 실린더가 한 축의 피스톤을 공유하는 증기 기관.)에서 여러 개의 피스톤을 하나의 피스톤 봉에 장착하여 운전할 때와 같이 기계를 직렬로 배치하여 구동하는 것을 말한다.

탭[tap] ： ①드릴로 구멍을 뚫은 후 암나사를 만드는 절삭공구로 탄소공구강 • 합금공구강 • 고속 도강으로 만들어 열처리를 한다. 암나사를 만드는 작업을 태핑. ©나사탭. ©수도 따위의 꼭지，전(检)，수전.

탭[swage] ： 단조용공구의 일종. 단조품에 둥근 부분을 만들 때에 사용하는 공구. 상형과 하형으로 되며 상형을 상탭，하형을 하탭이라고 한다.

랩홀데tap holder] ： 기계탭으로 드릴링머신에 의한 나사내기를 하는 경우 탭을 지지하고 있는 공구를 말한다.

탱[tang] ： 줄이나 스크레이퍼 등의 자루에 들어가는 뿌리부분을 말한다.

터널건조기 [-乾燥機，tunnel dryer] ： 피건조물이 터널모양의 건조실을 통과하면서 건조가 이루어지는 구조의 건조기.

터널재배 [-栽培, growing in plastic tunnel] ： 플라스틱 피복재로 만든 터널 내에서 작물을 재배 하는 것.

터닝[turning] ： 점검 또는 조정 등을 위하여 기관을 외부에서 회전시키는 일.

터미널[terminal] ： 전극，단자(端子). 단자전극을 접속하는 구리로 된 쇠붙이.

터보과급[-過給, turbo-charging] ： 배기가스의 에너지를 이용하여 터보압축기를 작동시켜 신선한 공기를 실린더에 가압하여 공급하는 가압 흡입

터보기계[-機械，turbo machinery] ： 임펠러를 회전시켜 유체 또는 기체에 에너지를 주는 기계로 원심 • 사류 • 축류 등 각 형식의 펌프, 송풍기 등에 대한 총칭.

터빈펌프[turbine pump] ： 고 양정(高揚程)의 원심펌프로 회전차의 깃에 부여된 운동에너지를 높은 효율로써 암력 에너지로 변환하기 위하여 안내깃을 설치한 펌프 디퓨저펌프라고도 함. 원심 펌프의 일종으로 양정 20m이상일 때에 사용한다. ⑨벌류트펌프.

턴버클[turnbuckle] ： 한쪽에 오른나사와 다른 한쪽에 왼나사의 이음을 지니고 너트의 회전에 의해서 양편을 죄었다 늦추었다 할 수 있는 기구.

텀블레tumbler, tumbling barrel] ： 주조공장에서 소형주물의 모래떨기에 사용되는 회전기겨ᄂ 이 속에 스타(돌기가 있는 쇠붙이)와 함께 주물을 넣은 뒤 회전시켜서 서로의 마찰에 의해 모래를 떨고 주물표면을 아름답게 한다. ②굽과 손잡이가 없고 바닥이 납작한 큰 잔.

텀블러기에tumbler gear] ： 속도변환기구의 일종. 공작기계 등의 이송변환에 사용되는 기어를 말 한다.

팁[tup] ： ①동력 망치의 타면(打面). ②변압기 등에서 도중에서 선을 끌어내기 위하여 붙인 인출구를 말한다.

텅[tongue] ： 혀. 테이퍼 생크(taper shank)의 드릴 또는 리머 등의 자루 끝에 붙이는 혀 모양의

평탄한 부분. 절삭가공에서 겉도는 것을 방지 함.

텅스텐강[-鋼. tungsten steel] ： 텅스텐만을 함유한 특수강. 경도 . 강도가 크며 내열성이고 자성이 풍부하다. 각종 커터 • 바이트，統身(총신), 자석 등에 사용된다.

테르밋 [thermit] ： 알루미늄 가루와 산화철 (iron oxide)을 같은 분량으로 섞어 만든 혼합물. 점화 하면 3，000°C의 고온에 이른다. 철이나 강의 붐 살포제에 사용된다. 이 반응에 의해서 생긴 융해철을 붐 살포한다. 테르밋他ermite)의 상표명.

테르밋붐살포[-撒布，themiit welding] ： 테르밋제(thermit mixture)를 사용하여 그 고열을 이용해서 강 또는 철재의 붐 살포에 사용되는 방법. 전차의 레일，크랭크축，강관 등의 붐 살포에 이용된다.

테더레이케tedder-rake] ： 테더와 레이크의 작업 모두를 할 수 있는 작업기. 테더는 목초의 반전， 교반 및 확산작업에 사용되며 레이크는 집초(集草) 및 확산 등에 사용됨.

테이블[table] ： ①공작기계에 있어서 가공재를 장착하여 절삭 • 천공 등을 행하는 대. 고정된 것. 정 위치에서 회전하는 것. 평행 이동하는 것，희전하면서 이동하는 것 등이 있다. ②탁자， 식탁, 책상(desk)과는 달리 서랍이 없는 것. ⑤표，시간표，치수표，일람표 등.

테이페taper] ： 물건의 한쪽 면만이 경사지고 있을 때 이것을 구배라고 하고，상대하는 양쪽 면이 대조적으로 끝이 점점 가늘어 지고 있을 때 이것을 테이퍼라고 한다. 따라서 원뿔상일 때 (드릴의 생크，공작기계의 주축공의 경사 등)는 테이퍼이고 키 등의 경우는 구배라고 한다. 지름과 길이의 비. 모스 • 내셔널 • 브라운 샤프 ■ 자노 테이퍼가 있다. 지름을 길이로 나눈 값. @구배[句配，slope],

테이퍼게이지[taper gauge] ： 제품의 테이퍼를 검사하는 데 사용하는 게이지를 말한다.

테이퍼나사[-螺絲，cone screw] ： 관용나사의 일종인데 나사산이 관을 따라서 테이퍼가 붙은 나사. 테이퍼롤러베어링[taper roller bearing] ： 테이퍼가 붙은 롤러베어링. 자동차의 각부，공작기계 등에 널리 사용된다.

테이퍼리메taper reamer] ： 테이퍼로 되어 있는 리머.

테이퍼볼트[taper bolt] ： 두부가 없고 축 부분이 원뿔모양으로 된 볼트. 테이퍼 구멍에 끼워 너트로 체결한다.

테이퍼키[taper key] ： 때려 박음 키(driving key)와 같이 때려 박혀지는 부분에 구배를 지닌 키， 테이퍼가 있으므로 보스와 축 사이에 체결력을 세게 한다. 구배는 약 1/100.

테이퍼핀[taper pin] ： 테이퍼가 붙은 핀. 때려 박으면 단단히 구멍에 들어가서 잘 빠지지 않는다.

코터나 이음대신으로도 사용된다.

테이퍼핀리메taper pin reamer] ： 테이퍼 핀 구멍을 다듬질하는 리머인데 기계용과 수동용이 있다. 텐션[tension] ： 잡아당김，인장(引張，pull), 장력(張力).

텐션풀리[tension pulley] ： 텐션 풀리는 느슨한 벨트를 팽팽하게 잡아당겨 긴장도를 높여 주는 풀리. 텔레스코핑게 이지 [telescoping gauge] ： 텔 레스커 핑 게이지는 내측마이크로미터로 측정하지 못하는 내면이나, 깊은 홈을 측정하기 위한 보조 측정기로 눈금이 없고 T자로 하고 있다. 이는 내면을 측정하고 집어내어 외측마이크로미터로 측정하여 치수를 잰다. 범위는 8mm~15mni 정도.

템퍼링[tempering] ： 뜨임. 농산물을 적절한 공기조건을 갖춘 용기 내에 보관하면서 건조과정에서 발생한 개체 내부의 온도 및 함수율 구배를 평형화하는 과정 또는 가공에 적절한 온도와 함수율로 만드는 과정. 균질화(均質化).

템퍼링건조기[-乾燥機，tempering dryer] ： 곡물을 열풍에 노출하는 건조과정과 건조를 중지하여 건조과정에서 발생한 곡립내부의 수분구배를 완화하는 템퍼링 과정을 수행할 수 있는 구조를 갖춘 곡물 건조기.

템퍼링취성[-脆性，temper brittleness] ： 템퍼링한 후 서랭 하면 점성을 잃고 무르게 되는 현상. Ni • Cr 강에 생기기 쉽다.

토글스위치[toggle switch] ： 기복형개폐기. 손잡이를 손가락으로 세우거나 눕히는 소형의 스위치, on과 off처럼 두 상태를 가진 장치로 작동시키면 똑딱 소리가 난다. 텀블러스위치[tumblei-switch],

토글프레스[toggle press] ： 토글장치를 응용한 단조용 프레스로서 크랭크프레스를 개량한 것을 말한다.

토마토수확기[-收獲機，tomato harvester] ： 토마토를 수확하는 데 이용되는 기계로 주로 가공용 토마토의 수확에 이용.

토성[土性, soil texture] ： 흙의 주성분인 모래, 실트(silt, 가루모레) 및 점토의 함량에 따른 토양의 분류. 식토(clay:C), 양토(loam:L)，사토(samd:S)

토아웃[toe-out] ： 앞바퀴를 위에서 보았을 때 좌우 타이어이 중심 간의 거리가 앞부분이 뒷부분 보다 넓은 것. ©토인.

토양결지력[土壤結持力，soil consistency] ： 토양을 지지해 주는 입자 사이의 결합력. 즉，토양에 작용하는 외력에 대 해 저항하는 힘.

토양경도[土壤硬度, soil hardness] ： 토양의 단단한 정도. 일정한 규격의 공 또는 원추 등을 토양 속으로 삽입할 때의 저항으로 측정함. 압입식 관입시험기가 많이 이용된다.

토양관입시험기[土壤貫入試驗器，soil penetrometer] ： 원추관입 시험기라고도 하며，토양경도 측정시 콘지수 계측기의 하나. T자 막대기 모양으로 손잡이 아래에 용수철저울 역할을 하는 링이 있고 끝부분에 있는 원추를 토양 속으로 밀어 넣을 때 그 저항을 원추 단위 면적당 저항력으로 측정하여 원추지수를 얻는다.	.

토양구조[土壤構造, soil structure] ： 일차적인 토양 입자(모래，점토 등 토양입자의 최소 단위 상태에 있는 것)가 복합，응집하여 이루는 배열상태. 토성이 토양입자의 크기를 말하는 데 대하여 토양입자의 배열을 고려할 때는 토양구조를 본다. 토양구조는 모양에 따라서 입상， 설립상 • 판상 • 괴상 • 과립상 • 원주상이 있다.

토양다짐[土壤-，soil compaction] ： 토양 입자 사이의 간극이 줄어들어 비체적이 감소되는 현상. 일반적으로 토양에 대한 충격, 작업기 바퀴의 포장주행, 진압롤러 등에 의한 토양 진압 작업에 의해 발생된다. 토양다짐이 적당할 경우 토양의 투수성，보수성이 향상되나 지나칠 경우 경반의 생성，작물 뿌리의 발달 저해 등을 일으킨다.

토양단면[土壤斷面，soil profile] ： 지표면에 대하여 수직으로 자른 토양의 단면. 이 단면을 관찰

하면 토양의 색이나 토성 또는 구조 등이 다른 몇 개의 층으로 이루어져 있음을 알 수 있다. 이러한 층이 겹쳐 있는 모양을 토양단면 형태라 하며，토양의 생성이나 성질의 판정，분류， 올바른 이용방법의 결정에 유력한 자료가 된다.

토양반력[土壤反力，soil reaction force] ： 토양과 접촉하고 있는 물체에 대한 토양의 지지력.

토양반전[土壤反轉，turning of soil] ： 경운작업에서 경기된 흙의 위아래가 반대로 둬집혀지는 것.

토양보전[土壤保全，soil conservation] ： 포장에서 빗물 또는 바람에 의한 토양의 침식，유실을 방지함으로서 양질의 토양상태를 오래 동안 이용할 수 있도록 유지하게 하는 것.

토양선충[土壤線蟲，nematode] ： 선형동물에 속하고 유기물이 있는 토양 속에 사는 선충을 말한다. 몸길이는 0.2~lmm 정도이며，원통형의 몸은 20〜30m 정도이다. 식물 기생선충은 작물에 유해 하며 해충에 속함.

토양소독[土壤消毒，soil disinfection] ： 흙 속에 살고 있는 병원균，선충，해충 등을 methyl bromide, PCNB 등 토양 소독제 혹은 열이나 증기로 죽이거나 발육을 억제시켜 병의 발생을 막아내는 일.

토양소독기[土壤消毒機, soil sterilizer] ： 토양 중에 서식하는 해충을 방제하기 위하여 토양소독제 흑은 훈증제를 토양에 주입하는 기계로 인력 및 동력으로 구분.

토양조건[土壤條件，soil condition] ： 토양의 상태를 물리적 ■ 화학적 측면에서 표시한 조건.

토양증산법[土壤蒸散法, soil evaporation process] ： 요 오수 처리방법으로 토양 중에 오수유입용 다공파이프를 두고 오수를 토양 중에 침투시켜 모세관 현상으로 지표면에 끌어올려 토양 표면과 식물엽면에 수분을 증발하는 방법.

토양처리[土壤處理，soil application] ： 토양에 비료나 농약을 처리하는 작업을 말하며 지표면 처리와 토양혼화로 구분됨.

토양탈취법[土壤脫臭法，soil deodorization process] ： 토양에 악취가스를 보내어 토양입자에 흡착하거나，토양수분에 용해성분을 제거하는 방법.

토양파쇄[土壤破碎，soil breaking] ： 큰 덩어리의 흙을 작은 덩어리의 흙으로 부수는 작업의 총칭. 절단，압쇄，충격，관입 작용 또는 이것들의 복합작용에 의하여 이루어진다.

토양혼합[土壤混合，soil mixture] ： 서로 다른 층의 토양을 섞어주는 작업.

토양론화[土壤混化, soil incorporation] ： 농약이나 비료 둥을 지표면 살포한 후에 적절한 토양 작업기로 얇게 표면을 처리하여 비료나 농약이 토양표면에 두께를 가지고 처리되도록 하는 작업 방식.

토인[toe-in] ： 앞 차륜을 위에서 볼 때 두 차륜의 앞 끝 간격과 뒤끝 간격과의 차이. ②앞바퀴를 위에서 보았을 때 좌우 타이어 중심 간의 거리가 앞부분이 뒷부분보다 좁은 것. 이렇게 함으로써 주행 시의 직진성(直進性)이 높아지고，조향핸들을 돌린 후의 복원성(復元性)도 좋아진다. ©토아웃.

토인각[-角, toe-in angle] ： 토인 각은 차륜의 진행 방향과 차륜의 평면이 이루는 각으로 차륜이 직진할 때 외부로부터 받는 측면하중이나 충격을 흡수하기 위한 것.

토질동역학[土質動力學，soil dynamics] ： 토양에 작용한 동적인 힘과 그 힘에 대한 토양의 변형，

이동 및 반작용에 대해 다루는 토질역학의 한 분야.

토출관[토(吐出管，Discharge pipe] ： 송출관. 케이싱(casing)에서 나온 물을 필요한 곳으로 이끄는 관

토크[torque] ： 물체를 회전시키는 데 필요한 회전력의 크기. (단위:N . m). 짝힘(偶力).

토크계[-計，torque meter] ： 동력기계의 토크량을 측정하는 장치.

토크렌치[torque wrench] ： 볼트 • 너트에 가해지는 조임 토크를 측정하는 장치가 되어 있는 렌치. 토크의 크기 표시는 다이얼(dial) 또는 스케일(scale) 눈금으로 표시되며，그 단위는 cm-kg， m-kg 또는 in-lb，ft-lb이며, 규정 토크로 조여야 할 곳에 사용하면 편리하다.

토크컨트롤드라이 베 torque control driver] ： [공기드라이 베압죽공기를 사용하는 드라이버 . 일정한 회전력이 가해지면 자동적으로 클러치가 분리되는 것인데 언제나 목적하는 회전력으로 조일 수 있다.

토크효율[-效率，torque efficiency] ： 실제 소요 토크당 이론 토크와의 비.

톤[ton] ： ①[중량단위] 미터톤(metric ton) lton = 1000kg(우리나라에서 채용)，佛톤 = l，000kg(250관)， 英톤 롱톤(long ton:l.t.) = 약l，0l6kg = 2,2401bs(2기관) 美톤 쇼트톤(short ton/s.t.) = 약 900kg = 2，0001bs(242관). ②[용적단위] 용적톤(measurement) 등 @공조(空調)톤(매시 12,000btu).

톤수[tonmge] ： 선박의 크기를 표시하는 데 사용된다. 다음의 3종류가 있다. ①중량톤 선박이 수면에 부상(浮上)했을 때 밀어젖히는 수량은 선박의 중량과 상등하므로 이것으로 표시한다. 일반적으로 영톤을 사용한다. 군함은 중량톤으로 표시한다. ②용적톤 상선에서 화객을 얼마 만큼 적재하는 가의 표준에 의한 것이며 그 용적을 톤수로 표시 한다 100ft3을 1용적톤으로서 표시한다. 선박의 내부 총 용적을 용적톤으로 표시한 것을 총톤수(gross tonnage)라고 한다. ⑤적재톤(양톤 화물선(cargo boat, freight vessel, freighter)에서 화물을 얼마만큼 적재하는 가의 표준이 되는 것. 만재배수량(滿載排水量)에서 선체(hull)와 기관의 중량을 뺀 나머지를 말한다. 보통 객선(passenger boat)은 총톤수로，화물선은 적재 중량톤으로 호칭된다.

톱니나사[-螺絲，buttless thread] ： 톱날형을 지닌 나사. 항상 한 방향으로만 큰 하중을 받을 때， 가령 잭과 같은 이동용 나사로 사용된다.

톱니낫[serrated sickle] ： 칼날이 톱날상의 편수낫으로 당겨서 자르는 상태로 사용되며 보통 벼， 맥류와 같은 조금 단단한 줄기를 자르는 데 사용됨. 낫날의 현각은 60° 전후임.-

톱밥제조기[-製造機，wood chipper] ： 폐목재를 사용하여 톱밥을 제조하는 기계.

톱질[sawing] : 둥근 톱 또는 띠톱을 사용하여 공작재료를 절단하는 가공을 말한다.

통기[通氣，aeration] : ① 물질 . 재료 등의 건조나 습기제거 둥을 목적으로 대상물체 사이로 공기를 통과시키는 것. ② 저장중인 농산물의 온도를 균일하게 낮추고 주위의 높은 습도의 공기를 제거하기 위해 보통 1.0cm/m3 이하의 저풍량의 공기를 농산물 퇴적층에 통풍하는 공정. ③ 유기성폐기물의 호기성처리에 필요한 산소를 공급하는 조작으로 고형폐기물의 경우는 통기라 부르며 액상폐기물처리에서는 폭기(曝氣)라고 부름. 폭기조 참조.

통기건조[通氣乾燥, dryeration] ： 농산물(보통 곡물)을 열풍건조기로 목표 함수율보다 약 2~ 4%(w.b.) 높은 함수율까지 건조한 후，즉시 통기 빈(bin)으로 이송하여 수 시간 템퍼링을 하고난 다음, 저풍량으로 수 시간 통기를 통한 냉각공정을 수행하여 목표 함수율까지 수분을

제거하는 공정.

통기관[通氣管，breather] ： 브리더. 오일 탱크, 크랭크 케이스 등에 공기빼기(누출가스 배출 등) 또는 공기의 출입용으로 뚫어 놓은 구멍.

통기저장[通氣貯蔵, aeration storage] ： 곡물의 부패 또는 변질을 방지하고 곡온을 조절하고자 건조에 비해서 상대적으로 적은 풍량으로 저장하는 방식.

통풍[通風, draft, draught] ： ①연료의 연소(combustion)에 필요한 바람을 노나 보일러에 보내는 것. 굴뚝에 의한 자연통풍(natural draft)과 송풍기 등에 의한 인공통풍(artificial draft)으로 나뉜다. 한편 인공통풍은 다음의 3종류가 있다. ®강제통풍 또는 압입통풍(forced draft). 화상 (화상)밑에 증기를 분출해서 공기를 압입하는 방식. ©흡출통풍(induced draft)화각자봉사이 에서 공기를 흡출하는 방식. ©평형통풍(balanced draft)위의 양자를 변용해서 연소실 (combustion chamber)부근을 대기압으로 유지하는 방식. ②환기장치(ventilating device)에 있어서 공기흡입구 또는 흡출구 부근에서 느끼는 공기의 흐름.

퇴비[堆肥，manure] ： 식물이나 동물의 부산물 등을 발효시켜 식물체가 흡수할 수 있도록 만든 천연비료.

퇴비살포기[堆肥撒布機，manure spreader] ： 퇴비를 살포하는 기계로서 퇴비는 서로 엉키는 성질이 있기 때문에 퇴비를 헤치면서 살포시키는 beater가 있으며 퇴비의 물성에 따라 beater의 종류도 다양함.(광신농기，명성，삼력기계，성원정밀，세원산업, 웅진정밀，이리푸라우 등 생산)

퇴비화처리 [堆肥化處理，composting] ： 유기성폐기물의 호기성처리를 말하며 고형 퇴비화와 액상 콤포스트화 처리로 대별된다.

퇴적고[堆積高, bed depth] ： 퇴비살포기 또는 퇴비제조장치 등에서 원료를 쌓은 높이.

투과율[透過率, transmissivity, transmittance] ： 물체에 입사된 빛에너지의 강도에 대한 투과된 빛 에너지 강도의 비.

투시도[透視度，transparency] ： 현장의 오수정화에서 처리수의 투명도를 나타내는 지표.

투입식탈곡기[投入式脫穀機, throw-in type thresher] : 탈곡기 곡립이 붙은 볏짚을 그대로 투입, 처리하는 형식의 탈곡기.

투입조[投入槽, reception pit] ： 죽사에서 배줄되는 가죽배설물의 최초 저류조.

튜브[tube] ： ①(금속 . 유리 • 고무 따위의) 관(管)，통(筒). ②치약 등을 넣고 짜내어 쓰게 된 용기(容器). 튜브, ②자동차나 농기계 따위의 고무 타이어에 바람을 채우는 고무관.

트랙테Tractor] ： 농용트랙터(Farm Tractor).

트랙터용모뒈-用-, tractor mower] ： 트랙터에 장착하여 사용하는 형태의 모어.

트랙터용쟁기[-用-, tractor plow] ： 트랙터에 장착하여 사용되는 쟁기. 이전에 사용되었던 축력용 쟁기나 케이블 쟁기에 대한 용어.

트랜지스테transistor] ： 규소，게르마늄 따위의 반도체를 이용해서 전기 신호를 증폭하여 발진 시키는 반도체 소자. 세 개 이상의 전극이 있다. N형 반도체와 P형 반도체를 3층으로 접합 시킨 것으로 NPN형과 PNP이 있으나 NPN형이 많이 사용되고 있다. 캐리어를 주입하는 전극 으로서 이미테emitter, E], 컬렉테collector, C], 베이스[base, B]가 있다.

트랩Itrapl ： ①증기트랩(steam trap). ②스러스트트램(drain trap)배수장치로서 취기의 역류를 방지하기 위해 요소에 설치하는 곡관. 사이펀(siphon)형 . S자형 • 윤형 등이 있다. ⑤진공 펌프등과 배기해야 할 용기를 연결하는 관도 중에 설치한 지관. 액체의 역류방지와 펌프의 보호에 사용된다. ④레헤르선(Lecher wire), 동죽케이블(coaxial cable, concentric-), 도파관 (waveguide) 둥에 설치한 폐단분기회로, 운송선(transmission line)의 정합회로로서 사용된다.

트러스[truss] ： 직선 봉을 3각형으로 조립한 일종의 빔(beam) 자재. 교량，건축물 등의 골조로서 널리 사용된다. (truss hay 건초를 다발 짓다).

트레드[tread] ： ®카커스(carcass)를 덮고 있는 타이어 외부의 두꺼운 고무층으로 노면과 접촉되는 부분(타이어의 접지면). ② 좌우(左右) 타이어 중심 간의 거리로 윤거(輪距)라고 함.

트레드반경[-半徑，tread radius] ： 추천되는 림에 장착되고 권장 맙력까지(항상 일정한 것은 아니지만) 팽창된 타이어의 중앙평면에서 직각으로 측정한 러그 표면 곡선의 반경.

트레드저면[-底面, under tread face] ： 타이어 본체 위에서 러그가 달려있지 않은 최외각 고무표면.

트레드폭[-幅，tread width] ： 타이어 접지면의 좌우 간격.

트레이싱[tracing] ： 투사도. 트레이스(trace)란 발자국 ■ 자취 . 도형의 뜻. 원도 위에 트레이스지 [tracing paper, 투사지(透寫紙)]를 포갠 뒤 원도를 트레이스지에 베끼는 것. ©목적물을 따뜻 하게 하기 위해서 목적물의 바깥벽과 접촉되어 뜨거운 유체(스팀 등)를 공급하거나 전기 heating cable을 설치하는 것.

트레일레Trailer] ： 적재함(積載函). 농용트랙터 • 경운기 등의 부속작업기. 적재 • 운반 • 덤프기능 수행하며 농산물 및 비료 ■ 농약 등 농업용 자재 등을 운반.

트렌체trencher] ： 작구기(作溝機). 고랑성형기. 여러 개의 굴착용 버킷(폭 10~90cm，깊이 50〜 250cm)을 부착하고 이동하면서 도랑을 파는 기계.

트렌치[trench] ： 오수의 지하침투를 목적으로 깊이 30cm 나비 60cm 크기의 구덩이를 파서 유공관을 배관하고 모래 등을 매설하는 조작. ②건조물에 배선，배관 또는 벨트 컨베이어 등을 설비할 경우에 바닥을 파서 만드는 도랑.

트롤리컨베이에trolley conveyer] ： 수송용 활차(滑車)를 이용하여 원료를 반송하는 컨베이어의 한 종류.

트립[trip] ： 설비 자체 결함 또는 관련계통에서 이상요인이 발생되었을 경우，설비 .또는 계통의 파급 사고 예방을 위하여 해당 전력차단기 또는 운전 중의 자동 정지되는 것.

특성곡선[特性曲線, characteristic curve] ： 내연 기관, 펌프, 팬 등의 경우 속도와 출력, 속도와 효율，속도와 연료소비율 등의 관계를 나타내는 곡선.

특수강[特殊剛，special steel] ： 합금강. 탄소강 외의 원소를 가해서 특수한 성질을 부여한 것. 특수원소로서는 Ni • Mn . W . Mo • Co ■ VA1 등 용도는 매우 넓으며 공구 • 구조물 • 자석 ■ 기타 화학기계 등.

특징추출[特徵抽出，feature extraction] ： 2차원적인 디지털 영상을 이용하여 대상체의 크기나 모양에 관련된 특정한 영상요소를 찾아내는 것.

특징패턴[特徵-，feature pattern] ： 물체의 모양，색, 거리 위치 관계 또는 음성，전판 신호 등이

주어진 배경으로부터 구분이 될 수 있는 특성.

틀[yoke] ： 기계부분 또는 기계장치를 에워싸고 그 운동을 정해진 운동으로 제한하는 것을 말한다.

전동기에서는 계철(繼鐵)의 부분을 말한다.

틈살포[-撒布, crack and crevice application] ： 건물에서 거주하는 사람이나 동물이 접근할 수 없는 틈새에 약제를 투입하는 방법.

틈새게이지[thickness gauge, clearance-, feeler-] ： 두께게이지，간극게이지. 여러 가지 두께의 박강판게이지를 조합한 것. 보통 두께 0.02~0.7m까지의 두께인 것이 16매가 1조로 되어 있다. 미세한 틈새를 비교적 정확간단하게 측정할 수가 있다.

T볼트[T-bolt] ： 볼트머리가 T자형인 것인데 T형 홈에 넣어서 사용한다.

TMR사료[-사료，total mixed ratio feed, -complete feed] ： 완전 혼합 사료. 각종의 농후사료에 조사료를 혼합하여 자동으로 급이 할 수 있게 자가조제 및 혼합된 완전사료.

T형름밀링커테-形-, T-slot cutter] ： 형의 홈절삭에 사용되는 밀링커터.

틸트핸들[tilt handle] ： 핸들을 운전자의 체형에 맞게 각도를 조절(요동)할 수 있게 한 핸들.

팁[tip] ： (D선단，날 끝. ②드릴 선단의 두개의 절삭날. ③바이트의 선단에 붙이는 날 끝을 말한다.

ㅍ 326단어

파괴[破壞，fracture] ： 고체가 응력의 작용으로 2개 이상의 부분으로 분리되는 것. 파괴는 균열의 발생과 전파로 진행되며，파괴전의 소성변형의 유무에 따라 연성파괴(ductile fracture)와 취성파괴 (brittle fracture)로 구분된다.

파괴변형량[破壞變形量，rupture deformation] ： 인장 및 압축시험에서 극한 강도를 나타내는 점 까지의 물체의 변형량.

파단[破斷, rupture] ： 재료의 인장파괴는 취성파괴와 연성파괴 형태로 구분되는 데，특히 연성이 큰 재료의 연성파괴는 단면적이 O이 될 때까지 변형된 후 분리되는 현상. ②깨지거나 끊어짐.

파단선[破斷線，line of limits of partial] ： 가는 실선(불규칙하게 쓴다.). 물품의 일부를 파단 한 곳을 표시하는 선. 또는 끊어낸 부분을 표시하는 선(~~ ).

파선[波線，dashed lines] ： 일정한 간격으로 짧은 선의 요소가 규칙적으로 반복되는 선. 제도에서 보이지 않는 부분의 모양을 나타낼 때 사용

파쇄공정[破碎工程, breaking process, crushing process] ： 제분공정에서 소맥입자를 큰 조각으로 분쇄하여 배유부(胚乳部)를 덩어리로 분리시키는 공정.

파쇄롤[破碎-，breaking roll, crushing roll] ： 파쇄롤러.

파쇄롤러[破碎-，breaking roller, crushing roller] ： 파쇄에 사용되는 롤러.

파쇄바닥쟁기[破碎-，breaker bottom plow] ： 잡관목이 있는 개간지 등에 사용되어 경기된 흙을 완전히 반전시키는 데 이용되는 플라우. 발토판은 신간용 플라우보다 더욱 폭이 좁고 길이가 길다.

파수확기[-收獲機, leaf-onion digger] ： 파를 수확하는 데 사용되는 기계로 관리기에 로터리날을 부착하여 골을 탄 후 인력으로 인발하는 기계.

파스너[fastener] : 각종 기계 . 기구 . 구조물의 부품 또는 부속품을 체결, 결합하는 요소를 총칭 한다. 주 넓은 의미로 분리되어 있는 것을 잠그는 데 쓰는 기구. 흔히 말하는 파스너는 주로 나사종류를 의미하는 것으로 즉 볼트 • 너트 • 스크루와 나사산이 없는 리벳, 핀 등을 말한다. 평벨트를 연결할 때 파스너를 쓴다.

파스칼의 원리[-原理, Pascal's principle] ： 밀폐된 용기 안에 정지하고 있는 유체(액체 • 기체)의 일부에 압력을 가하면 그 압력이 유체 내의 모든 곳에 같은 크기로 전달되며 벽면에는 항상 수직으로 작용한다고 하는 원리. 1653년 프랑스의 수학자인 B.파스칼(Blaise Pascal ： 1623-1662)에 의해 발견되어 수압기에 응용되었고 농업기계의 유압장치에도 많이 활용된다.

파열강도[破裂强度，bursting strength] ： 특정한 면적의 비닐 또는 종이를 그 면적에 균등하게 수직으로 작용하는 압력으로 터뜨렸을 때，그 재료가 저항하는 힘. N/m' 또는 kgf/㎠ 로 표시한다.

파운드[pound] ： ①영국의 중량단위. 약자는 lb. 1lb= 약 153.6g. ②영국의 금화단위 약자는 £.

파울링[fouling] ： scale과 달리 물속에 포함되어 있는 부유물질(SS)및 부식생성물질들이 유속 및 온도의 영향으로 인하여 침전된 상태를 말하며，결정상태가 아닌 외부로부터 유입되는 바람직 하지 못한 퇴적물로 scale 및 fouling을 총칭하여 deposit(퇴적물，침전물)라 부른다.

파워스티어링[power steering] : 운전자가 조향핸들(steering wheel)을 돌리는 힘을 다른 힘으로 보충해 주는 배력장치(倍力裝置 - servo)가 달린 조향장치(操向裝置). 생력장치(省力裝置).

파워유닛[power unit] ： 전용공작기계의 각 주축대에 각각 전동기의 동력원을 설비하고 회전운도, 이송운동등과 같이 공작물의 가공에 필요한 자원을 하나로 구성한 것. 가공목적에 따라서 드릴링 • 태핑 . 보링 • 밀링유닛 등으로 나뉜다.

파이버[fiber] ： ①목면 • 마 • 목섬유 등을 포개 맞춘 뒤 강압하여 만든 천 제품. 전기절연재료, 방적 용품，소기어 등에 사용된다. ②섬유.	.

파이프더스터[pipe duster] ： 동력살분무기의 분관에 연결하여 광폭에 걸쳐 분제를 살포할 수 있도록 일정 간격마다 구멍을 뚫은 호스형태의 작업부속장치. 다구호스분두(多口-噴頭)라고도 말함.

파이프라인식착유기[-式摔乳機，pipeline milker] ： 착유와 동시에 착유통을 거치지 않고 직접 파이프를 통해 자동적으로 우유처리실로 이송되고，집유 시에는 우유수송탱크의 펌프로 흡입시켜 넣는 착유기. 우유를 반송하는 배관이 진공배관과 평행하게 설치되어 있다.

파이프렌치[pipe wrench] ： 관이나 환봉을 끼우고 돌리는 데 사용하는 공구로 보통 100mm 이하의 관 작업에 사용한다. 입의 턱에 톱니 모양의 이(serration)가 있어 공작물에 상처를 내므로 사용에 주위 해야 한다.

파이프바이스[pipe vice] ： 관이나 환봉을 물려 고정시키는 특수 바이스. 나사가 수직으로 되어 있고，V형으로 생긴 바이스 턱 아래와 위에 관을 꽉 잡을 수 있게 톱니가 달려 있다.

파이프이음[pipe joint] ： 관의 접속에 사용되는 이음쇠. 유니언이음쇠, 플랜지이음쇠 등이 있다.

파이프절단기[-切斷機，pipe cutting machine] ： 파이프(관)단의 이형부분을 끊어 내거나 길이를 맞춰서 절단하는 데 사용하는 기계.

파이프커터[pipe cutter] ： 파이프를 절단하는 데 사용하는 공구. 공구를 손으로 돌려서 관을 자른다.

파이프탭[pipe tap] ： 가스나사탭.

파이프탭드릴[pipe tap drill] ： 관용 탭의 선단에 드릴이 붙어있는 것. 가스관 · 수도관 등에 구멍을 뚫거나 나사내기를 동시에 행할 수 있다ᅵ

파이프하우스[pipe house] ： 파이프를 주 골재로 하여 지은 온실(집).

파이프행거[pipe hanger] ： 관 걸이. 관을 천정에다 매달기 위하여 사용하는 도구(지지구).

파인턴[fine turn] ： 줄맞춤이 편리한 미세 회전.

파일럿[pilot] 제어기기를 조작시키기 위해 사용되는 보조 제어기.

파일럿램프[pilot lamp] ： 파일럿 램프는 전류가 흐르고 있는지의 여부나 기계의 작동 상태 등을 나타내는 전등.

파일럿밸브[pilot valve] ： 파일럿 밸브는 다른 밸브나 기기(機器) 등에서 제어 기구를 조작하기 위하여 보조적으로 사용되는 제어밸브. 유압 서보 기구(servo機構)에서，외부의 압력에 따라 서보 모터에서 피스톤과 실린더에 공급되는 높은 압력의 기름을 제어하며, 작은 운동으로 큰 운동의 힘을 내게 하는 역할을 한다.

파종[播種，sowing] ： 씨앗을 뿌리는 작업

파종골[播種-，seed furrow] ： 조파，점파할 때 씨앗을 심기 위한 심을 골.

파종기[播種機，seeder] ： 종자를 파종하는 기계의 총칭.

파종깊이[播種-, sowing depth] ： 파종된 종자의 지면에서의 깊이.

파종량[播種量，seeding rates] ： 파종하려는 양，재배，목적，계획, 능률 등을 고려하여 양을 결정 하여 어떤 면적에 파종한 양.

파종롤러[播種-，seed metering roller(device)] ： 종자를 호퍼에서 정해진 양만큼 계량하여 배출해 주는 롤러.

파종밀도[播種密度，seeding density] : 재식 밀도，단위 면적당 파종된 종자 수.

파종시기[播種時期，sowing date] ： 종자의 생육을 고려한 가장 알맞은 파종기간.

파종일[播種 日，sowing date] ： 종자를 파종하는 날.

파종전살포[播種前撒布, preplant application] ： 제초제 살포의 한 형태로 심고자 하는 작물을 파종하기 전에 살포하는 것.

파종정도[播種程度，seeding accuracy] ： 파종 정밀도.

파종폭[播種幅, seeding width] ： 종자를 파종한 폭 또는 줄과 줄 사이의 폭.

파치먼트지[parchment paper] ： 양피지(羊皮紙 • 파치먼트)의 대용으로서 사용되는 종이. 종이를 진한 산으로 처리하여 각질 • 투명하게 한 내수, 내지방성이 풍부한 상당히 튼튼한 종이. 포장 • 봉함용.

파트타임4WD[part time four wheel drive] : 파트타임 4륜구동. 4륜구동 차에서 통상적으로 2륜 만을 구동에 사용하고, 필요에 따라 4륜구동으로 사용하는 방식.

판굽힘롤[板-，plate bending roll] ： 판금가공에서 판금을 원호상으로 굽히는 기계. 3개의 굽힘롤 사이에 평판을 통한 뒤 굽히는 형식의 것이 많다.

판금작업[板金作業，plate work] ： 드로잉，절단, 굽힘 등을 포함하는 모든 판재의 소성가공을 말한다.

판날형[板-型，plate type] ： 경운작업기의 경운날의 형상이 평판형인 것.

판밸브[板-，plate valve] ： 압축기의 중요부를 이루는 밸브. 동작이 경쾌하고 고속운전에 적합하다. 밸브플레이트 (valve plate), 밸브시트 (valve seat), 밸브스프링 (valve spring), 밸브받침으로 된다.

판스프링[板-，leaf spring, flat-, plate-] ： 판을 단순히 굽힌 스프링. 이것을 몇 장 겹친 것을 겹 스프링이라고 한다. 재료는 스프링강.

판캠[plate cam] ： 가장자리가 굽은 판상의 캠. 가장 널리 사용되고 있는 캠이며 종절에 왕복운동을 부여한다. 내연 기관 등의 밸브개폐에 사용된다. 강제

팔각강[八角鋼, octagonal bar steel] ： 단면입각형의 봉강，건축구조，조선，기계부분품 등에 사용 된다.

팔레트[pallet] ： 지게차 또는 리프트(lift)로 적재된 화물을 고정시키는 데 사용되는 깔판.

팔레트고정구[-固定具，pallet fixture] ： 지게차 또는 리프트용 깔판 위에 적재된 화물을 고정시키는 데 사용되는 용구.

팔레트리프트[pallet lift] ： 화물이 적재된 깔판을 들어 올리는 데 사용되는 기계.

패드[pad] ： (충격 ■ 마찰 • 손상을 막는) 덧대는 것 또는 메워 넣는 것. 다릿발에 높낮이를 조절하는 받침.

패드베어링[pad bearing] ： 패드(솜 모양의 끼움 쇠)의 수조관작용으로 오일을 베어링 면에 공급 하는 구조의 베어링，이와 같은 급유법을 패드주유라고 한다.

패딩 [padding] ： 붐 살포금속이 두드러지게 굳은 것.	-

패러렐[parallel] ： ①평행，②전기에서 병렬.

패럴렐블록[parallel block] ： 금 긋기 공구의 일종. 복잡한 꼴의 공작품에 금 긋기 할 때 정반위에 올려놓고 사용하는 대. 각 면이 정확한 평면으로 다듬질된 육면체의 대. 주로 주철제.

패서미터[passometer] ： 정밀측정기의 일종. 기계공작에 사용하는 외경지시게이지 • 스냅게이지로서 사용되는 것. 공작물을 사이에 두고 측정자를 접촉시켜서 동침의 위치를 보면 공작품의 지름이 공차범위 내에 있는 가의 여부를 바로 알 수 있다. 측정범위 150mm까지，정도±0.002~ 0.005mm.

패시미터[passimeter] ： 정밀측정기의 일종. 기계공작에서 내경의 검사 • 측정에 사용된다. 구조는 패서미터와 거의 같다.

패드앤팬냉각[-冷却，pad and fan cooling] ： 온실의 한 측면에 패드(벌집모양의 흡습재)를 설치 하여 물을 흘리고，다른 측면에서 팬을 설치하여 공기를 뽑아냄으로서 온실의 내부온도를 낮추는 냉각 방식.

패킹[packing] ： 기체와 액체의 기밀을 유지하기 위해 접합면에 끼워 넣어 누설방지에 4용하는 것. 주로 운동부위의 밀봉에 사용. 패킹재료는 종이 • 파이버 • 삼 • 고무판 • 가죽과 같은 비금속 이나 구리 • 납 • 연강 • 모넬메탈과 같은 금속패킹(metallic packing)이 있다. 또 박판상의 패킹을 개스킷이라고도 한다.

패킹링[packing ring] ： 링(ring, 고리)모양의 패킹을 말한다.

패킹누르개[packing gland] ： 펌프의 축봉부 패킹을 눌러주는 부품으로 유체의 출입을 막아 기밀을 유지한다.

패턴인식[-認識，pattern recognition] ： 입력된 영상을 바탕으로 영상처리를 통해 영상을 대표하는 구조적인 특징을 찾아내는 것.

팬[fan] ： 송풍기(送風機)，블로어(blower)와 달리 정압은 작으나 유량이 큰 송풍기를 의미하기도 하며 넓은 의미에서 모든 송풍기계를 의미하기도 함. 대표적인 팬에는 선풍기，시로코팬 등이 있음.

팬벨트[fan belt] ： 팬벨트는 팬을 돌리기 위하여 원동 축과 팬 축에 부착된 풀리에 연결하여 동력을 전달하는 벨트.

팬컨베이어[pan conveyor(-er)] ： 체인 컨베이어의 일종. 산발적재의 운반용.

팬코일유닛[fan coil unit] 송풍기와 냉각용 관이 결합된 열교환기로 시설농업에서 냉방이나 난방에서 공기와 열교환하게 하는 장치，FCU로 불리기도 함 팬환기[-換氣，fan ventilation] ： 팬을 사용하여 실내의 공기를 뽑아내고 새 공기로 실내를 보충하는 환기.

펠릿[pallet] ： 유닛로드시스템(unit load system)을 추진하기 위하여 사용되며，물품의 하역，수송， 보관하기 위하여 단위수량으로 한 곳에 모아서 쌓아놓는 면을 가진 것. 화물을 쌓는 틀이나 대(臺). 지게차로 하역 작업을 할 때에 사용.

팽창리머[膨膜-，expansion reamer] ： 날 부분은 중공이고 날 홈의 수 개소에 나사모양을 내고 있으므로 날은 양단에서 연락되며 중공부에 조정용 테이퍼 축을 틀어박으면 날의 중앙은 원주에 대하여 균등하게 부푼다. 측정기로 이 최대직경을 측정하여 직경을 조사한다.

팽창마개[膨膜-，expansion plug, plug] ： 동파 방지용 플러그. 안전마개. 얼지 않는 평상시에 부착되어 있다가 얼면 수축하여 몸체에서 빼져 나와 몸체의 동파를 방지하는 마개.

팽창변형률[膨腸變形率，dilational strain] ： 팽창응력으로 생기는 변형률.

팽창볼트[膨膜-，expansion bolt] ： 익스팬션 볼트. 콘크리트에 창틀 등을 볼트로 고정시키기 위한 준비로서，미리 볼트를 끼우기 위한 나사가 붙은 부품을 매립하는 것을 말함.

팽창비[膨膜比，expansion ratio] ： 노즐 등의 연속적으로 유체를 팽창시키는 기계의 입구압과 출구압의 비. 왕복 기관에서는 팽창 후의 부피와 팽창 전의 부피와의 비. 또한 디젤 기관에서는 실린더의 최대 용적과 정압 연소 종료에서의 용적의 비.

팽창응력[膨膜應力，dilational stress] ： 비틀림이 없이 물체의 체적을 변화시키는 3축 방향의 수직한 응력.

팽창행정[膨膜行程, expansion stroke, explosion stroke] ： 4사이클 기관에 있어 동작 가스가 팽창하는 행정으로 흡 • 배기 밸브는 모두 닫혀 있다. 동력을 발생하여 동력행정(power stroke) 또는 일행정 (working stroke)이라고도 한다.

퍼지[purge] ： 보일러에서 미연소 가스가 노의 안 등에 차 있으면，점화를 했을 때 폭발할 우려가 있으므로 점화전에 이것을 노 밖으로 빼내기 위하여 환기하는 것. 점화하기 전에 하는 것을 pre-purge, 연소 정지 후에 실시하는 것을 post-purge라 한다. 고압가스 • 독성가스관이나 탱크 등에서도 작업하기 전에 맑은 공기를 불어넣어 환기시키고 안전한지를 확인 후에 작업해야 한다.

퍼지이론[-理論，fuzzy theory] ： 수학에 모호성을 도입한 것으로 언어의 애매한 의미를 정량화한 이론. 그 의미는 알고 있으나，개개의 대상물에 대해서 그 성질의 유무를 결정하려고 하면 예，아니오 만으로는 대답하기 어려운 애매한 성질을 취급할 때 편리하다.

퍼지전문가시스템[-專 門 家-，fuzzy expert system] ： 일반 전문가시스템은 상황이 불확실하고 애매모호한 경우 적절한 판단을 내리지 못하는 데，이러한 문제점을 퍼지 집합 이론을 사용 하여 사실과 규칙들 내에 존재하는 애매성을 표현함으로서 확신도(certainty factor)를 도입 하지 않고 퍼지 근사 추론을 수행하게 한 전문가 시스템.

퍼지제어[-制御，fuzzy control] ： 퍼지이론과 집합을 응용한 제어기술로서 애매모호하고 정성적인 제어인자를 소속함수를 이용한 퍼지집합과 퍼지규칙 표현을 이용하여 시스템을 효율적으로 제어하는 방법.(과정은 달라도 결과는 같은 것으로 제어되는 것. 예)밥솥의 물량이 달라도 밥은 잘 됨)

퍼지집합[-集合，fuzzy set] ： 어떤 속성을 나타내는 애매모호한 정도를 0과 1사이의 실 수치로 다치 정량화하여 표시하는 집합형태.

퍼티[putty] ： 접합제의 일종. 석고를(산화주석이나 탄산칼슘을 12~18%) 건성유(가령 아마인유)로 반죽한 점토상인 것. 공기 속에서 점차로 건조하여 굳어진다. 유리창의 유리고정，판의 이음매， 요철 등을 매끈하게 할 때에 바른다. 현장에서 ‘빠대’라고 함.	•

퍼티나이프[putty knife] ： 퍼티 따위를 긁어내는 데 편리하게 쓰이는 칼. 현장에서 ‘해라’라고 하는 것.

퍼컬레이션[percolation] ： 기화기 연료를 실린더로 분사할 때 고압 공기를 이용하여 분무하는 분사.

펀치[punch] ： ①금 긋기 작업에서 공작물의 중심 위치 표시나 드릴로 구멍을 뚫을 자리를 표시 하기 위해 때리는 공구로 각도는 60°아다. 센터펀치와 표지펀치의 2종류가 있다. ©봉상의 공구의 총칭. 천공단조용의 펀치.

펄라이트[pearlite] ： 주철 및 강에 나타나는 현미경조직의 명칭. 726t 에서 오스테나이트가 페라이트와 시멘타이트의 층상의 공석정으로 변태한 것. 탄소의 함유량은 0.85% 정도，강도는 페라이트보다 크며 자성을 갖고 있다.

펄라이트단철[pearlite cast iron] ： 고급주철의 일종. 주철속의 규소량을 적게 하고 탄소를 펄라이트형으로 하여 흑연을 될 수 있는 대로 감소시킨 것.

펌프[pmnp] ： 양수기(揚水機). 압력의 작용에 의하여 액체, 기체를 빨아올리거나 이동시키는 기계. 구조로 보아 왕복 • 희전 • 축류 . 사류 • 제트 펌프 등과，용도에 따라서 양수 • 송수 • 배수 • 압축용 등으로 나눈다.

펌프성능곡선[-性能曲線，pump performance curve] ： 양수기를 운전할 때 얻어지는 양수기의 회전속도，전 양정，토출 량，축 동력, 펌프효율 등의 관계를 그래프로 나타내는 곡선.

펌프손실[-損失, pumping loss] : 흡입 및 배출할 때의 저항에 의한 손실.

펌프탱커[pump tanker] ： 슬러리를 저류조에서 흡인하여 적재하고，헬리컬펌프로 압송 살포하는 기계.

펌프효율[-效率, pump efficiency] ： 펌프의 축동력에 대한 수동력(펌프 출력)의 비율 또는 펌프의 출력과 입력과의 비. 전효율

펌핑손실[-損失，pumping loss] ： 내연 기관에서 동작 유체를 흡 • 배기 할 때의 저항에 의한 동력 손실.

페달[pedal] ： 기계장치의 일부로 발로 밟는 널빤지 모양의 것. (클러치 -，브레이크 - 등)

페이드[fade] ： 비탈길을 내려가거나 할 경우 브레이크를 반복하여 사용하면 마찰열이 라이닝에 축척되어 브레이크의 제동력이 저하되는 것. (마모 • 과열로 인한) 자동차 제동력의 감퇴.

펙와이어[peg wire] ： 볼트나 너트의 헐거움을 방지하기 위하여 묶는 철사.

펜더[fender] ： 흙받기，타이어를 덮고 있는 부분.(휀더 • 팬더는 틀린 표기).

펜치[pinchers, pincers, cutting pliers] ： 레버를 응용한 금속공구. 철사를 자르거나 구부리거나 하는 데 사용하는 수공구(手工具). 라디오펜치.

펠릿[pellet] ： 건초를 부피가 작고 쉽게 처리할 수 있도록 원료들을 증기와 압력을 가하여 가공 성형한 덩어리로 동물의 사료로 사용하고 체적이 적다. 최근에는 파쇄한 목재가루를 이용한 목재펠릿이 바이오연료의 하나로 사용됨.

펠트[felt] ： 양털이나 그 밖의 짐승의 털에 습기졀•압력을 가하여 만든 천모양의 제품. 보온 . 방음 • 여과 • 연마재 등에 사용함.

편류스크린[偏流-，one-way flow screen] ： 경사 스크린면상에 재료를 흘러내려 입자의 크기에 따라 선별하는 고정식선별기로 만석，세로선미선기 등과 같이 벼와 현미를 분리하는 데 사용됨.

편심[偏心，eccentricity] ： 중심으로부터 벗어나 있는 것.

편심선형노즐[備心扇形-, extended flat-fan nozzle] ： 붐 방제기에 양쪽 끝의 경우에는 중첩이 잘 되지 않는다. 중첩을 균일하게 하거나 붐의 폭보다 유효 폭을 증가시키기 위하여 약액의 살포방향이 노즐의 중심방향과 일치하지 않도록 설계된 선형노즐.

편심하중[偏心荷重，eccentric load] ： 하중합력의 방향이 그 물체의 중심을 지나지 않을 때의 하중을 말한다.

편지붕형온실[偏-型溫室，lean-to greenhouse] ： 지붕의 경사가 한쪽으로만 이루어진 온실.

편향변형률[偏向變形率，deviatoric strain] ： 물체의 체적의 변화 없이 편향응력으로 유발되는 변형률.

편향응력[偏向應力, deviatoric stress] ： 물체에 3축방향의 응력이 작용할 때 각 축의 편향응력은 각 축에 작용하는 응력과 3축 방향에 작용하는 평균응력의 차.

편흡입원심펌프[片吸入遠心-，single suction centrifugal pump] : 한쪽방향으로만 물이 흡입되는 원심펌프.

편흡입펌프[片吸 入-，single suction pump] ： 회전날개의 한쪽방향으로부터만 흡입되는 회전형 펌프로 소형펌프는 거의 이 형식이 많음.

평강[平鋼，flat steel] ： 구조용 강의 일종. 단면이 장방형인 강재 • 건축 • 교량 . 선박 • 차량 그 밖의 일반구조물에 사용된다. KS에서는 기호 F로 표시된다.

평균경폭[平均耕幅，average plowing width] ： 1회의 쟁기 작업에 경기된 폭의 평균치.

평균고장시간[平均故障時間，mean time between failure / MTBF] ： 신뢰도의 또 다른 척도로서 모집단의 총 작동시간을 총 고장횟수로 나누어 얻는다.

평균낙하량[平均落下量，quantity of average falling] ： 지면 또는 목표물의 표면에 적당히 살포되는 대상물체의 평균적인 양으로서 단위 면적당 질량 또는 부피로 표시함.

평균비용누계[平均費用累計，accumulated average cost] ： 기계의 사용량누계를 시간누계로 나눈 총비용. 보통 시간단위는 연 또는 시간이다.

평균속도[平均速度] : 속도가 일정하지 않은 작업에서 이동한 거리의 길이L을 소요 시간 T로 나눈 값. 평균속도 (V) = L/T.

평균유효압력[平均有效塑力，mean effective pressure] ： 증기 기관 • 내연 기관에서 피스톤의 평균 암력. 인디케이터 선도의 면적으로 표시된 일의 양을 실린더 용적으로 나눈 값. 마찰평균 유효압력 = 평균유효압력 -제동평균유효압력 평균입도[平均粒度, average size of particle] ： 미립자의 크기는 일반적으로 동일하지 않으며 입도의 크기의 평균 대표치로서  여기서 Dqp는 입도구간의 대표치 흔히 직경，Al는 입도구산에 속한 빈도수，q, 으는 정수로 0，1，2, 3을 나타냄. 예를 들어 q=l이고 p=0이면 산술평균직경이라 부르며, q=3이고 p=0이면 체적평균직경이라 말함.

평균투영면적[平均投影面積, average projected area] ： 3축직각좌표계의 각 면에 투영된 면적의 평균값으로 표시한다. 농산물의 평균 투영면적은 각종 가공기계들의 개발 시 매우 중요한 인자가 된다.

평균피스톤속도[平均-速度, mean piston speed] ： Vp(m/sec) = [Sn / 30] x 1000 여기서 S: 행정(mm)，n： 기관의 매분 회전수(rpm).

평기어[平-，spur gear, spur wheel] ： 스퍼 기어. 가장 일반적인 기어로서 죽에 평행으로 이를 낸 기어. 2축이 평행한 경우에 사용된다. 2개의 기어의 회전방향은 서로 반대가 된다.

평량[坪量，basic weight] ： 종이 또는 비닐의 단위 면적당의 무게로 재료의 기본무게의 호칭이다. 보통 g/m으로 나타낸다.

평면베어링[平面-，plane bearing] ： 마찰면의 한쪽이 평면인 베어링. 상대 면은 평면인 경우도， 곡면인 경우도 있다.

평면식건조기[平面式乾燥機，flat bed type dryer] ： 사각형 단면의 상자 바닥에 설치한 다공철판 (철망)위에 30〜40cm 두께로 곡물을 최적하고 열풍을 통풍하여 건조하는 곡물건조기.

평밸브[平-，flat valve] ： 밸브시트와 닿는 면이 평면인 밸브.

평벨트풀리[平-, flat belt pulley] ： 평 벨트용 풀리.

평원판[平圓板, plain disk] ： 노치(notch)나 주름이 없이 매끄러운 원주를 갖는 원판.

평키[平-，flat key] ： 보스(boss)에만 홈을 파고 이것에 끼워 맞추고 축은 키가 닿는 부분을 매끈 하게 절삭한다. 새들키와 같이 그리 힘이 걸리지 않는 곳에 사용된다.

평판분두[平板噴頭，flat blow head] ： 동력살분무기나 살분기에서 사용하는 분두의 한 형태로서 농약이나 비료의 살포되는 형상이 원호형 평판이 되도록 설계된 분두.

평펠릿[平-, flat pallet] ： 상부 구조물이 없는 차입구(entry)를 가진 팰릿.

평행걸이벨트[平行-，open belt] ： 평행한 두 축의 전동 풀리에 걸린 벨트가 도중에서 만나지 않고 풀 리가 같은 방향으로 회전하는 벨트걸이방식으로 벨트를 감는 방법은 풀리와 벨트의 접촉 각을 크게 하기 위해 위쪽이 이완 측(slack side), 아래쪽이 긴장 측(tight side)이 되어야 한다. (반)십자걸이벨트.

평행운동[平行運動，parallel motion] ： 기구상의 2점 또는 2점 이상의 점이 언제나 평행한 직선을 그리는 운동. 이 기구를 평행운동기구라고 하며 상대 링크의 길이가 같은 4절 회전 기구는 이것의 기본적인 것으로서 특히 평행 크랭크기구라고 한다.

평형공[平衡孔，balancing hole] ： 균형 구멍. 프렌시스 수차나 원심 펌프에서 축에 발생하는 스러스트와 균형을 유지하기 위해 뚫은 구멍.

평형상대습도[平衡相對濕度，equilibrium relative humidity / ERH] ： 흡습성물질이 주위공기와 평형상태에 있을 때 주위공기의 상대습도.

평형원판[平衡圓板, balancing disk] ： 터빈 펌프 축에는 물을 퍼 올릴 때 흡입방향에 스러스트가 발생한다. 이 힘을 균형화 하기 위해 날개차 뒤쪽에 부착하는 원판.

평형함수율[平衡含水率，equilibrium moisture content] ： 홉습성물질의 내부 수증기 분압이 주위 공기의 수증기분압과 평형을 이루었을 때의 함수율.

폐루프제어(시스템)[閉-制御-，closed loop control (system)] ： 출력신호가 시스템의 제어동작에 직접적인 영향을 미치는 제어(시스템)를 의미한다. 출력신호를 측정한 후 피드백 시켜 기준 신호와의 오차를 얻고 이 오차에 의해 제어기를 작동하여 출력오차를 감소시키는 제어방법.

포금[砲金，gun metal] ： 청동의 대표적인 것으로 구리에 주석(Sn)8~12%를 함유한다. 주조성이 좋으며 주조한 그대로도 매우 강인한 성질을 나타내므로 마찰이 심한 부분에 적합하다. 일반 기기부품 • 밸브 • 콕 • 베어링의 부시 • 기어 • 웜 등의 주물에 널리 사용된다. 본래 대포(gun)의 포신에 사용되었으므로 이런 명칭이 붙었다.

포기본수[-本數，number of planting hill] : 포기당 심어진 개체 수.

포대건조기[包袋乾燥機，bag dryer, sack dryer] ： 공기분배장치 위에 곡물포대를 쌓아 놓고 강제 송풍하여 수분을 제거하는 구조의 건조기.

포대저장[包袋貯藏，sack storage] ： 평창고 등의 저장고에 곡물포대를 쌓아 온도와 습도를 조절 하여 저장하는 방법.

포신드릴[跑身-，gun barrel drill] ： 깊은 구멍 뚫기용의 중공드릴，큰 지름의 포신가공용.

포와송비[-比，Poisson's ratio] ： 재료의 비례한도 내에서 균일하게 분포한 축 응력으로부터 야기 되는 축 변형률에 대한 축 방향과 직각방향으로의 변형률과의 비.

포와송수[-數，PoissorVs number] ： 포와송비의 역수.

포둬더[forwarder] 적재반줄기 참고

포장건조[圃場乾燥，field drying] ： 수확 전 포장에 있는 상태에서 자연적으로 이루어지는 건조공정. 포장균류[圃場菌類，field fungi] ： 수확 전 포장에 있는 농산물에 발생하는 곰팡이.

포장기계[圃場機械，field machinery] ： 논，밭 등의 작물생산지에서 작업하는 모든 농작업기계의 총칭.

포장능률[圃場能率，field capacity] ： 기계의 단위 시간당 작업량으로 면적이나 수확량 등으로 표시한다.

포장부하요인[圃場負荷要因, field load factor] ： 가용 엔진동력에 대하여 작업수행에 사용된 동력의 비.

포장속도[圃場速度, field speed] : 작업이 방해받지 않고 이루어지는 동안 포장에서 기계의 평균 주행률. 포장속도는 과부하，운전자 미숙，거친 지면으로 인한 기계의 손상 및 기능의 저하, 작물을 천천히 처리해야 할 필요성 등에 의하여 제한 받는다.

포장용농업기계[圃場用農業機械, agricultural field machine] ： 농작업을 위해 기본적으로 설계된 농용트랙터，자주식 기계，작업기，그리고 주로 포장작업을 하도록 설계된 본체와 작업기를 결합한 기계.

포장작업량[圃場作業量, working area per hour] ： 포장에서 한 시간당 작업량 또는 면적，작업에 필요한 모든 장비를 부착하여 규정된 시험포장에서 작업할 때 작업속도，작업 폭，선희시간을 측정한 후 다음 식을 이용하여 산출한다.

T=(50/V+t)20/60b

(T： 포장작업량[min/10a, V： 작업속도[m/s, t： 회행시간[s]，b： 작업폭[m])

포장작업시간[圃場作業時間，field time] ： 기능이 작동하기 시작하여 포장작업이 완료되는 시각까지 기계가 포장에서 소비한 시간.

포장작업유형[圃場作業類型 , field pattern] ： 포장에서의 작업방법으로 개자리작업법 (headland pattern), 돌아갈이 법 (circuitous pattern), 교대작업법 (alternation pattern) 및 연속작업 법 (continuous pattern) 등이 있다. 효율.

포장조건[圃場條件，field condition] ： 포장의 이용목적에 대한 모든 조건으로 이는 포장의 장소, 종류，형상，경사도, 요철，적작의 종류, 토성，건습，작토심 등이 있음.

포장효율[圃場效率，field efficiency] ： 이론포장능률(Theoretical field capacity)에 대한 유효포장 능률(Effective field capacity) 의 비로서 백분율(%)로 표시됨.

포충기[抱蟲器，insect trap] ： 곤충을 포집하는 장치로서 빛이나 먹이，음파, 생화학 물질 등과 같은 유인 방법을 사용하며 방제용과 예찰용으로 사용됨.

포크리프트[forklift (truck)] ： 지게차. 짐을 들어 올리는 장치.

포크붐살포[-撒布, poke welding] ： 한쪽의 전극만을 사용하여 인력으로 누르면서 행하는 점붐 살포.

포크형헤이로더[-型-，fork hay loader] ： 포크헤이로더이며 트랙터에 부착하여 유압으로 조작하는 헤이로더 이다.

포터블그라인데portable grinder] ： 주조한 뒤의 붐 살포부의 다듬질, 판금의 연삭 등에 사용되는 휴대용 그라인더.

포트개폐시기[-開閉時期，port timing] ： 흡기 구멍 . 배기 구멍 • 소기 구멍을 개폐하는 시기 이며， 보통 사점으로부터의 크랭크 각도로 표시한다.

포트소기[-掃氣, port scavenging] ： 실린더 벽에 있는 소기 • 배기 구멍을 통해서 시행하는 소기법

포트열림시기[-時期，port-opening time] ： 흡기 구멍 • 배기 구멍 . 소기 구멍을 열리는 시기 이며， 보통 사점으로부터의 크랭크 각도로 표시한다.

포핏밸브[poppet valve] ： 버섯 모양의 밸브로 자동차 • 농용기관 등에 사용되고 있는 표준형의 밸브.

포화도[飽和度, saturation degree] ： 포화공기의 절대습도에 대한 습공기의 절대습도의 비.

포화살포[飽和撒布，saturation application] ： 대상목표물에 약액을 충분히 전달하여 흘러내릴 정도로 살포하는 방법.

포화습공기[I包和濕空氣，saturated moist air] ： 어떤 온도의 습공기의 수증기 분압이 그 온도에 대한 포화수증기압과 같은 때의 습공기. 어떤 온도에서 포함할 수 있는 최대량의 수증기를 포함하고 있는 습공기.

포화습도[飽和濕度，saturated humidity] ： 어떤 온도에서 최대 수증기량을 포함한 습공기의 절대습도

포화증기압[飽和蒸氣壓, saturation vapor pressure] ： 특정한 온도와 압력 하에서 특정 유체가 공기 중에 포화되었을 때 특정 유체가 대기압 중에서 차지하는 압력. 일반적으로 온도가 높아지면 포화증기압이 커지고 압력이 커지면 작아짐. 기상학에서는 포화수증기압을 의미함. 공기(기체)와 물(액체)을 접촉시켜, 각 상(相) 중에 있어서의 물질 농도분암이 같아지도록 하고，각 상간에서 물질을 이동시키는 것으로 에어레이션이라고도 함. 그 효율을 높이기 위해서는 공기와 물과의 접촉면적을 증가시켜 물질의 확산효율을 증대시키는 일이 필요하고, 그 방식에는 수중으로의 공기 취입 • 물의 교반(擅祥) . 물의 공중산포 등이 있음. 생물처리에 있어서의 하수 중으로의 산소 용해나 유기염소화합물 등의 대기 중으로의 휘산(揮散)에 응용되고 있음.

폭기식정화지[曝氣式淨化池，aerated lagoon] ： 인공 또는 천연의 연못에 수중폭기 장치를 하여 요 오수를 정화처리 하는 방법. 포기식정화지라고도 한다.

폭기장치[曝氣裝置，aerator] ： 폭기조 내의 슬러리에 산소를 공급하는 장치로 표면폭기와 수중폭기가 있으며 후자에는 산기관식，원심흡입식，이젝터식 등이 있으나 이젝터식이 가장 효율이 높다. 포기장치라고도 한다.

폭기조[曝氣槽，aeration tank] ： 액상가축분뇨의 호기성 처리조로서 지상식과 지하식이 있으나 대용량인 경우를 제외하고는 지하식을 이용한다. 포기조라고도 한다.

폭발압력[爆發塑力，explosion pressure maximum combustion pressure] ： 연소실 내에서 연소 최고 압력.

폭발행정[暴發行程，power stroke] ： 팽창행정/동력행정. 혼합기를 연소시킬 때 발생된 힘을 피스톤에 의해 크랭크축으로 전달되어 기계적 에너지로 변환시키는 하강행정.

폰[phon] ： 소리의 크기를 나타내는 단위(音强度 單位). 1000Hz에서 60dB의 음을 60폰. 데시벨(dB).

폴와셔[pawl washer] ： 발톱이 붙은 와셔.

폴[pole] ： ①장대，기둥 ②전주 ③극，자극，전극.

폴리에틸렌[Polyethylene] ： 에틸렌(Ethylene)을 원료로 한 유기절연 재료인데 고주파의 손실이 적고 기계적으로 강하며 내 철성이 강하다. 절연내력 18~24kV/mm，비유전율 2.3，체적고유 저항 1015Q • cm, tan S5 x 1CT1 이하.

표면경운[表面耕転，surface tillage] ： 평균 경심(9~12cm) 보다 낮은 경심의 쟁기 작업. 일반적으로 깊이갈이보다 생산성이 저하되는 것으로 알려져 있으나 조건에 따라 많은 차이가 있음.

표면경화[表面硬化，surface hardening] ： 열처리법 중 철강의 표면을 단단하는 방법으로서 내마모성，피로강도，내식성, 내소착성 향상을 목적으로 하며, 강 표면의 화학성분을 변화시켜 경화하는 화학적 표면경화법과 강 표면의 화학성분을 변화 시키지 않고 담금질만으로 경화 하는 물리적 표면경화법이 있음.

표면소입[表面燒入，case hardening] ： 강의 표피만을 경화해서 내마모성을 늘리고 내부는 고유의 점성 강도를 지니게 하는 방법. 철 상자에 재료를 넣은 뒤 석탄 . 중유 • 전기로 등으로 760~ 1,025°C로 3~24시간 가열 후 물 또는 기름 중에서 급랭한다. 차축 • 기어 등의 마모舌ᅵ끼 쉬운 부분의 표면을 경화시키는 데 응용된다.

표면장력[表面張力, surface tension] ： 액체의 자유 표면에서 표면을 작게 하려고 작용하는 장력. 비누 방울이나 액체 속의 기포 • 물방울 등이 볼록한 상태가 되는 것은 이 힘이 액면에 작용 하기 때문이다. 표면장력은 단순히 액체의 표면뿐만 아니라 섞이지 않는 액체의 경계면, 고체와 기체，고체와 고체의 접촉면 등，대체로 표면의 변화에 대한 에너지가 존재할 때 생긴다. 계면장력.

표면점화[表面點火，surface ignition] ： 표면 점화는 잘 달구어진 표면으로부터 연료를 점화하는 것으로 내연기관에서 런온，럼블, 와일드 핑 등의 여러 가지 현상이 일어난다.

표면처리[表面處理, surface treatment] ： ①약액을 살포하지 않고，수간이나 가지，줄기，잎 등에 바르는 도포(塗布)를 포함하여, 종자처리에 사용되는 분의(粉衣)，도말(塗抹)，-침지(浸漬) 등을 모두 포함함. ②금속재료의 표면의 경화처리，방식 • 도금 • 청정 등의 처리를 총칭해서 펴면 처리라 한다.

표준게이지[標準-，standard gauge] ： 길이의 표준으로서 사용되는 게이지를 표준 게이지라 한다. 공장에 있어서의 길이의 표준으로서는 블록게이지(block gauge)가 가장 정도가 좋으며 AA급 블록게이지가 많이 사용되고，그 외에 봉 게이지(bar gauge) • 링 게이지 • 플러그 게이지도 있다.

표준기압[標準氣壓，standard pressure] ： 표준대기압을 말하며, 기압의 단위. 표준대기 조건[온도 20℃，표준중력 980.66 cm/s2일 때 760 mmHg는 1013.25 hPa(핵토파스칼), 상대습도 60%， 스증기 분압 10.3 mmHg, 건조공기 밀도 1.188kg/] 곧 1기압에 해당된다.

표준대기압[標準：大氣壓，Atmosphere/ atm] ： 위도 45°의 해면에서 0[°C], 760[mmHg]로 누르는 힘. 1기압. 단위[latm=760mmHg = 1.03321험/citfa = 1.01325bar = 10.332mmAq = l4.7LB/in2 (PSI)

표준상태[標準狀態，sumdard state] ： ①상태에 따라 변화하는 물질의 여러 성질을 기술하기 위하여 기준으로 정한 상태(측정 혹은 테스트 조건). ②계측기의 고유 오차를 정하기 위하여 규정된 각 영향량에 관한 조건 ③기체는 Ot〕，1기압의 상태를, 공기는 20℃，절대압력760mnHg， 상대습도65%를 쓴다.

표준온도[標準溫度，standard temperature] ： 물리학에서는 (TG, 공학에서 보통 상온(15~20℃)을 표준 온도로 한다.

표토[表土，surface soil, top soil] ： 토양의 최상위층. 부식층이 두껍지 않은 경우는 대개 유기물 집적 층에 속하기도 한다.

표토경운[表土耕転，surface tillage] ： 표면경운.

표토마잘계수[表土摩擦係數，surface friction coefficient] : 표토 층 토양의 마찰계수.

표토살포기[表土撒布機，dribble bar distributor] ： 액비살포기의 일종으로 슬러리를 지표에 가깝게 살포한다.

표토진압기[表土鎮壓機, surface packer] ： 경운 후 표토의 진압 작업을 위한 작업기. 원통형 롤러， 관형 골러，컬티패커 등이 있다.

표토플라우[表土-，top soil plow] ： 표토경운용 플라우. 알쟁기 jointer plow 알에 작은 plow를 부착하여 표면의 잡초 등을 얕게 갈아엎어 잡초를 매몰하는데 사용함.

푸시로드[push rod] ： 축 방향으로 움직이는 봉의 총칭. 내연 기관에서 봉을 캠으로 밀어 밸브를 개폐.

푸시풀리[push pulley, push wheel] ： 벨트의 이완 측에서 벨트바퀴에 벨트를 누르는 데 사용되는 풀리. 정지 중 벨트에 장력이 걸리지 않는 이점이 있으나 일반적으로 장치가 까다롭다

푸트[foot] ： ①영국식 길이의 단위. 복수형은 피트(feet), 약호는 ft. lft=120in=0.3048m ②다리 (=leg, base).

푸트밸브[foot valve] ： 양수기(원심펌프) 흡입관에서 여과기(strainer) 직후 관내에 설치되는 한쪽 방향 밸브로서 프라이밍작업에 필수적이며 양수작업 중에 불의의 운전정지 시 물의 역류를 방지함.

푸트스텝베어링[footstep bearing] ： 축단에 스러스트를 받는 것. 주로 수직축일 경우 예로 주물 공장에서 소형 크레인의 기둥 등에 응용된다.

품질관리[品質管理，quality control/QC] ： 기업에서 구매자의 요구에 맞는 제품을 경제적으로 만들어 내기 위하여 통계적인 수단을 활용하여 제품의 품질 분석, 기술 검토 등을 하는 과학적인 관리 체계 또는 그러한 활동.

QC[quality control] ： 품질관리 참고

품질제어[品質制御，quality control] ： 대상물의 생산에 따른 단계별 검사를 통하여 대상물의 내부 및 외형상의 품질을 바람직한 수준 또는 표준규격에 이르도록 하는 제어.

풀리[pulley] ： ①골차 ②벨트바퀴 (belt pulley의 약).

풀리탭[pulley tap] ： 자루의 부분이 길고 지름의 직경과 나사의 외경을 거의 같게 하여 나사내기의 안내를 하게 하는 것. 풀리의 보스에 나사를 낼 때에 사용한다.

풀림[annealing/어닐링] : 소둔(燒鈍). 열처리의 일종으로 금속재료를 뜨임보다 약간 높은 온도로 가열하여 노중에서 서서히 냉각시켜 상온으로 함. 금속을 가공 • 담금질 등에 의해서 경화된 재료의 내부 균열을 없애고 결정립을 미세화 시켜 연성을 높이며 가공성을 용이하게 한다.

푸트레스트[foot rest] ： 운전 중 클러치를 밟지 않을 때는 발을 올려놓고 쉬게 하는 곳.

풍구[風具，winnower] ： 투입된 입자가 기류(氣流)를 횡단하는 가운데 선별이 이루어지는 기구로서， 주로 동력탈곡기 또는 콤바인 등의 선별부에 사용된다. ②주로 2〜4개의 날개를 가지는 송풍기. 800~1,400RPM.

풍구날개[風具-，winnower blade] ： 풍구의 선별풍로에 저압 풍량의 공기를 형성하고자 2~4매 정도로 이루어진 풍구의 회전날개.

풍량곡물비[風量穀物比，ratio of air flow rates to the volume of grain] ： 곡물의 단위체적당 송풍기에 의해서 공급되는 송풍량과의 비(比).

풍량비[風量比，air-grain ratio, specific airflow rate] ： 송풍량과 곡물량의 비로，송풍량을 통풍되는 곡물무게 또는 곡물체적으로 나눈 값 즉，통풍되는 단위곡물량 당의 송풍량으로 단위는 m'/min .m* 또는 m'/s.t 임. 풍량곡물비.

풍속계[風速計，anemometer] ： 공기 또는 바람의 속도를 측정하는 계기.

풍향판[風向板，wind deflector] ： 탈곡기의 풍선장치의 선별용 압풍팬의 분출구에 설치하6^ 진동체의 표면까지 송풍할 수 있도록 각도조절이 가능한 도풍판.

퓨즈[fuse] ： 납과 주석 또는 아연과 주석의 합금으로 만들어져 전기 회로에 과대한 전류가 흐를 때 퓨즈 자체가 녹아 끊어져(용단) 전기 희로와 전기 장치를 보호하는 것으로. 개방형과 포장형이 있으며, 전기설비기술기준의 적용을 받는다. 예를 들면 정격전류 30 A 저압 퓨즈는 정격의 1.1 배 전류에서는 장시간 흘러도 용단(溶斷)되지 않아야 하고，1.6배에서는 60분 이내에, 2배에서는 2분 이내에 용단되지 않으면 안 된다(제39조). 휴즈，휴우즈는 틀린 표기.

퓨즈블링크[fusible link] ： 퓨즈블 링크는 과도한 전류가 인가되었을 때 용단되는 것으로 퓨즈와 같은 기능을 하며，구리로 만들어져 보통전선에 비해 매우 작기 때문에 회로에 과부하가 걸리기 이전에 용단됨으로써 회로의 전기 장치를 보호한다.

퓨즈풀러[fuse puller] ： 퓨즈 풀러는 농기계 퓨즈박스에 구비되어 퓨즈 풀러 퓨즈를 뽑거나 끼울 때 사용하며 집게 모양임

풀러[puller] ： 기어 • 베어링 • 풀리 둥을 뽑아 낼 때 사용되어지는 공구. 2 발 • 3발이 많이 쓰임.

프라이밍[priming] ： 양수작업 할 때 펌프에 물을 일단 채운 후에야 양수작업이 시작되는 펌프가 있음. 이러한 펌프를 사용할 때, 물을 채우는 작업을 말하며 호수작업 또는 물마중이라고도 함.

프라이밍레버[priming lever] ： 프라이밍 레버는 농용기관을 시동할 때，수동으로 연료펌프를 작동 시켜 연료를 공급하기 위한 레버.

프래임그래버[frame grabber] ： CCD 카메라를 통해 실세계에서 들어온 영상을 생성하고，그 영상을 디지털 영상으로 바꾸어 저장하는 장치.

프레스[press] ： 레버，나사，수압 등의 누르는 힘을 이용하여 일정한 모양을 찍어 내는 판금 기계. 또는 그렇게 하는 일. 타발 • 교축 • 성형 •절단작업 등을 행한다. 가장 간단한 수동식과 동력식(수압 • 유압 • 기계프레스 등)으로 나뉘고 또 가공의 종류에 따라서 단조 . 굽힘 • 압출 프레스 등으로 나눔. 동력프레스.

프레스끼워맞춤[press fit] ： 끼워 맞춤의 정도의 개략을 나타내는 말. 나사 잭이나 수압프레스 등을 사용해서 압입하는 정도의 것을 말한다.

프레스단조법 (-锻造法, press forging) 단조프레스를 사용해서 재료를 가공하는 방법. 서서히 작용 하는 가압에 의해서 1회로재료를 성형할 수 있고 기계 해머와 같은 진동이나 소음이 없다. 대형부품의 제조에 채용된다.

프레임[frame] ： ①골조，틀. 기계의 운동부를 적당한 관계위치로 유지하는 정지부.

프로그래머블자동화[-自動化，programmable automation] ： 작업변경이 프로그램에 의해 가능 하도록 특수하게 설계된 단위장치나 시스템을 이용한 자동화.

프로니브레이크[Prony brake] ： 원동기의 벨트바퀴나 관성바퀴에 목편을 밀어 붙인 둬 원동기의 출력을 흡수해서 그 크기를 측정하는 동력계. 일반적으로 소 마력기관의 동력측정에 시용된다.

프리스톨[free stall] ： 방사식(放飼式)우사로 대규모 사육에 적합하며 휴식장, 급이장，운동장으로 구성되었고, 사료창고와 깔집 보관소를 부설.

프리클리너[ pre-cleaner] ： 공기청정기의 엘리먼트에 앞서서 미리 걸러주는 예비공기청정기

플라스틱게이지[plastic gauge] ： 크랭크 베어링 메탈이나 연접봉 작업에서 간극을 측정하기 위하여 사용하는 플라스틱의 가느다란 선(천 분의 수 인치인의 굵기).

플라스틱[plastic] : 가열 • 가압 또는 이 두 가지에 의해서 성형(成型)이 가능한 재료，또는 이런 재료를 사용한 수지제품(樹脂製品). 가소성(可塑性:plasticity) 물질 또는 플라스틱스라고도 한다. 천연수지와 합성수지(synthetic resin)로 크게 구별되며，보통 플라스틱이라고 하면 합성수지를 가리킨다. 가령 아세틸 셀룰로오스(acetyl cellulose), 비닐수지(vinylresin)등 플라스틱제품으로서 이용범위는 상당히 넓다. 1868년 미국 J.W.하이엇이 발명한 셀룰로이드가 세계 최초의 플라스틱이다.

플라스틱베어링[plastic bearing] ： 베어링 면에 합성수지를 사용한 베어링. 불결한 곳에 사용 가능함.

플라우[plow, plough] ： 서양식 쟁기. 본체에 견인되어 흙을 절삭 • 반전 • 파쇄 하는 작업기. 양용 • 몰드보드 • 원판 • 이랑형 등이 있음. 용도는 농지 경운작업.

플라이[ply] ： 타이어의 코드를 평행으로 배열하고 얇은 고무 층으로 싼 겹.

플라이등급[-等級，ply rating] ： 특별한 형태의 서비스에 시•용될 때 주전된 최대하중과 함께 주어진 타이어의 식별표. 이것은 타이어의 강도지수이며 반드시 타이어의 끈 가닥수를 나타내는 것은 아니다.

플라이휠[flywheel] ： 에너지를 저장하는 기능을 가진 중량의 회전체로서 주로 내연 기관，프레스, 펀칭 기계 등에 사용된다. 내연 기관에 사용될 때는 폭발과 흡입행정 사이의 출력차이를 감소 시키는 역할(관성을 이용해서 회전속도를 되도록 균일하게)을 하며，프레스, 펀칭 기계 등에 사용될 때는 소요 동력원의 크기를 감소시키는 역할을 한다.

플라이휠관성성능시험[-慣性性能試驗，inertia performance test of fly-wheel] ： 플라이휠의 성능 중 관성을 측정하기 위한 시험.

플랜지형[-型, flange type] ： 부품의 보강을 위하여 축이나 관이음 시，플랜지를 사용하는 방식.

플래터[flatter, flattering tool] ： 수가공용 단조공구의 일종. 밑에 앤빌(anvil)을 놓고 위에서 해머로 두들겨서 물건의 표면을 판판하게 펴는 망치.

플랫밸브[flat(-seated)va]ve] ： 평면을 접속 면으로 하고 밸브자리를 갖는 밸브. 이와 같은 평면밸브 자리에 사용되는 밸브몸통을 플랫 밸브라고 한다.

플랩핑[flapping] ： 플랩, (날개의) 퍼덕거림. 벨트가 파형처럼 흔들리는 것. 축간거리가 크고 고속인 경우 일어나기 쉽다.

플랜지[flange] ： 각형 관의 둘레에 직각으로 둘레를 붙인 것으로 축이음이나 관이음을 하기 위하여 설치되기도 하고 강도를 보강하기 위해 사용됨. 보강플랜지(compression flange)와 같이 부품의 강도를 증가시키기 위해 사용하는 것이 있다. 플랜지는 일반적으로 겉쪽으로 붙어져 있다. 이것을 외향플랜지(outward flange)라고 하고 반대로 안쪽으로 붙여진 플랜지를 내향플랜지 (inward flange)라고 한다.

플랜지이음[flange coupling, -joint] ： 전동축용 축이음으로서 가장 흔히 사용되는 이음. 축단에 키로서 장착한 플랜지나 본체에 붙어있는 플랜지를 볼트로 체결하여 두 축을 일체로 해서 연결한다.

플랜지붙이너트[flange nut] ： 너트의 바닥면에 원형의 테가 붙은 와셔 겸용의 너트. 저면와셔너트도 이의 일종이다.

플러그[plug] ： ①코드 끝에 붙여서 콘센트나 소켓 등에 끼우거나，접속하는 기구. 꽂개. ②마개, 점화 플러그(spark plug, 점화전(點火检))，배유플러그.

플러그게이지[plug gauge] ： 보통링게이지(ring gauge)와 1조로 되어있다. 캘붐 살포스의 벌림을 정하고 또 직접 공작품의 공경을 검사하는 데 사용된다.

플러그콕[plug cock] ： 플러그 콕은 패킹이나 패킹 누르개가 없는 가장 단순한 콕(KS 밸브 용어).

플러싱[flushing] ： 수세식. 기관을 분해하지 않고 냉각 장치나 윤활 장치 등의 내부를 씻는 일.

플런저plunger] ： 돌임，막대 모양의 피스톤，플런저 펌프에서 피스톤처럼 왕복운동을 하는 부분. 아주 튼튼하여 고압용으로 사용되며，펌프，압축기，액압프레스 등에 사용된다. 플런저는 실린더 벽에 압축링이 있고 리스톤은 자체에 압축링을 달고 있음.

플런저배럴[plunger barrel] ： 엔진의 실린더에 해당되는 부분.

플런저펌프[plunger pump] : 플런저로 유체를 가압하는 왕복펌프의 일종. 고 양정 또는 고 압력의 물을 밀어 올리는 데 적합하다.

플레이트[plate] ： ①판，판금 ②극판, 전극판(진공관의)，금속판，양극 ⑤사진의 건판，감광판.

플레이킹현상[-現狀，flaking] ： 베어링은 사용 중 어떤 기간을 지나면 음향 • 진동의 증가，마모에 의한 정밀도 저화，윤활유 열화, 내 • 외륜 및 구름체(ball)에 반복된 응력이 가해져 궤도나 구름체 표면에 비늘 모양의 입자가 떨어져 나가는 현상.

플렉시블이음[flexible joint] ： 가요(可燒)이음.

플로더스트제[-劑，flow dust] ： 미분제와 동일.

폴로트립[float rip] ： 플로트 림은 기화기에서 폴로트(부구)를 부드럽게 받쳐 주는 두 갈래진 얇은 판.

플로트밸브[float valve] ： 플로트의 승강에 따라 자동적으로 개폐하는 밸브. 탱크에 액체를 일정량 저장하기 위하여 사용한다. 특히, 건축 설비에 사용할 때에는 볼탭(ball-tap)이라 한다(KS 밸브 용어).

플로트식[-式，float type] ： 부구(浮具 • float)를 사용하여 양액이나 연료를 일정하게 공급하는 방식. 폴로트 실을 만들어 사용함.

플로트실[-室, float chamber] ： 플로트 실은 연료통으로부터 기화기에 공급된 연료를 잠시 저장 하는 용기로 부착된 부구(浮具 • 폴로트)와 니들 밸브가 서로 조정하여 일정 유면을 유지하고 있다.

音타임4WD[permanent four wheel drive / 상시4륜구동] : 4개의 차륜이 동력전달장치와 상시 연결되어 있는 장치.

피니언[pinion] ： 크고 작은 2개의 맞물리는 기어 중에서 작은 쪽의 기어를 말한다. 특히 랙 (rack)과 맞물리는 기어를 말한다.

피드백[feedback] ： 자동제어장치에 있어서 기계나 장치 등 제어대상물의 동작에 대하여 목표치와의 편차가 끊임없이 검사되어 제어장치에 신호로서 되돌려 보내진다. 제어장치는 이 편차를 도로 없이하는 방향으로 작용함으로서 목표치대로의 동작이 자동적으로 이루어진다. 이 편차를 되돌려 보내는 것을 피드백이라고 한다.

피드포둬드제어[-制御，feed forward control] ： 시스템에 작용하는 의란에 의한 제어량의 변화를 미리 산정하여 이에 대응하는 제어동작을 신속하게 수행하게 하는 것으로 주로 피드백 제어와 함께 사용된다.

피막처리[皮膜處理，corrosion protection] ： 금속재료가 부식에 의해서 소모되고 파손되는 것을 방지 또는 지연시킬 목적으로 하는 처리로 ①전기 도금, 응용 도금，시멘테이션 등의 금속에 의한 피복，②화성(化成)，양극 산화(陽極酸化)，법랑，도장, 라이닝 등의 비금속에 의한 피복， ③탈산소，인히비터 등의 부식성 매질의 처리，④전기 방식 등이 있다.

피벗베어링[pivot bearing! ： 수직형의 스러스트베어링. 원뿔형으로 끝이 뾰족한 선회 축(旋回軸)을 피벗(pivot)이라고 한다. 또 피벗을 지지하는 면도 피벗의 단부와 비슷한 요면을 하고 있다. 이와 같은 베어링을 피벗베어링이라고 하며 계측기 등의 정밀베어링으로서 사용된다.

피복면적비[披服面積比，covering area ratio] ： 농약을 살포할 경우 목표물의 전체표면에서 농약이 접촉한 면적의 비율.

피복자재[被服資材, covering material] ： 온실 등의 보온을 위하여 건축물의 외부를 덮는 자재(비닐， 유리，천 등).

피스톤[piston] ： 왕복기관，펌프의 실린더 안에서 왕복 운동을 하는，원통이나 원판 모양으로 된 부품. piston head. — ring groove(링 홈)，— ring. — pin.

피스톤가속도[-加速度，piston acceleration] ： 피스톤의 임의의 위치에 있어서의 가속도.

피스톤간극[-間隙，piston clearance] ： 피스톤과 실린더 간의 최소 틈새. 보통 피스톤과 실린더의 지름의 차이를 나타낸다.

피스톤노크[piston knock] ： 피스톤 노크는 피스톤에서 발생하는 충격음.

피스톤랜드[piston land] ： 피스톤 랜드는 피스톤에서 피스톤 링이 끼워지는 홈과 홈 사이.

피스톤로드[piston rod] ： 피스톤에 고정되어 피스톤의 운동을 실린더 밖으로 전달하는 연접봉.

피스톤링[piston ring] ： 피스톤 홈에 끼워져 피스톤과 실린더 내벽 사이의 기밀을 유지하고，또 실린더 벽의 윤활유를 긁어내려 윤활유가 연소실로 들어가지 않도록 하기 위하여 피스톤 바깥 둘레의 홈에 끼우는 한 쌍의 링. 기밀 유지를 목적으로 하는 것을 가스 링 • 압축 링，윤활유 긁기를 목적으로 하는 것을 오일 링이라 한다.

피스톤링압축기[壓縮機，piston ring compressor] ： 피스톤 링 컴프레서는 피스톤 링을 끼운 피스톤 어셈블리(assembly)를 실린더에 넣을 때 피스톤 링을 압축하는 데 시용하는 공구로 현장에서 4링구하사미’라 부르며. 3인치용과，7인치용이 주로 사용된다.

피스톤링엔드갭[piston ring end gap] ： 피스톤 링 엔드 갭은 피스톤 링 절개구의 틈새(이음 간극).

피스톤링익스팬어[piston ring expender] ： 피스톤 링 익스팬더는 피스톤에 피스톤링을 끼우고 뺄 때 사용하는 공구로 익스팬더의 조(jaw)로 피스톤 링의 끝부분을 물고 벌린다.

피스톤링플러터[piston ring flutter] ： 피스톤 링이 링 홈 속에서 진동하는 현상.

피스톤배출(기)량[-排出(氣)量，piston displacement] ： 피스톤이 실린더 내에서 1행정 하였을 때 흡입 또는 배출한 공기 또는 실린더의 체적.	•

피스톤보스[piston boss] ： 피스톤 보스는 피스톤 핀(piston pin)을 지지할 베어링이 될 도톰한 부분.

피스톤스커트[piston skirt] ： 피스톤에서 피스톤 핀으로부터 아래의 몸통부분.

피스톤슬랩[piston slap] : 피스톤 슬랩은 찰싹 때림의 뜻. 피스톤 간극이 너무 크면 피스톤이 행정을 바꿀 때 측압 때문에 실린더 벽을 때리는 소리.

피스톤실[-室，piston chamber] ： 피스톤에 있는 분할된 연소실의 부연소실.

피스톤펌프[piston pump] ： 피스톤을 왕복 운동시켜 액체를 흡입 토출하는 왕복펌프의 일종.

피스톤평균속도[-平均速度，mean piston speed] ： 피스톤 속도는 상사점과 하사점에서는 최소가 되고 행정의 중간에서는 최대가 된다. 따라서 속도를 평균으로 나타낸 것.

피스톤평균속도(Vp) = (SL/30) X 1000(m/sec). S: 엔진 회전수(rpm), L： 행정(mm).

피스톤핀[piston pin] ： 피스톤 핀은 피스톤과 커넥팅 로드의 소단부를 연결하는 부품으로시, 피스톤에 작용하는 힘을 커넥팅 로드에 전하는 역할을 하며，고정방법은 고정식，요동식， 부동식이 있다.

피스톤핀엔드[piston pin end] ： 피스톤 핀 엔드는 피스톤 핀이 빠지지 않도록 그 끝에 끼워 넣는 합금제의 마개.

피스톤행정[-行程, piston stroke] ： 피스톤이 상 . 하사점 사이의 거리를 행정이라 하며，크랭크축은 180°회 전한다.

피스톤행정체적[-行程體積，piston swept volume] ： 한쪽 사점에서 다른 쪽 사점으로 작동 피스톤이 움직일 때 형성되는 공칭 체적으로서 피스톤 면적과 행정 거리의 곱으로 계산됨.

피스톤헤드[piston head] ： 피스톤의 가스압력을 받는 두부. (참)피스톤스커트.

피아이 디제어[ProportionaHntegral-Derivative controller, PID control] 비 례적분미분제 어 참고

피치[pitch] ： ①보통 동형(同形)의 것이 등간격(等間隔)으로 배열되어 있을 때 그 간격을 표시하는 치수. ②석유나 콜타르에서 정제분을 채취하고 난 나머지의 찌꺼기의 총칭. ⑤기어의 톱니의 간격，나사산간의 간격, 코일스프링의 선의 간격, 리벳간의 간격，기타 볼트 간, 핀 간 등의 간격을 말한다. ④높이[음의]발음체의 진동수의 다소를 말한다. 이것으로 음의 높이를 구별 한다.

피칭[pitching] ： 종요동(縱搖動). 차체의 전후 방향에 있어서 시소와 같은 움직임. 上下 움직임 (세로 흔들림). (참)롤링.

피치게이지[pitch gauge] ： 나사산게이지. 강판 가장자리에 규정 피치의 나사산 모양을 한 홈을 만든 게이지. 각종 피치의 모양을 한 판을 여러 겹 겹쳐서 1조로 한다.

피치선[-線，pitch line] ： 가는 일점쇄선. 반복하여 도형의 피치를 잡는 기준이 되는 선.(---)

피커암[picker arm] ： 전자동식 감자파종기의 호퍼 내에서 씨감자를 배출시키는 장치로 암이 닫히면 침으로 씨감자를 찔러 배출위치에서 캠 작용에 의하여 암이 열러 씨감자를 떨어뜨리는 기구.

피커형[-型，picker type] ： 감자씨앗을 사이에 끼우는 기구로 되어 있고 피커암은 주로 주축위에서 회전하고 감자를 침으로 찔러서 집게 사이에 끼워 회전하며 낙하구멍 위에 왔을 때，감자 인출판에 의해 집게가 열리면서 감자씨앗이 아래로 떨어지도록 된 파종장치.

피커활[picker wheel] ： 피커암을 매달고 회전하는 회전륜으로 피커암이 감자상자를 지날 때 씨감자를 찔러 소정의 위치까지 회전한 곳에서 낙하，파종하는 전자동식 감자파종기의 파종 장치.

피트[pit] ： (땅의) 구덩이, 갱(坑)，피팅 (pitting).

피트사일로[pit silo] ： 저장시설의 하부에 지하부를 지니고 있는 사일로.

PTOIpower take off]： 동력취출축(動力取出軸).

ppm[part(s) per million] ： 100만분의 1. 화학에서 농도의 단위. 미소 함유량의 단위로 사용함.

피해립[被害粒，damaged kernel] ： 곡물의 품질에 영향을 줄만한 정도로 병충해나 오염，기계적인 손상，생리적인 장애 등의 원인으로 곡립에 외형적인 손상이나 반점，흑점 등이 생긴 곡림.

P형반도체[-形半導體，Positive type semiconductors] ： 반도체에 이 반도체보다 원자량이 한 개 적은 물질(불순물)을 소량 혼합시킨 것으로 이 혼합 물질에 의해 전자가 비어 있는 hole이 생긴다.

픽업[pickup] ： 작물 수확 시 작물을 걷어 올리는 것. 기계적 진동을 전기적 진동으로 바꾸는 장치. 레코드의 흠(音溝)에 의한 바늘의 진동을 전류의 진동으로 바꿔서 증폭기에 유도한다. 전기 축음기(electric gramophone) 의 픽업 등이 그 대표적인 것.

픽업돌기[-突起，pick-up finger, pick-up lug, pick-up tine] ： 걷어 올림 장치의 체인에 일정간격으로 부착되어 있는 플라스틱으로 만든 돌기로 희전하는 동안 쓰러진 작물을 세우고 흩어진 작물을 가지런히 하면서 지지해 주는 역할을 함.

픽업왜건[pick-up wagon] ： 목초를 걷어 올려 절단과 동시에 적재하는 기능을 갖는 트럭으로 하차용의 플로어 컨베이어 장치도 부착된 운반차.

픽업장치[-装置，pick-up device] ： 걷어 올림 장치. 바인더와 자탈형콤바인의 전처리부에 플라스틱 으로 된 돌기를 체인에 부착시킨 것으로서 상하 스프로켓사이에서 회전하는 동안 돌기에 의하여 쓰러진 작물을 세우고 흩어진 작물을 가지런히 하면서 절단을 위한 자세를 유지시키는 역할을 함.

픽업장치덮개[-裝置-，pick-up unit cover] ： 걷어 올림 장치의 양쪽과 체인 및 타인을 보호하고 체인을 지지하는 덮개로 바인더의 경우 지면과 37~80° 의 기울기를 갖고 있음.

픽업체인[pick-up chain] : 걷어 올림 장치에 픽업장치의 플라스틱 돌기를 부착한 체인.

핀[pin] ： 일반적으로 가느다란 봉을 핀이라고 한다. 바퀴，기어，너트 멈춤 등의 큰 힘이 걸리지 않는 기계부분의 멈춤전으로서 사용된다. 평행 핀(parallel pin), 테이퍼 핀(taper pin), 끝 분할 테이퍼 핀，분할 핀(split[cotter]pin, spring cotter) 등이 있다.

핀홀[pin hole] ： 핀으로 찌른 듯이 아주 작은 구멍. 주물에 생기는 작은 기포상의 기공 등을 말함. 포어 (pore/기공).

필러드릴링머신[pillar drilling machine] ： 기둥 설치 드릴링 머신. 건물의 기둥에 장착하여 사용 하는 드릴링머신.

필릿[fillet] : 모따기. 붐 살포에서 양측 부재의 표면이 결합되어 있는 곳을 매끈한 곡면으로 다듬은 곳.

필터[filter] ： 여과기. 공기, 연료 등에 포함된 이물질을 걸러내는 장치. 작은 불순물 제거하고 보통 관로에 설치한다. 여과기.

필터거즈[filter gauze] ： 액체나 기체 속의 불순물을 걸러 내는 장치.[여과기(거르개)] [(가는 철사로 뜬) 철망(wire gauze)].

핍홀[peep hole] ： 핍 홀은 기계나 장치를 분해하거나, 뚜껑을 열지 않고 내부 상태를 들여다 보거나 점검할 수 있도록 케이스에 뚫어 놓은 구멍.

핑거[finger] ： 가아드라고도 하며 모어의 커터 바의 한 부품으로 가단주철로 만들어지고 날과 수가 같은 것이 핑거 바에 고정되어 있어 목초를 갈라서 날에 유도하는 동시에 날을 보호하는 역할을 함.

핑거라이너[finger liner] ： 마찰 핀이라고도 하며 핑거 또는 핑거 바에 고정된 경화강으로 모어가 왕복하여 절단작용을 하는 절단나이프에 가볍게 접하여 가위의 한 쪽 날과 같이 절단작용을 함. 핑거바[finger bar] ： 커터바라고도 하며，모어의 핑거，마찰판，나이프클립 등을 부착한 긴 평강판.

ㅎ 293단어

하급식[下扱式，under(lower)-feed threshing] ： 다발을 급동 밑 부분에서 투입하여 탈곡하는 방식 으로 구조가 간단하기 때문에 가장 많이 이용. @상급식

하부롤러[下部-, lower roller, under roller] '• 장치 내에서 하부 쪽에 설치된 롤러. ©상부롤러...

하부링크[下部-，lower link] ： 트랙터의 3점 히치에서 3개의 히치점 중 지면에 가까운 2개의 링크점에 연결된 링크.

하부유곡판[下部流穀板，lower grain pan] ： 요동선별부에서 수망을 통과한 곡립과 짚 부스러기의 선별 효율을 높이기 위해 낙하된 곡림과 짚 부스러기를 균평화 하기 위한 판.

하부장착식트랙터모어[下部裝着式-，central-mounted tractor mower] ： 모어를 트랙터의 하부, 즉 앞뒤바퀴사이에 고정하는 모어.

하사점[下死點, bottom dead center / BDC] ： 내연 기관에서 피스톤이 실린더헤드에서 가장 멀리 있을 때의 위치. (반)상사점.

하우스재배[-栽培，growing in plastic greenhouse] ： 플라스틱 피복에 의한 온실 내에서 작물을 재배하는 것.

하우징[housing] ： 부품을 수용하는 상자형의 부분이나 기구를 포용하는 프레임 등 모든 기계장치 등을 에워싸고 있는 상자 모양의 부분을 말한다.

하이드로[hydrau-，hydro-] ： 물 • 수력을 뜻하는 접두어. 현재는 액체의 압력을 사용한 기기에 접두어로 사용. 보통 유압작동기기를 말할 때가 많다.

하이드로미터[hydrometer] ： 비중계(比重計). 액체용 비중계. 유속계.

하이브리드카[混血自動車，hybrid car] ： 내연 기관과 모터를 동시에 장착하여, 기존의 일반 차량에 비해 연비(燃費) 및 유해가스 배출량을 획기적으로 줄인 차세대 자동차.

하이트게이지[height gauge] ： 높이를 재는 게이지로 공작물에 평행선을 정밀하게 그을 때나 정밀측정 • 검사할 때 주로 사용한다.

하이파이[high fidelity] ： Hi-Fi. 고 충실도 재생. 라디오, 레코드，테이프레코드 등 보통 100~ 8,000사이클까지의 것을 20사이클의 저음으로，고음 20,000사이클까지의 것을 충실히 녹음 하거나 또는 충실히 재생하는 것. 라디오의 수신기나 녹음의 재생 장치에서 나오는 음이 원음에 매우 가깝게 나는 일

하중[荷重, load] ： 구조물의 부재나 물체를 내려 누르는 힘 또는 무게(단위:kg • t). ②정적인 무게 만일 때를 정하중(static load)또는 死하중(dead load) 이라고 하고，동적인 힘도 하중으로 생각 될 때를 동하중(dynamic load)또는 활하중(live load)이라고 한다. 또 낙하체에 의한 급격히 가해지는 히중을 중격하중(impact load, impulsive -)이라고 한다. 또 하중의 분포상태에 따라 1점에 집중해서 걸리는 집중하중(concentrated load)과 하중이 분포되어 있는 분포하중 (distributed load), 균일하게 분포하고 있는 하중을 등분포하중(uniform load)이라고 한다.

하중반경[荷重半徑，loaded radius] ： 타이어가 추천압력으로 팽창되었고 공인된 외륜에 장착되어 추천하중을 지지할 때，축 중앙으로부터 타이어의 지지 면까지의 간격.

하중-변형곡선[荷重-變形曲線，load-de-formation curve] ： 힘-변형곡선이라고도 한다. 인장 및 압축시험에서 재료가 받는 하중과 변형을 함께 나타낸 선도.

하중분포[荷重分布，load weight distribution] ： 부재나 물체의 각 부분이 하중이 걸리는 정도.

하중요인[荷重要因, load factor] ： 부재나 물체에 하중이 걸리게 되는 원인이 되는 것.

하중이동[荷重移動, weight transfer] ： 하중전이 참고

하중재하속도[荷重載荷速度, loading rate] ： 재료의 인장 및 압축시험에서 재료에 하중을 가하는 속도. 인스트론과 같은 만능재료시험기가 사용될 경우 크로스헤드의 속도가 하중재하속도가 된다.

하중재하-제게荷重載荷-除去，loading-unloading] ： 재료의 인장 및 압축시험에서 하중을 재하 하였다가 제거하는 과정.

하중전이[荷重轉移, load transfer] ： 정지 상태에 차량이 작용하는 수직력과 비교하여，작동조건 하에서 차량의 견인 또는 운반 장치에 작용하는 수직력의 변화.

하중제거[荷重除去，unloadingᅵ ： 재료의 인장 또는 압축시험에서 일정수준까지 하중을 재하 하였다가 그 하중을 제거하는 방법으로，순간적으로 전체하중을 제거하는 방법과 하중재하 때와 같은 하중재하속도로 제거하는 방법이 있다.

하층토[下層土，lower ground layer] ： 토양층 중 • 하부 층의 토양.

하트캠[heart cam] ： 하트형을 한 평면 캠. 캠의 원동절이 등속 회전을 하면 종동절은 등속 왕복 운동을 한다.

학습능률[學習能率，learning performance] ： 신경회로망의 학습과정에서 출력 값이 목표 값에 접근한 정도를 나타내는 척도.

학습이득[學習利得，learning gain] ： 학습률(learning rate)이라고도 불리며, 신경회로망의 학습 속도를 증가시키기 위해서 사용하는 가중치의 변화량의 계수.

한계게이지[限界-，limit gauge/리밋게이지] ： 2개의 게이지를 조합하여 한쪽을 허용할 수 있는 최대치수(upper limit)로，다른 쪽을 허용할 수 있는 최소치수(lower limit)로 하여 제품의 치수가 이 양한도내[이것을 공차(tolerance)라고 한다]로 되어있는가의 여부를 검사하는 게이지. 게이지의 최대치수 쪽을 통과측(goend), 최소치수 쪽을 정지측(not-go end)이라고 한다. 주로 기계부분품이 서로 끼워지는 부분의 제작검사에 사용된다. 제품 소용의 정도(accuracy)에 따라 1급~4급으로 구분된다. 또 공작게이지(shop gauge, working-)와 검사게이지(inspection

. gauge)가 있으며 종류는 스넵 게이지(snap gauge)(축용), 플러그게이지(plug gauge)(공용)， 나사게이지(thread gauge)등이 있다. 이 방법에 의한 공작방식을 한계게이지방식이라고 한다.

한계치수[限界-數, limit size] ： 기계부품을 공작할 때 허용된 공차를 고려하여 주는 최대치수와 최소치 수.

한국산업 규격[韓國 産 業規格，Korean Industrial Standards/KS] ： 한국공업 규격은 공업 표준화법 (1961.9.30.)에 의거 공업표준심의회의 심의를 거쳐 정부가 제정한 국가규격이다. 한국산업 규격으로 개칭됨. 기술적 사항을 통일화•단순화하기 위하여 정한 표준 규격으로 심의에 합격된 제품에는 케이에스(KS) 표시를 한다.

한쪽살포[-撒布，one-side spaiying] ： 공기운반분무기에서 농약을 좌 또는 우 한 방향으로 살포하는 방식. 양쪽살포와 대응되며 일 방향살포라고도 함.

할맥기[割麥機, barley breaker] ： 보리에 들어있는 섬유소를 제거시키는 기계.

함수비[含水比，moisture content ratio] ： 수분비.

함수율[含水率, moisture content] ： 물질의 건물 중량 또는 전체 중량에 대한 함유 수분 중량의 백분율.

합금[合金，alloy] ： 얼로이. 2종류이상의 금속을 서로 융합시켜서 만든 금속. 그 성분은 주로 금속 원소인데 C，Si와 같은 비금속원소를 함유할 때도 있다. 일반적으로 단일금속보다도 우수한 특성을 지니고 있다.

항공방제[航空防除，aerial application] ： 항공살포 참고

항공분무기[航空噴霧機，aerial sprayer, airplane sprayer] ： 지상의 붐 방제기와 유사한 구조를 갖으나 고속의 공기속도를 고려하여 붐의 단면，노즐의 위치，노즐의 방향 등이 지상용과 달리함.

항공살포[航空撒布，aerial application] ： 항공기를 이용하여 농약이나 비료，종자 등을 살포하는 작업 또는 과정으로 접근이 힘든 산림이나 재배 작목이 단순한 대규모 농장 등에서 사용함. 사용되는 비행기는 고정익 비행기나 헬리콥터, 무인헬리콥터가 이용됨.

항공파종[航空播種，aerial seeding] ： 고정익 비행기 또는 헬리콥터를 이용한 파종.

항력[抗力，drag] ： 유체의 흐름 속에 놓여 진 물체에 작용하는 유체력의 흐름방향의 성분. 물체 표면에 수직으로 작용하는 유체압의 흐름방향의 성분을 적분한 것을 압력항력(pressure drag), 표면에 접선방향으로 작용하는 마찰응력의 성분을 적분한 것을 마찰항력(frictional drag) 이라 한다.

항률건조[恒率乾燥，constant-rate dryer] ： 피건조물의 건조속도가 건조시간에 관계없이 일정하게 유지되는 건조.

항률건조기 간[恒率乾燥期間 , constant-rate period of drying] ： 피건조물의 건조속도가 건조시간에 관계없이 일정하게 유지되는 건조기간.

항복강도[降伏强度，yield strength] ： 재료의 인장 또는 압축시험을 통해 분석된 항복하중 즉， 영구변형을 일으킬 때의 하중을 재료의 본래 단면적으로 나눈 값. 특별한 규정이 없는 경우에는 영구변형률이 0.2% 인 때의 하중을 본래 단면적으로 나눈 값으로 표시한다.

항복점[降伏點, yield point] ： 응력-변형률선도에서 응력은 증가되지 않으나 변형은 증가되는 곡선상의 최초응력. 변형만이 급격히 증가할 때의 응력으로 이것을 넘으면 물체는 영구 변형을 한다.

항습기[恒習機，humidismt] ： 습도를 항상 일정하게 유지해 주는 장치. 습도자동조절기.

해썹[Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP] 농산식품의 원재료 생산에서 부터 최종소비자가 섭취하기 전까지 각 단계에서 위해 물질이 해당식품에 혼입되거나 오염되는 것을 방지하기 위한 예방차원의 위생관리 시스템.

항온기[恒温機, thermostat] ： 농업용 환기의 조절을 위해 사용되어 온도를 항상 일정하게 유지해 주는 장치.

항온항습기[恒溫恒濕機, Constant Temperature & Humidity Equipment] ： 실내의 온습도를 항상 일정하게 유지해 주는 장치로 전산실 및 실험실 등의 고 정밀기기를 취급하는 장소에 사용， 기기 운전 상태를 최적조건으로 유지시켜주며，근무인원의 업무능률 향상을 위하여，실내를 1년 동안 일정상태의 온도 및 습도를 유지시켜 주는 것을 목적으로 함.

향예[向氣 reaping against lodging] ： 마주베기，마주보고 베기. 쓰러져 있는 작물을 쓰러진 벼이삭 쪽에서 뿌리 쪽으로 베어가는 작업. ©추예.

해로우[Harrow] ： 농용트랙터 부속작업기. 경운 작업된 흙을 파쇄 하는 작업기. 용도는 쇄토작업. (유영기계 등에서 나옴).

해로우잉[harrowing] ： 토양을 잘게 부수고 부드럽게 하며 다지기 위하여 파종 전에 일반적으로 사용되는 2차 경운작업.

해리[海里，nautical mile, sea mile] ： 해상거리의 단위. 북위 48°에 있어서의 자오선 1°의 길이. 항해，천문측량에 사용된다. 배의 속도를 표시할 때는 1해리를 1노트(knot)로 한다. 기호는 n mile. 1국제해리는 n mile=l，852m에 해당한다.

해머[hammer] ： 망치, 메 물건을 두드리기 위한 쇠로 된 망치. 목형인 것을 나무망치라고 한다. 목공용，철공용，함석세공용, 대장간용，광산 및 돌조각용 등으로 나뉘며 사용목적에 따라서 여러 가지 모양이 있다. 크기는 머리부의 크기 무게로 한다.

해머밀[hammer mill] ： 곡물의 분쇄나 사료조제 등에 해머로 충격력을 사용한 분쇄기.

해칭[hatching] ： 제도에서 그림의 단면 부분을 명시할 필요가 있을 때，그 재료의 단면에 여러 가지 다른 사선(보통 45°)을 그어서 그 사용재질의 종별을 분명하게 한다. 그러나 그림의 단면에는 해칭하지 않는 것이 보통. 규칙적으로 그은 가는 실선(/////).

해칭선[-線，hatching] ： 절단면 등을 명시하기 위하여 쓰는 선. 규칙적으로 그은 가는 실선(/////).

핵자기공명[核磁氣共鳴，nuclear magnetic resonance / NMR] ： 강한 자기장내에서 에너지준위를 형성하는 원자에 일정한 주기의 전류를 흐르게 하여 원자의 공명을 일으킨 후，원자에서 방출하는 에너지의 형태를 분석하여 원자의 구조와 상태를 결정짓는 측정방법으로 CW NMR, FT NMR로 나눌 수 있으며，이 화학용 분석기기, 의학용 진단기기로 광범위하게 사용되고 있음.

핸드드릴[ratchet drill] ： 래칫드릴.

핸드래핑[hand lapping] ： 손으로 랩 다듬질을 하는 작업.

핸드북[handbook] : 초보적인 편람. 설계，계산，재료, 견적 등에 필요한 공식，안내，산출표， 환산표, 재료표 등의 내용을 간략하게 추려 엮은 작은 포켓형의 책자.

핸들[handle] ： 기계나 기구류의 취급을 손으로 쉽게 조작하기 위해 붙여 놓은 손잡이. 사용목적과 곳에 따라서 여러 가지 모양이 있다.

핸드실드[hand face shield] ： 아크붐 살포구의 일종. 붐 살포할 때 아크에 의한 강한 광선을 피하기 위해 작업자가 눈 • 얼굴 등을 기리기 위해 손으로 드는 색유리붙이 차광면.

핸드탭[hand tap] ： 손작업으로 암나사 산을 내는 손 공구. 탭을 내기 쉽고 암나사의 정밀도를 좋게 하기 위하여 1번 탭(거친 탭)，2번 탭(중간 탭)，3번 탭(다듬질 탭)의 3개를 1조로 하여 만든 것. 탭의 외경을 순차적으로 증가시키고 다듬질 탭으로 규정된 치수로 다듬질한다. 핸드프레스[hand press] ： 판금가공에서 인력으로 소형 공작물품을 타발 성형하는 데 사용되는 프레스. 나사 프레스, 편심 프레스 등이 있음.

핸들바퀴[hand wheel] ： 자동차의 조종，기계 등의 운전 ■ 이송 등을 하기 위해 사용하는 회전바퀴 햇빛가리개[sun cover] ： 투광 량이 적거나 거의 없는 천，플라스틱 필름 등으로 만들어 햇빛을 가리는 것.

행거[hanger] ： 베어링, 관, 빔 등을 천정, 보 등에 매달아 지지하는 기구.

행정[行程，stroke] ： 상사점(上死點)과 하사점(下死點) 사이의 거리(즉 크랭크반경의 2배). 행정 체적은 그 기관 또는 기계의 크기를 나타낸다. 흡기(吸氣) • 압축(壓縮) • 팽창(膨膜) • 배기행정 (排氣行程)이라는 4행정(크랭크축의 2회전)이 있으며 4행정으로 하나의 사이클을 완료하는 것을 4행정(4사이클)기관，2개의 행정으로 사이클을 완료하는 것을 2행정(2사이클)기관이라 한다. 치수표시는 내경X행정으로 나타낸다. 내경행정비(stroke bore ratio)는 행정+지름에 따라 ①장장행정(long length stroke-내경보다 행정의 길이가 25mm 이상 더 큰 것.)，②장행정 (long stroke(under-square engine)-내경보다 행정의 길이가 1mm이상 24mm 이하의 행정， 1.ᄋ이상)，③정방행정(square stroke(square engine)-내경과 행정이 같은 행정 즉 1.0인 행정), ④단행정(short	stroke(over-square engine)-내경보다 행정의 길이가 14mm이하인 것，1.0이하)， ⑤단단행정(short	small stroke-내경보다 행정의 길이가 15mm이상 더 짧은 것).

행정안지름비[行程內徑比, stroke-bore ratio] : 비=행정/ 실린더 안지름. 고속기관일수록 이 비가 작고, 고속 가솔기관에서는 1이거나 1이하이다.

행정체적[行程體積，stroke volume] ： 실린더 단면적에 행정을 곱한 체적.(피스톤 면적 x 행정). 허브[hub] ： 차축이 끼워지는 구멍 주위에 두툼하게 되어 있는 부분. 휠을 부착하는 부품. 바퀴통. 허용가속도[許容加速度, allowable acceleration] ： 물품이 물리적 또는 기능적으로 손상되지 않고 견디는 최대가속도로 G값(lG=9.81m/s2)으로 표시한다.

허용오차[許容誤差，allowable error, permissible error] ： 제품완료치수가 계기의 지시치수를 전혀 오차 없이 한다는 것은 불가능하므로 사용상 지장이 없다고 인정되는 허용범위의 오차를 말한다.

허용응력[許容應力, allowable stress] ： 재료의 내부에서 발생해도 파괴나 변형이 되지 않는 응력의

한계.(변형력). 이 응력에 대응하는 부하를 허용하중(allowable load)이라 하며，허용응력은 사용조건에 따라 설계응력(design stress), 사용응력(working stress)이 된다.

허용전류[許容電流，allowable current] ： 전선의 단면적에 대응하여 안전하게 흘릴 수 있는 전류의 한도로 안전전류라고도 한다. 전선에는 전류 값이 정해져 있다. 전기 기구에 흘려보낼 수 있는 최대 전류로. 이 이상으로 전류가 흘러 들어가면 퓨즈 또는 브레이크가 끊어지게 되어 있다. 참고로 단면적 2mnf인 절연구리선에서 허용전류가 27A인데，경질비닐파이프 안에서는 27A의 60% 정도 흘릴 수 있다.

혀용최고(회전)속도[許容最高(回轉)速度，allowable maximum speed] ： 단시간 허용할 수 있는 최고 회전 속도.

허용하중[許容荷重, allowable load] 기계 • 기계부품 등의 일반적인 물품에 대하여 사용 중 안전 하게 유지될 수 있거나 알맞은 조절 장치로 견딜 수 있는 최대 중량.

허킬해석[-解析，Hukill's analysis] ： Hukill이 개발한 곡물의 후층건조 해석방법으로，곡물의 후층 에서 건조시간에 따른 깊이별 함수율을 추정하는 방법.

헌팅[hunting] ： 조속기가 달린 기관에 있어서 외부 교란에 의하여 그 회전 속도의 주기적 변화가 유발 지속되는 것. ②기기. 등에서 지시가 인정되지 않고 불규칙적으로 진동변화를 반복하는 현상을 말한다.

헤드램프[head lamp] ： 전조등. 야간 주행을 위한 조명등. 전방 100m 이상 앞의 장애물을 확인 할 수 있는 밝기가 필요하다.

헤링본[herringbone] ： ①45°로 그어진 선을 말한다. 원래는 [청어의 뼤라는 뜻으로서 뼈와 비슷한 모양에서 나온 말. ②판，가닥으로 된 소재에서 압연방향에 대해 어느 각도를 이루고，광택이 있는 부분과 광택이 없는 부분이 서로 엇갈리게 되어 그 조합모양이 청어의 뼈 또는 삼나무 잎 모양의 복지 무늬와 같은 형태.

헤이레이크[hay rake] ： 헤이 레이크는 건초 레이크.

헤이베일러[hay baler] ： 묶는 모양에 따라 각형(rectangular)과 원형(round)이 있다. (참)건초곤포기.

헤이컨디셔너[hay conditioner] ： 헤이 컨디셔너는 예취된 목초를 자연건조 할 때 줄기가 굵은 목초를 롤러로 압쇄 등의 방법으로 줄기의 표면적을 너르게 하여 빨리 마르면서 고루 마르게 하는 작업기.

헤이테더[hay tedder] ： 헤이 테더는 헤이 컨디셔너로 압쇄되어 윈드 로워에 의해 초지에 퍼져있는 목초를 뒤집고 해쳐 주는 건초 반전기.

핵토파스칼[hectopascal/hPa] ： 기압의 단위. lhPa은 lmb(밀리바)와 같으며，1Pa(파스칼)의 100배 이다. 국제단위계(SI)에서는 면적 l㎡에 1N(뉴턴)의 힘을 받을 때의 압력의 단위로 파스칼이 사용되지만, 파스칼은 크기가 너무 작아 일상에서 이용하기에는 매우 불편하므로 기상학에서는 그 100배인 핵토파스칼을 쓰고 있다. lbar(바)의 1,000분의 1로서 1㎡의 넓이에 100N의 힘이 가해질 때의 압력을 말한다. 각 단위 사이의 환산 관계. lhPa = lmb = 10 - 3bar = 100 N/㎡= 0.75mmHg, 기압의 단위로는 처음에 mmHg 단위가 쓰였으나, mb 단위로 바꿔 쓰다가 현재에는 hPa을 쓰고 있다.

헬리컬기어[helical gear] :바퀴둘레에 비틀린 이가 파여진 기어. 전동이 매우 원활하고. 진동, 소음이 적고 큰 힘을 전달할 수가 있는 반면，축 방향 스러스트를 일으킨다. 방향이 반대인 헬리컬 기어를 같은 축에 조합시킨 기어를 더블 헬리컬(평)기어(double-helical[spur]gear)라고 한다.

헬리컬로터펌프 [Helical rotor pump] ： 고농도，고압형 슬러리 펌프로서 액상가축분뇨의 운반에 사용되며 슬러리의 이물질 혼입을 제거해야 된다.

현가장치[懸架裝置，suspension system] ： 차량에서 바퀴로부터 진동과 충격이 차량 몸체에 전달 되는 것을 완화하기 위하여 사용되는 스프링-댐퍼장치.

현미[玄米，brown rice] : 벼의 겉껍질만 벗겨 낸 쌀. 쓿지 않았기 때문에 깨끗하지 않고 누르 스름하다.

현미기[玄米機，rice husker, huller] ： 벼의 껍질인 왕겨를 벗기는 기계.

현미분리기[玄米分離機，paddy separator] ： 현미와 미 탈부 된 벼의 혼합물로부터 현미와 벼를 분리하는 기계로서, 요동식 현미분리기 • 칸막이식 현미분리기 • 만석기 등이 이에 속한다.

현탁물질[懸獨物質，suspended solids] ： 가축 요 오수 중의 부유현탁 성분으로 요 오수의 오탁 지표를 나타낸다.

현열[顯熱, sensible heat] ： 감열(感熱). 어떤 물질이 상태변화 없이 온도변화(온도를 높이고 또는 내리고)만 일으키는데 사용되는 열량. (참)잠열.

혐기성처리[嫌氣性處理，anaerobic treatment] ： 액상가축분뇨 등의 유기물을 혐기성 미생물의 분해 작용으로 안정화된 무기물로 처리 조작하는 방법.

형[型，mold, mould] : 몰드 • 형 . 금형(金型) . 형틀 . 주형 . 프레스 금형 등의 총칭.

형강[形鋼，shape steel, section steel] ： 여러 가지 형상의 단면을 한 강재의 총칭. 목적과 용도에 따라 여러 가지 형상으로 각각 외력에 대한 저항성이 다르며 주로 건축 구조재에 사용.

형식검사[形式檢査，model inspection] ： 새로 설계 제작된 기관 또는 기계는 실용되기 이전에 일정한 규격에 의하여 성능 시험을 실시하는 것.

형식승인[形式承認，model recognition] ： 형식 검사 결과 합격한 제품을 국가 또는 정부에서 인정해 주는 것.

호기성처리[好氣性處理, aerobic treatment] ： 액상가축분뇨 둥의 유기물을 호기성 미생물의 분해 작용으로 안정화된 무기물로 처리하는 방법.

호닝[honing] ： 호닝 가공(일종의 기름숫돌 다듬질)，혼(hone)이라는 기름숫돌을 붙인 공구를 사용해서 구멍내면을 빨리 정밀 연마하는 가공법. 연삭과는 달리 숫돌을 길게 하여 저속으로 가볍게 면을 연마하므로 마치 연삭과 리머를 병용하는 것이 된다. 근래 혼 대신 미세한 연삭제가 섞인 액을 뿌려 붙여서 연마하거나 다듬질하는 액체연마가 등장함. 자동차，항공 기관의 실린더의 정밀다듬질 등에 사용된다.

호닝머신[honing machine] ： 호닝 가공에 사용되는 기계. 혼이라는 공구에 회전운동과 축방향의 왕복운동을 행하게 하여 구멍내면을 아주 평활, 정밀하게 다듬질하는 기계.

호빙머신[(gear) hobbing machine] ： 호브(hob)라고 하는 특수한 밀링커터를 사용해서 욈기어의 맞물림과 비슷한 상태로 기어를 내는 기계. 호브는 최초에 기어나 웜기어만을 절삭하는 데 사용되었으나 이제는，스플라인축, 발톱바퀴와 같이 원의 외주에 동일형상의 홈을 지닌 가공물에도 사용함.

호수[呼水，priming] ： 마중물 펌프의 운전 전에 물을 펌프 속에 가득 채워 진공상태로 만들어 주는 것. 마중물.

호스[hose] ： 즈크 또는 아마포(亞麻布)，수지(樹脂)，고무(rubber)제의 관. 즈크(doek)는 소화펌프 등에서 물의 수송용으로, 고무관제는 강한 포입 고무관이며 아세틸렌•산소•수소•압축공기 • 수도 • 소화펌프 등에 사용된다. 특히 휘어지기 쉽게 되어 있는 것을 가소호스(flexible hose 저압가스용)라고 한다.

호엽판[護葉板，leaf protect plate] ： 중경작업 시，흩뿌려지는 토양이나 그 밖의 제거식물로부터 작물을 보호하기 위하여 만들어진 원판.

호이스트[hoist] ： 높은 곳에 장착하여 이것에 붙인 체인 • 스프로켓 . 로프 등으로 물체를 승강 시킨다. 풀리 장치보다도 능률이 좋다. 체인블록 • 공기 • 전기호이스트 등이 있다.

호칭규격[呼稱規格，nominal dimension] ： 물품의 각 부분의 크기를 나타내는 대략의 치수. 대개의 경우 호징하기 쉽고 취급하기 쉬운 수치가 사용된다.

호칭지름[呼稱-，nominal diameter] ： 치수를 대표하는 지름을 말하며，나사에서는 수나사의 바깥 지름(外徑)의 기준 치수，관에 있어서는 안지름(내경(內徑))의 기준 치수를 말한다.

호퍼[hopper] ： 원료의 투입 또는 배출공정이 원활하게 이루어지도록 깔때기 모양의 밑이 열린 용기.

호퍼 스케 일 [hopper scale] ： 자동중량수분계 .

호환성[互換性，compatibility] ： ①기능이나 적합성을 유지하면서 장치나 기기의 부품 따위의 구성 요소를 다른 기계의 요소와 서로 바꾸어 쓸 수 있는 성질. ②어떤 하드웨어 장치나 소프트 웨어 프로그램이 여러 가지 다른 기종의 컴퓨터에서도 사용되거나 수행될 수 있는 성질. interchangeability.

호흡열[呼吸熱，heat of respiration] ： 농산물이 호톱하는 동안 농산물로부터 발열된 열량으로서， 농산물의 종류와 저장온도 등에 따라 다르다.

혼돈이론[混沛理論，chaos] ： 시스템에 내재된 임의성에 의하여，아주 단순한 지배 법칙과 지배 변수에 의하여，아주 단순한 지배 법칙과 지배 변수에 의해서도 시스템이 복잡한 현상을 일으킬 수 있으며 이러한 현상은 시스템의 초기조건에 아주 민감하게 반응한다.

혼류[混流，mixed flow] ： 층류(유체가 섞임이 없이 일정하게 흐름)와 난류(유체가 소용돌이가 있으며 자유롭게 흐름)의 혼합흐름. 또는 난기류와 한랭 기류의 혼합흐름.

혼류형펌프[混流形-，mixed flow pump] ： 벌류트 펌프와 축류펌프의 중간형식으로 물이 축과 평행인 방향에서 들어와 축과 비슷한 방향으로 나가게 설계된 펌프.

혼사기[混沙機, sand mixer] ： 모래 혼합기. 주물장용인 것은 모래에 점토수(clay water), 고사 (black sand)와 신사(new sand)의 혼합 등에 사용 된다.

혼층쟁기[混層-，layer mixing plow] ： 상층 토와 하층토의 토양을 혼합시키는 경운용 쟁기.

혼층쟁기갈이[混層-，layer mixing plowing] ： 상층 토와 하층토의 토양올 혼합시키는 경운 작업.

혼합기[混合機，blender] ： 비중이 다르거나 크기가 다른 물질들을 고르게 섞는 기계나 기구.

혼합류(형)건조기[混合流(形)乾燥機，mixed flow dryer] ： 건조기의 건조실에서 피건조물(보통 곡물)과 건조공기의 흐름 방향이 횡류，병류 및 역류형이 혼합되어 있는 건조기.

혼합비[混合比，mixture ratio] ： 혼합기에 있어서의 공기와 연료와의 무게비. ②서로 다른 물체들 과의 섞인 비율.

혼합액[混合液, mixed liquid] ： 두 개 이상의 수용성 또는 수화제 등을 섞은 액체를 말하며 농약의 경우에는 약효가 상승되거나 반대로 저하되며，화학반응으로 침전이 생기거나 물질사이에 분리가 일어남.

혼합작업[混合作業，mixing] ： 제초제，비료, 식물 잔류물 등과 같은 이물질을 토양 속으로 되 섞이거나 분산시키는 경운작업.

혼합제어[混合制御，mixing control] ： 견인력제어와 위치제어를 혼합한 제어방식으로서，견인 저항이 작을 때는 위치제어로서 경심을 일정하게 유지하고，견인저항이 클 때는 견인력제어에 의하여 견인력을 일정하게 유지한다.

홈굴대[grooved roll] ： 외주에 홈을 절삭한 롤러로서, 상하 롤의 홈으로 생기는 공간 부분에 재료를 물림으로써 두께를 줄여 원하는 단면 형상으로 압연할 수 있다. 홈붙이 롤로 표현하는 것이 적절함.

홈롤[fluted wheel type roll] ： 봉재(捧材)나 형재(形材)의 압연용 롤러.

홈붙이너트[slotted nut] ： 너트의 이완을 방지하기 위해 방사상의 홈을 내고 미리 볼트의 나사부에 뚫어진 소공에 이 홈을 맞춘 뒤 양자에 분할 핀을 삽입해서 고정시키는 너트. 원통부를 만들어 홈을 깍은 것을 캐슬 너트(castle nut)라고 한다.

홈붙이리머[fluted reamer, fluted rimer] ： 원통 면 또는 테이퍼 면에 수줄의 절삭날과 절삭분 배출 홈을 붙인 리머，리머의 대표적인 것.

흠붙이링크[slotted link, fluted link] ： 링크장치의 일부를 이루는 활꼴의 철물. 대부분은 기관차용.

홈붙이마찰바퀴[grooved friction wheel] ： 원판마찰바퀴의 둘레에 서로 맞물리는 홈이 나 있는 것. 쐐기작용에 의해서 큰 마찰력이 얻어진다.

홈선별기[-選別機，indent separator] ： 곡림이 원통 또는 원판의 홈에 들어간 상태로 이동되어 소정의 위치에서 방출되는 선별기로서，선별방식으로는 입선별기에 해당된다 . 선별부의 형상에 따라 원통형 홈 선별기와 원판형 홈 선별기로 나누인다.

홈통[-筒，trough] ： 단면이 V자나 U자형 등의 홈을 가진 긴 통，건축물 지붕 끝 물받이.

홈파기대패[plow planer] ： 홈을 파기위한 대패.

홈파기드릴[fluted drill] ： 선단에 절삭날이 있고 비틀림 홈 또는 곧은 홈을 파는 드릴.

홈형강[-形鋼，channel steel] ： 홈 모양을 한 형강. 굽힘에 대한 단면계수(modulus of section, section modulus)가 크므로 주로 빔 (beam) 등에 사용된다.

홑눈줄[single-cut file / 單目줄] : 한 방향의 평행직선인 날로 새겨진 줄[평행날줄]. 주로 연금속 또는 얇은 판금의 가장자리를 다듬질하는 데 사용된다.

화소[書素, pixel] ： 디지털 영상처리에서 다룰 수 있는 가장 작은 영상의 단위(picture element).

화살표[-標，arrow head] ： 제도를 하는 데 있어서 치수선의 양단에 붙이는 화살모양의 표  (    ᅳ).

화씨온도[華氏溫度，Fahrenheit’s temperature scale / °F] : 물이 어는점(0℃)을 32°F，1기압 상태 에서 물이 끓는점(100°C)을 212°F로 한 온도눈금이다. 단위 기호는 °F이다. 1720년에 G.D. 파렌하이트가 정함. 화씨를 F, 섭씨를 C라고 하면 C = (5/9)(F-32), F = (9/5)C + 32이다. (반)섭씨온도.

화염경화[火焰硬化, flame hardening] ： 표면경화법의 일종. 중탄소강(C0.4~0.5%)을 산소 아세틸렌으로 급열하고 곧 냉각하면 그 부분만이 담금질되어서 경화되는 방법.

화염어닐링[火焰-，flame annealing] ： 버너 등의 불꽃으로 직접 가열하여 냉각하는 풀림 작업.

화염제초[火焰除草, flame cultivation] ： 화염으로 제초하는 방법.

화염제초기 [火培除草機，flame weeder] ： 화염으로 제초하는 기계로서 동력살분무기에 화염분두를 설치하는 형태도 있음.

화이트메탈[white metal] ： [백메탈，백색합급]Pb-Sn-Sb계，Sn-Sb계합금의 총칭. 융점이 낮고 부드러우며 마찰이 적어서 주조용 재료는 되지 않으나 베어링합금，활자합금，납합금 및 백 납기구로서 중요하다. 또 다이캐스트합금에도 사용된다.

화학방제[化學防除，chemical pest management] ： 병해중이나 잡초를 억제 또는 제거하기 위하여 인공 또는 천연화학물질에 의존하는 방법으로 잔류독성，식품오염，농약중독 등 환경 피해를 유발함.

화학적산소요구량[化學的酸素要求量，chemical oxygen demand/COD] ： 유기물의 화학적 산화에 소요되는 산소량으로 수질오염의 지표로 사용되며 일반적으로 COD로 표기한다.

화형쇄토기[花形碎土機，scalloped edge disk harrow] ： 화형원판 쇄토날을 장착한 쇄토기.

화형원판[花形圓板, scalloped disk] ： 가장자리에 등간격의 노치가 있는 원판.

화형원판쇄토기[花形圓板碎土機，brush land harrow] ： 화형원판 쇄토날을 장착한 쇄토기.

확관가공[擴管加工, pipe expanding] ： 관 끝의 안쪽을 넓혀서 지름을 크게 하는 작업.

확동캠[確動-，positive motion cam] ： 정면 캠. 흠, 테두리로 종동절의 운동을 결정한 캠.

확률[確率, probability] ： 유의성 검정에 근거한 발생할 수 있는 가능성.

확산계수[擴散係數，diffusion coefficient] ： 주어진 조건(온도，압력 등)에서 물질 또는 열의 이동율.

확산분두[擴散噴頭，diffusion blow head] ： 살포 폭을 넓게 하기 위하여 분관 끝에 설치하는 분두.

확장비[擴張比, extension ratio] ： 물체의 원래 길이에 대한 임의의 시간 t에 있어서의 물체길이와의 비. 본래길이 L0가 t시간동안 AL(t) 만큼 증가하였다면 확장비는 v = (L0+△L(t))/L0=l + △e(t)로 된다.

환경요인[環境要因，environmental factor] ： 온도，습도，조도 등 환경변화의 원인이 되는 것.

환경제어[環境制御，environment control, environmental control] ： 온도, 습도, 조도 둥 생물의 생장에 필요한 환경을 조절하는 것.

환기[換氣, ventilation] ： 온실 등의 실내공기를 외부공기로 바꾸어 넣는 것.[바람직하지 않은 틈새에서 새어 나오는 바람을 누기(漏氣，infiltration)라 하여 구별하지만 이들을 총칭하여 환기라 한다.] 그 종류에는 제습환기，강제환기，자연환기，중력환기, 풍력환기 등이 있다.

환기량[換氣量，ventilation rate] ： 환기율. 단위 시간당 실내공기와 교환된 외부 공기의 량.

환기장치[換氣裝置，ventilator] ： 실내공기 환기에 필요한 장치(팬，창문，개폐장치 둥).

환기저장[換氣貯藏，ventilated storage] ： 곡물, 농산물 둥의 저장 시 신선 공기 또는 선도유지를 위한 성분이 혼합된 공기 등으로 환기하면서 저장물의 부패를 막는 저장법.

환기팬[換氣-, ventilating fan] ： 환기를 목적으로 사용되는 팬.

환원물[還元物，tailings] ： 급실에서 단립화되지 못하고 급등에서 배진구로 배출된 수절립 등의 곡림이 포함된 탈곡물. 환원물은 급실 내로 다시 보내짐.

환원스로워[還元-, tailings thrower] ： 풍구에 의하여 날려 온 것과 배진장치의 체에서 떨어진 약간의 곡립이나 미처리 물 등을 급실로 되돌려 보내는 스로워.

환원오거[還元-, tailing auger] ： 환원물을 급실로 송부하는 오거.

환원장치[還元裝置，tailing return unit] ： 풍구에 의하여 날려 온 것과 배진장치의 체에서 떨어진 약간의 곡립이나 미 처리물 등을 재처리하기 위한 스크루 컨베이어, 또는 2번구 처리 스로워.

환형노즐[環形-, ring type nozzle ] ： 환형으로 만들어진 분무관에 일정간격으로 노즐이 배치된 것으로 분무관과 노즐을 합하여 지칭하는 용어.

활성에너지[活性-，activation energy] ： 모든 반응은 원계에서 생성계로 이동하는 동안 활성화 상태를 경과하며 이 상태에 도달하는 데 필요한 최소한의 에너지를 의미한다. 활성화 에너지가 클수록 반응이 일어나기 어려우며, 적을수록 반응이 일어나가 쉬우므로 반응성의 척도로 사용된다.

활성오니[活性-，activated sludge] ： 활성오니처리의 침전물로서 호기성 세균이 다량 함유됨.

활성오니법[活性-法，activated sludge process] ： 축사오수를 정화능력이 있는 미생물 체인 오니로서 처리하는 방법.

활성오니현탁물[活性-懸獨物，mixed liquid suspended solid] ： 활성오니법의 폭기조(曝氣槽) 중에 현탁물 질량.

활성화[活性化，activation] ： 물질 재료가 지니는 기능을 활발하게 하는 것으로서 방사선 에너지의 흡스，전자선의 충격 등으로 원자나 이온 등을 고 에너지 상태로 여기(勸起)시키고，전자파나 광파의 발사，결정격자의 변화，화학반응 등을 일으키기 쉽도록 하는 것과 열음극의 전자관에서 전자가 방출되도록，또는 증가하도록 하기 위하여 시행하는 열처리를 의미한다.

활차[滑車，pulley, block] ： 풀리. 로프를 걸고 회전할 수 있게 한 바퀴. 힘의 방향변환，힘의 확대， 동력의 전달 등에 사용된다. 정활차 _ • 동활차 • 복활차로 나뉜다. 활차에 틀을 붙인 것도 있다.

활톱[hacksaw] ： 핵소. 활 모양으로 된 테두리에 절단용 톱날(saw blade)을 끼워 금속 절단에 사용하는 쇠톱.

회경법[回耕法, plowing on the square] ： 플라우 경법의 하나로 작업하는 동안 이체를 들어 올리지 않고 계속하여 돌아가면서 작업하는 방법으로 연경법이라고도 함. 포장의 바깥쪽에서 시작하여 포장의 중심에서 끝내는 바깥쪽에서 끝내는 안쪽 제침 희경법이 있다.

회로시험기[回路試驗機，, multimeter tester, circuit tester] ： 전류계(電流計)와 전환 스위치 • 저항기 • 정류기(整流器) • 전원용전지(電池) 등으로 조립하여 소형 케이스에 수납한 휴대용 만능 회로 측정기이다. 전장품의 직 • 교류의 전압，전류，저항 측정과 회로의 단선 점검 등을 할 수 있고， 아날로그형식과 디지털형식이 있으나 최근 디지털형식이 널리 사용되며，멀티 테스터 (multi-tester)라고도 한다.

회분식건조기[回分式乾燥機, batch type dryer] ： 일정량의 피건조물을 건조기에 일시에 투입하여 목표한 최종 함수율까지 건조를 완료한 후(보통 냉각 공정을 거친 후)건조기에서 배출하는 방식의 건조기.

회분식빈건조[回分式-乾燥，batch in-bin drying] : 곡물 빈에 일정량의 곡물을 얇게 퇴적하고 열풍을 통풍하여 목표한 최종 함수율까지 건조한 후 배출하는 방법.

회수방제기[回收防除機, recirculating sprayer] ： 농약 중에서 목표물에 도달하지 않은 약액을 다시 회수하는 방제기로서 제초제나 생장조절제를 살포하는 데 이용됨. 약액이 미립화 되지 않고 직사(直射)노즐이 사용됨.

회전건조기[回轉乾燥機，rotary dryer] ： 원통형의 건조실 안에 피건조물을 넣고 회전시키면서 열풍을 통과시켜 수분을 제거하는 건조기.

회전계[回轉計，tachometer] ： 태코미터. 회전 속도계(rpm gage). 고속도로 회전하는 물체 축의 횟수를 재는 기계를 통틀어 말함. 시계식이 많이 사용된다. 회전수를 누적하여 계산하는 횟수계와 순간의 회전 속도를 재는 속도계로 크게 나눈다.

회전계[回轉計, revolution indicator] ： 전동기의 축과 회전체의 회전속도 및 희전수를 측정하는 계기.

회전공급기[回轉供給機，rotary feeder] : 포켓피더(porket feeder)라고도 하며 회전체 주위에 설치한 다수의 포켓에 재료를 밀폐하여 배출구로 운반하는 방식. 구조상 재료의 밀폐하여 배출구로 운반하는 방식. 구조상 재료의 유입 측과 배출 측의 차단이 용이하므로 공기 컨베이어와 같이 압력차가 있는 것에 사용된다.

회전공급장치[回轉供給裝置, rotary feeder] ： 회전공급기.

회전관절[回轉關節，rotary joint, revolute joint] ： 두 물체간의 상대운동이 회전운동을 하도록 하는 관절.	'

회전날[回轉-, rotating knife] ： 원통 및 원판형의 고속회전체에 2—4매의 칼날을 부착하여 목초 등을 예취하는 데 사용하는 날.

회전날형[回轉-型，rotating knife type] ： 회전날을 갖는 형태.

회전돌기 레이크[回轉-，finger-wheel rake] ： 테더 레이크의 일종으로 회 전륜형 레 이크라고도 하며 4~6개의 핑거 휠(림의 외측에 30~50본의 20~30cm의 바늘모양의 돌기를 갖는 직경 1.5~ 2.0m의 일종의 가벼운 스포크 차륜)형 레이크.

회전력[回轉力，turning effect] ： 전체를 회전시키려고 하는 토크. 또 다만 회전시키려는 힘을 말할 때도 있다.

회전모멘트[回轉-，turning moment] ： 전체를 회전시키는 작용을 말한다. 짝힘의 .모멘트로 나타

낼 수 있다.

회전배출장치[回轉排出裝置，rotary discharger] ： 파종기나 시비기 등에서 중력을 이용하여 종자나 농약，비료, 토양개량제 등을 살포하는 홈붙이 롤러나 오거(auger) 등.

회전부정률[回轉不整率, coefficient of speed fluctuation] ： [=속도변동률]. [=cycle irregularity] [1 사이클 중 크랭크각의 Wmax: 최고 각 속도，Wmin： 최저 각 속도，Wmcan： 평균 각 속도]

회전센터[回轉-，live center] ： 공작기계의 일종. 자기 자신의 중심축 둘레를 회전할 수 있는 구조인 것. 특히 중량이 클 때나 고속회전으로 가공할 때에 사용 된다.

회전쇄토기[回轉碎土機，rotary harrow] ： 쇄토기에 기관의 구동력이 직접 전달되는 방식의 쇄토기. 일반적으로 쇄토날이 쇄토작업과 주행 작업을 동시에 수행한다.

회전속도[回轉速度，engine speed, number of revolutions] : 단위사간에 크랭크죽이 회전하는 횟수.

회전수[回轉數，revolution per minute / RPM] ： 크랭크샤프트의 1분간의 희전수. 매분희전수

회전압축기[回轉壓縮機, rotary compressor] ： 날개바퀴 따위의 회전자가 회전하면서 기체를 압축 하여 보내는 기계.

회전원판모웨回轉圓板-，rotary disk mower] ： 로터리 모워의 일종으로 고속으로 회전하는 회전체의 형태가 원판형인 모워.

회전원판법[回轉圓板法, disc process] ： 가축 요 오수처리의 하나인 생물막법의 일종으로서 플라스틱 원판표면에 형성되는 생물막을 침수, 회전하여 정화하는 방법.

회전이음[回轉-, swivel joint] ： 관과 관을 접속하는 이음의 일부가 관의 중심축 주위를 회전할 수 있게 만들어진 이음.

회전자[回轉子，rotor] ： 살림기，원심펌프，원심팬, 모터 등에서 원운동 하는 물체로 기계에 따라서 다양한 기능을 가짐. 펌프나 원심 팬에서는 우근차(羽根車)라고도 말하며 펌프에서는 특별히 임펠러(impeller) 라고도 하며 유체를 압송하기 위한 돌기가 설치되어 있음. 살립기 (broadcaster)에서는 회전판(spinner)이라고 하며 입자에 원심력을 가하는 돌기가 있음. 전동기에서는 유도전기장을 형성하도록 코일을 감은 회전뭉치(교류 전동기의 회전하는 부분. 직류 전동기는 armature)를 말하며 코일을 감는 방식에 따라서 농형(籠型 cage rotor)과 권선형(卷線型 wound rotor)이 있음. ②전동기의 회전하는 부분. 이에 대하여 정지하고 있는 부분을 고정자(stator)라고 한다.

회전쟁기[回轉-, rotary plow] ： 구동축에 장착되어 회전하면서 경운하는 방식의 쟁기.

회전중경제초기[回轉中耕除草機, rotary cultivator(hoe)] ： 로터리 호와 같이 쇄토날이 회전하는 방식의 중경제초기.

회전차[回轉車，impeller, runner] ： 펌프 • 수차，터빈 등에 사용되는 회전날개와 보스로 되어 있는

회전차율[回 轉差率，ratio of peripheral velocity difference] : 주 속도차율.

회전체[回轉-，revolving sieve, revolving screen] : 보통 다공판이나 철망을 붙이고 수평에 대하여 5° 정도의 경사로 회전하는 장형(長形) 원통체.

회전테이블[回轉-，rotary table, circular] ： 공작기계의 부속장치. 밀링머신，그라인더 등의 테이블에 장착해서 사용한다. 핸들을 돌리면 웜기어장치로 위의 원판이 회전한다. 원주에 눈금이 새겨져 있으므로 원주방향의 산출작업에 적합하다.

회전통모워[回轉筒-，rotary drum mower] ： 로터리 모워의 일종으로 고속으로 회전하는 희전체의 형태가 원통형인 모워.

회전판[回轉板，driving plate, catch-] ： 선반부속품의 일종. 선반에서 공작물을 회전하기 위한 원판. 공작물을 센터로 지지하고 절삭할 경우 미리 주축에 장착하는 원판인데 공작물에 캐리어와 연락해서 공작물에 회전을 전한다.

회전펌프[回轉-，rotary pump] ： 용적펌프의 일종으로 회전자의 회전에 의해 밸브 없이 양수하는 것， 희전자에는 회전날개형과 기어형이 있음.

회전형[回轉型，rotary type, rotating type] ： 회전하면서 작동하는 형식.

횡경운저항[横耕転抵抗，side draft] ： 진행방향과 직각으로 작용하는 견인저항.

횡류건조기[橫流乾燥機，cross-flow dryer] ： 피건조물의 유동 방향과 수직 방향으로 열풍이 피건조물을 통과하여 수분이 제거되는 형식의 건조기.

횡류팬[橫流-，cross-flow fan, tangential fan] ： 원심력을 이용하여 팬의 반경방향과 일치하여 공기를 불어내는 팬. 선희 축과 직각으로 바람을 불어내는 팬.

횡축펌프[橫軸-，horizontal pump] ： 펌프의 축이 수평으로 위치한 원심펌프 또는 피스톤이나 플런저가 수평방향으로 움직이는 펌프.

횡형플런저식[橫型-式，horizontal plunger type] ： 펌프의 축이 수평으로 위치한 플런저 형식.

후경사식[後傾斜式，rear inclination type] ： 축사 등에서 전면(대개 남쪽)이 높고 지붕이 뒤쪽으로 경사진 형태.

후기중경[後期中耕，final cultivation] ： 작물의 생육 후기에 실시하는 중경작업으로 표토만을 가볍게 경운하여 제초 또는 고량을 북돋우는 효과를 얻음.

후륜구동[後輪驅動，rear wheel steering / RWS] ： 후진으로 직진성을 요구할 때 사용. (반)전륜구동.

후륜구동트랙터[後輪驅動-，rear wheel drive tractor] ： 구동형 식 이 후륜구동형인 트랙터 .

후륜구동형[後輪驅動型，rear wheel drive] ： 후륜으로 동력이 전달되어 구동력을 발생하는 형식.

후륜하중[後輪荷重，rear wheel load] ： 후륜에 작용하는 하중.

후방장착트랙터모워[後方裝着-，rear-mounted tractor mower] ： 모어를 트랙터의 후부에 고정하는 트랙터 모어.

후방장착형[後方裝着形，rear- mounting type] ： 작업기를 트랙터의 후방에 연결하는 형식.

후연[後燃，after burning] ： 정상적인 연소 기간이 자나도 여전히 연소가 이루어지는 현상.

후적[後滴，after dripping] ： 방울짐. 노즐에서 분사 후 노즐 아랫면에 연료의 방울이 묻어있는 상태. 분사 량의 증가 및 분유(噴油)의 끊김이 나빠서 생기며，후적이 생기면 배압이 발생되어 기관의 출력이 저하되고，후기 연소기간에 연소되므로 기관이 과열되는 원인이 된다.

후층건조[厚層乾燥, deep bed drying] ： 피건조물을 개체의 크기보다 두껍게 퇴적한 퇴적층을 건조공기가 통과하면서 이루어지는 건조.

후층건조모형[厚層乾燥模型，deep bed diying model] ： 피건조물을 후층건조 할 때 피건조물의 함수율，품온，통과 공기의 온도와 습도 등의 변화를 해석할 수 있는 수학모델.

후크법칙[-法則, Hooke's law] ： 재료의 탄성한계 이하에서 작용한 응력은 변형률에 비례한다. 공식은 = σ = Eε (σ=응력，E = 탄성계수，ε = 변형률). 1660년 후크(Hooke)에 의해서 제창됨.

후크탄성체[-彈性體, Hookean elastic solid, Hookean body] ： 이상탄성체라고도 한다. 응력을 가하면 순간적으로 변형이 소실될 때이고, 응력과 변형률의 관계가 비례관계를 유지하는 물체.

후향원심송풍기[後向遠心送風機，backward curved centrifugal fan] ： 송풍기의 회전날개의 선단이 날개의 회전방향과 반대방향으로 향해있는 원심송풍기.

훅[hook] ： 갈고리 모양으로 재료나 기계부품 • 재료 등을 걸어서 달아 올리는 데 사용하는 공구. 용도에 따라서 여러 모양이 있음. 체인블록(chain block)의 훅 등.

흑볼트[hook bolt] ： 끝이 갈퀴모양으로 구부러진 볼트.

흑스패너렌치[hook spanner wrench] ： 훅 스패너 렌치. 둥근 너트용의 스패너. 조정식인 것도 있다.

훈연[薫煙, smoking] ： 훈증제를 가열하여 유효성분을 기화시켜 공기 중에 확산시키고 냉각되면서 미립자를 형성함. 열에 의해 분해되지 않는 성분만이 가능하여 사용할 수 있는 약제가 제한 되어 있음.

훈연기[燥煙機，smoker] ： 농약의 주성분을 발연제와 혼합한 훈연제(smoke)를 연소하면서 방제에 쓰이는 장치.

훈증[薫蒸，fumigation] ： 훈증제를 기화시켜 살충살균 효과를 얻는 방제작업의 형태로서 농산물 저장고나 선박 등에서 사용하는 공간훈증과 토양에 사용하는 토양훈증으로 구분됨.

훈증분두[薫蒸噴頭，fumigation blow head] ： 훈증용 노즐.

훈증소독기[薫蒸消毒機, fumigator] : 훈증제를 사용하여 병해중을 방제하는 기계로서 토양훈증의 경우에는 토양소독기라고 별도로 이름이 있으며，저장고나 온실，선박에서 용하는 가스발생 장치.

훈증용노즐[薫蒸用-, fumigation nozzle] ： 공간훈증용 훈증기에서 훈증된 가스 량과 훈중가스의 분사 방향과 형태를 결정하는 노즐.

훈증장치[燥蒸裝置，fumigation apparatus] ： 비점이 낮은 훈증제를 압축가스나 액화 및 고체 상태로 용기에 충전하여 개방하면 기화 되도록 하거나，가스발생 장치를 이용하여 가스를 생성시키는 장치.

훈증제[薫蒸劑, flmiigant] ： 독성기체를 발산하는 고체, 액체，기체상의 약품으로서 설치류，진드기， 선충류，잡초 및 각종 곤충을 구제하는 데 사용되는 비 선택성 농약으로 토양이나 곡물창고 등에서 사용되며 흔히 압력용기에 담겨 있음.

휘산[揮散，vapor drift] ： 농약이나 휘발성 비료가 공기 중에서 전달되는 과정이나 목표물 도착 후에 기화하여 대기 속으로 분산되는 현상을 말하며 환경피해를 일으키는 하나의 기작임.

휘발성[揮發性, volatility] ： 보통의 온도에서 액체가 증발하여 기체로 변하는 성질로 특히 휘발성은 연료의 증발 능력을 나타내는 척도이며, 특히 불꽃점화기관의 시동성，가속성 등에 큰 영향을 준다.

휨[bending] ： 보나 기둥과 같은 구조물에 만곡(臂曲) 시키는 힘이 작용할 때의 변형. 보를 양 끝에서 받치고 그 축에 직각 방향으로 힘을 작용시키면 보는 휜다. 이러한 작용을 휩이라 한다. 휩 변형은 위쪽이 줄고, 아래쪽이 늘어나는 등 길이 방향의 신축성에 의해 일어난다. 단면의 위 부분에는 단면과 수직으로 압축 응력이 나타나고, 아래 부분에는 인장 응력이 발생한다.

휴립높이[畦立-，row height] ： 두둑높이.

휴립폭[I桂立幅, row space] ： 고량과 고량 또는 두둑과 두둑간의 거리.

휴반살포[桂畔撒布, levee application] ： 논두렁 살포. 논에 진입하지 않고 논둑에서 살포함

휴식사[休息舍, resting shed] ： 유우 등이 사료를 먹은 다음 반추(되새김)하며 쉴 수 있는 공간. 비가림이 된 곳에 깔집을 넣어 유우가 휴식하기 쉽도록 함.

휴립기[»圭立機, fuiTower, ridger, lister] : 작물을 파종 또는 이식하기 위하여 재배양식에 맞도록 두둑을 만드는 두둑성형기로 아랑짓기(두둑짓기)를 하는 기계. 관리기 • 트랙터에 많이 이용. 관리기용 작업능률 250~450평/시간.

휴립피복기[桂立被服機，row cover] ： 농용트랙터 부속작업기. 경운 쇄토된 포장을 모종 이식을 위한 두둑 성형과 비닐피복을 일괄 수행하는 작업기. 용도는 두둑성형 및 멀칭으로 잡초발생 억제，토양의 수분 및 영양분 보전.

흄관[-關，hume pipe] ： 원심력을 이용해서 콘크리트를 균일하게 살포하여 만든 철근콘크리트제의 고압용관.

흐름작업[-作業，flow process, production line] : 다량생산의 한 방식. 컨베이어, 에스컬레이터， 나사 슈트 등의 자동반송 장치에 의해서 재료가 계속적으로 보내져서 그간 각 공원은 일부 분만의 조립을 분담하여 차례차례로 일을 진행시켜 결국에는 제품이 완성되는 생산방식. 각 공정이 간단없이 마치 물이 흐르듯이 진행하게 되므로 이런 명칭이 있다. 일관작업 (assembly line). 유동작업.

흑심 가단주철 [黑心可锻禱鐵，black heart malleable case iron] ： 자선주물중의 시 멘타이트를 특수한 어닐링에 의해서 유리탄소로 분리시키고 흑연화한 것. 파단면의 심부는 흑색이고 주변만이 탈탄되어서 백색이다. 흑심 가단주철.

흑피볼트[黑皮black bolt] ： 압연 흑피 그대로의 볼트. 축부의 형상치수가 정확하지 않으므로 여유공(clearance hole)으로 사용된다.

흘림살포[-撒布，pour on application] ： 대상 목표물에 약액을 붓는 방법.

흙덩이[clbd] ： 경운작업으로 파쇄 된 흙의 집합체. 그 크기는 경운작업기의 전단력과 흙의 응집력에 따라 변하며，경운의 난이성，토양의 파쇄성을 나타내는 지표로 이동된다.

흠집[flaw] ： 붐 살포 금속과 형의 온도차가 너무 크면 내부는 늦게 응고하게 되므로 내부에서의 압력으로 주물 표면에 생기는 균열.

흡기압력[吸氣壓力, intake (manifold) pressure] ： 흡입되는 공기 또는 혼합기의 압력.

흡기온도[吸氣溫度，intake-air temperature] ： 흡입 공기의 온도.

흡기행정[吸氣行程， suction, intake, suction air, intake air, suction gas, intake gas] ： 홉입행정. 피스톤이 상사점에서 하사점으로 내려갈 때 발생되는 진공으로써 흡기밸브를 통하여 공기 (전기점화기관은 혼합기)를 실린더 내로 유입하는 행정. ②흡기행정[intake stroke, suction stroke] 4사이클 기관에 있어 홉기를 하는 행정. ⑤공기 또는 혼합기를 빨아들이는 일 혹은 흡입 공기 또는 흡입 혼합기.

흡상펌프[吸上-，suction pump] ： 수면보다 위에 설치되는 펌프로 케이싱까지 물을 끌어올릴 필요가

있음

흡수위[吸水位, suction water level] ： 흡입양정이라고도 하며 보통 펌프입구에 있어서의 압력 및 속도수두의 합 또는 저 수면으로부터 펌프의 입구 쪽에 필요한 양정.

흡수율[吸收率, absorptivity] ： 한 물체의 표면에 단위 면적，단위 시간당 입사하는 복사에너지와 흡수되는 에너지와의 비율. 흡수율은 표면의 온도，표면의 물질성상，입사선의 파장에 의해 정해지고，흑체(blackbody)에서 1이고, 실제물체에서는 1보다 작다.

흡습[吸濕，moisture adsorption] ： 물질이 주위 공기로부터 수분을 흡수하는 현상.

톱습방습이력현상[吸濕防濕履歷現象，sorption desorption hysteresis] ： 농산물 또는 식품 등의 흡습성물질이 흡습 시와 방습시의 평형함수율이 차이가 나는 현상.

흡습성재료[吸濕性材料, hygroscopic material] ： 주위의 온도와 습도에 따라서 수분을 흡수 하거나 방출하는 재료.

흡습제[吸濕劑，desiccant] : 액체 또는 고체로부터 수분을 흡수한 물질(일반적으로 기체)을 건조 하기 위하여 사용되는 흡습물질.

흡습평형함수율[吸濕平衡含水率，adsorption equilibrium moisture content] ： 물질이 주위 공기로 부터 수분을 흡수하여 물질 내부 수증기 분압과 주위 공기의 수증기 분압이 평형을 이루었을 때의 함수율.

흡인[吸引，suction] ： 플라우로 경운 작업을 할 때 지측판과 토양의 절단면 사이에 작은 틈새가 생기는 것을 말하며，지즉판과 바닥면 사이의 틈새를 수평 흡인(horizontal suction), 수직 절단면 사이의 틈새를 수직 톱인(vertical suction)이라고 한다.

흡인식송풍기[吸引式送風機，suction fan, drawing fan] ： 송풍기의 입구에 형성된 부압(負型)으로 공기가 송풍기 측으로 유입되는 송풍기.

흡입[吸入，suction] ： 흡상. ①.혼합 가스나 공기 등을 흡입하는 것. ②.기관의 흡기행정을 흡입 행정이라고도 한다. ⑤.우물(well)의 철관 등에서 공기를 배제하여 기압의 힘으로 물을 빨아 올리는 것.

흡입공기식컨베이어[吸入空氣式-，negative pressure pneumatic conveyer] ： 공기의 유동에너지와 재료의 부력을 이용하여 분체(粉體) 또는 입체(粒體)를 파이프 내에서 반송하는 공기 컨베이어 로서 대기압 이하에서 작동된다. 흡인식 공기 컨베이어로서 대기압 이하에서 작동된다. 흡인식 공기 컨베이어로 표현하는 것이 적절함.

흡입관[吸入管，suction(intake) pipe] ： 펌프에서 유체를 빨아올리기 위한 관.

흡입량[吸入量，suction flow rate] ： 양수기가 수면으로부터 흡입하는 유체의 양.

흡입밸브[吸入-，intake valve] ： (양수기나 엔진에서) 기체 또는 유체의 흡입부를 개폐하는 밸브. 흡입압력수두[吸入壓力水頭，water head of suction pressure] ： 양수하는 수면으로부터 양수기 축까지의 수직 거리를 물기둥 높이로 나타낸 것.

흡입호스[吸入-，suction hose] ： 유체기계에 사용되는 吾입용 호스.

흡출기[吸出機，aspirator] ： 상승기류에 곡립을 낙하시켜 곡림의 종말속도와 기류속도의 차에 의해서 가벼운 이물질을 분리하는 정선기로서，기류선별기에 해당된다.

희박혼합기[稀薄混合氣, lean mixture] ： 공기과잉률이 1보다 큰 혼합기.

희석[稀釋，dilution] ： 연료의 혼입에 의하여 윤활유의 점도가 저하되는 현상 또는 용액에 물 • 용매를 더하여 주성분의 농도를 묽게 함.

희석배수[稀釋倍數，dilution rate] ： 농약이나 액제비료의 희석비율을 말하며 희석배수로 사용함. 예를 들면 1,000배액이란 희석제 1,000에 제제 1을 사용하는 것을 의미함.

히스테리시스[hysteresis] ： 이력현상. 반응과 그의 역반응이 동일한 궤적을 따르지 않고 차이를 나타내는 현상으로 반응이 주어진 조건만이 아니라 이전에 거쳐 온 경력에 의해 변함 히치[hitch] ： 트랙터，동력경운기，관리기 등의 그 부속 작업기를 연결하는 데 사용되는 장치. 견인봉, 3점 히치，링크형 히치 등이 있다.

히치 볼[hitch ball] 노외차량의 트레일러를 연결하는데 사용하는 드로바에 부착되는 구형 모양의 기계부품

히치점[-点，hitch point] ： 드로바히치에서 작업기와 트랙터를 연결하는 점을 말한다. 트랙터의 3점히치에서는 상부 링크와 하부 링크를 작업기의 마스트와 연결하는 점이다.

히치핀[hitch pin] ： 동력경운기 • 트랙터 등의 작업기에 연결할 때 드로바히치를 연결하는 핀.

트랙터의 3점 히치에서는 히치점과 작업기의 마스트를 연결하는 핀도 히치 핀이라 한다. 히터[heater] ： 전기저항열 등의 열원을 가지고 실내공기나 물체를 가열하는 기계나 기구.

히트파이프[heat pipe] ： 열을 효율적으로 전하기 위한 파이프. 알루미늄•강철•구리 파이프 따위의 안쪽에 유리 섬유나 망상(網狀)의 동선(銅線) 따위로 심재(心材)를 붙이고，공기를 뺀 다음 프레온 • 암모니아 따위의 열매체를 채운 파이프. 열전도율이 구리의 1，000~1，500배로 높아서 배열(排熱) 회수 장치로 주목된다.

히트펌프[heat pump] ： 냉매의 발열 혹은 응축열을 이용해서 저온의 열원을 고온으로 전달하거나 고온의 열원을 저온으로 전달하는 냉난방장치.

힌지[hinge] : 경첩. 핀 등을 사용하여 중심축 주위를 서로 요동할 수 있는 구조로 된 접합부분. 힘-변형곡선[-變形曲線，force-deformation curve] ： 하중-변형곡선. 재료에 인장이나 압축력을 가하면서 변형되는 크기를 나타낸 선도

29 단어

APClAgricultural Products processing center] 농산물산지유통센터 참조 BODIhio-chemical oxygen demand] : 생물학적산소요구량 참고 CAD [computer aided design] : 컴퓨터응용설계 참고 CAM [computer aided manufacturing] : 컴 퓨터 응용제 조 참고 CIM[computer integrated manufacturing] : 컴퓨터통합생산시스템 참고 CNC[computer numerical control] : 컴퓨터수치제어 참고

COE)[化學的酸素要求量，chemical oxygen demand / COD] : 화학적산소요구량 참고.

CODEX[Codex Alimentarius Commission] 국제식품규격위원회 참고

COP[成績係數，coefficient of performance COP] 성적계수 참고

FCU[fan coil unit] 팬코일유닛 참고

GIStgeographic information system] 지리정보시스템 참고

GPS[global positioning system GPS] 위성항법장치 참고

H AC CP [Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP] 해씹 참고

HST[HydroStatic Transmission] ： 정유압 구동식 변속기 참고

NC[numerical control] : 수치제어 참고

NIR[近赤外線，near infrared ray NIR] ： 근적외선 참고

NMR[nuclear magnetic resonance] ： 핵자기공명 참고

PRprecision farming] 정밀농업 참고

PL법[-法，Product Liability] ： 제조물책임법 참고

PL법[製造物責任法, Product Liability / PL법] ： 제조물책임법 참고

QC[quality control] ： 품질관리 참고

RFID[Radio-Frequency Identification] 전파를 이용해 먼 거리에서 정보를 인식하는 기술. RFID 태그와 RFID 판독기가 필요함. 태그는 안테나와 집적 회로로 이루어지며 집적 회로 안에 정보를 기록하고 안테나를 통해 판독기에게 정보를 송신한다. 이 정보는 태그가 부착된 대상을 식별하는 데 이용된며 바코드와 비슷한 기능을 한다. 판독기의 동력만으로 칩의 정보를 읽고 통신하는 RFID를 수동형(Passive) RFID라 하며 반수동형(Semi-passive) RFID란 태그에 건전지가 내장되어 있어 칩의 정보를 읽는 데는 그 동력을 사용하며 능동형(Active) RFID는 칩의 정보를 읽고 그 정보를 통신하는 데 모두 태그의 동력을 사용한다.

ROPS[roll-over protective structure] 보호구조물 참고

RPC[미곡종합처리장 rice processing complex] 벼를 반입하는 단계부터 선별 • 계량 . 품질검사 • 건조 • 저장 • 도정을 거쳐 제품 출하와 판매，부산물 처리에 이르는 전과정을 일관적으로 처리하는 농업용 시설

RS[remote sensing RS] 원격탐사 참고 RS[remote sensing] 원격탐사 참고 RT[ton of refrigeration] : 냉동톤 참고

TOE[석유환산톤 ton of oil equivalent] 국제에너지기구(IEA)에서 정한 단위로 바이오매스 등 연료의 에너지량을 석유의 에너지로 환산하는 것으로서 107Kcal를 의미함 USN[Ubiqutous Sensor Network] ： 소형 염가의 센서들로 이루어진 무선 통신 네트워크와 환경 감시나 물류 등의 신기술