< 버니어캘리퍼스 >

32 + 0.65 = 32.65 mm

24 + 0.45 = 24.45 mm

< 마이크로미터 >